
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1427   Day: 5   MJD: 54238                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2783      0     187     -71   2470   2470      0   4748   4748      0    0.00
 cod |   288     0  22646    304    -159    -299     50     72     32    120    153     97   20.82
 emr |   288     0  12920    977    3153    1756     60     74     27    195    230    119   20.50
 esa |   288     0  18514     86 5371043   45191     66     77     57    174    179    170   14.38
 gfz |   288     0  27921     24       2     162     32     49     21     71     85     64   30.93
 iga |    96     0   2783      4     178     -63     76     76      0    134    134      0    0.00
 igu |    96     0   2783      0     179     -52   2310   2310      0   4745   4745      0    0.00
 jpl |   288     0  17229    105    4199    1537     72     95     41    149    175    120   13.38
 ngs |    96     0   2783      0     190     -77   2246   2246      0   4030   4030      0    0.00
 usn |   288     0  26056     31    2854    1535     69     90     57   1889   2811   1240    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 | -1038   -47   155  -224    47    87   900   -23  -991  -872 |
    3 |   292  -223   171    35    -2   -30   329    53  -924 -3953 |
    4 |  -702     X  -360   389    46    54  1873   -51  -834 -3236 |
    5 | -2266  -154   280  -137    88   -80 -4806  -245 -2773 -3340 |
    6 | -3255    25   -61   -36    -3    22 -1031   101 -3083 -4295 |
    7 | -1796   -53     X   -30    49    53  1780     2 -1737 -2428 |
    8 |  6451   -66   106   -25   -18   -77 13561    10  4365 -3349 |
    9 |   372    -8   -12    -3    -5  -164 -2655    45   -92 -3224 |
   10 | -5863  -207   303   -85    32   -53 -4868  -126 -5270 -2993 |
   11 |  3722   -84   -17     6    17    56  1421   114  4067 -2201 |
   12 |  -652   102  -223   -10    36    63  1642   109  -579 -1440 |
   13 |  4429   238  -336   149  -140    99  2576   310  4491 -3030 |
   14 |  3116   -54   -19    70   -52   -30   787   159  2987 -2837 |
   16 |  3643  -209   250  -133    13    38  1418    55  3670 -3084 |
   17 | -1261   -18  -257   234    -5  -158 -3616   173 -1274 -1130 |
   18 |  4048  -180   139    52   -20     6  2344    58  4169 -2411 |
   19 | -1408   -75     X  -107   117   211  1870   -39 -1107  -647 |
   20 |  2224  -144   275    51   -86   -44   280   -52  2489 -2517 |
   21 |  3097  -182     X   -22   116    79  1507    48  2816 -2961 |
   22 |  4966  -168   -36   160    62    66    72     3  3506 -1577 |
   23 |  -160   122    24   -88  -167    99  2322   255  -202 -1034 |
   24 | -9420   -97   -42   100    54    89 -2502   -11 -6007 -3539 |
   25 | -6861   149  -153     3   -50  -125 -5945   116 -4758 -3138 |
   26 | -1182   128  -266   254   -30  -100  3457     5 -1403 -3133 |
   27 |   674   -26    55    62   -14   -85   280   -77   505 -3593 |
   28 |  8611  -101   205   -69   -13   -55  1410   -54  6913 -1875 |
   29 | -6150    51   -89     -    -5  -160 -3407    71 -5470 -3330 |
   30 | -2421   132  -291   239   -79   -51-11750   164 -2563 -3804 |
   31 | -1216   168  -461   223   -98   197   774   399  -919 -1506 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   124  -239    13     -     -    38     -  1377 |
 ALIC |     -   -18     -     -    12     -     -     -     -  1324 |
 AMC2 |     -    39     -   -20     -     -     -   -38     -  1372 |
 AREQ |     -     -     -     -    23     -     -   -54     -  1259 |
 ARTU |     -   -11     -   -17    15     -     -     -     -  1150 |
 BILI |     -    -5     -     -     3     -     -     -     -  1222 |
 BOGT |     -     -     -  -148    69     -     -     -     -  1147 |
 BOR1 |     -   209   -43     -  -112     -     -     -     -  1070 |
 BRFT |     -    84     -     -   -57     -     -     -     -   944 |
 CAS1 |     -   -69     -   135    -1     -     -   -36     -  1271 |
 CEDU |     -    21     -     -    11     -     -   -57     -  1296 |
 CHAT |     -   -31     -    44     -     -     -     -     -  1063 |
 CHUR |     -   125  -144     -   -25     -     -    87     -  1265 |
 COCO |     -   -14     -   -32    24     -     -     -     -  1217 |
 CRO1 |     -     -   145     -   -47     -     -  -115     -  1053 |
 DARW |     -     -    40  -250    49     -     -    93     -  1342 |
 DAV1 |     -   286     -     -  -192     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -22    10     -     -     -     -  1302 |
 DRAO |     -    85    84     -  -113     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   132   -40     -     -   -46     -  1219 |
 FLIN |     -   -16     -     -    11     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    34     -  -199    56     -     -    32     -  1199 |
 GOLD |     -     -     -   -69    61     -     -   -67     -  1423 |
 GRAZ |     -  -219     -     -   147     -     -     -     -  1399 |
 GUAM |     -     -     -  -111    -5     -     -   131     -  1381 |
 HARB |     -    36     -     -   -24     -     -     -     -  1355 |
 HOB2 |     -     -     -   110   -41     -     -   -24     -  1500 |
 HRAO |     -     -     -     -    17     -     -   -40     -  1250 |
 IISC |     -     2     -   -91    41     -     -     -     -  1276 |
 IRKT |     -     -    22     -   -15     -     -     -     -  1338 |
 KARR |     -    51     -     -   -35     -     -     -     -  1064 |
 KERG |     -    36     -    37   -41     -     -     -     -  1247 |
 KOKB |     -   -24     -   -41     6     -     -    67     -  1266 |
 KOUR |     -   111     -   -90   -34     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -41     -     -    27     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -66    75     -     -  -111     -  1145 |
 MALI |     -   214     -  -256   -17     -     -     -     -  1224 |
 MAS1 |     -     -     -  -130    60     -     -     -     -  1286 |
 MCM4 |     -     -   -47    62     8     -     -   -14     -  1152 |
 MDO1 |     -     6     -     -    -4     -     -     -     -  1243 |
 MKEA |     -    20     -    20   -23     -     -     -     -  1254 |
 NLIB |     -     -     -     -    38     -     -   -88     -  1258 |
 NRC1 |     -     -   155     -   -61     -     -   -95     -  1180 |
 NRIL |     -    34     -     -   -23     -     -     -     -  1257 |
 NYA1 |     -    64     -     -     -     -     -  -100     -     - |
 OHI2 |     -   135     -     -   -19     -     -  -166     -  1102 |
 ONSA |     -   -47     -    39    14     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    13     -    28   -21     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   143     -   -93   -53     -     -     -     -  1268 |
 PETP |     -    90     -     -   -60     -     -     -     -  1347 |
 PETS |     -     -     -    -4     2     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   123   -57     -     -     -     -  1428 |
 POL2 |     -    18     -     -    24     -     -   -83     -  1220 |
 RESO |     -    31     -     -   -21     -     -     -     -  1281 |
 REYK |     -     9     -     -     -     -     -   -15     -  1180 |
 SANT |     -    27     -   -51     6     -     -     -     -  1212 |
 SCH2 |     -   -17     -     -    18     -     -   -15     -  1277 |
 STJO |     -     -   119     -   -33     -     -  -106     -  1283 |
 SYOG |     -   -56   267     -     1     -     -  -328     -  1203 |
 THU3 |     -   -26     -     -    17     -     -     -     -  1187 |
 TIDB |     -    79   -53    13   -24     -     -     -     -  1135 |
 TIXI |     -   -81     -     -    55     -     -     -     -  1182 |
 TOW2 |     -    65     -  -138    16     -     -    10     -  1332 |
 TSKB |     -   -39     -     -    70     -     -  -102     -  1203 |
 ULAB |     -     -     -   153   -71     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -74    34     -     -     -     -  1128 |
 USUD |     -     -    22   -32     -     -     -     -     -  1254 |
 VILL |     -     -     -  -202    94     -     -     -     -  1380 |
 WSRT |     -     -     -     -   105     -     -  -242     -   986 |
 WTZR |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -  -187     -     -   126     -     -     -     -  1198 |
 YAKT |     -     5   -49    14     -     -     -    52     -     - |
 YAR2 |     -   -44   -89     -   144     -     -  -128     -  1144 |
 YELL |     -  -105   -34   463  -120     -     -     -     -  1038 |
 YSSK |     -   -14     -     -     9     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   573    76    82    96    46   100   846   115   442   113 |  288    220
    3 |  4405    52    56    75    51    34  2734    53  4572    85 |  288   2431
    4 |  1488     X   119   142    63   137  1836   115  1184   213 |  284    806
    5 |  1760    28    63    46    22    56  2732    62   988    66 |  288    686
    6 |  1465    30    77    45    37    36   733    62  1415    61 |  288    912
    7 |  1053    27     X    32    35    37  1067    72  1034    67 |  288    634
    8 |  3385    54    54    88    63    42  7060    97  3376    68 |  288   1318
    9 |  3685    81    71    67    40    73  3062    49  3215    64 |  288   2637
   10 |  2056    31    87   101    32    53  1937    82  2448    78 |  288   2317
   11 |  1024    75    84    69    56    61   674   121   908    77 |  288    441
   12 |   639    34    62    34    17    53   711    85   435    45 |  288    286
   13 |   947    88    71    59    28    59  1267   118   881    91 |  288    191
   14 |   726    81    76   102    33   227   976   122   530   121 |  288    287
   16 |   832    59    86    36    40    45   865    90   606    83 |  288    203
   17 |  2458    50    85    62    34    72  3101   101  2571   124 |  288   1072
   18 |   737    79    60    87    39    58  1042   112   691    73 |  288    373
   19 |   664    99     X   104    55    49  1078   108   485   104 |  288    171
   20 |   507    67    82    58    56    42   812    90   759    58 |  288    355
   21 |   630   137     X   101    70   104   716   141   653   122 |  287    337
   22 |  3088    50    71    58    38    70  1670   123  1785    64 |  288    554
   23 |   812    80    76    48    35    38  1467    99   571    97 |  288    309
   24 |  3828   143    92   133   128    97  1712   112  3189   111 |  288   2139
   25 |  5097    71    80    76    34    44  3807    82  3667    80 |  288    719
   26 |  1593    63    44    92    54    42  2277   106  1256    49 |  288    713
   27 |  3470    54    79    78    46    37  1639    83  3503   106 |  288   2689
   28 |  4905    54    62    43    48    73  2263    92  4672    42 |  288   1637
   29 |  2300    95    47     -    54    87  2044    78  1929    60 |  288   1212
   30 |  3846    26    59    47    32    55  3920    33  4009    46 |  288   3795
   31 |   641    76    94    78    30    52   748    96   474    95 |  288    207
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    19    41    12     -     -    17     -    34 |  288     85
 ALIC |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    38 |  288   7743
 AMC2 |     -    20     -    45     -     -     -    31     -    39 |  288     29
 AREQ |     -     -     -     -    29     -     -    68     -    52 |  288  51136
 ARTU |     -    38     -    46    18     -     -     -     -    75 |  285  10041
 BILI |     -    25     -     -    17     -     -     -     -    26 |  287   7185
 BOGT |     -     -     -    33    15     -     -     -     -   219 |  286  12848
 BOR1 |     -    19    15     -    13     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 BRFT |     -    42     -     -    28     -     -     -     -    48 |  288    197
 CAS1 |     -    33     -    55    20     -     -    32     -    37 |  288   6955
 CEDU |     -    20     -     -    16     -     -    22     -    34 |  288   8098
 CHAT |     -    20     -    30     -     -     -     -     -    69 |  287  12631
 CHUR |     -    40    26     -    33     -     -   129     -   169 |  288     98
 COCO |     -    28     -    51    25     -     -     -     -    50 |  288  11015
 CRO1 |     -     -    25     -    14     -     -    26     -    32 |  288     38
 DARW |     -     -    30    60    24     -     -    28     -    44 |  288   5120
 DAV1 |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4261
 DGAR |     -     -     -    60    28     -     -     -     -    48 |  288  14094
 DRAO |     -    20    20     -    12     -     -     -     -     - |  288     89
 FAIR |     -     -     -   122    27     -     -    73     -    45 |  287   6249
 FLIN |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  11325
 GLPS |     -    20     -    79    17     -     -    31     -    57 |  288  13781
 GOLD |     -     -     -    33    13     -     -    19     -    42 |  245  11188
 GRAZ |     -    15     -     -    10     -     -     -     -    47 |  288   4898
 GUAM |     -     -     -    45    18     -     -    22     -    53 |  288  11562
 HARB |     -    21     -     -    14     -     -     -     -    37 |  252  31029
 HOB2 |     -     -     -    33    20     -     -    34     -    30 |  288     59
 HRAO |     -     -     -     -    14     -     -    32     -    44 |  288     46
 IISC |     -    31     -    68    31     -     -     -     -    73 |  288  19709
 IRKT |     -     -    23     -    15     -     -     -     -    58 |  288     95
 KARR |     -    19     -     -    12     -     -     -     -    42 |  288   7168
 KERG |     -    48     -    59    35     -     -     -     -    45 |  288    >>>
 KOKB |     -    23     -    29    18     -     -    28     -    37 |  288     46
 KOUR |     -    61     -    35    41     -     -     -     -     - |  281   2535
 LAMA |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   9690
 LPGS |     -     -     -   148    46     -     -    49     -    85 |  288  19922
 MALI |     -    36     -    42    25     -     -     -     -    49 |  288  23197
 MAS1 |     -     -     -    24    11     -     -     -     -    38 |  288  16664
 MCM4 |     -     -    28    46    18     -     -    28     -    39 |  288  80255
 MDO1 |     -    18     -     -    12     -     -     -     -    28 |  288  36558
 MKEA |     -    18     -    45    19     -     -     -     -    45 |  288  21117
 NLIB |     -     -     -     -     5     -     -    11     -    44 |  288     18
 NRC1 |     -     -    15     -    10     -     -    16     -    33 |  288     58
 NRIL |     -    22     -     -    15     -     -     -     -    29 |  265   7483
 NYA1 |     -    12     -     -     -     -     -    19     -     - |  288    171
 OHI2 |     -    37     -     -    16     -     -    32     -    26 |  288   7550
 ONSA |     -    34     -    40    30     -     -     -     -     - |  288     55
 PDEL |     -    24     -    27    19     -     -     -     -     - |  288  50878
 PERT |     -    24     -    63    25     -     -     -     -    40 |  288  60808
 PETP |     -    26     -     -    17     -     -     -     -    30 |  287   8158
 PETS |     -     -     -    28    13     -     -     -     -     - |  288   9551
 PIMO |     -     -     -    37    17     -     -     -     -    39 |  288  10923
 POL2 |     -    18     -     -    17     -     -    52     -    34 |  288  10821
 RESO |     -    19     -     -    13     -     -     -     -    35 |  288   7439
 REYK |     -    15     -     -     -     -     -    23     -    40 |  288   7539
 SANT |     -    27     -    51    12     -     -     -     -    58 |  288   2000
 SCH2 |     -    28     -     -    35     -     -    59     -   122 |  288  62249
 STJO |     -     -    31     -    34     -     -    40     -    56 |  288     56
 SYOG |     -    39    36     -    17     -     -    33     -    40 |  288    864
 THU3 |     -    10     -     -     7     -     -     -     -    27 |  288   6897
 TIDB |     -    30    39    53    25     -     -     -     -    48 |  288     87
 TIXI |     -    27     -     -    18     -     -     -     -    28 |  287  10107
 TOW2 |     -    50     -    50    22     -     -    31     -    33 |  288   9661
 TSKB |     -    28     -     -    24     -     -    28     -    23 |  288   2126
 ULAB |     -     -     -    39    18     -     -     -     -     - |  170  31465
 UNSA |     -     -     -    60    28     -     -     -     -    64 |  285  11321
 USUD |     -     -    21    31     -     -     -     -     -    28 |  288     81
 VILL |     -     -     -    26    12     -     -     -     -    54 |  288  11590
 WSRT |     -     -     -     -    12     -     -    27     -    37 |  288     36
 WTZR |     -    89     -     -    60     -     -     -     -     - |  287    127
 WUHN |     -    28     -     -    19     -     -     -     -    34 |  287  10717
 YAKT |     -    64    45    48     -     -     -    21     -     - |  288   7625
 YAR2 |     -    20    25     -    14     -     -    20     -    23 |  288   9800
 YELL |     -    49    20   111    17     -     -     -     -    35 |  288     32
 YSSK |     -    31     -     -    21     -     -     -     -     - |  287   8842
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2470    50    61    67    32    76  2311    73  2247    70 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   CHUR  | 1427-5  8:05:00 |         528
emr |     21  | 1427-5 17:30:00 |        -649
esa |   YELL  | 1427-5 10:35:00 |        -950
esa |   FAIR  | 1427-5 11:25:00 |        -537



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   12.44   | 3.91e-14  1.66e-14  3.22e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   12.28   | 4.21e-14  1.26e-14  1.96e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   11.18   | 3.64e-14  6.16e-15  1.79e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.40   | 3.94e-14  6.89e-15  5.69e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.89   | 3.25e-14  6.17e-15  7.22e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    6.33   | 9.85e-14  1.55e-14  3.36e-15 |
 STJO |   288     1     0   143    6.17   | 3.17e-14  8.08e-15  7.39e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    5.95   | 4.63e-14  7.24e-15  4.14e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.46   | 3.35e-14  7.35e-15  2.25e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.41   | 4.32e-14  1.29e-14  3.03e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.85   | 4.82e-14  1.37e-14  2.05e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    3.19   | 1.41e-13  1.86e-14  5.16e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.17   | 3.04e-14  7.10e-15  5.26e-15 |
 WTZR |   287     0     0   143    2.11   | 3.65e-14  1.92e-14  1.02e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    1.14   | 7.52e-14  2.34e-14  6.20e-15 |
 G14  |   288     0     0   288    0.82   | 5.71e-13  5.70e-14  3.17e-14 |
 G02  |   288     0     0   247    0.73   | 5.23e-13  5.05e-14  1.88e-14 |
 BRFT |   288     1     0   143    0.71   | 4.61e-14  1.91e-14  1.20e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   143    0.60   | 3.03e-14  6.03e-15  9.84e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.37   | 5.70e-14  1.38e-14  8.08e-15 |
 G22  |   288     0     6    48    0.22   | 6.43e-13  6.10e-14  3.59e-14 |
 G13  |   288     0     5    47    0.18   | 5.63e-13  5.96e-14  1.79e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.17   | 1.81e-13  5.98e-14  7.34e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.16   | 1.20e-13  2.02e-14  5.44e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.13   | 2.99e-13  8.56e-14  8.10e-14 |
 G11  |   288     0     1   144    0.11   | 5.90e-13  6.97e-14  5.96e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.11   | 4.24e-13  1.11e-13  7.73e-14 |
 G19  |   288     0     3    21    0.11   | 5.66e-13  5.86e-14  1.31e-14 |
 G31  |   288     0     3    30    0.09   | 6.15e-13  6.14e-14  2.49e-14 |
 G17  |   288     0     5    41    0.09   | 6.44e-13  6.80e-14  6.26e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 4.47e-13  1.85e-13  8.10e-14 |
 G04  |   284     0     0   282    0.06   | 5.12e-13  1.52e-13  9.60e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 3.77e-13  1.27e-13  1.13e-13 |
 G28  |   288     0     3    46    0.05   | 6.54e-13  7.50e-14  1.04e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.05   | 7.01e-13  2.30e-13  8.18e-14 |
 G23  |   288     0     4    11    0.04   | 5.18e-13  6.90e-14  2.51e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.09e-12  2.91e-13  1.58e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 1.48e-12  3.94e-13  8.81e-14 |
 G08  |   288     0     0   199    0.02   | 1.18e-12  3.54e-13  1.08e-13 |
 KOUR |   281     0     0   277    0.01   | 1.59e-12  4.30e-13  2.08e-13 |
 G16  |   288     0     4     2    0.01   | 5.34e-13  5.14e-14  1.98e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-14  3.68e-15  1.09e-15 |
 GOLD |   245     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   170     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  5.21e-13  4.66e-13 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.22e-13  3.46e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.19e-12  3.65e-13  2.69e-13 |
 G21  |   287     0     5     0    0.00   | 1.14e-12  1.46e-13  2.99e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.02e-13  8.00e-14  3.16e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.65e-13  7.63e-14  3.84e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  5.44e-14  3.21e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.15e-12  4.17e-13  2.84e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.72e-12  4.78e-13  2.73e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.97e-13  3.14e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.24e-13  3.66e-14  7.23e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.03e-12  5.92e-13  2.25e-13 |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.30e-13  6.08e-13  3.46e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 3.47e-13  1.18e-12  3.29e-13 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.82e-17  2.19e-16  1.31e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NYA1      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
