
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1461   Day: 6   MJD: 54477                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3024      0      56    -281   2405   2405      0   4569   4569      0    0.00
 cod |   288     0  22281      1     182   -1039     37     53     21     85    100     73   31.15
 emr |   288     0  23134    318     968    1178     50     72     28     92     94     91   23.49
 esa |   288     0  18683     28    1121    1022     48     62     31    142    151    133   23.53
 iga |    96     0   2847      0      12    -199     65     65      0    115    115      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0      20    -205   1984   1984      0   3826   3826      0    0.00
 jpl |   288     0  18969    372    4205    1193     55     73     32    136    124    146   21.83
 ngs |    96     0   3024      0      67    -288   2205   2205      0   4031   4031      0    0.00
 usn |   288     0  25570    141    2667    1251     87    122     62   1918   2743   1306    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  -759    55   -72   -27    47  5279    28  -581 -2732 |
    2 |  -504   -49    -1    66    51   135     0  -443  -678 |
    3 | -6178   -24   -24   154   -52 -5216  -106 -5505 -4120 |
    4 | -2241     5    18  -116  -112 -4660    98 -2250 -2855 |
    5 | -2930  -160  -163   289  -104 -3791    90 -2907 -3661 |
    6 | -3426   -29   -34    60   -34 -3061    13 -3093 -4213 |
    7 | -2652   -33    43     -   124     -     - -2600 -2782 |
    8 |  1719   -77   -59    90   154  5196    76  1077 -3376 |
    9 |   437   -87  -107   122    41   452   107  -642 -3159 |
   10 |  5792  -200     X   337   -55 11419   -71  2586 -3400 |
   11 |    33    13   112   -23   -83 -1753  -125   585 -1958 |
   12 |    51    95    11   -81   -13  -385   -60    54 -1027 |
   13 |  4347   182    44  -124     6  -275  -172  4222 -2706 |
   14 |  3841    56   -30   -11    54   174   -36  3554 -2704 |
   15 |    53   115    54  -246    82 -1420    42    45  -898 |
   16 |  3346  -114   -64   208   -98 -1509     7  3262 -3180 |
   17 |  2142    11    12    45  -155  -180   -77  1459  -824 |
   18 |  3436    15   -65   176   -26   811  -140  3556 -2531 |
   19 |   276  -129   -39   150   -38  -833    65   382 -1398 |
   20 |  3963   -86   -33    86  -138  -901    63  4262 -2675 |
   21 |  3727     6    66    24     1   -52  -105  3748 -3013 |
   22 | -2219    20    23   108   -14 -1553  -170 -1431 -1277 |
   23 |  -183   138    68   -59    84   428  -206   215  -697 |
   24 | -9879   -25    -3    11    27 -3241    26 -7216 -3462 |
   25 |  2335    -3     1    13    79  2066   -11  2391 -2906 |
   26 | -2256     7   -58    39    39   591    11 -2136 -3037 |
   27 | -7055  -112   -91   153   103 -2677    93 -6916 -3622 |
   28 |  8602   -32     2   177   272  3086  -146  7619 -1746 |
   29 |  2603    -3     1     -     -     -     3  2131     - |
   30 | -3661    48    21   -82  -111  2525    -2 -3392 -3519 |
   31 | -3695    75    52     1   -98  -656  -164 -2917 -1218 |
   32 |   594    30   -39     -     -     -     -   467 -4509 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   106   169  -309     -     -     -     -  1417 |
 AMC2 |     -    -8     -    10     -     -     -     -  1414 |
 AREQ |     -     -    37     -     -     -   -40     -  1313 |
 ARTU |     -    86     -     -     -     -  -122     -  1194 |
 BAHR |     -    50   -66     -     -     -     -     -  1220 |
 BOGT |     -     -     -   -13     -     -    14     -  1280 |
 BREW |     -     -   -19    97     -     -   -84     -  1281 |
 BRUS |     -    61    26  -106     -     -     -     -  1310 |
 CEDU |     -    16     -     -     -     -   -23     -  1393 |
 CHUR |     -    52     2     -     -     -   -76     -  1299 |
 COCO |     -    83     -  -110     -     -     -     -  1219 |
 CRO1 |     -     -   -14     -     -     -    15     -  1224 |
 DAEJ |     -    -3   124  -126     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    -1     2     -     -     -     -     -  1181 |
 FAIR |     -     -    19     -     -     -   -21     -  1303 |
 GLPS |     -    97     -   -78     -     -   -54     -  1283 |
 GODE |     -     -    24   -24     -     -     -     -  1300 |
 GOL2 |     -     -    32     -     -     -   -35     -  1356 |
 GRAZ |     -  -153   202     -     -     -     -     -  1242 |
 HARB |     -   -91  -198  -137     -     -   490     -  1298 |
 HOB2 |     -    57   -76     -     -     -     X     -  1313 |
 HOFN |     -    75     -     -     -     -  -107     -     - |
 IENG |     -   -37    49     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    88     -  -222     -     -   113     -  1428 |
 JAB1 |     -     -     -  -311     -     -   335     -     - |
 KIRU |     -    35   -47     -     -     -     -     -  1293 |
 KOKB |     -   -28    39   -74     -     -    77     -  1338 |
 LPGS |     -    84    88  -201     -     -     -     -  1385 |
 MAC1 |     -    64     -   -59     -     -   -27     -  1420 |
 MAD2 |     -     -   139     -     -     -  -149     -  1364 |
 MALI |     -    91     -   -42     -     -   -82     -  1088 |
 MAS1 |     -     -    28    49     -     -   -83     -  1324 |
 MDO1 |     -     -     3     -     -     -    -3     -  1396 |
 METS |     -   -23     -     -     -     -    33     -  1261 |
 MIZU |     -    68   -90     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    36     -     -   -39     -  1391 |
 NISU |     -   -34    45     -     -     -     -     -  1113 |
 NNOR |     -     -   128  -128     -     -     -     -  1572 |
 NRC1 |     -     7   -10     -     -     -     -     -  1116 |
 ONSA |     -    43    -6   -50     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -36     -    48     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -105     -     -     -   113     -  1370 |
 PETS |     -     -     -   130     -     -  -140     -     - |
 PIE1 |     -     -    40   -40     -     -     -     -  1313 |
 PIMO |     -     -     -   -86     -     -    93     -  1369 |
 POL2 |     -    54     -     -     -     -   -77     -  1134 |
 PTBB |     -     9   -12     -     -     -     -     -  1363 |
 QAQ1 |     -   -91    41     -     -     -    86     -  1283 |
 SANT |     -  -216     -   -71     -     -   386     -  1063 |
 SPT0 |     -   -10   -60    73     -     -     -     -  1300 |
 STJO |     -     -     2     -     -     -    -3     -  1386 |
 SUTH |     -  -120     -   120     -     -    42     -  1335 |
 SYOG |     -   -33   -81   125     -     -     -     -  1239 |
 THTI |     -     -    71   -71     -     -     -     -  1351 |
 THU3 |     -   -88    25     -     -     -    99     -  1238 |
 TIDB |     -     -     -   -22     -     -    24     -  1364 |
 TOW2 |     -    26     -     -     -     -   -37     -  1365 |
 TSKB |     -    -3     4     -     -     -     -     -  1373 |
 TWTF |     -    49   -65     -     -     -     -     -  1387 |
 USN3 |     -   -24    32     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    -1     1     -     -     -     -     -  1350 |
 USUD |     -     -   -83   -58     -     -   153     -  1327 |
 VILL |     -     -    63   -63     -     -     -     -  1402 |
 WHIT |     -   -39    52     -     -     -     -     -  1337 |
 WILL |     -   -47    62     -     -     -     -     -  1143 |
 WSRT |     -     -   -13    12     -     -     -     -  1337 |
 WTZR |     -   -15    20     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    53   -42   -20     -     -    -9     -     - |
 YAR2 |     -     -  -321   320     -     -     -     -   990 |
 YELL |     -    46    85  -145     -     -     -     -  1317 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
    1 |  4738    24    44    43    39  2598    42  4929    73 |  288   4836
    2 |   447    22    56    93    22   245   111   606   149 |  288    179
    3 |  2491    43    63    28    35  2789    33  2184   117 |  288   2020
    4 |  1221    54    57    43    51  2061    97  1307   108 |  288    744
    5 |   940    86   151    99   113  2177    62   983   252 |  288    941
    6 |  1238    36    87    57    75  2683    32  1158   158 |  288    987
    7 |   470    68    90     -   141     -     -   458   213 |  235    935
    8 |  2094    45    43    64    35  2386    30  2311    93 |  288   1976
    9 |  4820    36    73    86    50  2575    74  4843   111 |  288   3832
   10 |  5576    60     X    85    92  4592   161  4020   190 |  288   2283
   11 |  1719    39    55    51    69  1268    85  1783   110 |  288    447
   12 |   844    45    59    69    61   506    76   936    74 |  288    323
   13 |   407    57   109    65    78   361    65   491    96 |  288    193
   14 |   970    62    68    52    55   341    70   964    97 |  288    211
   15 |   968    66    53    43    81  1157    73   727    68 |  288    352
   16 |   592    72    62    70    64   665   102   504    84 |  288    343
   17 |  1817    31    39    66    43   358   103  1297    88 |  288    195
   18 |   859    64    64    46    69   598    72   776    93 |  288    334
   19 |   550    42    20    35    24   467    52   567    91 |  288    156
   20 |   739    63    89    73    60   408    90   598   106 |  288    248
   21 |   721    35    41    61    89   337    58   665   119 |  288    316
   22 |   895    64    76    49    80  1119    72   890   137 |  288    342
   23 |   667    53    95    69    78   402    64   622   105 |  288    149
   24 |  5557    22    28    51    34  2342    46  4378    67 |  288   3319
   25 |  2984    20    49    46    35  1913    33  2794    64 |  288    771
   26 |  1874    32    76    87    36  1580    66  1453    68 |  288    565
   27 |  4111    29    44    48    31  2863    39  4279    67 |  288   2461
   28 |  2395    77    81    75    79  1229   100  2412    90 |  288    311
   29 |   829    60    69     -     -     -    39   958     - |  288    717
   30 |  3370    77    95    33    62  4847    45  3022   123 |  288   2060
   31 |   978    45    63    63    53   326    67  1232   171 |  288    321
   32 |  1164    95   127     -     -     -     -  1103   311 |  193    971
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    10    19    26     -     -     -     -    33 |  288     86
 AMC2 |     -    14     -    19     -     -     -     -    61 |  288     14
 AREQ |     -     -    16     -     -     -    17     -    62 |  288   9077
 ARTU |     -     7     -     -     -     -    10     -    64 |  288  12877
 BAHR |     -    11    15     -     -     -     -     -    73 |  288    364
 BOGT |     -     -     -    19     -     -    20     -    56 |  287   7128
 BREW |     -     -    15    24     -     -    19     -    35 |  288     35
 BRUS |     -    15    18    24     -     -     -     -    60 |  288     37
 CEDU |     -    16     -     -     -     -    22     -    37 |  288    273
 CHUR |     -    13    21     -     -     -    11     -    49 |  288     73
 COCO |     -    37     -    49     -     -     -     -    63 |  288  13798
 CRO1 |     -     -    18     -     -     -    20     -    32 |  288     75
 DAEJ |     -    35    45    19     -     -     -     -     - |  275   3320
 DRAO |     -     9    12     -     -     -     -     -    44 |  288    992
 FAIR |     -     -     9     -     -     -    10     -    77 |  288   6390
 GLPS |     -    12     -    27     -     -    23     -    34 |  288  15535
 GODE |     -     -    19    19     -     -     -     -   279 |  288     50
 GOL2 |     -     -    12     -     -     -    13     -    34 |  288     36
 GRAZ |     -    13    17     -     -     -     -     -    45 |  288   3948
 HARB |     -    63   111    28     -     -    23     -    67 |  288  10000
 HOB2 |     -    20    27     -     -     -     X     -    52 |  288    123
 HOFN |     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  287    >>>
 IENG |     -    12    16     -     -     -     -     -     - |  288     38
 ISPA |     -    19     -    20     -     -    19     -    43 |  288  12354
 JAB1 |     -     -     -    37     -     -    40     -     - |  288  12205
 KIRU |     -     6     9     -     -     -     -     -    37 |  288  19417
 KOKB |     -    22    16    35     -     -    22     -    32 |  288     40
 LPGS |     -    13    22    25     -     -     -     -    59 |  288  21870
 MAC1 |     -    11     -    20     -     -    24     -    45 |  288   5462
 MAD2 |     -     -    19     -     -     -    20     -    40 |  288     35
 MALI |     -    17     -    25     -     -    25     -    83 |  288  16239
 MAS1 |     -     -    24    28     -     -    19     -    44 |  288  11753
 MDO1 |     -     -    18     -     -     -    20     -    38 |  288  36480
 METS |     -    15     -     -     -     -    22     -    42 |  287   6158
 MIZU |     -    15    20     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MKEA |     -     -     -    17     -     -    19     -    36 |  288  13288
 NISU |     -    11    15     -     -     -     -     -    47 |  288     31
 NNOR |     -     -    24    24     -     -     -     -    54 |  288    595
 NRC1 |     -    12    17     -     -     -     -     -    35 |  288     70
 ONSA |     -    11    21    27     -     -     -     -     - |  288     27
 PDEL |     -    24     -    31     -     -     -     -     - |  288  58236
 PERT |     -     -    16     -     -     -    17     -    39 |  287  63003
 PETS |     -     -     -    20     -     -    21     -     - |  288   8511
 PIE1 |     -     -    10    10     -     -     -     -    36 |  288     26
 PIMO |     -     -     -    33     -     -    35     -    48 |  288  15717
 POL2 |     -    10     -     -     -     -    14     -    40 |  288  14861
 PTBB |     -    10    13     -     -     -     -     -    40 |  288    168
 QAQ1 |     -    14    16     -     -     -     9     -    56 |  288   5643
 SANT |     -    62     -    61     -     -   148     -    51 |  288   8417
 SPT0 |     -    19    18    29     -     -     -     -    45 |  287     40
 STJO |     -     -     9     -     -     -    10     -    49 |  288     35
 SUTH |     -    27     -    30     -     -    21     -   102 |  288   9780
 SYOG |     -    15    15    21     -     -     -     -    64 |  288    772
 THTI |     -     -    21    21     -     -     -     -    54 |  287   7025
 THU3 |     -    10    13     -     -     -    16     -    34 |  288   9290
 TIDB |     -     -     -    23     -     -    25     -    43 |  276  12510
 TOW2 |     -    19     -     -     -     -    27     -    56 |  288   8270
 TSKB |     -    19    25     -     -     -     -     -    42 |  288   1328
 TWTF |     -    18    23     -     -     -     -     -    40 |  288     71
 USN3 |     -    11    15     -     -     -     -     -     - |  288     17
 USNO |     -    13    17     -     -     -     -     -    30 |  288     21
 USUD |     -     -    28    23     -     -    22     -    46 |  288     53
 VILL |     -     -    22    22     -     -     -     -    51 |  288  10251
 WHIT |     -     6     8     -     -     -     -     -    46 |  288   5833
 WILL |     -     8    11     -     -     -     -     -    35 |  288  14603
 WSRT |     -     -    99    99     -     -     -     -    89 |  281     68
 WTZR |     -    12    16     -     -     -     -     -     - |  286     31
 YAKT |     -    50    23    26     -     -    37     -     - |  288   7097
 YAR2 |     -     -    27    27     -     -     -     -    39 |  288  14378
 YELL |     -    12    22    15     -     -     -     -    54 |  288     38
 -----+-------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2406    38    50    48    65  1985    55  2205    87 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   LPGS  | 1461-6 15:00:00 |        1258
esa |   LPGS  | 1461-6 21:45:00 |       -1085
jpl |   HOB2  | 1461-6  9:25:00 |        1616
jpl |   SANT  | 1461-6 12:30:00 |       -2016
jpl |   SANT  | 1461-6 12:45:00 |        2014
jpl |   SANT  | 1461-6 13:10:00 |       -2017
jpl |   HARB  | 1461-6 13:30:00 |       -1413
jpl |   SANT  | 1461-6 21:25:00 |        2440



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.89   | 3.25e-14  7.66e-15  1.49e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.88   | 3.14e-14  5.85e-15  1.41e-15 |
 SPT0 |   287     0     0   286    9.60   | 3.27e-14  6.97e-15  2.02e-15 |
 WTZR |   286     0     0   284    8.33   | 2.88e-14  1.19e-14  2.24e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    6.39   | 4.57e-14  4.69e-15  2.83e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.18   | 4.09e-14  6.52e-15  2.31e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.11   | 4.57e-14  6.17e-15  1.43e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.56   | 3.99e-14  7.87e-15  3.68e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.05   | 3.32e-14  6.39e-15  1.54e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    4.01   | 8.27e-14  9.70e-15  2.29e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.87   | 5.48e-14  6.52e-15  1.67e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    3.43   | 8.16e-14  9.13e-15  3.06e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    3.09   | 3.34e-14  4.79e-15  1.91e-15 |
 IENG |   288     0     0   287    2.66   | 3.13e-14  7.63e-15  3.50e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.51   | 4.39e-14  1.02e-14  2.84e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.44   | 4.74e-14  6.97e-15  3.79e-15 |
 WSRT |   281     0     0   280    2.43   | 4.47e-14  9.66e-15  1.59e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.11   | 9.91e-14  1.22e-14  5.47e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.09   | 2.86e-14  5.31e-15  6.27e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.09   | 4.61e-14  7.79e-15  5.37e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.02   | 5.39e-14  1.22e-14  8.49e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.53   | 6.02e-14  1.00e-14  4.73e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   143    0.49   | 1.43e-13  2.17e-14  8.36e-15 |
 NRC1 |   288     1     4    69    0.46   | 1.28e-13  1.59e-14  5.43e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 2.55e-13  5.67e-14  1.58e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.09   | 3.98e-13  1.09e-13  5.32e-14 |
 CEDU |   288     0     0   143    0.08   | 1.92e-13  4.66e-14  3.07e-14 |
 G12  |   288     0     0   288    0.06   | 5.92e-13  7.32e-14  3.01e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 5.94e-13  8.20e-14  3.49e-14 |
 G07  |   235     0     0   229    0.06   | 2.58e-13  7.37e-14         - |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 4.52e-13  1.16e-13  3.52e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 3.50e-13  1.06e-13  5.67e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.72e-13  1.64e-13  6.79e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.03   | 5.06e-13  1.42e-13  6.88e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 2.10e-13  9.96e-14  1.10e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.28e-13  2.05e-13  6.31e-14 |
 G32  |   193     0     0    90    0.01   | 2.43e-13  1.31e-13         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  2.55e-13  1.48e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.40e-13  2.40e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.06e-13  2.40e-13 |
 G18  |   288     0     3    12    0.00   | 7.15e-13  7.28e-14  4.06e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 5.24e-13  2.74e-13  1.95e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.56e-13  3.06e-13  3.47e-13 |
 NNOR |   288     0     5    20    0.00   | 8.11e-13  1.26e-13  4.10e-14 |
 DRAO |   288     0     1   137    0.00   | 3.14e-13  1.16e-13  5.45e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-14  3.37e-15  9.21e-16 |
 TIDB |   276     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   287     0     0     0    0.00   | 4.36e-13  2.59e-13  5.91e-13 |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.50e-13  6.99e-14  3.96e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.43e-13  1.77e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.05e-13  5.04e-14  4.46e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  7.09e-14  2.16e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.25e-13  2.26e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  3.64e-13  4.04e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.41e-14  1.24e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.14e-13  8.23e-14  2.71e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.22e-13  1.21e-13  3.00e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.52e-13  8.80e-14  2.02e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  5.96e-14  1.42e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.28e-13  6.00e-14  1.58e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.13e-13  6.86e-14  3.37e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  5.59e-14  1.96e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.74e-13  5.81e-14  1.53e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  7.28e-14  5.22e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  3.81e-13  4.90e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.94e-13  5.43e-14  1.78e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  6.51e-13  6.45e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.43e-13  2.42e-14  3.77e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.45e-17  1.74e-16  1.04e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      NISU      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
