
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1465   Day: 4   MJD: 54503                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2955      0      55     -82   2845   2845      0   5120   5120      0    0.00
 cod |   288     0  26257      3    -457     306     36     52     23    102     93    107   26.58
 emr |   288     0  24445     89    3772   -1507     38     56     24    107    115    102   24.02
 esa |   288     0  18496     35    3810   -1672     46     58     33    143    120    160   20.76
 gfz |   288     0  29604    276     129    -195     31     44     24    107    106    108   28.64
 iga |    96     0   2673     18     207    -290     51     51      0    148    148      0    0.00
 igu |    96     0   2673      5     188    -171   2565   2565      0   4917   4917      0    0.00
 jpl |   285     0  16712   8917 9735669   89918     79     81     43    269    271    243    0.00
 ngs |    96     0   2955      5  385034 -999999   2452   2452      0   4402   4402      0    0.00
 usn |   288    13  30170    698    5625   -1465     70     92     59   1813   2957   1079    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1666   -97   -15    83    43    83 -2646    27   115 -3025 |
    2 |  -760   -59    -6    21    44  -108  -231   -47  -473 -1004 |
    3 | -7451   -19   -63    53    33   -13  2498    32 -6810 -4295 |
    4 | -5398  -118   -75   103    98   -80  -525  -138 -4552 -3198 |
    5 | -2337   -74   -46   134     8   157   -57   163 -2290 -3778 |
    6 | -4644   -12   -69    59    26   -40 -6095    24 -4483 -4456 |
    8 | -2342    40  -154    42    62   151  6027     -  -341 -3600 |
    9 | -6619   -91   -99   130    74    10  5493    54 -5712 -3341 |
   10 |  4151     8  -137   -46   141   -12 11627   212  2416 -3455 |
   11 |  3933   -91    62     4    31   -21   534    21  3992 -2251 |
   12 |  -738   -68   -61   101    42   -44 -1490  -179  -730 -1334 |
   13 |  2858   134   -54    13   -91   179  -583  -186  2908 -3038 |
   14 |  4222   -35    -1     0    34    50  -271    30  3842 -3041 |
   15 |   635   -48   -70   190   -31  -593 -2260     -   242 -1241 |
   16 |  1892    25   -34    78   -54     -     -    81  2301 -3428 |
   17 |   370   -32  -104   244   -62   -65    84  -303   779 -1115 |
   18 |  3515  -134  -105   247    33   -20  -666    79  3627 -2745 |
   19 |   142   -23    70    25   -56  -102   -11   330   193 -1521 |
   20 |  5092   -33    -3    15    22  -145 -1785   196  4834 -2858 |
   21 |  4174   -43    12    79   -28   -40 -2472     -  3696 -3354 |
   22 | -3598  -152   103    80    -4    94 -1624   -42 -2866 -1627 |
   23 |   286    40    33    -8   -58   -57 -1177  -173   -63 -1103 |
   24 | -5982     6  -111    78    31   -89 -5659   108 -4422 -3762 |
   25 |  5624    31  -163    74    54    88  6886  -133  3738 -3200 |
   26 |  -710    -4  -162   107    63    -6  1621  -136 -1229 -3312 |
   27 | -2282    42  -161    96    27   207   588   -37 -2768 -3840 |
   28 | 10501    32     3   -76    24   116   -49    66  8849 -1973 |
   29 |    79   171   298     -  -408     -     -    55   174 -1466 |
   30 | -8075   -80   -14   109     7    -7-11459  -197 -6593 -3774 |
   31 |  3004   -12    60     1   -39   138  2711  -201  2565 -1501 |
   32 | -1209    -9    10     -     -     -     -     -  -809 -4508 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   210  -319    55     -     -     -     -  1162 |
 ALIC |     -    13     -     -   -12     -     -     -     -  1120 |
 ALRT |     -    -8     -     -     7     -     -     -     -  1061 |
 AREQ |     -   -61   -77     -   121     -     -     X     -  1073 |
 ARTU |     -    66     -     -   -62     -     -     X     -   905 |
 AUCK |     -  -234     -     -   217     -     -     -     -  1055 |
 BAHR |     -   124   -49     -   -74     -     -     -     -  1065 |
 BILI |     -    26     -     -   -24     -     -     X     -   998 |
 BJFS |     -     9     -     -    -8     -     -     -     -  1088 |
 BOGT |     -   115     -  -272    90     -     -     X     -  1025 |
 BOR1 |     -  -193     -     -   179     -     -     -     -  1171 |
 BREW |     -     -  -117   135     -     -     -     X     -  1039 |
 BRFT |     -    13     -     -   -12     -     -     -     -  1055 |
 BRUS |     -   -38    24    21     -     -     -     -     -   969 |
 CAS1 |     -  -140     -    44    98     -     -     -     -  1066 |
 CEDU |     -   102     -     -   -94     -     -     -     -  1274 |
 CHAT |     -    87     -     -   -80     -     -     -     -  1189 |
 CHUR |     -    85    -5     -   -75     -     -     X     -   910 |
 CRO1 |     -     -    -9     -     8     -     -     X     -   938 |
 DAV1 |     -   509     -     -  -472     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    -9   -33     -    36     -     -     -     -  1161 |
 FAIR |     -     -    24     -   -20     -     -     X     -  1110 |
 FLIN |     -   -25     -     -    23     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    64     -  -362   203     -     -     X     -  1058 |
 GLSV |     -    89     -     -   -83     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   138  -160     -     -     -     -     -  1297 |
 GRAZ |     -  -161   158     -    17     -     -     -     -  1056 |
 GUAT |     -   -10     -     -    10     -     -     -     -  1046 |
 HARB |     -    22    -5     -   -17     -     -     -     -   976 |
 HOB2 |     -    14    80    23   -97     -     -     X     -  1213 |
 IENG |     -   -32    35     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -39     -    33     -     -     -     -  1090 |
 ISPA |     -     -     -  -337   245     -     -     X     -  1099 |
 JAB1 |     -     -     -  -155   113     -     -     X     -  1205 |
 JOZE |     -     -    82     -   -69     -     -     -     -   679 |
 JPLM |     -     -    99     -   -83     -     -     -     -  1013 |
 KARR |     -    35     -   -31   -10     -     -     X     -  1021 |
 KERG |     -     -    58   -67     X     -     -     X     -  1271 |
 KIRU |     -    23   -25     -     -     -     -     -     -   999 |
 KOKB |     -   -48   -48    84    23     -     -     -     -  1062 |
 KOUR |     -   -29   364  -167  -157     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -68     -     -    63     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -20   -51   -93   129     -     -     -     -   988 |
 MAC1 |     -    25     -   -78    33     -     -     X     -  1140 |
 MALI |     -   153     -  -146   -33     -     -     X     -   999 |
 MAS1 |     -     -     7     9   -12     -     -     X     -  1096 |
 MATE |     -     -    51     -   -43     -     -     X     -  1010 |
 MBAR |     -   126     -     -  -117     -     -     X     -   994 |
 MCM4 |     -     -  -168   281   -62     -     -     -     -  1016 |
 MDO1 |     -     -   -31     -    26     -     -     X     -  1120 |
 METS |     -    29   -32     -     -     -     -     -     -   982 |
 MKEA |     -    62     -   -43   -27     -     -    -1     -  1041 |
 NISU |     -  -224   248     -     -     -     -     -     -  1328 |
 NKLG |     -     -     -  -166   121     -     -     -     -   904 |
 NLIB |     -     -   -96     -    80     -     -     -     -   976 |
 NNOR |     -     -   180  -208     -     -     -     -     -  1304 |
 NRC1 |     -     5     4     -    -8     -     -     -     -   993 |
 NRIL |     -    10     -     -    -9     -     -     X     -  1100 |
 NTUS |     -   -31     -     -    29     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   179     -  -150     -     -     -     -   890 |
 ONSA |     -    -7    59    58   -85     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -61     -     -    57     -     -     -     -  1052 |
 PERT |     -     -   -25   -74    75     -     -     X     -  1183 |
 PIE1 |     -     -    91  -105     -     -     -     -     -  1064 |
 PIMO |     -     -     -  -163   118     -     -     X     -  1270 |
 POL2 |     -    54     -     -   -50     -     -   -21     -  1036 |
 PTBB |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -   991 |
 QAQ1 |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -  1010 |
 RESO |     -    97     -     -   -90     -     -     -     -  1066 |
 SANT |     -   -38     -    38     8     -     -     -     -  1006 |
 SHAO |     -    53     -   -24   -32     -     -     -     -  1088 |
 SPT0 |     -   -55  -107   195     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   139   -50     -   -87     -     -     X     -  1070 |
 SUTH |     -     4     -   127   -95     -     -     X     -  1185 |
 SUTM |     -     -   -10     -     9     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    -8    85     -   -63     -     -     -     -  1116 |
 THTI |     -     -    71   -78    -7     -     -     X     -  1279 |
 THU3 |     -     -   -53     -    44     -     -     X     -   887 |
 TIDB |     -     -   -34    60   -15     -     -     X     -  1079 |
 TOW2 |     -    17     -     -   -16     -     -     X     -  1047 |
 TSKB |     -  -154    15     -   130     -     -     X     -  1011 |
 TWTF |     -   -19    21     -     -     -     -     -     -  1185 |
 USN3 |     -    16   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    64   -71     -     -     -     -     -     -  1285 |
 USUD |     -     -    57   -66     -     -     -     -     -  1188 |
 VILL |     -     -   -12   -65    57     -     -     -     -  1027 |
 WILL |     -   -38    42     -     -     -     -     -     -  1078 |
 WSRT |     -     -    70    21   -74     -     -     -     -  1008 |
 WTZR |     -    43    59     -   -89     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -  -232     -   195     -     -     -     -   983 |
 YELL |     -    30    36   -74    -4     -     -     -     -  1168 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  7772    51    63    69    35    49  4272    94  6549    66 |  288   4819
    2 |   705    36    20    31    33    17   338    44   628    89 |  288    190
    3 |  4156    36    55    66    47    47  4075    67  3802    65 |  288   3024
    4 |  1875    27    33    33    40    39   568    35  1424    59 |  288    600
    5 |  1122    68    49    50    51    28   612   143   998    58 |  288    870
    6 |   709    37    35    29    29    49  2199    45   625    58 |  288    434
    8 |  6322    47    35    40    37    29  3956     -  4998    66 |  288   2862
    9 |  5221    52    49    87    47    38  1269    79  4724   105 |  288   1519
   10 |  3194    52    58    70    51    64  4519    73  2491    48 |  288   1868
   11 |   794    39    47    79    18    33   345    55   597    93 |  288    312
   12 |   453    51    55    86    74   121   348   106   507   104 |  288    330
   13 |   894    45    76    68    37    48   534    80   727    94 |  288    322
   14 |   465    48    64    54    30    39   307    59   505    96 |  288    239
   15 |   658    59    60    43    30    79   699     -   657   117 |  245    510
   16 |  1014    67    63    50    82     -     -    93   903    89 |  288    347
   17 |  1207    54    82    79    34    61   630   100   868   151 |  288    203
   18 |   669    50    57    93    66    41   297    69   604   196 |  288    295
   19 |   490    67    72    47    39    41   366    89   453    63 |  288    222
   20 |   751    42    68    54    33    47   919    84   781    94 |  288    230
   21 |  1212    41    27    29    23    45  1168     -   895    63 |  288    284
   22 |  1616    64    58    47    49    45   938    72  1346   108 |  288    379
   23 |  1010    36    81    65    31    65   353    94   750    84 |  288    190
   24 |  4885    39    34    39    28    26  5199    41  4441    62 |  288   2358
   25 |  2942    45    37    47    40    30  2844    52  2342   112 |  288    508
   26 |   971    73    59    60    48    61  1116   113  1008    56 |  288    477
   27 |  3365    49    33    29    38    32  1358    67  3748    77 |  288   3302
   28 |  2283    66    82    64    70    55   456    80  2509    88 |  288    181
   29 |   686    76    54     -    43     -     -    84   599   111 |  288    418
   30 |  4957    64    44    39    32    77  7968   139  3799    75 |  288   1649
   31 |  1156    50    58    60    50    42  1810    71  1498    53 |  288    265
   32 |  1941    66    72     -     -     -     -     -  1203   187 |  272    824
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    16    17     8     -     -     -     -    60 |  288     58
 ALIC |     -    14     -     -    13     -     -     -     -    75 |  288   9119
 ALRT |     -    15     -     -    14     -     -     -     -    85 |  288   6582
 AREQ |     -    27    14     -    21     -     -     X     -    46 |  288   9644
 ARTU |     -    16     -     -    15     -     -     X     -    48 |  288  11721
 AUCK |     -    18     -     -    17     -     -     -     -    49 |  288   4208
 BAHR |     -    13    13     -    10     -     -     -     -    32 |  288    693
 BILI |     -    10     -     -     9     -     -     X     -    42 |  287   6031
 BJFS |     -    11     -     -    10     -     -     -     -    41 |  286  12520
 BOGT |     -    11     -    37    26     -     -     X     -    33 |  288   6327
 BOR1 |     -    16     -     -    15     -     -     -     -    33 |  288   3910
 BREW |     -     -    19    22     -     -     -     X     -    31 |  288     51
 BRFT |     -    22     -     -    20     -     -     -     -    52 |  288     40
 BRUS |     -    14    11    14     -     -     -     -     -    42 |  288     29
 CAS1 |     -    35     -    23    24     -     -     -     -    48 |  288   5563
 CEDU |     -    19     -     -    17     -     -     -     -    71 |  288    178
 CHAT |     -    18     -     -    17     -     -     -     -    64 |  287   9818
 CHUR |     -    22    35     -    15     -     -     X     -   118 |  288     72
 CRO1 |     -     -    19     -    16     -     -     X     -    50 |  288     88
 DAV1 |     -    22     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   2810
 DRAO |     -    27    19     -    19     -     -     -     -    77 |  288   3236
 FAIR |     -     -     9     -     7     -     -     X     -    80 |  288   6469
 FLIN |     -    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  20994
 GLPS |     -    19     -    23    19     -     -     X     -    44 |  288  18279
 GLSV |     -    21     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   8741
 GODE |     -     -    22    25     -     -     -     -     -    52 |  287    235
 GRAZ |     -    14    17     -    11     -     -     -     -    30 |  288   3370
 GUAT |     -    11     -     -    10     -     -     -     -    40 |  288    >>>
 HARB |     -    63    50     -    96     -     -     -     -    78 |  288   7619
 HOB2 |     -    29    29    25    36     -     -     X     -    68 |  288     59
 IENG |     -    52    57     -     -     -     -     -     -     - |  282     79
 IRKT |     -     -     9     -     8     -     -     -     -    81 |  288    209
 ISPA |     -     -     -    29    21     -     -     X     -    38 |  288  10343
 JAB1 |     -     -     -    23    17     -     -     X     -    57 |  288  11971
 JOZE |     -     -    25     -    21     -     -     -     -    55 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    17     -    14     -     -     -     -    46 |  288  49317
 KARR |     -    29     -    52    38     -     -     X     -    68 |  288  10342
 KERG |     -     -    41    48     X     -     -     X     -    75 |  288   7618
 KIRU |     -    13    15     -     -     -     -     -     -    52 |  287  20725
 KOKB |     -    22    19    25    16     -     -     -     -    63 |  288     66
 KOUR |     -    22    21    53    33     -     -     -     -     - |  288    130
 LAMA |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3292
 LPGS |     -    39    28    48    38     -     -     -     -    45 |  288  23848
 MAC1 |     -    28     -    30    29     -     -     X     -    82 |  288   7452
 MALI |     -    43     -    46    30     -     -     X     -    63 |  288  18472
 MAS1 |     -     -    12    19    10     -     -     X     -    35 |  288  11495
 MATE |     -     -    16     -    13     -     -     X     -    32 |  288    113
 MBAR |     -    26     -     -    24     -     -     X     -    41 |  285  17509
 MCM4 |     -     -    20    25    15     -     -     -     -    79 |  286   6976
 MDO1 |     -     -    10     -     8     -     -     X     -    48 |  288  24335
 METS |     -     7     7     -     -     -     -     -     -    29 |  287   6282
 MKEA |     -    14     -    40    21     -     -    44     -    53 |  288  11777
 NISU |     -     9    10     -     -     -     -     -     -    58 |  149     20
 NKLG |     -     -     -    86    62     -     -     -     -    61 |  143    >>>
 NLIB |     -     -    11     -     9     -     -     -     -    80 |  288     24
 NNOR |     -     -    28    33     -     -     -     -     -   129 |  287    >>>
 NRC1 |     -    11     9     -    10     -     -     -     -    60 |  288     22
 NRIL |     -    15     -     -    14     -     -     X     -    60 |  287   7190
 NTUS |     -    27     -     -    25     -     -     -     -     - |  288   3720
 NYAL |     -     -    14     -    12     -     -     -     -    43 |  288    113
 ONSA |     -    35    31    29    30     -     -     -     -     - |  288     34
 PDEL |     -    19     -     -    18     -     -     -     -    66 |  288  56009
 PERT |     -     -    27    37    39     -     -     X     -    60 |  288  59159
 PIE1 |     -     -    10    12     -     -     -     -     -    49 |  288     45
 PIMO |     -     -     -    54    39     -     -     X     -    38 |  288  16482
 POL2 |     -    12     -     -    11     -     -    43     -    46 |  288  14439
 PTBB |     -    13    14     -     -     -     -     -     -    29 |  287    216
 QAQ1 |     -    18    20     -     -     -     -     -     -    51 |  286   5764
 RESO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -    91 |  288   6386
 SANT |     -    30     -    28    23     -     -     -     -    88 |  288  11037
 SHAO |     -    37     -    24    43     -     -     -     -    36 |  288   7628
 SPT0 |     -    20    29    49     -     -     -     -     -     - |  287     70
 STJO |     -    11    12     -    14     -     -     X     -    64 |  288     48
 SUTH |     -    19     -    22    15     -     -     X     -    48 |  288   6683
 SUTM |     -     -    25     -    21     -     -     -     -     - |  287  17103
 SYOG |     -    26    21     -    24     -     -     -     -    63 |  288    977
 THTI |     -     -    43    33    39     -     -     X     -    73 |  261  10879
 THU3 |     -     -    34     -    28     -     -     X     -    71 |  256   6640
 TIDB |     -     -    34    43    39     -     -     X     -    78 |  288   8927
 TOW2 |     -    31     -     -    29     -     -     X     -    62 |  288   9359
 TSKB |     -    16    14     -    18     -     -     X     -    46 |  288   1071
 TWTF |     -    14    16     -     -     -     -     -     -    38 |  288    147
 USN3 |     -    33    37     -     -     -     -     -     -     - |  279     62
 USNO |     -    22    24     -     -     -     -     -     -    41 |  287     51
 USUD |     -     -    19    22     -     -     -     -     -    37 |  288     55
 VILL |     -     -    12    11     9     -     -     -     -    60 |  288  10108
 WILL |     -    19    21     -     -     -     -     -     -    53 |  288  14975
 WSRT |     -     -    18    19    21     -     -     -     -    40 |  288     43
 WTZR |     -    12    23     -    14     -     -     -     -     - |  288   3613
 YAR2 |     -     -    47     -    40     -     -     -     -    75 |  274  13253
 YELL |     -    12     9    19     8     -     -     -     -    46 |  288     50
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2845    36    39    46    32    51  2566    80  2453    70 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   YAKT  | 1465-4 14:50:00 |       -4453
jpl |   CHUR  | 1465-4  3:40:00 |        1096
jpl |   TIDB  | 1465-4  8:30:00 |        1687
jpl |   TIDB  | 1465-4  8:40:00 |         640
jpl |   TIDB  | 1465-4  8:50:00 |         561
jpl |   JAB1  | 1465-4 10:15:00 |         662
jpl |   THTI  | 1465-4 11:35:00 |         612
jpl |   ULAB  | 1465-4 12:30:00 |         640
jpl |   KERG  | 1465-4 14:45:00 |         646
jpl |   BOGT  | 1465-4 15:00:00 |         673
jpl |   FAIR  | 1465-4 15:10:00 |         606
jpl |   HOB2  | 1465-4 15:10:00 |         604
jpl |   ISPA  | 1465-4 15:10:00 |         615
jpl |   JAB1  | 1465-4 15:10:00 |         593
jpl |   KARR  | 1465-4 15:10:00 |         591
jpl |   CHUR  | 1465-4 15:10:00 |         601
jpl |   KERG  | 1465-4 15:10:00 |         586
jpl |   MAC1  | 1465-4 15:10:00 |         604
jpl |   MALI  | 1465-4 15:10:00 |         591
jpl |   MAS1  | 1465-4 15:10:00 |         608
jpl |   MATE  | 1465-4 15:10:00 |         611
jpl |   MBAR  | 1465-4 15:10:00 |         606
jpl |   MDO1  | 1465-4 15:10:00 |         600
jpl |   NRIL  | 1465-4 15:10:00 |         611
jpl |   PERT  | 1465-4 15:10:00 |         589
jpl |   PIMO  | 1465-4 15:10:00 |         600
jpl |   STJO  | 1465-4 15:10:00 |         618
jpl |   SUTH  | 1465-4 15:10:00 |         597
jpl |   BREW  | 1465-4 15:10:00 |         604
jpl |   THTI  | 1465-4 15:10:00 |         595
jpl |   THU3  | 1465-4 15:10:00 |         606
jpl |   BILI  | 1465-4 15:10:00 |         603
jpl |   CRO1  | 1465-4 15:10:00 |         608
jpl |   BOGT  | 1465-4 15:10:00 |         590
jpl |   TSKB  | 1465-4 15:10:00 |         611
jpl |   ARTU  | 1465-4 15:10:00 |         620
jpl |   ULAB  | 1465-4 15:10:00 |         596
jpl |   AREQ  | 1465-4 15:10:00 |         610
jpl |   GLPS  | 1465-4 15:15:00 |         901
jpl |   TOW2  | 1465-4 15:15:00 |         900
jpl |   BOGT  | 1465-4 16:35:00 |         633
jpl |   KERG  | 1465-4 18:05:00 |         953
jpl |   KERG  | 1465-4 18:15:00 |         876
jpl |   THU3  | 1465-4 20:55:00 |         696
jpl |   MALI  | 1465-4 23:00:00 |         622
jpl |   MALI  | 1465-4 23:30:00 |         662



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288    9.78   | 2.77e-14  8.61e-15  2.83e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.95   | 3.28e-14  6.30e-15  2.44e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.86   | 2.83e-14  4.76e-15  1.84e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.70   | 5.22e-14  6.04e-15  2.13e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.42   | 3.69e-14  9.18e-15  3.56e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.78   | 2.77e-14  7.22e-15  2.72e-15 |
 SPT0 |   287     0     0   286    6.47   | 3.82e-14  1.43e-14  7.48e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    6.09   | 3.08e-14  4.18e-15  1.92e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    4.72   | 3.47e-14  6.52e-15  5.46e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    4.48   | 3.36e-14  6.26e-15  3.57e-15 |
 USNO |   287     0     1   139    3.84   | 4.87e-14  1.12e-14  3.32e-15 |
 USN3 |   279     0     0   134    3.55   | 5.85e-14  1.40e-14  4.67e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    2.94   | 9.14e-14  1.24e-14  2.44e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.93   | 4.25e-14  9.47e-15  1.27e-14 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.46   | 4.26e-14  8.67e-15  4.28e-15 |
 NISU |   149     0     0   137    2.40   | 4.79e-14  5.50e-15         - |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.88   | 1.15e-13  2.00e-14  4.21e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.87   | 5.41e-14  1.35e-14  9.51e-15 |
 BRFT |   288     0     0   143    1.61   | 6.57e-14  1.36e-14  3.20e-15 |
 IENG |   282     0     0   281    1.58   | 4.38e-14  1.18e-14  8.78e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.31   | 2.69e-14  8.79e-15  8.06e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.25   | 3.58e-14  1.17e-14  1.01e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.67   | 1.63e-13  1.83e-14  5.28e-15 |
 KOUR |   288     0     0   143    0.61   | 7.03e-14  2.20e-14  1.53e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.37   | 5.42e-14  1.63e-14  2.42e-14 |
 PTBB |   287     0     0   286    0.28   | 2.45e-13  5.39e-14  1.85e-14 |
 USUD |   288     0     5    94    0.23   | 2.67e-13  2.50e-14  4.68e-15 |
 GODE |   287     0     0   143    0.10   | 8.49e-14  2.01e-14  1.02e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.10   | 2.03e-13  4.48e-14  1.62e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.10   | 4.86e-13  1.18e-13  4.91e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.09   | 3.06e-13  9.75e-14  5.82e-14 |
 G19  |   288     0     5    59    0.08   | 5.52e-13  6.37e-14  2.32e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 4.04e-13  1.22e-13  3.74e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 3.41e-13  9.54e-14  5.01e-14 |
 G28  |   288     0     5    36    0.06   | 6.87e-13  7.58e-14  1.77e-14 |
 BAHR |   288     0     0   287    0.05   | 4.68e-13  1.42e-13  4.07e-14 |
 G12  |   288     0     1    99    0.05   | 6.36e-13  7.11e-14  2.99e-14 |
 G32  |   272     0     0   271    0.05   | 2.62e-13  9.06e-14  8.96e-14 |
 G16  |   288     0     0   143    0.05   | 6.08e-13  8.46e-14  3.60e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.04   | 1.73e-13  9.25e-14  9.08e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.72e-13  2.43e-13  6.26e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.63e-13  2.53e-13  9.71e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.75e-13  1.46e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 5.40e-13  2.37e-13  1.81e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.43e-12  4.69e-13  9.36e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.19e-12  5.27e-13  2.36e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.52e-13  1.29e-13  3.39e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.38e-14  4.19e-15  2.16e-15 |
 MCM4 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   143     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.32e-14  2.54e-14 |
 G29  |   288     1     5     0    0.00   | 5.50e-13  7.76e-14  4.09e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.20e-13  4.25e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  5.91e-14  1.75e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.29e-12  1.30e-13  3.30e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 9.47e-13  1.15e-13  2.95e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.22e-13  7.59e-14  1.34e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.40e-13  7.31e-14  3.47e-14 |
 G17  |   288     0     5     0    0.00   | 5.98e-13  6.70e-14  2.00e-14 |
 G15  |   245     0     6     0    0.00   | 7.48e-13  7.86e-14         - |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.60e-14  2.39e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  5.96e-14  2.38e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.00e-13  5.57e-14  3.29e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.64e-13  3.03e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.16e-13  3.60e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.44e-13  5.44e-14  1.75e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  7.76e-13  3.90e-13 |
 YAR2 |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   261     0     1     0    0.00   | 4.01e-13  3.53e-13         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.34e-13  1.03e-12  1.90e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.64e-17  1.97e-16  1.18e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYAL      YELL      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
