
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1478   Day: 2   MJD: 54592                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 110194   1273    -549     218     17     16     19     60     53     78   19.95
 emr |  2880     0 102865     89    1108   -1252     22     22     23     86     76    120   14.90
 mit |  2880     0 104956   2699    -125    -124     22     21     24     86     75    121   15.00
 esa |   288     0  33001    137   -8337   -1226     21     32     16    119    161    101   12.75
 gfz |   288     0  47217   1778    -346     152     18     19     18    114     71    120   18.52
 grg |    96     0   2683      0    -548     158    111    111      0    657    657      0    0.00
 igr |   288     0  38333     90   19084   -1831     20     28     17     83    104     76    0.00
 jpl |   288     0  28671    311     996   -1202     17     22     14     89     46    102   18.88
 ngs |    96     0   2779      0    -295     225   2205   2205      0   3963   3963      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -59    94   -26   111     X   475    83    12  4341     - |
    3 |     9   -47    36   -60     4   215    29    21 -2697     - |
    4 |    29   -51     X   135     X  -217    35     X -3658     - |
    5 |   -85   102    15    11    32   656   115   -62 -4222     - |
    6 |    73  -104     7   -79    15   -90   -82    32 -5648     - |
    7 |    57  -115    36   -51     X -2519   -80    48   292     - |
    8 |   -38   -43    87    16    36   453    50     5  2531     - |
    9 |   -36    74   -20   -47    29   175   -25   -39 -2503     - |
   10 |   -54    45    16   185    23   824   156   -56 -2255     - |
   11 |   -56   -77   145   142   -43  -114   -61    -8  8969     - |
   12 |   -38    46    11    -9   -16  -288   -72   -35 -1194     - |
   13 |    42    -8   -68   247   -95    87  -109    83  2722     - |
   14 |    51   -26   -50   166   -51   337    39     2  3242     - |
   15 |    14   -66    52   -70   -22  -509   -58    30  -935     - |
   16 |   -30   -44    97  -146   -27   370    18    14  2924     - |
   17 |    21   -74    64  -215    27  -539    -8   -31 -1063     - |
   18 |   -14    58   -28  -193    24   206    73    20  3687     - |
   19 |    76  -172    75    53   -44   734   172   -34   859     - |
   20 |   -41   -11    68   102  -109   528    82    17  3489     - |
   21 |    23    79  -107   -77     X   406   104    42  1215     - |
   22 |    -7   100   -83   -85    18  -113   -37   -19 -3381     - |
   23 |     1    11   -22   121   -15    82     3    13  -543     - |
   26 |   -33    70   -39    98    31  -198   -56    13 -4324     - |
   27 |    -9    33   -37    52    87   380    63    15   186     - |
   28 |   -41    17    29   157    -7   464    98   -35  4102     - |
   29 |    93    43  -137  -364     X  -783  -220     8 -1667     - |
   30 |    29    81  -115  -112    26  -562  -133    16   162     - |
   31 |    -7   -40    71  -130   -65  -467  -156   -25 -1217     - |
   32 |    33    21   -79    39   140     -   -18   -48 -3623     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -20     -     -     -    22     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -     4   136     -  -113     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    22   -22    66  -111     -   -30    63     -     - |
 ALRT |   -50     -     -    94   -90     -    -4    77     -     - |
 AMC2 |    68     -    24    89  -153     -    76     -     -     - |
 AREQ |     0    28     -    56   -61     -   148     -     -     - |
 ARTU |    62     -     -     -   -40     -    37   -26     -     - |
 ASPA |     -     -     -    63  -142     -     1    97     -     - |
 AUCK |  -125     -  -196     -   303     -   334     -     -     - |
 BAHR |    69   107  -114    29  -139     -    39    50     -     - |
 BAKO |   185     -  -124     -   -99     -     -     -     -     - |
 BILI |    73     -  -106     -   -97     -    27   103     -     - |
 BJFS |    35     -     -    51   -73     -     -     -     -     - |
 BOGT |    37     -     -     -   -78     -   145    37     -     - |
 BOR1 |   156     -  -151     -     0     -    99     -     -     - |
 BREW |     -   -50    52     -     -     -     -    -2     -     - |
 BRUS |     X   121   -21     -   -80     -   104     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -64     -     -    63     -     - |
 CAS1 |   -52     -   119    51   -75     -   -13     -     -     - |
 CEDU |     X     -   -45    58  -127     -    58   121     -     - |
 CHAT |    45     -     -    92  -112     -    51     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   142   -98     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -    56   -43    59   -51     -   108     -     -     - |
 COCO |     -     -     -   106   -73     -    75     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -    44   -31     -   175     -     -     - |
 CRO1 |     -   -11    43    39   -81     -    13    27     -     - |
 DAEJ |   121   -70    71    25  -149     -    51     -     -     - |
 DARW |     -     -  -438     -   354     -   378     -     -     - |
 DAV1 |  -100     -   133     -     X     -   -42     -     -     - |
 DAVR |   -79     -     -   123     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -47     -     -    60   -61     -     3    68     -     - |
 DRAO |    34    23    -7    95  -114     -    32     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -   102   -71     -     -     1     -     - |
 FAA1 |    13     -     -   276  -176     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    10     -     -   -40     -    -3    31     -     - |
 FLIN |   -46     -     -   108   -25     -    35     -     -     - |
 GLSV |    44     -     -     -   -47     -    29     -     -     - |
 GMAS |     -   285  -283     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     6    27     -   -26     -    -9     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -   171  -118     -    36     -     -     - |
 GRAS |   -22     -     -     -   -69     -   -28    88     -     - |
 GRAZ |  -154   343  -215     -    65     -   110     -     -     - |
 GUAM |   -12     -     -   -47   -10     -    18    54     -     - |
 GUAO |     -     -     3    -7     -     -     -     2     -     - |
 HARB |   -34    94     -    18  -154     -   -75   100     -     - |
 HARV |     -     -     -     -   -34     -     -    33     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -  -395     -     -   388     -     - |
 HOB2 |   127   216  -150   -53  -152     -    53     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -    86   -59     -    91     -     -     - |
 HOLM |   138     -     -    84  -207     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    14   136  -105     -    42     -     -     - |
 HYDE |    36     -   -86   -22   -40     -    96    84     -     - |
 IENG |     7   166  -174     -     -     -    39     -     -     - |
 INVK |    36     -     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    62   -73     -     -     -     -     -     - |
 IRKM |    36     -     -     -     -     -     -   -38     -     - |
 IRKT |     -   101   -30     -   -57     -    53     -     -     - |
 ISPA |    48     -     -   -60   -10     -     2     -     -     - |
 JOZE |     -    -7     -     -     5     -    69     -     -     - |
 JPLM |     -   113     -     -   -91     -    58     -     -     - |
 KARR |    89     -  -187   192   -77     -   110     -     -     - |
 KERG |     -     8     -    46   -73     -   -30    34     -     - |
 KHAJ |     -    -3     3     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    19   -10     -    81   -68     -    46     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    41   -28     -    54     -     -     - |
 KOKB |   -60   -13    53     -   -41     -   -14    72     -     - |
 KOUR |    -5   126   128    92  -264     -   -29     -     -     - |
 LAMA |    39     -  -146     -     -     -   105    75     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    15  -136     -     -   123     -     - |
 LPGS |     -   128     -   -27   -84     -    46     -     -     - |
 MAC1 |    46     -     -    18  -136     -    73    73     -     - |
 MADR |   156     -     -     -  -113     -     -   -54     -     - |
 MALI |     -     -     -    77   -53     -     9     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    63   -43     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    97     -    63  -171     -     7    50     -     - |
 MATE |     -   171    -1     -  -155     -    90    17     -     - |
 MAW1 |     X     -     9     X    -7     -  -110     -     -     - |
 MCM4 |     9   -27     -    67   -34     -    37     -     -     - |
 MDO1 |    30   -30     -    64   -92     -     8    39     -     - |
 MDVJ |   -71     -    21    87     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    91   -91     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -   -68     -   -14     -     -    85     -     - |
 MIZU |    65   -34     -     -   -42     -    57     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -   -15   -42     -   -26    51     -     - |
 MORP |     -     -   -25     -     -     -     -    20     -     - |
 NISU |    87    15   -15     -   -94     -    51     -     -     - |
 NLIB |     -   -15  -272   231  -127     -    41   196     -     - |
 NNOR |     -    58  -150   109     -     -    14     -     -     - |
 NOT1 |   -38     -     -     -     -     -     -    40     -     - |
 NOVM |     -     -     -   179  -123     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    76    24   -14    47  -123     -   -34     -     -     - |
 NRIL |    19     -   -63    44  -130     -    23   128     -     - |
 NSSP |  -107     -     -     -     -     -   -78   113     -     - |
 NTUS |   -78     -   110    77   -26     -    28   -32     -     - |
 NYA1 |   111     -    17     -  -133     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    72     -   138  -152     -    13     -     -     - |
 ONSA |     -   121  -165    30  -115     -    23   128     -     - |
 OPMT |    -2     -     -     -   -68     -     -    69     -     - |
 OUS2 |     -     -   174     -  -141     -     -     -     -     - |
 PDEL |    46     -  -131    78   -52     -     5    53     -     - |
 PERT |     4     9     -   -41   -55     -   -10    71     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -158     -   -69   155     -     - |
 PIE1 |     -    11    44    89  -142     -    26    36     -     - |
 POL2 |   -39     -     -     -     -     -    12    41     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   -73     -     -    72     -     - |
 PRDS |   -20   -37    19     -  -112     -     -   146     -     - |
 PTBB |    72    25  -120     -     -     -    39     -     -     - |
 QAQ1 |   -11    27     -    41   -54     -    16    16     -     - |
 QUIN |     8     -   -13    94     -     -    60   -62     -     - |
 RABT |     -     -     -   -36    25     -     5     -     -     - |
 RCMN |     -     -     -   107   -74     -     -     -     -     - |
 RESO |    -6     -     -     -  -146     -   -23   149     -     - |
 REYK |     -     -     -   152  -105     -     -     -     -     - |
 SANT |   -27     -     4    91   -48     -    34    11     -     - |
 SCH2 |    -8    74     -     2  -137     -   -26    83     -     - |
 SCOR |     -     -    49     -   -39     -     -     -     -     - |
 SCUB |   -29     -     -    -5   -87     -   -57   119     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    36   -80     -    36    54     -     - |
 SFER |     -  -385    -6     -   287     -     -     -     -     - |
 SHAO |     3     -   113     -   -78     -    42   -16     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -  -109     -     -   107     -     - |
 SSIA |   -90     -    38     -    67     -     -     -     -     - |
 STJO |    52    60   -64    47  -119     -   -40    34     -     - |
 SUTH |    61     -     -   100  -135     -   -24     -     -     - |
 SUTM |    55    83     -     -   -69     -   -10   -57     -     - |
 SUWN |     -    55     -     -   -44     -     -     -     -     - |
 SYDN |    53     -  -155    99     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -26   124    60    61  -162     -   -55     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     -  -193     -     -   190     -     - |
 THTI |     -    85     -   -16   -51     -   -14     -     -     - |
 THU2 |     -     -  -143    -4     -     -     -   116     -     - |
 THU3 |    67    72     -     -  -130     -    19     -     -     - |
 TIDB |    11    75     -    39   -98     -   -21     -     -     - |
 TIXI |    23     -     6     -   -30     -    51     -     -     - |
 TLSE |     -   121   -47     -   -59     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   -41    41     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    19     -     -    45  -155     -     4   101     -     - |
 TRO1 |    46     -     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -20   -30   -57    76    22     -    54    18     -     - |
 TWTF |    58    79   -89     -   -54     -    18     -     -     - |
 UNBJ |     X     -     -   -40    27     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   156  -108     -    55     -     -     - |
 URUM |     0     -     -     -     0     -    19     -     -     - |
 USN3 |     -  -407    86     -     -     -     -   251     -     - |
 USNO |    53   -97   -82   127     -     -   -28     -     -     - |
 USUD |     -   -41     -     -   -26     -    24    58     -     - |
 VESL |   -89     -     -    77  -138     -     -   177     -     - |
 VILL |     -   -45     -    21    22     -   -23     -     -     - |
 WAB2 |   131     -   -11     -  -132     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -17     -    17   -30     -     -    31     -     - |
 WHIT |   -12   -11     -    71   -28     -    95     -     -     - |
 WILL |    -1   -31     -    67  -153     -    23   131     -     - |
 WIND |     -     -     -     -   -88     -     -    86     -     - |
 WROC |     -   190  -189     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   149    68  -146     -   -97     -    49     -     -     - |
 WTZA |    59     -   -79     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    59   119  -121    57   -89     -    54     -     -     - |
 YAKT |  -103   171   -60     -   -49     -    74    69     -     - |
 YAR2 |  -128    50     -     -    97     -    58     -     -     - |
 YELL |     X    68    10     -   -62     -   -75     -     -     - |
 YSSK |    28     -     -     -  -158     -     -   126     -     - |
 ZIMM |    27     -   -72     -    29     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    16    23    20    33     X   133    26    22  2182     - | 2880    786
    3 |    16    31    31    21     8   109    14    24  4512     - | 2880   3058
    4 |    22    27     X    47     X   183    36     X  1032     - | 2672    771
    5 |    15    20    24    23    14   112    16    20   837     - | 2880    363
    6 |    14    31    27    29    10   144    14    10  3478     - | 2880   1070
    7 |    10    22    26    20     X   203    26    22   648     - | 2880    254
    8 |    14    15    15    26    14    73    22    16  3289     - | 2880   2176
    9 |    11    12    15    29    16    79    15    21  3727     - | 2880   4211
   10 |    14    16    22    34    22    58    21    21  3101     - | 2880   2278
   11 |    29    38    19    21    18   164    30    20  3971     - | 2880    444
   12 |    10    15    16    26    17    67    26    19   944     - | 2880    362
   13 |    15    16    24    38    30   112    45    29   799     - | 2880    314
   14 |    11    18    20    35    15    77    19    19   495     - | 2880    266
   15 |    22    27    23    45    15    91    22    24   601     - | 2880    195
   16 |    15    29    28    34    21    47    26    26   717     - | 2880    205
   17 |    15    26    15    45    28    83    36    27   581     - | 2880    396
   18 |    19    17    19    35    21   162    28    23   466     - | 2880    292
   19 |    15    18    19    18    16    91    29    15   553     - | 2880    244
   20 |    15    19    19    29     9   131    28    11   714     - | 2880    247
   21 |    16    22    21    29     X    75    21    13   721     - | 2880    325
   22 |    12    16    13    33    16   109    28    15  1796     - | 2880    439
   23 |    14    18    17    29    17    90    34    21   573     - | 2880    175
   26 |    18    22    20    32    23    75    23    25  1208     - | 2880    889
   27 |    17    19    18    37    26   154    26    26  4568     - | 2880   3717
   28 |    20    30    10    25    16    71    34    19  1828     - | 2880    519
   29 |    19    29    19    56     X   104    53    48   903     - | 2880    273
   30 |    19    17    26    26    19    50    17    15  3368     - | 2880   1843
   31 |    25    20    28    41    32   104    34    34   948     - | 2880    415
   32 |    11    23    24    31    23     -    29    26  2465     - | 2880   1035
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    13     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   6564
 ALBH |     -    14    16     -    13     -     -     -     -     - |  288   4317
 ALGO |     -    13    19    16    13     -    14    12     -     - |  288     76
 ALRT |    20     -     -    11     9     -    23    12     -     - |  288   5844
 AMC2 |    11     -    12    10    13     -    11     -     -     - |  288     21
 AREQ |     8    12     -    12    13     -    11     -     -     - |  288   8469
 ARTU |    11     -     -     -     8     -     8    12     -     - |  288   9285
 ASPA |     -     -     -    15    14     -    16    12     -     - |  288    >>>
 AUCK |    23     -    38     -    42     -    26     -     -     - |  287   4842
 BAHR |    16    23    28    20    10     -    15    14     -     - |  288   1886
 BAKO |    23     -    30     -    19     -     -     -     -     - |  288   3606
 BILI |    11     -    21     -    15     -    10    11     -     - |  287   5796
 BJFS |    16     -     -    14    25     -     -     -     -     - |  287  10102
 BOGT |     9     -     -     -    20     -    16    17     -     - |  288   9396
 BOR1 |    42     -    24     -    25     -    37     -     -     - |  287   5266
 BREW |     -    17    19     -     -     -     -     9     -     - |  288     40
 BRUS |     X    13    16     -    14     -    14     -     -     - |  288     24
 CAGL |     -     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  288    >>>
 CAS1 |     9     -    16     9     9     -    12     -     -     - |  288   6046
 CEDU |     X     -    32    19    16     -    26    11     -     - |  288    245
 CHAT |    11     -     -    14    14     -    15     -     -     - |  287  12625
 CHPI |     -     -     -    18    13     -     -     -     -     - |  288  10180
 CHUR |     -    30    21    12    15     -    11     -     -     - |  288   1345
 COCO |     -     -     -    24    17     -    15     -     -     - |  288   9616
 CONZ |     -     -     -    19    13     -    13     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    20    26    18    16     -    12    15     -     - |  288     41
 DAEJ |    17    42    22    13    41     -    15     -     -     - |  288   6513
 DARW |     -     -    23     -    19     -    30     -     -     - |  285   3608
 DAV1 |    41     -    54     -     X     -    26     -     -     - |  287   2489
 DAVR |     5     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  287   3854
 DGAR |    35     -     -    27    33     -    16    22     -     - |  288  12736
 DRAO |    17    28    31    10    10     -    12     -     -     - |  288    752
 DUBO |     -     -     -     9     9     -     -     6     -     - |  288  95281
 FAA1 |    46     -     -    21    46     -     -     -     -     - |  256  12522
 FAIR |     -    18     -     -    16     -     8     8     -     - |  288   6584
 FLIN |    11     -     -     7    12     -     9     -     -     - |  288  12247
 GLSV |    11     -     -     -    12     -    26     -     -     - |  288  76295
 GMAS |     -    30    30     -     -     -     -     -     -     - |  287    929
 GODE |     -    18    20     -     8     -    15     -     -     - |  288     66
 GOLD |     -     -     -    13     9     -    11     -     -     - |  288  13840
 GRAS |     9     -     -     -    15     -    21    10     -     - |  288   7361
 GRAZ |    11    22    11     -    16     -    10     -     -     - |  288   5506
 GUAM |    17     -     -    24    30     -    15    16     -     - |  288  12009
 GUAO |     -     -    26    13     -     -     -    15     -     - |  288   6077
 HARB |    21    33     -    17    14     -     9    15     -     - |  288   8986
 HARV |     -     -     -     -    16     -     -    15     -     - |  288  34468
 HNLC |     -     -     -     -    14     -     -    14     -     - |  260  18338
 HOB2 |    32    42    32    12    13     -    12     -     -     - |  288     96
 HOFN |     -     -     -    17    12     -    19     -     -     - |  287    >>>
 HOLM |    13     -     -     8    13     -     -     -     -     - |  288   6324
 HRAO |     -     -    15    15    14     -    10     -     -     - |  288     64
 HYDE |    11     -    21     9    16     -    18    14     -     - |  288   3104
 IENG |    20    32    39     -     -     -    23     -     -     - |  288    129
 INVK |    12     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   6460
 IRKJ |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288    248
 IRKM |     8     -     -     -     -     -     -     9     -     - |  288    146
 IRKT |     -    20    23     -    25     -    17     -     -     - |  288    155
 ISPA |    24     -     -    18    23     -    19     -     -     - |  288  10186
 JOZE |     -    20     -     -    16     -    20     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    25     -     -    20     -    14     -     -     - |  288   7780
 KARR |    28     -    43    25    21     -    19     -     -     - |  288   5881
 KERG |     -    29     -    34    11     -    14    14     -     - |  288   8005
 KHAJ |     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |   61     64
 KIRU |    13    17     -    17    15     -    11     -     -     - |  288  26797
 KIT3 |     -     -     -    23    16     -    14     -     -     - |  288  11788
 KOKB |    19    20    20     -    11     -    13    14     -     - |  288     35
 KOUR |    31    23    35    18    23     -    24     -     -     - |  288    683
 LAMA |     9     -    15     -     -     -    23    14     -     - |  288   3155
 LHAZ |     -     -     -    11    14     -     -    10     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    19     -    13    15     -    21     -     -     - |  288  23840
 MAC1 |    18     -     -    14    23     -    12    22     -     - |  288   7185
 MADR |    24     -     -     -    13     -     -    26     -     - |  288   9839
 MALI |     -     -     -    27    18     -    25     -     -     - |  288  19419
 MANA |     -     -     -    29    20     -     -     -     -     - |  285    >>>
 MAS1 |     -    15     -    16    18     -     8    13     -     - |  288  17361
 MATE |     -    19    25     -     8     -    20    11     -     - |  288     89
 MAW1 |     X     -    23     X    18     -    16     -     -     - |   88   4617
 MCM4 |    17    24     -     7     8     -    13     -     -     - |  288   7271
 MDO1 |    19    32     -    20    18     -    13    12     -     - |  288   7064
 MDVJ |    11     -    16     9     -     -     -     -     -     - |  288    100
 MEDI |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    104
 METS |     -     -    13     -    14     -     -    11     -     - |  227    588
 MIZU |    29    23     -     -    38     -    22     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    13    14     -    13    10     -     - |  288  19014
 MORP |     -     -    16     -     -     -     -    13     -     - |  287   4078
 NISU |    17    21    22     -    16     -     9     -     -     - |  288     41
 NLIB |     -    15    22    17    13     -    10    11     -     - |  288     54
 NNOR |     -    17    28    24     -     -    21     -     -     - |  288    428
 NOT1 |    15     -     -     -     -     -     -    16     -     - |  288    134
 NOVM |     -     -     -    13     9     -     -     -     -     - |  272     88
 NRC1 |     9    20    17    14    22     -    19     -     -     - |  288     27
 NRIL |    30     -    26    10    18     -    29    13     -     - |  288   6323
 NSSP |     8     -     -     -     -     -    13     8     -     - |  288   6572
 NTUS |    11     -    31    16    18     -    15    29     -     - |  288   3427
 NYA1 |     9     -    18     -    13     -     -     -     -     - |  288     42
 NYAL |     -    28     -    11    18     -    12     -     -     - |  287 159207
 ONSA |     -    16    16    12    10     -    15     9     -     - |  288     20
 OPMT |    13     -     -     -     8     -     -    13     -     - |  287     27
 OUS2 |     -     -    17     -    14     -     -     -     -     - |  288   3176
 PDEL |    11     -    23     9    13     -    14    19     -     - |  288   3080
 PERT |    28    30     -    15    20     -    13    19     -     - |  288  71269
 PETS |     -     -     -     -    17     -    16    16     -     - |  288   7582
 PIE1 |     -    14    18    10    16     -    12     9     -     - |  288     31
 POL2 |     6     -     -     -     -     -    18     7     -     - |  288  11259
 POLV |     -     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  287    >>>
 PRDS |    13    17    23     -    10     -     -    10     -     - |  288    139
 PTBB |    18    21    19     -     -     -    29     -     -     - |  288    352
 QAQ1 |    15    35     -    18    10     -     8    14     -     - |  288   7526
 QUIN |    15     -    16     8     -     -    11    17     -     - |  288   5938
 RABT |     -     -     -    23    16     -    35     -     -     - |  288  11424
 RCMN |     -     -     -    23    16     -     -     -     -     - |  288   3471
 RESO |    13     -     -     -    10     -    16     6     -     - |  288   9390
 REYK |     -     -     -    15    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |    12     -    28    28    12     -    13    16     -     - |  288   2522
 SCH2 |    13    19     -    11    10     -     9     6     -     - |  288  26119
 SCOR |     -     -    19     -    15     -     -     -     -     - |  288   6666
 SCUB |    22     -     -    16    27     -    17    12     -     - |  288  12110
 SEY1 |     -     -     -    29    18     -    24    24     -     - |  288  11917
 SFER |     -    37    27     -    17     -     -     -     -     - |  288    320
 SHAO |    17     -    24     -    29     -    22     8     -     - |  288   2493
 SOFI |     -     -     -     -    34     -     -    33     -     - |  287    >>>
 SSIA |    30     -    37     -    19     -     -     -     -     - |  268   4558
 STJO |     9    13    21    13    14     -    11    12     -     - |  288     28
 SUTH |    16     -     -    15    25     -    22     -     -     - |  288   8788
 SUTM |    25    38     -     -    14     -    16    17     -     - |  288  11193
 SUWN |     -    31     -     -    25     -     -     -     -     - |  288   5808
 SYDN |    13     -    33    25     -     -     -     -     -     - |  287    557
 SYOG |    17    32    19    11     8     -    12     -     -     - |  288   1488
 TEHN |     -     -     -     -     7     -     -     7     -     - |  288   7500
 THTI |     -    25     -    33    29     -    14     -     -     - |  240  12492
 THU2 |     -     -    16    10     -     -     -    10     -     - |  288   2106
 THU3 |    14    15     -     -    10     -     9     -     -     - |  288    >>>
 TIDB |    29    27     -    15    19     -    26     -     -     - |  288   8118
 TIXI |    11     -     9     -    11     -     9     -     -     - |  284   5561
 TLSE |     -    20    27     -    12     -     -     -     -     - |  288    295
 TNML |     -    18    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   1566
 TOW2 |    12     -     -     9    10     -    10     9     -     - |  288   7400
 TRO1 |    10     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6617
 TSKB |    12    26    25    11    33     -    16    10     -     - |  288   1299
 TWTF |    20    21    29     -    23     -    28     -     -     - |  288     71
 UNBJ |     X     -     -    15    10     -     -     -     -     - |  208    >>>
 UNSA |     -     -     -    19    13     -    18     -     -     - |  288  12226
 URUM |    25     -     -     -    27     -    34     -     -     - |  288  12579
 USN3 |     -    18    36     -     -     -     -    20     -     - |  287     27
 USNO |    14    25    44    12     -     -    12     -     -     - |  288     31
 USUD |     -    24     -     -    30     -    10    14     -     - |  288     59
 VESL |    12     -     -     8    12     -     -     8     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    13     -    11    11     -    16     -     -     - |  288  10131
 WAB2 |    17     -    20     -     9     -     -     -     -     - |  288     28
 WES2 |     -    15     -    12     7     -     -     9     -     - |  288   6593
 WHIT |    16    18     -    10    15     -     7     -     -     - |  288   3262
 WILL |    16    15     -     9    11     -    10     7     -     - |  288  43943
 WIND |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288  15084
 WROC |     -    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2617
 WSRT |    18    22    15     -    16     -    15     -     -     - |  288     25
 WTZA |    12     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    380
 WTZR |    48    21    34    15    21     -    17     -     -     - |  286   3164
 YAKT |    20    26    33     -    27     -    18    18     -     - |  284   5669
 YAR2 |    21    20     -     -    13     -    14     -     -     - |  288  12809
 YELL |     X    32    14     -    22     -     9     -     -     - |  288     35
 YSSK |    15     -     -     -    32     -     -    19     -     - |  287   6667
 ZIMM |     9     -    23     -    16     -     -     -     -     - |  288   4814
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    23    22    22    18   112    20    17  2206     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   UNBJ  | 1478-2  0:10:00 |   -43400090
cod |   UNBJ  | 1478-2  0:15:00 |   -43143043
cod |   UNBJ  | 1478-2  0:20:00 |   -42845199
cod |   UNBJ  | 1478-2  0:25:00 |   -42655688
cod |   UNBJ  | 1478-2  0:45:00 |  -168133059
cod |   MAW1  | 1478-2  0:50:00 |        1118
cod |   UNBJ  | 1478-2  0:50:00 |   -41226767
cod |   YELL  | 1478-2  7:50:00 |        1080
cod |   BRUS  | 1478-2 14:00:00 |         613
cod |   IENG  | 1478-2 17:00:00 |        -592
cod |   IENG  | 1478-2 19:00:00 |         599
emr |     25  | 1478-2  3:00:00 |        8141
emr |   USN3  | 1478-2  3:10:00 |         685
esa |   MAW1  | 1478-2  0:50:00 |        1183
esa |   MAW1  | 1478-2  0:55:00 |        1315
esa |   MAW1  | 1478-2  1:05:00 |       -1244
mit |     21  | 1478-2 20:09:30 |         513
mit |     21  | 1478-2 20:12:30 |        -530
mit |     21  | 1478-2 22:24:00 |         656
mit |     21  | 1478-2 22:33:00 |        -662
mit |     21  | 1478-2 23:47:00 |        1480



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   288     0     0   288    8.04   | 4.09e-14  4.81e-15  1.55e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.95   | 3.59e-14  7.67e-15  1.96e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.90   | 4.87e-14  6.98e-15  1.11e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    7.86   | 4.00e-14  6.52e-15  1.67e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.21   | 4.05e-14  7.75e-15  1.85e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.01   | 4.01e-14  7.28e-15  1.18e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.49   | 2.44e-14  4.54e-15  1.51e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.62   | 3.97e-14  7.21e-15  2.06e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.08   | 3.77e-14  7.44e-15  2.66e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    3.78   | 5.50e-14  8.77e-15  1.73e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.20   | 3.11e-14  5.45e-15  1.79e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.06   | 4.47e-14  8.87e-15  5.64e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.96   | 2.44e-14  4.72e-15  1.45e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.83   | 4.90e-14  8.10e-15  3.23e-15 |
 NOVM |   272     0     0   270    2.33   | 5.39e-14  8.49e-15  6.69e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.13   | 9.34e-14  1.01e-14  2.72e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.73   | 3.18e-14  7.93e-15  5.65e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    1.63   | 2.74e-14  6.33e-15  4.30e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.58   | 1.11e-13  1.50e-14  3.91e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.53   | 5.33e-14  9.16e-15  6.00e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.38   | 5.12e-14  1.14e-14  9.28e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.20   | 4.34e-14  1.26e-14  3.79e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.17   | 2.43e-14  6.22e-15  2.32e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.98   | 4.40e-14  1.21e-14  1.03e-14 |
 BREW |   288     0     3   116    0.97   | 1.02e-13  9.83e-15  2.94e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    0.96   | 4.89e-14  1.02e-14  5.12e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.81   | 5.29e-14  9.88e-15  1.30e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.66   | 1.82e-13  2.31e-14  6.88e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.37   | 3.22e-14  2.97e-14  1.07e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.30   | 7.61e-14  1.89e-14  1.58e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.26   | 2.13e-13  4.46e-14  1.88e-14 |
 IRKM |   288     0     0   143    0.24   | 1.00e-13  1.80e-14  1.42e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.15   | 8.88e-14  2.43e-14  2.16e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.10   | 4.30e-14  1.10e-14  1.15e-14 |
 PTBB |   288     0     2   226    0.08   | 3.33e-13  7.44e-14  2.78e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.07   | 1.61e-13  5.77e-14  4.33e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 4.10e-13  9.03e-14  2.69e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.05   | 3.90e-13  1.14e-13  1.86e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.94e-13  1.28e-13  5.82e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.03   | 9.26e-14  1.35e-13  6.90e-14 |
 USUD |   288     0     4    14    0.03   | 2.21e-13  2.27e-14  5.82e-15 |
 WTZA |   288     0     0   143    0.03   | 4.38e-13  7.60e-14  4.02e-14 |
 SYDN |   287     0     0   143    0.02   | 3.53e-13  9.69e-14  5.31e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.02   | 5.73e-14  9.28e-15  7.48e-15 |
 G04  |   275     0     0   268    0.02   | 4.45e-13  1.31e-13  9.83e-14 |
 G11  |   288     0     5    57    0.01   | 6.65e-13  7.40e-14  5.29e-14 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 9.21e-13  2.39e-13  9.71e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.01   | 2.43e-13  9.66e-14  1.37e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 5.09e-13  1.44e-13  1.32e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.01   | 2.37e-13  1.81e-13  1.72e-13 |
 BAHR |   288     0     2   137    0.01   | 3.84e-13  2.19e-13  2.38e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 8.85e-13  2.79e-13  1.14e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.02e-12  2.61e-13  1.12e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.65e-13  1.10e-13  7.60e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.21e-13  2.51e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.35e-12  4.65e-13  2.10e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.47e-12  4.98e-13  2.73e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.46e-12  4.16e-13  2.87e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.00   | 5.10e-13  1.67e-13  9.22e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.47e-12  3.63e-13  2.67e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 3.44e-13  2.68e-13  1.05e-13 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 6.02e-13  9.87e-14  1.19e-13 |
 OUS2 |   288     2     2    92    0.00   | 3.95e-13  2.21e-13  1.59e-13 |
 WHIT |   288     0     2    34    0.00   | 5.31e-13  3.37e-13  2.64e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.52e-14  3.47e-15  9.89e-16 |
 KHAJ |    61     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |    88     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   256     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   227     1     6     0    0.00   | 5.32e-13  4.67e-14         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.89e-13  6.61e-14  3.41e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.01e-14  2.17e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 7.52e-13  8.24e-14  2.74e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.75e-13  4.76e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  6.36e-14  1.42e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.95e-14  2.25e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 1.21e-12  1.87e-13  5.65e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.16e-13  7.64e-14  2.98e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.65e-13  8.87e-14  1.44e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.52e-13  6.59e-14  2.23e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.48e-14  2.36e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.80e-13  5.63e-14  2.24e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.03e-13  7.37e-14  1.74e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.02e-13  6.50e-14  2.83e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.04e-13  6.29e-14  2.69e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  6.71e-14  2.44e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 7.62e-13  7.20e-14  2.61e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  6.43e-14  4.78e-14 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   208     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.21e-13  9.73e-14  1.41e-13 |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 2.22e-12  6.99e-13  2.47e-13 |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.59e-12  2.00e-13  3.11e-14 |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.48e-13  7.76e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAVR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  7.43e-13  2.86e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.13e-17  3.76e-16  2.26e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      STJO      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
