
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1483   Day: 5   MJD: 54630                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 112333  14317    -829     673     24     23     25    112    116     98   19.04
 emr |  2880     0 105952      0     504    1219     23     23     21    109    113     86   20.90
 mit |  2880     0 109074   3294    -782     813     31     32     27    135    138    121   15.34
 esa |   288     0  32145   1512  -10235     714     25     38     19    111    144     97   14.86
 gfz |   288     0  48091   1477    -419     557     26     39     22    119    144    113   13.58
 grg |    96     0   2866      0    -811     551    108    108      0    251    251      0    0.00
 igr |   288     0  36255    236  -12296     838     26     40     19     84    140     57    0.00
 jpl |   288     0  29832    590    1716    1081     24     37     17     98    119     89   16.28
 ngs |    96     0   2962      0    -813     565   2024   2024      0   4036   4036      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -47   109   -93    91     6   102   106   -67    85     - |
    3 |  -135   101    34   -22    51  -210    69   -61 -5279     - |
    4 |   126   -33  -141   113    36   160   -39   140 -1735     - |
    5 |  -236   192    46    25   -53     4   204   -96  3097     - |
    6 |    18    35   -90    97   147   -46    -6   -22 -2848     - |
    7 |   165  -170    11    18     X   119  -167   130   644     - |
    8 |     X   -30    45     X   -52   -99    41     X -4459     - |
    9 |     X    24   -27     X    28   -73    54   -70  -792     - |
   10 |     X    31   -13     X  -159   -36   193  -145 -1383     - |
   11 |    46    11   -53    91  -420   190    -1    93  6654     - |
   12 |    10  -154   185   111    -4   341  -137    19  -970     - |
   13 |   181  -142   -64   245    46   512   -87    48  3295     - |
   14 |   -31    46   -29   133   -26   124   -20   -50  2334     - |
   15 |   144  -204    88   -41   108    67  -205    50  1058     - |
   16 |  -122    44   110   -95   -23  -317    58   -64  3053     - |
   17 |   101  -186   143  -152   -44  -350   -88    43  2063     - |
   18 |  -112    95    30  -155    -9   -73    22   -46  3431     - |
   19 |  -173     7   251   -43  -128  -398   195  -285  1279     - |
   20 |   -47    62    -3  -189   -69  -290   168    10  3600     - |
   21 |  -142    95    65  -185     X  -214   165     X  3638     - |
   22 |   -53    -6    68    26    80   104  -112   -24 -2635     - |
   23 |    80  -112    60     1   -44   292   -52   -20  -279     - |
   24 |   -31   110  -117     6    41    -1   120     6 -4943     - |
   25 |     X    61   -99   -38   238  -112    92     - -6273     - |
   26 |    35    12   -84    88    86   132   -66    64 -1862     - |
   27 |     X   110  -163     X   118   -13   185    32 -6200     - |
   28 |   -50    73   -40    75   -30    88   125   -43  7706     - |
   29 |   132   -72   -59  -234     X  -168  -335   156 -1895     - |
   30 |   180    98  -401   148   130   210  -118   167  1722     - |
   31 |    24  -259   325   -63    15    -4  -314    33   848     - |
   32 |   -70    61     X    -6     X     -   137    48 -3329     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -167   183     -     -     -     -     - |
 ALBH |    33    18    61     -  -142     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    87   -50    17   -96     -   -22     -     -     - |
 ALIC |     -     -   -87     -    98     -     -     -     -     - |
 ALRT |    -1     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 AMC2 |   -37     -   -24   101  -123     -    36    77     -     - |
 ANKR |   -62     -     -    86   -15     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -29     -    76   -13     -    34   -21     -     - |
 ARTU |    12     -     -    30   -38     -   -19    -9     -     - |
 AUCK |  -159     -   -27     -   253     -     -     -     -     - |
 BAHR |   -53   108  -155    89  -138     -   -14   104     -     - |
 BAKO |   126     -  -116     -   -45     -     -     -     -     - |
 BILI |   -57     -     -    87   -38     -    25    19     -     - |
 BJFS |     -     -     -    44  -146     -     -    81     -     - |
 BOR1 |   348     -  -317     -   -51     -    -3     -     -     - |
 BRAZ |     -     -   -78    64     0     -     -    16     -     - |
 BREW |     -    -7     9     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    35   -38     -    10     -     -     - |
 BRUS |   306   -39  -171     -   -48     -   -26     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -35     -     -    29     -     - |
 CAS1 |     -     -     X    21   -23     -   -37     -     -     - |
 CEDU |    39     -    -5     9  -261     -   -47   140     -     - |
 CHAT |    27     -     -    42  -121     -   -56    31     -     - |
 CHUR |     -    92     -   -34  -105     -   -46     -     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -   -78     -     -    65     -     - |
 COCO |     -     -     -     7   -96     -     -    74     -     - |
 CONZ |     -     -     -    64   -70     -    96     -     -     - |
 CRO1 |     -    41    44    33  -129     -   -38   -16     -     - |
 DAEJ |    -4    -9    98    52  -147     -    58     -     -     - |
 DARW |     -     -  -328   339     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -51     -     -   -17   -66     -    29   130     -     - |
 DRAO |    22    10    85   -21  -120     -   -31     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -     -  -103     -    73    86     -     - |
 FAA1 |   -91     -     -   116     0     -    62     -     -     - |
 FAIR |     -    95     -     -   -70     -    -2   -63     -     - |
 FLIN |   -29     -     -     -    -5     -    24    38     -     - |
 GLSV |    58     -     -     -   -82     -  -123     -     -     - |
 GMAS |     -   264  -360     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -76     -    86     -     -     -     -     - |
 GODE |    58    33   -47     -   -80     -   -15     -     -     - |
 GRAS |     -     -     -     -  -115     -   -80    96     -     - |
 GRAZ |  -193   238  -223     -   155     -    97     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    46   -61     -    -2     8     -     - |
 GUAO |     -     -   -30    23     -     -     -     8     -     - |
 HARB |     -     -     -     -  -112     -    91    94     -     - |
 HARV |     -     -     -     -   -31     -     -    26     -     - |
 HLFX |     -     5     -     -     -     -   -43    -7     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -  -334     -     -   279     -     - |
 HOB2 |     -    74  -107   -37  -114     -    16   135     -     - |
 HOFN |     -     -     -    62   -68     -    72     -     -     - |
 HOLM |    68     -     -    82  -185     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    57   103  -177     -   -11     -     -     - |
 HYDE |    19     -   -70   -11  -103     -    -5   140     -     - |
 IENG |   -12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |    63     -     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 IRKM |    75     -     -     -     -     -     -   -88     -     - |
 IRKT |     -   127   -96     -   -87     -    47     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    14   -58     -   -53    36     -     - |
 JPLM |     -   108     -     -  -166     -   -21     -     -     - |
 KARR |  -117     -   -77   142  -192     -    32   220     -     - |
 KHAJ |     -    -8    11     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    37     4     -    67  -130     -   -12     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     1    -1     -    27     -     -     - |
 KOKB |     -    91    20     -   -63     -   -10   -84     -     - |
 KOUC |     -     -   -93     -   105     -     -     -     -     - |
 KOUR |  -160    65   133    29  -236     -   -44   150     -     - |
 KUNM |     -     -     -    18   -20     -     -     -     -     - |
 LAMA |    26     -  -104     -     -     -    70    67     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -20  -166     -    60   145     -     - |
 LPGS |    71    -4     -    41  -138     -    15     -     -     - |
 MAC1 |   -41     -     -    32    -4     -   -17    18     -     - |
 MADR |     -     -     -     -   -62     -     -    52     -     - |
 MALI |     -     -     -     3    -4     -    94     -     -     - |
 MAS1 |     -   -39     -    35     X     -   -38    25     -     - |
 MATE |     -    90    47     -  -115     -    20   -64     -     - |
 MCIL |     -     -     -   142  -155     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -51   -42     -    66    62     -    31     -     -     - |
 MDO1 |   -46   -12     -   102   -25     -   -36    -3     -     - |
 MDVJ |   183     -  -134   -96     -     -     -     -     -     - |
 METS |     X     -   -26     -    10     -    13    17     -     - |
 MIZU |    76    -8     -     -   -93     -    36     -     -     - |
 MKEA |   -59     -     -   131  -125     -    17    54     -     - |
 MORP |     -     -   -44     -     -     -     -    41     -     - |
 NANO |    55     -     -     -   -77     -    38     -     -     - |
 NICO |   -27     -   -72     -    -8     -    -5   106     -     - |
 NISU |    82    46   -76     -  -100     -    37     -     -     - |
 NKLG |    58     -     -     X   -81     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -  -111  -315   241     -     -  -180   220     -     - |
 NNOR |     -   -33    31    14     -     -    17     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    93  -102     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    99   -59    33  -122     -   -27     -     -     - |
 NRIL |    32     -     -    77  -128     -    43     -     -     - |
 NRMD |     X     -     -    56   -62     -   -25     -     -     - |
 NTUS |   -51     -   147    -1  -134     -   -44    35     -     - |
 NYA1 |   106     -    15     -  -166     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -   140   -57    59  -215     -     0     -     -     - |
 OHI2 |     6     -     -     -    -9     -    64     -     -     - |
 ONSA |     -    94  -100     9  -158     -   -18    82     -     - |
 OPMT |   -13     -     -     -   -97     -     -    97     -     - |
 OUS2 |     -     -   145     -   -65     -     -   -82     -     - |
 PDEL |    23     -   -93    66   -65     -  -218    55     -     - |
 PERT |     -  -232     -     -   358     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -97     -     -    81     -     - |
 PIE1 |     -    88   -10     -  -173     -    40    42     -     - |
 POL2 |   -51     -     -     -     -     -    -4    60     -     - |
 POLV |     -     -     -     -   -91     -     -    76     -     - |
 PRDS |   -32    32   -42     -   -80     -     -   103     -     - |
 PTBB |    74     3   -96     -     -     -    -1     -     -     - |
 QAQ1 |   -84   105     -    14   -29     -    21   -25     -     - |
 QUIN |   -60     -     -    36     -     -     -    37     -     - |
 RABT |     -     -     -   -25    27     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -96     -     -    -2  -149     -     -   237     -     - |
 RCMN |     -     -     -    81   -89     -     -     -     -     - |
 RESO |    24     -     -     -   -33     -    33     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    69   -76     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    19   -21     -     -     -     -     - |
 SANT |    51     -    79     -  -138     -   -15     -     -     - |
 SCH2 |   -75    91     -    -5  -134     -   -19    87     -     - |
 SCUB |     -     -     -    47   -51     -    51     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -52   -17     -    36    62     -     - |
 SFER |     -     -   -20     -    23     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -   103     -  -122     -     -     5     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -   -66     -     -    55     -     - |
 SSIA |  -263     -  -245   481   118     -    18     -     -     - |
 STJO |    36    86   -73    29  -176     -   -34    35     -     - |
 SUTM |    -8    33     -     -   -40     -    39     -     -     - |
 SUWN |     -    54     -     -   -83     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -30     -   -24    63     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -60    81    16    80  -145     -   -33     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -83    42     -     -     -    41     -     - |
 THU3 |   -70    97     -     -   -51     -    88     -     -     - |
 TIDB |     -    30     -     -  -114     -   -14    57     -     - |
 TIXI |    66     -     -     -   -46     -    11   -38     -     - |
 TLSE |     -     -    18     -   -20     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    -7   -52    64     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -71     -   -53   122   -55     -    15    54     -     - |
 TRO1 |    -2     -     -     -     2     -     -     -     -     - |
 TSKB |    -7    46   -53     -   -26     -    55    21     -     - |
 TWTF |    -4   -68   155     -   -65     -   -77     -     -     - |
 UNBJ |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -12  -121     -  -102   111     -     - |
 URUM |   -33     -     -     -    46     -    30     -     -     - |
 USN3 |   -47    83   -56     -     -     -    15     -     -     - |
 USNO |    56     8   -67   -15     -     -    16     -     -     - |
 USUD |     -    36     -     -   -55     -     -     0     -     - |
 VESL |     6     -     -    94  -111     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    82     -    15  -143     -   -18     -     -     - |
 WAB2 |    98     -    -6     -  -131     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    56     -     -   -69     -     -   -14     -     - |
 WHIT |  -139    88     -    82   -16     -    29   -12     -     - |
 WILL |   -75    91     -     -   -97     -    43    52     -     - |
 WIND |     -     -     -     -   -36     -     -    30     -     - |
 WROC |   -63   138  -115     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   168    23  -146     -  -106     -    17     -     -     - |
 WTZR |   103   108  -130     0  -144     -     2     -     -     - |
 YAKT |   -14    50     -     -   -99     -   -11    34     -     - |
 YAR2 |   138   -45     -     -  -124     -     -     -     -     - |
 YELL |   -27    45   -71    78   -36     -     8     -     -     - |
 YIBL |     -     -  -260     -   294     -     -     -     -     - |
 YSSK |    26     -     -    39   -80     -    17     1     -     - |
 ZIMM |    73     -  -118     -    30     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    62     -     -     -   -87     -    43     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    10    20    20    14    13    88    28    14  1289     - | 2880    243
    3 |    20    33    30    15    14    39    24    13  2984     - | 2880   1785
    4 |    14    17    16    39    45    72    41    42  1530     - | 2880    938
    5 |    46    31    93    23    29    59    30    24  2432     - | 2880    939
    6 |    22    41    34    29    29    67    31    29  2747     - | 2880   1820
    7 |    26    17    16    25     X    82    38    34   396     - | 2880    329
    8 |     X    19    26     X    26   243    32     X  2329     - | 2761   2122
    9 |     X    14    20     X    19   161    23    30  3428     - | 2762   2744
   10 |     X    20    25     X    64   114    94    70  2780     - | 2762   1848
   11 |    26    20    16    29    31   135    37    33  2032     - | 2880    364
   12 |    19    21    14    22    22   127    26    20   388     - | 2880    248
   13 |    22    18    27    46    46   120    57    46   436     - | 2880    229
   14 |    12    15    20    19    14   119    31    18  1541     - | 2880    259
   15 |    21    14    15    21    18   117    37    23   431     - | 2880    221
   16 |    15    24    24    29    29   120    34    29   348     - | 2880    289
   17 |    11    28    42    28    27    57    27    24   899     - | 2880    272
   18 |    13    16    17    37    55    83    42    33   528     - | 2880    311
   19 |    23    24    25    67    65   101    68    65   786     - | 2880    189
   20 |    24    14    30    37    62    92    48    41   399     - | 2880    255
   21 |    60    57    16    64     X   163    46     X   452     - | 2880    335
   22 |    10    16    21    17    56    70    28    20  2228     - | 2880    337
   23 |    14    14    23    18    19   109    35    17   352     - | 2880    153
   24 |    11    18    16    15    17    84    16    13  4115     - | 2880   3416
   25 |     X    18    19   120    58   111    57     -  2432     - | 2772    593
   26 |    15    14    12    32    33    77    33    37  1284     - | 2880    781
   27 |     X    15    18     X    37    84    42    91  4971     - | 2765   5027
   28 |    31    35    80    30    18   114    21    17  2066     - | 2880    235
   29 |    21    18    15    14     X    81    18    18   693     - | 2880    159
   30 |    21    20    19    60    61    86    61    61  2639     - | 2880   2235
   31 |    31    17    58    11    53    93    30    16   448     - | 2880    242
   32 |    16    15     X    20     X     -    36    35  1567     - | 2757   1122
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    14    14    19     -    21     -     -     -     -     - |  288   4014
 ALGO |     -    15    27    17    29     -    20     -     -     - |  288     67
 ALIC |     -     -    15     -    16     -     -     -     -     - |  287   4419
 ALRT |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   5886
 AMC2 |    12     -    21     9    15     -    12    12     -     - |  288     17
 ANKR |    12     -     -    19    23     -     -     -     -     - |  276    >>>
 AREQ |     -    13     -    13    15     -    10    13     -     - |  288   6229
 ARTU |    11     -     -     7    19     -     9     8     -     - |  288  11250
 AUCK |    16     -    25     -    30     -     -     -     -     - |  288   3131
 BAHR |    20    16    28    14    19     -    14    16     -     - |  288    604
 BAKO |    19     -    28     -    24     -     -     -     -     - |  288   3452
 BILI |    38     -     -    18    23     -    12    16     -     - |  287   6752
 BJFS |     -     -     -    14    32     -     -    34     -     - |  287   9960
 BOR1 |    42     -    34     -    26     -    28     -     -     - |  288   3079
 BRAZ |     -     -    15    16    18     -     -    10     -     - |  288   3083
 BREW |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 BRFT |     -     -     -    17    19     -    16     -     -     - |  253     61
 BRUS |    93    42    27     -    32     -    39     -     -     - |  288     33
 CAGL |     -     -     -     -    14     -     -    12     -     - |  287    >>>
 CAS1 |     -     -     X    39    42     -    25     -     -     - |  287   5268
 CEDU |    12     -    18    21    12     -    10    18     -     - |  288    280
 CHAT |    14     -     -    11    16     -    31    13     -     - |  287  11239
 CHUR |     -    11     -    16    17     -    12     -     -     - |  287  15241
 CIC1 |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288  44424
 COCO |     -     -     -    25    24     -     -    19     -     - |  288   6544
 CONZ |     -     -     -    18    19     -    15     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    16    23    31    37     -    14    21     -     - |  288     80
 DAEJ |    17    20    28    11    16     -    17     -     -     - |  288   4745
 DARW |     -     -    37    38     -     -     -     -     -     - |   35   2036
 DGAR |    14     -     -    19    32     -    20    20     -     - |  288   7055
 DRAO |    12    17    35    31    25     -    14     -     -     - |  288   1078
 DUBO |     -     -     -     -    14     -    12    12     -     - |  288  80736
 FAA1 |    24     -     -    21    36     -    31     -     -     - |  280    >>>
 FAIR |     -    12     -     -    18     -    14    14     -     - |  288   7289
 FLIN |    11     -     -     -    22     -    17    11     -     - |  288   9709
 GLSV |    12     -     -     -    16     -    20     -     -     - |  288  22537
 GMAS |     -    24    32     -     -     -     -     -     -     - |  287   1037
 GMSD |     -     -    42     -    47     -     -     -     -     - |  288    943
 GODE |    24    23    58     -    17     -    22     -     -     - |  288     48
 GRAS |     -     -     -     -    11     -    20     9     -     - |  276   6052
 GRAZ |    22    14    19     -    24     -    15     -     -     - |  288   3073
 GUAM |     -     -     -    27    30     -    19    20     -     - |  288  12814
 GUAO |     -     -    15     8     -     -     -    13     -     - |  288     65
 HARB |     -     -     -     -     8     -    20     7     -     - |  288   7201
 HARV |     -     -     -     -    12     -     -    10     -     - |  288  30983
 HLFX |     -    16     -     -     -     -    14    21     -     - |  288  23934
 HNLC |     -     -     -     -    24     -     -    20     -     - |  264  12721
 HOB2 |     -    14    24    13    14     -    22    25     -     - |  288    231
 HOFN |     -     -     -    12    14     -    18     -     -     - |  287    >>>
 HOLM |    14     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  288   6431
 HRAO |     -     -    17    11    20     -    12     -     -     - |  288     54
 HYDE |    11     -    24    17    20     -    12    13     -     - |  288   3244
 IENG |    16     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  104    133
 INVK |    12     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   6007
 IRKM |    17     -     -     -     -     -     -    20     -     - |  288    414
 IRKT |     -    27    21     -    25     -    17     -     -     - |  288    426
 ISPA |     -     -     -    18    18     -    10    12     -     - |  288   6473
 JPLM |     -    19     -     -    29     -    14     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    14     -    27    26    20     -    16    12     -     - |  288   5293
 KHAJ |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 KIRU |    10    10     -     7    11     -    12     -     -     - |  288  28544
 KIT3 |     -     -     -    17    19     -    23     -     -     - |  288  10540
 KOKB |     -    21    36     -    24     -    15    21     -     - |  288     65
 KOUC |     -     -    14     -    16     -     -     -     -     - |  287   2252
 KOUR |    29    28    22    14    19     -    11    12     -     - |  288    169
 KUNM |     -     -     -    17    18     -     -     -     -     - |  288  27067
 LAMA |    14     -    16     -     -     -    21     9     -     - |  288   3916
 LHAZ |     -     -     -    17    15     -    11     9     -     - |  288    >>>
 LPGS |    17    15     -    18    18     -    12     -     -     - |  288  25040
 MAC1 |    20     -     -     8    17     -    23    12     -     - |  288   6136
 MADR |     -     -     -     -    14     -     -    12     -     - |  281  12102
 MALI |     -     -     -    21    23     -    16     -     -     - |  288  13504
 MAS1 |     -    60     -    67     X     -    68    49     -     - |  287  12739
 MATE |     -    16    17     -    16     -    18    19     -     - |  288     72
 MCIL |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCM4 |    19    24     -    16    10     -    12     -     -     - |  288   5025
 MDO1 |     9    18     -    18    15     -    10    14     -     - |  288   6083
 MDVJ |    19     -    19    15     -     -     -     -     -     - |  288     46
 METS |     X     -    13     -    11     -    10    17     -     - |  287    503
 MIZU |    61    24     -     -    54     -    27     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    13     -     -    15    16     -    12    11     -     - |  288  13165
 MORP |     -     -    27     -     -     -     -    26     -     - |  287   3565
 NANO |    12     -     -     -    17     -    17     -     -     - |  288  47733
 NICO |    19     -    25     -    12     -    10    22     -     - |  288   3647
 NISU |    18    20    35     -    13     -    11     -     -     - |  288     17
 NKLG |    12     -     -     X    17     -     -     -     -     - |  287    >>>
 NLIB |     -    26    31    37     -     -    22    25     -     - |  288     44
 NNOR |     -    18    21    20     -     -    26     -     -     - |  288    444
 NOVM |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  269    109
 NRC1 |     -    16    22    21    24     -    16     -     -     - |  288     38
 NRIL |    49     -     -    33    34     -    21     -     -     - |  288   5990
 NRMD |     X     -     -    28    31     -    48     -     -     - |   53   2775
 NTUS |    22     -    39    30    25     -    16    29     -     - |  288   2656
 NYA1 |    24     -    31     -    16     -     -     -     -     - |  288     89
 NYAL |     -    15    22    11    12     -    19     -     -     - |  288     83
 OHI2 |    11     -     -     -    15     -    21     -     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    13    15    11    12     -    11    10     -     - |  288     22
 OPMT |    22     -     -     -    25     -     -    11     -     - |  287     24
 OUS2 |     -     -    24     -    32     -     -    14     -     - |  288   1117
 PDEL |    29     -    63    15    26     -    20    26     -     - |  288   3723
 PERT |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     - |    8  70801
 PETS |     -     -     -     -    16     -     -    13     -     - |  287   7111
 PIE1 |     -    13    24     -    19     -    12    17     -     - |  288     19
 POL2 |    13     -     -     -     -     -    12    15     -     - |  288  10365
 POLV |     -     -     -     -    17     -     -    14     -     - |  286    >>>
 PRDS |    16    16    27     -    16     -     -    15     -     - |  288    123
 PTBB |    17    16    16     -     -     -    24     -     -     - |  288    283
 QAQ1 |    15    33     -    27    14     -    15    23     -     - |  288   5315
 QUIN |     8     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288   6565
 RABT |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288  12138
 RAMO |    17     -     -     7    13     -     -    13     -     - |  288  55498
 RCMN |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   3396
 RESO |    13     -     -     -    18     -    20     -     -     - |  288   6138
 REYK |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  287   8364
 SANT |    17     -    70     -    75     -    43     -     -     - |  246   2030
 SCH2 |    15    12     -    15    12     -    13    11     -     - |  288  29644
 SCUB |     -     -     -    37    41     -    25     -     -     - |  256  13601
 SEY1 |     -     -     -    19    25     -    18    19     -     - |  288  10546
 SFER |     -     -    13     -    15     -     -     -     -     - |  287    489
 SHAO |     -     -    17     -    35     -     -    23     -     - |  288   4062
 SOFI |     -     -     -     -    15     -     -    13     -     - |  287    >>>
 SSIA |    18     -    35    20    33     -    32     -     -     - |  288   3065
 STJO |    15    13    17    14    16     -    10    13     -     - |  288     18
 SUTM |    38    26     -     -    23     -    32     -     -     - |  288  11258
 SUWN |     -    29     -     -    45     -     -     -     -     - |  135   3443
 SYDN |    18     -    27    18     -     -     -     -     -     - |  264    528
 SYOG |    17    17    16    11    20     -    12     -     -     - |  288    915
 THU2 |     -     -    21     8     -     -     -    15     -     - |  288   3501
 THU3 |    17    10     -     -    19     -    16     -     -     - |  288    >>>
 TIDB |     -    17     -     -    23     -    14    11     -     - |  288   9526
 TIXI |    38     -     -     -    26     -    35    26     -     - |  287   6047
 TLSE |     -     -    15     -    17     -     -     -     -     - |  276    452
 TNML |     -    17    29    29     -     -     -     -     -     - |  288    748
 TOW2 |    11     -    28    21    20     -    15    14     -     - |  288   4475
 TRO1 |     9     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6988
 TSKB |    28    19    26     -    23     -    13    13     -     - |  288   1140
 TWTF |    19    19    22     -    12     -    28     -     -     - |  288     54
 UNBJ |     -     -     -    17    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    22    34     -    14    14     -     - |  288  10231
 URUM |    28     -     -     -    39     -    21     -     -     - |  286  16469
 USN3 |    16    18    34     -     -     -    16     -     -     - |  288     18
 USNO |    19    22    42    15     -     -    15     -     -     - |  288     46
 USUD |     -    16     -     -    28     -     -    21     -     - |  288     59
 VESL |     9     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    14     -    18    23     -    14     -     -     - |  288  12395
 WAB2 |    18     -    13     -    14     -     -     -     -     - |  288     16
 WES2 |     -    16     -     -    15     -     -    24     -     - |  288   6072
 WHIT |    18    15     -    13    18     -     9    11     -     - |  288   1384
 WILL |    13    12     -     -    16     -    16    18     -     - |  288  36162
 WIND |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288  13802
 WROC |    93    57    38     -     -     -     -     -     -     - |  288   3400
 WSRT |    22    15    33     -    14     -    13     -     -     - |  288     34
 WTZR |    35    18    20    16    19     -    13     -     -     - |  285   3446
 YAKT |    40    25     -     -    22     -    22    27     -     - |  288   6994
 YAR2 |    41    34     -     -    32     -     -     -     -     - |  288   5298
 YELL |    15    10    20    13    25     -    12     -     -     - |  288     33
 YIBL |     -     -    21     -    24     -     -     -     -     - |  287   4760
 YSSK |    26     -     -    12    21     -    13    13     -     - |  287   7198
 ZIMM |    20     -    21     -    13     -     -     -     -     - |  288   3468
 ZWE2 |     8     -     -     -    11     -    33     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    24    23    32    26    26   108    26    25  2024     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NRMD  | 1483-5  0:10:00 |        1667
cod |   NRMD  | 1483-5  0:15:00 |        -519
cod |   NRMD  | 1483-5  0:20:00 |        2538
cod |   NRMD  | 1483-5  0:25:00 |        1247
cod |   NRMD  | 1483-5  0:40:00 |       -2277
cod |   NRMD  | 1483-5  0:50:00 |        1614
cod |   METS  | 1483-5  5:00:00 |         648
cod |   WROC  | 1483-5  5:00:00 |       -1050
cod |   WROC  | 1483-5  6:05:00 |        1229
cod |   BOR1  | 1483-5 13:00:00 |        -550
cod |   BOR1  | 1483-5 14:00:00 |        -832
cod |   BRUS  | 1483-5 14:00:00 |        -522
cod |   BOR1  | 1483-5 16:00:00 |        1173
cod |   METS  | 1483-5 18:15:00 |        -618
cod |   BOR1  | 1483-5 19:05:00 |        -829
esa |   NKLG  | 1483-5  4:05:00 |         914
esa |   NKLG  | 1483-5 11:10:00 |         855
esa |   NKLG  | 1483-5 19:05:00 |       -1006



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   288     0     0   288    9.32   | 3.31e-14  4.33e-15  1.23e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    8.67   | 4.91e-14  5.52e-15  1.07e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    7.34   | 2.96e-14  6.24e-15  1.48e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.29   | 4.60e-14  9.49e-15  3.47e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.44   | 3.87e-14  7.20e-15  1.53e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    6.37   | 4.73e-14  7.02e-15  4.04e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.73   | 4.40e-14  7.40e-15  2.12e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.92   | 3.68e-14  6.72e-15  1.78e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.79   | 2.79e-14  8.86e-15  2.56e-15 |
 NOVM |   269     0     0   263    3.41   | 4.94e-14  8.27e-15  2.30e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.31   | 2.82e-14  6.99e-15  1.45e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    3.11   | 4.68e-14  8.94e-15  3.36e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.92   | 3.98e-14  9.20e-15  2.70e-15 |
 BRFT |   253     0     0   253    2.60   | 3.68e-14  1.03e-14         - |
 GODE |   288     0     0   288    2.40   | 4.95e-14  1.01e-14  5.34e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.19   | 4.11e-14  8.40e-15  2.27e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.10   | 6.69e-14  1.66e-14  5.61e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.01   | 1.03e-13  1.29e-14  4.78e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    1.70   | 6.02e-14  1.72e-14  8.52e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    1.57   | 5.22e-14  7.35e-15  1.85e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.56   | 3.87e-14  1.11e-14  5.69e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.38   | 2.53e-14  9.40e-15  5.79e-15 |
 GUAO |   288     0     0   288    1.34   | 7.19e-14  1.39e-14  5.30e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.03   | 1.16e-13  1.94e-14  7.16e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.02   | 3.20e-14  8.77e-15  5.70e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    0.91   | 9.92e-14  1.62e-14  3.39e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    0.91   | 4.34e-14  1.98e-14  7.82e-15 |
 BREW |   288     0     2    97    0.69   | 1.18e-13  1.35e-14  5.05e-15 |
 HOB2 |   288     0     2   218    0.50   | 1.99e-13  2.68e-14  1.72e-14 |
 IENG |   104     0     0    96    0.49   | 4.02e-14  7.09e-15         - |
 KOUR |   288     0     0   288    0.44   | 6.67e-14  2.67e-14  1.70e-14 |
 KHAJ |   288     0     0   288    0.36   | 5.26e-14  8.42e-15  4.10e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.29   | 5.19e-14  1.15e-14  3.17e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.21   | 2.85e-13  5.60e-14  2.84e-14 |
 G19  |   288     0     3   149    0.15   | 5.58e-13  5.78e-14  2.21e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.06   | 2.03e-13  5.95e-14  7.41e-14 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.06   | 5.92e-14  2.43e-14  4.08e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.06   | 4.10e-13  1.08e-13  5.82e-14 |
 SYDN |   264     0     0   264    0.06   | 3.57e-13  1.30e-13  4.17e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 3.79e-13  1.13e-13  3.81e-14 |
 TLSE |   276     0     0   275    0.05   | 3.64e-13  1.18e-13  4.05e-14 |
 IRKM |   288     0     0   143    0.03   | 8.91e-14  2.56e-14  4.04e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.01e-13  1.28e-13  9.59e-14 |
 G25  |   288     0     1   143    0.02   | 2.59e-13  8.73e-14  7.37e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.01e-13  1.85e-13  1.15e-13 |
 G16  |   288     0     4    37    0.01   | 5.66e-13  6.28e-14  3.28e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 7.72e-13  2.59e-13  8.78e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.39e-13  1.35e-13  1.04e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 8.91e-13  2.87e-13  8.31e-14 |
 G32  |   287     0     0   286    0.01   | 2.30e-13  1.12e-13  1.37e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.94e-13  2.66e-13  9.25e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.87e-13  1.09e-13 |
 G12  |   288     0     4    16    0.01   | 5.27e-13  6.24e-14  2.24e-14 |
 SANT |   246     1     0    95    0.01   | 7.53e-13  2.37e-13         - |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 5.49e-13  1.80e-13  6.49e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  3.93e-13  2.18e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.48e-12  4.61e-13  1.82e-13 |
 G10  |   278     0     3    64    0.00   | 1.43e-12  3.86e-13  1.91e-13 |
 CEDU |   288     0     1   144    0.00   | 1.78e-13  4.82e-14  1.66e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.83e-13  9.12e-14  6.34e-14 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 3.51e-13  1.44e-13  7.01e-14 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 3.06e-13  8.66e-14  2.45e-13 |
 WHIT |   288     0     2   113    0.00   | 5.30e-13  3.43e-13  1.05e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-14  2.85e-15  1.21e-15 |
 PERT |     8     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |    35     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |    53     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 4.86e-13  5.56e-14  4.09e-14 |
 KOUC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  6.97e-14  2.70e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  5.70e-14  1.59e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  6.92e-14  2.40e-14 |
 G27  |   281     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  5.80e-13  5.23e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.56e-13  4.20e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.33e-13  5.77e-14  1.30e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.26e-13  3.73e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.28e-13  1.23e-13  2.64e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.69e-13  8.49e-14  2.18e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.32e-13  7.36e-14  3.98e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  5.83e-14  2.74e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.55e-13  6.92e-14  2.62e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.39e-13  5.82e-14  1.41e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.00e-14  2.60e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  6.07e-14  4.33e-14 |
 G09  |   278     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.41e-13  3.11e-13 |
 G08  |   277     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  5.24e-13  1.60e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 7.39e-13  7.07e-14  2.13e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  6.84e-14  1.98e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 1.97e-13  2.20e-14  4.99e-15 |
 URUM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU2 |   288     0     0     0    0.00   | 2.41e-13  9.11e-14  2.30e-13 |
 SUWN |   135     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.10e-13  2.44e-13  4.78e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.69e-13  4.19e-13  1.86e-12 |
 RIO2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     4     6     0    0.00   | 1.50e-12  2.37e-13  7.72e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.36e-13  7.91e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.17e-13  3.56e-13  1.40e-12 |
 HARV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     2     3     0    0.00   | 1.08e-12  8.56e-13  1.78e-12 |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   280     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   287     0     0     0    0.00   | 3.30e-13  3.38e-13  8.93e-13 |
 CAS1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.81e-17  3.37e-16  2.02e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      WAB2      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
