
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1484   Day: 3   MJD: 54635                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2955      0     123     390   2780   2780      0   4659   4659      0    0.00
 cod |   288     0  25838    442     122    -438     25     28     23    133    195     83   19.54
 emr |   288     0  23499    375    -883    2517     18     21     16    146    229     59   27.89
 esa |   288     0  29960   1006  -10376    2435     24     28     22    113    178     66   20.08
 gfz |   287     0  29471   3480    -232     678     32     35     31    219    351    161   13.13
 iga |    96     0   2955     25     158     335     59     59      0    144    144      0    0.00
 igu |    96     0   2955      0     140     405   2539   2539      0   4964   4964      0    0.00
 jpl |   288     0  20642    688     301    2623     25     31     21    110    137     84   19.37
 ngs |    96     0   2955      0     183     306   2284   2284      0   4064   4064      0    0.00
 usn |   288     0  30996    161    -805    2643     74    110     54   1830   2961   1097    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 | -1554   -45   103    53  -144    28 -2492   -60  -777 -1159 |
    3 | -7131   -95   142   -33  -250   -47-11124    94 -5707 -4119 |
    4 |  -700   226  -227   205     X    75    22  -115  -781 -2948 |
    5 |  3536  -218   357  -157  -388  -275  5406   131  1370 -4007 |
    6 | -7991   100     7    70  -125    80-12055   -99 -8440 -4301 |
    7 | -1179   311  -216    56     X    28 -1065   -62  -452 -2169 |
    8 | -2800   -78     X   -39     X   191 -1945   155 -2887 -3346 |
    9 | -1384   -24    56   -37  -163   -89 -2608    87 -2548 -3341 |
   10 | -7332  -203   409   -79  -395  -145   600     X -6360 -3735 |
   11 |  4751    99   -97    61    16    52  -512   -29  4839 -2461 |
   12 | -1522   145  -350   169   524    39  1061  -171 -1264 -1416 |
   13 |  3166   275  -359   342   -59   199   205   -76  3425 -2701 |
   14 |  2547   -11    42   142  -204   -36   471   -59  3072 -2893 |
   15 |  -969   325  -298   162     X   123  -136   -68  -512 -2010 |
   16 |  2604  -163   136  -341   664  -144   956   -87  2958 -3443 |
   17 | -2061   289  -186    58     X   165 -1990   -84 -1621 -1088 |
   18 |  3074    24   222  -261  -132  -160   682    12  3354 -3567 |
   19 | -1610  -205   301  -309  -532  -287  -312   456 -1102 -1664 |
   20 |  3130  -126   290  -328  -373  -197   326   290  3716 -2963 |
   21 |  2460   -57   253  -147  -205   -30   164   -16  2688 -4253 |
   22 |  3938    74   -36    70     X   122  8165   -95  2998 -1427 |
   23 |   680    88   -57    50     X   134   304   -58   872  -681 |
   24 | -1178   -41    98   -32  -270   -58 -5772   116 -1490 -3798 |
   25 |  8351    -9   -25    -7    11    -2  5112    43  4371 -2965 |
   26 | -1573   116  -142   123     X   132  -585   -40 -1901 -3059 |
   27 | -2044  -273    96  -230   725   -24  6222     2 -1319 -3841 |
   28 |  6531  -148   242   -40  -165    32  8069   -47  6649 -2421 |
   29 |  -702   380  -174   265  -351   205  -164  -170  -354 -1263 |
   30 |  1108   247  -379   226     X    83  2179   -76   650 -3573 |
   31 | -1297   296  -361   145   164   -86   882   -36  -817 -1181 |
   32 | -3426  -178   168   -90     X   -47  -471    45 -3263 -4087 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   -17     7    26     -     -     -     -  1144 |
 AMC2 |     -   -42     -    41     -     -     -     -     -  1059 |
 AREQ |     -   -52    11   -24    92     -     -     -     -  1112 |
 ARTU |     -    37     -     5    63     -     -   -85     -  1177 |
 AUCK |     -  -201     -     -   299     -     -     -     -  1195 |
 BAHR |     -   -41    18     -    22     -     -     -     -  1107 |
 BILI |     -     -     -   -14    21     -     -     -     -  1052 |
 BOR1 |     -   -72     -    56    11     -     -     -     -  1011 |
 BRUS |     -    21   -14     -     -     -     -     -     -  1034 |
 CAGL |     -     -     -  -141     -     -     -   146     -     - |
 CAS1 |     -  -101     -   -13   171     -     -     -     -  1049 |
 CEDU |     -    34     -    65   -16     -     -   -91     -  1101 |
 CHAT |     -   -49     -     -    74     -     -     -     -  1241 |
 CHUR |     -     -    54   -85    15     -     -     -     -  1155 |
 COCO |     -    -9     -     X   130     -     -   -78     -  1230 |
 CONZ |     -     -     -   -67     -     -     -    70     -     - |
 CRO1 |     -     -     2   -18    36     -     -    -8     -  1076 |
 DAEJ |     -     X    11   -15     -     -     -     -     -  1167 |
 DARW |     -     -     -    69  -105     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    27     -   -26     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -30   -30     -     -    52     -  1224 |
 DRAO |     -    71   -63    26   -11     -     -     -     -  1166 |
 DUBO |     -     -     -    47     -     -     -   -49     -     - |
 FAIR |     -     -    33     -    17     -     -   -59     -  1088 |
 FLIN |     -   -66     -    11    82     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    85     -  -116    51     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -60    84     -     -     -     -     -  1167 |
 GOL2 |     -     -    12     -     -     -     -   -17     -  1144 |
 GOLD |     -   -40     -    59   -31     -     -     -     -  1068 |
 GRAS |     -     -     -    -9    13     -     -     -     -  1172 |
 GRAZ |     -  -279   178     -    36     -     -     -     -  1052 |
 GUAM |     -     -     -    17   106     -     -   -90     -   618 |
 HARB |     -   -84     -   -38     -     -     -   123     -  1013 |
 HLFX |     -     -   -29    40     -     -     -     -     -  1042 |
 HOFN |     -   120     -   -60   -43     -     -   -30     -     - |
 HRAO |     -     -     -     6   -10     -     -     -     -  1129 |
 HYDE |     -   -22     -     8   -61     -     -    57     -     - |
 IENG |     -   -45    32     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    21     -   -44     -     -     -     -  1145 |
 ISPA |     -     -     -   -89   130     -     -     1     -  1047 |
 JPLM |     -     -   -17     -    35     -     -     -     -   988 |
 KARR |     -   -94     -    45    57     -     -    12     -   960 |
 KIRU |     -     -   -48    67     -     -     -     -     -  1108 |
 KOKB |     -    -7   -14   -57    80     -     -    32     -  1120 |
 KOUR |     -  -112   113   -47     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -53     -     -    79     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -66     -     -     -    69     -     - |
 LPGS |     -     -    23   -45    21     -     -     -     -  1118 |
 MAC1 |     -   -20     -   -59    27     -     -    60     -  1177 |
 MALI |     -     -     -   -23  -174     -     -   142     -   949 |
 MAS1 |     -     -   -29    94   -25     -     -   -36     -  1147 |
 MATE |     -     -    22     -   -48     -     -     -     -  1042 |
 MCM4 |     -     -   -22   -53   128     -     -     -     -  1069 |
 MDO1 |     -    17  -117    74   111     -     -    -1     -  1181 |
 METS |     -     1     -   -35     -     -     -    36     -  1117 |
 MIZU |     -   -11     8     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -   -19    29     -     -     -     -  1137 |
 NICO |     -  -119     -    31    14     -     -    80     -     - |
 NISU |     -     4    -3     -     -     -     -     -     -   883 |
 NNOR |     -     -     7   -10     -     -     -     -     -  1091 |
 NRC1 |     -     -    50     X  -106     -     -     -     -  1069 |
 NRIL |     -     -     -    20    -6     -     -   -16     -  1115 |
 NTUS |     -   -10     -    -3    19     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    43     -   -91     -     -     -     -   981 |
 OHI2 |     -   159     -     -  -470     -     -   157     -     - |
 ONSA |     -    -7     9   -20    23     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    34     -    14    54     -     -   -83     -     - |
 PERT |     -     -    -8     X  -142     -     -   108     -  1155 |
 PETS |     -     -     -   131     -     -     -  -136     -     - |
 PIE1 |     -     -   -14    20     -     -     -     -     -  1132 |
 PIMO |     -     -     -   -34     8     -     -    28     -  1089 |
 POL2 |     -    14     -    -7    50     -     -   -41     -  1100 |
 PTBB |     -    20   -14     -     -     -     -     -     -  1119 |
 QAQ1 |     -     -    46   -71     -     -     -     8     -  1119 |
 QUIN |     -   -15     -    14     -     -     -     -     -  1058 |
 RBAY |     -   113     -     -  -168     -     -     -     -  1145 |
 RESO |     -    56     -     -   -83     -     -     -     -  1103 |
 SANT |     -     X     -    56   -86     -     -     -     -   977 |
 SCH2 |     -     -    -9   -14    41     -     -     -     -  1096 |
 SCUB |     -     -     -   -80     -     -     -    83     -  1136 |
 SEY1 |     -     -     -  -204   174     -     -    94     -  1114 |
 SHAO |     -   -15     -     -    23     -     -     -     -  1051 |
 SPT0 |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -154     -     -   229     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    -7    35    10     -     -   -32     -  1194 |
 SUTM |     -     -   -12     -    25     -     -     -     -  1113 |
 SYOG |     -    32   -10     X   -28     -     -     -     -  1031 |
 THTI |     -     -     -   -71     X     -     -    73     -  1072 |
 THU3 |     -     -   -97     -   207     -     -     -     -   909 |
 TIDB |     -     -   -24   116    83     -     -  -143     -  1092 |
 TIXI |     -   -58     -     5    80     -     -     -     -   998 |
 TOW2 |     -    -7     -    87    82     -     -  -138     -  1135 |
 TSKB |     -   -29     2   -18    89     -     -   -14     -   992 |
 TWTF |     -   -17    12     -     -     -     -     -     -  1257 |
 UNSA |     -     -     -   168  -258     -     -     X     -  1373 |
 USN3 |     -    37   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -13     1    27     -     -     -     -  1130 |
 WHIT |     -   -12    12    -4     -     -     -     -     -  1094 |
 WILL |     -     1    22    20     -     -     -   -54     -  1130 |
 WSRT |     -    61   -37     -   -12     -     -     -     -   989 |
 WTZR |     -   -50    80   -26   -56     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    24    25    -1     -     -     -   -58     -     - |
 YAR2 |     -   -83     5     -   114     -     -     -     -  1101 |
 YELL |     -   -53  -229    25   537     -     -     -     -   835 |
 YSSK |     -   -47     -    45     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -   -44     -     -    66     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |  2238    25    14    18    24    53  1332    13  1730   144 |  288    330
    3 |  5763    22    13    24    15    31  5397    16  4189    70 |  288   2931
    4 |  1608    32    28    61     X    65   486    54  1515   172 |  288    659
    5 |  3428    16     9    10    17    56  3678    14  3500    87 |  288    996
    6 |  6952    16    19    12    20    34  6790    14  4641    53 |  288    834
    7 |  1833    19    13    20     X    56   710    24  1607   110 |  288    237
    8 |  2526    22     X    49     X    68  2339    78  1940   169 |  228   2048
    9 |  5325    23    15    17    26    64  2955    22  4295    91 |  288   2542
   10 |  3934    78    77    70    73   103  2473     X  3492    97 |  288   1676
   11 |   448    39    14    15    17    29   266    25   509   159 |  288    315
   12 |   339    22    12    21    19    75   784    15   409   135 |  288    288
   13 |   550    16    12     7    21    56   278    20   554   117 |  288    270
   14 |   477    24    13    22    31    42   277    21   524    90 |  288    224
   15 |  1036    15     9    19     X    67   225    11   834   127 |  288    169
   16 |  1218    29    16    28    28    66   853    13  1104    81 |  288    318
   17 |   803    21    21    16     X    40  1048    16   910    63 |  288    289
   18 |   637    25    18    17    62    42   541    22   513    67 |  288    238
   19 |   637    20    13    28    23    39   582    54   633    75 |  288    177
   20 |   683    22    21    18    70    60   377    43   659   124 |  288    303
   21 |   673    35    11    25    21    60   535    15   562    88 |  288    398
   22 |  2618    26    33    16     X    55  4661    23  1912   126 |  288    362
   23 |   701    16    14    19     X    58   684    35   713   170 |  288    260
   24 |  2600    35    13    16    14    45  4202    15  2346    90 |  288   2293
   25 |  4487    17    10    25    21    25  2107    35  3765   145 |  288    982
   26 |  1803    15    11    20     X    42   803    16  1278    88 |  288    512
   27 |  3910    28    17    17    63    66  3017    38  3634    90 |  288   3368
   28 |  4801    36    16    39    20    62  5459    61  4287   113 |  288    530
   29 |   639    25    26    27    24    45   321    16   515    67 |  288    165
   30 |  1697    36    34    57     X   141  1278    35  2112   125 |  288   1454
   31 |   541    16    18    15    55    39   626    21   645    82 |  288    265
   32 |  1495    30    16    18     X    56   679    44  1499    90 |  288    955
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    10     9    22     -     -     -     -    30 |  288     74
 AMC2 |     -    17     -    17     -     -     -     -     -    50 |  287     22
 AREQ |     -    17    10    12    26     -     -     -     -    36 |  288   6521
 ARTU |     -    20     -    15    33     -     -    17     -    53 |  288  11352
 AUCK |     -    13     -     -    20     -     -     -     -    43 |  287   2963
 BAHR |     -    11     9     -    23     -     -     -     -    35 |  288    570
 BILI |     -     -     -    12    19     -     -     -     -    32 |  274   7237
 BOR1 |     -     7     -    13    22     -     -     -     -    37 |  288   5678
 BRUS |     -    19    13     -     -     -     -     -     -    37 |  288     28
 CAGL |     -     -     -    47     -     -     -    48     -     - |   84    >>>
 CAS1 |     -    22     -    39    34     -     -     -     -    61 |  288   6230
 CEDU |     -    32     -    26    27     -     -    19     -    73 |  288    207
 CHAT |     -    10     -     -    14     -     -     -     -    38 |  286  10423
 CHUR |     -     -    39    35    40     -     -     -     -    39 |  288  12124
 COCO |     -    23     -     X    48     -     -    24     -    51 |  288   9226
 CONZ |     -     -     -    12     -     -     -    12     -     - |  287    >>>
 CRO1 |     -     -    13    17    31     -     -    18     -    32 |  288    117
 DAEJ |     -     X    23    32     -     -     -     -     -   219 |  276   4117
 DARW |     -     -     -    47    72     -     -     -     -     - |  141   3812
 DAV1 |     -    20     -    20     X     -     -     -     -     - |  259   6601
 DGAR |     -     -     -    10    16     -     -    16     -    49 |  288  11959
 DRAO |     -    23    14    14    30     -     -     -     -    38 |  288    631
 DUBO |     -     -     -    15     -     -     -    16     -     - |  287  93535
 FAIR |     -     -    20     -    27     -     -    18     -    35 |  288  10252
 FLIN |     -    31     -    26    27     -     -     -     -     - |  288  10038
 GLSV |     -    13     -    15    29     -     -     -     -     - |  288  24218
 GODE |     -     -    14    20     -     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 GOL2 |     -     -    10     -     -     -     -    15     -    36 |  288   6438
 GOLD |     -    13     -    14    23     -     -     -     -    41 |  288  10848
 GRAS |     -     -     -    15    23     -     -     -     -    28 |  275   5756
 GRAZ |     -    17    16     -    27     -     -     -     -    34 |  288   3390
 GUAM |     -     -     -    26    30     -     -    13     -    39 |  288  12095
 HARB |     -    22     -    12     -     -     -    20     -    42 |  288   6763
 HLFX |     -     -    24    33     -     -     -     -     -    50 |  288  31426
 HOFN |     -    18     -    15    23     -     -    12     -     - |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    13    21     -     -     -     -    42 |  287     70
 HYDE |     -    24     -    37    31     -     -    22     -     - |  288   3925
 IENG |     -    18    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    122
 IRKT |     -     -    12     -    25     -     -     -     -    88 |  287    319
 ISPA |     -     -     -    16    31     -     -    18     -    44 |  288   9028
 JPLM |     -     -    13     -    27     -     -     -     -    37 |  287   9271
 KARR |     -    27     -    21    26     -     -    17     -   160 |  288   7222
 KIRU |     -     -     8    12     -     -     -     -     -    36 |  288  17905
 KOKB |     -    40    17    21    40     -     -    13     -    43 |  288     48
 KOUR |     -    37    24    52     -     -     -     -     -     - |  288    162
 LAMA |     -    15     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   3511
 LHAZ |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -     -    14    15    26     -     -     -     -    34 |  288  21141
 MAC1 |     -    39     -    70    44     -     -    34     -    35 |  288   6066
 MALI |     -     -     -    31    29     -     -    39     -    45 |  288  14300
 MAS1 |     -     -    11    22    27     -     -    12     -    36 |  288  11296
 MATE |     -     -    16     -    34     -     -     -     -    38 |  287    120
 MCM4 |     -     -    14    25    30     -     -     -     -    27 |  288  10105
 MDO1 |     -    20    21    21    37     -     -    25     -    46 |  288   6033
 METS |     -    27     -    14     -     -     -    16     -    43 |  287    230
 MIZU |     -    24    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    13    20     -     -     -     -    33 |  287  15516
 NICO |     -    18     -    12    20     -     -    24     -     - |  288   3752
 NISU |     -    17    12     -     -     -     -     -     -    49 |  288     35
 NNOR |     -     -    16    23     -     -     -     -     -    64 |  288    534
 NRC1 |     -     -    12     X    26     -     -     -     -    28 |  168     33
 NRIL |     -     -     -    47    36     -     -    29     -    71 |  288   6635
 NTUS |     -    24     -    22    44     -     -     -     -     - |  288   3329
 NYAL |     -     -    14     -    30     -     -     -     -    43 |  287     76
 OHI2 |     -    27     -     -    32     -     -    18     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    13     8    13    20     -     -     -     -     - |  288     21
 PDEL |     -    26     -    14    42     -     -    27     -     - |  288   3997
 PERT |     -     -    20     X    18     -     -    36     -    83 |  287    >>>
 PETS |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  259   7924
 PIE1 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -    37 |  287     52
 PIMO |     -     -     -    19    38     -     -    24     -    37 |  288   8386
 POL2 |     -    25     -    14    28     -     -    13     -    37 |  288  11131
 PTBB |     -    25    17     -     -     -     -     -     -    40 |  288    352
 QAQ1 |     -     -    11    11     -     -     -    18     -    42 |  288   5560
 QUIN |     -    16     -    15     -     -     -     -     -    43 |  288   6133
 RBAY |     -    17     -     -    25     -     -     -     -    34 |  259  14419
 RESO |     -    26     -     -    39     -     -     -     -    41 |  287   5184
 SANT |     -     X     -     6    10     -     -     -     -    72 |  101   2414
 SCH2 |     -     -    24    21    28     -     -     -     -    32 |  288  16178
 SCUB |     -     -     -    16     -     -     -    16     -    27 |  288  13890
 SEY1 |     -     -     -    13    36     -     -    29     -    48 |  288  11608
 SHAO |     -    18     -     -    27     -     -     -     -    41 |  287    809
 SPT0 |     -    19    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     55
 SSIA |     -    19     -     -    28     -     -     -     -     - |  287   4885
 STJO |     -     -     9    10    23     -     -    13     -    42 |  288     44
 SUTM |     -     -    18     -    37     -     -     -     -    27 |  287  13215
 SYOG |     -    21    15     X    13     -     -     -     -    38 |  288    620
 THTI |     -     -     -    14     X     -     -    14     -    26 |  276  11672
 THU3 |     -     -    32     -    68     -     -     -     -   111 |  132    >>>
 TIDB |     -     -     9    23    31     -     -    13     -    93 |  288   8543
 TIXI |     -    44     -    47    38     -     -     -     -    34 |  287   6951
 TOW2 |     -    33     -    24    21     -     -    18     -    33 |  288   6403
 TSKB |     -    22    20    17    43     -     -    15     -    25 |  288   1079
 TWTF |     -    20    14     -     -     -     -     -     -    43 |  288     73
 UNSA |     -     -     -    10    16     -     -     X     -    77 |  275  10173
 USN3 |     -    17    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 VILL |     -     -    15    18    25     -     -     -     -    36 |  288  11957
 WHIT |     -    17    10    10     -     -     -     -     -    32 |  288   1687
 WILL |     -    13    14    10     -     -     -    18     -    40 |  288  44853
 WSRT |     -    16    13     -    38     -     -     -     -    33 |  288     37
 WTZR |     -    19    16     9    28     -     -     -     -     - |  283   3591
 YAKT |     -    27    38    34     -     -     -    37     -     - |  288   7420
 YAR2 |     -    41    21     -    25     -     -     -     -    41 |  288   6274
 YELL |     -     9    11    16    25     -     -     -     -    34 |  286    386
 YSSK |     -    16     -    16     -     -     -     -     -     - |  275   8447
 ZWE2 |     -    49     -     -    73     -     -     -     -     - |  270    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2781    25    19    25    32    60  2539    26  2285    75 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   SANT  | 1484-3 19:55:00 |       -2764
esa |   PERT  | 1484-3 10:20:00 |      -12141
gfz |   OHI2  | 1484-3  6:45:00 |         905
gfz |   SANT  | 1484-3  6:45:00 |         931
gfz |   UNSA  | 1484-3  6:45:00 |         903
gfz |      8  | 1484-3  6:45:00 |         903
gfz |   PERT  | 1484-3 10:20:00 |         672
jpl |   UNSA  | 1484-3 17:15:00 |        3523
jpl |   UNSA  | 1484-3 17:25:00 |       -3510
jpl |   UNSA  | 1484-3 17:50:00 |        3581
jpl |   UNSA  | 1484-3 18:00:00 |       -3565
jpl |   UNSA  | 1484-3 18:15:00 |        3611
jpl |   UNSA  | 1484-3 22:10:00 |         546
jpl |   NICO  | 1484-3 22:40:00 |        -876
jpl |   NICO  | 1484-3 22:45:00 |         970
jpl |   NICO  | 1484-3 22:50:00 |        -917
jpl |   NICO  | 1484-3 23:00:00 |         899
jpl |   NICO  | 1484-3 23:20:00 |        -847



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   11.30   | 3.51e-14  8.41e-15  1.97e-15 |
 YELL |   286     1     0   283   11.11   | 2.69e-14  5.39e-15  2.03e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288   10.89   | 3.07e-14  5.84e-15  1.52e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    9.11   | 2.77e-14  5.79e-15  1.89e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.38   | 3.19e-14  9.14e-15  2.03e-15 |
 AMC2 |   287     0     2   232    8.16   | 4.14e-14  1.22e-14  3.08e-15 |
 HRAO |   287     0     0   286    7.48   | 5.03e-14  9.07e-15  6.45e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.69   | 3.79e-14  8.22e-15  4.98e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.36   | 4.65e-14  9.98e-15  1.92e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    5.12   | 5.40e-14  8.72e-15  1.86e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.89   | 9.66e-14  1.17e-14  3.85e-15 |
 GODE |   288     1     0   287    1.98   | 5.00e-14  8.58e-15  5.78e-15 |
 TWTF |   288     0     0   272    1.96   | 7.77e-14  1.58e-14  6.28e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.94   | 3.86e-14  1.78e-14  1.28e-14 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.51   | 2.93e-14  8.93e-15  5.71e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    1.48   | 3.17e-14  8.14e-15  6.13e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   141    1.31   | 1.14e-13  1.29e-14  1.42e-14 |
 MATE |   287     0     0   141    1.14   | 5.69e-14  2.29e-14  9.88e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.47   | 7.34e-14  2.40e-14  1.65e-14 |
 PIE1 |   287     0     2    17    0.44   | 5.69e-14  6.61e-15  2.75e-15 |
 IRKT |   287     0     0   286    0.36   | 5.44e-14  1.71e-14  2.40e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 2.53e-13  7.47e-14  2.43e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.18   | 1.55e-13  3.88e-14  1.38e-14 |
 NRC1 |   168     0     1    23    0.10   | 1.10e-13  1.05e-14         - |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 4.10e-13  1.01e-13  3.63e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.06   | 1.96e-13  7.24e-14  8.55e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.79e-13  1.31e-13  7.51e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.05   | 2.52e-13  8.29e-14  9.51e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.38e-13  1.78e-13  8.84e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.25e-13  1.39e-13  2.43e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.35e-13  1.13e-13  1.11e-13 |
 G22  |   288     0     6    30    0.02   | 8.71e-13  8.38e-14  3.26e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 8.94e-13  2.58e-13  5.83e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.72e-13  3.14e-13  1.00e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 3.27e-13  1.08e-13  5.60e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.53e-12  3.80e-13  3.15e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.02e-13  1.39e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.44e-13  2.77e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  4.38e-13  3.02e-13 |
 SANT |   101     0     2    86    0.00   | 1.09e-12  4.81e-13         - |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.14e-13  4.30e-13  9.87e-14 |
 G30  |   288     0     2    27    0.00   | 1.66e-12  4.46e-13  1.63e-13 |
 SHAO |   287     0     1   133    0.00   | 9.80e-14  1.40e-13  6.28e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-14  5.90e-15  3.11e-15 |
 CAGL |    84     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G08  |   228     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  4.25e-13         - |
 RBAY |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   132     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   141     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   275     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 4.93e-13  4.05e-14  2.08e-14 |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.89e-13  5.61e-14  2.86e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.42e-13  5.87e-14  1.85e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 8.30e-13  8.35e-14  3.22e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  5.60e-13  4.07e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  6.38e-14  1.87e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.28e-13  4.75e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  7.25e-14  3.14e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  6.05e-14  1.66e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.06e-13  6.77e-14  2.99e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 4.96e-13  5.18e-14  1.80e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 8.47e-13  9.06e-14  3.11e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.13e-13  5.85e-14  1.82e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  5.91e-14  1.69e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.25e-13  7.09e-14  3.23e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.79e-13  6.84e-14  3.19e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.08e-14  3.52e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.43e-13  6.41e-14  1.72e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.83e-14  2.62e-14 |
 ZWE2 |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 4.76e-13  3.75e-13  1.38e-12 |
 RESO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     8     6     0    0.00   | 1.27e-12  2.03e-13  8.04e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.81e-13  5.34e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 1.94e-13  4.13e-13  1.92e-12 |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 3.27e-13  2.65e-13  1.11e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.79e-17  2.15e-16  1.28e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
