
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1485   Day: 4   MJD: 54643                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2855     26    -253     360   1917   1917      0   3711   3711      0    0.00
 cod |   288     0  28437    291    -496    -455     26     28     25    129    179    101   15.00
 emr |   288     0  23456    357     719   -1825     16     15     17    133    191     84   26.21
 esa |   288     0  30143    644   -7687    1165     16     14     17    105    164     69   28.32
 gfz |   288     0  30117   1580    -185     487     26     22     28    130    212     79   16.30
 iga |    96     0   2855     27    -134    -336     40     40      0    114    114      0    0.00
 igu |    96     0   2855      0    -100    -411   2884   2884      0   4902   4902      0    0.00
 jpl |   287     0  19025   1407    2783   -2139     27     28     26    198    225    174   14.18
 ngs |    96     0   2855     18    -148     -15   1780   1780      0   3430   3430      0    0.00
 usn |   288     0  30304    213    1504   -1805    147    179    132   1865   3038   1123    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -846   -97    45    20   -33   -39 -1417    17  -737 -1743 |
    3 | -3258   -85   156  -155    -7   -17 -1218   120 -3824 -4137 |
    4 | -5851   136  -184   133    92     9 -1698  -176 -4886 -2888 |
    5 |  1329  -253   266  -221   -16  -227 10414   239   399 -4036 |
    6 |   194    15   -42    20   111    64 -1766  -105   320 -4323 |
    7 |  -824   263  -153    51     X    49 -1998   -97  -920 -2038 |
    9 |  -266   -91   -52   -64   195   -10  4878    98  -441 -3350 |
   10 | -4097     X   171     X  -274  -333  2278     X -4398 -3968 |
   11 |  5022   116   -24     6    80   -11  1720  -183  4696 -2542 |
   12 |  -641   254  -168   404  -521    96  2117  -168  -613 -1564 |
   13 |  4367   123  -256   254   114   221  1131  -300  4116 -2678 |
   14 |  4520    15    -7    18    79    41  1674  -130  4047 -3524 |
   15 |  1525   298  -276    84   300   -10  1691  -321  1164 -1274 |
   16 |  4095  -128   204  -246   -36   -68  1441   291  4006 -3379 |
   17 |  -549   300  -112   -79   221   -48   929  -207  -552 -1842 |
   18 |  3504   -25   219  -272   123  -154  2167    52  3566 -3327 |
   19 |  -417  -226   282  -258  -288  -197  -115   564  -330 -2467 |
   20 |  3623  -147   345  -229   -15  -105   801     -  3361 -2838 |
   21 |  4636   -60   228  -285   -21   -56  1261   236  4543 -3885 |
   22 | -2584    45   -66   -23   253    55  -422  -163 -2040 -2238 |
   23 |  1008    29    28   -24   100    54  1636  -149   657  -981 |
   24 | -3527  -136    17  -109   147   -21-10420   175 -2564 -3737 |
   25 | -5003  -103   -44   -65   230    59-10859    57 -4894 -2914 |
   26 | -1559   118  -196    73   232    33  3356  -176 -1062 -3371 |
   27 |  -646  -171    95  -102    45    17 -4843   159  -898 -3650 |
   28 |  3227  -214   212   -71   -12   -48   956   -46  3276 -3542 |
   29 |   612   341  -109   112  -333   148   859     -   625 -1402 |
   30 |  -368   240  -370   177   311   152 -5075  -282  -489 -3475 |
   31 | -2966   224  -280    34   363    78   235  -206 -2635 -1284 |
   32 | -6307   -77     X  -106     X    99   913   341 -5106 -4053 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    61  -134   131     -     -     -     -  1337 |
 ALRT |     -    13     -     -   -12     -     -     -     -  1021 |
 ANKR |     -    39     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -36    -8   -13    24     -     -    51     -  1118 |
 ARTU |     -   -40     -   -73    37     -     -   243     -  1128 |
 AUCK |     -  -385     -   191    36     -     -     -     -  1112 |
 BAHR |     -     6    47     -   -81     -     -     -     -  1132 |
 BILI |     -    37     -    -9   -38     -     -    20     -  1039 |
 BJFS |     -    27     -     -   -25     -     -     -     -  1372 |
 BOR1 |     -  -118     -    94   -57     -     -     -     -   943 |
 BRFT |     -     -     -    -8    13     -     -     -     -  1046 |
 BRUS |     -    10    -5     -     X     -     -     -     -  1030 |
 CAS1 |     -   -78     -    41     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -45     -    -6   -31     -     -    98     -  1186 |
 CHAT |     -    80     -   -50   -19     -     -     -     -  1259 |
 CHUR |     -   -27    46   -56     6     -     -    55     -  1161 |
 CRO1 |     -    22   -18    32   -47     -     -     X     -  1065 |
 DAEJ |     -    70   -24   -16     -     -     -     X     -   725 |
 DAV1 |     -   -38     -    86  -119     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    10     9     -     -   -31     -  1357 |
 DRAO |     -    69    17   -10   -72     -     -     -     -  1236 |
 FAA1 |     -    15     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    51     -   -59     -     -   -27     -   992 |
 FLIN |     -     -     -   -20    35     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    74     -   -36    -7     -     -     X     -     - |
 GODE |     -     -    18   -17     -     -     -     -     -  1232 |
 GOL2 |     -     -   -17     -     -     -     -    32     -  1124 |
 GOLD |     -   -20     -    51   -70     -     -     -     -  1109 |
 GRAS |     -    25     -   -15     3     -     -     -     -  1018 |
 GRAZ |     -  -356   154     -    79     -     -     -     -   973 |
 GUAM |     -     -     -     1   -35     -     -    39     -   671 |
 HARB |     -  -114     -    20   -27     -     -   120     -  1024 |
 HLFX |     -     -   -61    56     -     -     -     -     -  1160 |
 HOFN |     -    96     -   -29   -75     -     -    73     -  1189 |
 HRAO |     -    87     -     2   -83     -     -     -     -  1098 |
 HYDE |     -     -     -    -4   -94     -     -   117     -     - |
 IENG |     -   -99    57     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    73     -  -117     -     -     -     -  1604 |
 ISPA |     -   -48     -     4     8     -     -    33     -  1201 |
 JOZE |     -     -     9     X   -14     -     -     -     -   914 |
 JPLM |     -     -    39     -   -63     -     -     -     -  1135 |
 KARR |     -     1     -    69   -14     -     -  -124     -     - |
 KIRU |     -   106    22   -77     -     -     -     -     -  1060 |
 KOKB |     -    18   -27   -33    11     -     -    85     -  1080 |
 KOUR |     -     -   146   -11  -219     -     -     -     -  1060 |
 LAMA |     -   -73     -     -    67     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -     2     -     -     -    -5     -     - |
 LPGS |     -    33   -40     -    33     -     -     -     -  1048 |
 MAC1 |     -    91     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 MAD2 |     -     -  -359     -     -     -     -   663     -   625 |
 MALI |     -   -37     -   -23   -57     -     -   310     -   903 |
 MAS1 |     -     -     0     0     X     -     -     -     -  1131 |
 MATE |     -     -    51     -   -83     -     -     -     -   967 |
 MAW1 |     -    52     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     3   -42    60     -     -     9     -   964 |
 MDO1 |     -    10   -13    41   -29     -     -   -36     -  1167 |
 MKEA |     -    25     -     6   -78     -     -    52     -  1096 |
 NANO |     -    22     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -21     -    49   -62     -     -     X     -     - |
 NISU |     -   -10     6     -     -     -     -     -     -   834 |
 NLIB |     -     -  -226   241   -58     -     -     -     -  1113 |
 NNOR |     -     -   -24    23     -     -     -     -     -  1345 |
 NRC1 |     -     -    24    -4   -31     -     -     -     -  1119 |
 NRIL |     -  -106     -    41     2     -     -    41     -  1112 |
 NRMD |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -    32     -     9   -44     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    41     -   -66     -     -     -     -   920 |
 OHI2 |     -     -     -     -     9     -     -   -11     -     - |
 ONSA |     -   -15     1    18   -19     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   196     -   152    97     -     -  -634     -     - |
 PERT |     -   308  -314   286     X     -     -  -317     -   989 |
 PETP |     -     -     -    95  -165     -     -     -     -  1335 |
 PIE1 |     -   -39   -47    65     -     -     -     -     -  1086 |
 PIMO |     -     -     -    -4   -31     -     -    44     -  1162 |
 POL2 |     -    -7     -     9    22     -     -   -37     -  1270 |
 PRDS |     -   -16     9     -     -     -     -     -     -  1219 |
 PTBB |     -   -14     8     -     -     -     -     -     -  1166 |
 QAQ1 |     -   -96    28     8     -     -     -    58     -  1201 |
 RESO |     -   -34     -     -    31     -     -     -     -  1034 |
 SANT |     -    55     -    27    -7     -     -  -104     -  1109 |
 SCH2 |     -     -    22   -30    16     -     -     -     -  1168 |
 SCUB |     -     -     -   -28     -     -     -    55     -  1088 |
 SEY1 |     -     -     -   -39    46     -     -    25     -  1178 |
 SPT0 |     -   -21    12     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -160     -     -   147     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -64    17  -112     -     -   309     -  1188 |
 SUTH |     -    13     -    42   -76     -     -   -11     -  1169 |
 SYOG |     -   -24    51    48  -128     -     -     -     -  1152 |
 THTI |     -     -     -    12     5     -     -   -30     -  1136 |
 THU3 |     -     -    18     -   -29     -     -     -     -  1067 |
 TIDB |     -     -   -18    30   -34     -     -    13     -  1215 |
 TIXI |     -   -26     -   -23    63     -     -     -     -  1107 |
 TSKB |     -   -48    79   -53     6     -     -   -13     -  1071 |
 TWTF |     -     1     0     -     -     -     -     -     -  1270 |
 USN3 |     -   -53    30     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -  -115    72    60     -     -     -     -   884 |
 WHIT |     -    31     6   -22     -     -     -     -     -  1046 |
 WILL |     -   -34    12   -21     -     -     -    55     -  1135 |
 WSRT |     -    99    26     -  -133     -     -     -     -  1018 |
 WTZR |     -  -100    95    29  -108     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -39    53   -19     -     -     -   -18     -     - |
 YAR2 |     -    18     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -39    -3   -18    71     -     -     -     -  1116 |
 YSSK |     -   -68     -     8    50     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   527    14    13    10     8    29   958    26   488   224 |  288    380
    3 |  1448    11    20    18    12    24  2914    18  1782   147 |  288   1724
    4 |  2157    20    21    15    11    39   400    58  1939   449 |  288    611
    5 |  3395    21    12     8     8    61  6442    20  3585    93 |  288   1187
    6 |   918    12    17    14    14    26  2498    17  1590   118 |  288    799
    7 |  1425    31    14    10     X    38  1296    26  1381   296 |  288    224
    9 |  1964    12    15    12    14    48  3929    24  2030    83 |  288   1490
   10 |  2267     X     8     X    14    40  2882     X  2299   253 |  222   2279
   11 |   327    38    11    11    21    47  1058    35   365   177 |  288    293
   12 |   802    40    13    12    10    36   894    29   808   175 |  288    226
   13 |   650    47    17    17     9    33   964    21   639   237 |  288    418
   14 |  1232    12    10    11    15    22   594    20  1096   140 |  288    486
   15 |   420    26    11     9    17    45   937    23   415   208 |  288    176
   16 |   325    15    14    11     7    31   885    26   341   157 |  288    270
   17 |   806    25    13    20    24    69   814    20   831   135 |  288    333
   18 |   617    34    12    16    32    25  1266    24   641   151 |  288    293
   19 |   537    11    15     9    20    37   162    23   616   157 |  288    200
   20 |  1335    19    19    22    62    31   300     -  1239   126 |  288    259
   21 |   643    23    12    14     9    39   708    26   643   112 |  288    452
   22 |  1288    27    24    12    62    36   440    31  1274   188 |  288    457
   23 |   580    42    15    17    10    39   979    20   498   174 |  288    262
   24 |  4900    30    22    16    21    38  8829    24  3143   143 |  288   4575
   25 |  4435    45    16    11    15    42  5711    32  4149   103 |  288    485
   26 |  2165    17    10    12    17    32  2122    16  1531   181 |  288    508
   27 |  3142    40    15    16    22    37  3035    36  3059   121 |  288   3105
   28 |  1056    45    16    22    24    43  2024    23  1162   222 |  288    854
   29 |   603    34    23    10    10    38   391     -   530   155 |  288    216
   30 |  2553    21    12    10     9    57  5495    26  2583    76 |  288   1910
   31 |  1316    18    15    18    14    48   522    23  1549   130 |  288    219
   32 |  3257    35     X    16     X    49  1241    54  2562   263 |  286    936
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    13    15    18     -     -     -     -    58 |  287     59
 ALRT |     -    22     -     -    20     -     -     -     -    34 |  288   6190
 ANKR |     -    22     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    17    14    11    20     -     -    14     -    86 |  288   6818
 ARTU |     -    31     -    27    34     -     -    31     -    70 |  288  11148
 AUCK |     -    26     -    17    36     -     -     -     -   139 |  288   2975
 BAHR |     -    32    16     -    21     -     -     -     -   183 |  288    588
 BILI |     -    15     -     9    16     -     -    15     -    48 |  287   6675
 BJFS |     -    37     -     -    34     -     -     -     -    68 |  287  11694
 BOR1 |     -    19     -    13    31     -     -     -     -   132 |  288   4698
 BRFT |     -     -     -    15    27     -     -     -     -    79 |  276     40
 BRUS |     -    61    35     -     X     -     -     -     -   159 |  283     35
 CAS1 |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  276   5176
 CEDU |     -    29     -    12    11     -     -    26     -   167 |  288    207
 CHAT |     -    33     -    52    44     -     -     -     -   114 |  287  10703
 CHUR |     -    37    23    15    25     -     -    27     -   141 |  288   6637
 CRO1 |     -    23    12    12    24     -     -     X     -    62 |  288     45
 DAEJ |     -    31    17    11     -     -     -     X     -   221 |  276   5006
 DAV1 |     -    23     -    13    12     -     -     -     -     - |  276   6758
 DGAR |     -     -     -    17    36     -     -    31     -   318 |  288   8228
 DRAO |     -    22    13    15    33     -     -     -     -    64 |  288    995
 FAA1 |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  229   8493
 FAIR |     -     -    11     -    20     -     -    15     -    58 |  288   4976
 FLIN |     -     -     -    14    25     -     -     -     -     - |  276   9596
 GLSV |     -    27     -    19    45     -     -     X     -     - |  288  22219
 GODE |     -     -    16    15     -     -     -     -     -    59 |  288    188
 GOL2 |     -     -    14     -     -     -     -    26     -    52 |  286   6761
 GOLD |     -    29     -    16    15     -     -     -     -    77 |  288  12110
 GRAS |     -    26     -    35    80     -     -     -     -    70 |  288   5768
 GRAZ |     -    23    18     -    22     -     -     -     -    64 |  288   3741
 GUAM |     -     -     -    21    28     -     -    23     -    46 |  288  13373
 HARB |     -    18     -    18    11     -     -    47     -   291 |  288   7227
 HLFX |     -     -    11    10     -     -     -     -     -    47 |  288  32251
 HOFN |     -    20     -    14    10     -     -    19     -   202 |  287    >>>
 HRAO |     -    22     -    10    11     -     -     -     -   153 |  288     44
 HYDE |     -     -     -    12    25     -     -    20     -     - |  288   3166
 IENG |     -    21    12     -     -     -     -     -     -     - |  287     98
 IRKT |     -     -     7     -    12     -     -     -     -   234 |  288    147
 ISPA |     -    24     -    12    33     -     -    23     -    68 |  288   7529
 JOZE |     -     -    24     X    39     -     -     -     -   292 |  281    >>>
 JPLM |     -     -    17     -    28     -     -     -     -    49 |  288   2091
 KARR |     -    39     -    12    20     -     -    29     -     - |  276   5468
 KIRU |     -    19    12    11     -     -     -     -     -    84 |  288  25075
 KOKB |     -    23    16    15    25     -     -    17     -    74 |  288     74
 KOUR |     -     -    26    23    35     -     -     -     -    91 |  288    121
 LAMA |     -    25     -     -    23     -     -     -     -     - |  287   3183
 LHAZ |     -     -     -     6     -     -     -    12     -     - |  274    >>>
 LPGS |     -    16    18     -    27     -     -     -     -    63 |  287  20204
 MAC1 |     -    12     -     6     -     -     -     -     -     - |  276   5307
 MAD2 |     -     -    12     -     -     -     -    22     -    58 |  123     44
 MALI |     -    32     -    20    32     -     -    45     -    62 |  288  13641
 MAS1 |     -     -    13    12     X     -     -     -     -    59 |  288  11878
 MATE |     -     -    18     -    28     -     -     -     -    66 |  271     92
 MAW1 |     -    27     -    15     -     -     -     -     -     - |  187   5277
 MCM4 |     -     -    10    16    19     -     -    22     -   154 |  288   5516
 MDO1 |     -    14    16    18    24     -     -    14     -    72 |  288   5867
 MKEA |     -    18     -    11    11     -     -    15     -    68 |  288  16772
 NANO |     -    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  276  45438
 NICO |     -    21     -    19    34     -     -     X     -     - |  288   3318
 NISU |     -    27    15     -     -     -     -     -     -   125 |  267    296
 NLIB |     -     -    26    21    34     -     -     -     -   101 |  288     52
 NNOR |     -     -    13    12     -     -     -     -     -   164 |  288    406
 NRC1 |     -     -     8     9    17     -     -     -     -    53 |  288     17
 NRIL |     -    35     -    53    39     -     -    42     -    49 |  288   6140
 NRMD |     -    35     -     -    32     -     -     -     -     - |  288   3288
 NTUS |     -    33     -    15    25     -     -     -     -     - |  288   2973
 NYAL |     -     -     9     -    15     -     -     -     -    52 |  288    122
 OHI2 |     -     -     -     -    16     -     -    19     -     - |  286    >>>
 ONSA |     -    21    14    24    30     -     -     -     -     - |  288     31
 PDEL |     -    18     -    26    36     -     -    51     -     - |  288   3415
 PERT |     -    17    21    17     X     -     -    13     -   212 |  288    >>>
 PETP |     -     -     -    13    23     -     -     -     -   107 |  230   9979
 PIE1 |     -    17    16    11     -     -     -     -     -    68 |  288     25
 PIMO |     -     -     -    16    20     -     -    20     -   465 |  288   6735
 POL2 |     -    34     -    11    25     -     -    19     -   161 |  288  10875
 PRDS |     -    23    13     -     -     -     -     -     -    45 |  288     90
 PTBB |     -    18    10     -     -     -     -     -     -   132 |  288    260
 QAQ1 |     -    32    25     9     -     -     -    15     -    92 |  288   8270
 RESO |     -    27     -     -    25     -     -     -     -    51 |  288  14453
 SANT |     -    23     -    10    22     -     -    14     -    86 |  288    889
 SCH2 |     -     -    23    13    16     -     -     -     -    45 |  288  14394
 SCUB |     -     -     -     6     -     -     -    12     -    61 |  286  13939
 SEY1 |     -     -     -    13    22     -     -    20     -   204 |  288  10511
 SPT0 |     -    31    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 SSIA |     -    26     -     -    24     -     -     -     -     - |  287   3791
 STJO |     -     -    17    18    35     -     -    52     -    89 |  288     40
 SUTH |     -    21     -    16    18     -     -    67     -   212 |  288   7026
 SYOG |     -    23    17    22    30     -     -     -     -   129 |  288   1303
 THTI |     -     -     -    10    18     -     -    18     -    74 |  288   9957
 THU3 |     -     -    43     -    69     -     -     -     -   126 |  178    >>>
 TIDB |     -     -    13    19    34     -     -    15     -   117 |  288   8596
 TIXI |     -    27     -    13    28     -     -     -     -   116 |  287   6576
 TSKB |     -    27    21    11    22     -     -    17     -    61 |  288   1091
 TWTF |     -    22    12     -     -     -     -     -     -   190 |  286     71
 USN3 |     -    32    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 VILL |     -     -    12    16    27     -     -     -     -    59 |  288  10481
 WHIT |     -    23    13    13     -     -     -     -     -    73 |  288   7536
 WILL |     -    25    23    12     -     -     -    16     -    49 |  288  32016
 WSRT |     -    20     8     -    17     -     -     -     -    43 |  288     23
 WTZR |     -    21    10    17    28     -     -     -     -     - |  285   2900
 YAKT |     -    27    31    25     -     -     -    30     -     - |  288   7019
 YAR2 |     -    38     -    20     -     -     -     -     -     - |  276   6012
 YELL |     -    23    14    15    24     -     -     -     -    96 |  288    109
 YSSK |     -    13     -    15    30     -     -     -     -     - |  287   9517
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1918    27    17    16    27    41  2885    27  1780   147 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   PERT  | 1485-4 14:00:00 |       -1555
esa |   NRIL  | 1485-4  0:50:00 |        5061
esa |   NRIL  | 1485-4  0:55:00 |       -5095
esa |   JOZE  | 1485-4  6:00:00 |        -583
esa |   JOZE  | 1485-4 13:00:00 |        1125
esa |   MALI  | 1485-4 13:25:00 |       -5868
esa |   MALI  | 1485-4 13:40:00 |        5880
esa |   JOZE  | 1485-4 14:00:00 |       -1357
esa |   PERT  | 1485-4 14:00:00 |       -1559
esa |   NRIL  | 1485-4 15:10:00 |       -1020
esa |   NRIL  | 1485-4 15:15:00 |         907
esa |   JOZE  | 1485-4 18:00:00 |         626
esa |   JOZE  | 1485-4 21:00:00 |        1278
esa |   JOZE  | 1485-4 22:00:00 |       -1279
esa |   ALGO  | 1485-4 22:10:00 |        2275
gfz |     24  | 1485-4 17:45:00 |        -514
jpl |   PDEL  | 1485-4  5:00:00 |         908
jpl |   PDEL  | 1485-4  5:35:00 |        -827
jpl |   PDEL  | 1485-4  5:45:00 |         842
jpl |   NICO  | 1485-4  5:50:00 |        1595
jpl |   DAEJ  | 1485-4  8:50:00 |       -4468
jpl |   NICO  | 1485-4 22:10:00 |       -1460
jpl |   NICO  | 1485-4 22:20:00 |        1621



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 STJO |   288     0     0   288    9.80   | 3.82e-14  9.89e-15  3.57e-15 |
 BRUS |   283     0     0   281    9.71   | 3.78e-14  8.16e-15  1.51e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    9.38   | 5.10e-14  7.01e-15  1.39e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.12   | 3.50e-14  1.12e-14  2.31e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.34   | 4.31e-14  9.91e-15  3.90e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.97   | 5.07e-14  1.26e-14  2.94e-15 |
 BRFT |   276     0     0   276    5.16   | 3.69e-14  9.51e-15  2.95e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.15   | 4.40e-14  1.40e-14  1.85e-15 |
 HRAO |   288     0     0   143    4.60   | 4.36e-14  8.43e-15  6.20e-15 |
 TWTF |   286     0     0   284    4.39   | 7.75e-14  1.58e-14  5.78e-15 |
 NLIB |   288     0     0   287    4.19   | 9.63e-14  2.33e-14  3.83e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.16   | 3.31e-14  1.40e-14  8.69e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.69   | 2.99e-14  7.88e-15  1.71e-15 |
 NISU |   267     0     1   241    3.66   | 6.37e-14  9.75e-15  1.91e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.78   | 9.64e-14  1.38e-14  4.07e-15 |
 PRDS |   288     0     0   143    2.02   | 5.81e-14  1.31e-14  5.60e-15 |
 GODE |   288     1     0   287    1.93   | 6.89e-14  1.36e-14  9.11e-15 |
 IENG |   287     0     0   286    1.88   | 4.26e-14  1.42e-14  1.16e-14 |
 ALGO |   287     0     0   286    1.74   | 5.54e-14  1.60e-14  3.80e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    1.00   | 5.61e-14  1.75e-14  1.61e-14 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.99   | 3.47e-14  1.01e-14  1.13e-14 |
 MATE |   271     0     0   125    0.94   | 4.45e-14  1.93e-14  8.66e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.67   | 8.96e-14  1.79e-14  1.25e-14 |
 CRO1 |   288     0     2    97    0.63   | 1.17e-13  1.85e-14  3.13e-15 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.38   | 1.71e-13  5.14e-14  1.63e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 3.02e-13  6.05e-14  2.56e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.10   | 2.41e-13  7.77e-14  5.78e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.08   | 4.44e-13  1.38e-13  6.76e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.07   | 1.81e-13  7.91e-14  9.74e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 4.25e-13  1.13e-13  6.26e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 3.77e-13  1.39e-13  4.70e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 7.55e-13  1.85e-13  7.94e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.63e-13  1.83e-13  5.11e-14 |
 G32  |   286     0     0   285    0.02   | 2.42e-13  1.32e-13  8.58e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.00e-13  2.98e-13  1.60e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  3.45e-13  9.20e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  5.05e-13  1.38e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  3.74e-13  1.42e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.48e-13  1.62e-13 |
 G23  |   288     0     6     5    0.01   | 5.76e-13  6.85e-14  2.11e-14 |
 DRAO |   288     0     0   143    0.00   | 3.52e-13  9.37e-14  5.82e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.62e-14  7.16e-15  1.37e-15 |
 MAD2 |   123     0     0     0    0.00   | 6.95e-14  2.09e-14         - |
 MAW1 |   187     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   230     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   229     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.72e-13  5.78e-14  1.76e-14 |
 G29  |   288     1     6     0    0.00   | 5.65e-13  5.82e-14  2.42e-14 |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 5.99e-13  7.27e-14  4.66e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.22e-13  3.50e-13 |
 G24  |   288     1     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.52e-13  4.53e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.16e-13  8.86e-14  2.64e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.19e-13  4.91e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.57e-13  7.95e-14  1.91e-14 |
 G19  |   288     2     6     0    0.00   | 5.63e-13  6.57e-14  2.93e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  7.27e-14  3.20e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.53e-13  6.37e-14  2.55e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 5.69e-13  8.11e-14  2.58e-14 |
 G15  |   288     1     6     0    0.00   | 7.15e-13  7.16e-14  2.16e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.50e-13  6.78e-14  3.29e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.38e-13  5.71e-14  2.36e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.54e-14  2.25e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.95e-13  6.82e-14  3.64e-14 |
 G10  |   222     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.82e-13         - |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.99e-13  6.46e-14  2.32e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.28e-13  6.53e-14  2.27e-14 |
 YAR2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.46e-13  4.09e-13  5.62e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   178     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.19e-13  3.08e-13  9.96e-13 |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.35e-12  1.69e-13  3.28e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  3.35e-13  1.86e-13 |
 JOZE |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.17e-13  4.31e-13  2.39e-12 |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 2.76e-13  1.75e-13  6.56e-13 |
 CAS1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.59e-17  1.90e-16  1.14e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      PIE1      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
