
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1487   Day: 2   MJD: 54655                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2975      0    -413     474   2881   2881      0   4827   4827      0    0.00
 cod |   288     0  25716     94    -407    -358     27     26     27    132    155    118   13.79
 emr |   288     0  23597    273     273     479     17     18     17    119    180     60   21.09
 esa |   288     0  29754    897   -9433    2914     15     13     16    105    110    103   27.15
 gfz |   288     0  29823   1470    -325     609     29     26     30    196    226    183   11.66
 iga |    96     0   2975      1    -425     459     41     41      0     91     91      0    0.00
 igu |    96     0   2975     90    -363    1591   2793   2793      0   5159   5159      0    0.00
 jpl |   288     0  20243    890    1621     576     15     18     13    119    114    122   26.31
 ngs |    96     0   2975      0    -413     470   2378   2378      0   4080   4080      0    0.00
 usn |   288     0  30055     65     299     536     77    125     44   1905   2987   1193    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  1052   -37    64     8   122   -18 -1921   -94   649 -1630 |
    3 | -4385  -113   118  -103   -27    75 -3905    83 -4823 -3972 |
    4 | -3674   162  -134    52    81   -85  2580   -67 -3107 -2852 |
    5 |  2429  -132   239  -112     3   -43 15370     X   392 -3822 |
    6 |  -799   -43    21     8    48    22 -4735   -23 -2359 -4183 |
    7 |  2538   228  -176    18     X   -57  -961     3  1715 -2315 |
    8 |  4037   -16    87   -62    62    43  1911   -26  2694 -3394 |
    9 |   256    26     7   -81   100    15   477    20   328 -3387 |
   10 |   571  -106   278  -114   -96  -102   114     X   163 -3536 |
   11 |  4461   145    -4    -8    90   -24  1233  -105  4509 -2330 |
   12 |  -218   164  -209   162   150   -27  2563  -153   -46 -1518 |
   13 |  4906   264  -287   222   108    74  1301  -185  4623 -2680 |
   14 |  5240   -16   -17    32    83    84  1498   -48  4814 -3666 |
   15 |  -414   282  -240    58   228    10  1162  -117  -221 -1865 |
   16 |  3769  -112   116  -168     4    77  1709   137  3615 -3702 |
   17 |   735   287  -119  -136    95  -176  1571    43   785 -1435 |
   18 |  5019   -77   190  -153   104    59  1997    10  4795 -3351 |
   19 |   282  -174   225  -142  -348  -164   279   210   254 -2181 |
   20 |  3823  -121   258  -261  -133  -221   425   182  3771 -3490 |
   21 |  2766  -100   139  -113     X   114  1829    57  2950 -3619 |
   22 |  6636     6   -27    82   252    91  7907  -150  4761 -2020 |
   23 |   377   143   -91    64   200    14   897  -157   208 -1378 |
   24 | -7223  -120   107   -44    37    13 -7534     5 -5985 -3578 |
   25 | -8521    79  -133   -58   148   -22-16458    60 -6403 -2880 |
   26 | -4302   136  -128    23    95   -19  -735   -35 -4103 -3030 |
   27 | -3143    24    41   -97   -33    13 -5729    70 -1739 -3519 |
   28 | -1667  -124   144   -26    20    18  -853   -33  -276 -2781 |
   29 | -1086   240  -157    26  -443    65   379   154  -811 -1747 |
   30 | -5076   165  -325    61   159    64 -8064    40 -4186 -3527 |
   31 | -4861   182  -361    98   299    34  1521   -39 -3584 -1636 |
   32 | -3574   -70     X   -95     X    68  -649   149 -3430 -3813 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    15     X   -27     -     -     -     -  1256 |
 ALRT |     -     4     -     -    -5     -     -     -     -  1219 |
 AMC2 |     -    21     -   -11     -     -     -     -     -  1248 |
 AREQ |     -    -2   -73    53    10     -     -     X     -  1231 |
 ARTU |     -    29     -     6    71     -     -   -52     -  1275 |
 AUCK |     -  -391     -   234   -60     -     -     -     -   984 |
 BAHR |     -     0   -14     -    26     -     -     -     -  1200 |
 BILI |     -  -511     -   485  -360     -     -     -     -   717 |
 BOGT |     -     -     -  -268  -219     -     -   377     -   942 |
 BOR1 |     -   -97     -    75   -59     -     -     -     -  1072 |
 BRFT |     -     -     -     2    -4     -     -     -     -  1249 |
 BRUS |     -     7   -14     -    53     -     -   -15     -  1175 |
 CAS1 |     -  -134     -   -32    75     -     -    68     -  1175 |
 CEDU |     -    27     -    25   -33     -     -   -25     -  1216 |
 CHUR |     -    38    72   -83   -47     -     -    28     -  1273 |
 COCO |     -   -19     -    25   -36     -     -     -     -  1067 |
 CRO1 |     -     -   -34    47   -36     -     -    -6     -  1118 |
 DAEJ |     -    49   -23    -3     -     -     -     -     -  1129 |
 DAV1 |     -   -70     -   -49     X     -     -    85     -     - |
 DGAR |     -   -34     -    18    -8     -     -     3     -  1206 |
 DRAO |     -    80    -3   -16   -52     -     -     -     -  1272 |
 FAA1 |     -   -19     -    10     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   -10     -   -31     -     -    22     -  1203 |
 FLIN |     -   -47     -    23     4     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    84     -   -66    58     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    49   -38     -     -     -     -     -  1264 |
 GOL2 |     -     -   -43     -     -     -     -    35     -  1215 |
 GOLD |     -     -     -    13   -31     -     -     -     -  1118 |
 GRAS |     -     -     -    -3     8     -     -     -     -  1198 |
 GRAZ |     -  -246   145     -    28     -     -     -     -  1169 |
 GUAM |     -     -     -   -24   -57     -     -    50     -   792 |
 HARB |     -     -     -   365   268     -     -  -483     -  1473 |
 HLFX |     -     -     3    -3     -     -     -     -     -  1308 |
 HOB2 |     -    52    66   -75   -95     -     -    36     -  1284 |
 HOFN |     -   -23     -   -10    50     -     -     -     -  1201 |
 HRAO |     -     -     -    24   -56     -     -     -     -  1260 |
 IENG |     -   -44    29     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -    37     -   -67     -     -     -     -  1211 |
 ISPA |     -    31     -   -58    26     -     -    33     -  1215 |
 JOZE |     -     -   -21     X    37     -     -     -     -   850 |
 JPLM |     -     -    35     -   -63     -     -     -     -  1167 |
 KARR |     -     -     -    73   -60     -     -   -49     -  1303 |
 KIRU |     -     -  -105    82     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -53    58   -37     -     -     -     -  1189 |
 KOUR |     -     -    17   -13     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -34     -     -    41     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    13     -     -     -   -13     -     - |
 LPGS |     -     -    81   -25    78     -     -   -75     -  1283 |
 MATE |     -     -    62     -  -112     -     -     -     -  1129 |
 MBAR |     -     5     -    10  -116     -     -    40     -  1252 |
 MCM4 |     -    65    24   -92    77     -     -     8     -  1132 |
 MDO1 |     -    34   -31    23   -19     -     -    -8     -  1258 |
 MIZU |     -   -55    36     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    52   -27     -     -   -41     -  1177 |
 NICO |     -    31     -    20   -84     -     -     -     -     - |
 NISU |     -    19   -12     -     -     -     -     -     -   992 |
 NLIB |     -     -     -   205  -478     -     -     -     -  1141 |
 NNOR |     -     -   -70    54     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    95   -65   -23     -     -     -     -  1296 |
 NRIL |     -    -6     -   -74    13     -     -    67     -  1251 |
 NTUS |     -     5     -    24   -62     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    36     -   -65     -     -     -     -  1140 |
 OHI2 |     -   -49     -     -   -86     -     -    64     -     - |
 ONSA |     -    63    -5   -29     2     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    72     -    39     5     -     -   -78     -     - |
 PERT |     -     -   -45    35     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -39   -38     -     -    56     -  1118 |
 PTBB |     -   -46    30     -     -     -     -     -     -  1281 |
 QAQ1 |     -  -125    -3    66     -     -     -     -     -  1221 |
 RESO |     -   -18     -     -    21     -     -     -     -  1134 |
 REYK |     -     -     -     2     -     -     -    -2     -     - |
 SANT |     -     -     -    56     1     -     -   -58     -  1162 |
 SCH2 |     -     -    28   -32    24     -     -     -     -  1301 |
 SCUB |     -     -     -   -35     -     -     -    36     -  1292 |
 SEY1 |     -     -     -   -68   128     -     -    14     -  1154 |
 SHAO |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -  1219 |
 SPT0 |     -    70   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -187     -     -   221     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     6     X  -122     -     -    42     -  1289 |
 SUTH |     -    18     -    -2     -     -     -    -8     -  1165 |
 SUTM |     -     -     5    -3    -4     -     -     -     -  1305 |
 SYOG |     -    66   -31    42  -103     -     -     -     -  1141 |
 THTI |     -     -     -   -19    70     -     -   -12     -  1021 |
 THU3 |     -     -    58     -  -104     -     -     -     -  1182 |
 TIDB |     -     -    -6    74     6     -     -   -75     -  1272 |
 TIXI |     -   -72     -     5    75     -     -     -     -  1155 |
 TOW2 |     -    64     -   143   -23     -     -  -171     -  1160 |
 TSKB |     -   -50    -5   -14    -6     -     -    47     -  1162 |
 TWTF |     -    11    -7     -     -     -     -     -     -  1329 |
 ULAB |     -     -     -  -126   -70     -     -   156     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -17    39     -     -     -     -  1187 |
 URUM |     -   -25     -     -    29     -     -     -     -  1270 |
 USN3 |     -    -5     3     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -53    41     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    17    13   -19     -     -     -     -     -  1234 |
 WILL |     -    10    32   -29     -     -     -    -1     -  1247 |
 WSRT |     -   105   -19     -   -90     -     -     -     -  1166 |
 WTZR |     -    19    72   -15  -117     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     9    40     -     -     -     -   -37     -     - |
 YAR2 |     -   -14   -43     -    94     -     -     -     -  1274 |
 YELL |     -   -11    78   -49   -14     -     -     -     -  1254 |
 YSSK |     -   -13     -     6     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   566    23    13    10    18    35  1109    12   764   123 |  288    400
    3 |  4752    28    24    18    20    24  4077    19  3466    99 |  288   2283
    4 |  1933    19    19    13    20    28  1302    13  1702    76 |  288    651
    5 |  1848    30    14    14    19    51  7891     X  2144   194 |  288   2087
    6 |  4070    25    20    13    26    31  2753    19  2493    92 |  288    560
    7 |  1438    17    17    14     X    40   841    18  1254   128 |  288    300
    8 |  3435    19    15    10    27    33  3241    15  3016   150 |  288   2735
    9 |  2944    23    11    10    26    44  2240    12  2420    63 |  288   2174
   10 |  1360    26    21    17    23    59  1979     X  1613    59 |  288   1399
   11 |   696    21    22     9    20    40   379    13   756   129 |  288    325
   12 |   993    27    12    12    19    55  1390    26  1024   141 |  288    340
   13 |   467    30    23    10    30    43   657    12   457   165 |  288    253
   14 |  1059    32    18    10    18    50   620    12   973   128 |  288    184
   15 |   846    25    11    12    23    45   800    17   577   186 |  288    264
   16 |   692    32    13    13    25    46  1057    17   585   143 |  288    388
   17 |  1181    21    16    17    33    28  1095    15   912    79 |  288    154
   18 |   518    25    20    17    36    33  1119    12   678   174 |  288    253
   19 |   505    15    18    12    33    39   844    14   555    84 |  288    325
   20 |   484    20    21    10    54    41   728    17   595    98 |  288    356
   21 |   550    27    13    15     X    38   968    13   570   115 |  288    350
   22 |  4000    22    14    13    29    34  3404     9  3114   139 |  288    344
   23 |   610    28    20    10    19    59  1012    10   648   130 |  288    250
   24 |  3706    11    12    12    16    25  2840    13  3030   136 |  288   2200
   25 |  4558    22    41    13    28    40  8965    26  2625    86 |  288    882
   26 |  1215    19    12    10    18    31   997    16   884    90 |  288    797
   27 |  6692    36    19    11    33    31  3065    22  6496    84 |  288   4595
   28 |  3131    29    15    15    30    45   305    21  3204   118 |  288    502
   29 |   758    29    16    13    32    27   493    13  1737   111 |  288    222
   30 |  8225    27    11    12    16    34  8655    11  6051   116 |  288   2527
   31 |  2303    36    20    12    19    41   993    13  2356   104 |  288    239
   32 |  1458    42     X    32     X    68   731    55  1160   204 |  284    899
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    17     X    31     -     -     -     -    38 |  281     62
 ALRT |     -    17     -     -    21     -     -     -     -    28 |  288   5986
 AMC2 |     -    16     -     8     -     -     -     -     -    30 |  288     37
 AREQ |     -    32    13    15    26     -     -     X     -    59 |  288   7027
 ARTU |     -    32     -    11    33     -     -    12     -    40 |  288  10643
 AUCK |     -    22     -    14    23     -     -     -     -    50 |  288   2738
 BAHR |     -    23    11     -    22     -     -     -     -    35 |  288    608
 BILI |     -    44     -    46    57     -     -     -     -    62 |  283   6745
 BOGT |     -     -     -    10    29     -     -    12     -    42 |  288   8845
 BOR1 |     -    19     -     9    19     -     -     -     -    39 |  288   3464
 BRFT |     -     -     -    17    39     -     -     -     -    51 |  260     48
 BRUS |     -    27    12     -    28     -     -    14     -    38 |  288     43
 CAS1 |     -    24     -    10    20     -     -    12     -    47 |  288   5165
 CEDU |     -    32     -    11    31     -     -    13     -    33 |  288  48981
 CHUR |     -    27    10     8    20     -     -    10     -    37 |  287   8256
 COCO |     -    21     -    14    38     -     -     -     -    56 |  288   6383
 CRO1 |     -     -    14    21    38     -     -    11     -    40 |  288     54
 DAEJ |     -    43    17    12     -     -     -     -     -    38 |  288   4781
 DAV1 |     -    17     -    10     X     -     -    12     -     - |  276   7078
 DGAR |     -    30     -    14    31     -     -    13     -    43 |  288   6228
 DRAO |     -    32    16    10    24     -     -     -     -    36 |  288    631
 FAA1 |     -    26     -    13     -     -     -     -     -     - |  241   4969
 FAIR |     -     -    19     -    29     -     -    10     -    30 |  288  13231
 FLIN |     -    19     -    10    25     -     -     -     -     - |  288  10643
 GLSV |     -    26     -    15    42     -     -     -     -     - |  288    >>>
 GODE |     -     -    27    21     -     -     -     -     -    42 |  288     93
 GOL2 |     -     -    15     -     -     -     -    12     -    31 |  287   7528
 GOLD |     -     -     -    21    49     -     -     -     -    47 |  150  13534
 GRAS |     -     -     -    10    24     -     -     -     -    46 |  288   5498
 GRAZ |     -    27    19     -    31     -     -     -     -    35 |  288   3208
 GUAM |     -     -     -    19    40     -     -    16     -    45 |  287  16309
 HARB |     -     -     -    14    26     -     -    17     -    33 |  288   6618
 HLFX |     -     -    27    21     -     -     -     -     -    37 |  288  55613
 HOB2 |     -    14    21    12    31     -     -    12     -    39 |  288     96
 HOFN |     -    20     -    11    19     -     -     -     -    45 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     9    20     -     -     -     -    32 |  288    438
 IENG |     -    40    26     -     -     -     -     -     -     - |  288     97
 IRKT |     -     -    18     -    32     -     -     -     -    95 |  288    161
 ISPA |     -    28     -    16    29     -     -    14     -    41 |  288   8497
 JOZE |     -     -    20     X    35     -     -     -     -    43 |  284    >>>
 JPLM |     -     -    13     -    24     -     -     -     -    37 |  288   5507
 KARR |     -     -     -    12    22     -     -     9     -    96 |  234   7434
 KIRU |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     - |  288  18696
 KOKB |     -     -    27    27    34     -     -     -     -    36 |  288     80
 KOUR |     -     -    14    11     -     -     -     -     -     - |  288    157
 LAMA |     -    18     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   3287
 LHAZ |     -     -     -    13     -     -     -    14     -     - |  273    >>>
 LPGS |     -     -    38    14    33     -     -    17     -    47 |  288  21841
 MATE |     -     -    16     -    30     -     -     -     -    32 |  284    120
 MBAR |     -    42     -    13    32     -     -    15     -    38 |  288   7677
 MCM4 |     -    13    15    13    19     -     -    10     -    55 |  288   6132
 MDO1 |     -    19    16    11    21     -     -     9     -    30 |  288   6314
 MIZU |     -    20    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    13    20     -     -    15     -    36 |  288  14634
 NICO |     -    22     -    11    28     -     -     -     -     - |  288   3471
 NISU |     -    25    16     -     -     -     -     -     -    32 |  288     57
 NLIB |     -     -     -    19    45     -     -     -     -    51 |  203     74
 NNOR |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     - |  288    387
 NRC1 |     -     -    14    14    35     -     -     -     -    36 |  288    149
 NRIL |     -    38     -    50    33     -     -    27     -    39 |  288   6235
 NTUS |     -    33     -    17    44     -     -     -     -     - |  288   3432
 NYAL |     -     -    10     -    18     -     -     -     -    31 |  288     43
 OHI2 |     -    21     -     -    19     -     -    11     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    27    15    14    23     -     -     -     -     - |  288     26
 PDEL |     -    13     -    10    21     -     -    13     -     - |  288   3811
 PERT |     -     -    12     9     -     -     -     -     -     - |  288  64013
 PIMO |     -     -     -    16    25     -     -    12     -    71 |  288   5783
 PTBB |     -    27    18     -     -     -     -     -     -    43 |  288    237
 QAQ1 |     -    16    22    13     -     -     -     -     -    37 |  288   6225
 RESO |     -    12     -     -    14     -     -     -     -    24 |  288   6151
 REYK |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  287    >>>
 SANT |     -     -     -    17    22     -     -    16     -    42 |  288    768
 SCH2 |     -     -    14     9    20     -     -     -     -    35 |  288  12449
 SCUB |     -     -     -    23     -     -     -    24     -    96 |  217  15544
 SEY1 |     -     -     -    16    35     -     -    12     -    45 |  288   8771
 SHAO |     -    29     -     -    34     -     -     -     -    61 |  286    157
 SPT0 |     -    24    16     -     -     -     -     -     -     - |  240     30
 SSIA |     -    44     -     -    52     -     -     -     -     - |  288   4586
 STJO |     -     -    14     X    41     -     -    14     -    61 |  287     59
 SUTH |     -    18     -     6     -     -     -     9     -    28 |  288   6184
 SUTM |     -     -    20    10    30     -     -     -     -    29 |  288  12920
 SYOG |     -    47    23    50    29     -     -     -     -    54 |  288    834
 THTI |     -     -     -    18    37     -     -    17     -    40 |  288   9018
 THU3 |     -     -    28     -    50     -     -     -     -    77 |   90    >>>
 TIDB |     -     -    14    14    28     -     -     9     -    39 |  288  10979
 TIXI |     -    16     -    10    26     -     -     -     -    32 |  287   5497
 TOW2 |     -    36     -    22    41     -     -    17     -    49 |  288   6117
 TSKB |     -    51    22    12    36     -     -    15     -    30 |  288   1558
 TWTF |     -    15    10     -     -     -     -     -     -    63 |  287     80
 ULAB |     -     -     -    16    21     -     -    14     -     - |  288  17442
 UNSA |     -     -     -     9    21     -     -     -     -    49 |  276  13709
 URUM |     -    26     -     -    31     -     -     -     -    51 |  211  22981
 USN3 |     -    34    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 VILL |     -     -    11     8     -     -     -     -     -     - |  288  10837
 WHIT |     -    17    13    11     -     -     -     -     -    25 |  288   4121
 WILL |     -    31    18     8     -     -     -    10     -    32 |  288  19015
 WSRT |     -    31    13     -    32     -     -     -     -    34 |  288     47
 WTZR |     -    23    13    11    20     -     -     -     -     - |  287   2634
 YAKT |     -    49    18     -     -     -     -    14     -     - |  288   6164
 YAR2 |     -    19    14     -    34     -     -     -     -    50 |  288   6516
 YELL |     -    18    13    10    20     -     -     -     -    26 |  288     44
 YSSK |     -    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  287   9661
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2882    27    18    16    29    41  2793    16  2378    78 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   BILI  | 1487-2  0:30:00 |        -988
esa |   JOZE  | 1487-2  3:00:00 |         619
esa |   JOZE  | 1487-2  9:00:00 |         524
esa |   JOZE  | 1487-2 10:00:00 |       -1171
esa |   JOZE  | 1487-2 13:00:00 |       -1006
esa |   JOZE  | 1487-2 14:00:00 |         904
esa |   JOZE  | 1487-2 18:00:00 |         763
jpl |   HARB  | 1487-2 15:40:00 |        1622
jpl |   BOGT  | 1487-2 16:30:00 |       -1364



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   11.85   | 2.99e-14  7.61e-15  1.50e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.35   | 3.65e-14  9.18e-15  1.78e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    8.74   | 5.31e-14  1.59e-14  2.19e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.25   | 4.97e-14  9.15e-15  2.38e-15 |
 STJO |   287     0     0   286    6.81   | 4.22e-14  1.22e-14  5.76e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.64   | 2.72e-14  5.55e-15  2.54e-15 |
 SPT0 |   240     0     0   240    6.26   | 3.64e-14  8.14e-15         - |
 NYAL |   288     0     0   287    6.12   | 2.80e-14  7.75e-15  2.82e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    5.35   | 6.72e-14  2.77e-14  6.08e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    5.25   | 6.60e-14  1.64e-14  5.28e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.66   | 4.88e-14  1.60e-14  3.44e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.73   | 1.03e-13  1.87e-14  5.14e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    2.58   | 3.71e-14  2.02e-14  7.78e-15 |
 BRFT |   260     0     0   257    2.51   | 4.34e-14  1.25e-14  5.74e-15 |
 TWTF |   287     0     0   286    2.42   | 4.91e-14  1.62e-14  4.87e-15 |
 MATE |   284     0     0   283    2.24   | 5.57e-14  1.74e-14  9.02e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.15   | 1.19e-13  1.56e-14  4.47e-15 |
 ALGO |   281     0     2   171    1.99   | 6.35e-14  2.39e-14  4.66e-15 |
 HOB2 |   288     0     1   143    0.88   | 1.46e-13  1.63e-14  7.03e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.71   | 5.76e-14  2.26e-14  1.68e-14 |
 HRAO |   288     0     0   287    0.58   | 4.80e-14  2.14e-14  3.40e-14 |
 IRKT |   288     1     0   286    0.56   | 7.91e-14  2.32e-14  3.22e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.30   | 2.71e-13  6.61e-14  2.18e-14 |
 NLIB |   203     0     0    68    0.29   | 9.15e-14  3.32e-14         - |
 G25  |   288     0     0   265    0.15   | 2.30e-13  7.99e-14  5.79e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.09   | 3.97e-13  9.49e-14  4.48e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.09   | 5.66e-13  7.96e-14  4.04e-14 |
 SHAO |   286     0     0   284    0.08   | 8.36e-14  1.89e-14  1.91e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.07   | 4.41e-13  1.35e-13  6.69e-14 |
 G05  |   288     0     1   270    0.07   | 2.00e-13  7.48e-14  1.27e-13 |
 G12  |   288     0     2    95    0.05   | 4.85e-13  6.35e-14  3.18e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.22e-13  1.71e-13  5.52e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.35e-13  1.18e-13  7.44e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 6.94e-13  1.68e-13  9.08e-14 |
 G32  |   284     0     0   282    0.02   | 2.41e-13  1.34e-13  1.03e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 9.58e-13  2.85e-13  6.68e-14 |
 G03  |   288     0     2   236    0.01   | 1.40e-12  3.62e-13  1.84e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.76e-13  3.27e-13  1.78e-13 |
 G22  |   288     4     6    10    0.01   | 8.56e-13  1.26e-13  6.28e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.57e-13  1.04e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 3.24e-13  1.09e-13  5.45e-14 |
 JPLM |   288     0     0   287    0.00   | 1.29e-12  4.25e-13  3.75e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.63e-13  3.56e-13  2.60e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.22e-14  7.18e-15  1.36e-15 |
 URUM |   211     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   234     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |    90     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  6.00e-14  2.62e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  4.59e-13  2.46e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  6.22e-14  1.83e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  8.04e-14  3.73e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.87e-13  6.08e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.41e-13  1.81e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.80e-13  5.85e-14  1.77e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.31e-13  2.46e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  8.42e-14  3.55e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.38e-14  2.43e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.66e-13  7.62e-14  2.92e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  6.10e-14  1.72e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.22e-13  6.99e-14  3.27e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.22e-13  5.64e-14  1.11e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 4.95e-13  7.17e-14  2.83e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  7.07e-14  3.57e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.48e-13  2.83e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.29e-13  3.01e-13 |
 G07  |   288     1     6     0    0.00   | 5.72e-13  8.11e-14  3.89e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.36e-13  5.98e-14  3.41e-14 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 4.60e-13  3.29e-13  9.33e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRC1 |   288     4     4     0    0.00   | 1.75e-13  4.40e-14  1.51e-14 |
 NNOR |   288     0     5     0    0.00   | 1.36e-12  1.79e-13  2.89e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   150     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     1     1     0    0.00   | 9.85e-13  7.35e-13  7.11e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   287     0     1     0    0.00   | 3.25e-13  1.82e-13  6.79e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.99e-17  2.39e-16  1.43e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
