
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1488   Day: 3   MJD: 54663                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 113931    371    -152    -816     23     24     20    116    119    104   19.15
 emr |  2880     0 105614   2904    2946   -2027     25     25     26    180    194     86   16.42
 mit |  2880     0 109709   7248     655   -1624     25     25     24    114    108    137   17.48
 esa |   288     0  34223     17   -8833   -1070     21     29     16    112    111    112   17.88
 gfz |   288     0  46916    683     629   -1027     28     37     26    149    192    137   11.92
 grg |    96     0   2976      0    -158    -844    103    103      0 293428 293428      0    0.00
 igr |   288     0  36868     16    2797   -1671     22     33     17     68     68     67    0.00
 jpl |   288     0  29922     34    4457   -1976     22     32     16     84     97     78   17.15
 ngs |    96     0   2976      0    -157    -844   2571   2571      0   4499   4499      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -61    51    17    54    75   -72    46   -91   260     - |
    3 |   -75   188   -82  -103   -61   -75    42    25 -1832     - |
    4 |    95  -162    38    36    19    47   -19    56 -1966     - |
    5 |  -210   242    28     3  -182     1   -52   -65   445     - |
    6 |    17    91  -112    15    53    17    23    35 -1689     - |
    7 |   143  -275    91    58     X    -5  -142    47  3163     - |
    8 |   -65   142   -49   -91    87  -110    17  -101    -7     - |
    9 |    -5   155  -148    26   125  -121    42   -28 -2207     - |
   10 |  -162   372  -161  -110   169    43   141  -120 -7141     - |
   11 |   107   -54   -81    62    -8   100   -15    81  4325     - |
   12 |    77  -205    94   162   -35   326   -25    -5   515     - |
   13 |   209  -282    11   263   -29   337   -45    -6  6028     - |
   14 |     2    -8    10    33   -92   107    34   -19  5224     - |
   15 |   177  -271    34    42   265    63   -92    34   292     - |
   16 |  -169    67   148  -141  -155  -357   -19    24  4262     - |
   17 |   116  -296   161  -142   -21  -174   -62    61   145     - |
   18 |  -105   116    25   -65  -201    52    22    14  3679     - |
   19 |  -183   209    37   -17  -180  -233    76  -195   772     - |
   20 |  -136   173    -2   -95   -78  -145   122    43  4945     - |
   21 |   -90   122   -10   -85   119  -167    61   -53  3418     - |
   22 |     6   -17    -2    78    28   238   -10    20 -1346     - |
   23 |    70  -188    99   109   -37   175   -31   -74   967     - |
   24 |  -112   128    -5   -48   246   -16    61   -37 -5524     - |
   25 |    48    20   -77   -10    90   -83    -8    -2 -3868     - |
   26 |   139     5  -196    87   344    72   -10    68 -1534     - |
   27 |   -45   214  -139   -59    13   -94    14   -73 -6398     - |
   28 |   -78   146   -56   110   -52    88    43   -43  3269     - |
   29 |   186  -200     X   -68  -576  -151  -106   296  1683     - |
   30 |   149  -188     X    31   -67    52    39    38  2472     - |
   31 |    13  -342   302    -7   -24   124  -131    80 -7718     - |
   32 |   -39     X    31   -62   192    22    49    56 -4572     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    26     -     -     -   -69     -     -    19     -     - |
 ALBH |   -18   -23   170     -  -188     -     -     -     -     - |
 ALGO |  -142    60    99    39  -104     -   -13    33     -     - |
 ALIC |     -     -     X   170  -255     -     -     -     -     - |
 ALRT |    -7     -     -     -   -74     -   -12    59     -     - |
 AMC2 |   -54     -    92    25  -154     -   -34    47     -     - |
 ANKR |    44     -     -    32  -119     -     -     -     -     - |
 AREQ |    22   -30     -    37   -81     -    95    22     -     - |
 ARTU |     9     -     -    39    11     -    43   -59     -     - |
 AUCK |  -371     -   -92   437    77     -   -42     -     -     - |
 BAHR |     -   -18   179   -63  -182     -   -49    28     -     - |
 BAKO |    96     -  -101    81  -128     -     -     -     -     - |
 BILI |   -67     -     -    73    -1     -    47     -     -     - |
 BJFS |   -60     -     -    16   -85     -     -   110     -     - |
 BOGT |     -     -     -    80   -41     -   196   -55     -     - |
 BOR1 |     X     -    14     -   -21     -    98     -     -     - |
 BREW |   -69   -25    99     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |    21     -     -     -     -     -     -   -24     -     - |
 BRUS |    44   -36    98     -  -161     -     8     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -88     -     -    61     -     - |
 CAS1 |    -8     -     -    47   -57     -    50     -     -     - |
 CEDU |    29     -     X     -  -106     -   -27    41     -     - |
 CHAT |    55     -     -     1  -151     -     8    42     -     - |
 CHPI |     -     -     -    29  -185     -     -    98     -     - |
 CHUR |     -    59     -   -12   -64     -   -19     -     -     - |
 CIC1 |     -     -     -   -28  -153     -     -   136     -     - |
 CONZ |     -     -     -    10   -15     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -15    91   -24   -86     -   -33     6     -     - |
 DAEJ |     -  -229   224    29   -63     -   -95     -     -     - |
 DARW |     -     -  -256     -   375     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -28     -     -    42   -66     -   -50    35     -     - |
 DRAO |   -71    -4   205   -11  -163     -   -61     -     -     - |
 DUBO |     -     -     -    81  -121     -     -     -     -     - |
 FAA1 |    10     -     -     -   -15     -    13     -     -     - |
 FAIR |     -    87     -     8  -108     -     5   -17     -     - |
 FLIN |   -93     -     -     -   -70     -     8   152     -     - |
 GLSV |     1     -     -     -    -1     -   -40     -     -     - |
 GMAS |     -   186  -175     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |    27    -3    41     -  -100     -   -43     -     -     - |
 GODZ |     -     -    36   -35     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    49     -     -     -   -79     -    -1     -     -     - |
 GRAS |     -     -   100     -  -147     -  -100     -     -     - |
 GRAZ |  -245   266   -14     -    48     -    98     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    90   -49     -   -33   -59     -     - |
 GUAO |     -     -   -98     -     -     -     -   100     -     - |
 HARB |   -26     -     -     -  -145     -    54   130     -     - |
 HLFX |     -    -5     -     -     -     -   -49     5     -     - |
 HOB2 |     -    30    37   -40  -128     -   -15    64     -     - |
 HOFN |     -     -     -    31   -46     -    41     -     -     - |
 HOLM |    85     -     -    45  -204     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   522  -227  -424     -  -288     -     -     - |
 HYDE |   -40     -   158   -30  -123     -   -44     0     -     - |
 IENG |   -47    60    -6     -     -     -    27     -     -     - |
 IRKT |     -   -80   191     -  -170     -   -47     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -32   -19     -    23    47     -     - |
 JOZE |     -     1     -     -    -2     -    29     -     -     - |
 JPLM |     -     5   168     -  -253     -   -57     -     -     - |
 KARR |    17     -     X   -39  -190     -   -48   152     -     - |
 KHAJ |     -    -8     7     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -42  -158     -   123   102     -   -32     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    70  -106     -    55     -     -     - |
 KOKB |   -59   -70   124     -   -41     -   -11    35     -     - |
 KOSG |    19     -     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -62    39   116  -158     -   -50     8     -     - |
 KUNM |     -     -     -    52   -78     -     -     -     -     - |
 LAMA |    -6     -     7     -     -     -    87     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    64   -96     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    25     -   -40   -64     -   -27    62     -     - |
 MAC1 |    -7     -     -    18   -82     -    13    45     -     - |
 MADR |     -     -     -     -   -84     -     -    58     -     - |
 MAL2 |   -51     -     -   112   -73     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -19    18     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -71    66     X    22  -124     -   -21    79     -     - |
 MATE |     -    94     X     -  -130     -   -10     -     -     - |
 MAW1 |   -26     -   104     -  -108     -     -     -     -     - |
 MBAR |   -82     -     -    89  -129     -   -33    88     -     - |
 MCM4 |    75   -86     -     5    -6     -    47     -     -     - |
 MDO1 |   -96    -8     -    82   -33     -     6    52     -     - |
 MDVJ |  -296     -   314    10     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    37   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     0     -   102     -     9     -     5  -110     -     - |
 MIZU |    13     8     -     -   -32     -     0     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    55   -80     -    -5    -2     -     - |
 MTKA |     -     -     -    47     -     -     -   -49     -     - |
 NANO |    44     -     -     -   -71     -     -     -     -     - |
 NICO |   -64     -    30     -   -65     -    -9    87     -     - |
 NISU |   -52    69   107     -  -169     -    16     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     2    -4     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -    13   -20     -     -     -     -     - |
 NNOR |     1   -86     X    78     -     -     2     -     -     - |
 NRC1 |     -   234   308  -612   138     -   197     -     -     - |
 NRIL |    64     -     -   -14  -114     -   121    25     -     - |
 NSSP |   -94     -     -    18     -     -     -    87     -     - |
 NTUS |    16     -   -56    87  -114     -     4    27     -     - |
 NYA1 |    41     -    70     -  -169     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -   -30    98    65  -201     -   -61     -     -     - |
 OHI2 |    23     -     -     -   -37     -    88     -     -     - |
 OHI3 |     -     -     -   -34     -     -     -    35     -     - |
 ONSA |     -    11    35     2   -70     -   -19     -     -     - |
 OPMT |    43     -     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     X    25   -73     -     -    25     -     - |
 PDEL |   -32     -     0   -10  -106     -   -55   120     -     - |
 PERT |     -  -145     -   116    83     -     4   -40     -     - |
 PETP |     -     -     -  -168   251     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -154     -     -   107     -     - |
 PIMO |     -     -     -    71  -109     -    43     2     -     - |
 POLV |     -     -     -     -     2     -     -    -1     -     - |
 PRDS |   -32    53   -20     -   -82     -     -    62     -     - |
 PTBB |   -18     7    28     -     -     -   -20   -15     -     - |
 QAQ1 |   -48    -2     -    35    24     -     5     2     -     - |
 QIKI |     -     -     -    52   -78     -     -     -     -     - |
 QUIN |  -102     -   109     4     -     -     -    -2     -     - |
 RABT |     -     -     -    13   -19     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    87  -131     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    -4  -168     -    -9   120     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -   -86     -     -    60     -     - |
 SANT |   -69     -   131     -  -103     -     1    15     -     - |
 SCH2 |    -3    35     -   -47  -112     -   -30    98     -     - |
 SCUB |   -30     -     -    23    15     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -   101     -  -148     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -    63     -   -59     -    63   -24     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -  -109     -     -    76     -     - |
 SSIA |  -333     -     -   395   -57     -  -140     -     -     - |
 STJO |   -43    64    35     4  -174     -   -72    68     -     - |
 SUTH |   -68     -     -     6  -207     -    28   213     -     - |
 SUTM |     -    64     -     -   -88     -    19     -     -     - |
 SYDN |     1     -    47   -47     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |    18   103   -98    96  -172     -   -60     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -98  -191     -   -95   234     -     - |
 THU2 |     -     -     5    56     -     -     -   -63     -     - |
 THU3 |     -    31     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 TIDB |   130     4     -     -  -108     -    -4   -73     -     - |
 TIXI |    20     -     -    72   -23     -   -30   -81     -     - |
 TLSE |     -     -    29     -   -43     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    12   -91     -     -     -     -    81     -     - |
 TOW2 |   -36     -    58    80  -137     -    -7    -3     -     - |
 TRO1 |    16     -     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -95  -127   412   -55  -194     -  -160     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -    28     -    37   -20     -     - |
 UNSA |     -     -     -    72  -186     -   -36    54     -     - |
 URUM |     -     -     -   -28    43     -    15     -     -     - |
 USN3 |   -22    16     9     -     -     -   -28     -     -     - |
 USNO |   -48   -36    84     2     -     -   -48     -     -     - |
 USUD |     -     9     -     -   -13     -   -37     -     -     - |
 VESL |  -181     -     -   -99   436     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -45     -    41     X     -   -27     -     -     - |
 WAB2 |    16     -    19     -   -53     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    -2    82     -  -118     -  -133     -     -     - |
 WHIT |   -66     -     -     -   -34     -     -    98     -     - |
 WILL |   -20    52     -     -   -39     -     6     -     -     - |
 WIND |     -     -     -     -     0     -     -     0     -     - |
 WROC |   -46    80   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   111   -47    -2     -  -111     -    -3     -     -     - |
 WTZA |   -57     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   480   -74   -80   -55  -362     -   -97     -     -     - |
 YAKT |   -56   -33     -    77   -91     -   -14    69     -     - |
 YAR2 |    24    75     -     -  -143     -     5     -     -     - |
 YELL |   -39    12    38    24   -45     -   -28     -     -     - |
 YIBL |     -     -     2     -   -32     -     -    21     -     - |
 YSSK |   -11     -     -    40   -71     -   -15    20     -     - |
 ZIMM |   -38     -    84     -   -62     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    18    19    26    21    18   102    21    17  1125     - | 2880    242
    3 |    36    20    24    23    35    68    30    33  4566     - | 2880   2033
    4 |    15    26    21    19    20    80    19    24   742     - | 2880    637
    5 |    41    42    73    38    33    77    43    36  4311     - | 2842   2504
    6 |    25    15    20    19    27    57    18    17  2443     - | 2880   1227
    7 |    15    16    10    28     X    99    35    20  2612     - | 2880    240
    8 |    15    21    20    24    26    74    23    25  5647     - | 2880   2784
    9 |    21    20    29    21    23    53    18    15  3333     - | 2880   2683
   10 |    19    15    20    23    21    84    25    25  3546     - | 2880   1789
   11 |    14    18    14    23    25    46    25    23   718     - | 2880    319
   12 |    16    23    20    25    55    56    26    23   399     - | 2880    361
   13 |    23    24    22    41    39    92    51    39  1569     - | 2880    280
   14 |    14    23    18    20    17   159    20    13   852     - | 2880    191
   15 |    17    20    14    41    42   116    48    41   795     - | 2880    189
   16 |    36    26    51    47    77   105    51    49   893     - | 2880    387
   17 |    18    21    16    22    20    66    26    20   650     - | 2880    313
   18 |    18    16    18    32    59   147    39    34   644     - | 2880    216
   19 |    20    21    21    55    57   128    55    57   816     - | 2880    204
   20 |    12    12    13    23    21   110    26    24  1002     - | 2880    244
   21 |    18    18    13    16    12    50    17    15   670     - | 2880    381
   22 |    32    23    26    21    62   269    27    24  1690     - | 2880    314
   23 |     9    20    18    14    13    65    33    10   380     - | 2880    321
   24 |    12    14    12    15    18    60    26    15  3078     - | 2880   2474
   25 |    14    18    14    11    17    57    16    12  4213     - | 2880   1275
   26 |    24    29    18    62    62    81    62    62  1694     - | 2880    913
   27 |    21    22    13    23    25    55    24    22  3453     - | 2880   2838
   28 |    16    17    13    20    60   115    20    14   588     - | 2880    593
   29 |    17    17     X    30    39    90    38    31  1090     - | 2880    220
   30 |    79    89     X    46    33   138    43    85  3404     - | 2144   2484
   31 |    24    28    40    15    15   140    26    17  5386     - | 2880    299
   32 |    22     X    24    28    26    85    38    28  1433     - | 2877    941
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    11     -     -     -    29     -     -    14     -     - |  288   6510
 ALBH |    12    23    18     -    17     -     -     -     -     - |  288   4444
 ALGO |    19    18    20    12    22     -    11    10     -     - |  288     26
 ALIC |     -     -     X    46    69     -     -     -     -     - |  276   5451
 ALRT |    20     -     -     -    31     -    12    15     -     - |  288   9400
 AMC2 |    16     -    17    16    19     -    27    14     -     - |  288     16
 ANKR |    11     -     -    13    26     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    30    17     -    20    20     -     7    10     -     - |  288   6690
 ARTU |    15     -     -    13    29     -     9    20     -     - |  288  10809
 AUCK |    31     -    22    15    44     -    24     -     -     - |  288   3832
 BAHR |     -    23    17     9    22     -     7     8     -     - |  288    634
 BAKO |    19     -    20    15    19     -     -     -     -     - |  288   3580
 BILI |    11     -     -    21    37     -    11     -     -     - |  287   7200
 BJFS |    11     -     -    12    44     -     -    24     -     - |  287  11241
 BOGT |     -     -     -    10    10     -     5     6     -     - |  288   7552
 BOR1 |     X     -    12     -    17     -    27     -     -     - |  287   3542
 BREW |    18    24    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 BRST |    25     -     -     -     -     -     -    28     -     - |  244   4251
 BRUS |    33    24    17     -    47     -    17     -     -     - |  288     33
 CAGL |     -     -     -     -    20     -     -    14     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    22     -     -    16    16     -    13     -     -     - |  288   9288
 CEDU |    12     -     X     -    16     -    14    14     -     - |  288    379
 CHAT |    17     -     -     7    17     -    13    18     -     - |  287  10897
 CHPI |     -     -     -    11    14     -     -     6     -     - |  288   7025
 CHUR |     -    16     -    13    16     -    10     -     -     - |  288   8350
 CIC1 |     -     -     -    14    21     -     -     8     -     - |  288  40950
 CONZ |     -     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    18    32    16    26     -     9    10     -     - |  288     47
 DAEJ |     -    59    37    42    49     -    33     -     -     - |  288   5858
 DARW |     -     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  287   4486
 DGAR |    16     -     -    12    41     -    10    17     -     - |  288   7368
 DRAO |    17    22    15    10    15     -    20     -     -     - |  288   1165
 DUBO |     -     -     -    35    53     -     -     -     -     - |  287  81240
 FAA1 |     9     -     -     -    15     -    18     -     -     - |  251   5217
 FAIR |     -    35     -    15    23     -     6    11     -     - |  288   9014
 FLIN |    10     -     -     -    22     -    14    14     -     - |  288   9424
 GLSV |     8     -     -     -    13     -    17     -     -     - |  288  19716
 GMAS |     -    28    26     -     -     -     -     -     -     - |  287    782
 GODE |    16    28    17     -    14     -    12     -     -     - |  288     49
 GODZ |     -     -    20    20     -     -     -     -     -     - |  288    155
 GOLD |    16     -     -     -    25     -    28     -     -     - |  287  12735
 GRAS |     -     -    10     -    15     -    19     -     -     - |  288   5371
 GRAZ |    12    29    19     -    31     -    15     -     -     - |  288   3671
 GUAM |     -     -     -    19    26     -    12    18     -     - |  288  15017
 GUAO |     -     -    27     -     -     -     -    28     -     - |  287    248
 HARB |    13     -     -     -    16     -    12    12     -     - |  288   6857
 HLFX |     -    14     -     -     -     -    18    13     -     - |  288  35425
 HOB2 |     -    21    28    11    12     -     8    21     -     - |  288    136
 HOFN |     -     -     -    15    22     -    10     -     -     - |  287    >>>
 HOLM |    10     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  288   7101
 HRAO |     -     -    47    16    52     -    13     -     -     - |  288     35
 HYDE |    15     -    34    19    19     -    17    17     -     - |  288   3503
 IENG |    35    21    31     -     -     -    25     -     -     - |  288    204
 IRKT |     -    27    19     -    33     -    36     -     -     - |  288    244
 ISPA |     -     -     -     8    11     -    12     7     -     - |  288   7706
 JOZE |     -    27     -     -    37     -    12     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    19    21     -    25     -    15     -     -     - |  288   3461
 KARR |    18     -     X    11    11     -    12    13     -     - |  288   5341
 KHAJ |     -    21    19     -     -     -     -     -     -     - |  285    116
 KIRU |    14    21     -    10    17     -     9     -     -     - |  288  25309
 KIT3 |     -     -     -    17    26     -    16     -     -     - |  287  11411
 KOKB |    14    19    21     -    19     -    14    12     -     - |  288     62
 KOSG |    14     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  288  24758
 KOUR |     -    20    26    19    20     -    14    20     -     - |  288    103
 KUNM |     -     -     -    29    43     -     -     -     -     - |  287  36908
 LAMA |    10     -    11     -     -     -    20     -     -     - |  287   3582
 LHAZ |     -     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    30     -    16    12     -    11    15     -     - |  288  17866
 MAC1 |    19     -     -    10    22     -    10    15     -     - |  288   6274
 MADR |     -     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  288  10493
 MAL2 |    20     -     -    27    20     -     -     -     -     - |  276   4648
 MAR6 |     -    22    21     -     -     -     -     -     -     - |  288    955
 MAS1 |    10    20     X    14    45     -    13    45     -     - |  282   2436
 MATE |     -    30     X     -    41     -    19     -     -     - |  220    163
 MAW1 |    21     -    45     -    38     -     -     -     -     - |  288   4270
 MBAR |    13     -     -    10    27     -    15    18     -     - |  288   8764
 MCM4 |    15    14     -    12     9     -    11     -     -     - |  288   6974
 MDO1 |    29    33     -    15    32     -    12    12     -     - |  288   6585
 MDVJ |    17     -    27    15     -     -     -     -     -     - |  288     60
 MEDI |     -    23    21     -     -     -     -     -     -     - |  288    241
 METS |    50     -    47     -    21     -    23    15     -     - |  287    301
 MIZU |    21    21     -     -    32     -    15     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    14    22     -    12    11     -     - |  288  18033
 MTKA |     -     -     -    18     -     -     -    19     -     - |  288   9707
 NANO |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  44011
 NICO |    19     -    19     -    18     -    13    15     -     - |  288   3579
 NISU |    15    31    21     -    18     -    22     -     -     - |  288     45
 NKLG |     -     -     -    13    19     -     -     -     -     - |   96    >>>
 NLIB |     -     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  151     31
 NNOR |    16    29     X    17     -     -    10     -     -     - |  288    424
 NRC1 |     -    53    39    25    29     -    49     -     -     - |  288     93
 NRIL |    54     -     -    22    26     -    18    24     -     - |  288   5866
 NSSP |     9     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   7013
 NTUS |     8     -    27    11    16     -    12    15     -     - |  288   2960
 NYA1 |     8     -    12     -    14     -     -     -     -     - |  288    102
 NYAL |     -    20    16    15    23     -     8     -     -     - |  288    112
 OHI2 |    12     -     -     -    19     -    26     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -     -    11     -     -     -    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    20    15     9    17     -     9     -     -     - |  288     27
 OPMT |    16     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  287     36
 OUS2 |     -     -     X     8    11     -     -    10     -     - |  288   1496
 PDEL |     8     -    17    17    21     -    10    12     -     - |  288   4928
 PERT |     -    16     -    13    18     -     9    10     -     - |  288  56744
 PETP |     -     -     -    28    42     -     -     -     -     - |   84   9190
 PETS |     -     -     -     -    25     -     -    17     -     - |  288   9066
 PIMO |     -     -     -    13    20     -    18    14     -     - |  288   7730
 POLV |     -     -     -     -    52     -     -    36     -     - |  213    >>>
 PRDS |    14    21    20     -    20     -     -    22     -     - |  288     58
 PTBB |    19    25    21     -     -     -    11    22     -     - |  288    235
 QAQ1 |     8    25     -     8    18     -     6    11     -     - |  288  13522
 QIKI |     -     -     -    16    25     -     -     -     -     - |  288   8737
 QUIN |    14     -    19    12     -     -     -    20     -     - |  288   6129
 RABT |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288  12862
 REUN |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     - |  288   6531
 REYK |     -     -     -     7    17     -     8    10     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -    58     -     -    41     -     - |  268   8654
 SANT |    20     -    11     -    18     -    11    11     -     - |  288    720
 SCH2 |    17    17     -    15    23     -    10     9     -     - |  288  34725
 SCUB |    27     -     -    21    29     -     -     -     -     - |  288  14428
 SFER |     -     -    19     -    28     -     -     -     -     - |  287    542
 SHAO |     -     -    39     -    16     -    20    35     -     - |  288   1972
 SOFI |     -     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  159    >>>
 SSIA |    19     -     -    16    30     -    28     -     -     - |  288   4114
 STJO |    25    20    16    18    15     -     9     9     -     - |  288     28
 SUTH |     8     -     -     8    21     -    17    13     -     - |  288   6294
 SUTM |     -    11     -     -    15     -    16     -     -     - |  286  12442
 SYDN |    11     -    21    18     -     -     -     -     -     - |  286    529
 SYOG |    11    17    19    12    12     -    10     -     -     - |  288    791
 THTI |     -     -     -    21    32     -    23    12     -     - |  288   9870
 THU2 |     -     -    12     8     -     -     -    10     -     - |  288   2077
 THU3 |     -    54     -     -    75     -     -     -     -     - |  130    >>>
 TIDB |    17    15     -     -    23     -    10    12     -     - |  288  10377
 TIXI |    16     -     -    17    37     -    12    14     -     - |  287   6769
 TLSE |     -     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  288    402
 TNML |     -    35    45     -     -     -     -    17     -     - |  288    839
 TOW2 |    17     -    32    11    21     -    12    21     -     - |  288   5682
 TRO1 |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   6965
 TWTF |    10    23    52    11    53     -    34     -     -     - |  288    142
 ULAB |     -     -     -     -    13     -    13     9     -     - |  288  18912
 UNSA |     -     -     -     7    11     -    13     7     -     - |  288  10588
 URUM |     -     -     -    37    55     -    37     -     -     - |  288  48261
 USN3 |    13    30    29     -     -     -    17     -     -     - |  288     29
 USNO |    17    34    25    13     -     -    14     -     -     - |  288     22
 USUD |     -    16     -     -    22     -    19     -     -     - |  288     64
 VESL |    12     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    12     -    11     X     -    11     -     -     - |  288  11041
 WAB2 |     9     -    15     -    21     -     -     -     -     - |  288     29
 WES2 |     -    16    15     -    15     -    15     -     -     - |  288   6341
 WHIT |     9     -     -     -    13     -     -     8     -     - |  288   6528
 WILL |    13    16     -     -    19     -    10     -     -     - |  288  15769
 WIND |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  288  12569
 WROC |    64    49    28     -     -     -     -     -     -     - |  288   3188
 WSRT |     9    30    22     -    19     -    16     -     -     - |  288     30
 WTZA |     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    640
 WTZR |    72    42    23    23    20     -    24     -     -     - |  285   3423
 YAKT |    34    27     -    25    64     -    19    17     -     - |  288   7384
 YAR2 |    21    27     -     -    13     -    26     -     -     - |  288   5332
 YELL |    12    24    16    11    18     -     9     -     -     - |  288     39
 YIBL |     -     -    11     -    16     -     -    14     -     - |  288   4160
 YSSK |     8     -     -     9    14     -    14     6     -     - |  287   9433
 ZIMM |    14     -    14     -    19     -     -     -     -     - |  287   3459
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    24    25    25    21    29   104    22    22  2571     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WTZR  | 1488-3  0:45:00 |        -694
cod |   NRIL  | 1488-3  2:10:00 |         503
cod |   NRIL  | 1488-3  2:15:00 |        -588
cod |   BOR1  | 1488-3  3:45:00 |       -1886
esa |   NRC1  | 1488-3 14:00:00 |        1933
mit |     30  | 1488-3  2:17:30 |         600
mit |     30  | 1488-3  2:20:30 |        -588
mit |     30  | 1488-3  3:19:00 |         670
mit |     30  | 1488-3  3:26:00 |        -675
mit |     30  | 1488-3  3:28:00 |         675
mit |     30  | 1488-3  4:05:00 |        -670
mit |   MAW1  | 1488-3 20:20:00 |         510



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.86   | 3.66e-14  7.96e-15  1.55e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    8.99   | 3.29e-14  6.78e-15  1.78e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.84   | 3.11e-14  6.11e-15  2.03e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.32   | 4.00e-14  1.31e-14  2.27e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.91   | 4.23e-14  1.02e-14  1.97e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.21   | 4.05e-14  7.34e-15  2.34e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.84   | 3.81e-14  6.47e-15  2.14e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.54   | 4.17e-14  1.56e-14  2.64e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.11   | 3.24e-14  1.03e-14  2.25e-15 |
 OPMT |   287     0     0   139    3.93   | 4.85e-14  1.55e-14  3.52e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.74   | 5.37e-14  7.56e-15  5.38e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    3.32   | 5.85e-14  1.79e-14  4.49e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.68   | 3.68e-14  1.28e-14  2.59e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   260    2.39   | 1.14e-13  1.48e-14  3.28e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.25   | 2.63e-14  7.41e-15  6.53e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.19   | 8.42e-14  1.52e-14  4.12e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.13   | 6.46e-14  1.46e-14  2.78e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.12   | 6.82e-14  1.19e-14  3.47e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    2.03   | 3.47e-14  7.94e-15  8.72e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    1.52   | 9.17e-14  1.08e-14  3.50e-15 |
 MATE |   220     0     0   219    1.38   | 3.88e-14  1.20e-14         - |
 TWTF |   288     0     0   288    1.22   | 4.19e-14  1.34e-14  6.66e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.99   | 4.11e-14  4.77e-14  2.34e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.76   | 5.02e-14  8.48e-15  3.09e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.70   | 5.76e-14  2.01e-14  1.13e-14 |
 GUAO |   287     0     0   286    0.64   | 7.60e-14  1.78e-14  1.61e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.62   | 5.71e-14  9.04e-15  1.50e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.58   | 5.40e-14  1.44e-14  1.82e-14 |
 PRDS |   288     1     0   287    0.57   | 5.88e-14  1.73e-14  4.25e-15 |
 KHAJ |   285     0     0   284    0.37   | 6.39e-14  2.25e-14  1.43e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.69e-13  7.03e-14  3.02e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.10   | 3.69e-13  1.13e-13  3.47e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.09   | 4.35e-13  1.19e-13  6.13e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.09   | 2.04e-13  7.04e-14  8.44e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.09   | 3.75e-13  1.09e-13  6.16e-14 |
 NLIB |   151     0     0     8    0.08   | 5.00e-14  1.43e-14         - |
 SFER |   287     0     0   286    0.07   | 3.96e-13  1.11e-13  4.12e-14 |
 G16  |   288     0     0   211    0.07   | 5.90e-13  8.34e-14  4.02e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.67e-13  1.27e-13  5.77e-14 |
 G12  |   288     0     3   138    0.06   | 6.27e-13  7.34e-14  4.02e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.05   | 1.84e-13  8.37e-14  1.48e-13 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.04   | 5.15e-14  1.35e-14  1.64e-14 |
 G31  |   288     0     6    28    0.03   | 5.45e-13  5.86e-14  3.57e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 7.53e-13  1.77e-13  6.24e-14 |
 SYDN |   286     0     0   139    0.03   | 3.81e-13  1.17e-13  5.54e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 3.97e-13  1.39e-13  1.15e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 9.36e-13  2.71e-13  5.82e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.27e-13  1.31e-13  1.16e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 1.03e-12  2.83e-13  9.40e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 5.04e-13  2.21e-13  1.30e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.12e-13  2.54e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.23e-13  1.53e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.49e-13  2.50e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 5.28e-13  1.49e-13  9.81e-14 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.32e-13  2.31e-13 |
 THU2 |   288     0     0   260    0.00   | 2.41e-13  9.96e-14  2.30e-13 |
 DRAO |   288     0     0   143    0.00   | 3.62e-13  1.23e-13  1.06e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 3.17e-13  1.36e-13  1.57e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 1.10e-13  1.25e-13  1.04e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.97e-14  4.04e-15  8.71e-16 |
 POLV |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |    84     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   159     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     6     0    0.00   | 5.39e-13  4.74e-14  2.58e-14 |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  4.23e-13  1.81e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.27e-14  2.15e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.88e-13  6.74e-14  6.46e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.27e-13  3.06e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  5.59e-14  2.17e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.44e-13  8.26e-14  2.98e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.18e-13  1.33e-13  4.09e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.91e-13  7.90e-14  1.74e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  6.48e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.40e-13  7.31e-14  2.07e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.74e-13  6.84e-14  3.15e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.48e-13  6.71e-14  1.53e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.51e-13  5.95e-14  1.57e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.12e-13  8.55e-14  2.60e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.40e-13  7.89e-14  3.80e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.79e-13  3.32e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.36e-13  2.64e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.62e-13  6.92e-14  1.32e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  6.30e-14  2.32e-14 |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.76e-13  3.74e-13  4.41e-13 |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     4     0    0.00   | 2.17e-13  2.30e-14  6.15e-15 |
 URUM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   130     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 4.84e-13  5.88e-13  2.53e-12 |
 RIO2 |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.51e-12  2.23e-13  2.93e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   282     0     0     0    0.00   | 2.02e-12  6.37e-13  2.14e-13 |
 MAR6 |   288     0     0     0    0.00   | 2.30e-13  8.53e-14  1.01e-13 |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOB2 |   288     0     5     0    0.00   | 1.73e-13  1.62e-14  7.62e-15 |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   251     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CIC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.14e-13  2.21e-13  8.77e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   | 1.76e-13  4.67e-14  2.91e-14 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.18e-17  3.82e-16  2.29e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
