
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1491   Day: 0   MJD: 54681                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2941      0     525    -596   2715   2715      0   4592   4592      0    0.00
 cod |   288     0  29635    694      55    -513     25     26     24    108    143     90   14.19
 emr |   288     0  24860    307    2426   -1360     16     16     17    100    121     86   23.64
 esa |   288     0  31744   1152   -8461   -2809     17     14     18    112    150     94   24.27
 gfz |   288     0  31051    654     471    -759     25     21     26    114    160     90   14.79
 iga |    96     0   2941      0     381    -375     68     68      0    134    134      0    0.00
 igu |    96     0   2941     80     540   -6548   2120   2120      0   3597   3597      0    0.00
 jpl |   288     0  21166    869    3361   -1171     17     19     15    165    159    169   23.11
 ngs |    96     0   2941      0     490    -528   2381   2381      0   3704   3704      0    0.00
 usn |   288     0  33744    267    2331   -1283     87    132     64   1843   3169   1055    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 | -2606   -16    60   -81     6   -35  -741    30 -2069 -1731 |
    3 | -2352   -34   127  -146   -39   120  4417    69 -3129 -4180 |
    4 |  -844   107  -166   118   112  -142  2081   -92  -600 -3032 |
    5 | 11040     X   -84     X  -145  -176 15860   192  3489 -4069 |
    6 |  -624    94   -72    32    -1   110  3087   -18   135 -4345 |
    7 |  1890   231   -80    22     X    23 -1866   -83  1475 -2197 |
    8 |  -517   -14    28  -143     4    38  1404   128   750 -3604 |
    9 |   326    12   -79    70    97   -19  5025   -63   285 -3406 |
   10 | -6984  -116    85   -76  -208   -91 -4926   198 -5270 -3634 |
   11 |  3969    19    89   -39    91   -36   659  -120  4052 -3143 |
   12 | -1226   183  -199   219   164  -118  -304  -236  -791 -2181 |
   13 |  3601   196  -133   212    77   161 -1081  -256  3694 -2838 |
   14 |  4040   -33    27     8    82    48   729   -68  4029 -3997 |
   15 | -1631   204  -200   203    86   -57 -1371  -188 -1291 -2057 |
   16 |  1968   -26   160  -235   -28   160  -207   116  2473 -3811 |
   17 |  2548   275   -26  -107   163    10  1100  -135  1324 -1518 |
   18 |  2441   -40   136  -200    83    68  -956    42  2718 -3350 |
   19 | -1158  -265   208  -269  -239  -296  -529   385  -584 -2557 |
   20 | -3999  -103   167  -260  -131  -191 -3515   250 -2818 -3599 |
   21 |  1973   -72   116  -207   118   164  -455    67  2193 -3537 |
   22 | -2177   -80    47    -6   230   123 -1714  -140 -1126 -2547 |
   23 | -1471    53    88   -35   208    74  -866  -218  -983 -1224 |
   24 |  -124   -67   -40    78   -30   -47 -1760    18  -382 -3839 |
   25 |  -290    85    -6   -84   115    36  6038   -32  -776 -2748 |
   26 | -2170    99  -126   159    65  -137  2798  -141 -2357 -3204 |
   27 | -4880     7    69  -113   -95   -22 -4506   104 -4137 -3733 |
   28 |  7274  -148   164   -52    34   128  4443   -44  6592 -2561 |
   29 |  2057   270  -106   135  -377    38 -1825    41  1040 -1888 |
   30 | -7476     X  -202     X   323   141 -5359     X -5715 -3545 |
   31 |   181   190  -142    33   276   -17 -1765  -184   427 -2139 |
   32 | -4125  -175   -48  -170   194   -28 -1065   212 -4066 -3965 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -     5    16   -34     -     -     -     -  1081 |
 AMC2 |     -   -49     -    28     -     -     -     -     -  1083 |
 AREQ |     -   -47   -91   -57   -74     -     -   230     -   945 |
 ARTU |     -   -17     -   -52   -17     -     -    76     -  1060 |
 AUCK |     -  -466     -   312   -44     -     -     -     -   851 |
 BJFS |     -    22     -     -   -21     -     -     -     -  1172 |
 BOGT |     -     3     -   -23    36     -     -     X     -   909 |
 BOR1 |     -  -131     -    89   -21     -     -     -     -   875 |
 BRFT |     -     -     -    66  -108     -     -     -     -  1196 |
 BRMU |     -     -     -    81  -133     -     -     -     -   899 |
 BRUS |     -    19   -11     -     -     -     -     -     -  1022 |
 CAS1 |     -   -62     -    -1    66     -     -     -     -  1077 |
 CEDU |     -    -5     -    39   -58     -     -     -     -  1079 |
 CHAT |     -    32     -   -25   -32     -     -    26     -  1106 |
 CHUR |     -    -8    55   -34   -26     -     -     -     -  1124 |
 CRO1 |     -     -   -96    28    -6     -     -    72     -   988 |
 DAEJ |     -    67  -120    78     -     -     -     X     -   821 |
 DAV1 |     -   -68     -    40     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    44     -     -     -   -46     -  1121 |
 DRAO |     -    75   -25    15   -57     -     -     -     -  1130 |
 FAA1 |     -     7     -    37   -68     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    11     -   -56     -     -    25     -  1049 |
 GLSV |     -    41     -   -42    29     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -43    59   -28     -     -     -     -  1099 |
 GOL2 |     -     -   -50     -     -     -     -    51     -  1056 |
 GOLD |     -   -20     -    48   -60     -     -     -     -  1075 |
 GRAS |     -   -50     -    14    25     -     -     -     -  1042 |
 GRAZ |     -  -194   116     -     -     -     -     -     -  1114 |
 GUAM |     -     -     -    17    81     -     -   -68     -   679 |
 HARB |     -   -30   -21    10     -     -     -    32     -  1033 |
 HLFX |     -     -   -11    11     -     -     -     -     -  1071 |
 HOB2 |     -     -   -81  -249  -278     -     -   538     -  1077 |
 HOFN |     -    28     -    -9    30     -     -   -27     -     - |
 HRAO |     -    34     -    12   -52     -     -     -     -  1119 |
 HYDE |     -    25     -    38   -14     -     -   -46     -     - |
 IENG |     -   -52    31     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   -59     -    94     -     -     -     -  1043 |
 ISPA |     -    52     -   -20    56     -     -   -47     -  1001 |
 JOZE |     -     -   -49     X    78     -     -     -     -   613 |
 JPLM |     -     -    75     -  -120     -     -     -     -  1046 |
 KARR |     -   136     -   267   121     -     -  -441     -  1062 |
 KELY |     -     -     -   -63   104     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -30   -93   108     -     -     -     -     -  1013 |
 KOKB |     -    -3   -61    72   -19     -     -     -     -   957 |
 KOUR |     -     -    46    46  -148     -     -     -     -   962 |
 LAMA |     -   -78     -     -    74     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   127   -53   -46     -     -   -44     -  1002 |
 MAC1 |     -   123     -   -88   -79     -     -    67     -  1087 |
 MAD2 |     -     -   224     -     -     -     -  -229     -  1324 |
 MAL2 |     -   112     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 MALI |     -     -     -    81    55     -     -  -121     -  1037 |
 MAS1 |     -     9    56    32   -70     -     -   -52     -     - |
 MATE |     -     -   386     -   241     -     -  -601     -  1267 |
 MAW1 |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   -19     -     2   -96     -     -    70     -  1118 |
 MCM4 |     -    -5    10   -58    32     -     -    33     -  1045 |
 MDO1 |     -   -78   -19    29    33     -     -    16     -  1110 |
 MKEA |     -     -     -    71   -83     -     -   -21     -  1011 |
 NICO |     -   -91     -    32    -4     -     -    25     -     - |
 NNOR |     -     -   -22    22     -     -     -     -     -  1053 |
 NRC1 |     -     -    21    28   -80     -     -     -     -  1069 |
 NRIL |     -   -53     -     6    -8     -     -    32     -  1013 |
 NSSP |     -   -59     -    35     -     -     -     -     -  1053 |
 NYAL |     -     -    42     -   -68     -     -     -     -  1027 |
 ONSA |     -     -   -17   -20    60     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    79     -    79     0     -     -  -128     -     - |
 PERT |     -     -     3   -90     -     -     -    92     -  1026 |
 PETP |     -     -     -     5    -7     -     -     -     -  1190 |
 PIE1 |     -    16   -16     6     -     -     -     -     -  1041 |
 PIMO |     -     -     -  -354   152     -     -   195     -  1198 |
 POL2 |     -   -72     -   -48     7     -     -    90     -  1044 |
 PRDS |     -     7    -4     -     -     -     -     -     -  1122 |
 PTBB |     -     3    -2     -     -     -     -     -     -  1192 |
 QAQ1 |     -     0    17   -16     -     -     -     -     -  1186 |
 QUIN |     -    28     -   -16     -     -     -     -     -  1041 |
 RESO |     -    65     -     -   -62     -     -     -     -  1141 |
 SANT |     -    -9     -    23   -20     -     -    -5     -  1052 |
 SCH2 |     -     -     5     8   -22     -     -     -     -  1157 |
 SCUB |     -    70     -   -41     -     -     -     -     -  1154 |
 SEY1 |     -     -     -  -139    71     -     -    99     -  1046 |
 SHAO |     -    68     -     -   -65     -     -     -     -   998 |
 SPT0 |     -    40   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -162     -     -   155     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    54   -20    -1  -101     -     -    53     -  1135 |
 SUTH |     -   -19     -   -21     -     -     -    34     -  1064 |
 SUTM |     -     -    28     -   -44     -     -     -     -  1102 |
 SYOG |     -    -4    -3    29   -26     -     -     -     -  1064 |
 THTI |     -     -   -39    24  -122     -     -    92     -   971 |
 THU3 |     -  -124   -95   -13   103     -     -   115     -   871 |
 TIDB |     -    37   -41    32   -57     -     -    21     -  1037 |
 TIXI |     -   -84     -     -    81     -     -     -     -   981 |
 TOW2 |     -    38     -   104   -75     -     -   -85     -   979 |
 TSKB |     -   -14    38     X    21     -     -   -44     -  1007 |
 TWTF |     -     8    -5     -     -     -     -     -     -  1132 |
 ULAB |     -     -     -   -81   -42     -     -   113     -     - |
 UNSA |     -     -     -    21   -35     -     -     -     -   907 |
 URUM |     -   -60     -     -    57     -     -     -     -  1180 |
 USN3 |     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -     X  -194   189     -     -     -     -     -   878 |
 VILL |     -     -    67    27  -150     -     -     -     -  1204 |
 WES2 |     -     -   -35    34     -     -     -     -     -  1041 |
 WHIT |     -    30   -46    27     -     -     -     -     -   984 |
 WILL |     -   -29   -40    52     -     -     -     4     -  1070 |
 WSRT |     -   114   -25     -   -70     -     -     -     -  1072 |
 WTZR |     -  -126     X    89   -27     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    -3    52     -   -80     -     -     -     -   964 |
 YELL |     -   -15    51   -22   -31     -     -     -     -  1073 |
 YSSK |     -   -35     -    20     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    24     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   763    10    10    10     8    30   637    11   611   110 |  288    265
    3 |  6398    27    16    16    13    53  4001    17  5273   113 |  288   3841
    4 |   856    15    10    11     9    23  1061    16  1023   126 |  288   1151
    5 |  5076     X    39     X    33   191  3238    60  4299   115 |  270  10477
    6 |  4931    18    16    17    15    35  1853    16  4366   103 |  288   1026
    7 |  1344    14    11    13     X    47  1211    14  1400   280 |  288    214
    8 |  4107    37    21    12    19    46  1869    17  3685    83 |  288   2579
    9 |  2538    14    17    21    12    41  3000    18  2857    75 |  288   1586
   10 |  3993    23    14     9    13    43  2369    17  2845    79 |  288   2188
   11 |   548    21    11    13    14    32   362    23   514   125 |  288    302
   12 |   584    22    20    11    53    70   343    19   512   106 |  288    322
   13 |   538    19    15    18    12    47   625    13   543   166 |  288    340
   14 |   741    24    16    12    18    60   522    11   678   105 |  288    175
   15 |   737    21    15    16    18    82   739    16   681   148 |  288    217
   16 |   642    19    16    13    44    36   382    15   776    80 |  288    321
   17 |  4069    19    21     9    26    46   505    14  3573    68 |  288    243
   18 |   716    24    13    20    13    67   653    14   516   174 |  288    318
   19 |   761    42    15    21    24    44   240    13   675   189 |  288    156
   20 |  2016    45    12    18     8    47  1569    27  2171   103 |  288    320
   21 |   569    31    16    15    13   148   438    18   525   123 |  288    318
   22 |  2090    26    17    14    11    86   784    13  1605   136 |  288    290
   23 |   609    26    16    22     9    62   408    17   619   173 |  288    254
   24 |  1307    15    14     7    10    54  2768    13  1989    53 |  288   1915
   25 |  1931    15    13    10    10    35  4459    17  2250   204 |  288   1365
   26 |  1719    16    16    14    18    73  2170    14  1295   126 |  288    560
   27 |  5270    32    14     9    19    41  5532    13  4572    62 |  288   3448
   28 |  1693    43    14    13    43    41  2833    12  1501   134 |  288    558
   29 |  4038    11    13    10     9    61  1066    23  3356   141 |  288    210
   30 |  3694     X     8     X    12   148  4599     X  3145    71 |  209   2907
   31 |  1152    28    13    12    42    25   955     8   958   233 |  288    174
   32 |  1157    45    12    12    13    28   586    23  1279   100 |  288    778
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     9    11    13     -     -     -     -    38 |  288     94
 AMC2 |     -    12     -     7     -     -     -     -     -    41 |  288     20
 AREQ |     -    11    12    12    18     -     -    15     -    73 |  288   6091
 ARTU |     -    19     -    14    37     -     -    16     -    67 |  288  11166
 AUCK |     -    19     -    11    16     -     -     -     -    38 |  288   4027
 BJFS |     -    16     -     -    15     -     -     -     -   104 |  286  12104
 BOGT |     -    14     -    11    22     -     -     X     -   100 |  288   7903
 BOR1 |     -    17     -    12    27     -     -     -     -    31 |  288   4833
 BRFT |     -     -     -    17    27     -     -     -     -    58 |  270     44
 BRMU |     -     -     -    29    48     -     -     -     -    91 |  140    >>>
 BRUS |     -    20    12     -     -     -     -     -     -    53 |  288     48
 CAS1 |     -    17     -     8    18     -     -     -     -    32 |  288   7513
 CEDU |     -    22     -    20    38     -     -     -     -    38 |  288    174
 CHAT |     -    17     -    14    20     -     -    11     -    44 |  287  10782
 CHUR |     -    21    16    17    39     -     -     -     -    45 |  288   4100
 CRO1 |     -     -    29    26    25     -     -    16     -   126 |  288     49
 DAEJ |     -    52    33    12     -     -     -     X     -    98 |  288   5354
 DAV1 |     -    25     -    14     X     -     -     -     -     - |  234   6922
 DGAR |     -     -     -    24     -     -     -    25     -   123 |  288   6170
 DRAO |     -    22    14    14    18     -     -     -     -    43 |  288    723
 FAA1 |     -    23     -    21    42     -     -     -     -     - |  249   5343
 FAIR |     -     -    18     -    25     -     -    11     -    37 |  288   8935
 GLSV |     -    19     -    12    32     -     -     -     -     - |  288  28875
 GODE |     -     -    13    21    29     -     -     -     -    47 |  288     74
 GOL2 |     -     -    10     -     -     -     -    11     -    46 |  288   7927
 GOLD |     -    17     -     7    20     -     -     -     -    46 |  288  11545
 GRAS |     -    18     -    17    30     -     -     -     -    50 |  288   6960
 GRAZ |     -    12     7     -     -     -     -     -     -    24 |  288   4747
 GUAM |     -     -     -    29    36     -     -    15     -    68 |  288  18208
 HARB |     -    29    29    16     -     -     -    13     -    74 |  287   7732
 HLFX |     -     -    22    21     -     -     -     -     -    56 |  288  23113
 HOB2 |     -     -    17     8    22     -     -    11     -    38 |  288     81
 HOFN |     -    12     -     9    13     -     -    11     -     - |  287    >>>
 HRAO |     -    13     -    10    21     -     -     -     -    44 |  288     47
 HYDE |     -    31     -    15    21     -     -    12     -     - |  288   4349
 IENG |     -    30    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    150
 IRKT |     -     -    24     -    39     -     -     -     -    92 |  285     97
 ISPA |     -    18     -    10    25     -     -    18     -    54 |  288   7506
 JOZE |     -     -    20     X    32     -     -     -     -   144 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    14     -    22     -     -     -     -    63 |  288   4627
 KARR |     -    25     -    16    24     -     -    13     -    88 |  288   5757
 KELY |     -     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  213   6236
 KIRU |     -    24     9    11     -     -     -     -     -    43 |  288  25742
 KOKB |     -    26    12    19    29     -     -     -     -    57 |  288     43
 KOUR |     -     -    14    18    23     -     -     -     -    63 |  288     82
 LAMA |     -    22     -     -    22     -     -     -     -     - |  285   4187
 LPGS |     -     -    37    23    38     -     -    15     -    68 |  288  19039
 MAC1 |     -    25     -    10    28     -     -     9     -    33 |  288   5762
 MAD2 |     -     -     9     -     -     -     -     9     -    83 |  288     92
 MAL2 |     -    25     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   3514
 MALI |     -     -     -    18    32     -     -    22     -    41 |  288   9217
 MAS1 |     -    11    11    15    10     -     -    12     -     - |  288   2444
 MATE |     -     -    21     -    38     -     -    28     -    43 |  288    163
 MAW1 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   4632
 MBAR |     -    14     -    11    16     -     -    17     -    87 |  288   8433
 MCM4 |     -    20    12     8    13     -     -    10     -    35 |  288   5746
 MDO1 |     -    21    25    22    20     -     -    13     -    33 |  288   7438
 MKEA |     -     -     -    19    16     -     -    17     -    37 |  288  16410
 NICO |     -    17     -    18    34     -     -    19     -     - |  288   3984
 NNOR |     -     -     9     9     -     -     -     -     -    31 |  288    854
 NRC1 |     -     -     8    10    15     -     -     -     -    42 |  288     31
 NRIL |     -    29     -    49    26     -     -    23     -    58 |  288   6532
 NSSP |     -    16     -     9     -     -     -     -     -    37 |  288   7175
 NYAL |     -     -     9     -    14     -     -     -     -    25 |  288    108
 ONSA |     -     -    10    18    30     -     -     -     -     - |  288     40
 PDEL |     -    21     -    13    14     -     -     9     -     - |  288   3627
 PERT |     -     -     9    15     -     -     -    18     -    37 |  288  66200
 PETP |     -     -     -    15    25     -     -     -     -    49 |  166   9378
 PIE1 |     -    15    16    14     -     -     -     -     -    35 |  288     41
 PIMO |     -     -     -    40    48     -     -    25     -    34 |  284   8424
 POL2 |     -    20     -    15    31     -     -    12     -    49 |  288  10493
 PRDS |     -    11     6     -     -     -     -     -     -    40 |  288    143
 PTBB |     -    22    13     -     -     -     -     -     -    41 |  288    316
 QAQ1 |     -    20     8    12     -     -     -     -     -    46 |  288   6878
 QUIN |     -    47     -    27     -     -     -     -     -   112 |  269   6786
 RESO |     -    14     -     -    13     -     -     -     -    35 |  288   7501
 SANT |     -    13     -    12    23     -     -    14     -   191 |  288    765
 SCH2 |     -     -    17    14    11     -     -     -     -    49 |  288   2875
 SCUB |     -     9     -     5     -     -     -     -     -    50 |  288  17015
 SEY1 |     -     -     -    28    41     -     -    19     -    71 |  285   7410
 SHAO |     -    24     -     -    23     -     -     -     -    56 |  287   2227
 SPT0 |     -    22    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 SSIA |     -    32     -     -    31     -     -     -     -     - |  278   5947
 STJO |     -    15    11    11    19     -     -    12     -    62 |  288     22
 SUTH |     -    26     -    14     -     -     -    11     -    32 |  288   6871
 SUTM |     -     -    10     -    16     -     -     -     -    45 |  286  11463
 SYOG |     -    29    28    51    23     -     -     -     -    65 |  288   1635
 THTI |     -     -    15    21    46     -     -    20     -    51 |  288   9784
 THU3 |     -    48    14    31    21     -     -    22     -    49 |  288    >>>
 TIDB |     -    24    17    15    13     -     -    12     -    40 |  288  14153
 TIXI |     -    28     -     -    27     -     -     -     -    32 |  281   6624
 TOW2 |     -    17     -    12    27     -     -    10     -    58 |  288   5895
 TSKB |     -    32    17     X    21     -     -    17     -    34 |  288    853
 TWTF |     -    34    20     -     -     -     -     -     -    37 |  288     91
 ULAB |     -     -     -    17    34     -     -    14     -     - |  288  19084
 UNSA |     -     -     -    21    35     -     -     -     -    79 |  288    >>>
 URUM |     -    50     -     -    48     -     -     -     -   145 |  288  84779
 USN3 |     -    20    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 USNO |     -     X    43    42     -     -     -     -     -   144 |  215    170
 VILL |     -     -    11    13    29     -     -     -     -    52 |  288  12675
 WES2 |     -     -    20    19     -     -     -     -     -    45 |  282   5677
 WHIT |     -    10    11     7     -     -     -     -     -    30 |  288   3020
 WILL |     -    18    15    12     -     -     -    11     -    42 |  288  31309
 WSRT |     -    26    19     -    23     -     -     -     -    35 |  288     32
 WTZR |     -    67     X    31    39     -     -     -     -     - |  287 591894
 YAR2 |     -    28    13     -    14     -     -     -     -    40 |  288   5040
 YELL |     -    14    10    12    21     -     -     -     -    32 |  288     37
 YSSK |     -    26     -    15     -     -     -     -     -     - |  287  12331
 ZWE2 |     -    27     -     -    26     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2716    25    17    17    26    68  2120    17  2382    87 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WTZR  | 1491-0 16:25:00 |         508
cod |   THU3  | 1491-0 22:05:00 |        -627
esa |   JOZE  | 1491-0  1:00:00 |         822
esa |   JOZE  | 1491-0  2:00:00 |       -1000
esa |   JOZE  | 1491-0  3:00:00 |         701
esa |   NRIL  | 1491-0  4:55:00 |       -1053
esa |   JOZE  | 1491-0  5:00:00 |        -643
esa |   NRIL  | 1491-0  5:00:00 |         965
esa |   JOZE  | 1491-0 10:00:00 |        1001
esa |   JOZE  | 1491-0 11:00:00 |        -569
esa |   USNO  | 1491-0 17:25:00 |        -567
esa |   NRIL  | 1491-0 21:45:00 |       -3345
esa |   NRIL  | 1491-0 21:50:00 |        3207
gfz |   THU3  | 1491-0 22:05:00 |        -636
jpl |   HOB2  | 1491-0  1:20:00 |       -2286
jpl |   KARR  | 1491-0  3:45:00 |         736
jpl |   KARR  | 1491-0  3:50:00 |        -736
jpl |   MATE  | 1491-0  3:50:00 |        1420
jpl |   KARR  | 1491-0  4:15:00 |         784
jpl |   DAEJ  | 1491-0  6:30:00 |        -819
jpl |   HOB2  | 1491-0  7:25:00 |        2199
jpl |   DAEJ  | 1491-0  9:55:00 |       -3899
jpl |   AREQ  | 1491-0 12:50:00 |        -540
jpl |   MATE  | 1491-0 20:35:00 |       -1366
jpl |   NICO  | 1491-0 21:45:00 |       -1372



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288    9.95   | 3.87e-14  5.95e-15  2.97e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.71   | 3.01e-14  7.67e-15  1.90e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.24   | 4.18e-14  1.64e-14  3.93e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.15   | 3.18e-14  9.40e-15  2.25e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.06   | 5.94e-14  1.25e-14  2.63e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    6.26   | 4.90e-14  1.76e-14  3.67e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.07   | 2.59e-14  6.04e-15  2.12e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.80   | 3.73e-14  1.39e-14  1.60e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.78   | 5.04e-14  1.13e-14  1.60e-15 |
 BRFT |   270     0     0   268    4.68   | 3.58e-14  1.33e-14  2.98e-15 |
 USNO |   215     0     0   205    3.84   | 3.98e-14  7.45e-15         - |
 WSRT |   288     0     0   288    3.02   | 3.78e-14  1.35e-14  2.43e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.99   | 4.25e-14  9.80e-15  6.11e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    2.18   | 5.19e-14  1.08e-14  4.68e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    1.91   | 5.19e-14  1.16e-14  7.00e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.79   | 1.29e-13  1.48e-14  7.98e-15 |
 USN3 |   288     0     1   122    1.73   | 4.27e-14  9.19e-15  2.14e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.66   | 2.81e-14  7.69e-15  9.13e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.53   | 5.61e-14  2.09e-14  1.72e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.52   | 1.37e-13  1.39e-14  6.74e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    1.48   | 3.16e-14  6.22e-15  4.34e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.30   | 3.83e-14  1.48e-14  1.39e-14 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.18   | 9.35e-14  1.30e-14  2.68e-15 |
 PRDS |   288     0     0   143    1.10   | 5.23e-14  1.58e-14  8.31e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.62   | 6.04e-14  1.89e-14  5.88e-15 |
 IRKT |   285     0     0   283    0.57   | 4.84e-14  2.02e-14  6.25e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 2.59e-13  5.29e-14  3.89e-14 |
 CEDU |   288     0     0   287    0.14   | 2.10e-13  4.48e-14  1.74e-14 |
 WTZR |   287     1     0   285    0.08   | 4.64e-13  8.56e-14  3.73e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 2.23e-13  7.31e-14  9.90e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.47e-13  1.14e-13  8.77e-14 |
 G05  |   270     0     0   265    0.06   | 1.97e-13  1.21e-13  5.85e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.37e-13  1.30e-13  6.27e-14 |
 G16  |   288     0     1   143    0.05   | 5.41e-13  8.00e-14  2.19e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.32e-13  9.08e-14  1.02e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 6.79e-13  1.88e-13  5.26e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.74e-13  1.81e-13  7.71e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 8.99e-13  2.67e-13  1.15e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  2.17e-13  8.96e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.56e-13  2.01e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 3.65e-13  1.17e-13  6.34e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  3.93e-13  2.56e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.73e-14  6.32e-15  2.75e-15 |
 BRMU |   140     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   166     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     1     6     0    0.00   | 6.04e-13  7.21e-14  2.02e-14 |
 G30  |   209     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  5.23e-13         - |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.08e-13  5.94e-14  1.52e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.87e-14  4.50e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.37e-13  4.07e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.33e-13  5.89e-14  2.15e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.25e-13  1.05e-13  2.79e-14 |
 G21  |   288     3     6     0    0.00   | 9.82e-13  1.61e-13  5.70e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.17e-13  7.22e-14  2.66e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.31e-14  1.08e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  6.84e-14  3.33e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.39e-14  2.59e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.90e-14  2.03e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.84e-14  1.45e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.17e-13  8.69e-14  2.39e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 5.60e-13  6.54e-14  3.90e-14 |
 G11  |   288     1     6     0    0.00   | 6.72e-13  7.78e-14  3.56e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.28e-13  2.57e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.26e-13  1.59e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.45e-13  6.64e-14  2.29e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.56e-13  3.81e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 4.97e-13  5.75e-14  2.89e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.54e-13  3.59e-13  3.07e-13 |
 WES2 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     1     0     0    0.00   | 2.91e-13  1.39e-13  1.26e-13 |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   287     0     0     0    0.00   | 1.13e-13  2.54e-13  2.10e-13 |
 SEY1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 7.03e-13  2.54e-13  1.90e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.44e-12  2.77e-13  9.14e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.16e-12  6.83e-13  1.98e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.72e-13  2.77e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 4.65e-13  2.90e-13  1.44e-12 |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.14e-13  1.61e-13  3.57e-13 |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.24e-17  2.69e-16  1.62e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      HRAO      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
