
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1491   Day: 5   MJD: 54686                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2938      0    -285     429   2611   2611      0   4386   4386      0    0.00
 cod |   288     0  25090     35     168   -1059     25     24     26    141    185    110   16.71
 emr |   288     0  23936     62     816    -441     20     19     21    109    144     84   21.49
 esa |   288     0  30366    537   -7807    -875     21     22     21    130    172    107   20.76
 gfz |   279     0  29742    333     265    -169     29     25     30    188    216    176   14.83
 iga |    96     0   2876      0    -328     395     54     54      0    137    137      0    0.00
 igu |    96     0   2876      0    -311     374   2409   2409      0   4086   4086      0    0.00
 jpl |   288     0  20345   1163    2499    -305     18     18     18    150    195    107   26.21
 ngs |    96     0   2876      0    -321     394   2202   2202      0   3626   3626      0    0.00
 usn |   288     0  33118    113    1394    -236     91    125     75   1853   3106   1091    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -491    13    78  -105     6   -44    35     7  -465 -1680 |
    3 |  -579   -65   199  -137   -88   -94  2598    35 -1027 -4163 |
    4 |  -979   205   -87   -16   175   112  -642  -145 -1413 -2978 |
    5 | -2062     0   -39    25    13    35  6962     - -1152 -3801 |
    6 | -2144    85    21   -30    27     9 -1679   -62 -2197 -4227 |
    7 |  -362   268  -100   127     X   -11   -95  -190    58 -2418 |
    8 | -1472   -93    73  -138   -22   -75   703   121  -795 -3628 |
    9 | -1899     3   -36   -64   -12    15  8399    85 -2505 -3378 |
   10 | -9135  -218    93  -211  -191  -197 -8465   334 -6431 -3740 |
   11 |  2873    95   -34   107    46    40  -217  -142  3166 -2623 |
   12 | -1614   211  -216   240   156   228   392  -229 -1521 -1788 |
   13 |  3349   293  -225   313   126   226   376  -321  3134 -2711 |
   14 |  3385    53   -65    -5    93    11   131   -28  3520 -3498 |
   15 |  -147   190  -207   123   269     6  -994  -196  -217 -1966 |
   16 |  3939   -96   117  -272     3   -99 -1005   179  3958 -3748 |
   17 |  4258   328    47  -198   152   -73  -364  -176  2620 -1264 |
   18 |  4626   -41    84  -246    85  -141  1007   105  4497 -3431 |
   19 |   683  -245    94  -210  -281  -256  -521   399   390 -2394 |
   20 |  5085     1   212  -173   -68  -125   278     X  5156 -3268 |
   21 |  3122   -57    57  -259    62  -120   965   160  3117 -3619 |
   22 |  6713    21   -31    23   299    49  2411  -170  4716 -2351 |
   23 |   630    96   -90   107   158    83  1371  -160   677 -1283 |
   24 | -1561   -84    41   -71    12   -26 -4082    70 -2016 -3794 |
   25 | -8513    -5    64    -7    59    43 -8404   -76 -4275 -3038 |
   26 | -3135   131   -97    78    96   100 -2193  -119 -3297 -3086 |
   27 | -1297  -148   157  -105   -52   -49  3915    78 -2230 -3791 |
   28 |  2275    25     -   -20     -     -     -     -     - -3659 |
   29 | -3320   292   -58    70  -347    99   179    -4 -2384 -2104 |
   30 |  -459   294  -249   215   258   229   896  -291  -929 -3617 |
   31 |  1357   257  -225   102   290   158 -1629  -220   624 -1594 |
   32 | -2436  -252   122  -174    19  -120  -355   188 -2828 -4015 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    -3    29   -39     -     -     -     -  1079 |
 ALRT |     -   -21     -     -    24     -     -     -     -  1069 |
 AMC2 |     -   -86     -    69     -     -     -     -     -  1142 |
 AREQ |     -    -7   -28     2    -4     -     -    39     -  1040 |
 ARTU |     -   -14     -   -56   -10     -     -    59     -  1046 |
 AUCK |     -  -191     -     -   215     -     -     -     -  1139 |
 BOGT |     -     -     -    45    -2     -     -   -35     -   888 |
 BOR1 |     -   -88     -    42    44     -     -     -     -   990 |
 BRFT |     -     -     -   -16    22     -     -     -     -  1223 |
 BRMU |     -     -     -    30   -42     -     -     -     -  1067 |
 BRUS |     -    18   -14     -     -     -     -     -     -  1089 |
 CAS1 |     -   -38     -    -6    52     -     -     -     -  1154 |
 CEDU |     -    -5     -     4     -     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -     -     8   -40     -     -    16     -  1112 |
 CHUR |     -   -98    74   -29     6     -     -    21     -  1122 |
 CRO1 |     -     -   -13    51    10     -     -   -35     -  1064 |
 DAEJ |     -    -6    71   -52     -     -     -     X     -   628 |
 DARW |     -     -     -     -   168     -     -   -95     -     - |
 DAV1 |     -    65     -   200  -352     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     0   -53     -     -    28     -  1143 |
 DRAO |     -   -18    37    -9   -23     -     -     -     -  1153 |
 FAA1 |     -   -34     -    27     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   -15     -    43     -     -   -11     -  1101 |
 GODE |     -     -   -10    -7    25     -     -     -     -  1121 |
 GOL2 |     -     -    19     -     -     -     -   -16     -  1167 |
 GOLD |     -   -10     -    60   -75     -     -     -     -  1093 |
 GRAS |     -     -     -    -5     6     -     -     -     -  1017 |
 GRAZ |     -  -277   164     -    77     -     -     -     -  1016 |
 GUAM |     -     -     -    39   -38     -     -   -10     -   575 |
 HARB |     -    20     -   -16     -     -     -     -     -  1134 |
 HLFX |     -     -   -62    64     -     -     -     -     -  1215 |
 HOFN |     -    43     -   -78   -17     -     -    40     -  1066 |
 HRAO |     -     -     -    13   -19     -     -     -     -  1273 |
 HYDE |     -   -64     -  -103  -102     -     -   179     -     - |
 IENG |     -    11    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     5    -7     -     -     -     -  1119 |
 IRKT |     -     -   -27     -    38     -     -     -     -  1070 |
 ISPA |     -     -     -    -2    24     -     -   -12     -  1005 |
 JOZE |     -     -   -75     -   -63     -     -    95     -   699 |
 JPLM |     -     -   209     -  -303     -     -     -     -  1170 |
 KARR |     -    42     -    15   -96     -     -    14     -  1020 |
 KIRU |     -     -   -54    55     -     -     -     -     -  1059 |
 KIT3 |     -     -     -     6    -9     -     -     -     -  1159 |
 KOKB |     -     -   -32    29   -20     -     -    14     -  1061 |
 KOUR |     -     -     8    37   -65     -     -     -     -   937 |
 LAMA |     -   -60     -     -    68     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    51     0  -103     -     -    17     -   830 |
 MAC1 |     -    -6     -   -18   -14     -     -    25     -  1087 |
 MAD2 |     -     -   165     -     -     -     -  -136     -  1039 |
 MALI |     -     -     -  -194  -135     -     -   232     -   931 |
 MAS1 |     -   -23    23     4   -93     -     -    44     -  1061 |
 MATE |     -     -   -27     -    40     -     -     -     -   983 |
 MAW1 |     -   -20     -    16     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    43     -    47   -44     -     -   -40     -  1193 |
 MCM4 |     -     -    -7    -6    19     -     -     -     -  1011 |
 MDO1 |     -   -37    61     4   -47     -     -    -4     -  1144 |
 MIZU |     -    26   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    99   -50     -     -   -51     -  1169 |
 NICO |     -   -25     -    -6    37     -     -     X     -     - |
 NISU |     -   -67    52     -     -     -     -     -     -   995 |
 NNOR |     -     -   -65    68     -     -     -     -     -  1131 |
 NRC1 |     -     -    32     X   -47     -     -     -     -  1135 |
 NRIL |     -    33     -   -23   -13     -     -     -     -  1103 |
 NTUS |     -  -302     -   500  -343     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    50     -   -72     -     -     -     -  1081 |
 OHI3 |     -     -     -   -95     -     -     -    75     -     - |
 ONSA |     -    10   -34   -23    71     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -79     -  -171  -171     -     -   277     -     - |
 PERT |     -     -   -13    -9    18     -     -     8     -  1128 |
 PETP |     -     -     -    51   -71     -     -     -     -  1216 |
 PIE1 |     -     -   -17    17     -     -     -     -     -  1094 |
 PIMO |     -     -     -   -81   -16     -     -    70     -  1055 |
 POL2 |     -     -     -   -49    62     -     -     5     -  1167 |
 PTBB |     -    -7     5     -     -     -     -     -     -  1171 |
 QAQ1 |     -     -   -13    13     -     -     -     -     -  1114 |
 RESO |     -    13     -     -   -14     -     -     -     -  1168 |
 SANT |     -   -20     -    47   -45     -     -     X     -  1074 |
 SCH2 |     -    71   -27   -37    12     -     -     -     -  1151 |
 SCUB |     -     -     -    41     -     -     -   -33     -  1034 |
 SEY1 |     -     -     -   -82    75     -     -    25     -  1120 |
 SHAO |     -    12     -     -   -13     -     -     -     -  1098 |
 SPT0 |     -    52   -41     -     -     -     -     -     -  1323 |
 SSIA |     -  -229     -     -   258     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    32   -18   -46     -     -    13     -  1211 |
 SUTH |     -     -     -  -103     -     -     -    82     -  1011 |
 SUTM |     -     -   -28     -    40     -     -     -     -  1171 |
 SYOG |     -     5    51   -11   -70     -     -     -     -  1117 |
 THTI |     -     -     -    76  -107     -     -     -     -  1021 |
 THU3 |     -  -125   -44    53   134     -     -     -     -  1018 |
 TIDB |     -     -   -15    85   -26     -     -   -40     -  1161 |
 TIXI |     -   -70     -     -    79     -     -     -     -  1127 |
 TOW2 |     -    91     -    97   -96     -     -   -80     -  1081 |
 TSKB |     -     4   -55     X    64     -     -     7     -  1019 |
 TWTF |     -    57   -44     -     -     -     -     -     -  1152 |
 ULAB |     -     -     -   -18   -56     -     -    45     -     - |
 USN3 |     -    11    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -10     8     -     -     -     -     -     -  1079 |
 VILL |     -     -    36   -33    -7     -     -     -     -  1054 |
 WES2 |     -     -     7    -7     -     -     -     -     -  1111 |
 WHIT |     -     2   -12    10     -     -     -     -     -  1174 |
 WILL |     -   -78     3    35     -     -     -    20     -  1044 |
 WSRT |     -   115   -51     -   -58     -     -     -     -  1077 |
 WTZR |     -   -51    78     6   -64     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -17   -77    41     -     -     -    42     -     - |
 YAR2 |     -   -68    51     -     3     -     -     -     -  1246 |
 YELL |     -   -68    60     7   -20     -     -     -     -  1100 |
 YSSK |     -    50     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    27     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   381    32    15    20    15    53   408    21   306    89 |  288    260
    3 |  3056    16    17    19    25    55  2204    14  2323   124 |  288   1580
    4 |  1957    13    15    26    14    71  1312    19  1244    66 |  277    689
    5 |  3988    54    38    40    33    63  5384     -  3438    81 |  288   8502
    6 |   669    14    15    23    21    61  1097    14   787   101 |  288    851
    7 |  1212    16    17    22     X    76   389    14  1210   300 |  288    307
    8 |  3355    16    20    22    21    66  2541    13  2993    71 |  288   2064
    9 |  3478    18    14    14    13    48  5896    15  4087    58 |  288   2725
   10 |  2847    23    12    18    11    68  4133    22  3385    81 |  288   1473
   11 |   729    20    12    19    23    43   309    15  1006    69 |  288    302
   12 |   436    16    20    20    67    44   400    22   412   139 |  288    361
   13 |  1003    18    23    19    19    38   353    13   880   121 |  288    301
   14 |   272    23    30    12    24    54   222    14   262   104 |  288    167
   15 |   527    21    16    20    14    43   354    15   421   136 |  288    256
   16 |  1133    26    20    16    52    52   941    15   977   126 |  288    379
   17 |  4640    22    23    35    15    81  1824    17  3232   118 |  288    758
   18 |   729    40    13    20    20    64   607    35   563   159 |  288    311
   19 |   948    21    16    15    24    50   579    13   759   115 |  288    280
   20 |   467    23    19    11    21    39   334     X   662   137 |  288    275
   21 |   673    16    21    22    20    60   447    26   564    62 |  288    326
   22 |  4049    18    15    12    25    48   711    18  3975   156 |  288    293
   23 |   288    29    23    21    19    42   665    13   524   120 |  288    237
   24 |  2721    15    22    15    24    42  5597    20  2259    86 |  288   1878
   25 |  6919    16    26    51    21    46  3605    30  3264    64 |  288    692
   26 |   938    23    14    16    17    57  1437    18   732    94 |  288    515
   27 |  5786    21    22    24    22    62  3638    12  5095    90 |  288   3347
   28 |   938    32     -    26     -     -     -     -     -   317 |  189    697
   29 |  1386    33    19    15    16    69   321    14  1204   146 |  288    249
   30 |  2439    23    17    13    25    49  3468    20  2906   128 |  288   2632
   31 |  2048    21    18    21    38    34  1237    14  1660   111 |  288    179
   32 |  1686    33    17    20    17    26   673    10  1602   100 |  288   1070
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    15    10    19     -     -     -     -    47 |  288     64
 ALRT |     -     9     -     -    11     -     -     -     -    27 |  279   9643
 AMC2 |     -    14     -    11     -     -     -     -     -    44 |  288     66
 AREQ |     -    22    55    31    51     -     -    19     -    62 |  288   6366
 ARTU |     -    29     -    13    29     -     -    16     -    54 |  288   9143
 AUCK |     -    18     -     -    20     -     -     -     -    76 |  279   3490
 BOGT |     -     -     -    22    26     -     -    27     -    63 |  288   6836
 BOR1 |     -    19     -    21    44     -     -     -     -    53 |  288   4421
 BRFT |     -     -     -    25    34     -     -     -     -    50 |  266     55
 BRMU |     -     -     -    40    56     -     -     -     -    66 |  168    >>>
 BRUS |     -    20    16     -     -     -     -     -     -    56 |  288     68
 CAS1 |     -    15     -    13    18     -     -     -     -    65 |  288   5742
 CEDU |     -    17     -    14     -     -     -     -     -     - |  276    183
 CHAT |     -     -     -    24    30     -     -    23     -    72 |  287  10391
 CHUR |     -    20    11    12    23     -     -    10     -    51 |  288   8341
 CRO1 |     -     -    23    26    29     -     -    14     -    62 |  288     69
 DAEJ |     -    62    28    48     -     -     -     X     -   302 |  264   5539
 DARW |     -     -     -     -    20     -     -    12     -     - |  279   3276
 DAV1 |     -    17     -    11    24     -     -     -     -     - |  288   6412
 DGAR |     -     -     -    31    42     -     -    24     -    58 |  288   8089
 DRAO |     -    26    13    16    28     -     -     -     -    50 |  288    659
 FAA1 |     -    29     -    23     -     -     -     -     -     - |  276   4688
 FAIR |     -     -    10     -    17     -     -     8     -    46 |  288   7955
 GODE |     -     -    13    19    26     -     -     -     -    50 |  288     91
 GOL2 |     -     -    18     -     -     -     -    15     -    51 |  287   8392
 GOLD |     -    33     -    18    29     -     -     -     -    47 |  288  11687
 GRAS |     -     -     -    32    44     -     -     -     -    70 |  263   6211
 GRAZ |     -    18    14     -    26     -     -     -     -    65 |  288   4135
 GUAM |     -     -     -    25    34     -     -    21     -    57 |  288  16455
 HARB |     -     9     -     7     -     -     -     -     -   244 |  276   6910
 HLFX |     -     -    12    12     -     -     -     -     -    49 |  288  46401
 HOFN |     -    23     -    12    18     -     -     8     -    58 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    12    16     -     -     -     -    47 |  279     77
 HYDE |     -    14     -    17    29     -     -    14     -     - |  288   3360
 IENG |     -    21    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    127
 IISC |     -     -     -    35    48     -     -     -     -   174 |  265  11283
 IRKT |     -     -    21     -    30     -     -     -     -   130 |  279    207
 ISPA |     -     -     -    12    29     -     -    17     -    68 |  288   6469
 JOZE |     -     -    25     -    50     -     -    36     -    80 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    25     -    37     -     -     -     -   149 |  220    >>>
 KARR |     -    19     -    16    16     -     -    17     -   133 |  288   4849
 KIRU |     -     -    11    12     -     -     -     -     -    46 |  288  28248
 KIT3 |     -     -     -    17    24     -     -     -     -    41 |  279  13536
 KOKB |     -     -    11    20    27     -     -    15     -    52 |  288     76
 KOUR |     -     -    16    16    25     -     -     -     -    68 |  288    206
 LAMA |     -    34     -     -    38     -     -     -     -     - |  279   3675
 LPGS |     -     -    38    32    35     -     -    25     -    76 |  285  19814
 MAC1 |     -    15     -    14    19     -     -    22     -    64 |  288   5755
 MAD2 |     -     -    40     -     -     -     -    33     -    48 |  288     46
 MALI |     -     -     -    26    43     -     -    21     -    89 |  288   8777
 MAS1 |     -    27    18    23    28     -     -    16     -    40 |  288   2394
 MATE |     -     -    25     -    37     -     -     -     -    32 |  277     92
 MAW1 |     -    30     -    24     -     -     -     -     -     - |  276   4019
 MBAR |     -    21     -    12    24     -     -    14     -    53 |  288   9054
 MCM4 |     -     -    18    18    13     -     -     -     -    70 |  288   6274
 MDO1 |     -    18    17    18    22     -     -    12     -    43 |  288   6770
 MIZU |     -    50    39     -     -     -     -     -     -     - |  146    >>>
 MKEA |     -     -     -    15    21     -     -    14     -    53 |  288  12668
 NICO |     -    13     -    25    37     -     -     X     -     - |  288   3558
 NISU |     -    21    16     -     -     -     -     -     -    45 |  286     77
 NNOR |     -     -    20    21     -     -     -     -     -    66 |  288    428
 NRC1 |     -     -    28     X    40     -     -     -     -    38 |  215     34
 NRIL |     -    34     -    48    40     -     -     -     -    61 |  287   6762
 NTUS |     -    19     -    19    35     -     -     -     -     - |  286   2941
 NYAL |     -     -    10     -    14     -     -     -     -    28 |  279     87
 OHI3 |     -     -     -    32     -     -     -    25     -     - |  198    >>>
 ONSA |     -    37    18    17    28     -     -     -     -     - |  288     64
 PDEL |     -    21     -    13    21     -     -    14     -     - |  288   3579
 PERT |     -     -    19    21    15     -     -    13     -    60 |  288  59500
 PETP |     -     -     -     9    13     -     -     -     -    52 |  278   9198
 PIE1 |     -     -    14    15     -     -     -     -     -    49 |  288     49
 PIMO |     -     -     -    23    22     -     -    15     -    55 |  288   7714
 POL2 |     -     -     -     9    22     -     -    13     -    48 |  288   9097
 PTBB |     -    17    13     -     -     -     -     -     -    73 |  288    218
 QAQ1 |     -     -    10    10     -     -     -     -     -    47 |  288   6008
 RESO |     -    15     -     -    17     -     -     -     -    31 |  279   7632
 SANT |     -    21     -    16    18     -     -     X     -    71 |  288    575
 SCH2 |     -    24    11    12    27     -     -     -     -    50 |  288   5941
 SCUB |     -     -     -    21     -     -     -    16     -    52 |  288    >>>
 SEY1 |     -     -     -    33    49     -     -    25     -    62 |  288   8361
 SHAO |     -    38     -     -    43     -     -     -     -   104 |  275   3780
 SPT0 |     -    18    14     -     -     -     -     -     -    61 |  288     54
 SSIA |     -    37     -     -    42     -     -     -     -     - |  275   5408
 STJO |     -     -    10    11    20     -     -     9     -    52 |  288     75
 SUTH |     -     -     -    20     -     -     -    16     -    54 |  214   5643
 SUTM |     -     -    28     -    41     -     -     -     -    48 |  279  11135
 SYOG |     -    23    32    59    20     -     -     -     -    97 |  288   1011
 THTI |     -     -     -    36    51     -     -     -     -    62 |  247   9122
 THU3 |     -    21     8    13    18     -     -     -     -    54 |  288    839
 TIDB |     -     -    17    27    22     -     -    18     -    89 |  288  11067
 TIXI |     -    37     -     -    42     -     -     -     -    46 |  272   5633
 TOW2 |     -    24     -    20    28     -     -    28     -    72 |  288   6101
 TSKB |     -    27    16     X    29     -     -    14     -    59 |  287   1833
 TWTF |     -    22    17     -     -     -     -     -     -    63 |  288     46
 ULAB |     -     -     -    13    22     -     -    10     -     - |  287  16388
 USN3 |     -    27    21     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 USNO |     -    64    50     -     -     -     -     -     -    69 |  177     61
 VILL |     -     -    17    12    23     -     -     -     -    49 |  288  11601
 WES2 |     -     -    13    13     -     -     -     -     -    52 |  282   7203
 WHIT |     -    11    14    17     -     -     -     -     -    58 |  288   4470
 WILL |     -    10    12    16     -     -     -    13     -    46 |  288  26686
 WSRT |     -    24    21     -    44     -     -     -     -    54 |  287     73
 WTZR |     -    28    26    18    37     -     -     -     -     - |  282    560
 YAKT |     -    38    18    30     -     -     -    15     -     - |  288  87643
 YAR2 |     -    33    22     -    23     -     -     -     -    75 |  288   4541
 YELL |     -    28    10    13    33     -     -     -     -    49 |  288     45
 YSSK |     -    20     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   8921
 ZWE2 |     -    27     -     -    31     -     -     -     -     - |  279    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2612    25    21    22    29    55  2410    18  2202    92 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NTUS  | 1491-5  2:55:00 |        -957
esa |   NRIL  | 1491-5 18:45:00 |        -936
gfz |   NRC1  | 1491-5 21:00:00 |        -734
gfz |   *REF  | 1491-5 21:00:00 |       -1200
gfz |   *REF  | 1491-5 21:05:00 |        2241
jpl |   NICO  | 1491-5 11:35:00 |        1364
jpl |   PDEL  | 1491-5 17:10:00 |        -791
jpl |   NICO  | 1491-5 18:45:00 |       -1976
jpl |   NICO  | 1491-5 18:50:00 |        1902
jpl |   NICO  | 1491-5 19:40:00 |       -2052
jpl |   NICO  | 1491-5 19:45:00 |        2108
jpl |   NICO  | 1491-5 20:20:00 |       -1992
jpl |   DAEJ  | 1491-5 23:55:00 |        5811



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   279     0     0   278    9.63   | 4.55e-14  7.12e-15  3.70e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.59   | 3.15e-14  8.19e-15  1.92e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.84   | 2.87e-14  9.27e-15  2.30e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    8.51   | 5.10e-14  1.01e-14  1.45e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.37   | 3.13e-14  8.43e-15  2.01e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.68   | 2.95e-14  6.86e-15  3.26e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.10   | 4.83e-14  1.08e-14  2.02e-15 |
 WSRT |   287     0     0   286    4.95   | 4.02e-14  1.48e-14  3.27e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.24   | 4.53e-14  1.41e-14  2.02e-15 |
 BRFT |   266     0     0   264    3.93   | 4.73e-14  1.21e-14  3.59e-15 |
 NYAL |   279     0     0   278    3.02   | 3.59e-14  8.31e-15  4.08e-15 |
 GODE |   288     0     0   287    2.97   | 5.09e-14  1.37e-14  4.10e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.91   | 2.59e-14  7.04e-15  4.05e-15 |
 NRC1 |   215     0     0   214    2.90   | 3.59e-14  8.54e-15         - |
 TWTF |   288     0     0   288    2.75   | 5.63e-14  1.02e-14  4.81e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    2.64   | 5.12e-14  9.70e-15  4.25e-15 |
 USNO |   177     0     0   172    2.36   | 4.96e-14  1.58e-14         - |
 NISU |   286     0     0   285    2.24   | 6.22e-14  9.00e-15  3.60e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    2.10   | 4.81e-14  9.45e-15  5.11e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.50   | 4.94e-14  2.27e-14  1.44e-14 |
 MATE |   277     0     0   275    1.29   | 4.94e-14  1.72e-14  6.23e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.17   | 1.02e-13  1.82e-14  7.28e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   143    1.03   | 1.19e-13  1.56e-14  5.27e-15 |
 IRKT |   279     0     0   278    0.78   | 7.84e-14  1.75e-14  2.23e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.66   | 5.33e-14  1.52e-14  1.45e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.29   | 2.58e-13  5.35e-14  2.58e-14 |
 WTZR |   282     0     0   276    0.09   | 3.86e-13  1.02e-13  6.01e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 2.55e-13  8.34e-14  5.36e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.33e-13  1.13e-13  6.37e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.05   | 1.93e-13  1.16e-13  4.69e-13 |
 G04  |   277     0     0   276    0.04   | 4.36e-13  1.54e-13  8.57e-14 |
 G12  |   288     0     1   118    0.04   | 5.73e-13  6.77e-14  4.34e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 4.38e-13  1.55e-13  1.07e-13 |
 G16  |   288     0     1   113    0.03   | 6.17e-13  8.18e-14  3.56e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 6.32e-13  2.34e-13  5.74e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.33e-13  1.00e-13  1.46e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 3.58e-13  1.08e-13  6.45e-14 |
 TSKB |   287     0     0   286    0.01   | 1.14e-12  3.83e-13  1.48e-13 |
 SYOG |   288     0     0   143    0.01   | 8.82e-13  2.86e-13  8.14e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.40e-13  1.05e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.29e-12  3.37e-13  9.69e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.77e-13  1.88e-13 |
 THU3 |   288     0     0   288    0.00   | 3.44e-13  1.67e-13  7.71e-14 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.03e-13  2.07e-13  5.00e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.09e-14  7.21e-15  3.53e-15 |
 SUTH |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   146     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   189     0     5     0    0.00   | 6.48e-13  6.79e-14         - |
 BRMU |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.03e-13  5.81e-14  2.05e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  5.26e-13  2.68e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.28e-13  6.33e-14  2.96e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  3.75e-13  4.14e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.27e-13  6.32e-14  2.28e-14 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 1.18e-12  1.79e-13  5.38e-14 |
 G21  |   288     5     6     0    0.00   | 8.14e-13  1.67e-13  6.04e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.89e-13  7.28e-14  2.21e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.54e-13  6.18e-14  2.31e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  6.64e-14  3.55e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  6.14e-14  4.80e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.91e-13  7.19e-14  2.11e-14 |
 G14  |   288     3     6     0    0.00   | 6.12e-13  8.85e-14  3.32e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.72e-13  1.02e-13  2.45e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.58e-14  3.79e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  5.05e-13  2.25e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.38e-13  2.18e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.78e-13  7.04e-14  2.15e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 4.95e-13  6.19e-14  2.14e-14 |
 ZWE2 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   275     0     0     0    0.00   | 1.06e-13  2.37e-13  3.43e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.91e-13  2.59e-13  3.87e-13 |
 RESO |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.49e-12  1.63e-13  4.11e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.27e-12  5.66e-13  1.40e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   220     1     0     0    0.00   | 1.57e-12  4.67e-13         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 2.93e-13  2.12e-13  8.42e-13 |
 CEDU |   276     0     0     0    0.00   | 1.90e-13  4.58e-14  9.94e-15 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.26e-17  2.71e-16  1.62e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      STJO      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
