
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1500   Day: 5   MJD: 54749                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117389     12    -567    1134     15     14     17    110    117     86   22.79
 emr |  2880     0 107026    272    1892     -61     17     16     21    199    214     84   19.48
 mit |  2880     0 112018   3743    -487    1428     24     23     25    162    168    136   14.71
 esa |   288     0  34261      1   -1769    3460     19     28     15    132    140    129   14.79
 gfz |   288     0  51114    594     323    -152     24     32     22    126    169    116   11.40
 grg |    96     0   2976      3    -578    1131     86     86      0    366    366      0    0.00
 igr |   288     0  37177      2  -28252    -584     22     29     19     74     70     76    0.00
 jpl |   288     0  30803    286    5063     -78     18     26     14     91    101     86   16.83
 ngs |    96     0   2976      4     -49    -404   2204   2204      0   4194   4194      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |     2   114  -161    86    48   271    89   -45   758     - |
    3 |  -174   128   120  -106   -77  -205   -27   -31 -8263     - |
    4 |    82  -127    34    35     2    33   -78    34   826     - |
    5 |  -129   264  -121   -43  -143  -175   133  -125   618     - |
    6 |    41   116  -242   128    72   -95    15    54 -4849     - |
    7 |   130  -317   197    24     X    71  -128   154  1689     - |
    8 |   -54   147  -101   -16   -48   -96    38   -35 -3109     - |
    9 |   -46    62     X   -75   -22  -132    -2   -23 -4731     - |
   10 |  -212   510  -329   -13  -109  -121   133   -73 -2809     - |
   11 |    72  -172   104   100    75   207   -82   -28  3069     - |
   12 |    94  -247   181   -45    76   224   -30   -11  -334     - |
   13 |   211  -286    16   286   116   516   -76   -23  4221     - |
   14 |   -27   -41    94    87    52   192    33   -90  1093     - |
   15 |    82  -312   275   -36    52    87   -97    86   726     - |
   16 |  -130   105    66    24   -29  -394    23   -19  4029     - |
   17 |    11  -293   391  -361     4  -250  -152   142  2199     - |
   18 |   -76    74    36  -169    11  -165   -10     9  4026     - |
   19 |  -153    86   154   -53  -125  -160     5  -140  -425     - |
   20 |   -77   253  -204   -16    11  -161   105  -103  4857     - |
   21 |   -98   140   -28   -68    -8   -43    14    12  3599     - |
   22 |    35    20  -117   131   227   104    26    49 -2501     - |
   23 |    88  -190   125    44   141   337   -27   -56  2022     - |
   24 |   -57   240  -227    27    10   -90    52   -46 -1242     - |
   25 |   -20    55   -48    76    84    45    38   -70 -6175     - |
   26 |   104   -28  -132    -9    59   100     2    38 -2174     - |
   27 |   -99   153   -38    16   -59   -51    21   -75 -6256     - |
   28 |  -123   109    58    21   -58    22    53   -80  6753     - |
   29 |   248  -250   -21  -161  -634   -78   -58   286 -1982     - |
   30 |   147  -247    77    47   121   -33   -43    69  2097     - |
   31 |   189  -317   120    65   -64   135   -50   169  1962     - |
   32 |   -62   250  -247   -18   225   -88    89   -21   335     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADE1 |   -85     -   212     -  -103     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -    41   -53     -     -     -     -     - |
 ALBH |    10   -87   100     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    32   -50    80   -94     -     4     -     -     - |
 ALIC |     -     -    13   327  -215     -     -  -142     -     - |
 ALRT |     5     -     -     -   -10     -    39     -     -     - |
 AMC2 |    33     -    22    87  -143     -    14   -43     -     - |
 ANKR |     -     -     -    42   -49     -     -    -3     -     - |
 AREQ |    -4     1     -    79   -35     -    98   -42     -     - |
 ARTU |    39     -     -   -48  -113     -   -21    65     -     - |
 AUCK |   103     -  -232     -    43     -   128    34     -     - |
 BAKO |    66     -   -59     -  -144     -     -    59     -     - |
 BARH |     -     -     -    53   -68     -     -     -     -     - |
 BHR1 |    63     -   -40     -   -76     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -    52   -48     -     -   -13     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -    -7     -    70     5     -     - |
 BOR1 |   -64     -   -15     -   148     -   225     -     -     - |
 BREW |     -    11   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -41     -     -     -   -50     -    22    89     -     - |
 BRMU |     -     -     -    72   -93     -     2     -     -     - |
 BRUS |    27    98  -104     -     1     -    46   -59     -     - |
 BUE1 |   -27     -    25     -    22     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -62     -     -    42     -     - |
 CAS1 |   -48     -     -    38    35     -    26     8     -     - |
 CEDU |    26     -  -134     -   -37     -    61   108     -     - |
 CHAT |    -1     -     -    53     8     -    35   -50     -     - |
 CHPI |     -     -     -   101  -118     -     -    -9     -     - |
 CHUR |   -86    77     -    26   -62     -   -12    46     -     - |
 COCO |    11     -     -    97  -141     -    -6    -4     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -136    99     -     -    53     -     - |
 CRO1 |     -    54     6     5  -166     -   -55    41     -     - |
 DAEJ |   -42  -118     -    33  -122     -   -49   247     -     - |
 DARW |     -     -  -122   245  -284     -  -481    92     -     - |
 DGAR |   -43     -     -    43   -69     -    19    67     -     - |
 DRAO |   -83    40    55    20     -     -   -30     -     -     - |
 EIL1 |    34     -    28     -  -104     -     -     -     -     - |
 EPRT |     -     -     -     -   -99     -     -    67     -     - |
 FAA1 |    45     -     -   342  -529     -   -66     -     -     - |
 FAIR |    11    43     -     -   -89     -    10    -4     -     - |
 GLSV |    61     -     -     -  -123     -   -98     -     -     - |
 GMAS |     -   227  -300     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -44     -    57     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     8    -5     -    -7     -    34     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -107   106     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    24     -     -     -   -49     -    96     -     -     - |
 GRAS |   -31     -     -     -    62     -    76     -     -     - |
 GRAZ |  -154   305  -239     -    95     -   123     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    91   -36     -    -7   -56     -     - |
 GUAO |     -     -   -93  -136     -     -     -   201     -     - |
 HARB |     -    91     -     -  -155     -   101     -     -     - |
 HOB2 |    69     9  -171     7   -26     -    15    58     -     - |
 HOFN |     -     -     -     8   -11     -   -12     -     -     - |
 HOLM |     3     -     -   136     5     -     -  -126     -     - |
 HRAO |     -     -    96     8  -134     -   -44     -     -     - |
 HRM1 |    51     -   -62     -   -23     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -11     -   -90   101     7     -    80     -     -     - |
 IISC |     8     -     -     -  -118     -   -25    69     -     - |
 IRKJ |     -     -   147  -146     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -   101   -75     -   -76     -    33     -     -     - |
 ISPA |   -24     -     -    67    20     -    -1   -40     -     - |
 JOZ2 |     -     -  -141     -     -     -     -   124     -     - |
 JOZE |     -    34     -     -   -57     -    -2     -     -     - |
 JPLM |     -    69     -     -  -118     -    33     -     -     - |
 KARR |    57     -     -   148   -41     -    97  -174     -     - |
 KERG |     -   -37     -    58   -12     -   -16     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -     5     -     -     -    -4     -     - |
 KIRU |   -22   -56     -    96    15     -    -1     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -43   -23     -     -    52     -     - |
 KOKB |   -21   -43   142     -   -67     -    26     -     -     - |
 KOSG |    36     -     -     -   -72     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -47     -   118     -     -   -39     -     - |
 KOUR |   -46   -12   -37   164   -85     -   -43    22     -     - |
 KUNM |     -     -     -   154  -200     -     -     -     -     - |
 LAMA |    74     -  -115     -     -     -   133     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    63   -70     -     -    -8     -     - |
 LPGS |     -     8     -    13    37     -    72   -46     -     - |
 MAC1 |     6     -   -38    -2   -55     -    13    64     -     - |
 MAL2 |   -26     -     -    87   -61     -    -5     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   170  -221     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    67   -89     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -45    67   -57   118   -87     -   -12   -11     -     - |
 MATE |     -   135  -179     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |    34     -     -     -  -110     -    62    29     -     - |
 MCM4 |   -59  -139     -   -37   -42     -   -35   302     -     - |
 MDO1 |   -25     5    45    24  -109     -     0    40     -     - |
 MDVJ |    98     -  -137   -15     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    41   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -     -     -   -62     -     -    42     -     - |
 MIZU |   -23     X     -     -    47     -   113     -     -     - |
 MKEA |    24     -     -     2  -106     -    23    38     -     - |
 MOBS |  -124     -   192     -     -     -     -     -     -     - |
 MONP |     4     -     -     -     -     -     -    -6     -     - |
 MTKA |     -     -     -   -55     -     -     -    49     -     - |
 NICO |    80     -  -135     -    13     -   126     -     -     - |
 NISU |    44    21   -43     -   -67     -   -21     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -19    24     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -23  -146   211  -195     -   -72   101     -     - |
 NNOR |     -   -64     -    85     -     -    26     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    79  -103     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     3   -28    67   -56     -    -9     -     -     - |
 NRIL |    20     -     -    26   -76     -    54     1     -     - |
 NRMD |   -96     -     -   180   -41     -     -     -     -     - |
 NSSP |     0     -  -127     -     -     -     -   111     -     - |
 NTUS |  -577     -   598   209    84     -   139     X     -     - |
 NYA1 |   125     -   -62     -  -171     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    56     0     0  -222     -   -10    85     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   -63     -     -    42     -     - |
 ONSA |   -95   104     -    56   -59     -    45     -     -     - |
 OPMT |    65     -     -     -  -130     -     -     -     -     - |
 OSN1 |     -     -    -5     -     6     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -68     -     -    46     -     - |
 PDEL |     8     -   -63    92   -55     -   -19     -     -     - |
 PERT |     -  -100     -    75   -32     -    -8    71     -     - |
 PETP |     -     -     -    97  -143     -   -11    11     -     - |
 PIE1 |   -25    91    54     -  -175     -     1     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    53   -81     -    13     8     -     - |
 POLV |     -     -     -     -    70     -     -   -47     -     - |
 PRDS |    27    31    -6     -   -97     -     -     -     -     - |
 PRE1 |    57     -     6     -  -122     -     -     -     -     - |
 PTBB |    69    41  -162     -     -     -    24     -     -     - |
 QAQ1 |     0    41     -    31  -167     -    12    39     -     - |
 QUI1 |    31     -     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 QUIN |     -     -    69    58     -     -    16  -112     -     - |
 RABT |     -     -     -  -244   317     -     -     -     -     - |
 RAMO |  -109     -     -    39  -168     -     -   228     -     - |
 RESO |    37     -     -     -   -74     -    -2     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    24   -31     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    55   -83     -    50     8     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    73   -95     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -     -     -    91  -118     -     -     -     -     - |
 SANT |   -12     -    68     -   -64     -    11     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -    77   -99     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -141   -40     -   -31   151     -     - |
 SFER |     -     -   -17     -  -133     -     -   105     -     - |
 SHAO |    56     -     -     -  -111     -    46     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -   -38     -     -    26     -     - |
 SPT0 |   -33    39     -     -     -     -    27     -     -     - |
 SSIA |  -226     -   104     -   236     -   101    56     -     - |
 STJO |    -1    40   -65    78  -119     -   -45    24     -     - |
 SUNM |     -     -     -   -60     -     -     -    53     -     - |
 SUTH |   -30     -     -    58   -77     -    37    41     -     - |
 SUTM |     -    24     -     -   -41     -   -14     -     -     - |
 SUWN |     -    76     -     -  -130     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -92     -   128    14     -     -   -77     -     -     - |
 SYOG |    -5     -  -121   153   -34     -     -     -     -     - |
 TAH1 |    95     -     -     -  -190     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -32    40     -     -    22     -    23   -17     -     - |
 TIDB |     -    21     -     -   -36     -    52     -     -     - |
 TIXI |    -6     -     -     -    12     -    -2     -     -     - |
 TLSE |     -    88   -85     -   -40     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    -2     -   -23   104   -37     -    20   -44     -     - |
 TRO1 |    40     -     -     -   -79     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -32    56   -55     -    39     -    80     -     -     - |
 TWTF |    29    -5   -11     -   -38     -    10     -     -     - |
 UNBJ |     -     -     -    -8    10     -     -     -     -     - |
 USN3 |   -29    45   -14     -     -     -    10     -     -     - |
 USNO |    15   -50   -20    61     -     -   -12     -     -     - |
 USUD |     -     9     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     8     -    84  -122     -    -4     -     -     - |
 WAB2 |    73     -   -45     -   -88     -     -     -     -     - |
 WDC3 |    -7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |
 WEL1 |     -     -    20     -   -25     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     9    13     -   -32     -     6     -     -     - |
 WHIT |     -    36     -   -12   -45     -   -52     -     -     - |
 WILL |   -62    37     -     -     -     -   -33    41     -     - |
 WROC |   -73   178  -122     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    96    33  -136     -   -72     -     9     -     -     - |
 WTZA |    66     -  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     5   141  -204   115  -137     -    40     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   218  -283     -     -     -     -     - |
 YAKT |    19     5     -     -  -146     -   -44    67     -     - |
 YAR2 |   -80    27     -     -   114     -    35     -     -     - |
 YEBE |     -    62   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -49   104   -78    57   -42     -    -2    -7     -     - |
 YIBL |     -     -  -454   439    14     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -32     X     -   -64    28     -     - |
 ZIMM |    26     -  -170     -   166     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    35     -     -     -   -71     -    -2     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    10    12    15    19    14    66    25    13   845     - | 2880    387
    3 |    14    20    18    28    33    63    32    29  2374     - | 2880   2343
    4 |    12    13    29    14    18    38    14    14  1515     - | 2880    900
    5 |    21    16    26    40    41    65    42    41  3789     - | 2880   8563
    6 |    15    18    16    34    36    51    36    34  1355     - | 2880    987
    7 |    12    18    20    33     X    90    40    33   929     - | 2880    391
    8 |    16    13    23    17    17    61    14    17  4175     - | 2880   2152
    9 |    12    12     X    20    21    71    22    21  4104     - | 2880   3485
   10 |    12    16    11    27    29    66    26    27  3341     - | 2880   2524
   11 |    12    15    13    24    49    84    28    26   823     - | 2880    351
   12 |    15    13    16    12    14    59    15     9   492     - | 2880    272
   13 |    15    21    18    48    48   139    49    47   602     - | 2880    345
   14 |    11    14    11    11    17   144    16     8  1702     - | 2880    271
   15 |    17    16    16    15    17   115    30    17   578     - | 2880    241
   16 |    14    28    28     9    12    57    25    19   466     - | 2880    364
   17 |    12    15    12    34    28    93    36    28   900     - | 2880    441
   18 |    15    23    14    26    24    74    29    24   765     - | 2880    330
   19 |    14    15    16    47    42    84    44    42   708     - | 2880    217
   20 |    14    11    20    20    20    95    20    21   422     - | 2880    276
   21 |    11    12    12    17    80   110    18    13   442     - | 2880    302
   22 |    18    21    23    49    54    93    51    49  1949     - | 2880    405
   23 |     9    15    20    15    15   109    21    14  1342     - | 2880    180
   24 |    10    12    17    18    16    54    19    12  4008     - | 2880   3056
   25 |     9    18    20    15    20    73    13    13  3620     - | 2880   1629
   26 |    30    16    56    23    21   109    27    16   967     - | 2880    726
   27 |     9    17    18    18    21    78    19    20  4633     - | 2880   4200
   28 |     9    16    20    27    21    85    23    18  1192     - | 2880    441
   29 |    13    17    18    46    43   116    46    45   843     - | 2880    227
   30 |    17    13    19    31    33    68    31    30  2841     - | 2880   2281
   31 |    25    24    67    34    30    81    32    29  1558     - | 2880    309
   32 |    12    12    17    30    21    80    19    21  2174     - | 2880    747
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADE1 |    11     -    24     -    18     -     -     -     -     - |  288    411
 ADIS |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    13    27    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   4061
 ALGO |     -    21    30     9    16     -    11     -     -     - |  288     55
 ALIC |     -     -    22     9    30     -     -    11     -     - |  288   4595
 ALRT |     9     -     -     -    18     -     8     -     -     - |  288   5383
 AMC2 |    14     -    20    16    11     -    29    16     -     - |  288     20
 ANKR |     -     -     -    10    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 AREQ |    14    18     -    10     7     -    10    13     -     - |  288   7253
 ARTU |    24     -     -     7    23     -    10    16     -     - |  288  10162
 AUCK |    30     -    30     -    52     -    11    15     -     - |  287   5209
 BAKO |    16     -    33     -    27     -     -    14     -     - |  288   3205
 BARH |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  288   3515
 BHR1 |    10     -    17     -    21     -     -     -     -     - |  288    299
 BJFS |     -     -     -    19    27     -     -     8     -     - |  287   9981
 BOGT |     -     -     -     -    17     -    14    11     -     - |  288   8512
 BOR1 |    13     -    19     -    26     -    34     -     -     - |  288   3882
 BREW |     -    19    25     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 BRFT |    12     -     -     -    18     -    17    16     -     - |  288     78
 BRMU |     -     -     -    10    13     -    83     -     -     - |  276    >>>
 BRUS |    12    24    13     -    16     -    15    10     -     - |  288     21
 BUE1 |     5     -    12     -    15     -     -     -     -     - |  288    327
 CAGL |     -     -     -     -    12     -     -     8     -     - |  287    >>>
 CAS1 |    17     -     -    11    15     -    10     8     -     - |  288   6708
 CEDU |    31     -    32     -    16     -    11    14     -     - |  288    418
 CHAT |    14     -     -    10    16     -    11    10     -     - |  287  10867
 CHPI |     -     -     -    10    11     -     -     7     -     - |  288   8755
 CHUR |    14    18     -    10    10     -     6    12     -     - |  288   6980
 COCO |    12     -     -    12    17     -     9     9     -     - |  288  11028
 CONZ |     -     -     -    10    17     -     -    12     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    20    27    14    19     -    12    13     -     - |  288     84
 DAEJ |    27    16     -    13    33     -     7    23     -     - |  288   7560
 DARW |     -     -    26    21    22     -    30    17     -     - |  288   4013
 DGAR |    16     -     -    14    27     -    15    20     -     - |  288  10079
 DRAO |    17    22    16     9     -     -     9     -     -     - |  288   5016
 EIL1 |    11     -    17     -    14     -     -     -     -     - |  288    761
 EPRT |     -     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  288   3260
 FAA1 |    13     -     -    21    21     -    20     -     -     - |  259   6819
 FAIR |    17    20     -     -    14     -    14    10     -     - |  288   6988
 GLSV |    15     -     -     -    31     -    25     -     -     - |  288  11100
 GMAS |     -    18    23     -     -     -     -     -     -     - |  287   1712
 GMSD |     -     -    19     -    24     -     -     -     -     - |  288    808
 GODE |     -    14    16     -    14     -    13     -     -     - |  288     92
 GODZ |     -     -    16    16     -     -     -     -     -     - |  288    192
 GOLD |     8     -     -     -    16     -    14     -     -     - |  277  12903
 GRAS |    11     -     -     -    21     -    30     -     -     - |  288   6588
 GRAZ |    22    48    19     -    25     -    27     -     -     - |  288   4557
 GUAM |     -     -     -    15    22     -    15    13     -     - |  288  16527
 GUAO |     -     -    24    22     -     -     -     7     -     - |  288    113
 HARB |     -     8     -     -    14     -    35     -     -     - |   87   6034
 HOB2 |    16    17    38    14    15     -    10    13     -     - |  288     78
 HOFN |     -     -     -    30    39     -    22     -     -     - |  248    >>>
 HOLM |     9     -     -    11    11     -     -     9     -     - |  288   7079
 HRAO |     -     -    12    18    20     -    37     -     -     - |  288     42
 HRM1 |     8     -    15     -    15     -     -     -     -     - |  288    357
 HYDE |    20     -    55    19    20     -    15     -     -     - |  288   2678
 IISC |    14     -     -     -    24     -    17    19     -     - |  288  19882
 IRKJ |     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288    192
 IRKT |     -    14    18     -    13     -    14     -     -     - |  288    183
 ISPA |    16     -     -    14    12     -    11    16     -     - |  288   6848
 JOZ2 |     -     -    12     -     -     -     -    10     -     - |  288   3753
 JOZE |     -    22     -     -    38     -    20     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    10     -     -    17     -    14     -     -     - |  285    >>>
 KARR |    15     -     -     8    28     -    10    13     -     - |  288   7067
 KERG |     -    18     -    17    43     -    15     -     -     - |  288   7928
 KIR0 |     -     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   1132
 KIRU |    15    18     -    12    14     -    12     -     -     - |  288  22515
 KIT3 |     -     -     -    13    19     -     -     8     -     - |  288  11451
 KOKB |    14    33    38     -    31     -    17     -     -     - |  288     81
 KOSG |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   3376
 KOUC |     -     -    17     -    13     -     -     9     -     - |  288   5678
 KOUR |    16    30    30    18    24     -    17    17     -     - |  288    116
 KUNM |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  288  19347
 LAMA |    15     -    24     -     -     -    24     -     -     - |  287   3031
 LHAZ |     -     -     -    11     6     -     -    10     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    14     -    16    12     -     8    11     -     - |  288  16718
 MAC1 |    10     -    22    21    21     -    13    15     -     - |  288   4922
 MAL2 |     7     -     -    20    21     -    17     -     -     - |  288   5603
 MANA |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    22    30     -     -     -     -     -     -     - |  288    974
 MAS1 |    24    33    30    17    24     -    16    18     -     - |  288   2283
 MATE |     -    24    32     -     -     -     -     -     -     - |   10     20
 MBAR |    15     -     -     -    22     -    14    13     -     - |  288  10910
 MCM4 |    32    18     -    15    15     -    15    12     -     - |  288   7394
 MDO1 |    11    31    24    16    18     -     9    11     -     - |  288   4869
 MDVJ |     8     -    38    38     -     -     -     -     -     - |  288     38
 MEDI |     -    20    27     -     -     -     -     -     -     - |  288    308
 METS |     -     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  287    >>>
 MIZU |    16     X     -     -    32     -    43     -     -     - |  272    >>>
 MKEA |    17     -     -    16    13     -    10    17     -     - |  288  11857
 MOBS |    13     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  277   3834
 MONP |     8     -     -     -     -     -     -    11     -     - |  288  12875
 MTKA |     -     -     -    20     -     -     -    18     -     - |  288   9967
 NICO |    16     -    23     -    19     -    29     -     -     - |  288   3467
 NISU |    14    15    16     -    20     -    16     -     -     - |  288     21
 NKLG |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  287  18999
 NLIB |     -    29    30     8    13     -    10    13     -     - |  288     24
 NNOR |     -    10     -    13     -     -    12     -     -     - |  164  66409
 NOVM |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  278     88
 NRC1 |     -    18    26    10    12     -    11     -     -     - |  288     17
 NRIL |    22     -     -    16    17     -    22    11     -     - |  288   7467
 NRMD |    11     -     -    12    17     -     -     -     -     - |  288   5648
 NSSP |    25     -    21     -     -     -     -    19     -     - |  288   6025
 NTUS |    27     -    41    15    21     -    13     X     -     - |  286   2713
 NYA1 |     8     -    14     -    14     -     -     -     -     - |  288    108
 NYAL |     -    12    17    11     9     -    10     7     -     - |  288     95
 OHI2 |     -     -     -     -    60     -     -    41     -     - |  287    >>>
 ONSA |    30    24     -    24    12     -    15     -     -     - |  288     26
 OPMT |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287     21
 OSN1 |     -     -    24     -    31     -     -     -     -     - |  288    522
 OUS2 |     -     -     -     -    23     -     -    15     -     - |  288  14649
 PDEL |    13     -    16    12    13     -    15     -     -     - |  288   3789
 PERT |     -    19     -    11    14     -     9     8     -     - |  288  80034
 PETP |     -     -     -    12    21     -    14    15     -     - |  287   7432
 PIE1 |    15    28    33     -    17     -    11     -     -     - |  288     33
 PIMO |     -     -     -    10    21     -    12    14     -     - |  288   8688
 POLV |     -     -     -     -    11     -     -     7     -     - |  287    >>>
 PRDS |    13    24    33     -    14     -     -     -     -     - |  288    414
 PRE1 |    19     -    31     -    15     -     -     -     -     - |  288    389
 PTBB |    24    15    25     -     -     -    15     -     -     - |  288    229
 QAQ1 |    26    27     -    13    13     -     8    12     -     - |  288   7291
 QUI1 |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    481
 QUIN |     -     -    20    15     -     -     9     9     -     - |  288   6095
 RABT |     -     -     -    19    25     -     -     -     -     - |  288  12033
 RAMO |     8     -     -    14    17     -     -     8     -     - |  288  55707
 RESO |     9     -     -     -    19     -    25     -     -     - |  288   5851
 REUN |     -     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  288   8395
 REYK |     -     -     -    10    12     -     8     8     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    44    57     -     -     -     -     - |  288  10639
 RIOP |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |    38     -    22     -    67     -    51     -     -     - |  288   1268
 SCUB |     -     -     -    29    38     -     -     -     -     - |  288  15615
 SEY1 |     -     -     -    16    21     -    12     8     -     - |  288  10142
 SFER |     -     -    17     -    12     -     -    13     -     - |  288    478
 SHAO |    19     -     -     -    37     -    20     -     -     - |  288   6331
 SOFI |     -     -     -     -     8     -     -     5     -     - |  287    >>>
 SPT0 |    15    18     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     46
 SSIA |    15     -    25     -    13     -    43    15     -     - |  288   5999
 STJO |    21    19    26    11    25     -     9    19     -     - |  288     34
 SUNM |     -     -     -    17     -     -     -    15     -     - |  288    >>>
 SUTH |    18     -     -    14    21     -    12    10     -     - |  288   8650
 SUTM |     -    15     -     -    26     -    21     -     -     - |  273  13016
 SUWN |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   7177
 SYDN |    12     -    22    23     -     -    13     -     -     - |  287    441
 SYOG |    15     -    28    23    25     -     -     -     -     - |  288    949
 TAH1 |    13     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  288    694
 THU3 |    13    12     -     -    18     -    22    25     -     - |  288    >>>
 TIDB |     -    12     -     -    21     -    34     -     -     - |  268  10865
 TIXI |    13     -     -     -    26     -    18     -     -     - |  282   6428
 TLSE |     -    13    13     -    22     -     -     -     -     - |  288    855
 TOW2 |    17     -    16    11    33     -    19    14     -     - |  288   3965
 TRO1 |    21     -     -     -    42     -     -     -     -     - |  261 107560
 TSKB |    11    19    24     -    33     -    19     -     -     - |  288   1102
 TWTF |    13    16    66     -    65     -    27     -     -     - |  288     85
 UNBJ |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    20    27    14     -     -     -    16     -     -     - |  288     23
 USNO |    15    19    19    14     -     -    11     -     -     - |  287     20
 USUD |     -    11     -     -    18     -     -     -     -     - |  288     69
 VILL |     -    17     -    17    24     -    14     -     -     - |  288   7570
 WAB2 |     5     -    16     -    16     -     -     -     -     - |  288     15
 WDC3 |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288     22
 WEL1 |     -     -    23     -    29     -     -     -     -     - |  288    426
 WES2 |     -    15    20     -    21     -    19     -     -     - |  288   5600
 WHIT |     -    14     -    16    14     -    12     -     -     - |  264   2520
 WILL |    10    19     -     -     -     -     9    14     -     - |  288  40423
 WROC |    35    19    36     -     -     -     -     -     -     - |  288   2689
 WSRT |    11    27    16     -    14     -    13     -     -     - |  288     21
 WTZA |    22     -    34     -     -     -     -     -     -     - |  288    406
 WTZR |    19    21    35    15     9     -    12     -     -     - |  288     25
 XMIS |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   2988
 YAKT |    42    34     -     -    36     -    16    39     -     - |  288   9678
 YAR2 |    14    13     -     -    17     -    13     -     -     - |  288   6292
 YEBE |     -    25    33     -     -     -     -     -     -     - |  287    121
 YELL |    13    16    21     9    11     -     8    12     -     - |  288     51
 YIBL |     -     -    24    22    13     -     -     -     -     - |  288   5775
 YSSK |     -     -     -    13     X     -    38    12     -     - |  287   7630
 ZIMM |    18     -    25     -    11     -     -     -     -     - |  288   3734
 ZWE2 |    14     -     -     -    29     -    27     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    17    24    20    25    86    22    19  2205     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NTUS  | 1500-5  1:00:00 |         645
gfz |   CONZ  | 1500-5 10:20:00 |        -554
gfz |     11  | 1500-5 23:25:00 |        1385
gfz |     11  | 1500-5 23:30:00 |         588
gfz |     11  | 1500-5 23:35:00 |       -1256
jpl |   NTUS  | 1500-5  1:00:00 |        1149
mit |      9  | 1500-5  0:01:00 |         814
mit |      9  | 1500-5  0:27:00 |        -719
mit |      9  | 1500-5  0:31:00 |         682
mit |      9  | 1500-5  0:35:30 |        -649
mit |      9  | 1500-5  0:38:00 |         722
mit |      9  | 1500-5  0:47:30 |        -648
mit |   NTUS  | 1500-5  1:00:00 |        -648



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WTZR |   288     0     0   288    9.99   | 3.16e-14  8.56e-15  1.28e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    8.36   | 2.94e-14  4.39e-15  1.69e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.87   | 3.34e-14  7.64e-15  1.72e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.14   | 2.16e-14  7.28e-15  2.15e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.21   | 3.59e-14  9.36e-15  2.12e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    4.95   | 4.62e-14  6.85e-15  1.71e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.66   | 5.30e-14  9.07e-15  3.81e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.46   | 3.32e-14  6.55e-15  1.37e-15 |
 USNO |   287     0     0   286    4.34   | 3.40e-14  7.15e-15  1.33e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.65   | 2.91e-14  4.88e-15  2.87e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    3.50   | 5.73e-14  1.13e-14  3.07e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.20   | 3.26e-14  1.09e-14  2.64e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.83   | 4.22e-14  5.38e-15  1.25e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.67   | 4.16e-14  1.12e-14  3.83e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.55   | 4.98e-14  6.93e-15  2.24e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.42   | 3.48e-14  6.71e-15  1.47e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    1.95   | 3.80e-14  1.00e-14  3.35e-15 |
 WDC3 |   288     0     2   165    1.88   | 7.39e-14  9.65e-15  1.82e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    1.83   | 3.24e-14  5.77e-15  2.90e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    1.82   | 2.77e-14  6.81e-15  3.01e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    1.67   | 9.39e-14  9.00e-15  2.16e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.52   | 3.15e-14  7.14e-15  1.01e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.41   | 2.36e-14  8.54e-15  1.09e-14 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.28   | 3.95e-14  7.73e-15  4.87e-15 |
 NOVM |   278     0     0   269    1.09   | 3.97e-14  7.63e-15  7.55e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.06   | 1.02e-13  1.79e-14  4.69e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.94   | 5.84e-14  9.51e-15  5.54e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.68   | 4.61e-14  1.53e-14  1.98e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.62   | 5.26e-14  8.79e-15  6.17e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.60   | 1.17e-13  2.08e-14  6.16e-15 |
 IRKJ |   288     1     0   287    0.53   | 1.12e-13  1.92e-14  2.08e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.46   | 1.32e-13  1.43e-14  5.57e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.27   | 4.98e-14  1.50e-14  1.18e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.27   | 4.13e-14  1.48e-14  2.21e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.16   | 1.90e-13  5.11e-14  3.46e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 2.49e-13  5.89e-14  2.57e-14 |
 GUAO |   288     0     0   288    0.10   | 6.57e-14  2.60e-14  5.88e-15 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.07   | 2.98e-13  1.06e-13  2.13e-14 |
 YEBE |   287     0     0   139    0.07   | 7.53e-14  3.06e-14  1.07e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.07   | 5.39e-14  1.26e-14  2.38e-14 |
 KIR0 |   288     0     0   288    0.06   | 1.33e-13  4.90e-14  6.51e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.19e-13  7.42e-14  3.33e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.28e-13  1.05e-13  3.79e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.04   | 5.79e-14  2.19e-14  2.43e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.60e-13  1.38e-13  3.19e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.04   | 3.62e-13  1.09e-13  6.36e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.04   | 4.38e-13  1.01e-13  4.11e-14 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.12e-13  1.09e-13  4.93e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.14e-13  1.22e-13  4.79e-14 |
 BHR1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.72e-13  9.00e-14  1.83e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.76e-13  1.46e-13  2.50e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 3.66e-13  1.18e-13  9.57e-14 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.84e-13  1.47e-13  4.85e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.82e-13  1.59e-13  9.06e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.17e-13  7.02e-14  9.37e-14 |
 SYDN |   287     0     0   143    0.02   | 4.13e-13  1.32e-13  3.77e-14 |
 OSN1 |   288     0     0   288    0.02   | 3.81e-13  1.58e-13  4.81e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.84e-13  1.00e-13  5.07e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 7.30e-13  1.85e-13  8.17e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.58e-13  1.29e-13  9.97e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.72e-13  3.52e-13  4.66e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 9.90e-13  2.52e-13  5.85e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.14e-13  1.63e-13  1.18e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 2.34e-13  1.61e-13  1.79e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.79e-13  8.46e-14 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 4.17e-13  8.32e-14  4.09e-14 |
 GMAS |   287     0     0   139    0.00   | 1.13e-12  3.11e-13  1.27e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.69e-13  1.71e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  4.24e-13  1.89e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.99e-13  3.22e-13  2.22e-13 |
 DRAO |   288     0     0   255    0.00   | 3.62e-13  1.70e-13  2.87e-13 |
 WHIT |   264     0     0   263    0.00   | 5.17e-13  1.71e-13  2.51e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-14  3.26e-15  7.85e-16 |
 NNOR |   164     0     2     0    0.00   |        -         -         - |
 MATE |    10     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POLV |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   | 4.17e-13  5.18e-13  1.28e-12 |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   248     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.53e-14  2.30e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  5.16e-13  2.92e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.02e-14  2.08e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  6.82e-14  2.65e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  5.26e-13  5.53e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.95e-13  2.70e-13 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 5.38e-13  5.98e-14  1.79e-14 |
 G22  |   288     6     6     0    0.00   | 1.36e-12  2.24e-13  7.68e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.06e-12  1.31e-13  2.72e-14 |
 G20  |   288     2     6     0    0.00   | 7.37e-13  8.03e-14  2.82e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.99e-13  6.99e-14  1.85e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.96e-13  6.83e-14  3.53e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  5.67e-14  2.57e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  7.44e-14  4.90e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.96e-13  7.08e-14  2.61e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.73e-14  2.09e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  1.27e-13  2.58e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.01e-13  5.55e-14  2.16e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.12e-13  8.25e-14  4.37e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.98e-13  4.28e-13 |
 G07  |   288     1     6     0    0.00   | 7.58e-13  7.50e-14  4.51e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.27e-13  1.68e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 4.90e-13  6.68e-14  3.18e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.10e-13  2.38e-14  5.18e-15 |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   261     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     1     0    0.00   | 3.86e-13  8.30e-13  1.33e-12 |
 NTUS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAR6 |   288     0     0     0    0.00   | 2.56e-13  8.88e-14  6.46e-14 |
 MANA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   285     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  4.76e-13  6.41e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |    87     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     1     0    0.00   | 1.59e-12  7.64e-13  7.21e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 EPRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     3     0    0.00   | 3.82e-13  1.64e-12  1.30e-12 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.37e-13  1.05e-13  3.90e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.84e-17  3.41e-16  2.05e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WAB2      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
