
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1503   Day: 3   MJD: 54768                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2875      0      21     -18   2368   2368      0   3905   3905      0    0.00
 cod |   288     0  24342     18    -894    1083     26     26     26    147    200    106   14.65
 emr |   288     0  24400   1157    1583     446     14     13     15    127    190     75   30.72
 esa |   288     0  29219    661   -1180     932     19     17     19    134    168    117   22.26
 gfz |   288     0  29270    379      28     -50     23     21     24    117    173     84   17.58
 iga |    96     0   2875     18      -1      -1     40     40      0    187    187      0    0.00
 igu |    96     0   2875     33     335   -1866   3060   3060      0   5905   5905      0    0.00
 jpl |   288     0  20481   1176    3429     704     25     28     22    161    181    145   14.78
 ngs |    96     0   2875      0      30     -35   2197   2197      0   3643   3643      0    0.00
 usn |   288     0  29817    399    2153     732    106    150     83   1936   3138   1171    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    3 |   481   -91   140  -151   -74    -2 11439   116  -138 -4176 |
    4 | -2971    64     X   -23   -25   -90  2848     X -2098 -3018 |
    5 | -2246  -194   229  -205  -137  -166 13186   188 -2570 -3895 |
    6 | -1478    25   -20    25    84    16  -949  -121 -1880 -4342 |
    7 |  1310   319  -208   183     X  -414 -2506  -161  1309 -2769 |
    8 | -2287   -22    81  -128   -19   -13  5213    68 -3289 -3444 |
    9 |  1416    15    21   -58    52    13  4309   -33   261 -3224 |
   10 | -5724  -360   346  -233  -225  -325 -1299   256 -4909 -3689 |
   11 |  4051    36   -47   119   117   147  -607  -251  3730 -3328 |
   12 |  -575   163  -235   161   261    83   133  -227  -368 -1186 |
   13 |  4874   325  -346   405   148   301  2410  -391  4730 -2611 |
   14 |  3331    60    14    -7   -12    73  2604   -63  3764 -3682 |
   15 |   243   239  -271   148   255  -500  -514  -201   438 -1012 |
   16 |  4320  -152   184  -164   -81    -2  1482   112  4340 -3772 |
   17 | -2325   386  -142   -77   148    18  -752  -148 -1574  -644 |
   18 |  3001   -39   147  -270   108    86 -1049    12  2929 -3743 |
   19 |  2062  -170   311  -237  -241  -237   506   167  2098 -2675 |
   20 |  4696  -184   151  -148  -138   -47  -904   255  4455 -2811 |
   21 |  3505  -247   258  -311    51   -51   556    48  3664 -4275 |
   22 | -2456   -95   -25   -11   268   153  1232  -157 -1840 -2420 |
   23 |   347   123  -113   150   121    56  1358  -258   379 -1954 |
   24 | -3361   -96     X   -11    59    -2 -3762    51 -3139 -3709 |
   25 | -3848   -26   -67    15   132   121-16443   -16 -3234 -3180 |
   26 | -3166   166  -130    50   114     3 -4708  -105 -4112 -2934 |
   27 | -5799   -78   129  -154   -77    56 -4905   133 -4943 -3663 |
   28 |   741  -121   113    29   -51    68 -9100   -99  1217 -1979 |
   29 |  -798   432   -79   129  -359   -14   198   -32  -662 -2686 |
   30 | -2136   236  -305   209   306   241   847  -280 -1657 -3646 |
   31 |  4551   197  -275   179   334   246  1450  -291  3281 -1885 |
   32 |    60  -175    80   -85    24   172  2450   106  -299 -3926 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   -15    28   -10     -     -     -     -  1224 |
 ALRT |     -   -28     -     -    24     -     -     -     -  1154 |
 AREQ |     -   182    80  -355   157     -     -     X     -  1279 |
 ARTU |     -    67     -   -24   -55     -     -    35     -  1128 |
 AUCK |     -    15     -   118   -15     -     -  -168     -  1121 |
 BOGT |     -     -     -    30   -26     -     -   -14     -  1220 |
 BOR1 |     -  -148     -    90    14     -     -     -     -  1079 |
 BRFT |     -     -     -    -6     8     -     -     -     -  1349 |
 BRUS |     -    52   -25     -     -     -     -     -     -  1072 |
 CAS1 |     -   -96     -    63     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -13     -     9     -     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -    18     -    74  -105     -     -     -     -  1258 |
 CHUR |     -     -    34     X   -59     -     -     -     -  1216 |
 COCO |     -  -113     -    75     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    21    61   -17     -     -  -116     -  1186 |
 DAEJ |     -   -51  -183   -32     -     -     -   493     -   794 |
 DAV1 |     -  -102     -    67     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -36     -    46   -88     -     -    71     -  1146 |
 DRAO |     -     9   -26    30     -     -     -     -     -  1433 |
 DUBO |     -     -     -   -32     -     -     -    49     -     - |
 FAIR |     -     -    20     -   -13     -     -   -25     -  1309 |
 GLSV |     -    45     -   -91    78     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -  -102   101    50     -     -     -     -  1108 |
 GOL2 |     -     -    -6     -     -     -     -    12     -  1235 |
 GOLD |     -     -     -    77   -98     -     -     -     -  1316 |
 GRAS |     -    76     -    -1   -62     -     -     -     -  1179 |
 GRAZ |     -  -392   133     -    94     -     -     -     -  1072 |
 GUAM |     -     -     -   101   -94     -     -   -40     -   488 |
 HARB |     -   -70     X   109   -82     -     -     X     -   985 |
 HLFX |     -     -   -30    41     -     -     -     -     -  1172 |
 HOB2 |     -   106     -   -70     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -40    10     -     -    44     -     - |
 HRAO |     -     -     -    26   -33     -     -     -     -  1339 |
 HYDE |     -    -1     -    15   -24     -     -     8     -     - |
 IENG |     -   -14     7     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -41     -  -122  -211     -     -   479     -  1105 |
 IRKT |     -     -     4     -    -8     -     -     -     -  1008 |
 ISPA |     -    12     -   -28   -15     -     -    49     -  1252 |
 JOZE |     -     -     4     -    -7     -     -     -     -   793 |
 JPLM |     -     -    51     -   -90     -     -     -     -  1285 |
 KERG |     -     -   -84   107    12     -     -     -     -  1187 |
 KIRU |     -   166    31  -170     -     -     -     -     -  1135 |
 KOKB |     -     -    69   -33   -17     -     -   -73     -  1122 |
 LAMA |     -   -88     -     -    74     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    -1   -33    42     -     -     -     -  1081 |
 MAD2 |     -     -    56     -     -     -     -  -116     -  1196 |
 MAL2 |     -   -39     -    25     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -4    13    62   -87     -     -   -12     -     - |
 MATE |     -     -    10     -   -18     -     -     -     -  1218 |
 MBAR |     -    22     -    33  -128     -     -    80     -  1226 |
 MCM4 |     -     -    19    -1   -32     -     -     -     -  1213 |
 MDO1 |     -    29   -10    49   -77     -     -    11     -  1232 |
 MIZU |     -   -62    30     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    27   -77     -     -    52     -  1362 |
 NICO |     -   -21     -   -54    12     -     -    85     -     - |
 NISU |     -     7    29     -   -56     -     -     -     -  1083 |
 NLIB |     -     -  -236   335   -12     -     -     -     -  1034 |
 NNOR |     -     -   -39    54     -     -     -     -     -  1333 |
 NRC1 |     -     -    -6    38   -38     -     -     -     -  1171 |
 NRIL |     -   -56     -     X    47     -     -     -     -  1274 |
 NRMD |     -    14     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     5     -    34   -46     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -    56     -   -98     -     -     -     -  1061 |
 OHI3 |     -     -     -    -6     -     -     -     8     -     - |
 ONSA |     -     -     7     -   -12     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -46     -   -69   -94     -     -   268     -     - |
 PERT |     -     -   -84    31   146     -     -   -45     -  1243 |
 PETS |     -     -     -    95     -     -     -  -143     -     - |
 PIE1 |     -     -    11    75  -115     -     -     -     -  1205 |
 PIMO |     -     -     -     -   -47     -     -    56     -  1116 |
 POL2 |     -    14     -    17   -48     -     -    18     -  1150 |
 PTBB |     -    78   -37     -     -     -     -     -     -  1130 |
 QAQ1 |     -     -   300  -638     -     -     -   327     -  1510 |
 SANT |     -    52     -     1   -45     -     -     X     -  1236 |
 SCH2 |     -     -    88   -57   -88     -     -     -     -  1175 |
 SCUB |     -     -     -   -23     -     -     -    35     -  1107 |
 SEY1 |     -     -     -  -117    56     -     -   109     -  1144 |
 SHAO |     -     8     -     -    -7     -     -     -     -  1115 |
 SPT0 |     -    38   -18     -     -     -     -     -     -  1045 |
 SSIA |     -  -243     -     -   202     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -    27   -12   -44     -     -     9     -  1284 |
 SUTH |     -     -     -    35   -93     -     -    58     -  1245 |
 SUTM |     -     -    -5     -     9     -     -     -     -  1094 |
 SYOG |     -    42    -9     -   -21     -     -     -     -  1135 |
 THTI |     -     -   -69    66    63     -     -   -28     -  1273 |
 THU3 |     -   -37   -26   -37    78     -     -    53     -  1041 |
 TIDB |     -     -     0    42   -27     -     -   -32     -  1193 |
 TIXI |     -   -38     -     -    31     -     -     -     -  1088 |
 TSKB |     -  -125   -43   154    58     -     -   -35     -  1045 |
 TWTF |     -    67   -32     -     -     -     -     -     -  1164 |
 UNSA |     -     -     -    57   -72     -     -     -     -  1060 |
 USN3 |     -    72   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -     6     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 VESL |     -  -335     -     -   279     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -18    32    -9     -     -     -     -  1192 |
 WES2 |     -     -   -24    27     7     -     -     -     -  1144 |
 WHIT |     -     -     4    -6     -     -     -     -     -  1121 |
 WILL |     -    -4     5   -27     -     -     -    34     -  1270 |
 WSRT |     -   122    17     -  -131     -     -     -     -  1021 |
 WTZR |     -   -59    97   -46   -66     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    69    -8    14     -     -     -   -69     -     - |
 YELL |     -    36     X   -38    18     -     -     -     -  1234 |
 YSSK |     -    13     -    50     -     -     -   -88     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    3 |  3679    12    13    17    11    25  6783    16  3610   142 |  288   2256
    4 |  2004    45     X    14    38    86  2133     X  1089   273 |  274    542
    5 |  2416    10    10    13    12    36  8375    15  2534    85 |  288   6290
    6 |  2238    13    10     9    11    27  2111    16  1803   132 |  288   1287
    7 |   538    27    14     8     X    32  1395    13   479   263 |  288    318
    8 |  5627    29     8    13     9    33  4856    23  5195   244 |  288   3804
    9 |  3199    16    13    26    12    51  2236    20  3306    88 |  288   2696
   10 |  2555    33    10    29    10    25  2700    24  2604   113 |  288   2278
   11 |  1192    16    16    14    55    56   687    29   856   146 |  288    413
   12 |   642    16    10    17    12    35   574    30   788    91 |  288    219
   13 |   644    30    17    13    38    40   776    24   562   146 |  288    326
   14 |  1341    45    12    15    11    24  1372    20   900   108 |  288    254
   15 |   450    12    25    30    13    52   449    42   497   105 |  288    251
   16 |   390    31    11    10    15    22   632    21   361    75 |  288    320
   17 |   966    33    15    27    28    42   712    21  1200    83 |  288    204
   18 |  1020    31    11    12    19    38   576    37   712   170 |  288    245
   19 |   381    17    17    24    21    51   337    30   370   155 |  288    313
   20 |  1237    15    10    10    11    29   788    19   889    71 |  288    353
   21 |   674    42    27    15    56    26   510    52   547   158 |  288    421
   22 |  1202    46     9     8     8    24   546    43  1318   161 |  288    425
   23 |   422    41    13    10    16    30   694    26   335   163 |  288    266
   24 |  2363    18     X    30    17    58  1628    56  2501   181 |  288   2215
   25 |  2717    16     9    12     7    69  9195    24  2313   146 |  288   1332
   26 |  2672    14    11    24    13    28  2035    23  1450    89 |  288    798
   27 |  3280    23     8    12     9    34  3456    20  4089   113 |  288   3990
   28 |  5635    25    11    21    19    18  5161    26  4779   105 |  288    343
   29 |  1026    16     9    11    15    51   367    21   811   200 |  288    248
   30 |  3183     9    10     8    10    39  1873    19  3034    51 |  288   1600
   31 |  2555    17    12    12    11    26   458    24  2025   210 |  288    264
   32 |  1554    28    11    21    10    30  1224    29  1510   245 |  288    561
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     8    10     7     -     -     -     -    57 |  288     72
 ALRT |     -     8     -     -     6     -     -     -     -   118 |  288   6438
 AREQ |     -    34    16    13    40     -     -     X     -    89 |  286  10247
 ARTU |     -    19     -    11    25     -     -    15     -    82 |  288  11275
 AUCK |     -    26     -    14    21     -     -    26     -    80 |  287   4914
 BOGT |     -     -     -    13    17     -     -    15     -    63 |  288  12972
 BOR1 |     -    34     -    18    12     -     -     -     -   101 |  288   4434
 BRFT |     -     -     -    19    24     -     -     -     -    89 |  276     51
 BRUS |     -     9     4     -     -     -     -     -     -    93 |  288     34
 CAS1 |     -    16     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5567
 CEDU |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  287 132870
 CHAT |     -    37     -    23    44     -     -     -     -    79 |  287  10831
 CHUR |     -     -    12     X    22     -     -     -     -    60 |  287   5695
 COCO |     -    33     -    22     -     -     -     -     -     - |  228  13180
 CRO1 |     -     -    15    20    38     -     -    19     -    54 |  288     63
 DAEJ |     -    58    42    26     -     -     -    17     -   126 |  275   6082
 DAV1 |     -    23     -    15     -     -     -     -     -     - |  275  10505
 DGAR |     -    36     -    18    18     -     -    26     -    59 |  288  13885
 DRAO |     -    16     7    11     -     -     -     -     -    66 |  288    352
 DUBO |     -     -     -    23     -     -     -    34     -     - |  231  72630
 FAIR |     -     -    16     -    14     -     -    20     -   132 |  285   6215
 GLSV |     -    15     -    15    12     -     -     -     -     - |  288   9574
 GODE |     -     -     7    17    18     -     -     -     -    48 |  288     55
 GOL2 |     -     -     7     -     -     -     -    14     -    47 |  287   9108
 GOLD |     -     -     -     6     8     -     -     -     -    46 |  288  15470
 GRAS |     -    41     -    24    20     -     -     -     -   116 |  288   6427
 GRAZ |     -    21     9     -    17     -     -     -     -    92 |  288   3643
 GUAM |     -     -     -    28    45     -     -    20     -    61 |  288  17931
 HARB |     -    23     X    17    35     -     -     X     -   122 |  288   1270
 HLFX |     -     -    12    16     -     -     -     -     -    74 |  288  79438
 HOB2 |     -    20     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     46
 HOFN |     -     -     -    30    48     -     -    61     -     - |  266    >>>
 HRAO |     -     -     -    24    31     -     -     -     -    63 |  283     65
 HYDE |     -    15     -    14    25     -     -    30     -     - |  288   4463
 IENG |     -    26    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     65
 IISC |     -    12     -    14    18     -     -    18     -   103 |  288  22048
 IRKT |     -     -     9     -    15     -     -     -     -    45 |  288    186
 ISPA |     -    15     -    17    24     -     -    17     -    79 |  288  12528
 JOZE |     -     -    13     -    23     -     -     -     -    60 |  288    >>>
 JPLM |     -     -     9     -    16     -     -     -     -    52 |  288   2535
 KERG |     -     -    13    13    11     -     -     -     -    64 |  288    815
 KIRU |     -    23    10    11     -     -     -     -     -    92 |  287  27835
 KOKB |     -     -    11    14    33     -     -    13     -    45 |  288    154
 LAMA |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2991
 LPGS |     -     -    12    19    30     -     -     -     -    63 |  288  27511
 MAD2 |     -     -    12     -     -     -     -    25     -    69 |  287     23
 MAL2 |     -    76     -    50     -     -     -     -     -     - |  267   6960
 MAS1 |     -    16    25    20    26     -     -    20     -     - |  288   2764
 MATE |     -     -    14     -    25     -     -     -     -   104 |  288     93
 MBAR |     -    23     -    23    37     -     -    19     -    90 |  288  10311
 MCM4 |     -     -    16    15    12     -     -     -     -    92 |  288   6133
 MDO1 |     -    48    13     7    17     -     -    12     -    48 |  288   8348
 MIZU |     -    34    16     -     -     -     -     -     -     - |  100    >>>
 MKEA |     -     -     -    14    18     -     -    12     -    55 |  288  12366
 NICO |     -    11     -    15    15     -     -    16     -     - |  288   2986
 NISU |     -    17     8     -    12     -     -     -     -    57 |  288     17
 NLIB |     -     -    10    11    14     -     -     -     -    47 |  288     22
 NNOR |     -     -    13    18     -     -     -     -     -    64 |  288    518
 NRC1 |     -     -     9    14    13     -     -     -     -    62 |  288     28
 NRIL |     -    19     -     X    16     -     -     -     -   121 |  253   6978
 NRMD |     -    33     -     -    27     -     -     -     -     - |  286   5137
 NTUS |     -    21     -    24    34     -     -     -     -     - |  288   2896
 NYAL |     -     -     7     -    13     -     -     -     -    94 |  288     99
 OHI3 |     -     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  273    >>>
 ONSA |     -     -     8     -    14     -     -     -     -     - |  288     32
 PDEL |     -    28     -    17    18     -     -    18     -     - |  288   4038
 PERT |     -     -    30    29    31     -     -    20     -    46 |  288  75453
 PETS |     -     -     -     9     -     -     -    14     -     - |  287   8264
 PIE1 |     -     -     6     8    11     -     -     -     -    43 |  288     16
 PIMO |     -     -     -     -    26     -     -    30     -    49 |  288  12202
 POL2 |     -    24     -    11    11     -     -    11     -    94 |  288  11201
 PTBB |     -    10     5     -     -     -     -     -     -    87 |  288    459
 QAQ1 |     -     -    18    23     -     -     -     9     -    75 |  287   7247
 SANT |     -    24     -    18    19     -     -     X     -   137 |  274   1350
 SCH2 |     -     -    20    26    38     -     -     -     -    69 |  288  12821
 SCUB |     -     -     -     8     -     -     -    13     -    51 |  252  12526
 SEY1 |     -     -     -    19    25     -     -    26     -    70 |  288  12982
 SHAO |     -    27     -     -    22     -     -     -     -    44 |  288   8508
 SPT0 |     -    22    10     -     -     -     -     -     -    76 |  288     44
 SSIA |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   4300
 STJO |     -     -    14    29    44     -     -    14     -    71 |  288     51
 SUTH |     -     -     -    14    15     -     -    23     -    87 |  288   9225
 SUTM |     -     -     8     -    15     -     -     -     -    74 |  288  12194
 SYOG |     -    19    14     -    17     -     -     -     -    75 |  288   1042
 THTI |     -     -    23    35    25     -     -    14     -    43 |  288  12813
 THU3 |     -    39    25    20    65     -     -    41     -    67 |  288    >>>
 TIDB |     -     -    16    23    22     -     -    17     -    89 |  288   9779
 TIXI |     -    11     -     -     9     -     -     -     -    64 |  282   5952
 TSKB |     -    21    14    31    44     -     -    23     -    36 |  288    765
 TWTF |     -    22    10     -     -     -     -     -     -    79 |  288     69
 UNSA |     -     -     -    37    47     -     -     -     -   238 |  150    >>>
 USN3 |     -    31    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 USNO |     -    23     -    15     -     -     -     -     -     - |  258    219
 VESL |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  271    >>>
 VILL |     -     -    18    15    19     -     -     -     -   135 |  288   6328
 WES2 |     -     -    12    16    13     -     -     -     -    45 |  214   6225
 WHIT |     -     -    30    41     -     -     -     -     -   207 |  261   3427
 WILL |     -    14    18    26     -     -     -    13     -    49 |  288  36771
 WSRT |     -    14     7     -     9     -     -     -     -    86 |  288     25
 WTZR |     -    19    12    10    13     -     -     -     -     - |  288     27
 YAKT |     -    46    19    38     -     -     -    42     -     - |  282  16017
 YELL |     -    15     X    10    14     -     -     -     -    86 |  288     33
 YSSK |     -    22     -    11     -     -     -    14     -     - |  287   8458
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2369    27    15    19    24    40  3060    25  2197   107 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   QAQ1  | 1503-3  6:15:00 |        1101
esa |   CHUR  | 1503-3  6:30:00 |        2553
esa |   AREQ  | 1503-3 12:20:00 |        2440
esa |   NRIL  | 1503-3 14:10:00 |       -1262
esa |   NRIL  | 1503-3 14:15:00 |        1405
esa |   NRIL  | 1503-3 14:25:00 |        2199
esa |   NRIL  | 1503-3 14:30:00 |       -2251
esa |   AREQ  | 1503-3 16:30:00 |       -1902
esa |   NRIL  | 1503-3 20:05:00 |         766
esa |   NRIL  | 1503-3 20:15:00 |        -866
jpl |   HARB  | 1503-3  8:00:00 |        2662
jpl |   IISC  | 1503-3 10:05:00 |        -979
jpl |   IISC  | 1503-3 10:20:00 |         902
jpl |   IISC  | 1503-3 10:30:00 |        -920
jpl |   DAEJ  | 1503-3 12:20:00 |       -1688
jpl |   PDEL  | 1503-3 13:30:00 |       -1454
jpl |   SANT  | 1503-3 13:40:00 |       -3346
jpl |   PDEL  | 1503-3 13:45:00 |        1552
jpl |   PDEL  | 1503-3 13:50:00 |       -1521
jpl |   HARB  | 1503-3 16:05:00 |       -1019
jpl |   PDEL  | 1503-3 21:25:00 |        1631
jpl |   AUCK  | 1503-3 22:00:00 |        -573



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WTZR |   288     0     0   288    9.93   | 2.87e-14  4.38e-15  1.73e-15 |
 MAD2 |   287     0     0   286    9.69   | 3.84e-14  7.49e-15  1.54e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.15   | 3.23e-14  6.06e-15  1.98e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    8.70   | 4.91e-14  5.61e-15  1.27e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    7.79   | 4.07e-14  6.30e-15  1.28e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    6.87   | 4.11e-14  1.46e-14  5.52e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.17   | 4.08e-14  1.98e-14  4.38e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.27   | 4.24e-14  4.85e-15  1.16e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    3.83   | 2.20e-14  5.34e-15  1.21e-15 |
 BRFT |   276     0     0   276    3.68   | 6.12e-14  1.31e-14  5.21e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.58   | 7.34e-14  1.37e-14  5.15e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    3.30   | 2.42e-14  6.12e-15  5.69e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    3.03   | 4.37e-14  9.64e-15  1.62e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.91   | 5.33e-14  6.76e-15  1.78e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.68   | 6.43e-14  1.76e-14  9.06e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.61   | 3.51e-14  4.95e-15  2.78e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    2.52   | 3.83e-14  7.44e-15  3.80e-15 |
 HRAO |   283     0     0   283    2.15   | 6.50e-14  1.71e-14  5.17e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.87   | 3.22e-14  5.68e-15  4.53e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.55   | 2.81e-14  5.48e-15  2.50e-15 |
 USNO |   258     0     0   257    0.86   | 3.23e-14  5.08e-15  1.55e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.85   | 1.34e-13  1.53e-14  5.19e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.80   | 1.07e-13  1.49e-14  9.03e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.67   | 1.07e-13  1.47e-14  4.11e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.56   | 4.23e-14  1.42e-14  1.41e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.52   | 5.52e-14  7.31e-15  4.32e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.58e-13  6.52e-14  3.35e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.31e-13  1.13e-13  6.99e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.40e-13  7.93e-14  7.19e-14 |
 G04  |   274     0     0   272    0.04   | 4.90e-13  1.07e-13  5.06e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 1.91e-13  8.02e-14  3.69e-13 |
 G25  |   288     0     1   141    0.02   | 2.37e-13  7.35e-14  1.10e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.21e-13  1.77e-13  1.54e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 9.02e-13  2.38e-13  7.13e-14 |
 SANT |   274     0     0   272    0.01   | 7.78e-13  2.21e-13  1.08e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.42e-13  8.09e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.91e-13  2.64e-13  8.81e-14 |
 NNOR |   288     0     2    95    0.01   | 1.08e-12  1.34e-13  4.72e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  2.98e-13  8.77e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.38e-13  2.08e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  4.11e-13  1.61e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  5.10e-13  2.34e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.30e-13  4.20e-13  3.40e-13 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 3.64e-13  1.08e-13  1.89e-13 |
 DRAO |   288     0     1   189    0.00   | 3.88e-13  1.10e-13  2.30e-14 |
 JPLM |   288     0     0   170    0.00   | 1.41e-12  4.54e-13  1.44e-13 |
 WHIT |   261     0     0   259    0.00   | 5.45e-13  1.67e-13  2.32e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.77e-14  3.12e-15  1.10e-15 |
 MIZU |   100     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   150     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI3 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.63e-13  6.65e-14  1.56e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  6.37e-14  2.42e-14 |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 6.57e-13  8.83e-14  3.34e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.27e-13  5.20e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.72e-13  2.47e-13 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.07e-13  6.57e-14  2.11e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.44e-12  1.55e-13  2.68e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.49e-13  4.58e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.96e-13  8.85e-14  2.59e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.53e-13  6.63e-14  1.97e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.67e-13  6.22e-14  2.29e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.78e-14  1.44e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.12e-13  5.91e-14  4.01e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  6.96e-14  2.17e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.20e-13  5.17e-14  2.45e-14 |
 G13  |   288     2     6     0    0.00   | 6.37e-13  1.41e-13  3.06e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.63e-14  1.87e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.89e-13  7.15e-14  5.05e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  4.71e-13  3.29e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.68e-13  4.98e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.56e-13  6.91e-14  2.47e-14 |
 YAKT |   282     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   214     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.67e-13  2.20e-13  7.53e-13 |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.77e-13  7.85e-13  4.46e-12 |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     1     0    0.00   | 1.65e-12  7.79e-13  6.98e-13 |
 FAIR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   275     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   287     0     0     0    0.00   | 3.41e-13  1.62e-13  4.31e-13 |
 CEDU |   287     0     0     0    0.00   | 1.11e-13  1.79e-14  1.32e-14 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.47e-17  1.76e-16  1.06e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WTZR      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
