
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1504   Day: 6   MJD: 54778                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116222  13940    -627    -113     21     22     17    137    151     86   19.50
 emr |  2880     0 108587    636   -4011   -1443     17     17     16    183    197     92   23.46
 mit |  2880     0 113756   3144     223    -328     28     28     24    154    159    135   14.76
 esa |   288     0  33264   1692   -2249    1695     23     33     19    129    144    124   14.14
 gfz |   288     0  51312   1026      -7    -218     26     35     24    204    221    201   12.54
 grg |    96     0   2958      0    -596    -232    117    117      0    456    456      0    0.00
 igr |   288     0  37866     82  -32463   -1129     27     40     21     85     96     82    0.00
 jpl |   288     0  29312      9   -1909   -1681     23     32     18    101    142     77   15.60
 ngs |    96     0   2958      0    -584    -237   2712   2712      0   4729   4729      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -47    95   -92    27    12   190    53    -9   727     - |
    3 |  -119   117   -36   108    58  -243    21   -70 -5691     - |
    4 |     X   -59    83     X    96  -109  -136    20  -279     - |
    5 |  -143   253  -182   -85  -113  -188   119  -118 -5056     - |
    6 |   -42   -30    92   149    72  -101   -18   -76 -3974     - |
    7 |   159  -215   109     4     X    93  -247   218  2488     - |
    8 |   -55   212  -245   -43     X   -10    89  -136 -1877     - |
    9 |     X    45   -74     X    34   123     3     1 -2506     - |
   10 |  -205   467  -447   -55    -7   -45   217  -181 -6256     - |
   11 |   -16   -45    90    81   -51   137   -95     5  2488     - |
   12 |   186  -303   224   -17    73   362   -23    73  -838     - |
   13 |   175  -225    96   252   153   550  -113   -67 10852     - |
   14 |    20   -12    -9   106   -90   114    11   -10  3411     - |
   15 |   222  -268    95    78   136   186   -24   191    17     - |
   16 |  -125   100    17   -29   -29  -387    60   -46  2840     - |
   17 |    78  -179   187  -300   -79  -335  -183   290 -2051     - |
   18 |   -81    62    31  -222   -44  -143    52    26  3745     - |
   19 |   -85   204  -190    34  -139  -272    92  -124  -755     - |
   20 |  -251   229     X   -92  -151  -230    81  -112  4297     - |
   21 |  -141    55   110  -156    70  -180   125   -62  1604     - |
   22 |     4   -57    67   103    19   102   -10    65 -1591     - |
   23 |    45   -75    54    45    33   236   -20   -12  1060     - |
   24 |     X   142  -219     X    27    50   188   -77 -5538     - |
   25 |     X    60  -105     X   177    80   -14   -48   754     - |
   26 |    72   -89    24   112    91   131   -70    47   -18     - |
   27 |     X   159  -251     X   141    82    31  -137 -2768     - |
   28 |  -147   149   -38    45   -24    53    44   -59  8315     - |
   29 |   284  -296   127  -202  -546   -60   -46   308 -2352     - |
   30 |   179  -241   124    53   127    60   -63    73  3003     - |
   31 |   244  -390   276    36    -3    -5  -155   173 -3498     - |
   32 |  -217   155    57   -23    16  -194    46  -144  -876     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    34     -     -     -   -53     -     -     -     -     - |
 ADE1 |   -57     -   118     -   -50     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   134  -152     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -57    91     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   101    -2    42   -27     -    16  -166     -     - |
 ALRT |    -2     -     -     -     3     -    39     -     -     - |
 AMC2 |   -16     -    14    96   -47     -    43   -41     -     - |
 ANKR |     -     -     -    58    32     -     -   -78     -     - |
 AREQ |     6   -16     -     -    20     -    33     -     -     - |
 ARTU |     8     -     -    33   -50     -    -3     -     -     - |
 AUCK |    95     -  -154     -    34     -    81     -     -     - |
 BAN2 |     -   -76  -162     -   333     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -    -6     7     -     -     -     -     - |
 BHR1 |    37     -  -115     -    78     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -    35   -39     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    33  -117     -   -12    64     -     - |
 BOR1 |   -72     -    27     -   201     -   230   -97     -     - |
 BREW |     -    65  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -56     -     -     -    27     -     -    49     -     - |
 BRMU |     -     -     -     1    -1     -     -     -     -     - |
 BRUS |     0     6  -108     -    40     -    11    60     -     - |
 BUE1 |   -60     -   168     -   -96     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -87     -     -    70     -     - |
 CAS1 |   -72     -     -    62    42     -    37     -     -     - |
 CEDU |   -69     -   169     1   -93     -   -64     -     -     - |
 CHAT |   -24     -     -    54   -24     -    58     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    18   -20     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -29   126   -55     -   -82     -    18   -35     -     - |
 COCO |   -86     -     -   167   -31     -    -2   -18     -     - |
 CONZ |     -     -     -    -4   -60     -     -    52     -     - |
 CRO1 |     -    11    65   -57  -128     -   -64    77     -     - |
 DAEJ |    54    -5    65   -17  -122     -     3    -7     -     - |
 DARW |     -     -     1   114  -147     -  -298     -     -     - |
 DAV1 |   188     -     -   200  -614     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    70   -79     -    -3     -     -     - |
 DRAO |  -107    45    41    30     -     -    14     -     -     - |
 EIL1 |   -26     -    98     -   -75     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -     -   405  -457     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    44     -     -   -81     -   -24     0     -     - |
 GLPS |   -27     -     -    34   -52     -    32    45     -     - |
 GLSV |    21     -     -     -   -33     -     4     -     -     - |
 GMAS |     -   217  -344     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -99     -   117     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -22     -     -    42     -    10     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -   -56     -    12    45     -     - |
 GRAS |    19     -     -     -  -129     -   -33    80     -     - |
 GRAZ |  -270   336  -304     -   149     -    87     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    72   -73     -    52    -6     -     - |
 GUAO |     -     -   -77    -8     -     -     -    79     -     - |
 HARB |    18    41  -112     -  -165     -  -172   155     -     - |
 HLFX |     -    11     -     -     -     -    89   -17     -     - |
 HOB2 |   170    93   -59   -36  -142     -   -14  -150     -     - |
 HOFN |     -     -     -    31   -35     -   -22     -     -     - |
 HOLM |   233     -     -  -567   276     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -48    91   -46     -    54     -     -     - |
 HRM1 |    66     -   -85     -    -2     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -39     -   -46   112    -9     -     7    -2     -     - |
 IENG |    21    88  -167     -     -     -    24     -     -     - |
 IISC |    74     -     -     -   -80     -    20   -27     -     - |
 IRKJ |     -     -   -59     8     -     -     -    48     -     - |
 IRKT |     -    96  -112     -   -48     -    30     -     -     - |
 ISPA |   -28     -     -    48    28     -    36   -31     -     - |
 JOZE |     -    44     -     -   -83     -   -20     -     -     - |
 JPLM |     -    68    17     -  -147     -    22     -     -     - |
 KARR |    20     -     -    26   -64     -   -20     -     -     - |
 KERG |     -    11   137   -40  -138     -  -100     -     -     - |
 KHAJ |     -   -19    30     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     8    41     -   -30   -81     -    -2    20     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    70   -95     -    20    13     -     - |
 KOKB |   -12    41    55     -   -84     -     3   -32     -     - |
 KOUC |     -     -   -88     -    89     -     -    11     -     - |
 KOUR |   -31    28  -104   141   -88     -   -13    38     -     - |
 KUNM |     -     -     -   134  -152     -     -     -     -     - |
 LAMA |    27     -   -36     -     -     -   154     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   108  -122     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -20     -   -39   -55     -     5   108     -     - |
 MAC1 |     -     -  -154    94    76     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -     -     -   -98     -     -    79     -     - |
 MAL2 |   -35     -     -   139  -102     -    15     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   105  -119     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    63  -100     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -47    89   -76   103  -107     -    17   -10     -     - |
 MATE |     -   119   -51     -  -163     -    10     -     -     - |
 MBAR |    18     -     -     -   -50     -    30    18     -     - |
 MCM4 |     -     -     -  -232   262     -     -     -     -     - |
 MDO1 |   -71    36    33    24   -63     -    -8    34     -     - |
 MDVJ |   146     -  -215    22     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -    57   -91     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    -1     X     -     -     2     -   -40     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    33   -37     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -35     -   193     -     -     -     -  -139     -     - |
 MORP |     -     -    60     -     -     -     -   -57     -     - |
 NICO |    37     -  -129     -    68     -   222    20     -     - |
 NISU |   -80   167   -63     -  -115     -    52     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     7    -8     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -    72  -220    47   -70     -   -12   112     -     - |
 NNOR |     -    51   -63   -20     -     -    23     -     -     - |
 NOT1 |     -     -    33   -35     -     -    50     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    60   -68     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    43   -39    39   -79     -    -5     -     -     - |
 NRIL |    10     -     -     X   -50     -    58    27     -     - |
 NRMD |   -93     -     -   160   -35     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -     -  -131     -     -     -     -   124     -     - |
 NTUS |   -32     -  -123   171    26     -   103   -19     -     - |
 NYA1 |   101     -   -40     -  -110     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    73    -9    23  -153     -   -12     -     -     - |
 ONSA |   -92    89  -107    82    11     -    50     -     -     - |
 OPMT |    51     -     -     -   -79     -     -     -     -     - |
 OSN1 |    63     -   -35     -   -57     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   189     -  -188     -     -   -28     -     - |
 PDEL |   -14     -  -109   132    24     -    68   -20     -     - |
 PERT |     -   -23     -    56     4     -    13   -20     -     - |
 PETP |     -     -     -  -640   722     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -126     -     -   101     -     - |
 PIE1 |   -66   153   -37     -  -159     -    66    15     -     - |
 PIMO |     -     -     -    25   -40     -     3     9     -     - |
 POL2 |    51     -     -     -     -     -    34   -63     -     - |
 PRDS |     -    50     9     -  -127     -     -    18     -     - |
 PRE1 |   -12     -     3     -    15     -     -     -     -     - |
 PTBB |    58    36  -133     -     -     -    46     -     -     - |
 QAQ1 |     -    18     -    23    -7     -    13   -39     -     - |
 QUI1 |    23     -     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 QUIN |    -6     -    10    59     -     -     -   -55     -     - |
 RABT |     -     -     -    11   -12     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -     -    -2     3     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -     -     -     -    45     -     -   -36     -     - |
 RESO |    40     -     -     -   -62     -    41     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    45   -51     -     -     -     -     - |
 RIGA |     -     -   -76     -     -     -     -    72     -     - |
 SANT |     -     -    21     -  -198     -  -114   139     -     - |
 SCH2 |   -26    94   -48   -52   -21     -    15     -     -     - |
 SCUB |   -66     -     -    73    19     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -30    56     -    22   -18     -     - |
 SFER |     -     -   -17     -   -86     -     -    85     -     - |
 SHAO |    39     -     -     -  -135     -    28    59     -     - |
 SPT0 |   -40    33     -     -     -     -    31     -     -     - |
 SSIA |  -137     -     -     -   216     -   136    -2     -     - |
 STJO |     -    73   -66     5   -80     -   -19    12     -     - |
 SUTH |   -41     -     -    34   -99     -   167    99     -     - |
 SUTM |    -5    10     -     -   -11     -   -25     -     -     - |
 SUWN |     -    11     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -26     -   -68   106     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -99    51  -135   221   -32     -    24     -     -     - |
 TAH1 |    62     -     -     -   -96     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     -  -177     -     -   143     -     - |
 THTI |     -    52     -     -   -98     -   -46     -     -     - |
 THU3 |   -54    46     -     -    22     -    21   -21     -     - |
 TIDB |   -38    27     -     -     8     -    24     -     -     - |
 TIXI |    17     -     -     -   -27     -   252     -     -     - |
 TLSE |     -   109  -118     -   -66     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   -27    43     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -81     -   -25   101    43     -   -23     -     -     - |
 TRO1 |   -10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -12    44   -54     -    37     -    48   -30     -     - |
 TWTF |     4     4   -64     -   -25     -    13    70     -     - |
 UNBJ |     -     -     -     0     1     -     -     -     -     - |
 USN3 |    30    27   -83     -     -     -    -2     -     -     - |
 USNO |   -38  -142   293    18     -     -  -119     -     -     - |
 USUD |     -    -1     -     -     2     -     -     -     -     - |
 VESL |  -327     -     -   -36   572     -   239     -     -     - |
 VILL |     -    11     -    56   -83     -    -5     -     -     - |
 WAB2 |    78     -   -83     -   -24     -     -     -     -     - |
 WDC3 |    17     -     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 WEL1 |     -     -   137     -  -161     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    35     -     -   -66     -   -36     -     -     - |
 WHIT |   -57    93     -   -50   -28     -    26     -     -     - |
 WILL |   -69    52     -     -     -     -   -29     9     -     - |
 WROC |   -94   194  -184     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   148    66  -149     -   -50     -    67  -103     -     - |
 WTZA |    62     -   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    -7   185  -222    92   -81     -    54   -78     -     - |
 WUHN |     -     -     -    25   -28     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   210  -237     -     -     -     -     - |
 YAKT |     8    94     -     -  -189     -   100     -     -     - |
 YAR2 |   -98    81     -     -     X     -    96     -     -     - |
 YELL |   156     X  -390   104    99     -   110     -     -     - |
 YIBL |     -     -  -411   343    95     -     -     -     -     - |
 YSSK |   114     -     -   -45  -127     -   -16     -     -     - |
 ZIMM |    19     -  -128     -    44     -     -    62     -     - |
 ZWE2 |    28     -     -     -   -91     -    15    38     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    20    17    15    15    64   183    26    16   987     - | 2880    329
    3 |    33    14    31    16    29    97    16    15  4323     - | 2880   2696
    4 |     X    28    45     X    29   130    39    27  1170     - | 2760    794
    5 |    18    17    22    44    42   127    48    42  3439     - | 2880   1535
    6 |    32    14    31    22    26    88    20    19  2138     - | 2880    962
    7 |    14    14    14    48     X   123    42    39  1673     - | 2880    254
    8 |    15    15    24    34     X   144    32    31  2521     - | 2880   1500
    9 |     X    12    18     X    22   176    24    34  2767     - | 2763   1995
   10 |    14    14    17    36    34    70    36    39  3661     - | 2880   3273
   11 |    24    12    32    13    22   131    17    21  1267     - | 2880    429
   12 |    21    22    15    21    22   112    30    22  1496     - | 2880    223
   13 |    15    16    17    46    42   124    44    41  5084     - | 2880    332
   14 |    32    19    50    19    17   109    24    16   599     - | 2880    156
   15 |    22    19    22    57    58    78    56    55   851     - | 2880    245
   16 |    17    12    20    25    20    97    35    22   820     - | 2880    212
   17 |    13    15    14    16    10   114    36    15  2101     - | 2880    222
   18 |    11    15    17    34    30    89    39    33   684     - | 2880    291
   19 |    25    20    16    31    33    97    38    32   726     - | 2880    175
   20 |    27    25     X    55    53   100    54    53   853     - | 2880    275
   21 |    29    29    25    35    56   211    39    32   857     - | 2880    367
   22 |    23    15    27    28    28    91    33    29  3340     - | 2880    321
   23 |    17    25    28    19    12    95    16    14  1358     - | 2880    299
   24 |     X    14    22     X    25   139    27    33  5533     - | 2742   3925
   25 |     X    15    23     X    27   103    73    36  3095     - | 2761    364
   26 |    16    16    26    35    35    70    33    34  1275     - | 2880    832
   27 |     X    10    15     X    20   126    91    22  5445     - | 2758   4154
   28 |    11    13    14    13    21    92    36    14  4784     - | 2880    469
   29 |    17    18    24    44    52   120    52    47  2429     - | 2880    208
   30 |    18    18    21    37    35    83    37    35  2102     - | 2880   1082
   31 |    17    16    23    36    49   128    36    39  2158     - | 2880    268
   32 |    50    19    89    32    38    99    36    28  1913     - | 2880    849
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    13     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288  12069
 ADE1 |    17     -    20     -    18     -     -     -     -     - |  288    367
 ADIS |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     -    12    18     -     -     -     -     -     -     - |  287   4082
 ALGO |     -    12    18    15    39     -    17    11     -     - |  288     49
 ALRT |    12     -     -     -    19     -    14     -     -     - |  288   5808
 AMC2 |    15     -    20    11    19     -     9    13     -     - |  288     23
 ANKR |     -     -     -     8    12     -     -     9     -     - |  288    >>>
 AREQ |    16    15     -     -    34     -    16     -     -     - |  272   9119
 ARTU |    16     -     -    13    13     -    19     -     -     - |  288  11722
 AUCK |    14     -    27     -    31     -    17     -     -     - |  287   5069
 BAN2 |     -    17    20     -    23     -     -     -     -     - |  288   2482
 BARH |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  288   4281
 BHR1 |    14     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288    513
 BJFS |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  286  10706
 BOGT |     -     -     -    17    21     -    21    17     -     - |  288   7397
 BOR1 |    18     -    17     -    23     -    12    20     -     - |  288   3880
 BREW |     -    13    21     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 BRFT |    19     -     -     -    38     -     -    23     -     - |  288     36
 BRMU |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    16    10    13     -    15     -    10     9     -     - |  288     31
 BUE1 |    19     -    36     -    40     -     -     -     -     - |  288    326
 CAGL |     -     -     -     -    12     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    10     -     -    11    16     -    20     -     -     - |  288   7962
 CEDU |    18     -    28    17    16     -    18     -     -     - |  288    191
 CHAT |    16     -     -     9    25     -    25     -     -     - |  287  10697
 CHPI |     -     -     -    31    35     -     -     -     -     - |  284   9484
 CHUR |    17    24    27     -    16     -     8     8     -     - |  288    413
 COCO |    14     -     -    11    13     -    18    13     -     - |  288  16340
 CONZ |     -     -     -    31    66     -     -    27     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    13    48    13    22     -    13    19     -     - |  288     79
 DAEJ |    21    16    33    10    20     -    17    13     -     - |  288   6201
 DARW |     -     -    31    37    48     -    55     -     -     - |  226   5134
 DAV1 |    18     -     -    24    58     -     -     -     -     - |  288   8967
 DGAR |     -     -     -    15    17     -    26     -     -     - |  287  12359
 DRAO |    13    13    15    10     -     -    12     -     -     - |  288   1740
 EIL1 |    10     -    17     -    17     -     -     -     -     - |  288    831
 FAA1 |     -     -     -    53    60     -     -     -     -     - |    3  11214
 FAIR |     -    27     -     -    18     -    24    31     -     - |  288   7355
 GLPS |    25     -     -    10    33     -    12    15     -     - |  288   9335
 GLSV |     8     -     -     -    13     -    23     -     -     - |  288   5851
 GMAS |     -    10    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   1854
 GMSD |     -     -    19     -    22     -     -     -     -     - |  288   1116
 GODE |     -    16     -     -    29     -    31     -     -     - |  288    >>>
 GOLD |     -     -     -     -    10     -    16     8     -     - |  288  11571
 GRAS |    15     -     -     -    13     -    10    12     -     - |  288   6747
 GRAZ |    17    25    19     -    12     -    13     -     -     - |  288   3565
 GUAM |     -     -     -    36    39     -    22    16     -     - |  288  16378
 GUAO |     -     -    15    10     -     -     -    10     -     - |  288    233
 HARB |    22    21    22     -    20     -    21    17     -     - |  288    923
 HLFX |     -    12     -     -     -     -    16    18     -     - |  288  21886
 HOB2 |    27    39    37    20    22     -    18    21     -     - |  288     66
 HOFN |     -     -     -    22    25     -    35     -     -     - |  267    >>>
 HOLM |    10     -     -    15    12     -     -     -     -     - |  288   6213
 HRAO |     -     -    22    18    20     -    18     -     -     - |  288     41
 HRM1 |    16     -    23     -    35     -     -     -     -     - |  288    331
 HYDE |    18     -    21    13    13     -    15    13     -     - |  288   4176
 IENG |    15    18    23     -     -     -    14     -     -     - |  288     31
 IISC |    13     -     -     -    14     -    16    11     -     - |  288  24030
 IRKJ |     -     -    17    11     -     -     -    10     -     - |  288    366
 IRKT |     -    16    34     -    16     -    18     -     -     - |  288    217
 ISPA |    14     -     -    13    29     -    17    24     -     - |  288  10078
 JOZE |     -     7     -     -    12     -    11     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    27    31     -    28     -    11     -     -     - |  288   2673
 KARR |    17     -     -    11    24     -    22     -     -     - |  276  12528
 KERG |     -    12    15    14    29     -    15     -     -     - |  288   1085
 KHAJ |     -    12    19     -     -     -     -     -     -     - |  154     22
 KIRU |    18    15     -    15    25     -    15    13     -     - |  288  19483
 KIT3 |     -     -     -    10    14     -    14     8     -     - |  288  11834
 KOKB |    13    17    27     -    25     -    14    11     -     - |  288     50
 KOUC |     -     -    26     -    17     -     -    23     -     - |  288   4002
 KOUR |    23    13    50    20    14     -    29    21     -     - |  288    169
 KUNM |     -     -     -    16    18     -     -     -     -     - |  288  31329
 LAMA |     8     -    10     -     -     -    34     -     -     - |  287   4611
 LHAZ |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 LPGS |     -    12     -    32    39     -    22    12     -     - |  288  17514
 MAC1 |     -     -    24    23    15     -     -     -     -     - |  264   4903
 MADR |     -     -     -     -    15     -     -    12     -     - |  288  10093
 MAL2 |     9     -     -    15    20     -    20     -     -     - |  288   5794
 MANA |     -     -     -    40    45     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAR6 |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2972
 MAS1 |    17    11    28     9    15     -     9    11     -     - |  288   2656
 MATE |     -     9    13     -    10     -    17     -     -     - |  288     94
 MBAR |    17     -     -     -    20     -    19    16     -     - |  288  11516
 MCM4 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   6881
 MDO1 |    10    16    19    10    25     -     9    12     -     - |  288   5372
 MDVJ |    12     -    15    12     -     -     -     -     -     - |  288     62
 MEDI |     -     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    167
 MIZU |     8     X     -     -    12     -   110     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288  13569
 MOBS |    23     -    28     -     -     -     -    17     -     - |  288   4747
 MORP |     -     -    14     -     -     -     -    13     -     - |  287   4508
 NICO |    11     -    18     -    14     -    12    16     -     - |  288   3214
 NISU |    19    12    22     -    38     -    10     -     -     - |  288    162
 NKLG |     -     -     -    20    23     -     -     -     -     - |  287  25151
 NLIB |     -    30    18    14    17     -    12    14     -     - |  288     41
 NNOR |     -    11    18    12     -     -    16     -     -     - |  288    499
 NOT1 |     -     -    16    17     -     -    16     -     -     - |  288     87
 NOVM |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  284     53
 NRC1 |     -    14    30    11    32     -    14     -     -     - |  288     37
 NRIL |    33     -     -     X    26     -    18    22     -     - |  288   7454
 NRMD |    10     -     -    20    27     -     -     -     -     - |  288   4326
 NSSP |     -     -    11     -     -     -     -    10     -     - |  288   6063
 NTUS |    22     -    26    15    31     -    21    18     -     - |  288   3883
 NYA1 |    12     -    16     -    13     -     -     -     -     - |  288    126
 NYAL |     -     9    13     8    15     -     9     -     -     - |  288    131
 ONSA |    17    12    14     8    14     -     7     -     -     - |  288     31
 OPMT |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  287     25
 OSN1 |    15     -    27     -    31     -     -     -     -     - |  288    752
 OUS2 |     -     -    34     -    28     -     -    19     -     - |  288   2952
 PDEL |    16     -    13    18    20     -    20    10     -     - |  288   4521
 PERT |     -    28     -    32    16     -    17    24     -     - |  288  68448
 PETP |     -     -     -    86    97     -     -     -     -     - |  113   8599
 PETS |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  288   9183
 PIE1 |    10    22    17     -    32     -    17    11     -     - |  288     27
 PIMO |     -     -     -    19    24     -    11    10     -     - |  288  13517
 POL2 |    13     -     -     -     -     -    16    16     -     - |  288  13292
 PRDS |     -    12    28     -    19     -     -    11     -     - |  288    159
 PRE1 |    17     -    23     -    23     -     -     -     -     - |  288    737
 PTBB |    18    12    26     -     -     -    16     -     -     - |  288    272
 QAQ1 |     -    10     -    16    29     -    10    29     -     - |  288   6384
 QUI1 |    10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    443
 QUIN |     9     -    18    11     -     -     -    14     -     - |  288   5644
 RABT |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  288  12323
 RAMO |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  247  52128
 RBAY |     -     -     -     -    15     -     -    12     -     - |  288  21265
 RESO |     9     -     -     -    14     -    16     -     -     - |  288  12499
 REYK |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIGA |     -     -    15     -     -     -     -    14     -     - |  288   5121
 SANT |     -     -    21     -    25     -    18    19     -     - |  288   1312
 SCH2 |    17    12    19     9    21     -    10     -     -     - |  288   4466
 SCUB |    16     -     -    15    26     -     -     -     -     - |  288  13116
 SEY1 |     -     -     -    15    28     -    12    15     -     - |  288  12236
 SFER |     -     -    11     -    11     -     -     7     -     - |  288    378
 SHAO |    20     -     -     -    21     -    26    16     -     - |  288   7918
 SPT0 |    13    10     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     31
 SSIA |    13     -     -     -    26     -    22    18     -     - |  288   7151
 STJO |     -    13    20    13    22     -    11     8     -     - |  288     40
 SUTH |    16     -     -    20    12     -    13    10     -     - |  288  10593
 SUTM |    23    20     -     -    13     -    16     -     -     - |  288  13195
 SUWN |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   5134
 SYDN |    26     -    57    36     -     -     -     -     -     - |  288    339
 SYOG |    16    13    29    14    15     -    18     -     -     - |  288   1077
 TAH1 |    13     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    382
 TEHN |     -     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288   7157
 THTI |     -    11     -     -    20     -    29     -     -     - |  275  14590
 THU3 |    19    16     -     -    15     -    18    13     -     - |  288    >>>
 TIDB |    24    18     -     -    31     -    26     -     -     - |  288  10422
 TIXI |    13     -     -     -    21     -    29     -     -     - |  287   6997
 TLSE |     -     8    12     -     9     -     -     -     -     - |  288    446
 TNML |     -    18    28     -     -     -     -     -     -     - |  288   1831
 TOW2 |    18     -    38    31    40     -    23     -     -     - |  269   4656
 TRO1 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   7206
 TSKB |    20    12    31     -    41     -    17    11     -     - |  288    758
 TWTF |    24    24    40     -    21     -    22    15     -     - |  288     86
 UNBJ |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    17    30    48     -     -     -    10     -     -     - |  288     37
 USNO |    29    24    24    17     -     -    34     -     -     - |  285     45
 USUD |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     - |  288     45
 VESL |    29     -     -    14    47     -    30     -     -     - |  287    >>>
 VILL |     -    10     -    17    11     -     9     -     -     - |  288   7332
 WAB2 |     9     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  288     28
 WDC3 |    15     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  288     41
 WEL1 |     -     -    15     -    18     -     -     -     -     - |  288    488
 WES2 |     -    12     -     -    23     -    18     -     -     - |  288   6828
 WHIT |    51    20     -    72    17     -    13     -     -     - |  280   2290
 WILL |    11     9     -     -     -     -    11    11     -     - |  288  15476
 WROC |    13    15    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   3697
 WSRT |    18    18    28     -    16     -    13    15     -     - |  288     19
 WTZA |    24     -    32     -     -     -     -     -     -     - |  288    272
 WTZR |    13    16    22    25    15     -    14    18     -     - |  288     27
 WUHN |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  287  12916
 XMIS |     -     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288   4471
 YAKT |    12    28     -     -    55     -    15     -     -     - |  288   8923
 YAR2 |    16    13     -     -     X     -    63     -     -     - |  288   9431
 YELL |    13     X    18    11    22     -    16     -     -     - |  288     38
 YIBL |     -     -    21    11    20     -     -     -     -     - |  288   4620
 YSSK |    12     -     -     8    17     -    27     -     -     - |  287  10345
 ZIMM |    14     -    17     -    10     -     -    12     -     - |  288   4286
 ZWE2 |    37     -     -     -    53     -    63    83     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    22    17    28    24    26   118    27    23  2712     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   FAA1  | 1504-6  0:40:00 |       32070
esa |   HOLM  | 1504-6  6:30:00 |        1283
esa |   NRIL  | 1504-6 18:10:00 |        4875
mit |   YELL  | 1504-6  6:20:00 |         747
mit |     32  | 1504-6 14:26:30 |       -1440
mit |     20  | 1504-6 14:59:30 |         542
mit |     20  | 1504-6 15:02:30 |        -561
mit |     20  | 1504-6 15:05:00 |         517
mit |     20  | 1504-6 15:09:00 |        -548
mit |     20  | 1504-6 15:16:00 |         546
mit |     20  | 1504-6 15:21:30 |        -573
mit |   DARW  | 1504-6 21:05:00 |        1287



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.92   | 3.48e-14  6.38e-15  1.00e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.25   | 2.68e-14  4.64e-15  1.31e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    8.55   | 2.81e-14  4.01e-15  1.89e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    8.44   | 2.76e-14  3.88e-15  9.59e-16 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.23   | 4.52e-14  5.81e-15  1.21e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.59   | 4.04e-14  8.09e-15  1.16e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.02   | 3.72e-14  1.09e-14  2.49e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.63   | 2.98e-14  6.31e-15  2.88e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    4.10   | 4.35e-14  9.22e-15  2.19e-15 |
 USNO |   285     0     0   143    3.89   | 3.98e-14  1.08e-14  1.78e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.56   | 2.98e-14  5.46e-15  7.66e-16 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.53   | 3.29e-14  5.40e-15  1.88e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.95   | 3.88e-14  1.34e-14  2.35e-15 |
 WDC3 |   288     0     0   288    2.92   | 6.33e-14  1.26e-14  2.85e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.29   | 2.09e-14  5.83e-15  2.04e-15 |
 NISU |   288     2     0   286    1.57   | 5.88e-14  1.20e-14  3.97e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.57   | 3.31e-14  1.51e-14  4.88e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.52   | 3.33e-14  8.07e-15  2.60e-15 |
 NOVM |   284     0     0   280    1.41   | 7.70e-14  9.42e-15  2.57e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.28   | 3.24e-14  1.40e-14  2.57e-15 |
 GODE |   288     2     0   286    1.24   | 6.20e-14  1.53e-14  9.53e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   287    1.19   | 3.82e-14  7.49e-15  2.07e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.12   | 4.64e-14  8.85e-15  5.82e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    1.11   | 5.89e-14  9.71e-15  2.37e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.99   | 3.65e-14  9.25e-15  1.09e-14 |
 MDVJ |   288     1     0   287    0.93   | 3.52e-14  5.68e-15  5.44e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.71   | 2.46e-14  6.11e-15  6.32e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.69   | 9.67e-14  1.09e-14  3.63e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.61   | 4.24e-14  1.47e-14  8.88e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.53   | 3.03e-14  6.11e-15  7.18e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.35   | 1.68e-13  2.10e-14  7.19e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.32   | 3.91e-14  1.91e-14  1.75e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.27   | 1.23e-13  1.34e-14  5.67e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.20   | 6.24e-14  1.71e-14  1.86e-14 |
 KHAJ |   154     0     0   147    0.20   | 4.19e-14  7.54e-15         - |
 MEDI |   288     0     0   288    0.17   | 4.32e-14  3.69e-14  1.40e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.16   | 4.58e-14  2.58e-14  2.69e-14 |
 PTBB |   288     0     0   235    0.12   | 2.61e-13  5.21e-14  3.02e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.09   | 6.16e-14  1.50e-14  1.06e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.23e-13  8.20e-14  3.19e-14 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.59e-13  8.15e-14  3.41e-14 |
 G25  |   277     0     0   275    0.05   | 2.37e-13  8.05e-14  3.02e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.21e-13  1.08e-13  2.86e-14 |
 GUAO |   288     0     0   288    0.05   | 6.07e-14  2.95e-14  3.08e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.04   | 3.86e-13  1.06e-13  2.37e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 4.49e-13  9.90e-14  2.18e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.04   | 3.79e-13  1.22e-13  5.03e-14 |
 BHR1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.96e-13  1.03e-13  4.62e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   288    0.03   | 3.26e-13  1.01e-13  3.02e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.33e-13  1.23e-13  6.01e-14 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.03   | 3.85e-13  1.34e-13  2.88e-14 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.03   | 4.04e-13  1.30e-13  2.63e-14 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.54e-13  1.08e-13  4.95e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.37e-13  1.37e-13  6.50e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.58e-13  1.02e-13  9.23e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 2.24e-13  9.08e-14  1.16e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.28e-13  1.53e-13  1.03e-13 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.91e-13  1.80e-13  5.40e-14 |
 OSN1 |   288     0     0   288    0.01   | 3.60e-13  4.63e-13  8.12e-14 |
 G04  |   279     0     0   277    0.01   | 4.34e-13  1.33e-13  9.32e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.09e-13  2.59e-13  1.23e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 8.06e-13  1.70e-13  7.92e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 9.21e-13  3.16e-13  6.34e-14 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  3.07e-13  8.24e-14 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 9.90e-13  2.81e-13  9.46e-14 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 5.41e-13  1.67e-13  1.60e-13 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.00   | 1.14e-12  3.45e-13  1.81e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.15e-12  3.00e-13  6.37e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.35e-13  6.62e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.52e-12  4.85e-13  1.36e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  4.16e-13  2.85e-13 |
 G09  |   279     0     0   277    0.00   | 1.32e-12  5.04e-13  1.49e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 3.73e-13  9.58e-14  1.06e-13 |
 WHIT |   280     0     0   279    0.00   | 5.19e-13  1.63e-13  1.62e-13 |
 G13  |   288     1     6     4    0.00   | 6.86e-13  1.19e-13  2.92e-14 |
 MAR6 |   288     0     2    95    0.00   | 2.56e-13  7.56e-14  1.70e-13 |
 CHUR |   288     1     2    93    0.00   | 3.36e-13  1.07e-13  3.96e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.11e-14  4.50e-15  2.04e-15 |
 FAA1 |     3     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   276     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.34e-13  3.41e-13 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   113     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     1     0    0.00   | 4.64e-13  6.84e-13  1.91e-12 |
 MORP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     5     0    0.00   | 6.10e-13  6.25e-14  3.05e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  5.62e-14  2.18e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.06e-13  7.02e-14  2.77e-14 |
 G24  |   279     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  5.18e-13  4.22e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.19e-13  5.95e-14  2.63e-14 |
 G22  |   288     6     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.94e-13  6.82e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.14e-12  1.50e-13  3.05e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.91e-13  9.74e-14  2.41e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  6.32e-14  1.54e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  6.97e-14  3.24e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.92e-13  6.81e-14  1.94e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.53e-13  5.85e-14  2.16e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.85e-13  7.56e-14  2.75e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.65e-13  5.91e-14  1.66e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.59e-13  6.27e-14  1.60e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.87e-13  7.04e-14  5.09e-14 |
 G07  |   288     0     5     0    0.00   | 6.14e-13  7.00e-14  1.44e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.39e-13  1.75e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  6.84e-14  2.43e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.04e-13  2.14e-14  3.79e-15 |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     1     0     0    0.00   | 2.63e-13  9.18e-14  6.11e-14 |
 THTI |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 7.11e-13  9.40e-13  3.56e-13 |
 RIGA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.53e-13  1.85e-13  2.16e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.12e-12  9.71e-14  4.89e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.05e-13  4.68e-13  3.12e-13 |
 MANA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  4.99e-13  2.29e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.00e-13  3.93e-13  1.61e-12 |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   | 1.83e-13  4.11e-14  1.60e-14 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   288     0     3     0    0.00   | 1.01e-13  1.38e-14  2.45e-15 |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   | 3.48e-13  1.17e-13  1.52e-13 |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.19e-17  2.63e-16  1.58e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WAB2      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
