
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1509   Day: 4   MJD: 54811                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 113074     25   -1160     577     14     14     14    112    124     60   26.06
 emr |  2880     0 104663   4967    -393    3288     21     21     20    262    287    114   18.40
 mit |  2880     0 109486   3680    -971    1472     21     21     20    136    147     90   17.81
 esa |   288     0  34191     91    3858   -1505     19     28     16     99    128     87   13.98
 gfz |   288     0  51603   2469    -867    1382     24     34     22    128    168    120   10.47
 grg |    96     0   2809      0   -1174     559    108    108      0    394    394      0    0.00
 igr |   288     0  38521     80    5325    4044     24     32     22     80     72     83    0.00
 jpl |   288     0  28248    921     870    3039     21     29     17    103    131     88   13.28
 ngs |    96     0   2809      0   -1052     478   2397   2397      0   4536   4536      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -37     2    51    76   -30   118    34   -50  1636     - |
    3 |  -105   299  -155    15    10  -212    84   -31 -3339     - |
    4 |    90  -193    55   115    47   -34   -63    13 -1575     - |
    5 |  -195   418  -122   -17  -320   -35    24   -58 -6186     - |
    6 |    16    75  -106   112   -14  -114    64   -44 -2940     - |
    7 |   190  -351    69    -7     X    71   -37   212  2901     - |
    8 |   -93   136     X   -57     2   -18    11     X   297     - |
    9 |    10   155  -176    96    19   110    27    -3 -3969     - |
   10 |  -274   568  -139   -49  -218   -13    28  -104 -3816     - |
   11 |   -18   -89   106   117   137    25   -55   -66  4263     - |
   12 |   108  -399   251    25    18   285   -64    -6   907     - |
   14 |    35    71  -134   107    30   174    71   -16  4085     - |
   15 |   187  -434   153    72    61   182   -35   174  1600     - |
   16 |  -142   263   -49  -159    22  -283    21   -51  5148     - |
   17 |   118  -401   237  -146   -42  -378  -125   253 -3120     - |
   18 |  -150   181    63  -228  -170  -196   -19   -33  4443     - |
   19 |  -153   363  -121    71  -176  -317    65  -339  1202     - |
   20 |  -156   344  -114  -140   103  -185    -9   -79  4944     - |
   21 |   -64     X   106  -187     X   -54    55    32  4448     - |
   22 |    -9    -9    12   113   114   141    45   -41  3216     - |
   23 |    11  -240   214    18   312   224   -36   -26  1627     - |
   24 |   -34   197  -146    22  -120     7    35   -46 -6308     - |
   25 |    38    76  -159    23   355    50    51    25  1819     - |
   26 |   106  -123   -46   165    20   206     7    61   978     - |
   27 |    83   177  -310   -31    39    79   129    70 -6681     - |
   28 |   -92    91    51    89  -138   235    16  -121  3239     - |
   29 |   207  -386   105  -246     X  -300  -204   141  -326     - |
   30 |   188  -331    60    74   -22   121   -57    19 -8354     - |
   31 |   115  -419   260   -43     X    98   -62   111   744     - |
   32 |    16     X   -23     X     X   279     6     X -3291     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADE1 |    16     -   -11     -   -21     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -    18   -23     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -  -155   161     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    86    44   -75  -190     -   -95    51     -     - |
 ALIC |     -     -    60    77  -212     -     -     -     -     - |
 ALRT |   -11     -     -     -    29     -    -4     -     -     - |
 AMC2 |    19     -    30    44  -132     -    50   -19     -     - |
 ANKR |     -     -     -    91   -32     -     -   -70     -     - |
 AREQ |   -10   -31     -   104   -41     -   -13   -15     -     - |
 ARTU |    34     -     -    54  -160     -    -2     1     -     - |
 AUCK |     9     -  -146   105    87     -    -1     -     -     - |
 BAKO |    50     -   -48     -    68     -     -   -87     -     - |
 BAN2 |     -  -301     -     -   529     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   -26    35     -     -     -     -     - |
 BHR1 |   -33     -    -6   107   -50     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -    51   -68     -    45     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   109  -139     -    60    -5     -     - |
 BOR1 |   -71     -     X     -   177     -   107     X     -     - |
 BRAZ |     -     -  -138     -   235     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -25    26     -     -     -  -104     -     -     - |
 BRFT |    -6     -     -     -   -35     -    -9    39     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -12    16     -     -     -     -     - |
 BRUS |    36    60  -127     -   -13     -    35    27     -     - |
 BUE1 |    49     -   -35     -   -61     -     -     -     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -   -62     -     -    49     -     - |
 CHAT |   -18     -     -    82   -65     -    21     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   128    -5     -     -  -128     -     - |
 CHUR |    19   110    79  -102  -147     -   -11   -71     -     - |
 COCO |    -2     -     -    96  -122     -    -3     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -    54   -72     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -17    44    87   -68     -   -11   -74     -     - |
 DAEJ |    49     -   198  -179  -220     -  -327     -     -     - |
 DARW |     -     -   -96   122     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    15     -     -    49   -16     -     - |
 DRAO |  -171    81   146    27     -     -   -24     -     -     - |
 EIL1 |   -33     -   110     -  -104     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -     -   128  -171     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -38     -     -    78   -35     -    84    20     -     - |
 GLSV |     8     -     -     -   -20     -   -14     -     -     - |
 GMAS |     -   169  -174     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -27     -    46     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -21    75     -   -91     -   -47     -     -     - |
 GODZ |     -     -    -9    12     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    60     -     -     -   -79     -    96   -55     -     - |
 GRAZ |  -236   394  -177     -   194     -   125     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   100   -89     -   -14   -37     -     - |
 GUAO |     -     -   -53     7     -     -     -    64     -     - |
 GUAT |  -121     -     -     -   106     -     -   154     -     - |
 HARB |   -64    48   -93     -   295     -   -50     -     -     - |
 HLFX |     -    68     -     -     -     -    56   -94     -     - |
 HOB2 |     -     -  -148     -   251     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -    78  -104     -   -21     -     -     - |
 HOLM |    41     -     -   116  -124     -     -  -105     -     - |
 HRAO |     -     -   -25   115  -110     -    12     -     -     - |
 HRM1 |    21     -   -63     -    56     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -41     -     X    77     X     -  -285     X     -     - |
 IENG |    24   123  -161     -     -     -    45     -     -     - |
 IISC |    22     -     -     -   -55     -    47     -     -     - |
 INVK |    31     -     -     -   -78     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -11    14     -     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    50   -52     -     X     -  -445     -     -     - |
 ISPA |   -27     -     -    90    21     -    44   -57     -     - |
 JOZE |     -    48     -     -   -84     -   -33     -     -     - |
 JPLM |     -    80     -     -  -141     -    -3     -     -     - |
 KARR |    99     -     -    -6  -239     -   -49     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -    58     -    31   -45     -     - |
 KERG |     -    80  -110   106   -96     -    34     -     -     - |
 KHAJ |     -   -57   159  -108     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -33    27     -    81   -74     -    -1     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   122  -242     -   -21    62     -     - |
 KOKB |     -    45     X     -   -79     -    -4     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -     -   161     -     -  -127     -     - |
 KOUR |     2    21    21   115  -198     -   -89   -25     -     - |
 KUNM |     -     -     -    13   -17     -     -     -     -     - |
 LAMA |    70     -  -102     -     -     -   179     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    92  -123     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    -3     -    40   -57     -   -47     7     -     - |
 MAC1 |    41     -    18   -23  -101     -    -8     -     -     - |
 MADR |     -     -     -     -  -126     -     -    99     -     - |
 MAL2 |   -13     -     -    95   -93     -    36     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   103  -137     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   135  -139     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |    -1    71    35    76  -175     -   -15   -84     -     - |
 MATE |   -17   187   -81     -   -75     -    75   -59     -     - |
 MAW1 |    13     -   -53     -    59     -     -     -     -     - |
 MBAR |    32     -     -     -  -140     -    61    47     -     - |
 MCM4 |     -   -90     -   129   -14     -   -47     -     -     - |
 MDO1 |   -47    39     -    -7  -105     -     8   128     -     - |
 MDVJ |     9     -    40   -67     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -   112  -116     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    43     X     -     -  -107     -    51     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -    20   -57     -     2    24     -     - |
 MOBS |     -     -   -45    57     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -    15     -     -     -     -   -19     -     - |
 NANO |   -31     -     -     -    47     -     -    24     -     - |
 NICO |     5     -   -51     -    74     -   166     -     -     - |
 NISU |   -59   165   -48     -   -64     -    -2     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -52    69     -    36     -     -     - |
 NLIB |   -73    74   -47   237   -46     -    66  -110     -     - |
 NNOR |     -   -32   -49   105     -     -   -18     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -    22   -30     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    77    18    32  -209     -   -30     -     -     - |
 NRIL |     5     -     -    40   -81     -   -58    11     -     - |
 NRMD |   -22     -     -    50   -12     -     -     -     -     - |
 NSSP |   -26     -     -     -     -     -     -    51     -     - |
 NTUS |   -36     -   -17   119    63     -    81   -82     -     - |
 NYA1 |    22     -    73     -  -179     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -    36   -46   121  -167     -   -46    16     -     - |
 ONSA |   -96    98   -57   133   -65     -    52    43     -     - |
 OPMT |    28     -     -     -   -70     -     -     -     -     - |
 OSN1 |    20     -    57     -  -146     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -39    50   -36     -     -    28     -     - |
 PDEL |     4     -   -31    43    14     -   131   -23     -     - |
 PERT |     -  -124     -    82   -32     -   -42   110     -     - |
 PETP |    19     -     -    44  -105     -   -53     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -19     -     -    15     -     - |
 PIE1 |     -   124    50     -  -203     -    -6   -80     -     - |
 PIMO |     -     -     -    61   -23     -     8   -47     -     - |
 POL2 |    18     -     -     -     -     -    86   -34     -     - |
 PRDS |     -    35    50     -  -182     -   -73    27     -     - |
 PRE1 |   -31     -    37     -    15     -     -     -     -     - |
 PTBB |     0    36   -38     -     -     -    -4     -     -     - |
 QAQ1 |   -33    75     -    21    -5     -    17   -57     -     - |
 QUI1 |    17     -     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -   -31    41     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -63     -     -   110   -14     -     -    19     -     - |
 RCMN |     -     -     -    46   -61     -     -     -     -     - |
 RESO |    34     -     -     -   -84     -    -5     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    31   -42     -    72     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    34   -45     -     -     -     -     - |
 SANT |   -58     -    53     -  -110     -   -51   129     -     - |
 SCH2 |  -195   127   123   -56   110     -    32    14     -     - |
 SCUB |     -     -     -    64   -86     -    72     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    91    32     -    12  -120     -     - |
 SFER |     -     -    22     -   -37     -     -     -     -     - |
 SHAO |    12     -     -     -  -114     -    42    65     -     - |
 SPT0 |   -46    66     -     -     -     -    53     -     -     - |
 SSIA |  -113     -     -     -   281     -   172     -     -     - |
 STJO |     -    79    13     -  -161     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -12     -     -    64  -126     -    35    55     -     - |
 SUTM |   -73   124     -     -   -37     -     3     -     -     - |
 SUWN |     -   125     -     -   166     -     -  -304     -     - |
 SYDN |    28     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -65   170    20    90   -37     -   -15  -201     -     - |
 TAH1 |    64     -     -     -  -160     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    63     -     -  -111     -   -10     -     -     - |
 THU3 |   -63    54     -     -    31     -    32    25     -     - |
 TIDB |    21    -3     -     -   -38     -    10    -8     -     - |
 TIXI |     0     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -    77   -90     -    17     -     -     -     -     - |
 TNML |     -   -40    41     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -73     -    38    53    46     -     7     -     -     - |
 TRO1 |    21     -     -     -     3     -     -   -43     -     - |
 TSKB |    29   -41   102     -   -15     -    27  -126     -     - |
 TWTF |   -40    30    58     -    -6     -   -27   -36     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -    -1     -    82     1     -     - |
 UNBJ |     -     -     -   -22    29     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    19   -25     -    26     -     -     - |
 USN3 |   -56    39    42     -     -     -   -27     -     -     - |
 USNO |   -40    -8    33    43     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -    -3     -     -     4     -    77     -     -     - |
 VILL |     -   -18     -    85   -82     -   -19     -     -     - |
 WAB2 |    -7     -    17     -   -12     -     -     -     -     - |
 WDC3 |     1     -     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 WEL1 |     -     -    57     -   -96     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    72     -     -  -126     -   -36     -     -     - |
 WHIT |   -95   120     -    20     X     -    95     -     -     - |
 WILL |   -35    50     -     -     -     -  -178     -     -     - |
 WROC |     -   117  -121     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   145    24  -125     -  -190     -    13     -     -     - |
 WTZA |    -9     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    45   163  -238    72   -93     -    35     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    21   -28     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   171  -229     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   183     -  -138  -141     -    98     -     -     - |
 YAR2 |   -58    57     -     -    45     -    40     -     -     - |
 YEBE |     -   221  -228     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |   -40   104    51    -8   -45     -    11   -90     -     - |
 YKRO |   -39     -     -    35   -43     -    17    73     -     - |
 YSSK |    -6     -     -    62   -68     -    -6     -     -     - |
 ZIMM |    -3     -   -40     -    75     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -24     -     -     -  -106     -     1   130     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   mit   esa   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |     8    18    20    10    17   115    21     8  1037     - | 2880    147
    3 |    13    17    21    13    21   101    17    14  3178     - | 2880   2578
    4 |     9    15    15    27    27    61    27    25  1322     - | 2880    869
    5 |    15    20    23    40    50    75    39    39  4341     - | 2880   2222
    6 |    10    20    23    19    13   107    19    15  1276     - | 2880    634
    7 |    14    26    20    32     X   117    34    30   998     - | 2880    243
    8 |    12    17     X    26    29   139    25     X  2084     - | 2751   1462
    9 |    18    32    15    24    32    67    24    31  5593     - | 2880   3057
   10 |    18    20    19    48    45   137    48    43  2887     - | 2880   1912
   11 |    13    20    14    25    26   178    30    24   682     - | 2880    414
   12 |    10    14    11    12    30   132    22    12   577     - | 2880    312
   14 |    11    18    14    19    17    89    25    19   655     - | 2880    228
   15 |    11    20    19    43    39    86    46    37   792     - | 2880    231
   16 |    10    20    18    26    26    50    34    27   822     - | 2880    310
   17 |    10    15    10    17    25    56    27    14  2661     - | 2880    249
   18 |    14    24    22    50    74    95    50    50  1173     - | 2880    305
   19 |    13    22    19    48    53    80    57    51   472     - | 2880    229
   20 |    16    26    40    28    41   168    37    26   468     - | 2880    252
   21 |    22     X    36    33     X   168    40    56   889     - | 2820    372
   22 |    15    22    12    21    27   104    25    21  1454     - | 2880    376
   23 |    13    15    15    32    37   112    34    30   654     - | 2880    317
   24 |    10    17    20    17    20    88    17    17  3557     - | 2880   4242
   25 |    16    32    20    41    43   119    44    41  3722     - | 2880   1022
   26 |    13    18    19    32    37    57    32    32  1504     - | 2880    675
   27 |    10    30    21    13    25    88    20    22  5584     - | 2880   5241
   28 |    21    21    25    20    27    96    31    21  1334     - | 2880    176
   29 |    16    16    19    19     X    72    22    19  1098     - | 2880    179
   30 |    13    18    21    13    24    79    16    13  3662     - | 2880   1836
   31 |    11    24    18    19     X   112    24    14   616     - | 2880    333
   32 |    28     X    41     X     X   232    18     X   670     - | 1845    493
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADE1 |    15     -    29     -    28     -     -     -     -     - |  288    330
 ADIS |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  240    >>>
 ALBH |     -    15    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   4154
 ALGO |     -    13    10    10    23     -     8    10     -     - |  288    197
 ALIC |     -     -    31    28    36     -     -     -     -     - |  288   4773
 ALRT |     5     -     -     -    12     -    15     -     -     - |  288   6609
 AMC2 |    15     -    31    13     9     -    20    12     -     - |  288     30
 ANKR |     -     -     -     7    10     -     -     6     -     - |  288    >>>
 AREQ |    12    17     -     9    10     -    10    12     -     - |  288   7997
 ARTU |     9     -     -     8    15     -     9     8     -     - |  288  11588
 AUCK |    10     -    18    26    57     -    22     -     -     - |  287   6197
 BAKO |    12     -    19     -    20     -     -    15     -     - |  288   3358
 BAN2 |     -    11     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  11394
 BARH |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  288   4336
 BHR1 |     7     -    21    22    12     -     -     -     -     - |  288    549
 BJFS |     -     -     -     8    10     -    15     -     -     - |  287  10952
 BOGT |     -     -     -    11    20     -    18    14     -     - |  288  10329
 BOR1 |    12     -     X     -    30     -    16     X     -     - |  286   3484
 BRAZ |     -     -    14     -    23     -     -     -     -     - |  288   3988
 BREW |     -    13    13     -     -     -    15     -     -     - |  288     57
 BRFT |    11     -     -     -    20     -    19    14     -     - |  288     85
 BRMU |     -     -     -    14    19     -     -     -     -     - |  287    >>>
 BRUS |    11    18    19     -    21     -     9    10     -     - |  288     33
 BUE1 |    14     -    23     -    17     -     -     -     -     - |  288    293
 CAGL |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CHAT |    12     -     -    15    18     -    19     -     -     - |  287  10974
 CHPI |     -     -     -    12    18     -     -    12     -     - |  288  14130
 CHUR |    13    13    14    10     9     -     6     8     -     - |  288   3694
 COCO |    11     -     -    15    28     -    19     -     -     - |  288  15929
 CONZ |     -     -     -    14    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    15    19    17    22     -    14    13     -     - |  288     81
 DAEJ |     6     -    23     9    25     -    37     -     -     - |  287   4836
 DARW |     -     -    12    15     X     -     -     -     -     - |  231   4052
 DGAR |     -     -     -    15     -     -    27    15     -     - |  287  10749
 DRAO |     9    18    19    10     -     -     8     -     -     - |  288   2143
 EIL1 |    16     -    17     -    18     -     -     -     -     - |  288    482
 FAA1 |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  282   5641
 GLPS |    14     -     -    15    18     -    24    12     -     - |  288   9055
 GLSV |     7     -     -     -    17     -    14     -     -     - |  288   5792
 GMAS |     -    21    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   1147
 GMSD |     -     -    25     -    42     -     -     -     -     - |  283   1252
 GODE |     -    11    12     -     9     -    13     -     -     - |  288    123
 GODZ |     -     -    14    18     -     -     -     -     -     - |  288    194
 GOLD |     7     -     -     -    14     -    20    10     -     - |  288  14484
 GRAZ |    14    21    18     -    22     -    15     -     -     - |  288   3169
 GUAM |     -     -     -    19    35     -    23    25     -     - |  288  10912
 GUAO |     -     -    14    10     -     -     -    14     -     - |  288    302
 GUAT |     8     -     -     -    15     -     -     9     -     - |  288   4771
 HARB |    21    40    22     -    25     -    18     -     -     - |  288   2043
 HLFX |     -     8     -     -     -     -    12    11     -     - |  288  27341
 HOB2 |     -     -    15     -    25     -     -     -     -     - |  287     82
 HOFN |     -     -     -    18    25     -    26     -     -     - |  170    >>>
 HOLM |     8     -     -    14    10     -     -    10     -     - |  288   7389
 HRAO |     -     -    16    11    29     -    32     -     -     - |  288     46
 HRM1 |     9     -    12     -    11     -     -     -     -     - |  288    335
 HYDE |    17     -     X    32     X     -    17     X     -     - |  288   3752
 IENG |    13    20    22     -     -     -    16     -     -     - |  288     48
 IISC |    11     -     -     -    27     -    17     -     -     - |  288  21424
 INVK |     9     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   5792
 IRKJ |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288    279
 IRKT |     -    32    33     -     X     -    17     -     -     - |  287    181
 ISPA |    20     -     -    32    18     -    28    15     -     - |  288  11879
 JOZE |     -    12     -     -    22     -    12     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    16     -     -    28     -    10     -     -     - |  288   7678
 KARR |     8     -     -    13    24     -    18     -     -     - |  288  10803
 KELY |     -     -     -     -     8     -    14     6     -     - |  288   7688
 KERG |     -    16    34    16    37     -    11     -     -     - |  288    979
 KHAJ |     -    26    27    11     -     -     -     -     -     - |  276    136
 KIRU |    11    14     -    17    18     -    18     -     -     - |  288   1679
 KIT3 |     -     -     -     7    12     -    14     8     -     - |  288  12699
 KOKB |     -    17     X     -    29     -    67     -     -     - |  288    184
 KOUC |     -     -     -     -    24     -     -    19     -     - |  288   6247
 KOUR |    12    18    43    31    27     -    23    36     -     - |  288    133
 KUNM |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  288  30030
 LAMA |    10     -    15     -     -     -    18     -     -     - |  287   3147
 LHAZ |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 LPGS |     -    11     -    15    36     -    13    15     -     - |  288  16322
 MAC1 |    14     -    21    10    17     -    23     -     -     - |  288   6191
 MADR |     -     -     -     -    29     -     -    23     -     - |  288   9696
 MAL2 |     9     -     -    10    19     -    20     -     -     - |  288   5810
 MANA |     -     -     -    14    19     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MAR6 |     -    16    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   1401
 MAS1 |    14    20    12    21    29     -     6    12     -     - |  288   3352
 MATE |    15    15    13     -    18     -    13    18     -     - |  288     99
 MAW1 |    18     -    26     -    12     -     -     -     -     - |  288   4640
 MBAR |    11     -     -     -    25     -    17    18     -     - |  288   8769
 MCM4 |     -    16     -    11    17     -    17     -     -     - |  288   7133
 MDO1 |    10    22     -    11    10     -    13     8     -     - |  288   9007
 MDVJ |     6     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  288     18
 MEDI |     -    21    22     -     -     -     -     -     -     - |  288    178
 MIZU |     9     X     -     -    23     -    69     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -     9    13     -    18     8     -     - |  288   9846
 MOBS |     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  287   3846
 MORP |     -     -    12     -     -     -     -    15     -     - |  287   3076
 NANO |     6     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  288   3841
 NICO |     5     -    12     -    19     -    15     -     -     - |  288   3025
 NISU |    15    21    18     -    13     -    12     -     -     - |  288     15
 NKLG |     -     -     -    19    26     -    23     -     -     - |  287  43016
 NLIB |     9    17    16    12    12     -    16    11     -     - |  288     23
 NNOR |     -    19    17    19     -     -    10     -     -     - |  287    309
 NOVM |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  280     44
 NRC1 |     -    15    15     9    12     -     9     -     -     - |  288     19
 NRIL |    11     -     -    10    10     -    34    11     -     - |  288   7070
 NRMD |    11     -     -    22    22     -     -     -     -     - |  288   6059
 NSSP |     7     -     -     -     -     -     -    14     -     - |  288   6304
 NTUS |    13     -    16    15    19     -    19    21     -     - |  288   3433
 NYA1 |     8     -    15     -    20     -     -     -     -     - |  288     61
 NYAL |     -    13     9    11    14     -    20     9     -     - |  288     60
 ONSA |    13    15    12    12    58     -    15    12     -     - |  288     12
 OPMT |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287     23
 OSN1 |    10     -    17     -    29     -     -     -     -     - |  288    657
 OUS2 |     -     -    16    22    34     -     -    34     -     - |  288   3562
 PDEL |    10     -    15    13    20     -    13    12     -     - |  288   4373
 PERT |     -    43     -    24    19     -    15    26     -     - |  288   7767
 PETP |    11     -     -    16    19     -    18     -     -     - |  278   7985
 PETS |     -     -     -     -    13     -     -    10     -     - |  288   8109
 PIE1 |     -    18    14     -    15     -    14    13     -     - |  288     19
 PIMO |     -     -     -    16    30     -    18    12     -     - |  288  10852
 POL2 |    27     -     -     -     -     -    35    52     -     - |  287  12304
 PRDS |     -    18    14     -    16     -    20    16     -     - |  288    207
 PRE1 |    10     -    18     -    15     -     -     -     -     - |  288    696
 PTBB |    10    18    23     -     -     -    17     -     -     - |  288    294
 QAQ1 |    10    14     -    11    15     -    15    12     -     - |  288   8029
 QUI1 |    10     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  288    288
 RABT |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     - |  286  13158
 RAMO |     8     -     -     9    15     -     -    12     -     - |  288  55972
 RCMN |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  288   3371
 RESO |     7     -     -     -    16     -    15     -     -     - |  282   7559
 REYK |     -     -     -    10    13     -    48     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  288   8865
 SANT |    24     -    48     -    19     -    18    20     -     - |  288   1202
 SCH2 |    13    14    12    11     8     -    12    10     -     - |  288   6160
 SCUB |     -     -     -    13    17     -    17     -     -     - |  288   9847
 SEY1 |     -     -     -    23    26     -    12    18     -     - |  288   9179
 SFER |     -     -    18     -    31     -     -     -     -     - |  287    723
 SHAO |    18     -     -     -    36     -    16    11     -     - |  288   6346
 SPT0 |     9    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     38
 SSIA |     5     -     -     -    13     -    37     -     -     - |  288   5250
 STJO |     -    17    15     -    12     -     -     -     -     - |  288     62
 SUTH |    18     -     -    22    26     -    16    18     -     - |  288   7919
 SUTM |    18    23     -     -    19     -    33     -     -     - |  288  11216
 SUWN |     -    13     -     -    16     -     -    16     -     - |  288   4647
 SYDN |    11     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    958
 SYOG |    12    11    17    17    18     -    12    13     -     - |  288   1335
 TAH1 |    16     -     -     -    39     -     -     -     -     - |  288    480
 THTI |     -    13     -     -    23     -    13     -     -     - |  288   9964
 THU3 |    16    16     -     -    18     -     8     8     -     - |  288   3897
 TIDB |    12    20     -     -    29     -    20    14     -     - |  288   9991
 TIXI |     7     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  283   6690
 TLSE |     -    10    10     -    10     -     -     -     -     - |  288    513
 TNML |     -    37    38     -     -     -     -     -     -     - |  288   2898
 TOW2 |    13     -    24    15    35     -    25     -     -     - |  288   4177
 TRO1 |     8     -     -     -     8     -     -    14     -     - |  288   6586
 TSKB |    22    20    21     -    56     -    11     9     -     - |  288   1184
 TWTF |    14    49    56     -    18     -    30    15     -     - |  288     63
 ULAB |     -     -     -     -    18     -    20    14     -     - |  287  12899
 UNBJ |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    43    57     -    55     -     -     - |  163    >>>
 USN3 |    11    19    13     -     -     -    12     -     -     - |  288     32
 USNO |    13    17    28    21     -     -     -     -     -     - |  287     29
 USUD |     -     6     -     -    11     -    14     -     -     - |  288     53
 VILL |     -    12     -    20    19     -     9     -     -     - |  288   7175
 WAB2 |    14     -    21     -    10     -     -     -     -     - |  288     23
 WDC3 |     5     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288     33
 WEL1 |     -     -    20     -    34     -     -     -     -     - |  288    867
 WES2 |     -     9     -     -    16     -    14     -     -     - |  288   6485
 WHIT |    68    62     -    48     X     -    80     -     -     - |  284   2266
 WILL |    12    17     -     -     -     -    17     -     -     - |  288  18206
 WROC |     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   3181
 WSRT |     9    16    11     -    10     -    14     -     -     - |  288     15
 WTZA |    13     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288    677
 WTZR |    16    12    19    10    11     -    11     -     -     - |  288     29
 WUHN |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  287  14139
 XMIS |     -     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  288   3183
 YAKT |     -    10     -    17    26     -    20     -     -     - |  260 126127
 YAR2 |    15    20     -     -    25     -    16     -     -     - |  288   8287
 YEBE |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  215    306
 YELL |     7    15    13    12    10     -    13     8     -     - |  288     34
 YKRO |    10     -     -    14    19     -    13    15     -     - |  288  10315
 YSSK |     9     -     -     7    18     -    11     -     -     - |  287   8950
 ZIMM |    10     -    13     -    11     -     -     -     -     - |  288   3580
 ZWE2 |    19     -     -     -    33     -    38    56     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    14    21    21    20    24   108    25    22  2397     - |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288    9.96   | 1.81e-14  3.47e-15  1.00e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.94   | 3.20e-14  4.30e-15  1.85e-15 |
 WAB2 |   288     1     0   287    9.29   | 2.65e-14  4.34e-15  1.54e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    7.22   | 4.15e-14  6.96e-15  1.91e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.43   | 4.00e-14  6.16e-15  1.79e-15 |
 USNO |   287     0     0   286    6.25   | 3.96e-14  6.58e-15  3.97e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    6.14   | 3.47e-14  5.39e-15  2.07e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.08   | 2.62e-14  1.64e-14  1.40e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.83   | 3.47e-14  1.04e-14  2.96e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    5.04   | 4.76e-14  8.14e-15  1.48e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.23   | 5.37e-14  6.11e-15  1.52e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    2.74   | 3.36e-14  4.51e-15  1.31e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    2.66   | 6.20e-14  1.53e-14  4.83e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.43   | 3.69e-14  7.48e-15  3.65e-15 |
 WDC3 |   288     0     2   193    2.39   | 7.27e-14  8.99e-15  2.05e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.54   | 4.90e-14  1.29e-14  9.38e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.19   | 3.89e-14  6.86e-15  2.35e-15 |
 STJO |   288     0     0   287    1.18   | 3.64e-14  8.32e-15  4.91e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    1.11   | 5.45e-14  1.09e-14  3.98e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.10   | 4.83e-14  8.47e-15  4.82e-15 |
 NOVM |   280     0     0   272    0.89   | 8.94e-14  1.23e-14  5.19e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.88   | 6.39e-14  9.42e-15  7.35e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.71   | 2.76e-14  5.92e-15  5.20e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    0.57   | 2.81e-14  5.60e-15  1.25e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.46   | 3.56e-14  6.03e-15  5.12e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.46   | 5.38e-14  1.04e-14  4.65e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   147    0.41   | 1.40e-13  1.63e-14  6.80e-15 |
 KOKB |   288     0     2   116    0.28   | 1.44e-13  3.65e-14  1.15e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.25   | 5.83e-14  2.07e-14  1.58e-14 |
 IRKT |   287     0     0   286    0.24   | 4.25e-14  2.22e-14  1.10e-14 |
 GUAO |   288     0     0   288    0.21   | 7.51e-14  2.81e-14  2.22e-14 |
 HOB2 |   287     1     0   140    0.20   | 7.09e-14  1.51e-14  1.05e-14 |
 MDVJ |   288     1     0   287    0.19   | 3.34e-14  7.92e-15  1.01e-15 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.15   | 5.21e-14  9.74e-15  1.25e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   288    0.13   | 4.98e-14  3.04e-14  1.66e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.13   | 6.05e-14  1.23e-14  1.31e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.11   | 3.35e-14  5.12e-15  1.72e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.10   | 2.56e-13  5.29e-14  1.94e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.09   | 3.19e-13  9.18e-14  4.14e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.07   | 3.22e-13  9.60e-14  2.26e-14 |
 BREW |   288     0     4     9    0.07   | 1.12e-13  1.03e-14  3.25e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.07   | 2.07e-13  8.05e-14  8.14e-14 |
 YEBE |   215     0     0    59    0.06   | 9.79e-14  2.72e-14         - |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.33e-13  9.70e-14  3.76e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.05   | 4.40e-13  1.15e-13  4.37e-14 |
 SFER |   287     0     0   286    0.04   | 3.83e-13  1.24e-13  4.33e-14 |
 BHR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.04e-13  1.23e-13  5.42e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.77e-13  1.27e-13  6.35e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.15e-13  1.26e-13  6.15e-14 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.03   | 3.92e-13  1.27e-13  8.14e-14 |
 QUI1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.48e-13  1.14e-13  1.81e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 3.95e-13  1.24e-13  7.97e-14 |
 TAH1 |   288     0     0   143    0.02   | 3.84e-13  8.78e-14  4.69e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.02   | 3.69e-13  1.17e-13  4.69e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.12e-13  1.61e-13  7.38e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.92e-13  1.05e-13  3.45e-14 |
 OSN1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.03e-13  2.07e-13  5.70e-14 |
 WEL1 |   288     0     0   288    0.01   | 4.73e-13  1.43e-13  6.62e-14 |
 KHAJ |   276     0     1   125    0.01   | 3.13e-13  3.73e-14  1.20e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.80e-13  8.13e-14  1.90e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 8.31e-13  2.41e-13  8.83e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 8.78e-13  2.86e-13  1.22e-13 |
 GMSD |   283     0     0   282    0.01   | 9.21e-13  2.40e-13  1.01e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.92e-13  9.74e-14 |
 GMAS |   287     0     0   286    0.01   | 1.19e-12  3.55e-13  1.13e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  3.02e-13  1.15e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.01   | 2.18e-13  6.67e-14  8.23e-14 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 6.41e-13  4.01e-13  1.68e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 4.16e-13  1.05e-13  1.32e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.42e-12  4.27e-13  1.69e-13 |
 MEDI |   288     0     2    73    0.00   | 4.72e-14  2.99e-14  1.54e-14 |
 HARB |   288     0     0   143    0.00   | 9.96e-13  3.51e-13  2.02e-13 |
 WHIT |   284     0     1   223    0.00   | 5.48e-13  1.92e-13  1.58e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 5.47e-13  1.96e-13  3.35e-13 |
 TNML |   288     0     1    28    0.00   | 5.44e-13  1.32e-13  1.89e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-14  2.51e-15  8.54e-16 |
 G32  |    70     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   163     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.01e-13  2.69e-14 |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   170     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  6.74e-14  2.88e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  6.00e-14  1.44e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.55e-13  6.75e-14  1.28e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  5.64e-13  7.24e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  3.94e-13  3.73e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.39e-13  5.87e-14  2.57e-14 |
 G22  |   288     9     6     0    0.00   | 1.52e-12  2.75e-13  7.50e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.27e-13  3.54e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.31e-13  1.00e-13  2.04e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.94e-13  7.12e-14  2.30e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.77e-13  7.23e-14  2.19e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  6.07e-14  2.60e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 6.59e-13  9.27e-14  2.69e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 7.99e-13  6.83e-14  2.49e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  6.83e-14  1.50e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  7.71e-14  3.06e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.33e-13  7.20e-14  4.78e-14 |
 G10  |   288     0     1     0    0.00   | 1.42e-12  4.62e-13  1.94e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.73e-13  3.47e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  4.58e-13  8.41e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.75e-14  1.80e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.53e-12  4.32e-13  2.30e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.50e-13  5.58e-14  1.41e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   260     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.05e-13  2.20e-14  5.00e-15 |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   | 2.53e-13  9.60e-14  2.50e-13 |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.97e-13  3.79e-13  5.21e-13 |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.43e-13  1.76e-13  3.08e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-13  3.83e-13  4.32e-13 |
 MANA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  5.88e-13  6.89e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 3.08e-13  3.08e-13  1.59e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BARH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.58e-17  3.09e-16  1.85e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
