
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1512   Day: 3   MJD: 54831                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2816      0    -399     217   2813   2813      0   4991   4991      0    0.00
 cod |   288     0  19262      0    -368     -90     25     30     19     82     95     70   50.00
 gfz |   288     0  19262      0     -67     162     25     30     19     82     95     70   50.00
 iga |    96     0   2816      4    -377     411     57     57      0    194    194      0    0.00
 igu |    96     0   2816     20    -254    -427   2503   2503      0   4603   4603      0    0.00
 ngs |    96     0   2816      4    -363     289   2326   2326      0   4356   4356      0    0.00
 usn |   288     0  16654      2   -7256    2912     99    129     51   2146   2196   2093    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   iga   igu   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------+
    2 |  -881   -40    40   144   880  -710  -499 |
    3 | -5800   -61    61    66 -8025 -4775 -3093 |
    4 |    27   -10    10  -279  1298  -317 -2224 |
    5 | -6334    20   -20   126 12952 -4716 -2641 |
    6 | -3403     3    -3   -15 -5202 -4692 -3350 |
    8 | -7313   -69    69   184  -386 -6643 -2550 |
    9 | -6376   -50    50   104 -7695 -6186 -2291 |
   10 | -2360   -59    59    79   573 -2254 -2405 |
   11 |  6266   -48    48   -71  2199  5526 -2445 |
   12 |   -81     2    -2  -107    19  -400  -807 |
   13 |  3925    39   -39  -176   -46  3478 -2683 |
   14 |  4700    -7     7    57   490  4290 -2587 |
   15 |  1396   -64    64  -307   677  1076  -972 |
   16 |  4828   -18    18   126   487  4331 -2791 |
   17 |  3543   -36    36  -424  1560  2056 -1066 |
   18 |  4965   -31    31   242  1094  4626 -2287 |
   19 |  1017    93   -93  -122   610   794 -1304 |
   20 |  4353   -35    35   -13  1256  3976 -2506 |
   21 |  3614   -21    21   276  -156  3419 -2113 |
   22 |  1679  -131   131    53 -2021  1004  -915 |
   23 |   875    -5     5   -16  1335   674  -459 |
   24 | -1426   -50    50   167 -3434 -2368 -2544 |
   25 | -3128   -89    89    -5 -7841     5 -2098 |
   26 | -2207   -40    40   -72  1393 -2459 -2139 |
   27 | -8434     4    -4   211  2445 -6658 -2680 |
   28 |  6511   -44    44   299  7230  6513 -2225 |
   29 |  -796   388  -388   -15   617  -175 -1414 |
   30 |  2374    48   -48  -214   552  1840 -2714 |
   31 | -1001   -41    41  -343  -621  -623  -951 |
   32 | -1085  -138   138   101  2347 -1345 -2945 |
 -----+-------------------------------------------+
 ALGO |     -    49   -49     -     -     -  2240 |
 ALRT |     -    -1     1     -     -     -  2043 |
 AREQ |     -   -19    19     -     -     -  2112 |
 ARTU |     -    62   -62     -     -     -  2020 |
 AUCK |     -   -51    51     -     -     -  2025 |
 BOR1 |     -   -57    57     -     -     -  2092 |
 BRUS |     -   114  -114     -     -     -  2169 |
 CRO1 |     -   -38    38     -     -     -  2057 |
 DGAR |     -    27   -27     -     -     -  2065 |
 GLSV |     -    41   -41     -     -     -     - |
 GOLD |     -    30   -30     -     -     -  2193 |
 HRAO |     -  -132   132     -     -     -  2241 |
 IISC |     -   -56    56     -     -     -  1987 |
 KOKB |     -    -5     5     -     -     -  2226 |
 MATE |     -    10   -10     -     -     -  2226 |
 MBAR |     -    22   -22     -     -     -  2069 |
 NICO |     -   -12    12     -     -     -     - |
 NRMD |     -  -142   142     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -93    93     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   158  -158     -     -     -  1967 |
 ONSA |     -    27   -27     -     -     -     - |
 POL2 |     -    38   -38     -     -     -  1958 |
 RBAY |     -    93   -93     -     -     -  2105 |
 RESO |     -    56   -56     -     -     -  2068 |
 SANT |     -    15   -15     -     -     -  2086 |
 SCH2 |     -   -22    22     -     -     -  2085 |
 SHAO |     -    69   -69     -     -     -  2021 |
 SUTH |     -    44   -44     -     -     -  2104 |
 SYOG |     -    35   -35     -     -     -  2213 |
 THU3 |     -   -93    93     -     -     -  2079 |
 TSKB |     -   -42    42     -     -     -  2045 |
 WSRT |     -    72   -72     -     -     -  2055 |
 WTZR |     -    13   -13     -     -     -     - |
 YELL |     -   114  -114     -     -     -  2050 |
 YKRO |     -    20   -20     -     -     -     - |
 YSSK |     -    44   -44     -     -     -     - |
 ZIMM |     -   -32    32     -     -     -  2059 |
 ZWE2 |     -    79   -79     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   gfz   iga   igu   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------+-------------
    2 |   517    15    15    57   759   425   121 |  288    166
    3 |  4783    13    13    41  5261  4041    90 |  288   1955
    4 |   888    26    26    54   518  1062    82 |  288    581
    5 |  4637    26    26    69  7438  3253   220 |  276   2230
    6 |  2713    12    12    35  1686  1057    71 |  288    757
    8 |  3154    15    15    71  1772  3017   128 |  288   1992
    9 |  4120     7     7    22  4834  4395   100 |  288   3140
   10 |  2580    96    96   120  3619  2616   127 |  272   1386
   11 |  1165    32    32    30  1335   954    87 |  288    306
   12 |   366    31    31    35   830   468   182 |  288    339
   13 |   758    26    26    49   253   699   137 |  288    259
   14 |   442    22    22    45   528   411   118 |  288    158
   15 |   732    27    27    63   781   755   157 |  288    184
   16 |   901    18    18    39   624   934   142 |  288    402
   17 |  3117    19    19    48  1161  2796   204 |  288    253
   18 |   763    34    34    73   601   781   133 |  277    270
   19 |   946    21    21    38   896   863   132 |  288    257
   20 |   450    37    37    44   865   528   142 |  276    232
   21 |   418    18    18    63   511   573    85 |  288    292
   22 |  2257    47    47    51  1417  2067   105 |  277    592
   23 |   595    25    25    52  1097   543   122 |  288    165
   24 |  4257    28    28    71  4708  3487    47 |  288   2638
   25 |  8033    22    22    41  3020  4098   110 |  288    506
   26 |   841    43    43    55  1642   770    67 |  288    565
   27 |  3970    16    16    57  1801  4836   133 |  288   3714
   28 |  3759    35    35    79  4401  3508   191 |  288    492
   29 |  1162    15    15    56   797   476    96 |  288    242
   30 |  3231    26    26    70  1820  3135   118 |  288   1470
   31 |  1855    26    26    43  1115  1939   129 |  288    530
   32 |  1071    39    39    82   968  1077   181 |  153    769
 -----+-------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     8     8     -     -     -    41 |  288  39069
 ALRT |     -    12    12     -     -     -    41 |  288   6495
 AREQ |     -    23    23     -     -     -    56 |  288  10230
 ARTU |     -    11    11     -     -     -    45 |  288  10866
 AUCK |     -    35    35     -     -     -    94 |  287   5184
 BOR1 |     -    12    12     -     -     -    55 |  288   5129
 BRUS |     -    19    19     -     -     -    35 |  288     42
 CRO1 |     -    22    22     -     -     -    42 |  288     48
 DGAR |     -    16    16     -     -     -    50 |  288  12327
 GLSV |     -    15    15     -     -     -     - |  288   5305
 GOLD |     -    15    15     -     -     -    40 |  288  13954
 HRAO |     -    37    37     -     -     -    54 |  250     53
 IISC |     -    17    17     -     -     -    47 |  288  18707
 KOKB |     -    28    28     -     -     -    39 |  288     48
 MATE |     -    15    15     -     -     -    50 |  288     85
 MBAR |     -    35    35     -     -     -    47 |  288   9685
 NICO |     -    16    16     -     -     -     - |  287   3610
 NRMD |     -    20    20     -     -     -     - |  287   5363
 NTUS |     -    21    21     -     -     -     - |  288   3283
 NYA1 |     -    10    10     -     -     -    49 |  286    165
 ONSA |     -    15    15     -     -     -     - |  288     16
 POL2 |     -    22    22     -     -     -    51 |  288  11619
 RBAY |     -    18    18     -     -     -    44 |  288  30880
 RESO |     -     8     8     -     -     -    34 |  288   6117
 SANT |     -    15    15     -     -     -    62 |  288   1701
 SCH2 |     -    15    15     -     -     -    47 |  288   4037
 SHAO |     -    21    21     -     -     -    61 |  288   7548
 SUTH |     -    21    21     -     -     -    60 |  288   8663
 SYOG |     -    21    21     -     -     -    49 |  288   1180
 THU3 |     -    18    18     -     -     -    49 |  288    >>>
 TSKB |     -    19    19     -     -     -    71 |  288    793
 WSRT |     -    14    14     -     -     -    48 |  288     36
 WTZR |     -    13    13     -     -     -     - |  288     39
 YELL |     -    19    19     -     -     -    42 |  207     26
 YKRO |     -    29    29     -     -     -     - |  288  11137
 YSSK |     -    24    24     -     -     -     - |  287   7984
 ZIMM |     -    18    18     -     -     -    48 |  288   3731
 ZWE2 |     -    15    15     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2814    25    25    57  2504  2327    99 |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WTZR |   288     0     0   288   24.98   | 2.43e-14  7.43e-15  2.40e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288   24.98   | 2.40e-14  5.54e-15  1.71e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   24.98   | 2.74e-14  9.04e-15  2.60e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    9.38   | 1.93e-14  4.99e-15  2.43e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    7.29   | 2.73e-14  6.61e-15  9.50e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.47   | 1.08e-13  1.36e-14  6.18e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.38   | 9.86e-14  1.54e-14  6.66e-15 |
 NYA1 |   286     0     0   143    1.07   | 2.98e-14  8.19e-15  9.86e-15 |
 YELL |   207     0     0    59    0.44   | 3.46e-14  8.09e-15         - |
 G25  |   288     0     0   288    0.21   | 2.09e-13  7.35e-14  5.67e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.18   | 4.90e-13  1.35e-13  4.19e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.16   | 6.00e-13  7.12e-14  3.93e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.11   | 4.66e-13  1.39e-13  6.83e-14 |
 HRAO |   250     0     0   250    0.09   | 7.44e-14  1.82e-14         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 3.71e-13  1.18e-13  6.75e-14 |
 G05  |   276     0     0   274    0.05   | 1.92e-13  1.36e-13  1.78e-13 |
 G32  |   153     0     0   150    0.03   | 2.36e-13  1.08e-13         - |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 9.54e-13  2.51e-13  9.46e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.03   | 8.28e-13  2.03e-13  1.64e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.11e-12  2.34e-13  4.62e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  3.68e-13  1.21e-13 |
 G10  |   272     0     0   270    0.01   | 1.48e-12  3.00e-13  6.85e-14 |
 THU3 |   288     1     0   231    0.00   | 2.93e-13  8.23e-14  1.32e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.64e-14  6.02e-15  2.12e-15 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.34e-14  5.75e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  5.99e-14  2.16e-14 |
 G28  |   288     2     6     0    0.00   | 9.03e-13  1.66e-13  3.67e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.68e-13  4.89e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.63e-13  3.29e-13 |
 G23  |   288     1     6     0    0.00   | 5.73e-13  6.64e-14  1.59e-14 |
 G22  |   277     1     6     0    0.00   | 1.34e-12  1.62e-13  4.35e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.93e-13  1.07e-13  2.60e-14 |
 G20  |   276     0     6     0    0.00   | 7.61e-13  8.84e-14  1.57e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.73e-13  6.58e-14  3.22e-14 |
 G18  |   277     0     6     0    0.00   | 7.19e-13  7.28e-14  2.21e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  5.89e-14  2.51e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.99e-13  6.74e-14  1.66e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  5.63e-14  1.11e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.59e-14  2.52e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 6.30e-13  7.49e-14  2.63e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.59e-13  6.97e-14  3.79e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.90e-13  3.61e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.72e-13  2.17e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.75e-13  2.38e-13 |
 G02  |   288     3     6     0    0.00   | 5.40e-13  7.18e-14  3.65e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.56e-13  2.69e-13  2.66e-13 |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     1     0    0.00   | 4.40e-13  6.38e-13  2.24e-12 |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.69e-17  2.02e-16  1.21e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
