
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1517   Day: 1   MJD: 54864                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0    -199    -359   3107   3107      0   5289   5289      0    0.00
 cod |   288     0  24490      0    -465    -493     23     24     23    126    167     94   17.29
 emr |   288     0  24653    563    2148    -591     16     12     17     83    112     59   27.49
 esa |   288     0  31028    359    -542      90     17     16     17    107    157     77   23.79
 gfz |   288     0  31208    410    -126     -29     28     27     28    153    241    100   13.92
 iga |    96     0   2976      0    -232    -303    106    106      0    151    151      0    0.00
 igu |    96     0   2976     46    -198   -1847   3125   3125      0   5795   5795      0    0.00
 jpl |   288     0  20624   1723    3575    -505     23     23     23    229    273    183   17.50
 ngs |    96     0   2976      6    -303    -187   2607   2607      0   4586   4586      0    0.00
 usn |   288     0  24253      4    -108   -1100     57     63     54    161    185    145    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   307   -36     7   -57    92   103   546    29   -25   138 |
    3 | -1418    -2    93  -165  -176   -55  -535   221 -2348   -18 |
    4 | -4140    99  -124   188   173   -37  -474  -298 -3438   171 |
    5 | -1904  -196    32  -133   -95  -145 17782   401 -2708  -141 |
    6 | -2608    98   -27    44  -108    23 -3463   -28 -3141    12 |
    7 |  1148   163   -31    72     X    34    56  -211   797   153 |
    8 | -4967  -151   -12   -45     0    79 -7815   230 -4132   -40 |
    9 |  1440   -34   -39   -17   167   -29  8118   -16   687  -116 |
   10 | -9993  -330    47  -280    44  -225-11993   598 -7961  -113 |
   11 |  5184   207    34    66   -28     9   958  -325  4834    88 |
   12 | -1117   220  -214    90   217    -1   233  -175 -1080   155 |
   13 |  8681   254   -98   293    -4   121  3261  -494  7614    78 |
   14 |  4387    82   -36    25    11    80   964   -67  4374   -72 |
   15 |   721    95  -301   115   561   160   908  -204   685    98 |
   16 |  3624   -45   121  -227   -91   -16  1152   233  3690  -106 |
   17 | -5459   227   -94  -138   572  -156 -1985  -345 -3085   279 |
   18 |  3418    40    99  -251    52     0   610   105  3793    91 |
   19 |   307  -150   221  -321  -396  -333    98   555   397  -477 |
   20 |  3101   -21   144  -288  -255   -82 -1349   391  3057  -171 |
   21 |  3901   -77   148  -258   105    13   787   111  3625   126 |
   22 | -1818   -67    16   -47   258    33  -163  -100  -439    69 |
   23 |  -916   104   -21     7  -105   101   136     X  -893    -2 |
   24 | -1383   -30    -3   -57    45   -19  2993    77 -1697   125 |
   25 | -4907    38    39    -1   -70   -51 -3123   -42 -3920   -99 |
   26 | -1448    79  -159    68   383   -20 -1584  -226 -1533    80 |
   27 | -7172  -111   -35    77   -42    56-12671    95 -7432  -114 |
   28 |  9614  -130   -80   105   217   158  2861   -54  7834    92 |
   29 |  3293   428    66   -67  -488   -16  5360   -47  3372   477 |
   30 |  2280   254  -158   189   187   117  5182  -409  1430   266 |
   31 |   983   241  -127    13   308    45  -461  -302   311    15 |
   32 | -3140  -110    -9  -132   132    53  2211   199 -3117  -186 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   -12    49   -60     -     -     -     -    69 |
 ALIC |     -     -     -   101  -173     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -48     -     -    60     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -     4     -    -3     -     -     -     -     -  -132 |
 AREQ |     -     -   -47    68    26     -     -   -35     -     - |
 ARTU |     -    76     -   -15   -71     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -   -27     -  -175    -1     -     -   267     -     - |
 AUCK |     -    40     -    76   111     -     -  -226     -   215 |
 BJFS |     -     6     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -257     -  -180  -195     -     -   668     -  -362 |
 BREW |     -     -   -13     -     -     -     -    20     -  -124 |
 BRFT |     -     -     -     6   -10     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -23    39     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    45     5     -   -65     -     -     -     -   -46 |
 CEDU |     -   119     -     -  -148     -     -     -     -   100 |
 CHAT |     -     -     -    78  -123     -     -     1     -   227 |
 COCO |     -  -107     -    92   -19     -     -     -     -  -177 |
 CRO1 |     -     -   -14    65   -16     -     -   -55     -    -7 |
 DAEJ |     -    67     -   -48     -     -     -     X     -    24 |
 DARW |     -     -     -   108  -185     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -  -116   198     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    56   -23   -15     -     -     -     -     -  -125 |
 DUBO |     -     -     -    15     -     -     -   -20     -     - |
 FAA1 |     -  -220     -   160     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -78    55   -31   -35     -     -    60     -     - |
 FLIN |     -   -78     -    56     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -16     -    20    26     -     -   -33     -     - |
 GODE |     -     -   -19    30   -14     -     -     -     -     3 |
 GOL2 |     -     -    -7     -     -     -     -    12     -     - |
 GRAS |     -     -     -   106  -181     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -310   168     -    52     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -58    -3     -     -    81     -  -152 |
 GUAT |     -  -180     -   -41   294     -     -     -     -     - |
 HARB |     -     -     X    64  -110     -     -     X     -  -114 |
 HLFX |     -     -   -16    18     -     -     -     -     -   -42 |
 HOB2 |     -     -     -   261   158     -     -  -481     -   426 |
 HOFN |     -     -     -     0     0     -     -     -     -     2 |
 HYDE |     -     -     -   183   -87     -     -  -180     -     - |
 IENG |     -    -6     4     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    54   -76     -     -   -10     -   -31 |
 ISPA |     -     -     -   -82    24     -     -    93     -  -185 |
 JOZE |     -     -   -23     -    46     -     -     -     -     6 |
 JPLM |     -     -   -35     -    69     -     -     -     -    41 |
 KELY |     -     -     -   -22    38     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -    -6    35   -46     -     -     -     -   196 |
 KIRU |     -   -41   -35    71     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    -9    -1   -41     -     -    48     -   -45 |
 KOUR |     -    71    22    35  -194     -     -     -     -    67 |
 LAMA |     -   -61     -     -    76     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    38   -58    24     -     -     -     -   -50 |
 MAC1 |     -    23     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 MAD2 |     -     -   148     -     -     -     -  -233     -    69 |
 MAL2 |     -     8     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    47   -21    78   -33     -     -   -94     -   -69 |
 MATE |     -     -    53     -  -105     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    58     -    48  -121     -     -   -44     -   -72 |
 MCM4 |     -    43   -26   -19    31     -     -     -     -    65 |
 MDO1 |     -     -    -9    26   -25     -     -    -1     -     - |
 MIZU |     -   -92    58     -     -     -     -     -     -    -2 |
 MKEA |     -     -     -    16   -27     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -35     -    13    22     -     -     -     -     - |
 NISU |     -   -40    25     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -22    82   -95     -     -     -     -  -218 |
 NNOR |     -     -   -29    34     -     -     -     -     -    -2 |
 NRC1 |     -     -     9    47   -99     -     -     -     -   191 |
 NRIL |     -    -2     -    64   -95     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -51     -     9    48     -     -     -     -  -124 |
 NYAL |     -     -    38     -   -74     -     -     -     -   171 |
 OHI2 |     -     -     -     -   -83     -     -    66     -     - |
 ONSA |     -     -     -   -13    22     -     -     -     -   -30 |
 PDEL |     -   -10     -     -    13     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -193   104    58     -     -   116     -   150 |
 PETP |     -     -     -    83  -143     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    93   -18  -153     -     -     -     -     - |
 POL2 |     -    11     -    24   -28     -     -   -21     -     - |
 PRDS |     -   -11     7     -     -     -     -     -     -   -92 |
 PTBB |     -   -15     9     -     -     -     -     -     -   -45 |
 QAQ1 |     -     -    23   -94     -     -     -    92     -     - |
 RESO |     -    61     -     -   -76     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   132     -   -96     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    11     -     -     -   -15     -     - |
 SANT |     -     -     -    12  -108     -     -    70     -     - |
 SCH2 |     -     -    32   -78    70     -     -     -     -   -57 |
 SCUB |     -     -     -    -3     -     -     -     5     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -84   132     -     -     8     -     - |
 SPT0 |     -    32   -20     -     -     -     -     -     -   -97 |
 SSIA |     -  -192     -     -   239     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -58    75  -135     -     -    97     -     - |
 SUTH |     -   -43     -    -3   -74     -     -   105     -     - |
 SUTM |     -     -     5     -   -11     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -35    18    55   -56     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    74   -59   -48     -     -     -     -   -18 |
 THU3 |     -  -130    80   -88     0     -     -   123     -  -147 |
 TIDB |     -     -   113   107    98     -     -  -401     -   153 |
 TIXI |     -   -22     -     -    28     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -41     -    18    20     -     -     X     -     - |
 TSKB |     -   -92    -2   -41    39     -     -   118     -  -156 |
 TWTF |     -    11    -7     -     -     -     -     -     -    40 |
 ULAB |     -     -     -     1    -2     -     -     X     -     - |
 USN3 |     -    42   -26     -     -     -     -     -     -   -41 |
 USNO |     -   118     -   -86     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    45    19  -120     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -27    32     -     -     -     -     -   -17 |
 WILL |     -   -11    61   -62     -     -     -     -     -  -168 |
 WSRT |     -    91     2     -  -117     -     -     -     -    63 |
 WTZR |     -     6     X    39   -73     -     -     -     -  -115 |
 YAKT |     -    35    41    27     -     -     -  -137     -   -46 |
 YAR2 |     -     -   -37     -    74     -     -     -     -   -18 |
 YELL |     -   -20    23     X   -21     -     -     X     -     - |
 YSSK |     -   -29     -   -26     -     -     -    64     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   818    17    10    14    15    18   465    15   804    83 |  288    256
    3 |  4504    34    10    18    11    35  3204    28  4748    53 |  288   2399
    4 |  2012    52    16    21    36   559  1222    27  2499    75 |  288    905
    5 |  8604    13     6    15    15    40  9729    24  5612    49 |  288   2522
    6 |  1516    21    10    19     9    26  2007    34  1336    51 |  288    879
    7 |   927    26    12    10     X    26   362    15   763    85 |  288    355
    8 |  3614    23    12    13    58    29  4790    22  3877    93 |  288   2948
    9 |  1499    22    18    27    11    16  3797    36  2358    26 |  288   1685
   10 |  4434    19    11    16    12    43  5847    25  3409    63 |  288   1189
   11 |   666    14     9     8     9    48   697    18   566    52 |  288    284
   12 |   755    14     8    13    10    36   785    20   765    48 |  288    383
   13 |  1555    13    10    10    20    32  2229    17  1333    65 |  288    405
   14 |   682    15     9    12    26    50   928    15   637    62 |  288    260
   15 |   464    54    25    17    63    36   804    25   431    85 |  288    192
   16 |   629    21    16    11    53    30   838    19   680    53 |  288    310
   17 |  4518    28    14    14    23    53   829    42  3471    52 |  288    330
   18 |  1169    26    10    27    12    66   808    21   792    39 |  288    268
   19 |   871    16    12    13    15    24   776    17   736    61 |  288    218
   20 |   729    12     8    16    15    37   580    18   725    60 |  288    226
   21 |   618    29     8    23    11    61   887    15   459    61 |  288    266
   22 |  3357    24    11    15    12    55   597    27  2038    70 |  288    448
   23 |   464    18    21    14    48    34   601     X   617    93 |  288    256
   24 |  1959    15     7     6    11    46  2624    13  1881    41 |  288   1286
   25 |  1148    27    11    12    34    27  2199    20  1222    68 |  288    610
   26 |  1021    29    16    22    13    32  1112    37  1000    49 |  288    947
   27 |  8757    17     8    11    21    27 10194    20  7047    90 |  288   3832
   28 |  3561    21    17    14    50    31  1643    17  3378    55 |  288    847
   29 |  3643    16    10    16    15    44  4460    16  3592    34 |  288    765
   30 |  3368    11    13    24    12    27  3151    30  3383    25 |  288   3164
   31 |  2002    28    14    24    14    35   726    18  2159    61 |  288    235
   32 |  1332    11     9    20    19    38  1687    13  1351    70 |  288    849
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     6     6    12     -     -     -     -    35 |  288  14012
 ALIC |     -     -     -    16    28     -     -     -     -     - |  288   3804
 ALRT |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   6344
 AMC2 |     -    17     -    13     -     -     -     -     -    19 |  288     14
 AREQ |     -     -    21    32    49     -     -    36     -     - |  288   7810
 ARTU |     -    12     -    15    21     -     -     -     -     - |  288  10138
 ASPA |     -    21     -    21    29     -     -    42     -     - |  288   8023
 AUCK |     -    28     -    27    39     -     -    30     -    38 |  287   4274
 BJFS |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     - |  287  11127
 BOR1 |     -    12     -     9    11     -     -    12     -    17 |  288   3418
 BREW |     -     -     5     -     -     -     -     8     -    43 |  288     27
 BRFT |     -     -     -    20    34     -     -     -     -     - |  288     50
 BRMU |     -     -     -    29    49     -     -     -     -     - |  156    >>>
 BRUS |     -    14    13     -    27     -     -     -     -    17 |  288     26
 CEDU |     -    19     -     -    23     -     -     -     -    29 |  288    107
 CHAT |     -     -     -    25    42     -     -    16     -    53 |  287  12164
 COCO |     -    18     -    15    19     -     -     -     -    22 |  288  14570
 CRO1 |     -     -     6    17    33     -     -    23     -    41 |  288     43
 DAEJ |     -    14     -    10     -     -     -     X     -   107 |  263   5850
 DARW |     -     -     -    21    36     -     -     -     -     - |  258   3753
 DAV1 |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     - |  139   4513
 DRAO |     -    25    11    11     -     -     -     -     -    15 |  288   2300
 DUBO |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  287  77775
 FAA1 |     -    21     -    16     -     -     -     -     -     - |  286   5170
 FAIR |     -    16     8     8    15     -     -     7     -     - |  288   6623
 FLIN |     -    17     -    13     -     -     -     -     -     - |  276  24713
 GLPS |     -    16     -    17    21     -     -    20     -     - |  288   9701
 GODE |     -     -     8     9    18     -     -     -     -    18 |  288     58
 GOL2 |     -     -    12     -     -     -     -    19     -     - |  287   7429
 GRAS |     -     -     -    16    27     -     -     -     -     - |  288   5338
 GRAZ |     -    18    16     -    13     -     -     -     -     - |  288   3690
 GUAM |     -     -     -    23    33     -     -    20     -    78 |  288  11188
 GUAT |     -    20     -    11    27     -     -     -     -     - |  288   6008
 HARB |     -     -     X    12    21     -     -     X     -    34 |  286    880
 HLFX |     -     -     9    11     -     -     -     -     -    43 |  288  33779
 HOB2 |     -     -     -    26    46     -     -    31     -   101 |  288     80
 HOFN |     -     -     -    33    56     -     -     -     -    91 |  217    >>>
 HYDE |     -     -     -    11    20     -     -    17     -     - |  288   4181
 IENG |     -    31    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     59
 IISC |     -     -     -     9    15     -     -    14     -    42 |  288   9455
 ISPA |     -     -     -    20    30     -     -    24     -   119 |  288  13030
 JOZE |     -     -    13     -    26     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    10     -    21     -     -     -     -    58 |  288   7285
 KELY |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     - |  276   6016
 KERG |     -     -    35    14    66     -     -     -     -    66 |  288  50103
 KIRU |     -    16    12     6     -     -     -     -     -     - |  288  21237
 KOKB |     -     -    10    10    24     -     -    18     -    91 |  288     93
 KOUR |     -    24    18    19    39     -     -     -     -    46 |  288    137
 LAMA |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3634
 LPGS |     -     -    12    15    38     -     -     -     -    76 |  288  17907
 MAC1 |     -    24     -     -    30     -     -     -     -     - |  287   6216
 MAD2 |     -     -    18     -     -     -     -    29     -   103 |  288     24
 MAL2 |     -    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5149
 MAS1 |     -    16     9    10    15     -     -    19     -    28 |  288   3959
 MATE |     -     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  286    127
 MBAR |     -    18     -    20    38     -     -    18     -    62 |  288   8486
 MCM4 |     -    16    12    11    11     -     -     -     -    59 |  288  10935
 MDO1 |     -     -     6     8    15     -     -    15     -     - |  288   7264
 MIZU |     -    63    39     -     -     -     -     -     -    92 |  228    >>>
 MKEA |     -     -     -     5     9     -     -     -     -     - |  288   8473
 NICO |     -    12     -    10    16     -     -     -     -     - |  288   3088
 NISU |     -    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  287     19
 NLIB |     -     -    11     9    16     -     -     -     -    22 |  288     15
 NNOR |     -     -    10    11     -     -     -     -     -    47 |  288    485
 NRC1 |     -     -     7     5    12     -     -     -     -    24 |  288     13
 NRIL |     -    43     -    50    32     -     -     -     -     - |  288   7462
 NTUS |     -    17     -    14    33     -     -     -     -    42 |  288   3464
 NYAL |     -     -     7     -    13     -     -     -     -    15 |  257     31
 OHI2 |     -     -     -     -    14     -     -    11     -     - |  236    >>>
 ONSA |     -     -     -    22    37     -     -     -     -    22 |  279     28
 PDEL |     -    32     -     -    39     -     -     -     -     - |  279   4292
 PERT |     -     -    30    19    26     -     -    52     -    27 |  288   7198
 PETP |     -     -     -    27    47     -     -     -     -     - |  139   5239
 PIE1 |     -     -    12     8    12     -     -     -     -     - |  288     20
 POL2 |     -    12     -     8    16     -     -    10     -     - |  288  12277
 PRDS |     -    12     7     -     -     -     -     -     -    15 |  288     96
 PTBB |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    27 |  288    351
 QAQ1 |     -     -    17    16     -     -     -    10     -     - |  288   6059
 RESO |     -    18     -     -    23     -     -     -     -     - |  282   6264
 REUN |     -    57     -    41     -     -     -     -     -     - |  158   2922
 REYK |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  287    >>>
 SANT |     -     -     -    18    24     -     -    21     -     - |  288   1562
 SCH2 |     -     -    68    25    94     -     -     -     -    53 |  288  23285
 SCUB |     -     -     -    10     -     -     -    14     -     - |  287  16746
 SEY1 |     -     -     -    13    17     -     -    15     -     - |  288   9777
 SPT0 |     -    17    10     -     -     -     -     -     -    19 |  288     54
 SSIA |     -    13     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   5927
 STJO |     -     -     7     8    17     -     -    15     -     - |  288     19
 SUTH |     -    15     -    17    33     -     -    18     -     - |  288   7305
 SUTM |     -     -    14     -    28     -     -     -     -     - |  287  12820
 SYOG |     -    16    22    54    25     -     -     -     -     - |  288   1154
 THTI |     -     -    13    17    25     -     -     -     -    70 |  288  10301
 THU3 |     -    37    37     5    32     -     -    11     -    55 |  288    >>>
 TIDB |     -     -    17    21    34     -     -    58     -    57 |  288  13389
 TIXI |     -    24     -     -    29     -     -     -     -     - |  275   7199
 TOW2 |     -    20     -    16    25     -     -     X     -     - |  288   4367
 TSKB |     -    15    18    17    17     -     -    16     -    33 |  288    895
 TWTF |     -    16    10     -     -     -     -     -     -    43 |  288     61
 ULAB |     -     -     -     4     7     -     -     X     -     - |  283  15556
 USN3 |     -    23    14     -     -     -     -     -     -    18 |  288     20
 USNO |     -    10     -     8     -     -     -     -     -     - |  282     16
 VILL |     -     -     8    11    13     -     -     -     -     - |  288   5998
 WES2 |     -     -    12    14     -     -     -     -     -     9 |  282   7168
 WILL |     -    10     9     8     -     -     -     -     -    15 |  288  16257
 WSRT |     -    13    13     -    20     -     -     -     -    28 |  288     21
 WTZR |     -    53     X    37    13     -     -     -     -   112 |  280     18
 YAKT |     -    49    13    26     -     -     -    21     -    66 |  288   7554
 YAR2 |     -     -     8     -    17     -     -     -     -    21 |  288   6820
 YELL |     -    31    15     X    13     -     -     X     -     - |  288     28
 YSSK |     -    13     -    11     -     -     -    15     -     - |  287   7681
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3108    24    16    17    28   107  3126    23  2607    58 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NRIL  | 1517-1  9:00:00 |        -742
esa |   NRIL  | 1517-1  9:05:00 |         610
esa |   NRIL  | 1517-1 21:15:00 |       -7985
esa |   NRIL  | 1517-1 21:20:00 |        7953
jpl |   DAEJ  | 1517-1  2:50:00 |        1803
jpl |   ULAB  | 1517-1  3:00:00 |        1335
jpl |   BOR1  | 1517-1  5:15:00 |        -826
jpl |   ULAB  | 1517-1  6:10:00 |       -1711
jpl |   ULAB  | 1517-1  6:15:00 |        1743
jpl |   ULAB  | 1517-1  6:25:00 |       -1683
jpl |   ULAB  | 1517-1  6:35:00 |        1691
jpl |   ULAB  | 1517-1  6:40:00 |       -1687
jpl |   TIDB  | 1517-1  7:40:00 |         704
jpl |   TIDB  | 1517-1  7:45:00 |        -732
jpl |   TIDB  | 1517-1  7:50:00 |         776
jpl |   HARB  | 1517-1  9:50:00 |        2456
jpl |   HARB  | 1517-1  9:55:00 |       -2487
jpl |   YELL  | 1517-1 12:55:00 |        2303
jpl |   HARB  | 1517-1 15:20:00 |       -2481
jpl |   KOKB  | 1517-1 19:45:00 |        -790
jpl |   SUTH  | 1517-1 20:35:00 |         742
jpl |   ASPA  | 1517-1 21:35:00 |       -1364



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NLIB |   288     0     0   288    9.96   | 2.65e-14  4.02e-15  2.22e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.05e-14  7.72e-15  2.16e-15 |
 ONSA |   279     0     0   278    9.61   | 3.21e-14  6.43e-15  1.86e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.20   | 2.67e-14  4.56e-15  1.26e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    8.80   | 3.23e-14  5.36e-15  1.33e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.69   | 5.30e-14  5.54e-15  2.31e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    5.52   | 4.37e-14  1.11e-14  1.81e-15 |
 USNO |   282     0     0   281    5.37   | 2.96e-14  5.41e-15  1.33e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   287    4.88   | 3.50e-14  5.70e-15  4.75e-15 |
 NISU |   287     0     0   286    4.64   | 4.61e-14  5.01e-15  2.34e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    3.32   | 1.96e-14  7.17e-15  1.71e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.00   | 2.45e-14  5.76e-15  2.31e-15 |
 WTZR |   280     0     0   279    2.89   | 3.61e-14  5.83e-15  1.58e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    2.34   | 3.37e-14  5.06e-15  1.26e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.99   | 5.12e-14  1.66e-14  3.08e-15 |
 MATE |   286     0     0   285    1.98   | 3.97e-14  8.75e-15  9.57e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.92   | 4.98e-14  7.31e-15  3.03e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    1.67   | 3.42e-14  5.64e-15  2.27e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.41   | 4.40e-14  1.53e-14  6.72e-15 |
 PRDS |   288     0     0   143    1.10   | 5.97e-14  1.46e-14  6.76e-15 |
 NYAL |   257     0     0   257    1.08   | 3.04e-14  6.61e-15  2.11e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.02   | 1.12e-13  1.62e-14  4.16e-15 |
 IENG |   288     0     1   132    1.02   | 8.22e-14  2.17e-14  6.02e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.62   | 9.87e-14  2.49e-14  9.75e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.44   | 5.58e-14  8.92e-15  5.84e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.25   | 9.88e-14  1.41e-14  7.20e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 2.55e-13  4.66e-14  2.60e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.05   | 2.25e-13  7.38e-14  6.18e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.75e-13  1.49e-13  7.89e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.43e-13  7.50e-14  1.04e-13 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.02   | 2.02e-13  4.09e-14  7.20e-15 |
 G16  |   288     0     2    99    0.01   | 6.48e-13  7.64e-14  2.15e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.01   | 4.37e-13  1.50e-13  1.27e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 4.05e-13  1.41e-13  1.02e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.97e-13  1.12e-13  2.07e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 9.04e-13  2.39e-13  1.85e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 8.95e-13  2.07e-13  7.50e-14 |
 KERG |   288     1     0   287    0.01   | 7.92e-13  2.40e-13  1.47e-13 |
 HARB |   286     0     0   284    0.01   | 1.12e-12  2.67e-13  7.20e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.13e-13  6.75e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.26e-12  4.11e-13  1.09e-13 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 2.74e-13  6.84e-14  3.64e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.49e-12  4.88e-13  2.10e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.52e-12  3.61e-13  1.66e-13 |
 G10  |   288     0     4    73    0.00   | 1.38e-12  3.95e-13  1.05e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 4.49e-13  1.48e-13  1.35e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-14  2.56e-15  8.96e-16 |
 PETP |   139     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   236     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.14e-13  5.77e-14  2.40e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  6.45e-14  6.64e-14 |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 7.28e-13  9.08e-14  8.13e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  4.51e-13  5.00e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.84e-13  5.66e-14  2.94e-14 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 1.38e-12  1.49e-13  4.08e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.42e-13  1.26e-13  2.84e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 8.18e-13  9.81e-14  1.84e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.59e-14  2.15e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.99e-13  6.95e-14  2.97e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  6.11e-14  3.24e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.46e-13  7.12e-14  1.50e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  5.92e-14  2.78e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.92e-13  6.71e-14  4.34e-14 |
 G12  |   288     0     4     0    0.00   | 4.97e-13  6.78e-14  3.15e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.15e-13  6.26e-14  3.26e-14 |
 G08  |   288     0     1     0    0.00   | 2.15e-12  7.09e-13  3.02e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.60e-13  5.41e-14  2.46e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.83e-13  1.75e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  6.76e-14  2.35e-14 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 8.64e-13  6.20e-13  2.16e-12 |
 REUN |   158     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  2.01e-13  3.88e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.91e-13  4.88e-13  4.98e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 1.67e-12  4.84e-13  7.73e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.15e-13  2.91e-13  1.90e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   139     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   156     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   288     0     6     0    0.00   | 9.89e-14  9.97e-15  3.21e-15 |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     0     0    0.00   | 4.60e-13  6.53e-13  9.57e-13 |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.65e-17  1.98e-16  1.19e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      NLIB      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
