
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1524   Day: 2   MJD: 54914                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     124    -393   3124   3124      0   4896   4896      0    0.00
 cod |   288     0  20768      3    -228    -656     17     17     18     90    121     57   18.47
 emr |   288     0  14179     79    2480    -175     11     11     11    157    192     64   31.77
 esa |   288     0  29212    328    -295      53     16     17     16    112    144     95   20.14
 gfz |   288   288  25502  25502   -1791   20242      0      0      0      0      0      0    0.00
 iga |    96     0   2976      0     122    -400     23     23      0    135    135      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     123    -394   2093   2093      0   3886   3886      0    0.00
 jpl |   288     0  26397    274    2968     -83     11     11     11     75     96     61   29.62
 ngs |    96     0   2976      0     121    -393   2612   2612      0   4145   4145      0    0.00
 usn |   288     0  15238      9    -268    -475     53     62     37    129    147     97    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -667   -39    -1    97     X   110  1795   -40  -414   -48 |
    3 |  1020  -102   171   -90     X   -68  -475   -59   265   -69 |
    4 | -5849   123  -256   176     X   184 -1178    78 -5140   175 |
    5 |  4820  -155   207    -3     X     8 -4388  -123  2994  -169 |
    6 | -1898   -65    12    36     X    54   388     3 -2034   -20 |
    7 |  -431   105  -284    39     X    49  1070   213  -345   111 |
    8 |  3155  -116   141   -47     X   -28  5372   -47   150    34 |
    9 | -1482  -101    71    41     X    54 -1202   -41  -995  -153 |
   10 | -8923  -216   343   -95     X   -71 -6715  -168 -5393    26 |
   11 |  -268    86   -77     0     X    -8 -1816    28   799   -54 |
   12 |  -203   152  -251   205     X   206   167    35  -243    18 |
   13 |  2473   190  -293   229     X   222  -785    40  2863    97 |
   14 |  3473   -13    66   -43     X   -25  -923   -34  3487  -126 |
   15 |  -706   218  -281     1     X    12  1894   165  -408   112 |
   16 |  2019   -76   177  -143     X  -112  -397   -45  2202    25 |
   17 | -4109   155  -178  -138     X  -113  -792   188 -2996   117 |
   18 |  3894   -18   201  -337     X  -297  -157    25  3976   218 |
   19 |  -686    55   178  -149     X  -142  -356  -126  -466  -235 |
   20 |  3335   -62   252  -301     X  -269  -202   -26  3617  -137 |
   21 |  4474   -28   191  -225     X  -189  1479   -34  4443   215 |
   22 | -3102   -56    49   -11     X    15 -2283   -10 -1973   260 |
   23 |  -145    63  -125   102     X   112  -521    26   228   168 |
   24 | -2990   -53   147   -96     X   -67 10571   -60 -3564   177 |
   25 | -1622   -31   -54    54     X    66 -2427    42 -2038   -26 |
   26 | -3509    23  -117    62     X    67 -3448    69 -3269   -15 |
   27 | -5144  -136    92   -35     X   -17 -6566     9 -5381   -82 |
   28 | 10405  -125    45   127     X   143  4488   -56  9164     3 |
   29 |  2778   179  -218  -106     X   -80  3825   195  2288   234 |
   30 |  2895   134  -276   225     X   236  2140    59  1638    62 |
   31 |   200   189  -252   -17     X     9  1382   164  -123   -39 |
   32 | -3204  -127   207   -99     X   -61    62   -76 -3330   -72 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    -8    13     X     -     -     -     -    60 |
 AMC2 |     -    77     -    76     -     -     -  -100     -   -51 |
 AREQ |     -   -20   -32    47     X     -     -    16     -     - |
 ARTU |     -    -6     -   -80     X     -     -    58     -     - |
 ASPA |     -    41     -    -5     X     -     -   -23     -     - |
 BOGT |     -     -     -    85     X     -     -   -58     -  -143 |
 BOR1 |     -    -4     -     -     -     -     -     2     -     - |
 BRFT |     -     -     -    22     X     -     -   -15     -     - |
 BRST |     -    31     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -18     -     -     -     -     -    12     -     - |
 CEDU |     -    38     -   -30     X     -     -    -4     -     - |
 CHAT |     -    74     -   -59     X     -     -    -9     -   -12 |
 CHPI |     -     -     -    30     -     -     -   -20     -     - |
 COCO |     -   -32     -   -36     X     -     -    44     -   -46 |
 CRO1 |     -     -    39     5     X     -     -   -45     -   -94 |
 DAEJ |     -   115     X  -106     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -     -    75     X     -     -   -51     -     - |
 DGAR |     -   -49     -    43     X     -     -     1     -   -21 |
 DUBO |     -     -     -    29     -     -     -   -20     -     - |
 FAA1 |     -   -44     -    40     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   -13     X     -     -     9     -     - |
 GLPS |     -   -76     -    72     X     -     -    -1     -     - |
 GLSV |     -   123     -  -148     X     -     -    19     -     - |
 GOLD |     -   -59     -   100     X     -     -   -31     -     - |
 GUAM |     -     -     -    -1     X     -     -     1     -  -110 |
 GUAT |     -     -     -  -296     X     -     -   201     -     - |
 HARB |     -     -     -   133     X     -     -   -90     -     - |
 HOLB |     -   -90     -     -     -     -     -    56     -     - |
 HRAO |     -    93     -   -85     X     -     -     -     -   150 |
 IISC |     -   -90     -    82     X     -     -     X     -     - |
 ISPA |     -     -     -    42     X     -     -   -29     -   -10 |
 KARR |     -     -     -   154     X     -     -  -104     -     - |
 KERG |     -     -  -106   168     X     -     -     -     -    32 |
 KIRU |     -   -54     -   -27     X     -     -    52     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -202     X     -     -   137     -     - |
 KOKB |     -     -    30    64     X     -     -   -75     -    -9 |
 KOUR |     -   -28     -    80     X     -     -   -37     -     - |
 LPGS |     -     -   117   -31     X     -     -  -104     -  -201 |
 MAL2 |     -     8     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     7     -    17     X     -     -   -16     -   -91 |
 MATE |     -    33     1     -     X     -     -   -22     -     - |
 MAW1 |     -     -     -    59     X     -     -   -40     -     - |
 MBAR |     -     1     -     7     X     -     -    -6     -   -43 |
 MCM4 |     -     -    22   -35     X     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -15     5     4     X     -     -     1     -     - |
 MKEA |     -     -     -    62     X     -     -   -42     -     - |
 NLIB |     -     -     -   143     X     -     -   -97     -   -97 |
 NRC1 |     -     -     2    -4     X     -     -     -     -    13 |
 NRIL |     -   -30     -     X     X     -     -    19     -     - |
 NSSP |     -     -     -   -56     -     -     -    38     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    -3     -     -     -     2     -     - |
 PERT |     -     -    18  -196     -     -     -   114     -    39 |
 PETP |     -    35     -   -32     X     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -    28     X     -     -   -19     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -98     X     -     -    66     -     - |
 POL2 |     -    17     -   -16     X     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    31  -124     -     -     -    51     -     - |
 QUIN |     -    71     -   123     -     -     -  -128     -     - |
 RABT |     -    51     -   -10     -     -     -   -25     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -65     -     -     -    44     -     - |
 SANT |     -   -27     -    25     X     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     -   -24     X     -     -    16     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     0     X     -     -     0     -     - |
 SHAO |     -   -13     -   -12     X     -     -    16     -     - |
 STJO |     -     -   -74    68     X     -     -    33     -     - |
 SUTH |     -   -65     -    60     X     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    -4   -85   159     X     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    15  -100     X     -     -    49     -   -17 |
 THU3 |     -   -67   139   -89     X     -     -   -47     -  -127 |
 TIDB |     -     -   -47    80     X     -     -    -4     -     - |
 TOW2 |     -   -39     -    36     X     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -29     -    81     X     -     -   -37     -   -93 |
 ULAB |     -     -     -    42     X     -     -   -29     -     - |
 URUM |     -   -36     -   166     -     -     -   -90     -    67 |
 WILL |     -   -22     -    20     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    49    43   -16     X     -     -   -66     -     - |
 ZWE2 |     -   -23     -     -     X     -     -    15     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   665    11    10    18     X    25  1110    12   600    74 |  288    282
    3 |  4012    14     9    23     X    24  3995    14  3808    56 |  288   2768
    4 |  1194    24    17    18     X    17  1299    12  1326    45 |  288    987
    5 |  3576    18     9    23     X    27  2624    10  2673    50 |  288    585
    6 |  1049    10     9    18     X    16   731    12   976    30 |  288    716
    7 |   698    13    11    25     X    22   653    13   698   104 |  288    346
    8 |  5690    13    13    16     X    16  2285    12  4907    67 |  288   1316
    9 |  2034    20     9    18     X    26  2440    14  2294    62 |  288   2416
   10 |  7561    14    12    13     X    14  3463     9  6012    44 |  288   2569
   11 |  2034    26    13    20     X    19   719    11  1857    31 |  288    464
   12 |   531    19     9    21     X    30   332    11   526    54 |  288    196
   13 |   940    12    10    16     X    42   355     8   868    80 |  288    224
   14 |   657    13     9    14     X    22   429     8   582    52 |  288    211
   15 |   436    21    12    12     X    20   557     8   580    64 |  288    258
   16 |   460    13    10    20     X    27   393    10   530    81 |  288    229
   17 |  1430    11    10     9     X    20   379    10  1600    68 |  288    276
   18 |   662    22     9    16     X    13   282    11   539    40 |  288    242
   19 |   516    20    10    21     X    24   349    13   647    50 |  288    268
   20 |   429    10    10    14     X    25   330     7   422    63 |  288    240
   21 |   863    17    11    15     X    20   666    10   879    55 |  288    397
   22 |  2848    20    11    21     X    24  1315    14  2457    66 |  288    377
   23 |   550     9     9    18     X    29   716     8   506    54 |  288    301
   24 |  7871    22     9    22     X    19  5337    11  5642    71 |  288   4281
   25 |  1270    17    12    27     X    27  1083    14  1189    71 |  288    540
   26 |   760    20     9    15     X    40  1378    10   755    80 |  288    516
   27 |  8489    24    10    13     X    26  5336    10  6812    32 |  288   3958
   28 |  1367    23    16    14     X    17  1843    21  2561    86 |  288    616
   29 |  3018    14    11    15     X    19  3391     8  2567    71 |  288    687
   30 |  2785    16    12    20     X    25  2479    10  2642    52 |  288   1928
   31 |  2137    26    14    11     X    27   512     8  2127    49 |  288    228
   32 |  1419    16    16    12     X    19  1236     8  1516    59 |  288    824
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     6     9     X     -     -     -     -    37 |  288   6436
 AMC2 |     -    14     -     9     -     -     -     8     -    32 |  288     19
 AREQ |     -    24    11    19     X     -     -     9     -     - |  288   9267
 ARTU |     -    12     -    11     X     -     -     9     -     - |  288   9570
 ASPA |     -    21     -    18     X     -     -    11     -     - |  288   9201
 BOGT |     -     -     -    16     X     -     -    11     -    28 |  288   9939
 BOR1 |     -    13     -     -     -     -     -     8     -     - |  288   4273
 BRFT |     -     -     -    31     X     -     -    21     -     - |  287     44
 BRST |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3393
 BRUS |     -     9     -     -     -     -     -     6     -     - |  288     70
 CEDU |     -    13     -    14     X     -     -    14     -     - |  288    274
 CHAT |     -    25     -    15     X     -     -    11     -    55 |  287  11454
 CHPI |     -     -     -    20     -     -     -    14     -     - |  288   9444
 COCO |     -    36     -    14     X     -     -    18     -    24 |  288  16896
 CRO1 |     -     -     8    18     X     -     -    10     -    28 |  288     75
 DAEJ |     -    13     X    12     -     -     -     -     -     - |   79   6139
 DARW |     -     -     -    24     X     -     -    16     -     - |  274   3703
 DGAR |     -    28     -    20     X     -     -    20     -    19 |  288  17576
 DUBO |     -     -     -     6     -     -     -     4     -     - |  288  70456
 FAA1 |     -    18     -    16     -     -     -     -     -     - |  273   7053
 FAIR |     -     -     -    11     X     -     -     8     -     - |  288   7814
 GLPS |     -    11     -    10     X     -     -     6     -     - |  288  12569
 GLSV |     -    11     -    16     X     -     -    11     -     - |  288   1398
 GOLD |     -    13     -     7     X     -     -     8     -     - |  288  12916
 GUAM |     -     -     -    16     X     -     -    11     -    42 |  288   9380
 GUAT |     -     -     -    15     X     -     -    10     -     - |  288   4388
 HARB |     -     -     -    58     X     -     -    39     -     - |  239    802
 HOLB |     -    22     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   4006
 HRAO |     -    15     -    14     X     -     -     -     -    39 |  288     50
 IISC |     -    11     -    10     X     -     -     X     -     - |  274  15435
 ISPA |     -     -     -    15     X     -     -    10     -    24 |  288  14404
 KARR |     -     -     -    10     X     -     -     7     -     - |  276   8146
 KERG |     -     -     6     9     X     -     -     -     -    52 |  276  58476
 KIRU |     -    14     -    10     X     -     -    11     -     - |  288  28586
 KIT3 |     -     -     -    17     X     -     -    12     -     - |  288  11541
 KOKB |     -     -    10    17     X     -     -     8     -    50 |  288    172
 KOUR |     -    12     -    19     X     -     -    15     -     - |  288    353
 LPGS |     -     -     8    12     X     -     -     5     -    70 |  288  13981
 MAL2 |     -    27     -    25     -     -     -     -     -     - |  286   6384
 MAS1 |     -    15     -     9     X     -     -     8     -    15 |  288   2189
 MATE |     -    16    12     -     X     -     -     9     -     - |  288    117
 MAW1 |     -     -     -    23     X     -     -    16     -     - |  287   4208
 MBAR |     -    21     -    15     X     -     -    12     -    18 |  288  12690
 MCM4 |     -     -    18    28     X     -     -     -     -     - |  288   6650
 MDO1 |     -    18     6    10     X     -     -     8     -     - |  288   7031
 MKEA |     -     -     -    16     X     -     -    11     -     - |  288  15303
 NLIB |     -     -     -    12     X     -     -     8     -    41 |  288     42
 NRC1 |     -     -     5     8     X     -     -     -     -    46 |  288     38
 NRIL |     -    20     -     X     X     -     -    12     -     - |  281   6446
 NSSP |     -     -     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   6396
 OUS2 |     -     -     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   2946
 PERT |     -     -    11    11     -     -     -    12     -    29 |  288   7234
 PETP |     -     8     -     7     X     -     -     -     -     - |  287   8171
 PIE1 |     -     -     -     7     X     -     -     5     -     - |  288     27
 PIMO |     -     -     -    10     X     -     -     7     -     - |  288  11042
 POL2 |     -     9     -     8     X     -     -     -     -     - |  288   9314
 QAQ1 |     -     -     8    11     -     -     -     7     -     - |  288   6487
 QUIN |     -    13     -    10     -     -     -     5     -     - |  288   6850
 RABT |     -    15     -    13     -     -     -     8     -     - |  288   7066
 RIO2 |     -     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288   9328
 SANT |     -    10     -     9     X     -     -     -     -     - |  288   1474
 SCH2 |     -     -     -     7     X     -     -     5     -     - |  288  62409
 SEY1 |     -     -     -    17     X     -     -    12     -     - |  288  15753
 SHAO |     -    18     -     7     X     -     -    10     -     - |  288   1581
 STJO |     -     -     8    12     X     -     -     4     -     - |  288     29
 SUTH |     -     8     -     8     X     -     -     -     -     - |  288  10636
 SYOG |     -    22    16    18     X     -     -     -     -     - |  288    687
 THTI |     -     -    18    21     X     -     -    17     -    51 |  288  11256
 THU3 |     -    14     8     7     X     -     -     5     -    32 |  288    >>>
 TIDB |     -     -     8    13     X     -     -     9     -     - |  288  10276
 TOW2 |     -    35     -    32     X     -     -     -     -     - |  281   4395
 TSKB |     -    19     -    12     X     -     -     9     -    19 |  288   1218
 ULAB |     -     -     -     7     X     -     -     5     -     - |  288  14977
 URUM |     -    25     -    11     -     -     -    13     -    15 |  288    >>>
 WILL |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     - |  288  18931
 YELL |     -    15    18    25     X     -     -    11     -     - |  288     38
 ZWE2 |     -    25     -     -     X     -     -    15     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3124    18    11    17     -    24  2094    11  2612    53 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NRIL  | 1524-2  5:35:00 |       -3823
esa |   NRIL  | 1524-2  5:40:00 |        3869
esa |   NRIL  | 1524-2 16:05:00 |        2533
esa |   NRIL  | 1524-2 16:10:00 |       -2696
gfz |   AREQ  | 1524-2  0:10:00 |        -782
gfz |   ARTU  | 1524-2  0:10:00 |        -781
gfz |   ASPA  | 1524-2  0:10:00 |        -788
gfz |   BOGT  | 1524-2  0:10:00 |        -781
gfz |   COCO  | 1524-2  0:10:00 |        -777
gfz |   DARW  | 1524-2  0:10:00 |        -788
gfz |   ASPA  | 1524-2  0:15:00 |         563
gfz |   AREQ  | 1524-2  0:15:00 |         543
gfz |   BOGT  | 1524-2  0:15:00 |         533
gfz |   CHAT  | 1524-2  0:15:00 |         554
gfz |   COCO  | 1524-2  0:15:00 |         544
gfz |   ARTU  | 1524-2  0:20:00 |         912
gfz |   DARW  | 1524-2  0:20:00 |         930
gfz |   ASPA  | 1524-2  0:30:00 |         665
gfz |   BOGT  | 1524-2  0:30:00 |         667
gfz |   BRFT  | 1524-2  0:30:00 |         656
gfz |   CHAT  | 1524-2  0:30:00 |         670
gfz |   AREQ  | 1524-2  0:30:00 |         668
gfz |   ARTU  | 1524-2  0:30:00 |         658
gfz |   COCO  | 1524-2  0:30:00 |         654
gfz |   CRO1  | 1524-2  0:30:00 |         660
gfz |   DARW  | 1524-2  0:30:00 |         659
gfz |   BOGT  | 1524-2  0:35:00 |       -1244
gfz |   ARTU  | 1524-2  0:35:00 |       -1248
gfz |   CHAT  | 1524-2  0:35:00 |       -1257
gfz |   ASPA  | 1524-2  0:35:00 |       -1249
gfz |   COCO  | 1524-2  0:35:00 |       -1253
gfz |   AREQ  | 1524-2  0:35:00 |       -1255
gfz |   DARW  | 1524-2  0:35:00 |       -1250
gfz |   BOGT  | 1524-2  0:40:00 |         823
gfz |   ASPA  | 1524-2  0:40:00 |         820
gfz |   AREQ  | 1524-2  0:40:00 |         823
gfz |   COCO  | 1524-2  0:40:00 |         827
gfz |   ARTU  | 1524-2  0:40:00 |         815
gfz |   DARW  | 1524-2  0:40:00 |         829
gfz |   ARTU  | 1524-2  0:45:00 |       -1057
gfz |   BOGT  | 1524-2  0:45:00 |       -1056
gfz |   ASPA  | 1524-2  0:45:00 |       -1054
gfz |   COCO  | 1524-2  0:45:00 |       -1060
gfz |   DARW  | 1524-2  0:45:00 |       -1056
gfz |   CHAT  | 1524-2  0:50:00 |        1150
gfz |   CHAT  | 1524-2  1:00:00 |       -1638
gfz |   AREQ  | 1524-2  1:00:00 |       -1645
gfz |   CHAT  | 1524-2  1:05:00 |        1476
gfz |   CEDU  | 1524-2  1:10:00 |       -1487
gfz |   CRO1  | 1524-2  1:10:00 |       -1494
gfz |   BRFT  | 1524-2  1:10:00 |       -1484
gfz |   ALGO  | 1524-2  1:10:00 |       -1494
gfz |   CRO1  | 1524-2  1:15:00 |         803
gfz |   ALGO  | 1524-2  1:15:00 |         802
gfz |   CRO1  | 1524-2  1:35:00 |       -1717
gfz |   CEDU  | 1524-2  1:35:00 |       -1716
gfz |   BRFT  | 1524-2  1:35:00 |       -1741
gfz |   ALGO  | 1524-2  1:35:00 |       -1712
gfz |   CRO1  | 1524-2  1:40:00 |        -747
gfz |   CEDU  | 1524-2  1:40:00 |        -739
gfz |   BRFT  | 1524-2  1:40:00 |        -728
gfz |   ALGO  | 1524-2  1:40:00 |        -749
gfz |   CRO1  | 1524-2  1:45:00 |       -1029
gfz |   CEDU  | 1524-2  1:45:00 |       -1028
gfz |   ALGO  | 1524-2  1:45:00 |       -1035
gfz |   BRFT  | 1524-2  1:45:00 |       -1036
gfz |   BRFT  | 1524-2  1:55:00 |        1194
gfz |   ALGO  | 1524-2  1:55:00 |        1158
gfz |   CEDU  | 1524-2  1:55:00 |        1158
gfz |   CEDU  | 1524-2  2:00:00 |        -532



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   18.68   | 4.05e-14  7.74e-15  4.54e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   15.72   | 3.31e-14  5.25e-15  1.19e-15 |
 PIE1 |   288     0     2   228   13.81   | 5.42e-14  5.97e-15  2.29e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   12.80   | 4.54e-14  1.27e-14  3.09e-15 |
 YELL |   288     1     0   287   11.58   | 3.42e-14  6.26e-15  2.46e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    9.34   | 3.38e-14  6.57e-15  3.37e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    6.02   | 3.22e-14  6.01e-15  3.89e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.34   | 3.28e-14  6.17e-15  3.02e-15 |
 BRFT |   287     0     0   286    3.40   | 6.93e-14  1.83e-14  3.63e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.53   | 9.56e-14  1.72e-14  1.44e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    1.34   | 3.85e-14  8.06e-15  1.05e-14 |
 KOUR |   288     3     1   246    0.48   | 1.09e-13  8.86e-14  2.50e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.35   | 1.95e-13  5.39e-14  3.25e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.14   | 2.48e-13  6.75e-14  3.48e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 4.40e-13  1.46e-13  5.53e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.07   | 1.74e-13  7.94e-14  7.05e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.42e-13  1.30e-13  4.24e-14 |
 G29  |   288     0     1   143    0.06   | 5.63e-13  6.93e-14  6.36e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.06   | 2.44e-13  9.17e-14  8.68e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.67e-13  1.76e-13  1.12e-13 |
 SHAO |   288     0     1   143    0.02   | 3.05e-13  1.40e-13  1.13e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 8.82e-13  2.37e-13  5.82e-14 |
 HARB |   239     0     0   237    0.01   | 1.01e-12  3.35e-13         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  3.80e-13  1.12e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  3.98e-13  2.14e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 9.74e-13  2.69e-13  9.48e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  3.68e-13  3.31e-13 |
 G10  |   288     0     2    95    0.01   | 1.29e-12  3.82e-13  1.39e-13 |
 G08  |   288     0     3   136    0.01   | 1.80e-12  4.41e-13  1.35e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.15e-13  2.64e-13  2.68e-13 |
 OUS2 |   288     0     1    96    0.00   | 5.32e-13  1.69e-13  1.81e-13 |
 THU3 |   288     1     0   287    0.00   | 2.74e-13  6.98e-14  1.13e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-14  4.05e-15  8.02e-16 |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.11e-14  2.42e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.55e-14  3.57e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.76e-13  4.55e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  3.60e-13  5.13e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.87e-13  5.89e-14  3.34e-14 |
 G22  |   288     7     6     0    0.00   | 1.23e-12  1.92e-13  3.89e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.20e-13  1.32e-13  3.02e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.48e-13  7.98e-14  2.58e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  7.21e-14  2.81e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 6.94e-13  8.37e-14  2.12e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  6.69e-14  2.85e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.42e-13  5.25e-14  2.54e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  7.51e-14  2.43e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.01e-13  5.57e-14  2.18e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.41e-13  6.52e-14  1.51e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  5.69e-14  1.35e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.04e-13  7.76e-14  6.10e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.28e-13  2.34e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.79e-13  6.80e-14  2.24e-14 |
 G02  |   288     1     6     0    0.00   | 5.91e-13  5.78e-14  1.54e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |    79     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     5     0    0.00   | 1.09e-13  1.23e-14  6.11e-15 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     0     0    0.00   | 4.20e-13  7.94e-13  8.00e-13 |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.19e-17  2.63e-16  1.58e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     HRAO      AMC2      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
