
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1525   Day: 5   MJD: 54924                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      9    -515     690   2537   2537      0   4170   4170      0    0.00
 cod |   288     0  24958   1157    -377      36     27     29     26    110     94    118   10.41
 emr |   288     0  22535    294    3086    1428     12     11     13     99    126     78   26.93
 esa |   288     0  32309   1205   -1532    1478     20     23     19    102     95    104   15.31
 gfz |   288     0  30585   1599    -601     855     22     19     22    103    124     95   15.52
 iga |    96     0   2880    122    -690     915     26     26      0     90     90      0    0.00
 igu |    96     0   2880     22    -783    1564   1651   1651      0   3135   3135      0    0.00
 jpl |   288     0  26166    288    3110    1425     10     10     10     66     78     59   31.82
 ngs |    96     0   2880      7    -517     514   2303   2303      0   3840   3840      0    0.00
 usn |   288     0  23522     82    -433   -1061     53     59     49    135    156    122    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  1333   -33    -9   -26    94   -10  2088   -15  1443   -52 |
    3 | -3996   -16   159     0   -41    21 -6488  -109 -4135  -105 |
    4 | -2113     X  -197     X   180    96 -4306    79 -2253   166 |
    5 |  2241   -59   -19    66     -   101  2247     -  -586   230 |
    6 | -1931     7    57    45   -24    66  -659   -61 -2144  -140 |
    7 |  -306    37  -166    41     X    47 -1754   109   -35   135 |
    8 | -9567   -80    26   -12     X    12 -1708    10 -7677    60 |
    9 | -1174   -93   100   -46    10   -11 -1393   -37 -1170   -27 |
   10 | -4315  -193   193  -102    50   -73  1362   -76 -3629    52 |
   11 |   741    15   -26   -45    -3   -23  -874    40  1625  -179 |
   12 |   288    46  -151    98   125   102   860     5   176   143 |
   13 |  3531    62  -237   228   141   228  1090     2  3713     4 |
   14 |  3488   -51    42    -4   -13     5   401   -11  3697  -123 |
   15 |   599    62  -152   -50    95   -42  1005    86   335   225 |
   16 |  4111   -93   123  -149   -84  -113   187    38  4192    48 |
   17 |  2201   130  -143  -177   138  -153  1001    97  1667   135 |
   19 |   592  -160   211  -106   -30   -97   561   -61   677  -278 |
   20 |  4389    70   118  -130    64  -101   553   -91  4472   -71 |
   21 |  3281   -99     X     X   -40     X  1190    52  3544    57 |
   22 | -2218  -138   115   -97   149   -75  1074   -78 -1177   156 |
   23 |   212    28    -2    28    63    37   867   -52   138     0 |
   24 | -3759   -48   100    -6    -6    17 -4418   -63 -4509    78 |
   25 | -1943   -73   -50    31   198    48 -1627   -46 -1910    31 |
   26 |  -966   -67   -35   -12   118    10  -599    -1 -1314    34 |
   27 |  1184   -68    69    -3   -84    22 -4360     6   168   -71 |
   28 |  7012   -75   -11    55    62    88  6397   -23  6562    69 |
   29 |  -242     8  -133  -171     X  -149  -145   193  -118   421 |
   30 |   815    33  -112    51    72    66  6574    24  1144   -77 |
   31 |  1841   -67  -207   -97   183   -83   -18   154  1419  -116 |
   32 | -5151  -162    89   -39   270    -3  -149  -135 -4392  -141 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -     2     -     -    -1     -     - |
 ALGO |     -    23    62   -67   -57     -     -     -     -     7 |
 ALRT |     -   -29     -     -    20     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -89     -    60     -     -     -     -     -   -52 |
 AREQ |     -    54   -97   101   -23     -     -    32     -     - |
 ARTU |     -   -45     -   -77     6     -     -    48     -     - |
 ASPA |     -   123     -   -87    10     -     -   -12     -     - |
 BOGT |     -     -     -   120   -66     -     -   -26     -   -80 |
 BOR1 |     -   337     -  -348   123     -     -     -     -   156 |
 BRFT |     -     -     -    11   -72     -     -    30     -     - |
 BRMU |     -     -     -    58   -58     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -23     9     -     -     -     -     -     -   -97 |
 CCJM |     -     -     -     -   230     -     -  -112     -     - |
 CEDU |     -   -76     -    68   -30     -     -     8     -   -59 |
 CHAT |     -    -5     -    -7     -     -     -     5     -    19 |
 CHPI |     -     -     -    85     -     -     -   -41     -     0 |
 COCO |     -   124     -   -84     -     -     -     -     -    13 |
 CONZ |     -     -     -   126     -     -     -   -61     -     - |
 CRO1 |     -     -    -5    52    -9     -     -   -16     -   -41 |
 DAEJ |     -   201    -3  -132     -     -     -     -     -     1 |
 DARW |     -     -     -   146  -217     -     -    34     -     - |
 DGAR |     -    -6     -    22     3     -     -   -10     -    24 |
 DRAO |     -     5    18   -36     -     -     -     -     -     6 |
 FAIR |     -   -30    71    -2   -47     -     -   -26     -     - |
 FLIN |     -   -23     -   -16     -     -     -    15     -     - |
 GLPS |     -     -     -   111    36     -     -   -71     -     - |
 GLSV |     -     X     -   -13    13     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -86    44    61     -     -    24     -    13 |
 GOLD |     -   -56     -   106   -67     -     -     -     -   -70 |
 GRAS |     -     -     -   -36    35     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -255    98     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -46  -106     -     -    69     -    22 |
 GUAT |     -    41     -  -177     X     -     -    72     -     - |
 HARB |     -     X    75   -95   -39     -     -     X     -     - |
 HLFX |     -     -   -74   106     -     -     -    11     -   -83 |
 HOB2 |     -     -     -   109  -147     -     -    16     -   367 |
 HOFN |     -     -     -   -15    15     -     -     -     -  -110 |
 HRAO |     -     -     -   -18    18     -     -     -     -   110 |
 HYDE |     -     -     -   -67     -     -     -    32     -     - |
 IENG |     -   -50    19     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -20    20     -     -     -     -   -98 |
 INVK |     -   -14     -     -    10     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -26    74     -     -   -24     -  -124 |
 JOZE |     -     -     6     X   -11     -     -     -     -    65 |
 JPLM |     -     -    76     -  -132     -     -     -     -    15 |
 KARR |     -     -     -   200    45     -     -  -117     -     - |
 KERG |     -     -   -67   101    20     -     -     -     -   262 |
 KIRU |     -    11    -8     6     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -126    13     -     -    54     -  -144 |
 KOKB |     -     -    26    62   -85     -     -   -11     -    -5 |
 KOUR |     -     6    76   165   -60     -     -  -117     -   -43 |
 LAMA |     -    51     -     -    32     -     -   -32     -     - |
 LPGS |     -     -   -45   -84   -18     -     -    87     -    35 |
 MAL2 |     -    41     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    17    17    28   -72     -     -     -     -   -99 |
 MATE |     -     -    66     -   -77     -     -   -18     -     - |
 MAW1 |     -   151     -   -81     -     -     -   -10     -     - |
 MBAR |     -    85     -    50   -34     -     -   -35     -    62 |
 MCM4 |     -     -   -18    -4    34     -     -     -     -    64 |
 MDO1 |     -     -    -9    15   -80     -     -    39     -     - |
 MKEA |     -     -     -    89   -88     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   -17     -     -     -     -     -     6     -     - |
 NICO |     -    86     -    31   -14     -     -   -33     -     - |
 NISU |     -    37    95     -  -188     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -    44   -77     -     -     -     -     -   -27 |
 NRC1 |     -     -   -12    26    -4     -     -     -     -     9 |
 NRIL |     -    -9     -    15   -43     -     -    18     -     - |
 NTUS |     -   112     -    54    -8     -     -   -58     -   109 |
 NYAL |     -     -    82     -  -142     -     -     -     -    91 |
 ONSA |     -   -30     7   -81   -79     -     -    81     -  -106 |
 PDEL |     -   195     -   -70   -71     -     -     8     -     - |
 PENC |     -    76     -     -     -     -     -   -25     -   -67 |
 PERT |     -     -    -8  -246   -37     -     -   143     -    36 |
 PETP |     -    12     -    71  -184     -     -    52     -     - |
 PIE1 |     -     -    32    73  -128     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    10   -30     -     -    10     -     - |
 POL2 |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     -   -18     -     -     -     -    15     -  -146 |
 PTBB |     -   -31    12     -     -     -     -     -     -  -138 |
 QAQ1 |     -  -110   -13   -48     -     -     -    70     -     - |
 RABT |     -     -     -   -32     -     -     -    16     -     - |
 RESO |     -   181     -     -  -122     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   137     -   -93     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -28     -     -     -    14     -     - |
 SANT |     -   -67     -    86   -44     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -146    92   -28   -33     -     -     0     -  -148 |
 SCUB |     -     -     -   -54     -     -     -    26     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -   -21     -     -    10     -     0 |
 SPT0 |     -   -12     5     -     -     -     -     -     -   -63 |
 SSIA |     -  -112     -     -    75     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -84    80   -68     -     -    65     -     - |
 SUTM |     -     -    17     -    60     -     -   -44     -     - |
 SYOG |     -     -    94     X  -163     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    40   -70     -     -     -     -     -    83 |
 THU3 |     -  -190    58   -16    31     -     -     6     -  -206 |
 TIDB |     -     -     9   -16     X     -     -     -     -    21 |
 TIXI |     -   -70     -    42     7     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -     -   -16     -     -     -     -    14     -  -103 |
 TOW2 |     -   235     -     8   -16     -     -   -66     -     - |
 TSKB |     -    42   -59    67    50     -     -   -21     -   -27 |
 ULAB |     -     -     -   110   100     -     -  -102     -     - |
 VILL |     -     -    14     1   -24     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    68     -     -   -46     -     -     -     -     - |
 WILL |     -   -86    61   -49     -     -     -     -     -  -159 |
 WIND |     -     -     -     -  -120     -     -    59     -     - |
 WSRT |     -    89   -56     -    42     -     -     -     -   -10 |
 WTZR |     -   288  -379   367   111     -     -     -     -   252 |
 YAR2 |     -  -152     8     -    87     -     -     -     -   -39 |
 YELL |     -    48    96   250     6     -     -  -206     -     - |
 YSSK |     -     -     -  -101     -     -     -    48     -     - |
 ZWE2 |     -    48     -     -     -     -     -   -16     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   986    42    11    22    15    20  1017     7  1004    33 |  288    287
    3 |  2117    29     9    19    17    17  2324    13  1985    34 |  288   1372
    4 |  2057     X    11     X    14    23  1558    11  2144   150 |  288    753
    5 |  7190    50    21    46     -    56  2406     -  6441   165 |  288   2367
    6 |   848    17    12    13    29    20  1328    12  1007    40 |  288    588
    7 |   498    25    10    21     X    20   893    11   462    37 |  288    222
    8 |  2910    14     9    18     X    19  1044     7  2773    41 |  288   1700
    9 |  7016    22    12    15    16    21  2534    10  6126    69 |  288   3463
   10 |  2691    53    11    24    12    28  2056     7  2819    39 |  288   1180
   11 |  1744    24     9    17    22    23   615    10  1412    68 |  288    260
   12 |   525    23    14    22    22    25   513     8   607    34 |  288    257
   13 |   430    30     9    10     9    18   637     7   509    36 |  288    357
   14 |   789    29     9    13    18    19   567     8   727    50 |  288    274
   15 |   446    18    15    26    26    17   581    15   400    37 |  288    207
   16 |   720    30    11     8    32    15   631     9   689    81 |  288    318
   17 |  1148    44     9    21    17    30   550    11   890    73 |  288    212
   19 |   389    20     9    16    14    18   321    10   574    36 |  288    196
   20 |   641    21     9    18    12    24   354    11   634    39 |  288    195
   21 |   765    24     X     X    13     X   638     9   893    58 |  288    437
   22 |  2003    25    10    23    18    26   443    17  1721    43 |  288    314
   23 |   504    28     8    13    14    20   312     8   579    37 |  288    233
   24 |  3620    45     9    36    15    40  2313    10  3095    72 |  288   2156
   25 |   884    26    10    30    15    33  1056    11   792    38 |  288    383
   26 |  1589    18    11    18    27    22   860    13  1182    34 |  288    669
   27 |  5491    24    11    15    19    20  5191    10  5022    47 |  288   3696
   28 |  1430    20    18    55    21    55  2826    11  1064    45 |  288    293
   29 |   489    31    15    13     X    21   465     7   600    51 |  288    252
   30 |  2953    15    12    21    15    26  3623     8  2473    49 |  288   1455
   31 |   674    42    15    11    31    17   532    10   489    85 |  288    513
   32 |  1599    20     8    11    13    14   438     9  1996    65 |  288    659
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    32     -     -    16     -     - |  287   7939
 ALGO |     -    27    10    10    23     -     -     -     -    18 |  288  22131
 ALRT |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   6751
 AMC2 |     -    12     -     8     -     -     -     -     -    22 |  288     20
 AREQ |     -    33     9    13    14     -     -    10     -     - |  288   9367
 ARTU |     -    24     -     9    17     -     -     7     -     - |  288   9452
 ASPA |     -    34     -    28    29     -     -    22     -     - |  288   8484
 BOGT |     -     -     -    14    15     -     -     7     -    29 |  288  10347
 BOR1 |     -    27     -    14    14     -     -     -     -    36 |  288   9559
 BRFT |     -     -     -    13    16     -     -     8     -     - |  288     53
 BRMU |     -     -     -    48    48     -     -     -     -     - |  221    >>>
 BRUS |     -    18     7     -     -     -     -     -     -    10 |  288     31
 CCJM |     -     -     -     -    19     -     -     9     -     - |  288   1302
 CEDU |     -    29     -    18    14     -     -    10     -    16 |  288    192
 CHAT |     -    20     -    23     -     -     -    11     -    45 |  287  10551
 CHPI |     -     -     -    17     -     -     -     8     -    52 |  288  10301
 COCO |     -    37     -    25     -     -     -     -     -    79 |  276  16713
 CONZ |     -     -     -    26     -     -     -    13     -     - |  276    >>>
 CRO1 |     -     -     9    13    17     -     -     9     -    28 |  288     39
 DAEJ |     -    28    13    12     -     -     -     -     -    29 |  288   1587
 DARW |     -     -     -    20    33     -     -    13     -     - |  288   4237
 DGAR |     -    21     -    19    27     -     -    11     -    70 |  288  12001
 DRAO |     -    17     7     8     -     -     -     -     -    14 |  288   5317
 FAIR |     -    33    12    12    17     -     -    10     -     - |  288   5722
 FLIN |     -    13     -     8     -     -     -     6     -     - |  288  17895
 GLPS |     -     -     -    21    29     -     -    16     -     - |  288  12269
 GLSV |     -     X     -    31    31     -     -     -     -     - |  265   2044
 GODE |     -     -    23    27    38     -     -    13     -    37 |  288    325
 GOLD |     -    24     -    17    20     -     -     -     -    23 |  288  11092
 GRAS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   6507
 GRAZ |     -    15     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   7812
 GUAM |     -     -     -    25    39     -     -    13     -    88 |  288   8485
 GUAT |     -    32     -    17     X     -     -    15     -     - |  288   4844
 HARB |     -     X    17    20    27     -     -     X     -     - |  288  52912
 HLFX |     -     -    17    15     -     -     -    13     -    52 |  288  76008
 HOB2 |     -     -     -    20    29     -     -    11     -    46 |  288     78
 HOFN |     -     -     -    30    29     -     -     -     -    83 |  264    >>>
 HRAO |     -     -     -    22    22     -     -     -     -    49 |  288     46
 HYDE |     -     -     -    17     -     -     -     8     -     - |  288   4106
 IENG |     -    22     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     47
 IISC |     -     -     -    26    25     -     -     -     -    56 |  276  15874
 INVK |     -    25     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  15465
 ISPA |     -     -     -    31    30     -     -    15     -   114 |  288   9863
 JOZE |     -     -    14     X    25     -     -     -     -    19 |  276    >>>
 JPLM |     -     -    12     -    21     -     -     -     -    57 |  241   5743
 KARR |     -     -     -    25    29     -     -    12     -     - |  288   6738
 KERG |     -     -    14    19    31     -     -     -     -    31 |  288    679
 KIRU |     -    22     7    16     -     -     -     -     -     - |  288  56397
 KIT3 |     -     -     -    13    18     -     -    10     -    42 |  288  11746
 KOKB |     -     -     9    23    29     -     -    11     -    52 |  288    135
 KOUR |     -    27    13    19    23     -     -    16     -    35 |  288    136
 LAMA |     -    12     -     -    12     -     -     6     -     - |  288   3531
 LPGS |     -     -    17    18    25     -     -    14     -    41 |  288  11012
 MAL2 |     -    25     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   6572
 MAS1 |     -    35    39    44    49     -     -     -     -    52 |  285   2926
 MATE |     -     -     9     -    19     -     -     9     -     - |  288  41560
 MAW1 |     -    32     -    18     -     -     -    10     -     - |  288   3639
 MBAR |     -    24     -    17    27     -     -    11     -    62 |  288  11096
 MCM4 |     -     -     8    33    30     -     -     -     -    54 |  281  10942
 MDO1 |     -     -     7    12    16     -     -     8     -     - |  288   7336
 MKEA |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  288  11810
 NANO |     -    15     -     -     -     -     -     5     -     - |  288   3840
 NICO |     -    31     -    13    20     -     -     9     -     - |  288   3768
 NISU |     -    29    13     -    15     -     -     -     -     - |  263     39
 NNOR |     -     -    11    19     -     -     -     -     -    40 |  288    428
 NRC1 |     -     -    12    24    35     -     -     -     -    23 |  288     20
 NRIL |     -    28     -    50    20     -     -    18     -     - |  288   7116
 NTUS |     -    23     -    19    22     -     -    14     -    87 |  288   3539
 NYAL |     -     -     7     -    12     -     -     -     -    62 |  288    145
 ONSA |     -    23    10     9    12     -     -     6     -    22 |  288     22
 PDEL |     -    29     -    11    24     -     -    10     -     - |  288   3348
 PENC |     -    33     -     -     -     -     -    11     -    28 |  285   3038
 PERT |     -     -     8    28    16     -     -    12     -    98 |  288   6709
 PETP |     -    34     -     8    11     -     -     9     -     - |  287   8922
 PIE1 |     -     -    11    12    19     -     -     -     -     - |  288     34
 PIMO |     -     -     -    16    18     -     -    10     -     - |  288  10448
 POL2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   8248
 PRDS |     -     -     9     -     -     -     -     8     -    22 |  288    292
 PTBB |     -    23     9     -     -     -     -     -     -    15 |  288    231
 QAQ1 |     -    27     9    14     -     -     -     8     -     - |  288   6997
 RABT |     -     -     -     9     -     -     -     4     -     - |  288   7512
 RESO |     -    37     -     -    25     -     -     -     -     - |  286   5305
 REUN |     -    27     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   4745
 REYK |     -     -     -    14     -     -     -     7     -     - |  275    >>>
 SANT |     -    32     -    19    23     -     -     -     -     - |  287   1610
 SCH2 |     -    30    12    15    16     -     -     9     -    58 |  288  33647
 SCUB |     -     -     -    12     -     -     -     6     -     - |  288   8812
 SHAO |     -     -     -     -    32     -     -    16     -    50 |  202 138268
 SPT0 |     -    33    13     -     -     -     -     -     -    30 |  286     27
 SSIA |     -    32     -     -    21     -     -     -     -     - |  206   6407
 STJO |     -     -     7    14    18     -     -     7     -     - |  288     27
 SUTM |     -     -     8     -    24     -     -    10     -     - |  288  13593
 SYOG |     -     -     7     X    13     -     -     -     -     - |  215    738
 THTI |     -     -    14    24     -     -     -     -     -    85 |  276  11500
 THU3 |     -    25     6     9     8     -     -     8     -    47 |  288   1029
 TIDB |     -     -    17    30     X     -     -     -     -    57 |  253   9728
 TIXI |     -    14     -    26    21     -     -     -     -     - |  287   6106
 TLSE |     -     -     7     -     -     -     -     6     -    21 |  288    411
 TOW2 |     -    50     -    14    27     -     -    17     -     - |  288   3070
 TSKB |     -    33    29    11    15     -     -    16     -    48 |  288   1182
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     5     -     - |  288  14065
 VILL |     -     -    11    14    22     -     -     -     -     - |  288   6950
 WAB2 |     -    28     -     -    19     -     -     -     -     - |  288     31
 WILL |     -    21    11    10     -     -     -     -     -    30 |  288  12933
 WIND |     -     -     -     -    20     -     -    10     -     - |  288  14809
 WSRT |     -    33    11     -    17     -     -     -     -    14 |  288     33
 WTZR |     -    10    11    13    15     -     -     -     -    10 |  288     25
 YAR2 |     -    32    13     -    23     -     -     -     -    43 |  288   6208
 YELL |     -    22     8    11    13     -     -     9     -     - |  288     37
 YSSK |     -     -     -     9     -     -     -     5     -     - |  287  10029
 ZWE2 |     -    12     -     -     -     -     -     4     -     - |   76    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2537    28    13    21    22    26  1651    11  2303    54 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   MATE  | 1525-5 20:45:00 |         936
esa |   JOZE  | 1525-5  2:00:00 |        1300
esa |   BOR1  | 1525-5  2:30:00 |         692
esa |   JOZE  | 1525-5  3:00:00 |       -1409
esa |   JOZE  | 1525-5  4:00:00 |         911
esa |   JOZE  | 1525-5  7:00:00 |       -2033
esa |   JOZE  | 1525-5  9:00:00 |        -597
esa |   JOZE  | 1525-5 11:00:00 |         519
esa |   NRIL  | 1525-5 12:25:00 |       -7115
esa |   NRIL  | 1525-5 12:30:00 |        7132
esa |     21  | 1525-5 14:10:00 |        2058
esa |   NRIL  | 1525-5 20:20:00 |        1974
esa |   NRIL  | 1525-5 20:25:00 |       -2126
esa |   NRIL  | 1525-5 22:00:00 |        -555
gfz |   TIDB  | 1525-5 16:00:00 |        -693



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288   10.83   | 3.10e-14  4.69e-15  1.60e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.83   | 2.82e-14  4.28e-15  1.16e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   287   10.80   | 2.96e-14  4.44e-15  1.34e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    9.58   | 5.30e-14  7.06e-15  3.52e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.12   | 3.28e-14  6.45e-15  2.25e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    7.34   | 3.79e-14  6.73e-15  1.50e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    6.81   | 4.03e-14  8.95e-15  2.68e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.95   | 4.71e-14  1.06e-14  2.48e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.09   | 3.11e-14  6.49e-15  2.09e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.48   | 2.39e-14  4.29e-15  2.11e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   284    3.39   | 4.04e-14  6.20e-15  1.52e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.36   | 3.31e-14  6.62e-15  3.21e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    2.31   | 4.91e-14  1.24e-14  4.27e-15 |
 NISU |   263     0     0   118    2.15   | 5.85e-14  1.07e-14  2.82e-15 |
 MATE |   288     1     0   287    2.07   | 3.56e-14  7.87e-15  8.30e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.56   | 1.12e-13  1.26e-14  3.43e-15 |
 BRFT |   288     0     0   143    1.40   | 5.19e-14  1.08e-14  3.48e-15 |
 HOB2 |   288     2     0   286    1.31   | 5.29e-14  1.45e-14  3.41e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.00   | 3.54e-14  6.75e-15  7.52e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.73   | 7.62e-14  1.83e-14  1.62e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.44   | 7.39e-14  1.91e-14  2.20e-14 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.37   | 9.87e-14  1.18e-14  7.42e-15 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.27   | 1.97e-13  6.30e-14  1.83e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 2.51e-13  5.62e-14  1.73e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.16   | 1.90e-13  6.34e-14  3.05e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.14   | 3.44e-13  1.02e-13  4.36e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.04   | 2.41e-13  7.41e-14  8.48e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 4.18e-13  1.33e-13  7.72e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.65e-13  1.22e-13  6.48e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.03   | 3.81e-13  1.04e-13  3.02e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 1.85e-13  1.31e-13  1.86e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.03   | 5.61e-14  1.48e-14  1.97e-14 |
 SYOG |   215     0     0   215    0.01   | 8.86e-13  2.11e-13         - |
 HARB |   288     1     0   287    0.01   | 1.08e-12  2.90e-13  6.29e-14 |
 KERG |   288     0     0   143    0.01   | 9.10e-13  2.78e-13  6.79e-14 |
 SHAO |   202     0     0   195    0.01   | 1.01e-13  2.07e-13         - |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.16e-13  1.43e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  3.51e-13  1.24e-13 |
 SANT |   287     0     0   286    0.01   | 9.98e-13  3.22e-13  1.29e-13 |
 G30  |   288     0     1   235    0.01   | 1.52e-12  3.75e-13  1.48e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.01e-12  3.44e-13  9.33e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  5.10e-13  1.72e-13 |
 CCJM |   288     0     0   143    0.00   | 8.92e-13  2.82e-13  1.02e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.51e-12  5.84e-13  1.33e-13 |
 THU3 |   288     0     0   288    0.00   | 2.97e-13  1.35e-13  1.20e-13 |
 DRAO |   288     0     1   192    0.00   | 4.93e-13  1.38e-13  3.13e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-14  4.40e-15  1.92e-15 |
 ZWE2 |    76     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   221     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   275     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.25e-13  6.84e-14  2.75e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 5.55e-13  6.10e-14  1.92e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.97e-14  3.14e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  4.54e-13  4.35e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.31e-13  2.40e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  6.59e-14  2.48e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 1.28e-12  2.06e-13  6.33e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 9.35e-13  1.70e-13  4.22e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 8.16e-13  9.87e-14  2.09e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.92e-13  6.09e-14  1.96e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  6.97e-14  2.10e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.81e-13  5.92e-14  3.39e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.88e-13  7.26e-14  1.15e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  5.69e-14  1.78e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.41e-13  5.59e-14  3.57e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.83e-13  5.49e-14  3.04e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  6.98e-14  2.72e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.94e-13  3.29e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.60e-14  1.78e-14 |
 G02  |   288     1     6     0    0.00   | 5.85e-13  6.67e-14  2.35e-14 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   206     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 6.80e-13  1.19e-12  2.20e-12 |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PENC |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     1     6     0    0.00   | 1.12e-12  1.52e-13  6.36e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   285     0     0     0    0.00   | 2.68e-13  4.09e-13  4.10e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   241     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  4.78e-13         - |
 JOZE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     4     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.03e-13  6.73e-13  4.20e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CONZ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     0     1     0    0.00   | 3.76e-13  8.05e-13  2.09e-12 |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.99e-17  2.38e-16  1.43e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      BRUS      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
