
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1534   Day: 5   MJD: 54987                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2870      0      54     -77   2273   2273      0   3609   3609      0    0.00
 cod |   288     0  23340    979    -431    -415     19     20     18     76     69     80   16.95
 emr |   288     0  23419    288    1655    -408     14     13     14     80     90     73   22.83
 esa |   288     0  31261   1767   -1512   -2939     11     10     12     73    103     58   28.67
 gfz |   287     0  29929   1436     460   -1976     28     27     29    206    204    207    8.61
 iga |    96     0   2870     96      19     -40     24     24      0     98     98      0    0.00
 igu |    96     0   2870      0      47     -99   2028   2028      0   3461   3461      0    0.00
 jpl |   288     0  25460    603     559      30     14     14     14     79     84     77   22.94
 ngs |    96     0   2870      3      75    -148   1948   1948      0   3321   3321      0    0.00
 usn |   288     0  23746    135    -131   -1898     53     70     42    128    134    125    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   858    29  -132   136   -59   145  2104   -37   487    -8 |
    3 |   608   -41    29   -70   141   -40  4301    37  -961   121 |
    4 | -5477    97   -80    56   -15    41  -514   -58 -4551   -52 |
    6 | -3999   -19    67   -32   158   -16 -4172   -72 -3958    -6 |
    7 |   332   -53   -39   -29   107   -28   108    84   404   -93 |
    8 |   676     X    27     X     5   104  3478   -29   670  -100 |
    9 |  1685    48    13   -21    52    25  -876   -41   713   185 |
   10 | -1636     X    19     X    85   237  2922   -51 -2161   118 |
   11 |  3508    87   -72   -89     2   -87   416   119  3650   -37 |
   12 | -1733    50  -103   125  -125   100   706   -45 -1428   -85 |
   13 |  4610    10   -82    90  -106    61   655     1  4840  -146 |
   14 |  3367   -17    72   -24   -21   -20  1837   -22  3778    53 |
   15 |   -18    54   -28   -26   -24   -43  1037    30   101    57 |
   16 |  4348   -61    60  -109    -3   -79  -402   122  4338   127 |
   17 |  1452   143   -53  -200    19  -179  1171   190   922    59 |
   18 |  4253   -56   114  -165   121  -123   341   100  4490   139 |
   19 | -1016    53   -91    16    34     8  -517    19  -830     4 |
   20 |  3603    89    11  -215    93  -181    27   163  3765    62 |
   21 |  3200   -72   141   -77    12   -36  1001     5  3003   166 |
   22 | -3761  -135    42   -17    64    -4 -2754    60 -2845   285 |
   23 |   600    12  -127    44  -103    42   192   101   408   -15 |
   24 |  2007    -4    25    46     3    75  8832   -80   901   146 |
   25 | -4220   -45   -12     6    94    33 -3955     2 -3932    45 |
   26 | -2623    -2    14    35    47    39 -2310   -73 -2568   138 |
   27 | -1717    33     2    33    88    63   849  -101 -1782   147 |
   28 | -1917   -12  -199   196   -27   201 -5110   -29  -174    13 |
   29 | -1042   -64   171  -108   -42   -87 -1092    28 -1050   150 |
   30 | -1449    41    -6    34    63    48 -4284   -90 -1792   -20 |
   31 |  -912   -33   111  -128   -34  -121  -159    85  -617   -63 |
   32 | -3621    68    80  -101     X    -2 -3487     X -3855   -38 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    26     -   -68     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -     -     -    49   -20     -     -   -54     -     - |
 ALRT |     -    20     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    87     -    13     -     -     -   -81     -   -63 |
 AREQ |     -   -54   -19     9    -2     -     -    48     -   -59 |
 ASPA |     -   -88     -    16   127     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -165     -    88    44     -     -     -     -  -242 |
 BREW |     -     -   -21     -     -     -     -    21     -   -20 |
 BRFT |     -    21     -     1   -46     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -14   -16     -    71     -     -     -     -   -42 |
 CAGL |     -     -     -   -68     -     -     -    85     -     - |
 CEDU |     -   -65     -    52   -25     -     -    -6     -    93 |
 CHAN |     -     -     -    -2     7     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -18     -     -     -    23     -     - |
 CHUR |     -     -    77   -97     X     -     -    44     -     - |
 COCO |     -    83     -     -  -163     -     -     -     -   102 |
 CRO1 |     -     -    83   -80    57     -     -    -4     -     7 |
 DAEJ |     -   105   -80   -43     -     -     -    64     -     - |
 DGAR |     -   -41     -    34   -52     -     -     7     -   -25 |
 DRAO |     -    80     X   -47     -     -     -     -     -   -71 |
 DUBO |     -     -     -   -32     -     -     -    40     -     - |
 FAIR |     -     -    -4    31   -11     -     -   -30     -     - |
 FLIN |     -     -     -     X   -44     -     -    17     -     - |
 GLPS |     -   -52     -   -17    -5     -     -    61     -     - |
 GLSV |     -   112     -   -92    86     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -14    11     -     -     -     -     -   146 |
 GOLD |     -   -41     -    54   -98     -     -     -     -   -72 |
 GRAS |     -     -     -    -6    21     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -291   146     -   186     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -22    99     -     -    -9     -   -22 |
 GUAT |     -     -     -     6   -20     -     -     -     -     - |
 HARB |     -     -    82   -47   -74     -     -     X     -     - |
 HLFX |     -     -   -88    70     -     -     -     -     -  -115 |
 HOB2 |     -     -     -   -41    -1     -     -    52     -    72 |
 HOFN |     -    28     -   -17     X     -     -     -     -   -62 |
 HRAO |     -    76     -   -31   -48     -     -     -     -   161 |
 IISC |     -     -     -    74   -44     -     -   -77     -   -93 |
 JOZE |     -     -   -26     X    70     -     -     -     -    -4 |
 JPLM |     -     -    18     -   -48     -     -     -     -   -30 |
 KARR |     -    39     -    65   -12     -     -  -103     -     - |
 KERG |     -     -    53   -29   -43     -     -     -     -   522 |
 KIRU |     -     -   -77    83     -     -     -   -27     -     - |
 KOKB |     -   -39    79    17    65     -     -   -95     -   -68 |
 KOUR |     -   -25    54    25  -207     -     -     -     -   -24 |
 LAMA |     -   -45     -     -    89     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -  -124    39    55     -     -    54     -   105 |
 MAL2 |     -   -14     -     8     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -80    90  -101     -     -     4     -   -78 |
 MAW1 |     -    -5     -     3     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    70     -    15   -82     -     -   -41     -    -5 |
 MCM4 |     -   -74   -32    -3    33     -     -    78     -     8 |
 MDO1 |     -     -   -50    71    -7     -     -   -33     -     - |
 METS |     -     -     -  -117     -     -     -   146     -     6 |
 MIZU |     -     X   -27     -     -     -     -    27     -    29 |
 MKEA |     -     -     -    85    68     -     -  -132     -     - |
 NICO |     -   -39     -    38     4     -     -   -18     -     - |
 NLIB |     -     -    23   119  -153     -     -  -114     -  -142 |
 NNOR |     -     -    -7     6     -     -     -     -     -  -150 |
 NRC1 |     -     -    -8     X    20     -     -     -     -    11 |
 NRMD |     -     7     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -     -     -    20     -     -     -   -25     -   -18 |
 NTUS |     -   -80     -    71     8     -     -   -30     -   -26 |
 NYA1 |     -     -     -    35  -117     -     -     -     -   -59 |
 OHI2 |     -    -4     -     -     8     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -46     -     -     -    58     -     - |
 PDEL |     -    60     -   -46    30     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -113   -26    79     -     -   116     -  -114 |
 PIE1 |     -     -    56    63     -     -     -  -135     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -66  -111     -     -   123     -     - |
 POL2 |     -     -     -     1    19     -     -    -9     -     - |
 POTS |     -    -1     -     -     2     -     -     -     -   -92 |
 PRDS |     -     -    12     -     -     -     -   -12     -   -95 |
 PTBB |     -    23   -17     -     -     -     -     -     -   -30 |
 QAQ1 |     -     -    59   -68     -     -     -    26     -     - |
 QUIN |     -     -     -    -4     -     -     -     5     -     - |
 RABT |     -     -     -     2     -     -     -    -2     -     - |
 RESO |     -    47     -     -   -93     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    77     -     -     -   -96     -     - |
 SANT |     -   -97     -     6   -12     -     -    68     -     - |
 SCH2 |     -     5   143   -67   -82     -     -   -32     -  -138 |
 SCUB |     -    29     -   -17     -     -     -     0     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    29   154     -     -   -90     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -    22     -     -    -8     -  -157 |
 SPT0 |     -    -9     6     -     -     -     -     -     -   -62 |
 SSIA |     -  -121     -     -   239     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -75    28  -110     -     -    81     -     - |
 SUTM |     -     -   160   -26    -5     -     -  -125     -     - |
 SYOG |     -     -    17     X   -44     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    32  -153  -170     -     -   205     -   -13 |
 THU3 |     -     6    35    -2    30     -     -   -48     -  -158 |
 TIDB |     -     -   -40    50   -61     -     -     -     -    18 |
 TLSE |     -     -   -79     -     -     -     -    78     -     0 |
 TOW2 |     -    -9     -    63   -51     -     -   -53     -     - |
 TSKB |     -     6   -68    34    64     -     -     -     -  -115 |
 TWTF |     -    -6     4     -     -     -     -     -     -   -91 |
 UNSA |     -     -     -     X  -157     -     -    59     -   -67 |
 URUM |     -     -     -    -9    30     -     -     -     -   179 |
 USN3 |     -    -2     1     -     -     -     -     -     -   -16 |
 USNO |     -    22   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -61     -    98     -     -    24     -     - |
 VILL |     -     -   -69    34    74     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -    89     -     -     -     -   -89     -    52 |
 WILL |     -     2    38    33     -     -     -   -80     -   -98 |
 WSRT |     -   149  -110     -    -3     -     -     -     -    16 |
 XMIS |     -     -     -    10   -35     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     X    74     -  -197     -     -     -     -  -138 |
 YELL |     -    21    27    73    21     -     -  -142     -     - |
 YKRO |     -    50     -    16   -12     -     -   -52     -     - |
 ZIMM |     -    -4     -     -     7     -     -     -     -   -74 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |  1071    13     9    11    24    18  1032    16  1020    50 |  288    248
    3 |  4167    16    13    11    42    12  4392    12  3879    62 |  288   1808
    4 |  1729    20    12     8    26    14   560    13  2034    65 |  288    807
    6 |  2120    21    11    10    31    15  3330    13  2005    36 |  288   1281
    7 |   659    19    15    12    44    16   347    10   616    48 |  288    212
    8 |  3359     X    12     X    26    32  2600    16  3357   148 |  275   3526
    9 |  3704    20     8    11    21    44  1408     9  2726   121 |  288   2173
   10 |  2765     X    29     X    22    23  2564    34  2189   156 |  273   2383
   11 |   598    12    11     9    26    15   380     8   562    52 |  288    325
   12 |   394    39    10     8    15    19   914    18   593    42 |  288    307
   13 |   538    20    17     7    18    11   417    10   400    49 |  288    265
   14 |  1033    13    12     8    19    19   949    13   894    74 |  288    319
   15 |   615    24    14     9    22    31   772    13   489    82 |  288    269
   16 |   530    15    15     9    46    12   306    14   410    38 |  288    331
   17 |  1718    20    13    14    23    14   574    14  1732    45 |  288    236
   18 |   542    19     9     9    34    21   460     9   498    92 |  288    338
   19 |   485    29    16     9    22    15   395    15   439    47 |  288    195
   20 |   419    17    11     9    53    22   319     8   340    42 |  288    247
   21 |   677    13    11    13    16    29   405    10   776    56 |  288    408
   22 |  1411    24    11     9    43    26   985    14  1561    54 |  288    401
   23 |   594    19    14    12    15    15   285    17   483    49 |  288    201
   24 |  5440    13     9    10    19    27  5601    11  3710    61 |  288   3013
   25 |  1379    18    13    12    17    29  2796    14  1487    96 |  288    631
   26 |  1032    19    11    14    19    20  1531    13   974    24 |  288    469
   27 |  4528    16    11     9    18    49  3340    10  4418    80 |  288   3610
   28 |  3448    15    11    19    21    23  2508    20  3046    46 |  288    856
   29 |  1740    30    10    12    18    33   526    14   918    61 |  288    157
   30 |  3402    17    11     7    17    32  3255    10  2885    61 |  288   1355
   31 |   629    28    11    13    45    23   428    12   549    60 |  288    374
   32 |  3023    15    16     9     X    18  1738     X  1933    60 |  288    953
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     6     -    15     -     -     -     -     - |  287   3062
 ALIC |     -     -     -     9    32     -     -     9     -     - |  288   4017
 ALRT |     -    11     -     -    22     -     -     -     -     - |  287   5528
 AMC2 |     -    17     -     7     -     -     -     8     -    10 |  288     23
 AREQ |     -    27    15     9    20     -     -    11     -    34 |  288   7274
 ASPA |     -    21     -    16    34     -     -     -     -     - |  285   7258
 BOR1 |     -    11     -     7    16     -     -     -     -    37 |  288   4597
 BREW |     -     -    13     -     -     -     -    13     -    20 |  288     38
 BRFT |     -    28     -    22    48     -     -     -     -     - |  277    >>>
 BRUS |     -    20    14     -    22     -     -     -     -    17 |  288     25
 CAGL |     -     -     -    34     -     -     -    43     -     - |  113    >>>
 CEDU |     -    18     -    10    32     -     -    14     -    36 |  288   3583
 CHAN |     -     -     -     9    29     -     -     -     -     - |  275   6786
 CHPI |     -     -     -    16     -     -     -    21     -     - |  288   9291
 CHUR |     -     -    11     8     X     -     -    10     -     - |  288   1974
 COCO |     -    16     -     -    31     -     -     -     -    50 |  277   3650
 CRO1 |     -     -    15    13    39     -     -    14     -    22 |  288     51
 DAEJ |     -    28    17    13     -     -     -    46     -     - |  288   3370
 DGAR |     -    12     -     9    32     -     -    13     -    48 |  288   8371
 DRAO |     -    14     X     8     -     -     -     -     -    48 |  286 202113
 DUBO |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288  76174
 FAIR |     -     -     7     8    26     -     -     8     -     - |  288   5513
 FLIN |     -     -     -     X    39     -     -    15     -     - |  216   4218
 GLPS |     -    16     -    10    23     -     -    12     -     - |  288   9855
 GLSV |     -    27     -    15    31     -     -     -     -     - |  288   2433
 GODE |     -     -    17    13     -     -     -     -     -    66 |  286    >>>
 GOLD |     -    21     -    11    33     -     -     -     -    28 |  288  12154
 GRAS |     -     -     -     8    27     -     -     -     -     - |  281   5985
 GRAZ |     -    31    22     -    26     -     -     -     -     - |  288   5133
 GUAM |     -     -     -    17    31     -     -    15     -    42 |  288   9729
 GUAT |     -     -     -     8    26     -     -     -     -     - |  251   3311
 HARB |     -     -    23    10    60     -     -     X     -     - |  288  49900
 HLFX |     -     -    10     8     -     -     -     -     -    13 |  288  15206
 HOB2 |     -     -     -    10    29     -     -    11     -    66 |  288     70
 HOFN |     -    23     -    13     X     -     -     -     -    73 |  249    >>>
 HRAO |     -    15     -    12    28     -     -     -     -    54 |  288     68
 IISC |     -     -     -     9    28     -     -    12     -    14 |  288   8623
 JOZE |     -     -    15     X    39     -     -     -     -    17 |  286    >>>
 JPLM |     -     -     7     -    19     -     -     -     -    22 |  287   5946
 KARR |     -    24     -    10    31     -     -    11     -     - |  288   5770
 KERG |     -     -    13    13    27     -     -     -     -    58 |  288   1194
 KIRU |     -     -    11     8     -     -     -     6     -     - |  288  25170
 KOKB |     -    14    10    22    33     -     -    15     -    40 |  288    156
 KOUR |     -    17    34    23    43     -     -     -     -    33 |  288    144
 LAMA |     -    11     -     -    21     -     -     -     -     - |  287   3359
 LPGS |     -     -    15    13    25     -     -    15     -    61 |  288  15950
 MAL2 |     -    36     -    21     -     -     -     -     -     - |  288   6364
 MAS1 |     -     -     8     9    25     -     -    11     -    21 |  288   7509
 MAW1 |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     - |  286   3353
 MBAR |     -    13     -    10    34     -     -    14     -    32 |  288  11052
 MCM4 |     -    19    13    10    19     -     -    12     -    52 |  288   6321
 MDO1 |     -     -     8    11    26     -     -     9     -     - |  288   8071
 METS |     -     -     -    32     -     -     -    40     -    33 |   94    >>>
 MIZU |     -     X    46     -     -     -     -    45     -   143 |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    14    26     -     -    15     -     - |  288  11673
 NICO |     -    21     -    11    31     -     -    14     -     - |  288   3349
 NLIB |     -     -    20    12    28     -     -    11     -    18 |  288     26
 NNOR |     -     -    12    10     -     -     -     -     -    37 |  288    244
 NRC1 |     -     -     6     X    17     -     -     -     -    27 |  286     59
 NRMD |     -    12     -     -    24     -     -     -     -     - |  286   3362
 NSSP |     -     -     -     7     -     -     -     9     -    30 |  288   8010
 NTUS |     -    22     -    13    34     -     -    13     -    34 |  288   3494
 NYA1 |     -     -     -     5    16     -     -     -     -    24 |  275   3479
 OHI2 |     -     8     -     -    16     -     -     -     -     - |  286    >>>
 OUS2 |     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   1837
 PDEL |     -    13     -    10    37     -     -     -     -     - |  288   3289
 PERT |     -     -    25    17    27     -     -    10     -    57 |  288   6418
 PIE1 |     -     -    16    11     -     -     -     6     -     - |  288     32
 PIMO |     -     -     -    16    36     -     -    16     -     - |  288   9600
 POL2 |     -     -     -     6    24     -     -     8     -     - |  288   9337
 POTS |     -     8     -     -    15     -     -     -     -    25 |  287    >>>
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -     8     -    14 |  288    653
 PTBB |     -    12     9     -     -     -     -     -     -    23 |  288    239
 QAQ1 |     -     -     8     7     -     -     -     7     -     - |  288   6573
 QUIN |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   7955
 RABT |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  269   6341
 RESO |     -     7     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   7040
 REYK |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  275    >>>
 SANT |     -    16     -    10    22     -     -    15     -     - |  288    809
 SCH2 |     -    22    16    12    19     -     -    14     -    12 |  288  21756
 SCUB |     -    21     -    10     -     -     -    16     -     - |  288  14505
 SEY1 |     -     -     -    14    31     -     -    13     -     - |  288  11024
 SHAO |     -     -     -     -    36     -     -    14     -    34 |  133  92938
 SPT0 |     -     7     6     -     -     -     -     -     -    18 |  288     51
 SSIA |     -    15     -     -    30     -     -     -     -     - |  274   5232
 STJO |     -     -     6     7    27     -     -     7     -     - |  288     36
 SUTM |     -     -    10    17    33     -     -    18     -     - |  288  10663
 SYOG |     -     -     7     X    20     -     -     -     -     - |  287   1458
 THTI |     -     -    14    18    42     -     -    13     -    59 |  288  10546
 THU3 |     -    20    19     8    21     -     -     9     -    10 |  288   5996
 TIDB |     -     -    10     9    27     -     -     -     -    40 |  288  11154
 TLSE |     -     -    11     -     -     -     -    11     -    36 |  288    299
 TOW2 |     -    21     -    15    35     -     -     9     -     - |  288   2990
 TSKB |     -    11    17    10    28     -     -     -     -    33 |  288    767
 TWTF |     -    13    10     -     -     -     -     -     -    29 |  288     38
 UNSA |     -     -     -     X    40     -     -    15     -    91 |  216    >>>
 URUM |     -     -     -    10    34     -     -     -     -    20 |  215    >>>
 USN3 |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    16 |  288     31
 USNO |     -    13    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 USUD |     -     -     8     -    26     -     -    10     -     - |  288     29
 VILL |     -     -    12    13    34     -     -     -     -     - |  288   6432
 WES2 |     -     -    11     -     -     -     -    11     -    13 |  288   6410
 WILL |     -    16    13     8     -     -     -    12     -    16 |  288  20004
 WSRT |     -    14    10     -    18     -     -     -     -    12 |  288     30
 XMIS |     -     -     -     7    23     -     -     -     -     - |  286   3601
 YAR2 |     -     X    16     -    43     -     -     -     -   104 |  142   5486
 YELL |     -    20     9     9    21     -     -     7     -     - |  288     28
 YKRO |     -    40     -    17    29     -     -    15     -     - |  288  10432
 ZIMM |     -    15     -     -    29     -     -     -     -    26 |  280   5261
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2273    20    14    12    29    24  2028    15  1949    54 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   WTZR  | 1534-5  8:10:00 |       -6146
esa |   JOZE  | 1534-5  3:00:00 |        -616
esa |   JOZE  | 1534-5  9:00:00 |        -847
esa |   JOZE  | 1534-5 10:00:00 |         959
esa |   JOZE  | 1534-5 13:00:00 |        1465
esa |   JOZE  | 1534-5 16:00:00 |        -538
esa |   JOZE  | 1534-5 17:00:00 |         582



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   10.83   | 3.11e-14  5.14e-15  2.00e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.11   | 2.55e-14  4.87e-15  9.78e-16 |
 PIE1 |   288     0     1   214    8.05   | 5.23e-14  8.10e-15  2.22e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.05   | 3.49e-14  9.44e-15  1.74e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.76   | 3.94e-14  5.76e-15  2.13e-15 |
 TWTF |   288     0     1   262    7.65   | 6.69e-14  1.10e-14  2.02e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    7.48   | 2.78e-14  6.23e-15  1.81e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    5.93   | 3.86e-14  1.03e-14  3.73e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    5.79   | 3.58e-14  5.51e-15  2.47e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.76   | 3.85e-14  5.06e-15  2.73e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.94   | 2.53e-14  5.56e-15  1.70e-15 |
 NRC1 |   286     0     0   285    4.87   | 3.69e-14  6.23e-15  2.61e-15 |
 GODE |   286     1     0   284    3.05   | 6.41e-14  1.09e-14  3.73e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    2.88   | 9.07e-14  9.94e-15  2.23e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.79   | 1.20e-13  2.38e-14  3.53e-15 |
 BRFT |   277     0     0   276    2.27   | 4.20e-14  1.85e-14  3.68e-15 |
 HOB2 |   288     0     1   176    1.45   | 7.02e-14  1.94e-14  5.52e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    1.01   | 8.83e-14  1.13e-14  8.32e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.36   | 2.46e-13  5.96e-14  2.20e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.26   | 5.71e-14  1.99e-14  1.69e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.25   | 3.32e-14  6.51e-15  6.22e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.12   | 2.23e-13  7.09e-14  4.51e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.06   | 5.54e-14  1.53e-14  3.93e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.05   | 3.78e-13  9.32e-14  2.18e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.46e-13  1.27e-13  4.44e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.13e-13  1.60e-13  1.24e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.73e-13  1.57e-13  9.48e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.33e-13  1.15e-13  1.01e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.02   | 9.38e-13  2.11e-13  4.82e-14 |
 G16  |   288     0     3    38    0.01   | 5.79e-13  6.91e-14  3.86e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 7.77e-13  3.06e-13  1.19e-13 |
 HARB |   288     1     0   287    0.01   | 1.06e-12  3.25e-13  9.83e-14 |
 SYOG |   287     0     0   286    0.01   | 9.52e-13  3.54e-13  1.44e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  2.37e-13  7.06e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  3.53e-13  2.05e-13 |
 G10  |   273     0     0   271    0.01   | 1.35e-12  3.54e-13  1.75e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.57e-12  4.69e-13  1.04e-13 |
 ALGO |   287     0     0   141    0.00   | 3.18e-14  6.14e-14  2.09e-13 |
 DRAO |   286     0     2   101    0.00   | 7.73e-13  2.34e-13  7.92e-14 |
 OUS2 |   288     0     1   130    0.00   | 3.83e-13  1.55e-13  1.30e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.40e-14  5.21e-15  1.72e-15 |
 SHAO |   133     1     2     0    0.00   | 9.07e-14  2.05e-14         - |
 CAGL |   113     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   142     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |    94     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  5.79e-14  3.74e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.19e-14  1.22e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.55e-13  6.88e-14  5.31e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  5.02e-13  4.56e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.18e-13  2.99e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.87e-13  6.44e-14  1.58e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 1.85e-12  2.25e-13  4.93e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.09e-12  1.22e-13  3.91e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.70e-13  8.93e-14  2.13e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.97e-13  7.91e-14  1.76e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.93e-13  7.52e-14  3.89e-14 |
 G17  |   288     1     6     0    0.00   | 6.32e-13  7.31e-14  2.19e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.71e-13  6.28e-14  2.81e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.89e-14  2.16e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 6.50e-13  7.00e-14  2.78e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.07e-13  6.51e-14  3.10e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.75e-13  6.48e-14  3.92e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.37e-13  1.99e-13 |
 G08  |   275     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.44e-13  3.47e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.40e-14  1.54e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.86e-13  6.31e-14  2.61e-14 |
 ZIMM |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 6.84e-13  9.46e-13  1.61e-12 |
 RESO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.00e-12  9.10e-14  1.65e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     2     0    0.00   | 1.99e-13  9.14e-13  4.38e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  5.73e-13  5.71e-13 |
 JOZE |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 1.87e-13  3.48e-13  1.03e-12 |
 GUAT |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  5.16e-13  3.21e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.25e-13  4.31e-13  1.47e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAN |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   | 2.47e-13  9.19e-14  2.62e-13 |
 BREW |   288     0     5     0    0.00   | 1.18e-13  1.27e-14  2.48e-15 |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.13e-17  2.55e-16  1.53e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
