
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1536   Day: 4   MJD: 55000                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2876      0    -465     391   2761   2761      0   5113   5113      0    0.00
 cod |   288     0  23432    309    -459    -569     20     18     21     75     63     81   14.46
 emr |   288     0  22381    560    5987   -1796     14     12     16     63     59     65   21.37
 esa |   288     0  31042    750   -1046     191     13     11     14     77     95     69   24.57
 gfz |   288     0  29193   4342      17     127     26     19     28    102     80    110   10.84
 iga |    96     0   2876      2    -449     364     20     20      0     88     88      0    0.00
 igu |    96     0   2876      0    -458     364   2651   2651      0   4923   4923      0    0.00
 jpl |   288     0  27121    830    5726   -1468     11     10     12     81     73     84   28.77
 ngs |    96     0   2876      0    -459     392   2367   2367      0   4203   4203      0    0.00
 usn |   288     0  21161     86   -1227    -309     54     74     36    120    143    104    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   766     1   -82    62   -10    74  1914    10   -71   190 |
    3 |  2579   -51    30   -11    80    16 13265   -17   953   -73 |
    4 | -4534    36   -28    16   -35    30 -5451     2 -4652    84 |
    6 | -4844    39    72   -41   -15   -19 -3023   -31 -5186  -148 |
    7 |  2072   -46   -25  -106    40   -99  1954   117  1530   -85 |
    8 | -7379    21     9    57   -41    85 -1070   -51 -4993    36 |
    9 | -2600    -8    72   -11    68    28 -8574   -65 -2008    54 |
   10 | -3395   -70   -50   106   -51   106 -2433     X -3316   -52 |
   11 |  1415    45   -34    -4   -90    -9   299    40  1970   -47 |
   12 |   459    94   -59   -22    23    -2  1978     7    43    16 |
   13 |  4272    68   -38    73   -63    87   253   -44  3435   -46 |
   14 |  5116   -59   -11    51    81    57   741   -36  4403   171 |
   15 |  1448    81   -26   -68   -22   -58  1749    45  1074    29 |
   16 |  4593   -37     6   -81    20   -64   785    76  3884    -6 |
   17 |  1242   150   -43  -196   121  -141  1429    78   656   192 |
   18 |  6160    17    73  -157     X  -114   622    71  5274   178 |
   19 |  3551    67    13    63   -71    72  1226   -70  2858  -141 |
   20 |  4929    53    -8   -40     X   -16   714    14  4289    14 |
   21 |  4849   -30    90  -103     3   -71  1455    34  4091   221 |
   22 | -2747    -7     2     0     X    29  -711     2 -2118   183 |
   23 |  1700    88   -70   -14   -14     1   427    25  1118   142 |
   24 |  2440    16    -7    35   -56    60  6077   -11  1846   159 |
   25 | -6268    12    51   -52     X   -10 -7251     X -3497   -18 |
   26 | -2192    42    75   -10    57    11 -2138   -90 -2070   117 |
   27 |-11104   -24    78   -28    44     6 -8772   -38 -7154    -6 |
   28 |  5863   -65  -143   198     5   214  3343   -33  5823    66 |
   29 |  -814   -24    37  -227    60  -193  -485   156 -1062   189 |
   30 |  -302    15   -34   -19    50    29  3243    15   -31   -51 |
   31 | -2095     0   -20  -166    52  -143    97   137 -1949  -103 |
   32 | -5423   -17     X    10     X    38 -1743     X -5388  -120 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    11   -10     1     -     -     -     -    66 |
 ALIC |     -     -     -    90     X     -     -   -77     -     - |
 ALRT |     -    21     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -37     -    77     -     -     -   -47     -   -41 |
 ANKR |     -     7     -     -     -     -     -    -3     -     - |
 AREQ |     -   -93   -44    13   -27     -     -    78     -     - |
 ASPA |     -    62     -    97   145     -     -  -147     -     - |
 BOGT |     -     -     -    30   -32     -     -   -14     -     - |
 BOR1 |     -   -98     -    78   -51     -     -     -     -  -228 |
 BREW |     -     -     2     -     -     -     -    -2     -    16 |
 BRFT |     -     -     -     8    45     -     -   -21     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -53   121     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    16   -12     -     4     -     -     -     -   -91 |
 CAGL |     -     -     -    -9     -     -     -     8     -     - |
 CEDU |     -   -19     -    47     X     -     -   -29     -    97 |
 CHAN |     -     -     -    15   -33     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -     -    -3     -     -     -     3     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -  -132 |
 CHUR |     -     1    41   -69   -32     -     -    39     -     - |
 CONZ |     -     -     -    94     -     -     -   -80     -     - |
 CRO1 |     -     -    20   -31   -44     -     -    27     -   -18 |
 DAEJ |     -     X   -52   -30     -     -     -    64     -     - |
 DARW |     -     -     -   140     -     -     -  -120     -     - |
 DGAR |     -     -     -  -137  -116     -     -   158     -    42 |
 DRAO |     -     -   -14    13     -     -     -     -     -   118 |
 DUBO |     -     -     -   -33     -     -     -    28     -     - |
 FAA1 |     -     -     -   -40    90     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    63   -37   -36     -     -    -3     -     - |
 FLIN |     -     -     -   -49   111     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    74     -   -39    22     -     -   -22     -     - |
 GODE |     -     -   -64    43    31     -     -     -     -    84 |
 GOLD |     -   -10     -    50  -120     -     -     -     -   -32 |
 GRAS |     -   -35     -    24    -8     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -286    94     -   195     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    12   -28     -     -    -2     -  -240 |
 HARB |     -  -104   -98    99   101     -     -     1     -     - |
 HLFX |     -     -   -59    28     -     -     -    20     -    -9 |
 HOB2 |     -     -     -    -1   -36     -     -    14     -   132 |
 HOFN |     -    59     -   -33    -3     -     -     -     -   -95 |
 HRAO |     -     -     -    -1     3     -     -     -     -   134 |
 IENG |     -    25    15     -     -     -     -   -24     -     - |
 IISC |     -     -     -    20   -45     -     -     -     -     4 |
 ISPA |     -     -     -   -93    58     -     -    58     -   -10 |
 JPLM |     -     -   158     -  -312     -     -     -     -   148 |
 KARR |     -     -     -    93   -13     -     -   -73     -     - |
 KELY |     -     -     -    -3    73     -     -   -25     -     - |
 KERG |     -    90   -45   -14     X     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -    19   -17     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    77    74     -     -     -  -120     -   -83 |
 KOUR |     -   -33    21    54  -218     -     -    37     -     - |
 LAMA |     -   -57     -     -    76     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -30     -    18     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    57   -56    52   -81     -     -    -2     -   -36 |
 MATE |     -     -   100     -   -16     -     -   -68     -   -54 |
 MAW1 |     -    13     -    66    93     -     -   -98     -     - |
 MBAR |     -   -65     -   -45  -119     -     -   114     -  -110 |
 MCM4 |     -  -135   -70   -71    -9     -     -   185     -    60 |
 MDO1 |     -   -11   -20    44   -51     -     -     0     -     - |
 MKEA |     -     -     -     X    -4     -     -     2     -     - |
 MORP |     -     -     -   -36     -     -     -    31     -     - |
 NICO |     -   -12     -     3    12     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -80    23     X     -     -    42     -   -63 |
 NNOR |     -     -    30   -26     -     -     -     -     -   -16 |
 NRC1 |     -     -   -34    30     X     -     -     -     -   -29 |
 NRMD |     -     5     -     -    -6     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -   -29     -   -81     -     -     -    84     -   -68 |
 NTUS |     -   -41     -    -1    16     -     -    15     -   -38 |
 NYA1 |     -    94     -   -55     X     -     -     -     -    40 |
 OHI2 |     -    15     -     -     X     -     -    -7     -     - |
 ONSA |     -    80     8   -55   -42     -     -    15     -   -87 |
 PDEL |     -    46     -   -43    47     -     -    -6     -     - |
 PERT |     -     -   -23  -124   -28     -     -   133     -   113 |
 PIE1 |     -     -    72     X     -     -     -   -54     -     - |
 PIMO |     -     -     -    57   -45     -     -   -32     -     - |
 PRDS |     -     -    63     -     -     -     -   -47     -    28 |
 PTBB |     -    58   -39     -     -     -     -     -     -    -5 |
 QAQ1 |     -     -    22   -10     -     -     -    -8     -     - |
 QUIN |     -     -     -    13     -     -     -   -11     -     - |
 RESO |     -    35     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    38     -     -     -   -32     -     - |
 SANT |     -     -     -   -15    34     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -26    42   -19    19     -     -    -8     -   -95 |
 SEY1 |     -     -     -   -28    85     -     -    -8     -     - |
 SHAO |     -     7     -   -54   -88     -     -    73     -  -106 |
 SPT0 |     -    51   -35     -     -     -     -     -     -   -48 |
 SSIA |     -  -138     -     -   184     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   118   108   233  -292     -     -  -234     -     - |
 THTI |     -     -  -105   -93   -71     -     -   182     -     - |
 THU3 |     -    15   -44    56    80     -     -   -53     -     - |
 TIDB |     -     -  -106    27     X     -     -    56     -   -69 |
 TOW2 |     -   -69     -    40     X     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     9    35     X    10     -     -   -34     -  -158 |
 USN3 |     -    -6     4     -     -     -     -     -     -    67 |
 USNO |     -   -87    59     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -18     -    35     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -30   -24   114     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -    74     -     -     -     -   -55     -    66 |
 WILL |     -    61   -40    -6     -     -     -     5     -   -99 |
 WSRT |     -   155    70     -     1     -     -  -130     -    88 |
 WTZR |     -   -65     X   212   -52     -     -  -131     -   -72 |
 XMIS |     -     -     -    55  -124     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -  -100     -   196     -     -     -     -  -176 |
 YELL |     -    24    75   -35   182     -     -  -106     -     - |
 YKRO |     -   -71     -   -26   -78     -     -    87     -     - |
 ZIMM |     -     0     -     -     0     -     -     -     -   -49 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |  1383    13    14    10    20    17   458    13  1319    57 |  288    227
    3 |  4539    17    12     8    18    14  6714     7  4586    77 |  288   2564
    4 |  3040    17    12    12    17    26  3628    12  2672    44 |  288    626
    6 |  1331    10    13     9    14    13  1965     8  1284    73 |  288    503
    7 |   664    22    13    11    14    15  1482     9   607   118 |  288    440
    8 |  5782    16    10    16    42    24  2893    10  3806    98 |  288   3040
    9 |  4255    11    11     8    14    13  5116     8  3469    60 |  288   2374
   10 |  5006    25    13    15    25    29  4310     X  4580    60 |  288   2376
   11 |  1767    12    11     8    31    21   542    12  1777    68 |  288    363
   12 |  1049    20    10    10    17    20   682    12   877    39 |  288    313
   13 |  2364    34    10    11    11    22   938    12  2103    75 |  288    287
   14 |  1340    15    10     9    16    23   553     9  1157    44 |  288    413
   15 |   697    21    18     8    25    15   980     9   523    93 |  288    232
   16 |   776    17    10     8    14    18   487     8   670    74 |  288    285
   17 |   673     9    14    10    15    19   654     7   659    63 |  288    595
   18 |  1422    25    11    11     X    14   360     7  1323    47 |  288    238
   19 |   500    11    20    11    17    14   494     9  1096   129 |  288    252
   20 |  1002    13    10     8     X    17   357     8   798    35 |  288    319
   21 |  1429    16    13    20    15    26   395    10  1210    72 |  288    310
   22 |  1937    23    12     8     X    20  1056    11  1429   108 |  288    416
   23 |   946    20    12     9    12    20   430    11   817    75 |  288    167
   24 |  2905    14    12    21    18    19  2486    12  3046    66 |  288   2219
   25 |  4061    22    17    10     X    26  6848     X  3335    34 |  288   2964
   26 |  1888    21    13     7    16    11   727    10  1585    65 |  288    678
   27 |  5937    14    10    10    26    13  3000    10  4737   111 |  288   3907
   28 |  1762    18    12    11    15    27  2331    14  1194    52 |  288    626
   29 |   996    19    12    16    23    26   728    12   895    73 |  288    228
   30 |  4763     9     8     9    18    29  4424     9  4456    46 |  288   1684
   31 |  1864    26    10    11    16    15   439    10  1454    80 |  288    282
   32 |  1809    14     X     8     X    33  1179     X  1484    76 |  279    899
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -     6     6    14     -     -     -     -    27 |  288     37
 ALIC |     -     -     -    10     X     -     -     9     -     - |  288   4667
 ALRT |     -    15     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   4748
 AMC2 |     -    30     -     8     -     -     -    12     -    24 |  288     23
 ANKR |     -    13     -     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    24    19     7    19     -     -     9     -     - |  288   6530
 ASPA |     -    19     -    20    27     -     -    15     -     - |  288   6444
 BOGT |     -     -     -    11    19     -     -     8     -     - |  288   7648
 BOR1 |     -    16     -    13    35     -     -     -     -    20 |  288   6033
 BREW |     -     -    10     -     -     -     -     8     -    22 |  288     44
 BRFT |     -     -     -    17    35     -     -    11     -     - |  288     61
 BRMU |     -     -     -    17    38     -     -     -     -     - |   96    >>>
 BRUS |     -    17    11     -    29     -     -     -     -    27 |  288     30
 CAGL |     -     -     -    27     -     -     -    23     -     - |  108    >>>
 CEDU |     -    15     -     8     X     -     -    10     -    34 |  288   2712
 CHAN |     -     -     -    12    27     -     -     -     -     - |  271   5852
 CHAT |     -     -     -    12     -     -     -    10     -     - |  263  11313
 CHPI |     -     -     -    10     -     -     -     9     -    24 |  288   6296
 CHUR |     -    30     9     9    25     -     -    12     -     - |  288   6192
 CONZ |     -     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288     41
 CRO1 |     -     -    13    16    30     -     -    12     -    34 |  288     44
 DAEJ |     -     X    43    17     -     -     -    21     -     - |  288   1956
 DARW |     -     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  276   3930
 DGAR |     -     -     -    12    27     -     -    11     -    36 |  288   7174
 DRAO |     -     -     7     6     -     -     -     -     -    23 |  288   1375
 DUBO |     -     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288  63642
 FAA1 |     -     -     -    14    31     -     -     -     -     - |  106   3780
 FAIR |     -     -    11    11    31     -     -    11     -     - |  288   7696
 FLIN |     -     -     -    17    39     -     -     -     -     - |  250   4292
 GLSV |     -    16     -     9    33     -     -    11     -     - |  288   3319
 GODE |     -     -    28    24    41     -     -     -     -    52 |  288    599
 GOLD |     -    25     -    14    17     -     -     -     -    23 |  288  13217
 GRAS |     -    23     -    11    27     -     -     -     -     - |  288   6988
 GRAZ |     -    11    10     -    27     -     -     -     -     - |  288   4381
 GUAM |     -     -     -    20    41     -     -    14     -    80 |  288   7621
 HARB |     -    25    21    17    38     -     -    14     -     - |  288    910
 HLFX |     -     -    16    11     -     -     -     8     -    14 |  288  55730
 HOB2 |     -     -     -    14    25     -     -    14     -    40 |  288    138
 HOFN |     -    46     -    12    42     -     -     -     -    22 |  271    >>>
 HRAO |     -     -     -    20    46     -     -     -     -    43 |  278     36
 IENG |     -    31    17     -     -     -     -    15     -     - |  288     61
 IISC |     -     -     -     8    19     -     -     -     -    17 |  285   7879
 ISPA |     -     -     -    11    20     -     -     8     -    53 |  288   9637
 JPLM |     -     -    13     -    25     -     -     -     -    27 |  215   5640
 KARR |     -     -     -    38    32     -     -    34     -     - |  282   5043
 KELY |     -     -     -     7    15     -     -     8     -     - |  288   6237
 KERG |     -    14    18    13     X     -     -     -     -     - |  288    891
 KIRU |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  276  20292
 KOKB |     -     -    15    25     -     -     -    16     -    44 |  288    103
 KOUR |     -    25    19    17    26     -     -    12     -     - |  288    298
 LAMA |     -    20     -     -    26     -     -     -     -     - |  281   4053
 MAL2 |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4820
 MAS1 |     -    10     9     9    29     -     -    10     -    31 |  288   3403
 MATE |     -     -    19     -    26     -     -    16     -    29 |  288     67
 MAW1 |     -    18     -     9    22     -     -    10     -     - |  288   3285
 MBAR |     -    28     -    13    32     -     -    13     -    28 |  288   8804
 MCM4 |     -    17     8     9    22     -     -    10     -    39 |  288   5913
 MDO1 |     -    31    15    15    39     -     -    10     -     - |  288   6260
 MKEA |     -     -     -     X    17     -     -     6     -     - |  134   5202
 MORP |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   4715
 NICO |     -    12     -    14    31     -     -     -     -     - |  284   4077
 NLIB |     -     -    24    28     X     -     -    13     -    73 |  288     93
 NNOR |     -     -    17    15     -     -     -     -     -    32 |  288    320
 NRC1 |     -     -     8     7     X     -     -     -     -    31 |  288     20
 NRMD |     -    17     -     -    23     -     -     -     -     - |  288   3644
 NSSP |     -    32     -    13     -     -     -    11     -    27 |  288   8035
 NTUS |     -    19     -    21    31     -     -    18     -    25 |  288   2126
 NYA1 |     -    10     -     6     X     -     -     -     -    10 |  164   3640
 OHI2 |     -    17     -     -     X     -     -     8     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    17     8     9    43     -     -    11     -    22 |  288     26
 PDEL |     -    21     -    12    24     -     -     9     -     - |  288   4589
 PERT |     -     -    13    14    32     -     -    12     -    30 |  288   5248
 PIE1 |     -     -     8     X     -     -     -     6     -     - |  178     19
 PIMO |     -     -     -    12    25     -     -     9     -     - |  288   6921
 PRDS |     -     -    11     -     -     -     -     8     -    23 |  288    374
 PTBB |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    23 |  287    198
 QAQ1 |     -     -    11    10     -     -     -     9     -     - |  288   5820
 QUIN |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   6237
 RESO |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5546
 REYK |     -     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  287    >>>
 SANT |     -     -     -    10    23     -     -     -     -     - |  288   1021
 SCH2 |     -    14    25    10    32     -     -    12     -    13 |  288  61748
 SEY1 |     -     -     -    15    28     -     -    11     -     - |  288   9089
 SHAO |     -    25     -    13    37     -     -    13     -    66 |  288    619
 SPT0 |     -    21    14     -     -     -     -     -     -    13 |  288     51
 SSIA |     -    16     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   4448
 SYOG |     -    19    10    11    31     -     -    15     -     - |  288   1165
 THTI |     -     -    23    29    27     -     -    17     -     - |  288   9127
 THU3 |     -    24    15     8    14     -     -     9     -     - |  288   5347
 TIDB |     -     -    10    14     X     -     -     8     -    37 |  288  10376
 TOW2 |     -    17     -    10     X     -     -     -     -     - |  276   3214
 TSKB |     -    20    18     X    25     -     -    14     -    89 |  288   1701
 USN3 |     -    19    13     -     -     -     -     -     -    35 |  284     41
 USNO |     -    33    22     -     -     -     -     -     -     - |  285     39
 USUD |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     - |  288     38
 VILL |     -     -    14    13    23     -     -     -     -     - |  288   9081
 WES2 |     -     -    12     -     -     -     -     9     -    22 |  288   6681
 WILL |     -    15    10    11     -     -     -    12     -    19 |  288  20948
 WSRT |     -    29    19     -    36     -     -    12     -    20 |  288     35
 WTZR |     -    14     X    11    38     -     -    11     -    17 |  288     38
 XMIS |     -     -     -    14    31     -     -     -     -     - |  283   2659
 YAR2 |     -     -    20     -    39     -     -     -     -    55 |  153   4226
 YELL |     -    23     7     9    31     -     -     9     -     - |  288     32
 YKRO |     -    15     -    14    25     -     -    13     -     - |  288   9717
 ZIMM |     -    22     -     -    29     -     -     -     -    37 |  288   5343
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2761    20    15    13    27    21  2651    12  2367    54 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   SYOG  | 1536-4 11:15:00 |         889
gfz |   YELL  | 1536-4 18:35:00 |        -784



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288   10.37   | 4.11e-14  6.90e-15  1.53e-15 |
 ONSA |   288     0     0   287   10.34   | 3.59e-14  9.30e-15  1.81e-15 |
 HRAO |   278     0     0   277    9.88   | 3.42e-14  7.75e-15  2.74e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.73   | 4.10e-14  1.05e-14  2.03e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    8.13   | 3.08e-14  5.39e-15  1.86e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.66   | 2.62e-14  5.65e-15  1.52e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.34   | 3.48e-14  9.84e-15  1.93e-15 |
 USN3 |   284     0     0   282    5.29   | 4.93e-14  2.61e-14  5.10e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    5.18   | 3.94e-14  1.16e-14  5.04e-15 |
 WTZR |   288     0     0   287    5.14   | 4.42e-14  1.32e-14  2.21e-15 |
 HOB2 |   288     1     0   287    3.48   | 5.34e-14  1.50e-14  8.17e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    3.18   | 9.97e-14  1.72e-14  4.51e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    3.08   | 5.28e-14  1.48e-14  6.06e-15 |
 PIE1 |   178     0     2    96    2.64   | 5.68e-14  6.88e-15         - |
 CONZ |   288     0     3    99    2.51   | 6.69e-14  1.61e-14  2.83e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.34   | 5.89e-14  1.26e-14  5.34e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    1.89   | 1.01e-13  1.16e-14  2.66e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.53   | 4.24e-14  9.60e-15  2.51e-15 |
 USNO |   285     0     0   283    1.14   | 6.33e-14  2.69e-14  7.94e-15 |
 NLIB |   288     0     1   141    0.84   | 1.25e-13  3.99e-14  9.73e-15 |
 CRO1 |   288     0     4    83    0.61   | 1.26e-13  1.79e-14  3.34e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.52   | 9.71e-14  1.33e-14  8.18e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.34   | 9.06e-14  3.19e-14  4.03e-14 |
 PTBB |   287     0     0   286    0.27   | 2.73e-13  6.74e-14  2.12e-14 |
 KOUR |   288     2     1   239    0.16   | 1.00e-13  8.77e-14  2.17e-14 |
 G25  |   288     1     0   287    0.11   | 2.31e-13  7.95e-14  4.39e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.10   | 5.90e-14  1.79e-14  2.45e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.61e-13  1.08e-13  4.27e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.30e-13  1.50e-13  4.02e-14 |
 G06  |   288     0     2    96    0.02   | 4.51e-13  1.21e-13  4.28e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.02   | 8.29e-13  2.19e-13  7.13e-14 |
 G32  |   279     0     0   277    0.01   | 2.31e-13  1.24e-13  1.01e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  2.83e-13  1.23e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.01   | 5.07e-13  1.84e-13  1.46e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.06e-12  3.32e-13  1.87e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.67e-13  1.37e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  2.81e-13  7.43e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.95e-13  2.19e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.42e-12  3.64e-13  1.92e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  4.16e-13  2.69e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.62e-12  4.99e-13  1.90e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.25e-13  5.32e-13  3.40e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.75e-14  6.57e-15  1.28e-15 |
 BRMU |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   153     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   134     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   215     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  5.69e-13         - |
 FAA1 |   106     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |   108     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  6.30e-14  3.04e-14 |
 G29  |   288     1     6     0    0.00   | 5.45e-13  6.21e-14  2.95e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  7.66e-14  6.00e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  5.44e-13  4.59e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  5.14e-13  2.72e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.67e-13  6.75e-14  1.41e-14 |
 G22  |   288     4     6     0    0.00   | 1.46e-12  2.15e-13  6.81e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.14e-13  3.22e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 8.20e-13  9.92e-14  2.78e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 6.29e-13  7.75e-14  2.27e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.74e-13  7.42e-14  2.49e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.80e-13  6.26e-14  3.81e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  6.86e-14  2.91e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.19e-14  2.74e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.41e-14  3.75e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  6.69e-14  2.89e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  7.30e-14  3.29e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.27e-13  7.55e-14  4.07e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-12  5.20e-13  3.14e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.17e-13  2.83e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.91e-14  3.35e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  6.58e-14  2.39e-14 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WES2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 8.70e-14  5.09e-14  4.85e-14 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   164     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 9.99e-13  1.16e-13  2.02e-14 |
 NICO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MORP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.05e-13  5.50e-13  3.45e-12 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 3.65e-13  1.92e-13  6.53e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAN |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  8.45e-14  2.97e-13 |
 BREW |   288     0     6     0    0.00   | 1.12e-13  1.07e-14  3.01e-15 |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.70e-17  3.25e-16  1.95e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      YELL      ALGO |
------------------------------------------+------------------------------+
