
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1570   Day: 6   MJD: 55240                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2827      0     316    -759   2438   2438      0   4235   4235      0    0.00
 cod |   288     0  25362    627    -349    -368     27     31     25     99     98     99   12.14
 emr |   288     0  23580    165   -4559    2441     15     15     15     67     63     69   23.98
 esa |   288     0  29285   1257   -1429    -815     13     11     14     78     98     69   31.86
 gfz |   287     0  28606   6653    -308    -231     36     43     32    131    127    132    7.78
 iga |    96     0   2827     13      47    -153     81     81      0    158    158      0    0.00
 igu |    96     0   2827      0     244    -981   2217   2217      0   4303   4303      0    0.00
 jpl |   288     0  27698    228   -2111    2583     15     16     14     97    109     92   24.24
 ngs |    96     0   2827      4     114    -356   2018   2018      0   3699   3699      0    0.00
 usn |   288     0  24059    192   -1067    1923     60     75     50    116    137    103    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -184   -96    43    14    39    73    -7   -24     6   -27 |
    3 |  1917   183     X     X     X   218 11001   -92    59   366 |
    4 |  -101   -46     2     3    44  -120 -3106     3  -380    15 |
    5 | -1087   -12    21  -179   286  -141  -181   130 -1013   104 |
    6 |  2212     X   -88     X   218   176 -4955    18   546   115 |
    7 |  -601    27    13   -64     5  -103  -271    56  -642   114 |
    8 |  -845   -74   -66   104  -122   214  2834     4 -1221    71 |
    9 | -3110   -89     4    63   -37    83  2467   -31 -3177    97 |
   10 | -2907  -106   -28    70     X    36 -9702   -11 -4681    81 |
   11 |  5036    70   -36     6    34  -136  1117   -18  4987     6 |
   12 |   -83   -93   -48    73    12  -213    97    -6  -176  -136 |
   13 |  2208     0   -68   125     X  -207  -587   -97  2451    30 |
   14 |  4370    22    35    29     X   136  2479   -84  4406   -99 |
   15 |  1335    25   -27   -62   120   -77  2454    68   842    78 |
   16 |  3005    99    42  -102    51   130   488    27  3262   243 |
   17 |  1204    68    80  -200     X  -244  3092   149   973    69 |
   18 |  7235   105   125  -201     2    70  2977    88  6441   110 |
   19 |  -403   229    -8    29  -152   -55   287  -108  -318    -6 |
   20 |  2773    33    34   -45   -32   -46   336    23  3051   125 |
   21 |  2415    27    14   -93    24   153   689    87  2427    62 |
   22 | -3170    91    16   -42   105   125 -2521   -40 -2087    95 |
   23 |  -805    65    37    11    49  -102   112   -97  -475   132 |
   24 |  -983    44   -83    10    22   138 -2873    41 -1073    54 |
   26 | -1266     X    12     X    96  -100 -3514   -42 -1240    90 |
   27 | -6557   -93   -38    52     X   168  6828    16 -4659  -218 |
   28 |  3854   -28   -15   118     X   152 -1961  -126  3237    15 |
   29 |  -345    55   -79  -136   144  -103  1646   189  -128    48 |
   30 |-10352     9    32   -11    46   -65 -8323   -36 -8543   -13 |
   31 |   -40    65   -54   -32   176   -90  2333     7   428   -60 |
   32 | -3655  -152  -131  -121  -178    27  1547   419 -3395    81 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    30   -37     -     -   -28     -     - |
 ALGO |     -     -   -16    -2     X     -     -    19     -   -81 |
 ALIC |     -   -40     -    15     X     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -40     -     -    62     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -71     -    26     -     -     -     2     -   -48 |
 AREQ |     -   -54   -76   132     X     -     -   -71     -   -65 |
 ARTU |     -    99     -    10  -177     -     -    -5     -     - |
 ASPA |     -     -     -    16     X     -     -   -21     -     - |
 AUCK |     -   133     -   161  -346     -     -  -178     -   109 |
 BAN2 |     -     -    52   -39     -     -     -     -     -  -123 |
 BOGT |     -     -     -  -257     X     -     -   338     -   190 |
 BOR1 |     -   -27     -     -    42     -     -     -     -   -61 |
 BRFT |     -    -5     -    48   -45     -     -   -43     -     - |
 BRUS |     -    97     3     -     -     -     -   -52     -    66 |
 BUCU |     -     -     -    44     -     -     -   -58     -     - |
 CAS1 |     -  -161     -    59    10     -     -     -     -   -56 |
 CCJM |     -     -     -    41  -166     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    56     -     -  -294     -     -    65     -     - |
 CHAN |     -     -     -    -2     8     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    52     -     -     -   -68     -     - |
 CHUR |     -   -69    34   -11     X     -     -    15     -     - |
 COCO |     -    57     -     -   -89     -     -     -     -    17 |
 CONZ |     -     -     -    68     -     -     -   -89     -     - |
 CRO1 |     -     2    26    -6  -214     -     -    49     -     0 |
 DAEJ |     -   114    -7   -38     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -    32   -33   179    32     -     -  -219     -     - |
 DGAR |     -    -2     -     6   -20     -     -     X     -    45 |
 DRAO |     -   178   -90     -     -     -     -     -     -  -114 |
 EPRT |     -     -     -    29     -     -     -   -38     -     - |
 FAA1 |     -  -399     -   152     X     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -   -16     -  -178     -     -    73     -     - |
 GLPS |     -     -     -    43     X     -     -   -56     -     - |
 GODE |     -     -    13     -   -39     -     -     -     -   -20 |
 GOLD |     -     -     -     -  -100     -     -    32     -  -119 |
 GRAS |     -    -4     -     -     6     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -95   173     -   138     -     -  -164     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -    -7     -   -85 |
 GUUG |     -     -     -     0     1     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   118    78     -    22     -     -  -143     -     - |
 HOB2 |     -    59     4    36     X     -     -   -81     -    80 |
 HOFN |     -     -     -   -30    68     -     -    16     -   -42 |
 HRAO |     -     -     -     0     1     -     -     -     -    46 |
 HYDE |     -     -     -     -    39     -     -   -13     -     - |
 IENG |     -    -9     5     -     -     -     -     -     -   -27 |
 IRKT |     -     -    20     -   -63     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -     -     6     -     -     -    -8     -    48 |
 KARR |     -     -     -    13   -25     -     -    -9     -     - |
 KELY |     -     -     -     X    72     -     -   -23     -     - |
 KERG |     -     -     -   -37   152     -     -     -     -    23 |
 KHAR |     -     -     -    -5     -     -     -     7     -     - |
 KIRU |     -     -    51   -98     -     -     -    78     -     - |
 KOKB |     -     -    60    32     -     -     -  -101     -     0 |
 KOUR |     -   -37    -7    42  -178     -     -    27     -   -49 |
 KUUJ |     -     -     -   -70     -     -     -    92     -     - |
 LAMA |     -   -50     -     -    78     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    70     -    -3  -117     -     -     6     -     - |
 MAL2 |     -     8     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -    88   -67     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    54    -3    74   -41     -     -  -108     -    38 |
 MATE |     -     -    35    48     X     -     -   -97     -    53 |
 MAW1 |     -   -32     -    20   -30     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -  -165   -52     X     -     -   231     -    47 |
 METS |     -     -    11     -     -     -     -   -11     -   100 |
 MIZU |     -   -12     6     -     -     -     -     -     -   -55 |
 NANO |     -   -24     -     9     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -76     -   116     X     -     -  -109     -     - |
 NIST |     -   -17     8     -     -     -     -     -     -   -56 |
 NNOR |     -     -   -31    24     -     -     -     -     -    -4 |
 NRIL |     -     -     -   -74     -     -     -    97     -     - |
 NSSP |     -     -     -   -34     -     -     -    44     -  -119 |
 NTUS |     -  -122     -    44     9     -     -     -     -   -10 |
 NYA1 |     -   -34     -    13     -     -     -     -     -   -56 |
 NYAL |     -     -   119     -     X     -     -  -117     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    -6     -     -     2     -     - |
 ONSA |     -     -   -13     -    41     -     -     -     -   -25 |
 PDEL |     -    -2     -     -     X     -     -     1     -     - |
 PERT |     -     -    -6   -85     -     -     -   118     -    48 |
 PETS |     -     -     -    -8   -78     -     -    36     -     - |
 PICL |     -     -     -   -24     -     -     -    31     -     - |
 PIE1 |     -    96   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -36   -97     -     -    77     -     - |
 POTS |     -    63     -     -   -98     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -178    16     -     -     -     -    73     -  -241 |
 PTBB |     -    97   -49     -     -     -     -     -     -    18 |
 QAQ1 |     -     -    -4    -9     -     -     -    17     -     - |
 RABT |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -     - |
 RESO |     -   -83     -     -   130     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    65    30   -63  -143     -     -    66     -   -56 |
 SEY1 |     -     -     -    46   136     -     -  -104     -   -14 |
 SHAO |     -    10     -   -16  -164     -     -    68     -   -48 |
 SPT0 |     -    20   -10     -     -     -     -     -     -    15 |
 SSIA |     -  -218     -     -   340     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -43     8   -27     -     -    40     -    14 |
 STR1 |     -     -     3    -2     -     -     -     -     -     3 |
 SUTH |     -   -85     -    32     -     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -     -   -19     -    57     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   158     -     -     -     -  -157     -  -237 |
 SYOG |     -    82   -48     X    20     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    94     -   -92     -     -   -69     -    34 |
 THU3 |     -   -72   121     6     X     -     -   -92     -  -131 |
 TIDB |     -     -   -31     -     1     -     -    30     -     5 |
 TIXI |     -    20     -   -32     -     -     -    28     -     - |
 TOW2 |     -   -52     -     -    81     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    25   -57     -    10     -     -    40     -   -29 |
 TWTF |     -    62   -31     -     -     -     -     -     -   -16 |
 USN3 |     -   -31   -65    61     -     -     -     -     -   -78 |
 VILL |     -     -   -66    44    24     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    45     -     -   -69     -     -     -     -   -41 |
 WHIT |     -   -29   -52    81     -     -     -   -40     -   -69 |
 WILL |     -   -44    22     -     -     -     -     -     -  -205 |
 WSRT |     -     7    17     -   -63     -     -     -     -    25 |
 XMIS |     -     -     -    17   -72     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -    12    -9     -     -     -     -     -    91 |
 YAR2 |     -     -  -105     -   324     -     -     -     -  -159 |
 YELL |     -     9    44   -51   298     -     -   -77     -     - |
 YKRO |     -     -     -   -45     X     -     -    59     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -77     -     -     -   101     -     - |
 ZWE2 |     -    68     -     -  -107     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |  1371    28    14    14    76    69   980    10  1239    87 |  288    210
    3 |  4952    43     X     X     X    45  4026    21  2764   103 |  159   2039
    4 |  1342    30    15     9    23   101  1086    11  1256   105 |  288    734
    5 |  1706    30    12    12    30    53   790    17  1618    50 |  288    298
    6 |  3655     X    21     X    32   217  2868    27  3875   169 |  274    838
    7 |   845    41    19    14    36    47   482    28   707    72 |  288    183
    8 |  2133    27    16    13    44    50  1742    28  1698    56 |  288   1568
    9 |  4227    23    12    11    20    44  2593    15  4378    65 |  288   3701
   10 |  6447    26    13    15     X    55  5077    13  1716    46 |  288   2038
   11 |   826    42    20     9    63    48   978    16   702    83 |  288    357
   12 |   766    48    15    10    50    49   753    14   596    53 |  288    276
   13 |   865    19     9    11     X    34   675    12   592    47 |  288    325
   14 |  1231    29    10    14     X    57  1519    14  1146    60 |  288    278
   15 |  1149    27    10    14    23    39  1783    12   620    35 |  288    271
   16 |   949    33    13    12    46    39   839    23   742    55 |  288    337
   17 |   920    33    21    11     X    74  1999    12   897   125 |  288    228
   18 |  1417    24    16    10    68    29  1722    14  1228    98 |  288    259
   19 |   527    49    14    12    25    36   504    18   449    53 |  288    260
   20 |   891    31    11     9    34    26   940    13   640    46 |  288    217
   21 |   979    18    11     7    51    32   793    12   855    71 |  288    290
   22 |  2011    28    14    14    12    40  1286    11  1656    96 |  288    297
   23 |  1011    18    13     8    40    36  1023    15   771    48 |  288    203
   24 |  1886    21    12    11    19    44  1554     8  2119    65 |  288   2229
   26 |   744     X    17     X    26   326  1457    12   818    56 |  276    696
   27 |  4527    29    12    14     X    34  2384    12  5279    63 |  288   3486
   28 |  2632    32    20    12     X    58  1678    16  1790   121 |  288    468
   29 |  2230    38    22    10    57    51  1838    13  1681    65 |  288    451
   30 |  4545    45    18    14    72    32  6937    19  4140    43 |  288   3199
   31 |  2363    27    13    15    40    38  2481    20  1938    59 |  288    585
   32 |  1210    30    12    11    19    30  1066    12  1154    48 |  288    880
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    13    18     -     -    17     -     - |  288  13283
 ALGO |     -     -     6     6     X     -     -     6     -    30 |  288     28
 ALIC |     -    21     -     8     X     -     -     -     -     - |  276   2876
 ALRT |     -    24     -     -    37     -     -     -     -     - |  277   6737
 AMC2 |     -    28     -    10     -     -     -     7     -    26 |  288     24
 AREQ |     -    33    16     8     X     -     -    12     -    39 |  288   3066
 ARTU |     -    20     -     8    48     -     -    13     -     - |  288   9164
 ASPA |     -     -     -    17     X     -     -    23     -     - |  288   8335
 AUCK |     -    32     -    13    49     -     -    16     -    70 |  287   5010
 BAN2 |     -     -    16    12     -     -     -     -     -    61 |  288   7514
 BOGT |     -     -     -    16     X     -     -    21     -    36 |  252  12662
 BOR1 |     -    15     -     -    23     -     -     -     -    31 |  287   6792
 BRFT |     -    24     -    12    26     -     -    15     -     - |  288     49
 BRUS |     -    27    14     -     -     -     -     5     -    32 |  288     20
 BUCU |     -     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  276   3890
 CAS1 |     -    11     -     6    25     -     -     -     -    26 |  288   2646
 CCJM |     -     -     -     6    23     -     -     -     -     - |  287    881
 CEDU |     -    22     -     -    41     -     -    14     -     - |  288    583
 CHAN |     -     -     -     6    24     -     -     -     -     - |  275   6379
 CHPI |     -     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  288  13900
 CHUR |     -    31     7    10     X     -     -     7     -     - |  288   4375
 COCO |     -    13     -     -    21     -     -     -     -    43 |  287   7466
 CONZ |     -     -     -     9     -     -     -    12     -     - |  276     35
 CRO1 |     -    46    17    13    59     -     -    10     -    31 |  288     60
 DAEJ |     -    28    15    14     -     -     -     -     -     - |  287   1983
 DARW |     -    35    23    31    41     -     -    24     -     - |  288   3929
 DGAR |     -    22     -    19    47     -     -     X     -    51 |  228  14347
 DRAO |     -    15     8     -     -     -     -     -     -    17 |  217     42
 EPRT |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   3912
 FAA1 |     -    30     -    11     X     -     -     -     -     - |  276   6540
 FAIR |     -     -     7     -    33     -     -     9     -     - |  288   8158
 GLPS |     -     -     -     7     X     -     -     9     -     - |  288  16846
 GODE |     -     -     5     -    14     -     -     -     -   125 |  241    >>>
 GOLD |     -     -     -     -     8     -     -     2     -    13 |  159  13725
 GRAS |     -    25     -     -    39     -     -     -     -     - |  285   7946
 GRAZ |     -    23    14     -    56     -     -    14     -     - |  288   7288
 GUAM |     -     -     -     -    15     -     -     5     -    87 |  286  11054
 GUUG |     -     -     -     6    23     -     -     -     -     - |  286   5011
 HARB |     -    21    12     -    40     -     -    18     -     - |  288   1483
 HOB2 |     -    27    12    12     X     -     -    13     -    62 |  288     70
 HOFN |     -     -     -     9    29     -     -    11     -    25 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     4    17     -     -     -     -    46 |  143     18
 HYDE |     -     -     -     -    16     -     -     5     -     - |  287   3377
 IENG |     -    18     9     -     -     -     -     -     -    21 |  288     36
 IRKT |     -     -     3     -    10     -     -     -     -     - |  165    510
 JOZ2 |     -     -     -     5     -     -     -     7     -    28 |  288   3082
 KARR |     -     -     -    12    10     -     -    14     -     - |  288  10306
 KELY |     -     -     -     X    22     -     -     7     -     - |  284   7268
 KERG |     -     -     -     5    21     -     -     -     -    34 |  189    891
 KHAR |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  276    934
 KIRU |     -     -    26    15     -     -     -    10     -     - |  288   1694
 KOKB |     -     -     9    12     -     -     -    10     -    89 |  288    157
 KOUR |     -    29    16    12    23     -     -    11     -    22 |  288    135
 KUUJ |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288  11637
 LAMA |     -    10     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   3243
 MAC1 |     -    39     -    31    22     -     -    19     -     - |  288   9327
 MAL2 |     -    31     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -    23    17     -     -     -     -     -     - |  266   1586
 MAS1 |     -    17    14    11    21     -     -     8     -    18 |  288   4076
 MATE |     -     -    31    19     X     -     -    43     -    24 |  288  24984
 MAW1 |     -    11     -     6    21     -     -     -     -     - |  288   3671
 MDO1 |     -     -     8     8     X     -     -     7     -    27 |  288   7592
 METS |     -     -     7     -     -     -     -     7     -    67 |  287     56
 MIZU |     -    39    20     -     -     -     -     -     -    17 |  288    524
 NANO |     -    32     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3465
 NICO |     -    21     -     9     X     -     -    16     -     - |  288   4198
 NIST |     -    20    10     -     -     -     -     -     -    29 |  288     21
 NNOR |     -     -    13    10     -     -     -     -     -    64 |  288    813
 NRIL |     -     -     -    30     -     -     -    39     -     - |  269   6409
 NSSP |     -     -     -     8     -     -     -    11     -    24 |  288   8445
 NTUS |     -    23     -    10    47     -     -     -     -    47 |  276   3003
 NYA1 |     -    25     -     9     -     -     -     -     -    50 |  288   5686
 NYAL |     -     -     8     -     X     -     -     8     -     - |  288   5681
 OHI2 |     -     -     -     -    27     -     -     9     -     - |  233    >>>
 ONSA |     -     -     6     -    19     -     -     -     -   123 |  278     29
 PDEL |     -    22     -     -     X     -     -    11     -     - |  288   4141
 PERT |     -     -    10    11     -     -     -     9     -    58 |  288   4467
 PETS |     -     -     -    10    21     -     -     8     -     - |  288   7625
 PICL |     -     -     -     5     -     -     -     7     -     - |  288   9958
 PIE1 |     -    30    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 PIMO |     -     -     -    12    47     -     -    13     -     - |  288  12257
 POTS |     -    10     -     -    15     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PRDS |     -    27    12     -     -     -     -    12     -    20 |  288  10625
 PTBB |     -    19    10     -     -     -     -     -     -    17 |  288     44
 QAQ1 |     -     -    10    12     -     -     -     8     -     - |  288   9414
 RABT |     -     -     -    11     -     -     -    14     -     - |  288   8972
 RESO |     -    31     -     -    48     -     -     -     -     - |  228   7298
 SCH2 |     -    24     8    10    14     -     -     7     -    24 |  288   3378
 SEY1 |     -     -     -     9    19     -     -    12     -    82 |  288  17363
 SHAO |     -    28     -    10    23     -     -    11     -    19 |  288   1524
 SPT0 |     -    25    13     -     -     -     -     -     -    65 |  281     45
 SSIA |     -    28     -     -    43     -     -     -     -     - |  218   7716
 STJO |     -     -    50    61    52     -     -    45     -    56 |  288  77361
 STR1 |     -     -     9     7     -     -     -     -     -    61 |  288    840
 SUTH |     -    33     -    12     -     -     -     -     -     - |  288  11581
 SUTM |     -     -    12     -    38     -     -     -     -     - |  280  11759
 SUWN |     -     -    10     -     -     -     -    10     -    14 |  288   7162
 SYOG |     -    14     9     X    14     -     -     -     -     - |  288    540
 THTI |     -     -    14     -    22     -     -    15     -    95 |  288  17274
 THU3 |     -    22    12    11     X     -     -     7     -    36 |  288   6518
 TIDB |     -     -    11     -    58     -     -    14     -    69 |  288     96
 TIXI |     -    33     -    12     -     -     -    11     -     - |  287   5978
 TOW2 |     -    12     -     -    19     -     -     -     -     - |  285   3438
 TSKB |     -    13    26     -    74     -     -    11     -    61 |  288   1304
 TWTF |     -    17     9     -     -     -     -     -     -    26 |  288     28
 USN3 |     -    18    14    11     -     -     -     -     -    39 |  288     17
 VILL |     -     -    14     9    18     -     -     -     -     - |  288   8444
 WAB2 |     -    13     -     -    20     -     -     -     -    35 |  286     42
 WHIT |     -    23     6    11     -     -     -     7     -    19 |  288   4805
 WILL |     -    27    14     -     -     -     -     -     -    40 |  288  15062
 WSRT |     -    27    17     -    14     -     -     -     -    17 |  288     11
 XMIS |     -     -     -     9    37     -     -     -     -     - |  268   2846
 YAKT |     -     -    32    24     -     -     -     -     -    59 |  194    >>>
 YAR2 |     -     -     4     -    12     -     -     -     -    55 |  216   6774
 YELL |     -    27     6    10    21     -     -    11     -     - |  288     97
 YKRO |     -     -     -    13     X     -     -    17     -     - |  288  14133
 YSSK |     -     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  263   7358
 ZWE2 |     -    40     -     -    63     -     -     -     -     - |  223    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2439    28    15    14    36    82  2218    15  2019    61 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   BOGT  | 1570-6  2:15:00 |       -3072
esa |   BOGT  | 1570-6  2:20:00 |        3705
esa |   KELY  | 1570-6  2:45:00 |        1060
gfz |   CHUR  | 1570-6  8:15:00 |        -510
gfz |   WTZR  | 1570-6  8:15:00 |      113863
gfz |   GLPS  | 1570-6 10:00:00 |        -826
gfz |   AREQ  | 1570-6 10:00:00 |        -820
gfz |   AUCK  | 1570-6 10:20:00 |         628
gfz |   FAA1  | 1570-6 10:20:00 |        4137
gfz |   YKRO  | 1570-6 12:15:00 |        -887
gfz |   FAA1  | 1570-6 12:20:00 |       -4664
gfz |   MDO1  | 1570-6 12:20:00 |        1747
gfz |   HARB  | 1570-6 12:25:00 |        -508
gfz |      5  | 1570-6 12:35:00 |        -644
gfz |   ALGO  | 1570-6 14:00:00 |        1254
gfz |   CEDU  | 1570-6 14:05:00 |         762
gfz |   ALIC  | 1570-6 14:05:00 |         606
gfz |   BOGT  | 1570-6 14:05:00 |       -1444
gfz |   YELL  | 1570-6 14:05:00 |        -972
gfz |   MDO1  | 1570-6 16:05:00 |         578
gfz |   YELL  | 1570-6 16:05:00 |         585
gfz |   CRO1  | 1570-6 16:05:00 |         604
gfz |      5  | 1570-6 16:05:00 |         584
gfz |   HARB  | 1570-6 16:10:00 |         750
jpl |   DGAR  | 1570-6  0:10:00 |        2210
jpl |   DGAR  | 1570-6  0:20:00 |        1719
jpl |   DGAR  | 1570-6  0:30:00 |        3619
jpl |   DGAR  | 1570-6  0:35:00 |       -1599
jpl |   DGAR  | 1570-6  0:40:00 |       -1306
jpl |   DGAR  | 1570-6  0:45:00 |        2993



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WAB2 |   286     0     0   284    9.97   | 2.56e-14  4.41e-15  2.58e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    9.66   | 1.91e-14  3.39e-15  1.83e-15 |
 ONSA |   278     0     0   276    9.62   | 3.97e-14  5.41e-15  1.09e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    8.69   | 3.29e-14  5.01e-15  8.98e-16 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.63   | 3.52e-14  5.75e-15  1.70e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    7.34   | 4.83e-14  1.28e-14  2.40e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    7.06   | 3.56e-14  9.15e-15  4.79e-15 |
 HRAO |   143     0     0   142    5.36   | 2.64e-14  5.18e-15         - |
 CONZ |   276     0     0   131    4.42   | 3.61e-14  1.05e-14  2.04e-15 |
 BRUS |   288     0     0   143    4.16   | 3.16e-14  4.75e-15  9.93e-16 |
 SPT0 |   281     0     0   143    3.62   | 3.99e-14  8.33e-15  4.31e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    3.28   | 2.84e-14  5.43e-15  5.45e-15 |
 IENG |   288     0     0   143    2.92   | 3.69e-14  7.61e-15  3.46e-15 |
 NIST |   288     0     0   143    2.62   | 4.21e-14  6.71e-15  1.84e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   143    1.91   | 5.01e-14  5.51e-15  1.98e-15 |
 GODE |   241     0     0   239    1.91   | 4.34e-14  7.40e-15         - |
 KOUR |   288     0     0   288    1.57   | 5.16e-14  1.51e-14  1.28e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   158    1.53   | 1.14e-13  1.14e-14  4.38e-15 |
 PTBB |   288     0     0   143    1.50   | 3.76e-14  4.27e-15  4.57e-15 |
 KOKB |   288     0     0   143    1.12   | 7.71e-14  1.03e-14  1.01e-14 |
 ALGO |   288     0     0   143    0.96   | 2.67e-14  4.47e-15  2.09e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.77   | 4.75e-14  7.93e-15  2.22e-15 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.47   | 2.21e-13  6.08e-14  5.09e-14 |
 MATE |   288     1     0   143    0.27   | 3.61e-14  7.85e-15  1.45e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.15   | 4.36e-13  1.31e-13  6.16e-14 |
 G26  |   276     0     0   274    0.11   | 4.76e-13  1.34e-13  6.89e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.08   | 2.10e-13  7.78e-14  1.19e-13 |
 G06  |   274     0     0   270    0.05   | 4.60e-13  1.67e-13  7.22e-14 |
 G05  |   288     2     6    18    0.05   | 6.58e-13  1.10e-13  5.38e-14 |
 CCJM |   287     0     0   286    0.03   | 9.72e-13  2.52e-13  6.86e-14 |
 KERG |   189     0     0   186    0.03   | 8.90e-13  2.38e-13         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.19e-12  3.30e-13  1.06e-13 |
 MIZU |   288     0     0   143    0.02   | 4.17e-13  1.41e-13  6.27e-14 |
 DRAO |   217     0     0    72    0.02   | 3.85e-14  9.92e-15         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.02   | 1.36e-12  4.26e-13  1.25e-13 |
 SYOG |   288     0     0   143    0.01   | 6.07e-13  1.71e-13  4.82e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.85e-13  2.71e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 1.71e-12  4.88e-13  1.72e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.01   | 6.86e-13  5.13e-13  1.90e-13 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 8.04e-13  2.35e-13  6.82e-14 |
 IRKT |   165     0     0    20    0.01   | 5.67e-14  6.54e-14         - |
 G10  |   288     0     0   143    0.00   | 1.34e-12  3.47e-13  2.05e-13 |
 HARB |   288     0     0   143    0.00   | 1.18e-12  3.04e-13  1.41e-13 |
 NNOR |   288     0     1   130    0.00   | 1.22e-12  1.68e-13  7.52e-14 |
 MAR6 |   266     0     2    50    0.00   | 2.40e-13  7.33e-14  9.81e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.97e-14  3.93e-15  1.68e-15 |
 ZWE2 |   223     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   194     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G03  |   159     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  3.42e-13         - |
 YSSK |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     5     0    0.00   | 3.03e-13  2.86e-14  4.42e-15 |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     5     0    0.00   | 5.47e-13  5.80e-14  5.94e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  4.14e-13  2.78e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  7.07e-14  2.99e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  7.46e-14  3.94e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.88e-13  4.71e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  6.33e-14  1.42e-14 |
 G22  |   288     7     6     0    0.00   | 9.83e-13  1.34e-13  7.08e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 8.51e-13  1.51e-13  4.54e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.25e-13  8.19e-14  1.83e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  7.21e-14  2.30e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  6.79e-14  2.07e-14 |
 G17  |   288     1     6     0    0.00   | 6.16e-13  8.08e-14  3.25e-14 |
 G16  |   288     0     4     0    0.00   | 5.92e-13  6.31e-14  3.39e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.82e-13  6.93e-14  2.52e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  7.37e-14  2.83e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  7.82e-14  2.77e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.62e-13  6.96e-14  2.86e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.90e-13  7.26e-14  4.30e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  4.79e-13  4.48e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.97e-14  1.28e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.34e-13  7.02e-14  1.82e-14 |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     5     0    0.00   | 2.97e-13  2.70e-14  6.04e-15 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 5.95e-14  5.28e-14  1.02e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 6.70e-13  8.36e-13  1.38e-12 |
 POTS |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PICL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 4.55e-13  6.44e-13  4.05e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.49e-13  6.71e-13  4.08e-13 |
 MAL2 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUUJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KHAR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   159     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 EPRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 5.11e-13  1.72e-13  3.49e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAN |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BUCU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 1.17e-12  7.70e-13  1.76e-13 |
 ALRT |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.57e-17  3.08e-16  1.84e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
