
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1583   Day: 3   MJD: 55328                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2826     44     -22      83   2339   2339      0   3491   3491      0    0.00
 cod |   288     0  26273      3    -571     -27     24     23     24     76     79     75   14.79
 emr |   288     0  25388    880    1561   -3597     20     19     20     86     96     81   18.23
 esa |   288     0  25107    302   -3634     821     16     11     18     92    119     75   24.97
 gfz |   288     0  30921    480     183    -471     20     20     20     93     98     91   17.92
 iga |    96     0   2782      0     -33     111     50     50      0     72     72      0    0.00
 igu |    96     0   2782      0     -36     145   2053   2053      0   3621   3621      0    0.00
 jpl |   288     0  26077   1072    4352   -2910     16     17     15     80     83     79   24.08
 ngs |    96     0   2826     44     -23      86   2188   2188      0   3339   3339      0    0.00
 usn |   288     0  25273    167   -1116    1675     81    109     63    188    201    181    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X   351  -285     -     -     -     -     -     X     - |
    2 |   -64    32    11    18   -11    62  -758   -39     3   230 |
    3 | -5124    52    -5    19   -58    12 -1069    -5 -5327    90 |
    4 | -3182    47    19  -110    74    47 -2584    16 -3184   246 |
    5 |  -896    48    26  -190    80   -29 -3414    89  -583   224 |
    6 | -2259    24   -16    42    -4    30 -2069   -43 -2164   -54 |
    7 | -1541    12   -33  -129   141   -16 -1013    46 -1226   -61 |
    8 | -3156   -21     X   -66   114   -30 -1797     X -3083    41 |
    9 |   755   -45     X   -99   182   -22  1130     X  -896    97 |
   10 |    12    16    15    56   -98   107  1344    -6     7   214 |
   11 |  3467    83    65   -98   -41    -3  -312    26  4032   -26 |
   12 |  -535  -108  -127   160    40    65  -854   -33  -431    57 |
   14 |  3559   -42   -52   106   -36   -39 -1124   -18  3682  -174 |
   15 |   -47   -71     2  -175   148   -73   616   114   413   160 |
   16 |  3803   105     5   -53   -58   -46  -163    30  3803  -108 |
   17 | -2162    86    63  -272    81   -66 -2804   122 -1573   223 |
   18 |  2297   -44    51   -39    76   -34 -1497   -27  2752    11 |
   19 |  1156    61  -276   230   -91     3  -616     1  1283  -276 |
   20 |  1717    32    84   -76  -134  -106  -967    95  2324  -185 |
   21 |  2716   -17     7    44     4    29  -453   -44  2974   240 |
   22 |  5695    -3   -31    49    38    55  9283   -53  3888   -24 |
   23 |  -526    88    86   -35   103    55 -1581  -160  -223  -117 |
   24 | -2420   -36   -34    68   -34    16  1357     3 -3464   211 |
   26 | -1561   -67     8   -78   127    -9  2679    22  -862    72 |
   27 | -1306   -38     X   -73   139    11  3347     X -1274   113 |
   28 |  2858    62   -67    69    44    89  2347   -91  3178   132 |
   29 | -2500  -107    53   -89    76     0 -3110    62 -2045   255 |
   30 |  2320   -31   160  -140    67   -47  8743    -6   708   106 |
   31 |   242     1   -56  -140   148     9 -2254    78   535  -155 |
   32 | -3307   -47    -7  -132   -61   -61 -2338   217 -3258  -250 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    14   -25     -     -     4     -     - |
 ALBH |     -     -   -25     -     -     -     -    19     -   -35 |
 ALGO |     -    58   -21     -   -26     -     -     -     -    65 |
 ALIC |     -    10     -    62   -92     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -27     -     -    22     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -35     -    48     -     -     -   -28     -  1055 |
 ANKR |     -    65     -     -     -     -     -   -40     -     - |
 AREQ |     -   -30    31   -11    60     -     -   -38     -   -76 |
 ARTU |     -     -     -   -11    17     -     -    -1     -     - |
 ASPA |     -    86     -    48  -211     -     -    55     -     - |
 AUCK |     -     -     -   152     -     -     -  -158     -    42 |
 BAKE |     -     -     -    46     -     -     -   -48     -     - |
 BJFS |     -    20     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    74  -108     -     -     4     -  -123 |
 BOR1 |     -   -89     -     -   309     -     -  -176     -  -247 |
 BRFT |     -     -     -    68   -95     -     -     1     -     - |
 BRMU |     -     -     -    13   -18     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -  -100   -15     -    98     -     -     -     -  -206 |
 CAS1 |     -   -72     -    94   -61     -     -     -     -   177 |
 CCJM |     -     -     -   146  -204     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -     -     -   -40     -     -     -    42     -    62 |
 CHPI |     -     -     -   -41     -     -     -    42     -     - |
 CHUR |     -   -71   -45     -    96     -     -     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -     9   -12     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    54     -     -   -44     -     -     -     -    14 |
 CONZ |     -     -     -    61   -85     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -26    24    -4     -     -    -3     -     3 |
 DAEJ |     -    31     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -45    -4   110  -106     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    34     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -89     -     2    71     -     -     X     -  -157 |
 DRAO |     -    45    56     -   -93     -     -     -     -   -83 |
 DUBO |     -    93     -    69     -     -     -  -126     -     - |
 FAIR |     -     -    20     -   -12     -     -    -7     -     - |
 FLIN |     -     -     -     -   -10     -     -     7     -     - |
 GLPS |     -   -55     -    15     1     -     -    18     -     - |
 GLSV |     -   120     -     -   -99     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -10     -    11     -     -     -     -   170 |
 GOLD |     -    81     -     -   -80     -     -     9     -    46 |
 GRAS |     -     -     -     -   -18     -     -    14     -     - |
 GRAZ |     -  -201   140     -    23     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -  -142     X     -     -   147     -     - |
 GUUG |     -     -     -     -   -22     -     -    16     -     - |
 HARB |     -     -   -26     -    76     -     -   -36     -     - |
 HLFX |     -     -     1     -     -     -     -    -1     -   138 |
 HOB2 |     -    41   110   -22  -117     -     -     -     -   125 |
 HOFN |     -     -     -     -    57     -     -   -43     -   -54 |
 HYDE |     -     -     -    70   -98     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -54    44     -     -     -     -     -     -  -168 |
 IISC |     -     -     -     -    -3     -     -     2     -     - |
 IRKT |     -     -     7     -    -8     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -    54     -   -55     -     -     -     -   -15 |
 KERG |     -     -   -54  -102   188     -     -     -     -   115 |
 KHAR |     -     -     -    11     -     -     -   -12     -     - |
 KIRU |     -    19   -26     7     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -35     -     -    26     -   -13 |
 KOUR |     -   -58   -40    66  -104     -     -    74     -   -46 |
 LAMA |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     1     -   -41     -     -    30     -   109 |
 MAS1 |     -    64     3    76     -     -     -  -120     -   -79 |
 MATE |     -     -    83     -   -85     -     -     -     -   -12 |
 MAW1 |     -    25     -    22   -51     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    -1     -     -  -111     -     -    84     -    48 |
 MCM4 |     -  -136   -15     -   -49     -     -   130     -   -48 |
 MDO1 |     -     -  -165     -     -     -     -   125     -   -34 |
 MIZU |     -    32   -26     -     -     -     -     -     -  -134 |
 NANO |     -    28     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -35     -    74   -70     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -21    15     -     -     -     -     -   -49 |
 NRC1 |     -     -   -30     -    30     -     -     -     -    56 |
 NRIL |     -     -     -    88     -     -     -   -91     -     - |
 NRMD |     -   -49     -     -    41     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -     -     -   -29     -     -     -    31     -  -113 |
 NTUS |     -  -113     -    99   -38     -     -     -     -  -206 |
 NYA1 |     -    34     -   -50    38     -     -     -     -    48 |
 NYAL |     -     -    24     -   -24     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    28     -     -   -21     -     - |
 ONSA |     -     -   -39     -    39     -     -     0     -  -176 |
 PDEL |     -   155     -     -  -128     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    15  -127   -27     -     -   140     -    83 |
 PETP |     -   105     -   -62     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -    13     -     -    -9     -     - |
 PIE1 |     -     -    38     -     -     -     -   -29     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -31    12     -     -    23     -     - |
 POL2 |     -     -     -     X    19     -     -   -14     -     - |
 PRDS |     -   -48    39     -     -     -     -     -     -  -130 |
 PTBB |     -   -38    31     -     -     -     -     -     -  -172 |
 QAQ1 |     -   -30    22   -37     -     -     -    40     -     - |
 RESO |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    62     -    13   -68     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    23     8   -13    22     -     -   -24     -    -8 |
 SHAO |     -     -     -     -   -35     -     -    26     -   -98 |
 SPT0 |     -   -27    22     -     -     -     -     -     -  -129 |
 SSIA |     -  -175     -     -   144     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -63    36   -20     -     -    22     -   100 |
 STR1 |     -     -    38   -28     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -     -   -42     -     -    31     -    88 |
 SUTM |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   225     -     -     -     -  -170     -  -291 |
 SYOG |     -    22   -23    97  -107     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -71     -   -43     -     -    86     -   -86 |
 THU2 |     -     -     -    -7     -     -     -     7     -   190 |
 THU3 |     -   -61    19     -    31     -     -     -     -  -333 |
 TIDB |     -     -    39     -    89     -     -   -95     -   137 |
 TIXI |     -   -28     -     -     -     -     -    17     -     - |
 TLSE |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    18     -    61   -92     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    -6   -54     -    60     -     -     -     -  -135 |
 TWTF |     -    13   -10     -     -     -     -     -     -    26 |
 ULAB |     -     -     -   272     -     -     -  -282     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -11     -     -     -    12     -     - |
 USN3 |     -   -26    21     -     -     -     -     -     -   -20 |
 USNO |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -    38 |
 USUD |     -     -   -37     -    38     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -    55     -     -     -   -57     -     - |
 VILL |     -     -   -82    60     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    73    -6    39     -     -     -   -78     -   -32 |
 WILL |     -   -73    59     -     -     -     -     -     -  -151 |
 WROC |     -     -    89   -65     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    90   -73     -     1     -     -     -     -    65 |
 WTZR |     -     -  -327     -   333     -     -     -     -   223 |
 YAKT |     -     -    20    -8     -     -     -    -7     -  -154 |
 YEBE |     -     -    97     -     -     -     -   -73     -  -181 |
 YELL |     -    57    -4   -11   -34     -     -     -     -     - |
 YKRO |     -    27     -    15   -39     -     -    -3     -     - |
 ZWE2 |     -    28     -     -     -     -     -   -17     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X    43    35     -     -     -     -     -     X     - |  128    161
    2 |   703    20    18    13    12    56   514    16   610   110 |  288    262
    3 |  2373    32    18    10    20    28  1818    14  2456   163 |  288   2240
    4 |  1581    18    17    13    17    25  1843    21  1638   108 |  288   1042
    5 |   965    19    16    11    32    24  1904    14   549    90 |  288    242
    6 |  1302    20    20    12    23    29  1913    13  1194   147 |  288    933
    7 |  1049    32    16    11    26    58   536    11   911    67 |  288    199
    8 |  2859    18     X    12    19    68  3285     X  2810    66 |  287   1727
    9 |  5137    26     X    14    15    62  2349     X  5896    95 |  284   3254
   10 |  1630    16    18    10    29    31  1901    16  1525   110 |  288   1339
   11 |  1043    13    18    12    17    33   428    19   820    51 |  288    580
   12 |   425    17    14     9    24    80   643    25   454   115 |  288    247
   14 |  1021    13    17    12    10    68   334    10  1142    89 |  288    211
   15 |   660    18    16    12    15    33   644    14   539    56 |  288    330
   16 |   696    20    17    12    30    28   309    19   561   172 |  288    286
   17 |   788    32    26    16    23    43  1006    18   887    58 |  288    308
   18 |   908    29    17     9    12    50   706    17   742    76 |  288    319
   19 |   625    30    33    11    28    52   340    19   603   156 |  288    167
   20 |   737    27    18    14    11    73   490    13   750   131 |  288    214
   21 |  1098    26    16    14    10    41   458    18   909   151 |  288    423
   22 |  4967    23    22    12    26    61  6689    14  3510    96 |  288    697
   23 |   640    31    17    16    13    52   736    16   615   163 |  288    176
   24 |  4873    27    18     8    20    44  2951    15  3815   134 |  288   2778
   26 |  4529    15    19     7    17    24  1749    12  3881    51 |  288    868
   27 |  4415    26     X    10    18    43  3011     X  4342   107 |  286   4381
   28 |   982    15    23    10    21    55  1536    24  1230    34 |  288    566
   29 |   625    25    13    14    19    69  1635    19   849   118 |  288    216
   30 |  3517    14    15    10    28    53  3588    19  3677   120 |  288   2408
   31 |   823    14    19     9    21    51  1031    17   607    70 |  288    345
   32 |  1056    21    16    16    11    58   868    20  1031   101 |  288    906
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    18    21     -     -    13     -     - |  288   8396
 ALBH |     -     -    14     -     -     -     -    10     -    65 |  286   7448
 ALGO |     -    22    12     -    13     -     -     -     -    37 |  288     67
 ALIC |     -    32     -    17    14     -     -     -     -     - |  288   3315
 ALRT |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   5850
 AMC2 |     -    20     -    10     -     -     -    13     -    27 |  288     26
 ANKR |     -    20     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    22    10    17    14     -     -     9     -    42 |  288   6531
 ARTU |     -     -     -     8     7     -     -     8     -     - |  288   9378
 ASPA |     -    28     -    17    23     -     -    14     -     - |  288   7907
 AUCK |     -     -     -    13     -     -     -    14     -    50 |  275   3278
 BAKE |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  276   3450
 BJFS |     -    29     -     -    24     -     -     -     -     - |  286   8730
 BOGT |     -     -     -    13    16     -     -    10     -    48 |  288   8569
 BOR1 |     -    18     -     -    17     -     -    11     -    91 |  288   3480
 BRFT |     -     -     -    21    22     -     -    19     -     - |  288     57
 BRMU |     -     -     -    49    68     -     -     -     -     - |  128    >>>
 BRUS |     -    14    14     -    10     -     -     -     -    76 |  288     24
 CAS1 |     -    23     -    33    40     -     -     -     -    55 |  288   2722
 CCJM |     -     -     -    19    26     -     -     -     -     - |  287   1877
 CHAT |     -     -     -    42     -     -     -    44     -    51 |  227  11320
 CHPI |     -     -     -    15     -     -     -    16     -     - |  288   8343
 CHUR |     -    24    16     -    15     -     -     -     -     - |  288   9725
 CNMR |     -     -     -    19    27     -     -     -     -     - |  288   6104
 COCO |     -    25     -     -    20     -     -     -     -   105 |  277   6193
 CONZ |     -     -     -    23    32     -     -     -     -     - |  270     33
 CRO1 |     -     -    17    18    27     -     -    15     -    44 |  288     65
 DAEJ |     -    40     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   4075
 DARW |     -    27    20    13    20     -     -     -     -     - |  288   4095
 DAV1 |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3063
 DGAR |     -    47     -    34    21     -     -     X     -    69 |  261  11580
 DRAO |     -    19    18     -    12     -     -     -     -    17 |  288     28
 DUBO |     -    35     -    10     -     -     -    16     -     - |  288   3844
 FAIR |     -     -    18     -    14     -     -     8     -     - |  288   6763
 FLIN |     -     -     -     -    10     -     -     8     -     - |  288   4245
 GLPS |     -    23     -    12    17     -     -    13     -     - |  288  11307
 GLSV |     -    19     -     -    16     -     -     -     -     - |  225   5844
 GODE |     -     -    34     -    35     -     -     -     -    59 |  270    >>>
 GOLD |     -    19     -     -    12     -     -     9     -    31 |  288  12099
 GRAS |     -     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  288   7198
 GRAZ |     -    11    17     -    19     -     -     -     -     - |  288   3505
 GUAT |     -     -     -    21     X     -     -    21     -     - |  281   3290
 GUUG |     -     -     -     -    19     -     -    14     -     - |  288   6948
 HARB |     -     -    17     -    12     -     -    14     -     - |  288   1445
 HLFX |     -     -    11     -     -     -     -     8     -    49 |  288  11201
 HOB2 |     -    22    29    18    18     -     -     -     -    54 |  288     80
 HOFN |     -     -     -     -    10     -     -     7     -    57 |  287    >>>
 HYDE |     -     -     -    17    24     -     -     -     -     - |  288   3462
 IENG |     -    15    12     -     -     -     -     -     -    86 |  288     40
 IISC |     -     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288  15612
 IRKT |     -     -    16     -    17     -     -     -     -     - |  207     66
 JPLM |     -     -    13     -    13     -     -     -     -    39 |  286  26326
 KERG |     -     -    19    26    29     -     -     -     -    43 |  211    740
 KHAR |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  276   2614
 KIRU |     -    15    14     8     -     -     -     -     -     - |  288   1978
 KIT3 |     -     -     -     -     9     -     -     7     -    88 |  286  14077
 KOUR |     -    30    32    24    32     -     -    21     -    29 |  288    203
 LAMA |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  225   3487
 LPGS |     -     -    13     -    12     -     -    13     -    44 |  288  15226
 MAS1 |     -    24    17     9     -     -     -    16     -    51 |  288   4635
 MATE |     -     -     9     -    10     -     -     -     -   100 |  288     64
 MAW1 |     -    30     -    21    11     -     -     -     -     - |  283   3473
 MBAR |     -    28     -     -    17     -     -    13     -    58 |  288  13797
 MCM4 |     -    25    22     -    19     -     -    11     -    52 |  288   6541
 MDO1 |     -     -    11     -     -     -     -     8     -    33 |  288   9523
 MIZU |     -    17    13     -     -     -     -     -     -   101 |  288    410
 NANO |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3465
 NICO |     -    26     -    15    14     -     -     -     -     - |  288   3684
 NNOR |     -     -    26    19     -     -     -     -     -    79 |  288    909
 NRC1 |     -     -     9     -     9     -     -     -     -    48 |  288     23
 NRIL |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  288   7777
 NRMD |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     - |  287   8435
 NSSP |     -     -     -    10     -     -     -    10     -    71 |  288   8931
 NTUS |     -    26     -    15    15     -     -     -     -    85 |  288   2782
 NYA1 |     -    19     -     9     9     -     -     -     -    47 |  288    983
 NYAL |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  288    981
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -    12     -    10     -     -     9     -    62 |  288     22
 PDEL |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  225   3920
 PERT |     -     -    21    13    23     -     -    14     -    75 |  288   2248
 PETP |     -    17     -    10     -     -     -     -     -     - |  287   8462
 PETS |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  288   8550
 PIE1 |     -     -    15     -     -     -     -    11     -     - |  288     37
 PIMO |     -     -     -    26    34     -     -    14     -     - |  288  12821
 POL2 |     -     -     -     X    19     -     -    14     -     - |  288   6496
 PRDS |     -    22    18     -     -     -     -     -     -    25 |  288  12822
 PTBB |     -    14    11     -     -     -     -     -     -    83 |  288     41
 QAQ1 |     -    14    12     7     -     -     -    11     -     - |  288   6582
 RESO |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  14795
 REUN |     -    25     -    11    25     -     -     -     -     - |  288   6131
 SCH2 |     -    16    19     8     9     -     -    14     -    45 |  288   3814
 SHAO |     -     -     -     -    20     -     -    15     -   129 |  287   1336
 SPT0 |     -    27    22     -     -     -     -     -     -    72 |  288     49
 SSIA |     -    22     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   6176
 STJO |     -     -     9    11    18     -     -    13     -    47 |  288   7985
 STR1 |     -     -    21    15     -     -     -     -     -     - |  276   3545
 SUTH |     -     -     -     -    16     -     -    12     -    51 |  288   8506
 SUTM |     -     -    18    13     -     -     -     -     -     - |  288  10065
 SUWN |     -     -    23     -     -     -     -    17     -    79 |  288   4800
 SYOG |     -    14    16    17    20     -     -     -     -     - |  288    552
 THTI |     -     -    22     -    18     -     -    17     -    52 |  288  14397
 THU2 |     -     -     -     9     -     -     -     9     -    32 |  288    >>>
 THU3 |     -    34    21     -    20     -     -     -     -    30 |  288   6087
 TIDB |     -     -    18     -    18     -     -     9     -    57 |  288    152
 TIXI |     -    16     -     -     -     -     -    10     -     - |  286   6322
 TLSE |     -    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5178
 TOW2 |     -    24     -    18    22     -     -     -     -     - |  288   3496
 TSKB |     -    22    18     -    24     -     -     -     -    70 |  288   1240
 TWTF |     -    21    17     -     -     -     -     -     -   124 |  288     31
 ULAB |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  191   8004
 UNSA |     -     -     -    58     -     -     -    61     -     - |  263    >>>
 USN3 |     -    23    19     -     -     -     -     -     -    46 |  287     38
 USNO |     -    57    47     -     -     -     -     -     -    30 |  279     57
 USUD |     -     -    23     -    24     -     -     -     -     - |  288     46
 VALD |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  276   4006
 VILL |     -     -     8     6     -     -     -     -     -     - |  288   7975
 WHIT |     -    16    12    11     -     -     -    11     -    20 |  288   2924
 WILL |     -    16    13     -     -     -     -     -     -    23 |  287  20641
 WROC |     -     -    52    38     -     -     -     -     -     - |  271   3221
 WSRT |     -    17    17     -    18     -     -     -     -    61 |  288     27
 WTZR |     -     -    76     -    78     -     -     -     -    71 |  179    >>>
 YAKT |     -     -    12     8     -     -     -     9     -    45 |  288   6804
 YEBE |     -     -    13     -     -     -     -    10     -    79 |  288    507
 YELL |     -    20    13     9    17     -     -     -     -     - |  288     45
 YKRO |     -    44     -    15    17     -     -    17     -     - |  288  12724
 ZWE2 |     -    70     -     -     -     -     -    43     -     - |  198    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2339    24    20    17    21    50  2053    16  2189    82 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   POL2  | 1583-3  5:15:00 |       -6026
gfz |   BOR1  | 1583-3  5:15:00 |        -553
gfz |   GUAT  | 1583-3 20:05:00 |        2556
jpl |   DGAR  | 1583-3  0:10:00 |       -6274
jpl |   DGAR  | 1583-3  0:15:00 |       -4378
jpl |   DGAR  | 1583-3  0:20:00 |        3965
jpl |   DGAR  | 1583-3  0:35:00 |        -892
jpl |   DGAR  | 1583-3  0:50:00 |        1338
jpl |   DGAR  | 1583-3  1:10:00 |        2876



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288    9.96   | 3.01e-14  7.29e-15  2.33e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    9.41   | 3.57e-14  4.95e-15  2.11e-15 |
 CONZ |   270     0     0   269    9.30   | 2.80e-14  6.45e-15  2.10e-15 |
 ONSA |   288     1     0   287    9.17   | 3.43e-14  6.73e-15  1.73e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.18   | 3.25e-14  4.37e-15  9.58e-16 |
 IENG |   288     0     0   288    7.98   | 3.50e-14  1.04e-14  3.17e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    6.20   | 4.86e-14  1.03e-14  4.66e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    5.46   | 4.90e-14  1.31e-14  1.59e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.77   | 3.31e-14  6.66e-15  1.62e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.47   | 1.94e-14  3.32e-15  1.24e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.94   | 3.98e-14  8.01e-15  3.09e-15 |
 TWTF |   288     0     0   287    3.53   | 3.96e-14  7.56e-15  1.74e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.52   | 4.39e-14  6.07e-15  1.42e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.41   | 4.60e-14  1.30e-14  4.45e-15 |
 PIE1 |   288     0     1   145    3.32   | 5.35e-14  6.55e-15  3.15e-15 |
 WTZR |   179     0     0   172    1.75   | 5.36e-14  1.09e-14         - |
 ALGO |   288     0     0   288    1.07   | 2.88e-14  5.65e-15  5.25e-15 |
 USNO |   279     0     0   136    1.04   | 6.16e-14  1.53e-14  2.86e-15 |
 MATE |   288     0     1   140    0.92   | 8.12e-14  1.41e-14  5.81e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   167    0.70   | 1.28e-13  2.37e-14  5.21e-15 |
 HOB2 |   288     2     0   286    0.67   | 3.88e-14  8.54e-15  4.58e-15 |
 USUD |   288     0     0   143    0.36   | 1.05e-13  1.35e-14  2.94e-15 |
 IRKT |   207     0     0   205    0.26   | 6.06e-14  1.59e-14         - |
 TIDB |   288     0     0   288    0.21   | 1.10e-13  2.64e-14  9.01e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.21   | 7.49e-14  4.53e-14  2.18e-14 |
 MIZU |   288     1     0   287    0.04   | 4.18e-13  1.39e-13  2.91e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.60e-13  1.42e-13  9.78e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.13e-13  1.46e-13  4.32e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.01   | 2.37e-13  9.72e-14  1.19e-13 |
 G06  |   288     0     0   239    0.01   | 5.52e-13  1.54e-13  9.69e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.63e-13  1.44e-13  1.38e-13 |
 CCJM |   287     0     0   286    0.01   | 9.21e-13  2.72e-13  1.05e-13 |
 SHAO |   287     0     0   286    0.01   | 2.15e-13  1.23e-13  1.05e-13 |
 YEBE |   288     0     0   143    0.01   | 8.55e-14  3.76e-14  4.13e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  3.12e-13  1.02e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.26e-13  1.22e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.18e-12  3.92e-13  1.33e-13 |
 G08  |   287     0     0   286    0.00   | 1.43e-12  4.75e-13  1.98e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.78e-13  2.60e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.65e-12  5.15e-13  2.94e-13 |
 GODE |   270     0     1    77    0.00   | 7.24e-14  2.45e-14  7.30e-15 |
 KERG |   211     0     0    60    0.00   | 9.17e-13  2.14e-13         - |
 THU2 |   288     1     1   228    0.00   | 2.99e-13  1.84e-13  8.34e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.51e-14  5.17e-15  2.25e-15 |
 PDEL |   225     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   225     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   225     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G01  |   128     1     2     0    0.00   | 5.36e-13  8.10e-14         - |
 UNSA |   263     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   128     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.83e-13  6.13e-14  2.55e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  5.10e-13  2.16e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.69e-13  7.23e-14  1.70e-14 |
 G28  |   288     4     6     0    0.00   | 8.01e-13  1.04e-13  4.39e-14 |
 G27  |   286     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  6.32e-13  5.24e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  5.11e-13  3.84e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  5.77e-14  1.31e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.24e-13  8.23e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.00e-12  1.14e-13  4.26e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.69e-13  8.69e-14  3.40e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.47e-13  5.78e-14  2.00e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.10e-13  7.31e-14  3.72e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  6.95e-14  2.23e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.89e-13  6.76e-14  2.88e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 5.64e-13  5.89e-14  2.52e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  5.56e-14  1.68e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.12e-14  1.87e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.05e-13  7.10e-14  7.14e-14 |
 G09  |   284     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  5.37e-13  3.54e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.80e-14  1.25e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  6.34e-14  1.93e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 4.96e-13  5.98e-14  2.31e-14 |
 ZWE2 |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VALD |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   191     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 6.02e-13  4.93e-13  4.89e-13 |
 SSIA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.85e-13  8.30e-13  1.25e-12 |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.04e-13  6.73e-13  2.14e-13 |
 NYAL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.21e-12  2.04e-13  9.47e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 4.05e-13  3.67e-13  5.74e-13 |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 6.25e-13  3.82e-13  1.80e-13 |
 KHAR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 4.44e-13  3.80e-13  8.14e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   | 9.98e-13  8.08e-13  7.42e-13 |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.48e-17  2.98e-16  1.79e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
