
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1587   Day: 0   MJD: 55353                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115296    580    -951     253     16     16     16     69     67     74   16.80
 emr |  2880     0 104660   3132   -1125    1573     12     11     16     73     72     78   21.37
 esa |  2880     0 113707    652   -1201    1025      9      9     11    103    111     76   27.55
 mit |  2880     0 108690   3963  -16683    1752     21     20     24    185    199    113   12.79
 gfz |   288     0  48555   1050    -292       1     22     23     22    120    103    123    9.53
 grg |   288     0  37011   1297    -516     656     47     56     44    211    196    215    0.00
 igr |   288     0  39850    536    5929    1393     16     21     14     60     66     59    0.00
 jpl |   288     0  27483    587     747    1355     17     20     16    113    140     99   11.95
 ngs |    96     0   2878      3   16720  -11634   2176   2176      0   3969   3969      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    15  -117    84    -1   -47    72    12     0   689     - |
    3 |    43    20    73  -268   112     3    77   137 -3465     - |
    4 |     9   -77   135  -181   108    56    15   -25 -3286     - |
    5 |    55    -9   -34     5    14  -263     6   117  1026     - |
    6 |    81    72    -3  -245   145   -40    68   152 -3064     - |
    7 |    48    63  -103    43    32  -286     8    94  2759     - |
    8 |     5   -44    29     9   -79    98    21    23 -2129     - |
    9 |   -22    79    63  -248   109    85    53    26   224     - |
   10 |  -122     X   235  -345  -153   184    55     X -1526     - |
   11 |    78     6   -75    55   -75  -318   -45    -4  3355     - |
   12 |   -48   -96    50   135    16   134   -25  -218  -479     - |
   13 |    28   -44    -3    59    -7   232   -78  -156  4127     - |
   14 |   -54   -27    36    49   -12   140   -29  -125  3276     - |
   15 |    22   -27   -22    50    41  -319    13    91  -173     - |
   16 |    44    57  -110    75   -49   208    40   126  3624     - |
   17 |    75    70  -230   274    11  -261   -58    49 -4551     - |
   18 |   -18    75   -81    81    15   -49   -16   -84  6182     - |
   19 |    90  -175    -2   205  -192   323    14  -145   944     - |
   20 |    18    85    -6  -155   -61   -38     8    78  3647     - |
   21 |   -23    29   -74   153   -72    56    -9   -90  2453     - |
   22 |   -12    -6   -22    77    15    -1     2   -46  -456     - |
   23 |    33   -14  -153   344  -101    35  -146  -230  -388     - |
   24 |   -34    13    49   -89    36    39    12    60 -4911     - |
   26 |   -55   -63   182  -219    57    34    20    12 -3052     - |
   27 |   -26    21   162  -356    83   118   119     - -4351     - |
   28 |   -55  -101   111     8    11    71   -23   -76  7192     - |
   29 |    45    74  -171   171    16  -551    52   138   803     - |
   30 |   -15    83    -4  -119   126  -119    10    -6 -6273     - |
   31 |     9     5  -199   513    14   177   -31  -109  -661     - |
   32 |  -218    55    87     X  -112   213  -129   268 -1669     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |  -123     -    78     -    29     -    46   -30     -     - |
 ADE1 |     3     -     -   -45    55     -     -     -     -     - |
 ALBH |    46     9     -     -  -101   -47     -     -     -     - |
 ALGO |    -6    -6    51   -55     3  -178   -12   -45     -     - |
 ALIC |   -75     -    83    34  -153   298     5     -     -     - |
 ALRT |   -54     -    35     -    -6   -45     -     -     -     - |
 AMC2 |   -53     -    85     8   -46  -200     9   -95     -     - |
 AREQ |   -58    58    -3    28   -23    12   -14   -27     -     - |
 ARTU |   -22     -     4     -   -27  -225   -14    43     -     - |
 ASPA |   242     -  -169     -  -318     -   -92   303     -     - |
 AUCK |   -22     -     -   173  -125   176    58   -58     -     - |
 BAKE |     -     -    15     -   -42     -   -82     -     -     - |
 BAKO |    55     -     -    36  -146    64     -     -     -     - |
 BAN2 |     -   -10     -     -    22     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -    15     -   -43     -     -     -     -     - |
 BJFS |   -62     -    43     -   -15     -    28     -     -     - |
 BOGT |   137     -     -     -  -158     -    77   -66     -     - |
 BOR1 |   -71     -     -    30    86   476     -     -     -     - |
 BREW |     -    -6     -    11     -     -   -35     -     -     - |
 BRFT |    18     -     -     -   -29     -    53    -3     -     - |
 BRST |   -13     -     8     -     -     -   -23     -     -     - |
 BRUS |    48    43     -  -108   -36     -    -7     -     -     - |
 BUE1 |   -98     -     -   129     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -63     -   111   -94   -83     -    -7     -     -     - |
 CCJM |     -     -    96     -  -277     -  -106     -     -     - |
 CEDU |   -71     -     -   147  -126     -     5    41     -     - |
 CHAT |     -     -    11     -   -42   251     5     7     -     - |
 CHPI |     -     -    31     -  -127    81    52    27     -     - |
 CHUR |   -87    72     -     -   102     -    22   -87     -     - |
 COCO |   -82     -   105     -  -192   217   -97    26     -     - |
 CONZ |     -     -    33    47  -159   -40   -62     -     -     - |
 CUSV |     -     -   162     -  -468     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -87   120   -27   -34     -     -    43     7     -     - |
 DARW |    -8   -41   116   -54  -158   254    20     -     -     - |
 DAV1 |   -41     -    73     X  -139  -706   -72     -     -     - |
 DGAR |     X     -     X     -   183     X  -164  -146     -     - |
 DRAO |   -84    43   -47   241  -137    -3   -58     -     -     - |
 DUBO |     -     -    70   -76  -101  -173   -43     -     -     - |
 EIL1 |   -63     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     4     -    29     -   -91     -     8     -     -     - |
 FAIR |     -    38     -     -   -86  -203     X     -     -     - |
 FLIN |     -     -     -   -12    17   119     -     -     -     - |
 GLSV |    73     -   -39     -  -120  -229   -19    82     -     - |
 GMAS |     -   104     -  -174     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   121  -163     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    -4     -     -    10   213    21     -     -     - |
 GOLD |    48     -     -     -   -45   175    10   -32     -     - |
 GRAS |     0     -     -     -    -1  -294     -     -     -     - |
 GRAZ |    52     -     -     -   -91  -340     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -   -12     -     -   243     -    29     -     - |
 HARB |     -    63     -   -68    -6  -130     -   -35     -     - |
 HNPT |    -1     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     7    42   -37   109  -144    77    -7     -     -     - |
 HOFN |     9     -    -9     -   -36   -25   -14    38     -     - |
 HOLM |   -42     -    36     -   -31   319     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -42    91     -    77     -     -     -     - |
 HRM1 |    35     -     -   -31   -21     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -50     -   101  -120   -43   -58   -12     -     -     - |
 IENG |   -40   112     -  -136     -     -    32     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -    -5   106    15     4     -     - |
 INVK |    27     -     -     -   -48   -19     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    10   -51    38   163     -     -     -     - |
 IRKT |     -     9     -  -101   117     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -16     -    45   -35     3     4     -     - |
 JOZ2 |    96     -     -  -126     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    90     -     -  -202     -     -     -     -     - |
 KERG |     -  -301   167     -   233   626   190     -     -     - |
 KIRU |   -50   -84    80     -    46   -26    -4     -     -     - |
 KOKB |    10    -1     X    72     X   -69     X   -90     -     - |
 KOSG |    65     -     -     -  -115     -   -16     -     -     - |
 KOUC |     -     -     2   177  -147     -     -   -77     -     - |
 KOUR |   -32    26    -6   124  -219   -65     0    54     -     - |
 LAMA |   -16     -    81   -94   -81    93    37     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    31     -   -89     -   -44     -     -     - |
 LPGS |     -   133   -90     -   -91  -349    40    43     -     - |
 MAC1 |     -     -    23     -  -114   244   -21    38     -     - |
 MAL2 |     -     -    14     -   -41     -     1     -     -     - |
 MANA |     -     -    74     -  -215     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    83     -  -139     -   277     -     -     -     - |
 MAS1 |   -37     3   111   -73  -104   162   -16   -50     -     - |
 MATE |     -   -74   -87     -   484  -229  -238     -     -     - |
 MAW1 |    13     -    32    15  -136   102   -41     -     -     - |
 MBAR |   -25     -     -     -     -   -13    29    36     -     - |
 MCIL |     -     -    34     -  -100     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    79   -38     -     -   -28   -78   -52     -     - |
 MDO1 |     -   -33   -12     -   -76    36   -18   148     -     - |
 MDVJ |   191     -  -159    35    78     -   152     -     -     - |
 MEDI |     -    87     -  -145     -  -464     -     -     -     - |
 METS |     -    54     -     -     X     -   -46   -97     -     - |
 MIZU |   -12   -18     -    66   -28     -   -18     -     -     - |
 MOBS |  -102     -     -   134     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    -1     -     4     2     -     -     -     - |
 NANO |    37     -     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 NICO |   -56     -    98   -60  -104   140   -24     -     -     - |
 NNOR |     -   -25   -29   104     -     -   -36     -     -     - |
 NOVM |     -     -    17     -   -49     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -4    43   -80    -8   113     5     -     -     - |
 NRIL |    32     -     3     -   -74   -86     6     6     -     - |
 NRMD |    27     -     -     -   -48     -    34     -     -     - |
 NTUS |   -96     -    98   -86     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -12     -     -   -24    53    71    89     -     -     - |
 NYAL |     -  -120   225     -  -112   462     -  -213     -     - |
 OHI2 |     -     -    31     -   -16     -     -   -59     -     - |
 OHI3 |   -64     -    39     -     -  -144     -     -     -     - |
 ONSA |   -81    15    78  -154    92     X    44     -     -     - |
 OPMT |    12     -     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -37    50   219     -     -     -     - |
 PDEL |   -16     -   114  -139  -114    53   -17     -     -     - |
 PERT |     -  -146   111   -89    44  -140    97    67     -     - |
 PETP |    31     -    27     -  -132   174   -49     -     -     - |
 PIE1 |   -24    39     -    29   -84  -146   -30     -     -     - |
 PIMO |     -     -    50     -    62     -   -60  -165     -     - |
 POVE |     -     -    54     -  -157     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -43    45     -     -   -25     -    21     -     -     - |
 PRE1 |   -21     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    67    -3     -   -83     -     -    11     -     -     - |
 QAQ1 |     -    25     5     -   -33    -1    38   -28     -     - |
 QIKI |     -     -    54     -    38     -     -  -155     -     - |
 RABT |     -     -     3     -    -8  -142     -     -     -     - |
 RCMN |    51     -     -     -   -89     -     -     -     -     - |
 RESO |    -2     -    19     -   -51   231     8     -     -     - |
 REUN |   -89     -   153   -39  -155   280   -64   -63     -     - |
 REYK |     -     -    52     -  -150    72   -41     -     -     - |
 RIOP |    34     -    82     -   -19     -     -  -221     -     - |
 SALU |     -     -     6     -   -16     -     -     -     -     - |
 SANT |  -159     -     -   290  -108  -148     -     -     -     - |
 SCH2 |    35    99   -67   -47   -49     -   -21    17     -     - |
 SCUB |     -     -    25     -     4    45   -14   -60     -     - |
 SEY1 |     -     -   -26     -   104   113    23   -23     -     - |
 SFER |     -    81     -    55  -140   -46   -17   -92     -     - |
 SHAO |   -17     -     -    -2    32   -34   104     -     -     - |
 SOFI |    84     -     -  -134    32   272     -     -     -     - |
 SPT0 |   -19   118     -  -172     -   -15   100     -     -     - |
 STJO |     -     8    -9     -  -112     6   -14    93     -     - |
 SUTH |     2     -     9     -     X    18     -   -23     -     - |
 SUTM |   -69    68     -     -   -29     -    16     -     -     - |
 SUWN |     -    54     -     -  -122     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -36     -     -    47     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -71    63   158  -110  -107   318   -42  -177     -     - |
 TEHN |     -     -    11     -     -     -     -   -24     -     - |
 THTI |     -   -54     -     -    34  -168    49    69     -     - |
 THU3 |  -100    42     -     -   139   125    91   -46     -     - |
 TIDB |   -84     6     -   169   -94   117   -42     7     -     - |
 TIXI |    24     -     -     -     -  -258     -   -34     -     - |
 TIXJ |     -     -    41     -  -119     -   -37     -     -     - |
 TLSE |  -106   131     -     -   -67  -429    33   -31     -     - |
 TNML |     -    62     -  -104     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -77     -    53   135  -199   203   -19     -     -     - |
 TRO1 |  -153     -     -    81   161  -108     -     -     -     - |
 TSKB |   -32    29     -    -7     -   307    31     0     -     - |
 TWTF |   -39    -6     -    29    42   130   -21     1     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -    54     X    46   -43     -     - |
 UNBJ |     -     -     -     -   -28     -   -42    23     -     - |
 UNSA |     -     -    18     -     0     -    -3   -34     -     - |
 URUM |     -     -    26     -    34     -    26   -88     -     - |
 USN3 |    -2    48     -   -79     -   187    22     -     -     - |
 USNO |     X   -61    82   -79     -   260  -155     -     -     - |
 USUD |     -     1     -     -    -2   134     -     -     -     - |
 VILL |     -    19   -14     -     -   232   -42     -     -     - |
 WAB2 |    73     -     -  -119    31     -     -     -     -     - |
 WHIT |    46   -17    33     -   -32     -    23   -84     -     - |
 WILL |   -68    60     -     -   -15     -    44     X     -     - |
 WROC |     -   155     -  -259     -    -6     -     -     -     - |
 WSRT |   190    68     -  -149  -232     -    14   -49     -     - |
 WTZA |    23     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -83     X   249  -269  -215   258  -119     -     -     - |
 XMIS |     -     -    62     -  -180     -   -41     -     -     - |
 YAKT |    28    36   -17     -  -127   307    17    38     -     - |
 YAR2 |     -   -11     -     -    26     -    33     -     -     - |
 YELL |    -6    -9   100   -36    63  -270     5  -217     -     - |
 YSSK |     -     -    10     -   -31   188   -32     1     -     - |
 ZWE2 |    12     -     -     -   -21     -   -14     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |     8    12     5    17    11    37     9     9   658     - | 2880    146
    3 |    15    12    10    13    27    39    28    27  1745     - | 2880   1517
    4 |    14    14     6    17    13    32    10    12  1491     - | 2880    599
    5 |    23    12    10    13    21    47    21    19   791     - | 2880    282
    6 |    20    11    14    13    33    46    32    31  1588     - | 2880    712
    7 |    21    11    10    21    19   101    19    18  2695     - | 2880    287
    8 |    16    10     8    26     8    82    14    14  2449     - | 2880   1649
    9 |    10    11     7    14    19    38    18    19  4618     - | 2880   4203
   10 |    18     X    15    21    29    82    24     X  2382     - | 2859   2003
   11 |    10     9     8    23    12    34    13    11   554     - | 2880    283
   12 |    14    12     6    19    26    48    24    26  1003     - | 2880    341
   13 |    17    13    12    34    20    66    24    19   875     - | 2880    342
   14 |     7    12     8    19    17    49    17    17  1138     - | 2880    309
   15 |    17     8    11    22    24    56    18    16   688     - | 2880    253
   16 |    34    13     9    31    18    71    13    16   648     - | 2880    338
   17 |    19    11    11    12    17    50    14    11  3314     - | 2880    178
   18 |    23    14     6    20    11    43    11    12  1305     - | 2880    208
   19 |    14    11     9    17    33    43    33    33   689     - | 2880    233
   20 |    11     9     8    30    10    37    14    13   524     - | 2880    277
   21 |    23    11     8    16    30    32    18    21   630     - | 2880    314
   22 |    17    11     7    26    12    49    10    10  1424     - | 2880    361
   23 |    17    14    13    27    36    68    36    35   541     - | 2880    315
   24 |    18     9     8    17    16    31    13    13  4394     - | 2880   3312
   26 |    11    10    11    24    14    32    12    11  1310     - | 2880    690
   27 |    10    10     8    14    22    45    15     -  5653     - | 2880   6236
   28 |    10    10     6    13    23    61    15    14  1484     - | 2880    790
   29 |    18     9     7    23    23    30    19    21  2406     - | 2880    178
   30 |    16    10     7    15    21    41    18    18  2914     - | 2880   2668
   31 |    15    11    12    22    46    90    42    43   244     - | 2880    313
   32 |    18    21    12     X    44   100    32    28  2341     - | 2804   1041
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     8     -     9     -    28     -    15    13     -     - |  288   6201
 ADE1 |    20     -     -    23    14     -     -     -     -     - |  288    416
 ALBH |    17    14     -     -    19    41     -     -     -     - |  288   7216
 ALGO |    15    15    13    48    20    24    16    14     -     - |  288     35
 ALIC |    16     -     7    17    10    22     8     -     -     - |  288   3086
 ALRT |    14     -     8     -     9    18     -     -     -     - |  288   6882
 AMC2 |    21     -     7    23    32    36    12    11     -     - |  288     23
 AREQ |    12    18     9    19    17   154    12    11     -     - |  288   4904
 ARTU |    11     -    10     -    31    38    13    16     -     - |  288   9504
 ASPA |    29     -    12     -    28     -    13    17     -     - |  288   6186
 AUCK |    23     -     -    33    38    71    19    28     -     - |  287   3859
 BAKE |     -     -     6     -    17     -     8     -     -     - |  288   3041
 BAKO |    20     -     -    22    23    36     -     -     -     - |  288   3920
 BAN2 |     -     9     -     -    19     -     -     -     -     - |  281  14243
 BDOS |     -     -     8     -    22     -     -     -     -     - |  288  13400
 BJFS |    16     -    10     -    29     -    12     -     -     - |  288   7274
 BOGT |    18     -     -     -    22     -     9    13     -     - |  288   8955
 BOR1 |    16     -     -    18    24    30     -     -     -     - |  288   4242
 BREW |     -    16     -    27     -     -    23     -     -     - |  286     34
 BRFT |    14     -     -     -    29     -    15    14     -     - |  288     38
 BRST |    12     -     7     -     -     -     7     -     -     - |  288   3575
 BRUS |    16    20     -    31    25     -    12     -     -     - |  288     37
 BUE1 |    11     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288    475
 CAS1 |    16     -     6    16    17     -    15     -     -     - |  288   2990
 CCJM |     -     -     5     -    14     -    10     -     -     - |  288    911
 CEDU |    19     -     -    20    14     -    13    17     -     - |  245  37626
 CHAT |     -     -     8     -    21    35    20    13     -     - |  287  10112
 CHPI |     -     -     7     -    15    28     6    13     -     - |  288   7999
 CHUR |    16    13     -     -    12     -     9    10     -     - |  288   8647
 COCO |    22     -     8     -    10    22    19    19     -     - |  288   9964
 CONZ |     -     -    10    17    27   154    18     -     -     - |  288     28
 CUSV |     -     -    11     -    33     -     -     -     -     - |  231   3812
 DAEJ |    33    23    11    27     -     -    17    18     -     - |  288   2396
 DARW |    18    21    15    26    13    38    11     -     -     - |  288   3899
 DAV1 |    13     -    12     X    23    19    11     -     -     - |  286   3499
 DGAR |     X     -     X     -    19     X    14    15     -     - |  278   6499
 DRAO |    22    17     7    34    16    36     9     -     -     - |  288     44
 DUBO |     -     -    21    28    31    36    22     -     -     - |  288   3434
 EIL1 |    12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    541
 FAA1 |    18     -     9     -    18     -    11     -     -     - |  288   6022
 FAIR |     -     7     -     -    16    36     X     -     -     - |  288   5740
 FLIN |     -     -     -    11    15    32     -     -     -     - |  287   4819
 GLSV |     9     -    10     -    31    20    17    11     -     - |  288   5034
 GMAS |     -    13     -    21     -     -     -     -     -     - |  287   4364
 GMSD |     -     -     -    37    50     -     -     -     -     - |  273    593
 GODE |     -    11     -     -    25    81    20     -     -     - |  277    >>>
 GOLD |    12     -     -     -    23    36     8    10     -     - |  288  10221
 GRAS |    11     -     -     -    19    43     -     -     -     - |  288   5308
 GRAZ |    13     -     -     -    24    25     -     -     -     - |  283   5184
 GUAM |     -     -     6     -     -    35     -    14     -     - |  288   9077
 HARB |     -    12     -    13    21    28     -    11     -     - |  288   1096
 HNPT |    13     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  278   3788
 HOB2 |    16    21    11    28    22    35    14     -     -     - |  288     34
 HOFN |    12     -    11     -    31    15    10    15     -     - |  287    >>>
 HOLM |     9     -     7     -    23    26     -     -     -     - |  288   7293
 HRAO |     -     -     7    16     -    19     -     -     -     - |  288    136
 HRM1 |    11     -     -    16    25     -     -     -     -     - |  288    600
 HYDE |    22     -     7    19    20    28    13     -     -     - |  288   3101
 IENG |    26    18     -    37     -     -    16     -     -     - |  288     99
 IISC |     -     -     -     -    18    22    12    14     -     - |  288  11822
 INVK |     6     -     -     -    10    25     -     -     -     - |  288   6527
 IRKJ |     -     -     6    15    13    26     -     -     -     - |  288     69
 IRKT |     -    11     -    25    26     -     -     -     -     - |  288     48
 ISPA |     -     -    20     -    48    40    18    18     -     - |  288   7998
 JOZ2 |    11     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287   3016
 JOZE |     -    27     -     -    61     -     -     -     -     - |    4  48086
 KERG |     -    22    17     -    32    44    21     -     -     - |  267  44374
 KIRU |    11    14     7     -    10    21    12     -     -     - |  288   3921
 KOKB |    25    16     X    23     X    32     X    10     -     - |  288     61
 KOSG |    10     -     -     -    17     -    13     -     -     - |  288   4728
 KOUC |     -     -     9    28    12     -     -    15     -     - |  288   4160
 KOUR |    19    23    12    26    19    34    17    21     -     - |  288    180
 LAMA |    13     -    14    14    25    23    15     -     -     - |  288   3033
 LHAZ |     -     -     6     -    18     -    12     -     -     - |  284    >>>
 LPGS |     -    14     8     -    16    20    17    12     -     - |  287  14511
 MAC1 |     -     -     7     -    25    30    11     9     -     - |  288   6448
 MAL2 |     -     -     4     -    11     -    17     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    14     -    40     -     -     -     -     - |  252    >>>
 MAR6 |     -    15     -    25     -    28     -     -     -     - |  287   2694
 MAS1 |    12    15    10    17    23    19     9    14     -     - |  288   3286
 MATE |     -    12     7     -    22    24    10     -     -     - |  233     67
 MAW1 |    33     -    13    18    18    30    18     -     -     - |  288   3365
 MBAR |    15     -     -     -     -    36    14    21     -     - |  288  12868
 MCIL |     -     -     7     -    22     -     -     -     -     - |  288   4090
 MCM4 |     -    15    10     -     -    20    14    11     -     - |  288   4928
 MDO1 |     -    13     8     -    14    32     7    13     -     - |  288   7958
 MDVJ |     8     -    30    49    30     -    14     -     -     - |  288     29
 MEDI |     -    16     -    26     -    36     -     -     -     - |  287     66
 METS |     -     6     -     -     X     -     8    10     -     - |  260    >>>
 MIZU |    22    14     -    31    20     -    12     -     -     - |  288    499
 MOBS |    18     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   3448
 MTKA |     -     -     5     -    14    28     -     -     -     - |  288  11736
 NANO |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   3451
 NICO |    11     -     7    16    18    24    15     -     -     - |  288   3014
 NNOR |     -    16    10    24     -     -    14     -     -     - |  288    605
 NOVM |     -     -     5     -    16     -     -     -     -     - |  283  25345
 NRC1 |     -    19    12    33    25    31    16     -     -     - |  288     29
 NRIL |    32     -    10     -    21    26     9    13     -     - |  288  14166
 NRMD |    13     -     -     -    24     -    17     -     -     - |  288   5222
 NTUS |    17     -    13    25     -     -     -     -     -     - |  288   2833
 NYA1 |    13     -     -    12    11    28    13     -     -     - |  288    511
 NYAL |     -    13     8     -    20    12     -     9     -     - |  288    515
 OHI2 |     -     -     8     -    20     -     -    10     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    12     -     7     -     -    21     -     -     -     - |  288   1084
 ONSA |    15    16    14    34    13     X    11     -     -     - |  288     13
 OPMT |    11     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287     37
 OUS2 |     -     -     -    14    18    28     -     -     -     - |  288   2077
 PDEL |    18     -     8    21    19    24    13     -     -     - |  288   3372
 PERT |     -    16     9    24    13    22     8    12     -     - |  288   3582
 PETP |    16     -    12     -    18    41    20     -     -     - |  287   7684
 PIE1 |    13    19     -    27    16    36    10     -     -     - |  288     61
 PIMO |     -     -     9     -    24     -    10    16     -     - |  288   7857
 POVE |     -     -     6     -    16     -     -     -     -     - |  288   5913
 PRDS |    12    13     -     -    16     -    11     -     -     - |  288  13359
 PRE1 |     9     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1007
 PTBB |    16    15     -    18     -     -    11     -     -     - |  288    137
 QAQ1 |     -    13     7     -    24    18    10    10     -     - |  288   7306
 QIKI |     -     -     5     -    10     -     -     8     -     - |  288   9073
 RABT |     -     -    12     -    36   189     -     -     -     - |  286   9838
 RCMN |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3315
 RESO |    10     -     6     -    14    21    11     -     -     - |  288   7762
 REUN |    22     -     7    31    11    32    22    16     -     - |  288   3716
 REYK |     -     -     7     -    20    17     8     -     -     - |  287    >>>
 RIOP |    10     -     7     -    17     -     -    14     -     - |  288   5414
 SALU |     -     -    10     -    29     -     -     -     -     - |  282   4227
 SANT |    17     -     -    28    16    33     -     -     -     - |  288   1100
 SCH2 |    16    16    10    35    18     -    10     8     -     - |  288   3615
 SCUB |     -     -    17     -    37    37    25    28     -     - |  288  14064
 SEY1 |     -     -    10     -    31    49    11    19     -     - |  288  11323
 SFER |     -    12     -    20    30    24    16    16     -     - |  288     98
 SHAO |    17     -     -    17    20    29    18     -     -     - |  288   1038
 SOFI |    18     -     -    18    36    21     -     -     -     - |  288   4280
 SPT0 |    15    18     -    18     -    33    10     -     -     - |  288     21
 STJO |     -    14    14     -    34    36     9    12     -     - |  288   8826
 SUTH |    16     -    11     -     X    26     -    13     -     - |  288   5987
 SUTM |    17    15     -     -    13     -    10     -     -     - |  288  11092
 SUWN |     -    12     -     -    26     -     -     -     -     - |  287   4498
 SYDN |    15     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  287    553
 SYOG |    12    13     6    17    19    24    11    11     -     - |  288    467
 TEHN |     -     -    12     -     -     -     -    28     -     - |  288   9098
 THTI |     -    17     -     -    19    34    15    23     -     - |  288  12304
 THU3 |    18    16     -     -    20    17     7    12     -     - |  288   7507
 TIDB |    23    13     -    34    14    24    11    15     -     - |  288    367
 TIXI |     8     -     -     -     -    23     -    11     -     - |  287   6137
 TIXJ |     -     -    10     -    29     -    15     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    22    31     -     -    28    30    14    20     -     - |  288   5563
 TNML |     -    16     -    26     -     -     -     -     -     - |  288   4436
 TOW2 |    16     -    13    31    10    36    15     -     -     - |  288   2387
 TRO1 |    12     -     -    12    13    25     -     -     -     - |  288   2322
 TSKB |    27    18     -    28     -    32    12    12     -     - |  288   1944
 TWTF |    20    18     -    20    17    38    20    15     -     - |  288     36
 ULAB |     -     -     -     -    14     X    12    11     -     - |  288   8615
 UNBJ |     -     -     -     -    20     -    18    16     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    30     -    34     -    36    52     -     - |  253    >>>
 URUM |     -     -     8     -    21     -    33    12     -     - |  288    >>>
 USN3 |    19    21     -    25     -    56    21     -     -     - |  287     44
 USNO |     X    28    23    36     -    54    25     -     -     - |  286     50
 USUD |     -     8     -     -    17    30     -     -     -     - |  288     51
 VILL |     -    21    16     -     -    21    17     -     -     - |  288   7682
 WAB2 |    10     -     -    19    22     -     -     -     -     - |  288     45
 WHIT |    12    15     8     -    30     -    10     9     -     - |  288   3418
 WILL |    23    15     -     -    26     -    20     X     -     - |  284  23093
 WROC |     -    12     -    20     -    90     -     -     -     - |  287   3057
 WSRT |    17    18     -    24    25     -    12    18     -     - |  288     24
 WTZA |    12     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    482
 WTZR |    17     X     9    31    24    33    21     -     -     - |  288     37
 XMIS |     -     -     5     -    14     -    13     -     -     - |  288   2869
 YAKT |    28    20    18     -    51    32    14    11     -     - |  288   7122
 YAR2 |     -     7     -     -    17     -    11     -     -     - |  288   5310
 YELL |    17    17    13    21    19    27     4    30     -     - |  288     28
 YSSK |     -     -    11     -    30    55     8    16     -     - |  287   7553
 ZWE2 |    17     -     -     -    30     -    13     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    13    10    22    23    48    16    18  2177     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1587-0  0:15:00 |        1636
cod |   DGAR  | 1587-0  0:20:00 |       -2595
cod |   DGAR  | 1587-0  0:30:00 |        2107
cod |   DGAR  | 1587-0  0:35:00 |       -4977
cod |   DGAR  | 1587-0  0:40:00 |        1849
cod |   DGAR  | 1587-0  0:55:00 |        4127
emr |   KERG  | 1587-0  6:20:00 |         547
esa |   DGAR  | 1587-0  0:15:00 |        1638
esa |   DGAR  | 1587-0  0:20:00 |       -2608
esa |   DGAR  | 1587-0  0:30:00 |        2115
esa |   DGAR  | 1587-0  0:35:00 |       -4985
esa |   DGAR  | 1587-0  0:40:00 |        1842
esa |   DGAR  | 1587-0  0:55:00 |        4138
esa |   KERG  | 1587-0 22:30:00 |       -4864
esa |   KERG  | 1587-0 22:55:00 |        5303
esa |   KERG  | 1587-0 23:15:00 |       -5331
gfz |   SUTH  | 1587-0  0:10:00 |       -1616
gfz |   SUTH  | 1587-0  0:15:00 |       -7254
gfz |   METS  | 1587-0  0:20:00 |   999999970
gfz |   SUTH  | 1587-0  0:20:00 |        2860
gfz |   SUTH  | 1587-0  0:25:00 |        6979
gfz |   SUTH  | 1587-0  0:35:00 |        1123
gfz |   SUTH  | 1587-0  0:40:00 |       -6145
gfz |   METS  | 1587-0  0:45:00 |  1000000010
gfz |   DGAR  | 1587-0  0:50:00 |        -501
gfz |   METS  | 1587-0  1:10:00 |  1000000005
gfz |   METS  | 1587-0  1:40:00 |  1000000009
gfz |   METS  | 1587-0  2:05:00 |  1000000012
gfz |   METS  | 1587-0  2:30:00 |   999999995
gfz |   MATE  | 1587-0  4:50:00 |        -922
jpl |   CEDU  | 1587-0 19:35:00 |        -895
mit |   DAV1  | 1587-0  7:40:00 |       -1554
mit |   CEDU  | 1587-0 19:35:00 |       -1405



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.45   | 2.95e-14  6.33e-15  1.94e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    8.66   | 3.75e-14  7.73e-15  1.72e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    8.07   | 3.11e-14  7.53e-15  2.21e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.49   | 2.81e-14  5.48e-15  1.24e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.74   | 5.06e-14  7.76e-15  3.99e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.73   | 3.33e-14  1.25e-14  3.07e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.19   | 4.40e-14  7.83e-15  1.81e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.84   | 2.96e-14  8.02e-15  2.87e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.67   | 4.36e-14  1.54e-14  2.70e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.23   | 4.01e-14  7.83e-15  1.71e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.00   | 3.41e-14  6.88e-15  5.45e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    3.75   | 4.22e-14  8.62e-15  1.24e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    3.39   | 4.54e-14  1.44e-14  5.12e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    3.08   | 4.15e-14  1.20e-14  4.20e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.39   | 4.61e-14  9.13e-15  1.67e-15 |
 USN3 |   287     0     0   286    2.00   | 6.86e-14  2.15e-14  2.17e-15 |
 GODE |   277     2     0   274    1.59   | 8.22e-14  2.01e-14  6.05e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    1.56   | 4.98e-14  1.07e-14  1.04e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    1.47   | 4.86e-14  1.47e-14  9.34e-15 |
 MATE |   233     0     0   232    1.21   | 2.79e-14  5.22e-15         - |
 USNO |   286     0     0   285    1.05   | 1.29e-13  2.38e-14  3.47e-15 |
 OPMT |   287     0     4    44    0.77   | 6.39e-14  1.64e-14  3.79e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.72   | 7.70e-14  9.79e-15  3.64e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.59   | 3.45e-14  7.74e-15  2.77e-15 |
 SFER |   288     1     0   287    0.53   | 4.26e-14  1.09e-14  8.64e-15 |
 BREW |   286     0     1    66    0.50   | 9.65e-14  1.15e-14  2.49e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.28   | 1.06e-13  2.36e-14  2.58e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.21   | 5.38e-14  1.12e-14  3.80e-15 |
 IRKJ |   288     1     0   287    0.14   | 5.87e-14  1.38e-14  6.02e-15 |
 MEDI |   287     0     0   286    0.14   | 5.06e-14  1.49e-14  6.32e-15 |
 ADE1 |   288     0     0   288    0.06   | 2.93e-13  6.72e-14  3.31e-14 |
 BUE1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.87e-13  1.10e-13  4.90e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.05   | 3.40e-13  8.85e-14  4.83e-14 |
 G16  |   288     0     0   252    0.04   | 5.59e-13  7.11e-14  3.17e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.67e-13  1.39e-13  7.54e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.04   | 5.12e-13  1.21e-13  4.26e-14 |
 KOUR |   288     0     0   215    0.03   | 4.78e-14  2.69e-14  1.32e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.03   | 4.30e-13  1.11e-13  5.28e-14 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.27e-13  1.44e-13  7.90e-14 |
 EIL1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.21e-13  1.91e-13  5.30e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.18e-13  1.32e-13  5.41e-14 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.02   | 5.05e-13  1.21e-13  6.75e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 3.41e-14  5.59e-15  7.52e-15 |
 OHI3 |   288     0     0   288    0.01   | 5.79e-13  2.00e-13  7.57e-14 |
 G06  |   288     0     2    93    0.01   | 5.70e-13  1.56e-13  7.43e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.01   | 4.55e-13  1.50e-13  6.25e-14 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 8.69e-13  2.76e-13  7.24e-14 |
 G32  |   282     0     0   280    0.01   | 2.35e-13  1.26e-13  1.08e-13 |
 GMSD |   273     0     0   268    0.01   | 9.88e-13  1.91e-13  5.45e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.97e-13  1.11e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.48e-12  4.68e-13  1.90e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.00   | 9.21e-13  2.95e-13  1.19e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.28e-12  3.47e-13  6.94e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  4.29e-13  1.51e-13 |
 TNML |   288     0     1    71    0.00   | 6.60e-13  1.66e-13  2.44e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.45e-12  3.93e-13  1.89e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.00   | 1.73e-12  5.77e-13  2.41e-13 |
 OUS2 |   288     0     0   215    0.00   | 3.55e-13  2.07e-13  2.02e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 7.33e-13  4.80e-13  4.15e-13 |
 NYA1 |   288     0     2   148    0.00   | 1.50e-12  2.75e-13  4.65e-14 |
 YELL |   288     0     0   143    0.00   | 3.20e-14  5.82e-15  2.65e-15 |
 MAR6 |   287     0     1   144    0.00   | 2.64e-13  1.04e-13  2.39e-13 |
 TRO1 |   288     0     0   288    0.00   | 8.84e-13  3.83e-13  1.72e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.99e-14  4.05e-15  9.80e-16 |
 DGAR |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANA |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  7.32e-14  3.55e-14 |
 G29  |   288     1     6     0    0.00   | 5.92e-13  6.04e-14  1.99e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.64e-13  8.00e-14  5.84e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  5.78e-13  7.55e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  5.00e-13  4.33e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  7.32e-14  3.97e-14 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 1.23e-12  1.54e-13  6.08e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.02e-12  1.17e-13  2.56e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.31e-13  8.74e-14  2.11e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.94e-13  6.42e-14  1.82e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.38e-13  7.14e-14  1.77e-14 |
 G17  |   288     1     6     0    0.00   | 6.57e-13  7.90e-14  1.40e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  5.63e-14  2.48e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.14e-13  5.71e-14  2.32e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  5.60e-14  3.39e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.91e-13  7.47e-14  3.82e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.13e-13  7.56e-14  3.25e-14 |
 G10  |   285     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.04e-13  1.60e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  3.60e-13  5.39e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.37e-13  6.32e-14  2.43e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  7.21e-14  3.14e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.55e-13  6.56e-14  1.02e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 1.16e-13  1.46e-14  4.30e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 5.98e-13  5.54e-13  8.40e-13 |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 8.55e-14  9.27e-14  6.93e-14 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RCMN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 5.08e-13  9.02e-13  1.32e-12 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 5.00e-13  6.20e-13  3.51e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     4     0    0.00   | 1.50e-12  2.75e-13  4.66e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOVM |   283     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     4     0    0.00   | 1.35e-12  1.67e-13  4.73e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.29e-13  4.23e-13  3.77e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   267     2     2     0    0.00   | 8.97e-13  1.02e-12  2.02e-12 |
 JOZE |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     1     0    0.00   | 5.06e-13  3.94e-13  7.26e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   245     1     0     0    0.00   | 2.37e-13  5.49e-14         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BDOS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.20e-17  5.03e-16  3.02e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     MATE      MATE      ALGO |
------------------------------------------+------------------------------+
