
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1589   Day: 4   MJD: 55371                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2930     14    -181     336   2125   2125      0   4318   4318      0    0.00
 cod |   288     0  26163    295    -567    -112     23     26     21     79     97     68   14.47
 emr |   288     0  24231    682    -269     761     15     16     15     57     58     57   23.69
 esa |   288     0  24877   1164   -2791     171     22     23     21    127    149    113   15.96
 gfz |   288     0  31507   1014    -117     342     19     20     19     77     76     77   18.70
 iga |    96     0   2930     98    -197     466     49     49      0     90     90      0    0.00
 igu |    96     0   2857     17    -166     430   1780   1780      0   4005   4005      0    0.00
 jpl |   288     0  26173    542    1550     841     14     17     12     75     90     67   27.17
 ngs |    96     0   2778      0    -147     365   1984   1984      0   3880   3880      0    0.00
 usn |   288     0  23369    600   -1897    1901     55     73     42    134    137    132    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -619    15   -15   -72    30   -12  -121    27  -580    38 |
    3 | -7820   -69    46   -73   -23   -35 -7722    56 -6332   201 |
    4 |   135    70   -66   -26    42    11 -1009     6  -659   188 |
    5 |  -130    67    -1  -277   -26   -27 -1894   146  -168   151 |
    6 |  -609    20    19     X     5     X -2297   -31 -1470    45 |
    7 |   169    22   -60  -124   -19    35   550   127   456    48 |
    8 | -7635   -31   -56    15    51   -28  -651    21 -5952    40 |
    9 |  4160    55    35  -137    25   -40 -2947     4  3062   136 |
   10 |  2098   -32    -7   114    -8    14 11911   -38   762    81 |
   11 |  1714    20    49  -139   -24   -78 -3054    46  2404    33 |
   12 |  -658    58   -26    21    38   143   139   -47  -595   -84 |
   13 |  2487    30   -94    -3    76    -1   644    16  2654    10 |
   14 |  4588   -56    33    67   131   -63  -244  -129  4729   -56 |
   15 |   488   102    61  -238   -59   -76  -174    74   669    49 |
   16 |  3613   -13    42     -   -52   -12  -558     -     -     - |
   17 |   616   127    -9  -310     8     4   166   117   112   102 |
   18 |  3159    52    77  -137    93  -129  -782   -78  3262   -87 |
   19 |  -748    10   -24   162   157   -14  -275  -188  -395  -293 |
   20 |  4962   -76   -13   -56    82  -123  -566    29  4688   102 |
   21 |  4116   -58   101   -86    19    10   802   -23  3992   -32 |
   22 | -3761   -14    48   -40   119    38 -1960   -93 -2635    -2 |
   23 |   -65    77    24   -89    60   122  -473   -51  -266     6 |
   24 | -5936   -47    23    36    42   -56  4651   -45 -4863    98 |
   25 | -1159  -240     X   217     -   236     -     -     -     - |
   26 | -6491    60    14  -117   -75    33  3147    76 -4714   126 |
   27 | -1573     6    22  -105    41   -36 -6043    12 -2290    79 |
   28 |  8405   -28   -71    56   -17    73  5475    56  8308   -58 |
   29 |  -819   -28    14  -249   -11    51 -1040   157  -398    42 |
   30 |  3160   175    17  -181     X     6  6686     X   839   124 |
   31 |  -794    27     7  -121    74   100  -797     1  -447    79 |
   32 | -4083  -315  -129   220   166   -93 -1628    37 -4189  -156 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    51   -17     -     -   -16     -     - |
 ALBH |     -     -     5     -     -     -     -    -5     -  -142 |
 ALGO |     -     6    53     -     -     -     -   -50     -    56 |
 ALIC |     -     8     -   100   -88     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -52     -     -    41     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    -4     -   -75     -     -     -    46     -    39 |
 AREQ |     -     -    42  -303    46     -     -    95     -  -502 |
 ARTU |     -   -20     -   -12    73     -     -   -33     -     - |
 ASPA |     -   141     -   122  -213     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -10     -   123     -     -     -   -64     -    28 |
 BAKE |     -     -     -    72   -61     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -    -3     -     -     -     -     3     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -14    21     -     -    -6     -   -91 |
 BREW |     -     -    47     -     -     -     -   -41     -   -35 |
 BRFT |     -     -     -   -27    23     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    10    21     -    15     -     -   -34     -    79 |
 CAS1 |     -   -46     -   102   -45     -     -     -     -     - |
 CCJM |     -     -     -   225  -192     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -   -67     -   172    17     -     -   -73     -     - |
 CHUR |     -   -94    57     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   148     -     -  -115     -     -     -     -    13 |
 CONZ |     -     -     -  -102    87     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   -58   229  -113     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -10     -     -     7     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     X     -     X    43     -     -   -30     -     X |
 DRAO |     -    -4    77     -   -95     -     -     -     -  -129 |
 DUBO |     -     -     -    83   -71     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -    29     -    57   -71     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    27     -     X     -     -   -23     -     - |
 GLPS |     -   -49     -   -91    51     -     -    42     -     - |
 GLSV |     -   -62     -     -    48     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   -21     -     -     -     -    18     -    30 |
 GOLD |     -     -     -     -    24     -     -   -16     -   -18 |
 GUAT |     -    70     -   -14   -42     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -     -   -34     -     -    24     -     - |
 HARB |     -     -    80     -     -     -     -   -69     -     - |
 HLFX |     -     -    18     -     -     -     -   -15     -    62 |
 HOB2 |     -     -     3    81   -71     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -107     -     -    83     -     -     -     -    11 |
 HRAO |     -     -     -    10    -8     -     -     -     -   121 |
 HYDE |     -     -     -    86   -74     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -84    51     -     -     -     -     -     -   -65 |
 IISC |     -     -     -     -    19     -     -   -13     -  -124 |
 KARR |     -    85     -     -   -65     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -    48     -     -   -33     -     - |
 KERG |     -     -  -120   106    66     -     -     -     -   276 |
 KIRU |     -     -   -47  -112    29     -     -    87     -     - |
 KOKB |     -     -     X    81   -69     -     -     X     -     X |
 KOUR |     -    60   109  -103   -97     -     -     -     -   110 |
 KUUJ |     -     -     -  -173     -     -     -   102     -     - |
 LAMA |     -    43     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    52   -44     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    24     -    21     -     -   -35     -   115 |
 MAC1 |     -     -     -    45   -53     -     -    11     -     - |
 MAR6 |     -     -   -89     -     -     -     -    78     -     - |
 MAS1 |     -    -1    18   -12   -12     -     -     -     -   -12 |
 MATE |     -     -   -10     -    13     -     -     -     -     9 |
 MAW1 |     -  -136     -   125    -1     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -    20     -     -     -     -     -   -10     -   -16 |
 MCM4 |     -   -55     7     -     -     -     -    23     -   -29 |
 MDO1 |     -  -102   -75     -   -37     -     -   145     -   118 |
 METS |     -     -    88     -     X     -     -   -76     -   -22 |
 MIZU |     -   -63    38     -     -     -     -     -     -   -80 |
 MKEA |     -     -     -     -    48     -     -   -33     -     - |
 NANO |     -    29     -    66   -74     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    46     -    47   -74     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -  -104   160     -     -     -    -4     -   -80 |
 NRC1 |     -     -   -15     -   -89     -     -    74     -   -71 |
 NRIL |     -    -9     -    32     -     -     -   -13     -     - |
 NRMD |     -    14     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -   -12     -     -     -     -     -     6     -   -74 |
 NTUS |     -   -74     -   156   -76     -     -     -     -  -158 |
 NYA1 |     -    57     -    -2   -42     -     -     -     -   107 |
 OHI2 |     -     -     -   -60   112     -     -   -43     -     - |
 ONSA |     -   -48    19   -77    98     -     -   -14     -   -88 |
 PALM |     -     -     -     -   108     -     -   -74     -     - |
 PERT |     -     -   -57    84   -64     -     -    44     -  -189 |
 PETS |     -     -     -   117   -88     -     -    -8     -     - |
 PIE1 |     -     -    64     -   -84     -     -     2     -     - |
 PIMO |     -     -     -    78    49     -     -   -79     -     - |
 POL2 |     -    51     -     -    37     -     -   -53     -     - |
 PRDS |     -   -85    43     -     -     -     -     8     -  -212 |
 PTBB |     -   -26    16     -     -     -     -     -     -    33 |
 QAQ1 |     -     -    24   -35     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    26     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    29     -    98  -102     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -32    28     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -181     -     -     -   106     -     - |
 SCH2 |     -   -18   -33     -    58     -     -     -     -    64 |
 SHAO |     -     -     -    57    16     -     -   -43     -   -78 |
 SPT0 |     -     2    -1     -     -     -     -     -     -   -15 |
 STJO |     -    87   -37   -91    57     -     -     -     -   171 |
 SUTM |     -     -   -16    24     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   168    17     X   -13     -     -   -95     -     - |
 THTI |     -     -   -35     -     -     -     -    30     -    -2 |
 THU3 |     -   -50    52     -    15     -     -   -28     -   -79 |
 TIDB |     -     -   -75     -   -31     -     -    87     -   -23 |
 TLSE |     -    18   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    26     -   105  -106     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -30   -34     X    97     -     -   -22     -   -78 |
 ULAB |     -     -     -   -50   -24     -     -    45     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -    -1     -     -     1     -     - |
 URUM |     -     -     -    80    71     -     -   -94     -   -75 |
 USN3 |     -   -13     8     -     -     -     -     -     -    -3 |
 USNO |     -    55   -33     -     -     -     -     -     -    12 |
 USUD |     -     -   -85     -     -     -     -    74     -     - |
 VILL |     -     -   -25    37     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    -1   -64   100     X     -     -     -     -  -108 |
 WILL |     -     7    43     -     -     -     -   -41     -  -171 |
 WSRT |     -    88    -7     -    25     -     -   -58     -   156 |
 WTZA |     -   -34     -     -     -     -     -    18     -   -77 |
 WTZR |     -    72     X     -   -56     -     -     -     -   128 |
 XMIS |     -     -     -   183  -156     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -     -    71     -     -     -   -42     -     - |
 YAR2 |     -   -37   -14     -    44     -     -     1     -     - |
 YELL |     -   -13    -1    49    98     -     -   -88     -     - |
 ZWE2 |     -    -7     -     -     6     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   491    26    11    18    13    31   358    14   617    37 |  288    380
    3 |  3355    38    12    43    31    61  3732    35  4137    85 |  285   2230
    4 |  1454    28     9    24    17    38   661    20  1133    44 |  288    745
    5 |   423    34    15    19    11    39  1024    12   549    45 |  288    324
    6 |  2349    37    37     X    30     X  1225    39  2049   109 |  288    482
    7 |  1270    20     9    21    12    36   401    13   860    97 |  288    225
    8 |  4750    36    14    20    19    55  3088    11  3661    99 |  288   1985
    9 |  2583    32    11    21    31    52  1817    19  2622    70 |  288   1923
   10 |  3249    20    10    22    13    40  4054    15  2454    36 |  288   1213
   11 |   667    23    17    20    34    59  1434    24   876   104 |  288    328
   12 |  1065    23    10    36    11    37   410    17  1193    69 |  288    319
   13 |   542    24    10    25    11    43   352    11   716    75 |  288    282
   14 |   367    12    14    14    17    39   195    11   470    44 |  288    188
   15 |   483    33    10    12    21    45   212    12   373    57 |  288    268
   16 |   796    41    24     -    13    53   283     -     -     - |  237 297775
   17 |   667    19     8    28    11    27   288    13   784    45 |  288    347
   18 |   390    14    12    16    13    19   406    15   646    31 |  288    261
   19 |   715    18    13    13    20    68   203    16   652    67 |  288    296
   20 |   543    20    10    21    10    44   304    16   478    72 |  288    223
   21 |   607    26    46    28    47    45   711    16   567    86 |  288    359
   22 |  1507    11    10    17    10    39  1131    14  1606    51 |  288    335
   23 |  1066    20    13    25    12    47   385    13   813    58 |  288    194
   24 |  3069    21     9    19     9    42  2821    15  2736    41 |  288   1653
   25 |  3793    48     X    44     -    52     -     -     -     - |  224   1468
   26 |  3823    21     9    14    21    51  1498    11  3511    70 |  288   1032
   27 |  2893    29    10    16    36   101  3544    15  3637    69 |  288   2858
   28 |  2552    28    12    27    12    44  3397    12  2430   119 |  288    797
   29 |   434    10    10    35     7    43   363    18   559    51 |  288    292
   30 |  4312    27    20    22     X    66  2682     X  3940   135 |  275   2086
   31 |   614    16    11    13    10    66   357    11   614    49 |  288    168
   32 |  1498    26    16    23    15    46  1616    13  1547    78 |  288    868
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    20    15     -     -    17     -     - |  288   5853
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    13     -    21 |  288   7292
 ALGO |     -    25    11     -     -     -     -     9     -    24 |  288     43
 ALIC |     -    14     -    11     5     -     -     -     -     - |  288   3627
 ALRT |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288  58854
 AMC2 |     -    21     -    17     -     -     -    11     -    19 |  288     29
 AREQ |     -     -    27    18    33     -     -    12     -    39 |  281  10007
 ARTU |     -    31     -    23    15     -     -    15     -     - |  288  10001
 ASPA |     -    18     -    22    24     -     -     -     -     - |  288   6462
 AUCK |     -    17     -    27     -     -     -    13     -   121 |  287   3198
 BAKE |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  144   2560
 BAN2 |     -     -    21     -     -     -     -    18     -     - |  284  11980
 BOGT |     -     -     -    18    18     -     -    12     -    22 |  288  24234
 BREW |     -     -    19     -     -     -     -    17     -    22 |  288     47
 BRFT |     -     -     -    25    21     -     -     -     -     - |  264     42
 BRUS |     -    20    15     -     7     -     -    14     -    24 |  288     24
 CAS1 |     -    13     -    16    10     -     -     -     -     - |  287   2822
 CCJM |     -     -     -    18    16     -     -     -     -     - |  288    951
 CEDU |     -    22     -    13    16     -     -    13     -     - |  288    261
 CHUR |     -    30    18     -     -     -     -     -     -     - |  283 291671
 COCO |     -    17     -     -    13     -     -     -     -    29 |  251   5378
 CONZ |     -     -     -    29    25     -     -     -     -     - |  276     64
 DARW |     -     -    20    19    14     -     -     -     -     - |  288   3936
 DAV1 |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3172
 DGAR |     -     X     -     X    16     -     -    11     -     X |  288   5964
 DRAO |     -    20    11     -    15     -     -     -     -    19 |  288     41
 DUBO |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     - |  240   3298
 FAA1 |     -    22     -    16    23     -     -     -     -     - |  288   5860
 FAIR |     -     -    20     -     X     -     -    17     -     - |  288  10269
 GLPS |     -    30     -    15    16     -     -    14     -     - |  288   8016
 GLSV |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     - |  284   5923
 GODE |     -     -    20     -     -     -     -    17     -    61 |  288     87
 GOLD |     -     -     -     -    11     -     -     7     -    25 |  288  12788
 GUAT |     -    16     -    13    18     -     -     -     -     - |  288   3565
 GUUG |     -     -     -     -    17     -     -    12     -     - |  288   6031
 HARB |     -     -    31     -     -     -     -    27     -     - |  288   1133
 HLFX |     -     -     9     -     -     -     -     8     -    46 |  288  11873
 HOB2 |     -     -    11    23    10     -     -     -     -     - |  288     52
 HOFN |     -    12     -     -     9     -     -     -     -    18 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -    26    22     -     -     -     -    23 |  288     40
 HYDE |     -     -     -    75    64     -     -     -     -     - |  232   3524
 IENG |     -    21    13     -     -     -     -     -     -    19 |  288     41
 IISC |     -     -     -     -    16     -     -    11     -    30 |  288  10434
 KARR |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   4436
 KELY |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288   8759
 KERG |     -     -    24    29    17     -     -     -     -    50 |  288    831
 KIRU |     -     -    15    16     8     -     -    14     -     - |  288   3303
 KOKB |     -     -     X    17    15     -     -     X     -     X |  160    111
 KOUR |     -    16    19    15    19     -     -     -     -    22 |  288    167
 KUUJ |     -     -     -    13     -     -     -     7     -     - |  281  10315
 LAMA |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2869
 LHAZ |     -     -     -    16    13     -     -     -     -     - |  272    >>>
 LPGS |     -     -    19     -    27     -     -    12     -    27 |  288  15981
 MAC1 |     -     -     -    20    15     -     -    10     -     - |  288   5268
 MAR6 |     -     -    10     -     -     -     -     9     -     - |  288   2584
 MAS1 |     -    18    14    24    13     -     -     -     -    24 |  288   6139
 MATE |     -     -    11     -    14     -     -     -     -    23 |  203     42
 MAW1 |     -    24     -    12    12     -     -     -     -     - |  246   3698
 MBAR |     -    16     -     -     -     -     -     9     -    22 |  288  10114
 MCM4 |     -    20     8     -     -     -     -    11     -    45 |  288   6044
 MDO1 |     -    31    12     -    15     -     -    10     -    25 |  288  12086
 METS |     -     -     7     -     X     -     -     6     -    25 |  173    >>>
 MIZU |     -    15     9     -     -     -     -     -     -    67 |  288    658
 MKEA |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     - |  288  14765
 NANO |     -    19     -    16    13     -     -     -     -     - |  288   3685
 NICO |     -    28     -    21    13     -     -     -     -     - |  288   3993
 NNOR |     -     -    21    18     -     -     -    13     -    33 |  288    977
 NRC1 |     -     -    17     -    32     -     -    13     -   101 |  288     40
 NRIL |     -    15     -    15     -     -     -    11     -     - |  288   8914
 NRMD |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3911
 NSSP |     -    19     -     -     -     -     -    10     -    52 |  288   7917
 NTUS |     -    15     -    19    18     -     -     -     -    16 |  288   2984
 NYA1 |     -    22     -    18     9     -     -     -     -    19 |  288    657
 OHI2 |     -     -     -    24    23     -     -    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    25    10    18    11     -     -    12     -    26 |  288     26
 PALM |     -     -     -     -    18     -     -    12     -     - |  288   4176
 PERT |     -     -     9    10     9     -     -    11     -    27 |  288   4910
 PETS |     -     -     -    18    23     -     -    13     -     - |  288   9221
 PIE1 |     -     -    20     -    13     -     -    15     -     - |  288     55
 PIMO |     -     -     -    18    15     -     -    10     -     - |  288   8023
 POL2 |     -    18     -     -    14     -     -    10     -     - |  288   7378
 PRDS |     -    16    14     -     -     -     -    12     -    22 |  288   9531
 PTBB |     -    15     9     -     -     -     -     -     -    22 |  288    120
 QAQ1 |     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   7782
 RESO |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  215  58081
 REUN |     -    22     -    24    18     -     -     -     -     - |  288   3876
 REYK |     -     -     -    34    29     -     -     -     -     - |  203    >>>
 RIO2 |     -     -     -    17     -     -     -    10     -     - |  276   8303
 SCH2 |     -    43    22     -    60     -     -     -     -    52 |  288   3950
 SHAO |     -     -     -    18    20     -     -    12     -    62 |  288    753
 SPT0 |     -    30    18     -     -     -     -     -     -    45 |  275     34
 STJO |     -    25    12    14    25     -     -     -     -    28 |  288  10971
 SUTM |     -     -    25    37     -     -     -     -     -     - |  276   9533
 SYOG |     -    23     8     X    13     -     -    14     -     - |  288    668
 THTI |     -     -    10     -     -     -     -     9     -    87 |  288  11078
 THU3 |     -    19    18     -    24     -     -    14     -    13 |  288  55969
 TIDB |     -     -    12     -    13     -     -     9     -    81 |  288    127
 TLSE |     -    24    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4873
 TOW2 |     -    27     -    20    13     -     -     -     -     - |  288   2882
 TSKB |     -    47    10     X    29     -     -    13     -    22 |  288   1492
 ULAB |     -     -     -    16    19     -     -    11     -     - |  288   7597
 UNSA |     -     -     -     -    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    19    19     -     -    14     -    26 |  288    >>>
 USN3 |     -    27    17     -     -     -     -     -     -    46 |  288     47
 USNO |     -    32    20     -     -     -     -     -     -    55 |  266    123
 USUD |     -     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  288     43
 VILL |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   6474
 WHIT |     -    13     8    10     X     -     -     -     -    13 |  288   3992
 WILL |     -    11    12     -     -     -     -    11     -    25 |  288  23917
 WSRT |     -    26    19     -    10     -     -    13     -    16 |  288     21
 WTZA |     -    20     -     -     -     -     -    11     -    16 |  288    274
 WTZR |     -    12     X     -     9     -     -     -     -    15 |  288     23
 XMIS |     -     -     -    23    20     -     -     -     -     - |  276   2633
 YAKT |     -     -     -    26     -     -     -    15     -     - |  276  49705
 YAR2 |     -    21    19     -    12     -     -    11     -     - |  288   4964
 YELL |     -    18     7    15    24     -     -    10     -     - |  288     22
 ZWE2 |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2126    24    16    22    19    50  1780    14  1985    56 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1589-4  0:15:00 |       -1041
cod |   DGAR  | 1589-4  0:20:00 |       -3655
cod |   DGAR  | 1589-4  0:25:00 |       -1826
cod |   DGAR  | 1589-4  0:45:00 |        4118
cod |   DGAR  | 1589-4  0:55:00 |       -3323
cod |   DGAR  | 1589-4  1:05:00 |       -2397
esa |   DGAR  | 1589-4  0:15:00 |       -1035
esa |   DGAR  | 1589-4  0:20:00 |       -3644
esa |   DGAR  | 1589-4  0:25:00 |       -1828
esa |   DGAR  | 1589-4  0:45:00 |        4146
esa |   DGAR  | 1589-4  0:55:00 |       -3324
esa |   DGAR  | 1589-4  1:05:00 |       -2386
esa |      6  | 1589-4 13:55:00 |       -8539
gfz |   METS  | 1589-4  0:15:00 |   999999977
gfz |   FAIR  | 1589-4  0:15:00 |       -1923
gfz |   FAIR  | 1589-4  0:20:00 |        7006
gfz |   FAIR  | 1589-4  0:25:00 |        3277
gfz |   FAIR  | 1589-4  0:30:00 |       -6555
gfz |   METS  | 1589-4  0:40:00 |  1000000029
gfz |   FAIR  | 1589-4  0:40:00 |       -1485
gfz |   FAIR  | 1589-4  0:45:00 |        2908
gfz |   METS  | 1589-4  1:05:00 |  1000000018
gfz |   METS  | 1589-4  1:30:00 |   999999984
gfz |   METS  | 1589-4  1:50:00 |   999999974
gfz |   METS  | 1589-4  2:15:00 |  1000000014



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.96   | 3.20e-14  1.01e-14  1.47e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.45e-14  6.12e-15  1.73e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.69   | 3.81e-14  6.13e-15  2.23e-15 |
 SPT0 |   275     0     0   274    9.48   | 4.48e-14  8.86e-15  1.98e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    9.11   | 4.28e-14  1.31e-14  3.71e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    6.67   | 2.89e-14  5.41e-15  1.32e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.54   | 2.54e-14  7.56e-15  1.16e-15 |
 CONZ |   276     0     0   275    4.94   | 4.20e-14  1.31e-14  4.74e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.92   | 5.30e-14  1.11e-14  4.93e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.70   | 6.14e-14  2.31e-14  3.81e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.30   | 3.64e-14  7.56e-15  4.31e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    2.74   | 4.33e-14  6.50e-15  9.96e-15 |
 USNO |   266     0     0   263    2.71   | 6.54e-14  2.21e-14  4.18e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    2.61   | 3.71e-14  8.71e-15  3.95e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.41   | 3.67e-14  6.76e-15  1.68e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.22   | 4.34e-14  1.02e-14  3.00e-15 |
 BRFT |   264     0     0   118    1.82   | 4.83e-14  1.23e-14  2.55e-15 |
 BREW |   288     0     1   119    1.65   | 9.95e-14  1.36e-14  3.32e-15 |
 USUD |   288     1     2   126    1.38   | 1.03e-13  1.15e-14  3.31e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   197    1.32   | 6.90e-14  1.83e-14  2.27e-15 |
 MATE |   203     0     0    54    0.94   | 4.86e-14  7.39e-15         - |
 TIDB |   288     0     0   288    0.37   | 1.03e-13  2.76e-14  9.81e-15 |
 GODE |   288     0     0   143    0.19   | 7.72e-14  2.38e-14  5.39e-15 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.04   | 4.48e-13  1.42e-13  3.77e-14 |
 KOKB |   160     0     0    10    0.04   | 4.52e-14  2.31e-14         - |
 G12  |   288     0     1   100    0.03   | 5.81e-13  7.34e-14  3.10e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.67e-13  1.25e-13  5.28e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 6.53e-13  1.75e-13  5.77e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.25e-13  1.16e-13  1.09e-13 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.62e-13  1.48e-13  1.23e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.02   | 5.30e-14  3.16e-14  1.17e-14 |
 SHAO |   288     0     0   143    0.02   | 8.43e-14  1.59e-13  4.13e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.02   | 9.39e-13  2.59e-13  7.65e-14 |
 G16  |   237     0     1    92    0.02   | 6.00e-13  8.93e-14         - |
 CEDU |   288     0     0   288    0.02   | 2.11e-13  5.66e-14  2.17e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  2.58e-13  1.04e-13 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.24e-13  2.55e-13  7.67e-14 |
 G06  |   288     0     6    19    0.01   | 6.21e-13  1.34e-13  4.88e-14 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  3.40e-13  1.01e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.55e-12  4.73e-13  2.03e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.93e-13  1.48e-13 |
 G05  |   288     0     2    17    0.01   | 5.68e-13  6.87e-14  2.23e-14 |
 G10  |   288     0     1   141    0.00   | 1.34e-12  4.06e-13  8.39e-14 |
 G30  |   275     0     0   269    0.00   | 1.43e-12  3.66e-13  2.23e-13 |
 G09  |   288     0     0   228    0.00   | 1.24e-12  4.58e-13  1.98e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 7.04e-13  4.31e-13  2.20e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   238    0.00   | 2.48e-13  1.06e-13  2.55e-13 |
 G25  |   224     0     2    52    0.00   | 7.40e-13  2.27e-13         - |
 HRAO |   288     0     1     1    0.00   | 3.26e-14  5.30e-15  5.06e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.19e-14  5.22e-15  9.63e-16 |
 BAKE |   144     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   215     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   251     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   272     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   173     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.53e-13  6.23e-14  1.85e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.58e-14  2.81e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.63e-13  6.28e-14  5.82e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.36e-13  3.00e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  6.09e-14  1.95e-14 |
 G22  |   288     3     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.53e-13  7.67e-14 |
 G21  |   288     2     6     0    0.00   | 8.26e-13  1.43e-13  5.85e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.64e-13  8.99e-14  1.56e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.63e-13  6.80e-14  2.50e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.83e-13  6.80e-14  2.25e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.93e-13  6.41e-14  3.20e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  6.42e-14  3.24e-14 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 5.18e-13  6.83e-14  2.48e-14 |
 G13  |   288     3     6     0    0.00   | 6.56e-13  1.06e-13  3.11e-14 |
 G11  |   288     7     6     0    0.00   | 1.05e-12  2.34e-13  1.25e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.34e-13  6.75e-14  2.10e-14 |
 G03  |   285     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.31e-13  2.05e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.43e-13  6.77e-14  3.06e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   276     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZA |   288     0     6     0    0.00   | 5.12e-13  9.91e-14  2.55e-14 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     1     0    0.00   | 6.19e-13  9.76e-13  1.26e-12 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 4.97e-13  7.64e-13  1.04e-12 |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 4.21e-13  6.89e-13  4.95e-13 |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     6     0    0.00   | 1.58e-12  3.48e-13  4.97e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     4     0    0.00   | 1.16e-12  1.38e-13  1.05e-13 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   246     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.96e-13  6.54e-13  8.34e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUUJ |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   283     0     0     0    0.00   | 4.86e-13  2.43e-13  7.70e-13 |
 CAS1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.88e-17  3.45e-16  2.07e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      HRAO      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
