
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1605   Day: 0   MJD: 55479                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117426    643    -107    -337     13     14     12     64     62     70   23.38
 emr |  2880     0 104033   9303   -7133    1994     16     16     16     95    101     65   18.27
 esa |  2880     0 114067    195     591    1246     13     13     13    124    135     75   22.44
 mit |  2880     0 111907  15103     -45     123     20     20     21    130    140     89   14.11
 gfz |   288     0  47098   3508     422      73     21     22     21    101     77    104   10.76
 grg |   288     0  34685    862   -2095    6150     47     62     41    210    173    222    0.00
 igr |   288     0  38747    140    2215    3308     19     24     17     60     62     59    0.00
 jpl |   288     0  26252   1175   -4887    1662     19     25     17    134    154    125   11.04
 ngs |    96     0   2899      5      43    -335   2086   2086      0   3678   3678      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -68     3    66     4     X    43   -19    -1  -592     - |
    3 |   -37   -23   124  -115     2  -157    11   126 -3246     - |
    4 |    51     X   -53     X     X  -126  -119     X -2582     - |
    5 |   136    97  -218   -22    88     2    26   145   215     - |
    6 |     9   -14    73  -128     6  -100    23   187 -3009     - |
    7 |    71   152  -227    34     X   -74    34   168  -956     - |
    8 |    39     X   -44     X     X   147    23    73  -734     - |
    9 |   -82     X    86     X     X  -112    -9     X -4967     - |
   10 |    25    45   112  -276   -75   -45    32    47 -6806     - |
   11 |    -8    88  -177   194     X   108   -46  -143  1360     - |
   12 |    15  -133    27   124    -5    54   -59  -242 -1047     - |
   13 |    54   -45    46   -91    14   373     3  -170  2781     - |
   14 |   -28  -120   194   -98   -28   180   -20   -84  4132     - |
   15 |    19    57   -71    -3    18  -122   -25   111   459     - |
   16 |     5   -80    66   -16    -2  -108    14    79  3945     - |
   17 |    53   181  -402   312     X    84   -49    71  -430     - |
   18 |     7    -5   -93   141    -2   -16     3    29  4196     - |
   19 |   -11  -276   127   202  -168   131   -73  -185   608     - |
   20 |    31   -17   100  -202    46   -25    90   111  2855     - |
   21 |   -81   -37    98    30     X   -24    -4   -27  3035     - |
   22 |   -45   -63   132   -54    32   -55    16   -29 -1057     - |
   23 |    91    13  -122    52   -92   209   -25  -249   617     - |
   24 |   -27   -90    88     X    17    69    -2     X -6088     - |
   25 |  -126     -    77   101   -22  -138     7     -  1540     - |
   26 |    16    50    20  -139    70    35    45   130  -382     - |
   27 |   -65    12    60     X     X   -67    18     X -2582     - |
   28 |  -113   125    51   -54     0   288   -11   -32  7121     - |
   29 |   -23   137  -181   139    35  -572   -57    71  -523     - |
   30 |     1    58   -20   -59   105    69    18    89 -1668     - |
   31 |   102  -105   -94   138     X   -37   -88  -269  1423     - |
   32 |    -5   -20   149  -199   -37  -109   164     X   127     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -20     -    -8    19     -     - |
 AJAC |     -     -    44   -70     -   -11     -     -     -     - |
 ALBH |     -    -5     -     -     8     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -60    44    53   -48    10     -    24     -     -     - |
 ALIC |   -84     -   136   -40   -47   -12    65     -     -     - |
 AMC2 |   -39     -    72     6    20   -17   -24   -90     -     - |
 AREQ |    32   -44     -     -    57   -31    32   -51     -     - |
 ARTU |   -47     -    22     -    18  -407   -77    37     -     - |
 ASPA |    67     -    56     -  -267  -355    38     -     -     - |
 AUCK |     -     -     -  -123   161   608     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -     2     -    -4  -272  -111     -     -     - |
 BAKO |    16     -     -  -112   112     -     -     -     -     - |
 BJFS |    57     -   -17     -   103   126    53  -187     -     - |
 BOGT |     -     -     -     -    65  -262    90   -63     -     - |
 BOR1 |   -66     -     -   -10   157     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -70     -    73     -     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     9     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -49     -    80     -   -60  -129   -45     -     -     - |
 BRMU |    48     -    30  -125    -3   105    10     -     -     - |
 BRST |    -6     -     6     -     -   211     -     -     -     - |
 BRUS |   -17   -19     -   -12    21     -    37    62     -     - |
 CAS1 |     X     -    17     -   -36     -    72     -     -     - |
 CCJM |     -     -   108     -  -226   176   -61     -     -     - |
 CEDU |   -47     -     -   -25    64   216    23    69     -     - |
 CHAT |   -55     -    15     -   -44  -209     -   130     -     - |
 CHPI |     -     -    58     -   -51    38   -57   -68     -     - |
 CHUR |   -61    29     -     -   115  -174    -1   -32     -     - |
 COCO |   -21     -    91     -  -144   276   -35     -     -     - |
 CONZ |     -     -   155    10  -337   118     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -28     -   -61    40   161    24    85     -     - |
 CUSV |     -     -    93     -  -195     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     3     -     -    66     -     -     -   -90     -     - |
 DARW |    10   -74   117   -60   -62   154     4     -     -     - |
 DAV1 |   -27     -    65   -46   -16  -209    -9     -     -     - |
 DGAR |     X     -   -30     -   -59     X    18   119     -     - |
 DRAO |    -2    55     -     8  -100   -94   -38     -     -     - |
 DUBO |     -     -    58     -    41  -571   -48  -158     -     - |
 FAA1 |   -49     -   154     -  -216  -116   -82     -     -     - |
 FAIR |     -    62     -     -  -106   -59    11     -     -     - |
 FLIN |   -17     -     -     2    33     -   -55     -     -     - |
 GLSV |     5     -   -20     -    47    73   -15   -16     -     - |
 GMAS |     -    38     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   -61    80     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -12     -    15     X     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    73  -116     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |    -2     -     -     -    32  -112    13   -26     -     - |
 GRAS |   -33     -     -    23    41     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -14     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 GUAT |  -371     -   133   180    59   357    90   229     -     - |
 HARB |  -193   240     -  -240  -137     -   194   453     -     - |
 HERS |    32     -     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -58     -     -     -   126   348     -     -     -     - |
 HOFN |    -3     -    -6     -    26  -287   -53    -6     -     - |
 HOLB |    14     -     -     -   -30     -    29     -     -     - |
 HOLM |     -     -    49     -   -56    33     -   -45     -     - |
 HRAO |     -     -   -11    17     -    14     -     -     -     - |
 HRM1 |    55     -     -   -77   -20     -     -     -     -     - |
 HYDE |    17     -     -  -149   154   -10     -     -     -     - |
 IENG |   -50    93     -   -37     -     -    23     -     -     - |
 IISC |    20     -    17     -  -122  -119   -44    40     -     - |
 INVK |   -63     -    25     -    86     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -81   128     2  -681     -     -     -     - |
 IRKT |     -    58     -   -61   -19     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    46     -     -   -76     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    -7     -     -    12     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -55     -    71     -     -     -     -     -     - |
 KARR |    38     -   -13     -    73   130    74  -124     -     - |
 KHAJ |     -    -8     -    10     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     9   -12     -    10     -   -68     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -164  -199     -   160     -     - |
 KOSG |    -9     -     -     -    20     -    -8     -     -     - |
 KOUC |     -     -    55     -    81  -329     -  -190     -     - |
 KOUR |     4   -17    86   -28  -150  -140    -3    26     -     - |
 LAMA |     5     -    24   -27   -25    60   -15     -     -     - |
 LPGS |     -    46   -26     -   -23  -157    -2     0     -     - |
 MAC1 |     5     -    -6     -   -26     -    17    26     -     - |
 MAL2 |     -     -   -15     -    31     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    40     -   -51     -    53    28     -     -     - |
 MAS1 |    16   -29    82     -  -167  -183   -15     9     -     - |
 MATE |     -    71    49  -131   -52   250   -24     -     -     - |
 MAW1 |     8     -     -     X   -18     -    -8     -     -     - |
 MCM4 |    26    -3   -25     -     -    -4     -     -     -     - |
 MDO1 |  -138     X    11     -   -80   451   -43   270     -     - |
 MDVJ |   153     -     8     X  -349   121   -97     -     -     - |
 MEDI |     -    65     -   -84     -     -   -68     -     -     - |
 METS |     -    19     -   -35    14     -   -15     -     -     - |
 MIZU |   -14     2     -    35   -20     -   -29     -     -     - |
 MOBS |   -58     -    78   -29     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -32     -    48     -   -30   -93   -16     -     -     - |
 NICO |   -27     -   135  -217    61   113    36     -     -     - |
 NIST |    55   -70     -     -     -     -    15     -     -     - |
 NNOR |     -   -27   111  -143     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -16    58   -75     3  -233   -17     -     -     - |
 NRIL |     4     -   -15     -     X  -246   -50    22     -     - |
 NRMD |   -10     -     -     -    21    85    22     -     -     - |
 NTUS |   -88     -   101   -17     4   260   -36     -     -     - |
 NURK |     -     -  -102     -   179     -    74    33     -     - |
 NYA1 |    13     -     -     4    75     -   -35  -104     -     - |
 NYAL |     -   -44    93     -  -121   180     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -29     -   -35   180     -    94     -     - |
 OHI3 |   -77     -    80     -     -    53     -     -     -     - |
 ONSA |   -10    63    57  -164    11     X   -17     -     -     - |
 OPMT |     8     -     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -85     -     -    83     -     - |
 PDEL |    48     -    84  -192   -27   -31    16     -     -     - |
 PERT |   -14   -92    71  -102   -15     -    83   182     -     - |
 PETS |     -     -     -     -     4     -   -22    -4     -     - |
 PIE1 |   -12    63     -    19  -106     -   -13     -     -     - |
 PIMO |     -     -     7     -   -75   116   -64    59     -     - |
 POVE |     -     -    20     -    98     -     -  -136     -     - |
 PRDS |   -94   146     -     -   -43     -     3     -     -     - |
 PRE1 |    14     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    53     1     -   -89     -     -    10     -     -     - |
 QAQ1 |     -    15    -2     -   -63    77    33    40     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -  -117     -     -   114     -     - |
 RAMO |     -     -    81     -  -170     X     -     -     -     - |
 RESO |   -18     -     5     -    29  -363    17     -     -     - |
 REUN |  -120     -   181   -74   -21  -141   -10     -     -     - |
 REYK |     -     -    64     -  -134   -31   -93     -     -     - |
 RIO2 |     -     -    13     -   -28     -    63     -     -     - |
 RIOP |    33     -    76     -   -22     -     -  -202     -     - |
 SALU |     -     -    69     -   110     -     -  -248     -     - |
 SANT |     -     -     -     7    -9   128    -6     -     -     - |
 SCH2 |   -38   -16    31   -61    -2  -212    19   123     -     - |
 SCOR |     -     -   103     -  -214    34     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -   -36     -  -127   -68   114   198     -     - |
 SEY1 |     -     -   -20     -   163  -126    10  -118     -     - |
 SFER |     -    33     -   -21     X   184     -   -28     -     - |
 SHAO |   -31     -     -    49     3     -   -26     -     -     - |
 SOFI |    17     -     -  -124   125   316     -     -     -     - |
 SPT0 |   -22    75     -   -61     -  -147    47     -     -     - |
 STJO |     -    19     -     -  -113   -64   -39    79     -     - |
 SUTH |    -6     -     X     -     -    70     -    12     -     - |
 SUTM |    -7    17     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    -7     -     -    13     -  -272     -     -     - |
 SYDN |    -9     -    25   -27     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -35     1   154   -33   -10   364   -42  -189     -     - |
 TEHN |     -     -   -43     -    90     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    26     -     -  -126  -259     -    80     -     - |
 THU2 |     -     -    54   -86     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -51     6     -     -   198   -43    26   -94     -     - |
 TIDB |   -13     4     -    21   -27     -   -61    19     -     - |
 TIXI |   -21     -     -     -     -   199    29    44     -     - |
 TIXJ |     -     -    59     -  -123     -   -85     -     -     - |
 TLSE |   -44    64     -   -79    90   386    37     -     -     - |
 TOW2 |   -78     -    70    59   -55  -243   -31     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     -     -    85     -     -   -83     -     - |
 TSKB |  -141   157     -    30     -     -    99     -     -     - |
 TWTF |   -49     6     -    49    26     -    16     6     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -  -185     -    -8   180     -     - |
 UNBJ |     -     -   -21     -    43     -     -     -     -     - |
 USN3 |    15   -23     -     4     -    16    34     -     -     - |
 USNO |    35   -42     -    -3     -   110   -32     -     -     - |
 USUD |     -   -16     -     -  -104     -     -   128     -     - |
 VILL |     -  -115    93     -     -     -   -34     -     -     - |
 WAB2 |    41     -     -   -37   -41     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    39     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -68   102   -22     -    21  -176    29    -1     -     - |
 WILL |  -100    47     -     -    -9     -   -16   144     -     - |
 WROC |     9   114     -  -163     -  -174     -     -     -     - |
 WSRT |    65    13     -  -126     4     3     9     -     -     - |
 WTZA |    -9     -     -    16     -     -     0     -     -     - |
 WTZR |    -5     X   166  -223   -45   223   -11     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -36     -    76     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    49     -  -103    80    56     -     -     - |
 YAKT |   -42   -55   102     -   -48     -   -46    19     -     - |
 YAR2 |     -    55     -     -   -94     -    -7     -     -     - |
 YEBE |     -   -23     -    29     -    -3     -     -     -     - |
 YELL |  -223    83     -    87   256   -16    87   -26     -     - |
 YSSK |     -     -    32     -   -86     -   -48    18     -     - |
 ZWE2 |    38     -     -     -   -82     -   -76     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    12     9    12    28     X    65    20    15   258     - | 2880    224
    3 |    15    15     9    25    15    36    16    19  2616     - | 2880   2222
    4 |    12     X    13     X     X    51    19     X   683     - | 2575    788
    5 |     8    12    10    22    38    73    34    29   624     - | 2880    277
    6 |    12    14     8    15    21    41    23    23  2583     - | 2880   1757
    7 |    12    18    10    17     X    43    27    24  1385     - | 2880    512
    8 |    11     X    14     X     X    61    26    56  4283     - | 2878   2143
    9 |    13     X    14     X     X    68    37     X  3654     - | 2879   3547
   10 |    11    13    11    15    11    66    13    18  3560     - | 2880   1264
   11 |    13    14    13    12     X    52    20    22   967     - | 2880    453
   12 |    11    15    14    14    27    53    32    28   450     - | 2880    288
   13 |    10    17    10    17    25    87    20    20   645     - | 2880    343
   14 |     7    19    14    25    20    87    20    17   507     - | 2880    287
   15 |     9    23    22    20    20    71    19    23   505     - | 2880    174
   16 |     8    20     9    22    19    43    26    15   459     - | 2880    254
   17 |    15    13    14    23     X    48    23    13  1351     - | 2880    398
   18 |    12    15    11    14    11    74    19    19   844     - | 2880    314
   19 |    24    14    20    13    38    58    41    39   676     - | 2880    240
   20 |     9    12    13    10    19    73    17    27   450     - | 2880    237
   21 |    17    19    12    13     X    64    12    12   528     - | 2880    405
   22 |     6    13     9    13     8    65    18    12   849     - | 2880    371
   23 |    20    16    10    29    38    91    36    36   595     - | 2880    233
   24 |    17    32    18     X    17    39    21     X  4579     - | 2874   2897
   25 |    22     -    17    52    20    38    17     -   415     - | 2880    158
   26 |    11    15     8    13    26    80    24    27  1673     - | 2880    963
   27 |    16    17    17     X     X    79    24     X  5559     - | 2827   5403
   28 |    14    20    19    21    15    42    20    17  1271     - | 2880    249
   29 |    10    18    10    16    14    48    19    15  1067     - | 2880    212
   30 |    15    17    11    19    21    50    27    22  1861     - | 2880   1940
   31 |    20    18    14    12     X    57    34    36  1046     - | 2880    237
   32 |    30    16    14    26    11    67    14     X  2857     - | 2880    929
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    21     -    15    21     -     - |  247  11239
 AJAC |     -     -     8    13     -    18     -     -     -     - |  287   3548
 ALBH |     -    18     -     -    31     -     -     -     -     - |  288   7835
 ALGO |    10    15     9    19    17     -    13     -     -     - |  288     34
 ALIC |     8     -     9    13    18    33    22     -     -     - |  288   4153
 AMC2 |     7     -     9    18    17    19    20    17     -     - |  288     18
 AREQ |    17    16     -     -    26    20     7    18     -     - |  288  13695
 ARTU |     9     -     6     -    15    18    11    13     -     - |  288   8697
 ASPA |    27     -    22     -    27   131    17     -     -     - |  288   6453
 AUCK |     -     -     -    29    39    36     -     -     -     - |  287   4422
 BAKE |     -     -     6     -    12    14    29     -     -     - |  288   4050
 BAKO |    13     -     -    27    24     -     -     -     -     - |  288   3687
 BJFS |    16     -    21     -    33    28    16    19     -     - |  288  16201
 BOGT |     -     -     -     -    14    25    26    13     -     - |  241  14394
 BOR1 |     9     -     -     9    26     -     -     -     -     - |  288   3491
 BRAZ |    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   7949
 BREW |     -    14     -    18     -     -     -     -     -     - |  288     37
 BRFT |    19     -    17     -    19    37    17     -     -     - |  288    226
 BRMU |     6     -     8    17    13    22     7     -     -     - |  288   3477
 BRST |     8     -     9     -     -    51     -     -     -     - |  288   3514
 BRUS |    14    13     -    31    19     -     8    16     -     - |  288     22
 CAS1 |     X     -    14     -    30     -    52     -     -     - |  277   3892
 CCJM |     -     -    12     -    25   101    14     -     -     - |  288   1239
 CEDU |    13     -     -    25    12    26    15    17     -     - |  288    525
 CHAT |     9     -    10     -    13    31     -    14     -     - |  287   7640
 CHPI |     -     -    16     -    14    22    16    24     -     - |  288  15977
 CHUR |     7    11     -     -    12    27     6    12     -     - |  288  13874
 COCO |    18     -    23     -    27    39    17     -     -     - |  288  10951
 CONZ |     -     -     8    13    14    54     -     -     -     - |  288     28
 CRO1 |     -    13     -    15    26    23    23    14     -     - |  288     35
 CUSV |     -     -    15     -    31     -     -     -     -     - |  288   7398
 DAEJ |     8     -     -    11     -     -     -    15     -     - |  287    961
 DARW |    16    26    33    32    24    71    16     -     -     - |  288   4781
 DAV1 |    13     -    12    29    31    36    12     -     -     - |  288   3304
 DGAR |     X     -    12     -    23     X    15    10     -     - |  288   8389
 DRAO |    10    16     -    21    22    34    11     -     -     - |  288     29
 DUBO |     -     -     8     -    16    18     9    13     -     - |  288  58154
 FAA1 |    26     -    21     -    23    52    12     -     -     - |  288   5251
 FAIR |     -     6     -     -    10    20    14     -     -     - |  287   5942
 FLIN |     8     -     -    13    12     -    17     -     -     - |  288   4163
 GLSV |    10     -    12     -    19    18     6    15     -     - |  288   2024
 GMAS |     -    19     -    24     -     -     -     -     -     - |  287   2483
 GMSD |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  288    821
 GODE |     -    15     -    19     X     -     -     -     -     - |  288    218
 GODZ |     -     -    15    24     -     -     -     -     -     - |  288   4102
 GOLD |     5     -     -     -     8    25     8    10     -     - |  288  10839
 GRAS |     8     -     -    11    21     -     -     -     -     - |  288   4237
 GRAZ |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  287   5077
 GUAT |    14     -    10    19    14    35     8    19     -     - |  288   3198
 HARB |    21    23     -    22    23     -     9    18     -     - |  288   1821
 HERS |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  287     33
 HNPT |     5     -     -     -    12    28     -     -     -     - |  288   3812
 HOFN |     8     -     6     -    12    18    13    12     -     - |  287    >>>
 HOLB |    12     -     -     -    26     -    40     -     -     - |  279   3432
 HOLM |     -     -     5     -     8    18     -     8     -     - |  288   6470
 HRAO |     -     -    10    16     -    29     -     -     -     - |  288    102
 HRM1 |    14     -     -    17    22     -     -     -     -     - |  288    308
 HYDE |    16     -     -    43    30    40     -     -     -     - |  288   4367
 IENG |    12    27     -    20     -     -    13     -     -     - |  288     63
 IISC |     9     -    15     -    28    38    12    21     -     - |  288  17826
 INVK |     6     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288   7199
 IRKJ |     -     -    14    14    20    19     -     -     -     - |  288    468
 IRKT |     -    12     -    29    32     -     -     -     -     - |  288    483
 JOZ2 |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  287   2726
 JOZE |     -     1     -     -     2     -     -     -     -     - |    2      0
 JPLM |     -    11     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4197
 KARR |    14     -     7     -    23    34    19    12     -     - |  288   9161
 KHAJ |     -    21     -    27     -     -     -     -     -     - |  269    129
 KIRU |     -    11    10     -    18     -    14     -     -     - |  288   2876
 KIT3 |     -     -     -     -    38    48     -    37     -     - |  258  11598
 KOSG |     5     -     -     -    12     -    11     -     -     - |  181   4083
 KOUC |     -     -    14     -    32    32     -    23     -     - |  288   5587
 KOUR |    11    26    19    29    20    39    10    28     -     - |  288    182
 LAMA |     6     -    13     9    22    25    18     -     -     - |  288   3274
 LPGS |     -    13    14     -    13    24    18    17     -     - |  288  12103
 MAC1 |     8     -     9     -    19     -     9    12     -     - |  288   5414
 MAL2 |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    13     -    17     -    28    23     -     -     - |  288    870
 MAS1 |    16    23    13     -    25    35    13    23     -     - |  288   5638
 MATE |     -    15    17    16    27    33    16     -     -     - |  288     55
 MAW1 |     6     -     -     X    14     -    11     -     -     - |  281   3704
 MCM4 |    12    15    12     -     -    21     -     -     -     - |  288   6586
 MDO1 |    17     X    16     -    20    22    37    18     -     - |  288   6281
 MDVJ |     6     -     8     X     8    25    20     -     -     - |  288     30
 MEDI |     -    12     -    16     -     -    72     -     -     - |  288    169
 METS |     -    20     -    14    34     -    57     -     -     - |  287    280
 MIZU |    17    32     -    29    28     -    19     -     -     - |  288    823
 MOBS |    11     -    13    35     -     -     -     -     -     - |  288   3092
 NANO |    11     -    14     -    22    27    28     -     -     - |  288   3484
 NICO |    11     -    12    13    22    32    15     -     -     - |  288   3605
 NIST |     9    11     -     -     -     -    23     -     -     - |  288     18
 NNOR |     -    19    22    21     -     -     -     -     -     - |  285    546
 NRC1 |     -    13    11    19    28    28    19     -     -     - |  288     19
 NRIL |    10     -     7     -     X    15    15    12     -     - |  288   9757
 NRMD |    18     -     -     -    40    29    17     -     -     - |  288   5799
 NTUS |    18     -    30    35    16    37    10     -     -     - |  288   3096
 NURK |     -     -    15     -    22     -    14    14     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     7     -     -    11    14     -     9    17     -     - |  288    513
 NYAL |     -    13    14     -    21    20     -     -     -     - |  288    513
 OHI2 |     -     -     9     -    16    31     -    12     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     6     -     6     -     -   121     -     -     -     - |  286    840
 ONSA |    10    16    12    13    18     X    14     -     -     - |  288     18
 OPMT |     7     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  287     30
 OUS2 |     -     -     -     -    14     -     -    13     -     - |  288   4808
 PDEL |    11     -    18    21    35    36    16     -     -     - |  288   3572
 PERT |    10    20    20    19    19     -     9    11     -     - |  288   1215
 PETS |     -     -     -     -    11     -     6    11     -     - |  288  11072
 PIE1 |    12    12     -    18    24     -     6     -     -     - |  288     38
 PIMO |     -     -    15     -    23    45    13    22     -     - |  288  12874
 POVE |     -     -     9     -    16     -     -    14     -     - |  287   6197
 PRDS |    13    13     -     -    17     -    17     -     -     - |  288   9024
 PRE1 |    14     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288   1042
 PTBB |     7    28     -    37     -     -    13     -     -     - |  288     46
 QAQ1 |     -    12    17     -    28   158     9    12     -     - |  287   6554
 QIKI |     -     -     -     -    22     -     -    21     -     - |  288   8919
 RAMO |     -     -     4     -     8     X     -     -     -     - |   15  47086
 RESO |     9     -    11     -     9    21    11     -     -     - |  288   7140
 REUN |    14     -    11    31    26    24     8     -     -     - |  288   4608
 REYK |     -     -    10     -    20    42    12     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     8     -    18     -    19     -     -     - |  288   9100
 RIOP |    12     -    10     -    14     -     -    20     -     - |  288   6154
 SALU |     -     -    13     -    18     -     -    16     -     - |  288   5446
 SANT |     -     -     -    10    14    30    17     -     -     - |  288   1522
 SCH2 |    13    15    12    23    25    21     8    11     -     - |  288   3443
 SCOR |     -     -    11     -    22    60     -     -     -     - |  260  11078
 SCUB |     -     -     9     -    20    31    12    16     -     - |  288  13114
 SEY1 |     -     -    18     -    35    35    15    12     -     - |  288  15139
 SFER |     -    22     -    33     X    55     -    17     -     - |  288     90
 SHAO |    21     -     -    32    17     -    20     -     -     - |  288   2414
 SOFI |     7     -     -    11     7    26     -     -     -     - |  288   4542
 SPT0 |     9    16     -    15     -    31    12     -     -     - |  288     20
 STJO |     -     9     -     -    19    23     8     9     -     - |  288  10296
 SUTH |    12     -     X     -     -    34     -    26     -     - |  180   6946
 SUTM |    14    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  10992
 SUWN |     -     8     -     -    13     -    22     -     -     - |  288   4916
 SYDN |    12     -    14    32     -     -     -     -     -     - |  284    476
 SYOG |    19    15    11    18    15    22    10    14     -     - |  288    749
 TEHN |     -     -    15     -    32     -     -     -     -     - |  288   8637
 THTI |     -    13     -     -    18    44     -    16     -     - |  288  13987
 THU2 |     -     -    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   2517
 THU3 |    10    13     -     -    15    21     8    15     -     - |  288   6868
 TIDB |    13    13     -    21    13     -     9    10     -     - |  288     35
 TIXI |     6     -     -     -     -    22    11    12     -     - |  287   6527
 TIXJ |     -     -     9     -    18     -    16     -     -     - |  287    >>>
 TLSE |    11    15     -    13    18    27     7     -     -     - |  288   4620
 TOW2 |     8     -    13    23    15    41    13     -     -     - |  288   3296
 TRO1 |     -     -     -     -    19     -     -    18     -     - |  288    >>>
 TSKB |    14    20     -    22     -     -    19     -     -     - |  288   1402
 TWTF |    11    20     -    25    23     -    15    16     -     - |  288     17
 ULAB |     -     -     -     -    11     -     9    11     -     - |  288   9004
 UNBJ |     -     -    16     -    33     -     -     -     -     - |  283    >>>
 USN3 |     9    12     -    17     -    48    15     -     -     - |  288     13
 USNO |     9    17     -    21     -    26    15     -     -     - |  288     20
 USUD |     -    13     -     -    15     -     -    19     -     - |  288     43
 VILL |     -    12    10     -     -     -    15     -     -     - |  288   7682
 WAB2 |    10     -     -    22    14     -     -     -     -     - |  288     39
 WES2 |     -    28     -     -    47     -     -     -     -     - |  176    304
 WHIT |     8    13     9     -    15    15     5     8     -     - |  288   4954
 WILL |     8    21     -     -    21     -    12    35     -     - |  284  29111
 WROC |    25    23     -    17     -    33     -     -     -     - |  288   2957
 WSRT |     7    13     -    13    16    25     9     -     -     - |  288     22
 WTZA |     5     -     -     9     -     -    12     -     -     - |  288    539
 WTZR |     7     X    16    11    29    26    13     -     -     - |  288     19
 WUHN |     -     -    15     -    31     -     -     -     -     - |  253  16041
 XMIS |     -     -    17     -    35    49    14     -     -     - |  288   2736
 YAKT |    14    19    14     -    39     -    12    26     -     - |  288   8112
 YAR2 |     -    10     -     -    17     -    15     -     -     - |  288   7490
 YEBE |     -    12     -    15     -    24     -     -     -     - |  287     42
 YELL |    13    14     -    19    25    26     9    15     -     - |  288     24
 YSSK |     -     -     9     -    20     -    10    17     -     - |  287  10697
 ZWE2 |     4     -     -     -     8     -    14     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    14    17    13    21    22    48    19    20  2086     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1605-0  0:10:00 |        1393
cod |   DGAR  | 1605-0  0:15:00 |       -1017
cod |   DGAR  | 1605-0  0:25:00 |       -1610
cod |   DGAR  | 1605-0  0:30:00 |        2150
cod |   DGAR  | 1605-0  0:35:00 |        1281
cod |   DGAR  | 1605-0  0:40:00 |        2711
cod |      1  | 1605-0  2:25:00 |        -780
cod |      1  | 1605-0  6:00:00 |         842
cod |      1  | 1605-0 10:30:00 |       -1125
cod |      1  | 1605-0 10:40:00 |        1161
cod |   HARB  | 1605-0 16:55:00 |        -911
cod |   HARB  | 1605-0 17:00:00 |         931
cod |   MDO1  | 1605-0 19:10:00 |        3829
cod |      1  | 1605-0 19:35:00 |       -4125
cod |   MCM4  | 1605-0 20:10:00 |        -951
cod |      1  | 1605-0 20:10:00 |       -1010
cod |   MCM4  | 1605-0 20:15:00 |         878
emr |   HARB  | 1605-0 16:55:00 |       -1790
esa |   SUTH  | 1605-0  0:10:00 |       13159
esa |   SUTH  | 1605-0  0:15:00 |        -772
esa |   SUTH  | 1605-0  0:20:00 |        1709
esa |   SUTH  | 1605-0  0:25:00 |        -599
esa |   SUTH  | 1605-0  0:30:00 |       -6137
esa |   SUTH  | 1605-0  0:35:00 |        5485
jpl |   HARB  | 1605-0 16:55:00 |       -1854
jpl |   MDO1  | 1605-0 17:45:00 |        -737
mit |      9  | 1605-0  0:01:00 |       -1942
mit |      1  | 1605-0  2:17:00 |         579
mit |      1  | 1605-0  2:30:30 |         586



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288     1     0   287    8.62   | 2.66e-14  4.34e-15  2.67e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.34   | 3.10e-14  6.46e-15  1.74e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    7.95   | 3.38e-14  9.39e-15  2.13e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    6.90   | 3.16e-14  7.17e-15  1.88e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    6.58   | 2.70e-14  4.79e-15  2.66e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.14   | 3.79e-14  7.48e-15  1.54e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.05   | 3.30e-14  6.57e-15  1.57e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.38   | 3.64e-14  8.87e-15  2.31e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.75   | 4.07e-14  7.06e-15  1.70e-15 |
 HERS |   287     0     0   286    4.35   | 3.59e-14  8.87e-15  2.29e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.18   | 3.16e-14  5.43e-15  1.75e-15 |
 NIST |   288     0     0   288    3.37   | 4.07e-14  7.26e-15  1.34e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    3.32   | 3.37e-14  7.05e-15  1.42e-15 |
 MATE |   288     0     0   287    3.23   | 2.99e-14  5.65e-15  6.77e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.17   | 5.47e-14  6.41e-15  2.33e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    3.13   | 3.82e-14  6.73e-15  4.94e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.71   | 3.74e-14  6.91e-15  1.64e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.76   | 2.12e-14  5.28e-15  1.86e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.37   | 4.14e-14  1.48e-14  1.94e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.20   | 3.25e-14  9.77e-15  2.18e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    1.08   | 7.61e-14  2.60e-14  7.38e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.99   | 9.67e-14  1.41e-14  2.48e-15 |
 IENG |   288     0     0   288    0.97   | 1.10e-13  1.23e-14  5.49e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    0.94   | 6.63e-14  9.76e-15  1.56e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.60   | 6.81e-14  1.06e-14  1.52e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.50   | 8.37e-14  1.21e-14  3.62e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.40   | 4.66e-14  1.63e-14  1.53e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.36   | 4.57e-14  1.30e-14  7.86e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.31   | 5.73e-14  1.05e-14  1.57e-14 |
 USUD |   288     0     2    45    0.24   | 1.05e-13  1.61e-14  3.88e-15 |
 YEBE |   287     0     0   286    0.18   | 7.70e-14  1.19e-14  3.83e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.16   | 7.49e-14  3.03e-14  1.74e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.15   | 6.76e-14  2.22e-14  1.59e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.11   | 9.25e-14  8.07e-14  3.68e-14 |
 KHAJ |   269     0     0   132    0.10   | 8.51e-14  1.80e-14  1.14e-14 |
 IRKJ |   288     1     2    95    0.05   | 1.10e-13  8.99e-14  3.33e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.05e-13  9.62e-14  2.69e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.04   | 4.10e-14  1.54e-14  1.89e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.03   | 4.92e-13  1.09e-13  3.55e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.03   | 4.37e-13  1.52e-13  8.30e-14 |
 CEDU |   288     1     0   287    0.02   | 2.14e-13  4.77e-14  3.82e-14 |
 SYDN |   284     0     0   280    0.02   | 5.04e-13  1.39e-13  5.31e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.72e-13  1.48e-13  1.25e-13 |
 WES2 |   176     0     0    68    0.02   | 3.87e-14  1.11e-14         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 5.41e-13  1.77e-13  9.51e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.28e-13  9.28e-14  1.05e-13 |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.59e-13  1.35e-13  7.49e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.07e-13  1.90e-13  5.48e-14 |
 OHI3 |   286     0     0   283    0.01   | 6.40e-13  1.42e-13  6.04e-14 |
 G04  |   105     0     0    84    0.01   | 5.07e-13  2.42e-13         - |
 METS |   287     0     2   113    0.01   | 4.73e-13  1.38e-13  2.14e-14 |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.64e-13  2.69e-13  8.60e-14 |
 SANT |   288     0     0   288    0.00   | 1.07e-12  3.71e-13  1.29e-13 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.00   | 8.90e-13  2.10e-13  7.89e-14 |
 DAEJ |   287     0     0   141    0.00   | 8.15e-13  3.14e-13  1.14e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.04e-12  3.44e-13  9.97e-14 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  3.93e-13  1.87e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  3.58e-13  2.77e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.67e-13  2.31e-13 |
 NNOR |   285     0     0   192    0.00   | 1.25e-12  1.15e-13  4.68e-14 |
 G08  |   286     0     0   285    0.00   | 1.44e-12  5.35e-13  2.55e-13 |
 G10  |   288     0     4    87    0.00   | 1.41e-12  3.03e-13  1.09e-13 |
 NYA1 |   288     0     4   127    0.00   | 1.44e-12  2.26e-13  3.80e-14 |
 MAR6 |   288     0     1   101    0.00   | 2.43e-13  1.06e-13  9.24e-14 |
 GODZ |   288     0     0   288    0.00   | 2.61e-13  1.71e-13  3.81e-13 |
 THU2 |   288     0     1    39    0.00   | 2.51e-13  8.71e-14  1.46e-13 |
 OUS2 |   288     0     1   143    0.00   | 5.32e-13  1.35e-13  2.63e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 1.43e-12  7.06e-13  4.49e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.11e-14  3.47e-15  8.55e-16 |
 WUHN |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   181     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |    15     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AJAC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  6.21e-14  1.97e-14 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.47e-14  2.17e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.33e-13  6.07e-14  2.26e-14 |
 G27  |   258     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  5.43e-13         - |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.47e-13  3.91e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.27e-13  6.47e-14  1.89e-14 |
 G22  |   288    10     6     0    0.00   | 9.50e-13  2.39e-13  7.25e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.67e-13  3.81e-14 |
 G20  |   288     4     6     0    0.00   | 8.21e-13  1.03e-13  2.61e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.84e-13  5.72e-14  2.93e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  6.93e-14  3.29e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.29e-14  4.82e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  6.33e-14  2.76e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.61e-13  7.07e-14  1.23e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  5.73e-14  2.75e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.23e-13  7.16e-14  4.13e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  6.58e-14  3.64e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  7.63e-14  4.49e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.48e-13  2.46e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 5.94e-13  7.48e-14  3.86e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.12e-13  6.78e-14  3.45e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  7.27e-14  2.20e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   180     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 9.60e-13  5.43e-13  6.26e-13 |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-13  2.14e-13  1.96e-13 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   260     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 5.57e-13  6.32e-13  4.13e-13 |
 POVE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-13  2.20e-13  1.48e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     1     5     0    0.00   | 1.39e-12  2.48e-13  8.02e-14 |
 NURK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.34e-13  4.00e-13  7.30e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 8.14e-13  7.52e-13  2.71e-13 |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 2.08e-12  6.28e-13  3.32e-13 |
 JOZE |     2     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   | 8.33e-13  3.66e-13  8.74e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |   288     0     2     0    0.00   | 1.12e-13  1.71e-14  2.43e-15 |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.21e-17  3.85e-16  2.31e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      MDVJ      NIST |
------------------------------------------+------------------------------+
