
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1606   Day: 2   MJD: 55488                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116241    213    -162    -290     15     16     14     74     73     79   20.60
 emr |  2880     0 103647   6650    3769   -1201     16     16     13     77     80     63   20.37
 esa |  2880     0 112999      6    -250    1495     14     15     13    120    129     76   21.86
 mit |  2880     0 111834  18535     152    -151     20     20     21    142    154     93   14.24
 gfz |   288     0  48817   3310     131     -16     20     23     20    112     76    117   11.32
 grg |   288     0  35118    815     294    -264     51     62     47    237    195    250    0.00
 igr |   288     0  41443    219   25158   -1287     21     26     19     60     61     60    0.00
 jpl |   288     0  27097   1302    6752   -1539     19     25     17    118    135    111   11.61
 ngs |    96     0   2930      0    -108    -240   2267   2267      0   3338   3338      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -35   -52    74    11   -35   -42   -50    46  -552     - |
    3 |  -104    57    83   -67     3  -200    28    82 -3440     - |
    4 |   -10    -8    16     X     X  -192   -64     X -1001     - |
    5 |    96    65  -150   -16    74   -65    -5   111   848     - |
    6 |   -84    18   104   -98    73   -14    30   112   697     - |
    7 |    12   205  -183   -42     X   -16    53   160 -1662     - |
    8 |   -42    46    -1     X     X  -163    -6    16  1600     - |
    9 |   -73     X    69     X     X   -57  -100     X -4730     - |
   10 |    30     7   182  -332  -112   231     9   101  2423     - |
   11 |   -59    53   -78   154    -7    33   -41  -206  1795     - |
   12 |    38  -146   -29   211   -17    47   -75  -155  -971     - |
   13 |    54    51   -42   -77     4   318     9  -124  3252     - |
   14 |    -9  -171   196   -43    17   145     5   -28  2368     - |
   15 |   124    11  -101   -52    48  -144   -11    89   -40     - |
   16 |   -38    41   -83   118   -43  -151    31   106  3845     - |
   17 |    85    46  -266   213     X  -295   -14    93 -1375     - |
   18 |    69   -28   -41     4     3   -84    -8    -5  3181     - |
   19 |   -65  -153   150   105  -105    70    29  -164 -1353     - |
   20 |    12   -30    96  -121   -30   283    33    13  3163     - |
   21 |   -69   -13    78     X     X  -467   -31   -17  2522     - |
   22 |   -11   -88   157   -99    61   251    38   -81 -1000     - |
   23 |    91    64  -226   146   -77   141     1  -199   580     - |
   24 |   -98    -7    98     X     X   174    82     X -3148     - |
   25 |  -126     -    48   113   -65  -154   -41     -  1204     - |
   26 |    77     8   122  -326    84    34    29   108 -2419     - |
   27 |   -90     X    84     X    13  -171   -11     X   555     - |
   28 |   -42   -33    59    22    25   -73    -6   -80  2406     - |
   29 |    54    78  -217   136     6  -199   -78    79   912     - |
   30 |    79    24   -58   -80   113    67    10   145 -5410     - |
   31 |    95   -53  -214   285     X   364   -35  -204 -1666     - |
   32 |    32    10    79  -179   -30   235   199     X -4450     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -   -23     -    70     -   -10   -13     -     - |
 ALBH |    47    25     -     -  -131     -     -     -     -     - |
 ALGO |  -119    41    25   -55     6     -   -18   155     -     - |
 ALIC |     -     -    41    33  -121  -403    18     -     -     - |
 ALRT |   -77     -    18     -    82    84    23    24     -     - |
 AMC2 |   -20     -    20    44   -68   -27    27     8     -     - |
 AREQ |   -26   -51   124     -    17   134   -38  -115     -     - |
 ARTU |   -67     -    28     -     5  -227   -31    61     -     - |
 ASPA |   -11     -    54   102  -214  -289    38     -     -     - |
 AUCK |  -160     -     -   -69   377  1077     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    13     -   -25  -155   -53     -     -     - |
 BAKO |    44     -     -   -36   -34     -     -     -     -     - |
 BJFS |    55     -   -21   -23   116  -271    56  -144     -     - |
 BOGT |    55     -     -     -   -96    74    94    -4     -     - |
 BOR1 |   244     -     -     -  -310     -     -  -131     -     - |
 BREW |     -   -16     -    23     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    -4     -     -     -     7   191    19     -     -     - |
 BRMU |    14     -    69  -122    -7   -71    10     -     -     - |
 BRST |   -17     -    16     -     -   151   -39     -     -     - |
 BRUS |    -3    -8     -     4   -14     -    -2    29     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -    -4     -     -     4     -     - |
 CAS1 |   -61     -    43     -    27     -    31     -     -     - |
 CCJM |     -     -    81     -  -157   214   -34     -     -     - |
 CEDU |   -21     -     -   -98   157  -165    40     4     -     - |
 CFAG |     -     -     -     -   121     -     -  -118     -     - |
 CHAT |   -92     -    48     -   -35   -90     6   107     -     - |
 CHPI |     -     -    80     -   -97    48   -88   -55     -     - |
 CHUR |    -1   -23     -   -78    56   147    35    67     -     - |
 CNMR |     -     -    19     -   -37     -     -     -     -     - |
 COCO |   -72     -   111     -   -85  -163   -20     -     -     - |
 CONZ |     -     -   132    54  -322   -45    51     -     -     - |
 CRO1 |     -     6     -   -66    16   218    59    53     -     - |
 CUSV |     -     -    94     -  -182     -     -     -     -     - |
 DAEJ |    19   -19     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 DARW |   -23   -93   148   -14   -59    34     2     -     -     - |
 DRAO |    11    18     -    16   -73   130    -4     -     -     - |
 DUBO |     -     -    41     -   -54   -13   -40   -25     -     - |
 FAA1 |   -79     -   163     -  -175  -310   -92     -     -     - |
 FAIR |     -    31     -     -   -57  -164    32     -     -     - |
 FLIN |   -57     -     -    60    35     -     -    -7     -     - |
 GLPS |     -     -    13     -     1  -294    -8   -26     -     - |
 GLSV |     1     -   -35     -    76  -485    -4   -10     -     - |
 GMAS |     -    87     -  -125     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -  -192   241     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     0     -   -48    59     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -42     -     -     9   147     -   -46   -80     -     - |
 GRAZ |    18     -     -   -82    70     -   -31     -     -     - |
 GUAT |  -354     -     -   251   224   165   125   101     -     - |
 GUUG |     -     -     -     -    53  -116     5   -52     -     - |
 HARB |  -183   172     -  -208     X     -    76   277     -     - |
 HERS |    40     -     -   -58     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -   -14     -     -     -     -   -59    24     -     - |
 HNPT |   -81     -     -     -   147    35     -     -     -     - |
 HOB2 |    94  -136   -31    97    11  -372    -3     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -21     -   -34  -181   -90    73     -     - |
 HOLM |     -     -   -11     -    21   -66     -     -     -     - |
 HRAO |     X     -   231  -354     -    63     -     -     -     - |
 HRM1 |    20     -     -   -17   -16     -     -     -     -     - |
 HYDE |    -3     -    27   -79    53    23    25     -     -     - |
 IENG |   -59    72     -   -18     -     -    27     -     -     - |
 IISC |    43     -     -     -  -116  -193    -3    37     -     - |
 IRKJ |     -     -   -41    84   -27  -318     -     -     -     - |
 IRKT |     -     X     -  -301   379     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |    49     -     -   -71     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -41     -     -    73     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    12     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 KARR |    70     -    -3     -    20    66    43  -139     -     - |
 KHAJ |     -   -12     -    17     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -  -125    88     -    55     -   -49     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -169     -   -54   165     -     - |
 KOSG |   211     -     -     -  -383     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -    -2     -     4  -436     -     -     -     - |
 KOUR |   -35     0   122   -72   -55   102     1   -25     -     - |
 LAMA |    -8     -    37   -56    12  -397    28     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    61     -  -118  -377    20     -     -     - |
 LPGS |     -    -5     -     -   -37   337    14    45     -     - |
 MAC1 |   -56     -     6     -    10     -    16    80     -     - |
 MAL2 |     -     -    -7     -    14     -     6     -     -     - |
 MANA |     -     -   105     -  -202     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    19     -   -76     -    -5    27    61     -     - |
 MAS1 |    -3    11    70   -54  -163   208   -17    78     -     - |
 MCM4 |     -    92   -86     -     -  -265     -     -     -     - |
 MDO1 |    -8   -28    44     -   -21   366    30     -     -     - |
 MDVJ |    98     -  -177  -125   320  -148   255     -     -     - |
 MEDI |     -    44     -   -63     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     - |
 MIZU |     4   -42     -    94   -49     -    -2     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -    -7   -65     -     7     -     - |
 MOBS |    12     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -23     -    51     -   -57   -95   -12     -     -     - |
 NICO |     -     -    32     -   -62     -   -62     -     -     - |
 NNOR |     -   -88    74    12     -     -     3     -     -     - |
 NOVM |     -     -     9     -   -17     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -15     4    27   -12   -15     9    -3     -     -     - |
 NRIL |    65     -   -38     -  -116   -96   -47    68     -     - |
 NRMD |    -9     -     -     -    16   -98     4     -     -     - |
 NTUS |  -112     -   151  -118    44    60    30     -     -     - |
 NURK |     -     -   -92     -   178     -    31     -     -     - |
 NYA1 |   -64     -     -   -59   192     -    55     -     -     - |
 NYAL |     -   -69   128     -  -122   236    14     -     -     - |
 OHI2 |   -37     -    18     -    33    90    39     -     -     - |
 OHI3 |   -44     -    41     -     -   228     -     -     -     - |
 ONSA |   -48    47    19   -49    29     X     3     -     -     - |
 OPMT |    51     -     -     -   -93     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   124  -145     -     -   -12     -     - |
 PALM |     -     -     -  -115   145    24     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -10    12  -222     -     -     -     - |
 PDEL |   -11     -    72   -78   -20    31     1     -     -     - |
 PERT |     -  -148   144   -48   -12     -    76    59     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -104     -   -21   101     -     - |
 PIE1 |   -21    23     -    50  -119     -    -8    52     -     - |
 PIMO |     -     -    10     -    16  -394   -31   -33     -     - |
 POL2 |    15     -     -     -     -    16     -   -27     -     - |
 POVE |     -     -    88     -   205     -     -  -366     -     - |
 PRDS |   -96    84     -    78   -76     -    20     -     -     - |
 PRE1 |    61     -     -   -89     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    43   -17     -   -38     -     -    15     -     -     - |
 QAQ1 |     9    19    19     -   -54    50   -15   -32     -     - |
 QUIN |     8     -     -     -     -     -   -47   -14     -     - |
 RABT |    -8     -    18     -   -44     -   -11    23     -     - |
 RAMO |   -48     -    56     -   -20     -     -     -     -     - |
 RESO |   -61     -    58     -     X   -36   -52     -     -     - |
 REUN |     -     -    86     -  -166    88  -108     -     -     - |
 REYK |     -     -    68     -  -130   193     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -     -   -87     -     4    85     -     - |
 RIOP |    42     -    79     -   -49     -     -  -176     -     - |
 SALU |     -     -    57     -    71     -     -  -176     -     - |
 SANT |     -     -     -   -15    19     X     -     -     -     - |
 SCH2 |   -41    -8   -44    44    30   201   -69    86     -     - |
 SCUB |   -57     -    49     -    33    51    28   -24     -     - |
 SEY1 |     -     -    39     -    79  -179   -21  -152     -     - |
 SFER |     -    -4     -     5     X    55     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -    35   -44     -    63     -     -     - |
 SOFI |   -45     -     -     X    82   306     -     -     -     - |
 SPT0 |  -171   173     -     -     -   220    15     -     -     - |
 STJO |   -12    41     -     -  -121  -170   -40    68     -     - |
 STR1 |     -     0     -     0     -  -660     -     -     -     - |
 SUTM |     -   -46     -     -    83     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    75     -     -   159     -   228  -287     -     - |
 SYDN |    28     -     -   -41     -     -    76     -     -     - |
 SYOG |    24    47   158  -109  -101    32  -111  -200     -     - |
 THTI |     -    70     -     -  -127   151   147     -     -     - |
 THU2 |     -     -    71  -109     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     8    -8     -     -     -   117     3     -     -     - |
 TIDB |     -   -51     -    10   -57     -   -15   133     -     - |
 TIXJ |     -     -    27     -   -53     -   -94     -     -     - |
 TLSE |   -89    37     -     -    96   -21     6     -     -     - |
 TNML |     -    29     -   -42     -   104     -     -     -     - |
 TOW2 |   -69     -    91     5   -57  -513   -26     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     -     -   115     -     -  -112     -     - |
 TSKB |  -104    70     -    51     -     -   110     -     -     - |
 TWTF |   -23    27     -     X   -11     -    80     3     -     - |
 ULAB |    42     -     -     -   -32     -    -9   -43     -     - |
 UNBJ |     -     -   -14     -    27     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    50     -     X     7   -70   -93     -     - |
 URUM |     -     -    -4     -   -21     -     -    29     -     - |
 USN3 |    43    -6     -   -54     -   293    25     -     -     - |
 USNO |    28   -10     -   -27     -   253    21     -     -     - |
 USUD |     -   -31     -     -    56     -    61     -     -     - |
 VILL |     -   -39    37     -     -     -   -29     -     -     - |
 WAB2 |    24     -     -   -62    34     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -    10     -     -   -18  -183    32     -     -     - |
 WHIT |     -   -18   -50     -    35    25    33    92     -     - |
 WILL |  -140    69     -     -    11     -    20   115     -     - |
 WROC |     -    67     -   -96     -   -98     -     -     -     - |
 WSRT |    42     8     -   -49   -29    -1    24     -     -     - |
 WTZA |    -1     -     -     1     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -42     X   165  -185   -11   238    20     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -55     -   105     -    93     -     -     - |
 XMIS |     -     -    22     -   -42  -402    -6     -     -     - |
 YAKT |     -   -29     4     -   -17     -    33    60     -     - |
 YAR2 |     -    62     -     -  -112     -    18     -     -     - |
 YELL |  -192   121     -   105     -   357   100     -     -     - |
 YSSK |   -44     -    58     -   -31     -     -     -     -     - |
 ZECK |   -37     -     -     -   -47   -22   -37   112     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   -85   107     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    48     -     -     -   -88     -    21     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |     8    16    10    17    25    52    14    14   347     - | 2880    212
    3 |    24     8    12    26    16    40    15    16  5493     - | 2880   2231
    4 |    12    11    13     X     X    59    64     X  1855     - | 2880    568
    5 |    12     9    17    18    24    77    28    23   501     - | 2880    224
    6 |    15    10    13    15    24    54    24    25  3304     - | 2880    855
    7 |    12    12    17    24     X    65    21    24  1323     - | 2880    221
    8 |    18    20    12     X     X    91    61    54  3137     - | 2876   1643
    9 |    20     X    19     X     X    61    21     X  4995     - | 2778   3038
   10 |    12    21    22    20    14    49    14    18  2306     - | 2880   2295
   11 |    20    18    20    16    39    78    27    34  1110     - | 2880    432
   12 |    14    13    15    14    28    46    27    25   470     - | 2880    252
   13 |     9    15    13    15    17    75    19    19   484     - | 2880    340
   14 |    12    13    12    13    14    70    17    19   787     - | 2880    330
   15 |    18    20    24    22    21    79    19    32   365     - | 2880    210
   16 |    16    22    16    14    25    39    26    18   603     - | 2880    284
   17 |    13    16    19    36     X    41    27    18   885     - | 2880    276
   18 |    19    11    14    36    12    72    17    16   392     - | 2880    212
   19 |    24    11    13    21    36    55    31    32  1158     - | 2880    238
   20 |     9    14    12    18    14    74     9    22   589     - | 2880    361
   21 |    18    11    14     X     X    46    21    12  1144     - | 2880    424
   22 |    12    10    13    12     7    74    12    17  3023     - | 2880   2501
   23 |    11    12    12    21    34    79    30    33   383     - | 2880    203
   24 |    29    57    22     X     X    68    18     X  3437     - | 2835   3287
   25 |    12     -    12    18    17    36    27     -   432     - | 2880    180
   26 |    22    14    14    14    27    70    25    25  1252     - | 2880    602
   27 |    23     X    21     X    16    81    17     X  4014     - | 2795   3908
   28 |    16    14    12    22    16    38    22    17  2066     - | 2880    963
   29 |    12    10    12    20    33    37    16    18  2201     - | 2880    140
   30 |    14    13    12    21    28    48    30    29  4701     - | 2880   2183
   31 |    14    12    11    16     X    62    29    31   414     - | 2880    393
   32 |    15    12    14    13    19    58    16     X  2100     - | 2880    869
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -    13     -    19     -    20    21     -     - |  288  15275
 ALBH |     9    10     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   7566
 ALGO |    11    11    11    22    10     -    18    10     -     - |  288     97
 ALIC |     -     -    12    24    11    19    49     -     -     - |  288   3957
 ALRT |     9     -     9     -    11    20    13    13     -     - |  288  10977
 AMC2 |    12     -    18    35    14    34    12    16     -     - |  288     18
 AREQ |    16    11    12     -    17    22     7    15     -     - |  288  14824
 ARTU |    10     -    10     -     7    15     9    11     -     - |  288   9097
 ASPA |    16     -    16    22    19   166    15     -     -     - |  288   6190
 AUCK |    17     -     -    17    34    83     -     -     -     - |  288   4354
 BAKE |     -     -     6     -    11    25    50     -     -     - |  288   4315
 BAKO |     9     -     -    16    18     -     -     -     -     - |  288   3551
 BJFS |     8     -    10    13     9    17    14    17     -     - |  288   4507
 BOGT |    18     -     -     -    18    21    22    22     -     - |  288  16798
 BOR1 |     9     -     -     -    21     -     -    10     -     - |  195   2953
 BREW |     -    12     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     58
 BRFT |    10     -     -     -    19    34    20     -     -     - |  288    162
 BRMU |    18     -    12    17    18    18    20     -     -     - |  288   2982
 BRST |    12     -    11     -     -    28    11     -     -     - |  288   3699
 BRUS |    11    12     -    14    20     -     8     9     -     - |  288     25
 CAGL |     -     -     -     -     8     -     -     8     -     - |   82    >>>
 CAS1 |    41     -    31     -    38     -    28     -     -     - |  275   3648
 CCJM |     -     -     5     -    10    70    25     -     -     - |  288    869
 CEDU |    10     -     -    19    12    17    10    13     -     - |  288    650
 CFAG |     -     -     -     -    34     -     -    33     -     - |  287   6733
 CHAT |    10     -     8     -    12    25    12    10     -     - |  287   7601
 CHPI |     -     -    11     -    17    19    15    13     -     - |  288  16847
 CHUR |    17    13     -    32    18    20    35    30     -     - |  288   3475
 CNMR |     -     -    12     -    24     -     -     -     -     - |  288   7070
 COCO |    27     -    22     -    22    55    21     -     -     - |  287  10682
 CONZ |     -     -    21    30    16    59    41     -     -     - |  288     34
 CRO1 |     -    17     -    29    31    45    20    21     -     - |  288     48
 CUSV |     -     -    14     -    27     -     -     -     -     - |  288  10821
 DAEJ |    12    12     -     -     -     -    33     -     -     - |  227   1160
 DARW |    22    19    16    32    21    43    15     -     -     - |  288   4336
 DRAO |    17    13     -    15    17    16    10     -     -     - |  288     35
 DUBO |     -     -    10     -    19    21     8    10     -     - |  288  23297
 FAA1 |    21     -    15     -    23    36    12     -     -     - |  288   6704
 FAIR |     -     6     -     -    11    17    10     -     -     - |  288   8695
 FLIN |    11     -     -    21    21     -     -    16     -     - |  288   4047
 GLPS |     -     -     9     -    25    99    13    14     -     - |  288  16410
 GLSV |    10     -     7     -    26    24     6    14     -     - |  288   2085
 GMAS |     -    11     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   3856
 GMSD |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  264   1289
 GODE |     -    11     -    17    12     -     -     -     -     - |  288     75
 GRAS |     7     -     -    16    27     -    13    11     -     - |  288   6164
 GRAZ |     5     -     -     9    13     -    15     -     -     - |  288   4980
 GUAT |    10     -     -    26    26    32    13    16     -     - |  288   3342
 GUUG |     -     -     -     -    11    41    13    11     -     - |  288   6450
 HARB |    16    18     -    29     X     -    12    23     -     - |  288   2172
 HERS |    10     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     40
 HLFX |     -     5     -     -     -     -     9     9     -     - |  288  10574
 HNPT |     9     -     -     -    17    23     -     -     -     - |  288   3267
 HOB2 |    18    15    13    21    20    30    19     -     -     - |  288     92
 HOFN |     -     -     9     -    16    28     6     8     -     - |  287    >>>
 HOLM |     -     -     6     -    11    17     -     -     -     - |  288   7093
 HRAO |     X     -    12    18     -    40     -     -     -     - |  179     28
 HRM1 |    11     -     -    24    37     -     -     -     -     - |  288    359
 HYDE |    11     -    12    23    14    26     8     -     -     - |  288   3215
 IENG |    13    14     -    14     -     -    15     -     -     - |  288    123
 IISC |    16     -     -     -    18    37    14    23     -     - |  288  19480
 IRKJ |     -     -    16    25    13    24     -     -     -     - |  276    457
 IRKT |     -     X     -    10    12     -     -     -     -     - |  214    287
 JOZ2 |    20     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  287   2587
 JOZE |     -    11     -     -    20     -     -     -     -     - |    2      0
 JPLM |     -    15     -     -    27     -     -     -     -     - |  284   7150
 KARR |    19     -    11     -    25    19    21    13     -     - |  288   7255
 KHAJ |     -     9     -    13     -     -     -     -     -     - |  272     30
 KIRU |     -    12     7     -    14     -    12     -     -     - |  288   2440
 KIT3 |     -     -     -     -    24     -    13    24     -     - |  288  12263
 KOSG |    16     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  285   3968
 KOUC |     -     -     8     -    16    33     -     -     -     - |  288   7249
 KOUR |    15    17    14    24    27    34    22    24     -     - |  288    325
 LAMA |    13     -     6    12    18    20     9     -     -     - |  288   2730
 LHAZ |     -     -     7     -    14    19     9     -     -     - |  272    >>>
 LPGS |     -    10     -     -    22    41     8    13     -     - |  288  11812
 MAC1 |    15     -    14     -    31     -    15    16     -     - |  288   7048
 MAL2 |     -     -     6     -    11     -     9     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  287    >>>
 MAR6 |     -    14     -    19     -    21    22    11     -     - |  288   1552
 MAS1 |    19    14    15    19    20    18    14    11     -     - |  288   5605
 MCM4 |     -     9     9     -     -    31     -     -     -     - |   96   6422
 MDO1 |    14    11     9     -    18    22    11     -     -     - |  288   9046
 MDVJ |    10     -    20    33    18    23    13     -     -     - |  288     28
 MEDI |     -    13     -    19     -     -     -     -     -     - |  288    125
 METS |     -     -     -    28    36     -     -     -     -     - |  287    320
 MIZU |    14    25     -    22    13     -    11     -     -     - |  288   1024
 MKEA |     -     -     -     -    15    24     -    14     -     - |  288  23104
 MOBS |    17     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   2946
 NANO |     9     -     9     -    11    23    16     -     -     - |  288   3103
 NICO |     -     -     9     -    17     -    18     -     -     - |  288   2947
 NNOR |     -    11    11    20     -     -    47     -     -     - |  288   1148
 NOVM |     -     -    13     -    26     -     -     -     -     - |  267     62
 NRC1 |    13    11    11    29    21    23    15     -     -     - |  288     57
 NRIL |    12     -     9     -     7    15     8    12     -     - |  288   8462
 NRMD |    17     -     -     -    32    39    28     -     -     - |  288   7099
 NTUS |    12     -    22    49    22    78    18     -     -     - |  288   2479
 NURK |     -     -     9     -    18     -    10     -     -     - |  200    >>>
 NYA1 |    12     -     -    11    19     -    11     -     -     - |  288    721
 NYAL |     -    18    14     -    15    22     9     -     -     - |  288    721
 OHI2 |    10     -     8     -    10    37    20     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    15     -    14     -     -    51     -     -     -     - |  288   1051
 ONSA |    17    15    12    12    19     X    14     -     -     - |  288     21
 OPMT |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287     25
 OUS2 |     -     -     -    21    18     -     -    13     -     - |  287   3257
 PALM |     -     -     -    15    19    38     -     -     -     - |  288   6610
 PARC |     -     -     -    29    36    50     -     -     -     - |  288   5422
 PDEL |    19     -     9    11    18    23    10     -     -     - |  288   3987
 PERT |     -    19    22    28    33     -    13    15     -     - |  288   2291
 PETS |     -     -     -     -    13     -    19    12     -     - |  288  10396
 PIE1 |    11    10     -    18    17     -    15    17     -     - |  288     27
 PIMO |     -     -    18     -    34    36    19    17     -     - |  288  15506
 POL2 |    11     -     -     -     -    74     -    20     -     - |  288   8521
 POVE |     -     -     7     -    12     -     -    14     -     - |  288   7632
 PRDS |    13    11     -    17    17     -    18     -     -     - |  288   5080
 PRE1 |    12     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288    736
 PTBB |    11    23     -    22     -     -    15     -     -     - |  288     24
 QAQ1 |    18    11    14     -    26   147     8    10     -     - |  286   6381
 QUIN |     7     -     -     -     -     -    15    13     -     - |  288   8978
 RABT |    16     -    10     -    22     -    18    18     -     - |  288  10756
 RAMO |     8     -    10     -    14     -     -     -     -     - |  272  56656
 RESO |     7     -     7     -     X    19    14     -     -     - |  288   7218
 REUN |     -     -    11     -    21    31    16     -     -     - |  288   8466
 REYK |     -     -     7     -    14    35     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     -    15     -    17    15     -     - |  288   9516
 RIOP |    18     -    11     -    11     -     -    15     -     - |  288   9370
 SALU |     -     -    12     -    13     -     -    21     -     - |  287   8235
 SANT |     -     -     -    13    16     X     -     -     -     - |  285    858
 SCH2 |    14    13    22    18    22    16     8    11     -     - |  288   5040
 SCUB |    24     -    21     -    29    33    20    19     -     - |  288  13838
 SEY1 |     -     -    18     -    28    60    13    27     -     - |  288  16814
 SFER |     -     8     -    12     X    23     -     -     -     - |  287    114
 SHAO |     -     -     -    13    16     -    19     -     -     - |  288   4529
 SOFI |     9     -     -     X    17   141     -     -     -     - |  287   3952
 SPT0 |     8     8     -     -     -   187    17     -     -     - |  144     35
 STJO |    18    12     -     -    24    24     7    12     -     - |  288   9589
 STR1 |     -    10     -    15     -    24     -     -     -     - |  288   2635
 SUTM |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     - |  153  13348
 SUWN |     -    10     -     -     9     -    19    15     -     - |  288   5777
 SYDN |    18     -     -    26     -     -    46     -     -     - |  288    641
 SYOG |    14    12    23    32    15    20    12    13     -     - |  288    873
 THTI |     -    10     -     -    18    32    25     -     -     - |  288  15552
 THU2 |     -     -    11    17     -     -     -     -     -     - |  288   2603
 THU3 |    10    10     -     -     -    12    11     -     -     - |  288   6840
 TIDB |     -    14     -    19    18     -    13    16     -     - |  288     47
 TIXJ |     -     -    14     -    28     -    15     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    20    16     -     -    16    21    20     -     -     - |  288   6467
 TNML |     -    25     -    36     -    40     -     -     -     - |  288    727
 TOW2 |    13     -    15    22    21    31    14     -     -     - |  288   3400
 TRO1 |     -     -     -     -     6     -     -     6     -     - |  288    >>>
 TSKB |    13    13     -    19     -     -    20     -     -     - |  288   1003
 TWTF |    12    13     -     X    23     -    17    16     -     - |  288     29
 ULAB |    10     -     -     -    10     -     8    13     -     - |  288  11136
 UNBJ |     -     -     4     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -    26     -     X   165    33    49     -     - |  242    >>>
 URUM |     -     -     9     -    13     -     -    13     -     - |  288    >>>
 USN3 |    12    13     -    26     -    41    15     -     -     - |  288     23
 USNO |    14    12     -    19     -    26    32     -     -     - |  288     21
 USUD |     -     7     -     -    13     -    16     -     -     - |  288     29
 VILL |     -    10     9     -     -     -    13     -     -     - |  288   9222
 WAB2 |     7     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  288     24
 WES2 |     -    16     -     -    28    24    27     -     -     - |  149    164
 WHIT |     -     8     9     -    15    14     7    11     -     - |  288   8405
 WILL |     7    13     -     -    12     -    26    15     -     - |  288  16325
 WROC |     -    12     -    17     -    22     -     -     -     - |  287   2360
 WSRT |    10    10     -    22    25    21    13     -     -     - |  288     21
 WTZA |     7     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    487
 WTZR |     8     X    10    10    29    24    10     -     -     - |  288     13
 WUHN |     -     -    11     -    21     -    15     -     -     - |  287  20189
 XMIS |     -     -     7     -    14    41    62     -     -     - |  288   2673
 YAKT |     -    29    31     -    49     -     6    39     -     - |  288   7916
 YAR2 |     -    19     -     -    35     -    13     -     -     - |  124   8680
 YELL |    12    12     -    13     -    14    20     -     -     - |  288     33
 YSSK |    13     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  286   9395
 ZECK |    10     -     -     -    23    23    15    15     -     - |  288   8900
 ZIMM |     -     -     -    18    23     -     -     -     -     - |  287   6164
 ZWE2 |     9     -     -     -    16     -    61     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    16    15    21    21    52    22    20  2267     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |      1  | 1606-2  1:50:00 |        2116
cod |      1  | 1606-2  7:00:00 |        -558
cod |      1  | 1606-2  7:10:00 |         561
cod |      1  | 1606-2  7:40:00 |        -584
cod |      1  | 1606-2  7:55:00 |         583
emr |   IRKT  | 1606-2  1:10:00 |       -2187
emr |   MATE  | 1606-2 14:05:00 |      -13205
emr |   HARB  | 1606-2 15:15:00 |        -880
esa |   KERG  | 1606-2 10:55:00 |        -536
gfz |   IRKT  | 1606-2  4:50:00 |       -1045
jpl |   HARB  | 1606-2 15:15:00 |        -748
mit |      1  | 1606-2  0:25:00 |        3770
mit |      1  | 1606-2  1:40:00 |       -5239
mit |      1  | 1606-2 17:30:00 |       -8240
mit |      1  | 1606-2 18:00:00 |        8471
mit |      1  | 1606-2 18:20:00 |       -8481
mit |      1  | 1606-2 18:40:00 |        8437
mit |     11  | 1606-2 22:50:30 |         535



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.38   | 3.35e-14  6.34e-15  1.42e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.30   | 3.39e-14  6.29e-15  1.51e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    7.32   | 3.58e-14  8.19e-15  1.52e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.95   | 3.77e-14  1.03e-14  1.44e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    6.86   | 4.97e-14  6.46e-15  1.55e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.17   | 4.15e-14  7.69e-15  1.62e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    5.95   | 3.05e-14  7.70e-15  1.94e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    5.87   | 4.29e-14  9.84e-15  2.38e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.66   | 4.24e-14  1.26e-14  2.10e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.85   | 3.89e-14  6.64e-15  1.53e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    4.63   | 3.58e-14  9.58e-15  2.15e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.51   | 3.09e-14  1.06e-14  2.29e-15 |
 HERS |   288     0     0   288    2.81   | 3.80e-14  8.55e-15  2.89e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.80   | 3.26e-14  6.57e-15  2.32e-15 |
 SPT0 |   144     0     0   137    2.53   | 4.13e-14  7.69e-15         - |
 MDVJ |   288     0     0   288    2.06   | 3.23e-14  6.45e-15  3.00e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    2.02   | 4.66e-14  8.98e-15  1.69e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.94   | 3.20e-14  8.11e-15  6.42e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.86   | 5.97e-14  1.20e-14  4.53e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.47   | 9.76e-14  2.18e-14  4.04e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.45   | 4.04e-14  7.67e-15  3.74e-15 |
 SFER |   287     0     0   286    1.19   | 5.01e-14  1.22e-14  1.48e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.86   | 1.02e-13  1.87e-14  1.16e-14 |
 HOB2 |   288     1     0   287    0.81   | 3.26e-14  9.62e-15  6.10e-15 |
 HRAO |   179     0     0   179    0.63   | 3.92e-14  7.99e-15         - |
 MEDI |   288     1     0   287    0.53   | 4.76e-14  3.48e-14  1.08e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.52   | 9.41e-14  1.08e-14  4.81e-15 |
 BREW |   288     0     5    27    0.18   | 1.10e-13  9.31e-15  3.77e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.15   | 5.26e-14  8.88e-15  4.90e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.13   | 5.61e-14  2.73e-14  1.87e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.07   | 4.40e-14  3.23e-14  2.70e-14 |
 KHAJ |   272     1     0   263    0.07   | 9.23e-14  1.21e-14  2.43e-15 |
 IRKJ |   276     1     1   129    0.06   | 1.37e-13  7.27e-14  3.16e-14 |
 HRM1 |   288     0     0   288    0.04   | 3.67e-13  8.26e-14  2.32e-14 |
 IRKT |   214     0     0    68    0.03   | 9.23e-14  3.05e-14         - |
 WTZA |   288     0     0   288    0.03   | 4.72e-13  1.07e-13  3.13e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.03   | 4.08e-13  1.25e-13  9.42e-14 |
 NOVM |   267     0     0   139    0.03   | 7.25e-14  1.00e-14  5.71e-15 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.02   | 4.95e-13  1.74e-13  5.26e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.86e-13  1.51e-13  7.28e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.02   | 4.76e-13  1.23e-13  7.62e-14 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.02   | 5.88e-14  1.07e-14  1.29e-14 |
 WES2 |   149     0     0    52    0.02   | 4.05e-14  1.08e-14         - |
 PRE1 |   288     0     0   288    0.02   | 5.34e-13  1.44e-13  5.95e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.02   | 2.17e-13  9.35e-14  1.04e-13 |
 OHI3 |   288     0     0   287    0.02   | 6.48e-13  1.84e-13  7.78e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 6.32e-13  1.85e-13  7.50e-14 |
 G29  |   288     1     6    12    0.01   | 5.52e-13  5.99e-14  9.93e-15 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 5.46e-13  1.66e-13  8.47e-14 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 6.21e-13  1.97e-13  6.36e-14 |
 CEDU |   288     0     0   143    0.01   | 2.47e-13  6.85e-14  5.08e-14 |
 DAEJ |   227     0     0   226    0.01   | 8.96e-13  2.72e-13         - |
 CCJM |   288     0     0   288    0.01   | 9.57e-13  2.41e-13  8.07e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.06e-12  3.14e-13  9.13e-14 |
 SANT |   285     0     0   282    0.01   | 1.21e-12  3.26e-13  6.42e-14 |
 GMSD |   264     0     0   263    0.00   | 8.86e-13  2.70e-13  1.28e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  3.08e-13  2.56e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.31e-12  4.02e-13  1.75e-13 |
 G08  |   286     0     0   284    0.00   | 1.48e-12  4.79e-13  1.51e-13 |
 THU2 |   288     0     0   143    0.00   | 2.68e-13  7.32e-14  1.53e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.25e-12  4.06e-13  1.68e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.00   | 1.44e-12  4.60e-13  2.71e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 1.04e-13  2.77e-13  5.53e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.76e-13  2.26e-13  2.62e-13 |
 OUS2 |   287     0     0   168    0.00   | 5.13e-13  1.50e-13  2.49e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.00   | 2.77e-13  7.54e-14  1.12e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 8.49e-13  4.39e-13  2.21e-13 |
 NNOR |   288     0     5    25    0.00   | 1.18e-12  2.07e-13  1.08e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-14  3.02e-15  5.60e-16 |
 BOR1 |   195     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   200     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |    96     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   124     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   242     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   272     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G09  |   205     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  5.79e-13         - |
 ZIMM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     2     5     0    0.00   | 5.11e-13  1.30e-13  2.74e-14 |
 JOZ2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  7.73e-14  4.44e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.10e-13  7.26e-14  6.71e-14 |
 G27  |   280     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.68e-13  3.49e-13 |
 G24  |   244     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  4.02e-13         - |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.12e-13  6.38e-14  1.57e-14 |
 G22  |   288     0     4     0    0.00   | 9.43e-13  1.20e-13  1.72e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.13e-12  1.58e-13  4.57e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 7.91e-13  8.36e-14  3.54e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  6.34e-14  1.82e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.12e-13  6.50e-14  1.71e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  7.03e-14  2.98e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.99e-13  6.10e-14  3.38e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  6.04e-14  1.78e-14 |
 G14  |   288     2     6     0    0.00   | 6.06e-13  6.37e-14  2.67e-14 |
 G13  |   288     1     5     0    0.00   | 6.71e-13  1.19e-13  5.10e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 6.49e-13  6.40e-14  2.95e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.94e-13  6.63e-14  4.97e-14 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.07e-13  7.06e-14  2.04e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.70e-13  6.99e-14  2.33e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  6.44e-14  1.83e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 1.39e-12  7.81e-13  6.49e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-13  1.08e-14  2.48e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNBJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   153     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   | 9.87e-13  6.68e-13  6.88e-13 |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIO2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 4.73e-13  5.93e-13  2.88e-13 |
 POVE |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PARC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYAL |   288     0     6     0    0.00   | 2.01e-12  3.53e-13  7.17e-14 |
 NYA1 |   288     2     6     0    0.00   | 1.90e-12  3.88e-13  8.63e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.11e-13  3.61e-13  6.93e-13 |
 MANA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 8.03e-13  7.97e-13  1.84e-13 |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   284     0     1     0    0.00   | 2.27e-12  5.92e-13  7.02e-13 |
 JOZE |     2     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNPT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CFAG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGL |    82     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.06e-17  4.87e-16  2.92e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WAB2      AMC2      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
