
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1611   Day: 2   MJD: 55523                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118924   3220    -416      14     17     17     15     78     76     84   19.51
 emr |  2880     0 106718   2545   -3813   -1607     18     18     19    111    117     71   17.62
 esa |  2880     0 112739    555    -380    2185     14     14     14    131    143     64   22.92
 mit |  2880     0 111190   8991     234    -990     22     22     22    137    143    113   14.04
 gfz |   288     0  47733   1830       6     -71     23     28     22    109     96    111   11.20
 grg |   288     0  36321   1180     354   -1072     51     60     47    290    230    308    0.00
 igr |   288     0  38352    305    7245   -2394     17     24     14     73     39     80    0.00
 jpl |   288     0  25423    281    -561   -1775     19     25     16    104    111    101   14.70
 ngs |    96     0   2973     24    -498     177   1847   1847      0   3401   3401      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -73   -33    32    98   -80    34     5    -7 -1109     - |
    3 |    34    59    24  -176    72   -67    54    87   331     - |
    4 |   -14    53   -20   -21    35    66   -21    44  -988     - |
    5 |     6   106  -176   130    77  -160    -4   100  -991     - |
    6 |    49    73   -14  -145    21   -60    10    61 -3185     - |
    7 |   117    49  -129   -35   101    56   -11   127  -749     - |
    8 |   -36    57    80  -147   -71  -104     0    -1  1438     - |
    9 |    -9   132    46  -239    98  -207    43    39 -6213     - |
   10 |  -144   -47   207   -67  -158   226    -2   -78  -469     - |
   11 |   -14    66   -48    20    37   212   -28   -72  5788     - |
   12 |    14   -87   -21   130   -45   -32   -46   -32  -549     - |
   13 |    55   -91    80   -85    12   545    21   -98  2456     - |
   14 |     2   -83    86   -31   -41    99    23   -49  2663     - |
   15 |    70    37  -100     1   119  -145    15    97  -422     - |
   16 |    86   -17   -65     1   -36   176    57   106  2323     - |
   17 |    52    49  -280   313    -3  -224   -13   101  -525     - |
   18 |    -7   111  -133    90   -42  -282   -29     0  3566     - |
   19 |    41  -285   225   -55  -143   -35    34     0    87     - |
   20 |     X  -104    83     X     X   -28    14   -36  3777     - |
   21 |   -77    51   -18    70   -33  -269   -20    36  3401     - |
   22 |  -160  -357   434     X     X   475     X  -247 -2411     - |
   23 |   123   -40   -70    11   -39   376    -1  -142   463     - |
   24 |   -62    83    71  -129    -4    -8    -3   -45   102     - |
   25 |    -7   -73    15    74    46   -84    25     -  1873     - |
   26 |   -19    50    68  -158    90   175     6    34 -6064     - |
   27 |   -37    90    74  -188    63    -3    23     - -1018     - |
   28 |   -55    53    64   -74   -81   123   -24  -120  5128     - |
   29 |   -35   140  -272   299    35  -662   -73   140  -113     - |
   30 |    43    76  -124    38    68  -144   -15    41 -1434     - |
   31 |   101  -119  -158   275    31   -16   -25   -89 -3957     - |
   32 |   -54     X    55     X  -168   -32   -15     X -3990     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -19     -    42     -   -69     -     7    11     -     - |
 ADIS |     -     -     7     -   -13 -1614     -     -     -     - |
 ALBH |    15    -7     -     -   -14     -    -3     -     -     - |
 ALGO |     -    20     X     -   209     -    23  -163     -     - |
 ALRT |     -     -   190     -   206 -1322     -  -453     -     - |
 AMC2 |   -49     -    34    72   -22   195    16   -41     -     - |
 ANKR |     -     -     -     -   -38  -347     -    29     -     - |
 AREQ |   -13   -37    86     -    82  -164   -12  -135     -     - |
 ASPA |     -     -   103     -  -210  -306     -     -     -     - |
 AUCK |  -171     -     -     -   297   559   493     -     -     - |
 BAKE |     -     -    15     -   -31  -130     -     -     -     - |
 BJFS |   -39     -   -11   -31   128   154    26     -     -     - |
 BOGT |    99     -     -     -  -150   200   108   -17     -     - |
 BOR1 |  -136     -     -    55   168     -   128     -     -     - |
 BRAZ |   -44     -    11     -    53     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -27     -    84     -     -   -20   -48     -     - |
 BRFT |   -25     -     -     -    44   -99     -     -     -     - |
 BRMU |   -21     -    15    -8    16   126     -     -     -     - |
 BRST |     2     -    -2     -     -    31    14     -     -     - |
 BRUS |  -113   -24     -    77   143     -     -    -5     -     - |
 CAS1 |   -35     -     -     -    61  -364    89     -     -     - |
 CCJM |     -     -    68     -  -138   138    21     -     -     - |
 CHAT |    40     -    28     -   -17   -67     -   -84     -     - |
 CHPI |     -     -    68     -     2    45   -13  -106     -     - |
 CHUR |   -27    -8    -3    27    33   -34    21     -     -     - |
 CNMR |     -     -    15     -   -31     -     -     -     -     - |
 COCO |   -87     -    88     -   -30    32     -     -     -     - |
 CONZ |   -24     -    46   175  -272   -11    27     -     -     - |
 CRO1 |     -   -17     -    33   112    78    73   -97     -     - |
 CUSV |     -     -    59     -  -122     -     -     -     -     - |
 DAEJ |   -70    50     -   162     -     -   -43  -122     -     - |
 DAV1 |  -195     -   -63   499   -85  -230  -133     -     -     - |
 DGAR |     X     -   -70     -     X     X   -38   109     -     - |
 DRAO |   -29   -32     -    96   -19  -182   -40     -     -     - |
 DUBO |  -108     -    86     -    13   -49    21     -     -     - |
 FAA1 |  -104     -    67     -    44   -88    53     -     -     - |
 FAIR |     -     6     -     -    -9  -375     -     -     -     - |
 FLIN |   -56     -     -   332  -318     -  -119     -     -     - |
 GLPS |   -58     -    26     -    61  -184    28   -10     -     - |
 GLSV |    29     -   -94     -   142  -460    34     -     -     - |
 GMAS |     -     5     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   -83   104     -     -     -     -     - |
 GODE |     1   -52     -    71    -9     -   -52     -     -     - |
 GODZ |     -     -    16   -26     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     4     -     -     -    77    85    34   -64     -     - |
 GOPE |   -67     -     -     -     4  -277    61    86     -     - |
 GRAS |   -91     -     -     5   153     -    84     -     -     - |
 GRAZ |   -73     -     -     1   126     -    13     -     -     - |
 GUAT |   232     -     -     X  -404   765     -     -     -     - |
 HARB |   -25   -12     -    76    36     -     -   -51     -     - |
 HERS |    -6     -     -     9     -     -   128     -     -     - |
 HLFX |     -    70     -     -     -     -    74   -83     -     - |
 HOB2 |   -15   -94   -43   174    67  -407    68     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -46     -    54  -159   -81    31     -     - |
 HOLB |   -55     -     -     -    97     -  -113     -     -     - |
 HRAO |    -5     -   -46    83     -  -126     4     -     -     - |
 HYDE |   -42     -    -2   -28   114   -65    65     -     -     - |
 IENG |   -76    84     -     -     -     -     6     -     -     - |
 IISC |   -50     -     -     -    87  -175     -     -     -     - |
 INVK |    20     -     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -66    96    15  -367     -     -     -     - |
 IRKT |     -   128     -  -232    89     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    26     -     -   -41     -     -     -     -     - |
 KARR |   130     -   -74     -    97   -22   108  -132     -     - |
 KIRU |    51   -38     6     -   -41     -   -58     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     0     -   103  -370    46   -79     -     - |
 KOSG |   -13     -     -     -    23     -    44     -     -     - |
 KOUC |     -     -    -4     6     X  -308     -     -     -     - |
 KOUR |   -54    74    39    62  -109  -239    10   -54     -     - |
 LAMA |    -5     -   -36    21    55   -48    47     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    49     -  -100  -143    23     -     -     - |
 LPGS |     -   -55     -     -    87  -620    46     -     -     - |
 LROC |     -     -     -     -     2     -     -    -1     -     - |
 MAC1 |     -     -    13     -   -14     -   -10   -10     -     - |
 MAL2 |     -     -    27     -   -32     -    -6   -17     -     - |
 MANA |     -     -    41     -   -85     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -12     -     3     -   -14    15    11     -     - |
 MAS1 |   -57   -18    71    27   -68    32   -23    13     -     - |
 MATE |     -   -42    32     -     X    74    48     -     -     - |
 MAW1 |   -58     -     -     X   100     -    35     -     -     - |
 MCM4 |     -    60   -46     -     -   284     -     -     -     - |
 MDO1 |   -66   -35    50     -     2   284    13    50     -     - |
 MDVJ |    29     -   -74     6   -79  -245     -   131     -     - |
 MEDI |   -17   -41     -    74     -     -  -129     -     -     - |
 MIZU |   -66    23     -   154   116     -   -43  -175     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -   334  -114   417  -254     -     - |
 MTKA |     -     -   -39     -    80  -334     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -   133     -     -  -101     -     - |
 NANO |   -74     -    -1     -   131  -219   -21     -     -     - |
 NICO |   -51     -    37   -40    62    -2    47     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -    33   -42    -8     -     -     -     - |
 NNOR |     -   -75    42    25     -     -   -33     -     -     - |
 NOT1 |    32     -     -   -45     -  -161     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    11     -   -22   160     -     -     -     - |
 NRC1 |    94   -87   -66    98   -12    75    70     -     -     - |
 NRMD |   -65     -     -     -   113   114    33     -     -     - |
 NTUS |     -     -   -21    34     -  -347     -     -     -     - |
 NURK |     -     -   -91     -   185     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -75     -     -    26    98     -     8     -     -     - |
 NYAL |     -  -141   116     -   -15   119     -     -     -     - |
 OHI2 |    -5     -   -10     -    30    11   -19     -     -     - |
 OHI3 |   -52     -    44     -     -    73     -     -     -     - |
 ONSA |   -95    19   -45   105    15  -311    49    62     -     - |
 OPMT |   -41     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   212  -121     -     -  -110     -     - |
 PDEL |   -19     -    35   -67    45    79    35     -     -     - |
 PERT |     -  -161   119   -33    90     -     4   -30     -     - |
 PIE1 |   -58    55     -    69   -27     -     3   -33     -     - |
 PIMO |     -     -    40     -   -40   -49   -39   -31     -     - |
 POTS |    24     -     -     -   -42    57   -17     -     -     - |
 POVE |     -     -   -69     -   141     -     -     -     -     - |
 PRDS |  -123    48     -    76    43     -    41     -     -     - |
 PRE1 |   -41     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |    20   -18     -    75     -     -   -21   -78     -     - |
 QAQ1 |   -36    39    11     -    80   -70    25   -78     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -   -13     -     -    10     -     - |
 RABT |     7     -    -7     -    11     -     -    -6     -     - |
 RESO |   -14     -     3     -   -39   230     -    43     -     - |
 REUN |  -146     -   172   -94    20    69   -31     -     -     - |
 RIGA |     -     -     -    43     -     -     -   -41     -     - |
 RIOP |  -101     -    62     -    49     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -   -74     -   151     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   -28    35   120   -21     -     -     - |
 SASK |     -     -   -14     -     -     -     -    22     -     - |
 SCH2 |    44   -18   -43    -2    40  -128    82     -     -     - |
 SCOR |     -     -    36     -   -74   169     -     -     -     - |
 SCUB |   -11     -    20     -    85  -119     9   -81     -     - |
 SEY1 |     -     -     4     -   152  -117     3  -112     -     - |
 SFER |     -   -42     -    36    22   -93     -     -     -     - |
 SHAO |     2     -     -    41   -40     -    32   -11     -     - |
 SOFI |     -     -     -   -56    71   -62     -     -     -     - |
 SPT0 |   -18    20     -     -     -  -185    90     -     -     - |
 STJO |  -110    92     -     -   -52  -144    36    75     -     - |
 STR1 |     -  -126     -   159     -  -507     -     -     -     - |
 STR2 |   -37     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -46     -     X     -     -   258     3    61     -     - |
 SUTM |   -96    13     -     -   148     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -241   108     -     -   250     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -55     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |   -25   -45    93    38    47   159    18  -130     -     - |
 THTI |     -    73     -     -  -205   -61     -    69     -     - |
 THU3 |   -65    97     -     -    44    42    62   -65     -     - |
 TIDB |     -   -64     -    83    14     -  -116     -     -     - |
 TLSE |  -114    32     -    34   105   -69    39     -     -     - |
 TNML |     -   -19     -    24     -   -38     -     -     -     - |
 TOW2 |  -144     -    47   135   -15  -291   -49     -     -     - |
 TSKB |  -121    38     -   119     -     -    51     -     -     - |
 TUKT |     -     -   -13     -     -     -     -    20     -     - |
 TWTF |   -27    36     -    17     1     -    46   -25     -     - |
 ULAB |   -96     -     -     -    70     -    86    74     -     - |
 URUM |     -     -   -26     -    53     -     -     -     -     - |
 USN3 |   -12   -26     -    49     -     X    12     -     -     - |
 USNO |   -72  -168     -   402     -   104  -197     -     -     - |
 USUD |   -85   -19     -     -    35     -    53   108     -     - |
 VILL |     -    16   -12     -     -     -   -10     -     -     - |
 WAB2 |    -2     -     -    37   -42     -   -18     -     -     - |
 WES2 |    -2   -50     -    68     X   -43     -     -     -     - |
 WHIT |    30   -39    -8     -    24  -215    50     -     -     - |
 WILL |  -124    46     -     -    53     -    49    70     -     - |
 WIND |     -     -     -     -    85   -72   -16   -65     -     - |
 WROC |     -    28     -   -35     -   180     -     -     -     - |
 WSRT |   -13    10     -    17   -13   310    -1     -     -     - |
 WTZA |   -21     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -100     X   150  -110     5   -95    -3     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -26     -    53     -    90     -     -     - |
 XMIS |    21     -    27     -   -81    88     -     -     -     - |
 YAR2 |  -117    32     -     -   154     -    98     -     -     - |
 YEBE |     -    -6     -     7     -  -186     -     -     -     - |
 YELL |  -208    55     -    86   167  -102    77     -     -     - |
 YKRO |     8     -     8     -     0     -    -3   -23     -     - |
 ZIMM |   -96     -     -    17   147     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    31     -     -     -   -54     -   -55     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    26    20    10    28    23    38    26    13   908     - | 2880    243
    3 |    11    16    21    38    22    39    31    26  1891     - | 2880   1788
    4 |    34    17    15    23    36    35    16    14  1477     - | 2880    845
    5 |    17    14    13    21    31    66    28    25  1459     - | 2880    322
    6 |    10    17    16    20    17    36    24    16  1281     - | 2880    813
    7 |     9    15     8    13    38    93    31    30   594     - | 2880    277
    8 |    10    20    20    21    21    66    17    12  3157     - | 2880   2259
    9 |    11    19    12    22    25    41    25    24  4153     - | 2880   2962
   10 |    28    37    23    33    48    77    36    40  1624     - | 2872   1656
   11 |    13    23    17    16    19    41    16    15  1596     - | 2880    375
   12 |    18    16    10    21    39    70    23    18   521     - | 2880    349
   13 |    12    23    11    25    20    86    17    14   819     - | 2880    192
   14 |    26    15    14    32    24    53    26    18   435     - | 2880    161
   15 |    16    18    11    20    33    65    35    32   598     - | 2880    212
   16 |    11    18    11    13    19    67    18    16   779     - | 2880    394
   17 |     8    16    13    21    20    33    20    19   535     - | 2880    243
   18 |    10    14    15    22    28    65    15    11   474     - | 2880    290
   19 |    13    16    18    18    20    42    25    17   782     - | 2880    216
   20 |     X    15    12     X     X    52    19    19   438     - | 2860    280
   21 |    19    16    13    12    22    63    20    12   532     - | 2880    303
   22 |    17    17    13     X     X   100     X    77   715     - | 2880    288
   23 |    12    20    12    32    29    87    25    25   518     - | 2880    201
   24 |    15    18    18    23    30    42    12    14  3889     - | 2880   2360
   25 |    43    23    21    15    44    60    25     -   977     - | 2880    230
   26 |    11    15     9    18    25    41    21    23  1387     - | 2880    853
   27 |    15    17    13    26    24    44    21     -  5734     - | 2880   5771
   28 |    16    22    17    16    31    67    31    25  1590     - | 2880    733
   29 |     9    17    15    26    32    41    30    26  1150     - | 2880    228
   30 |    12    17    10    21    22    61    20    21  2567     - | 2880   1885
   31 |    17    15    10    19    32    77    18    19  1625     - | 2880    257
   32 |    15     X    14     X    41    56    37     X  1197     - | 2326   1068
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    17     -     9     -    23     -    10    14     -     - |  288  13430
 ADIS |     -     -     8     -    15    34     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     9    12     -     -    12     -    12     -     -     - |  288   8572
 ALGO |     -    21     X     -    33     -    18    29     -     - |  288    >>>
 ALRT |     -     -    10     -    15    27     -    15     -     - |  288  13203
 AMC2 |    10     -    13    27    13    19     8    11     -     - |  288     23
 ANKR |     -     -     -     -    13    15     -    10     -     - |  288    >>>
 AREQ |    17    15    10     -    23    20     7    12     -     - |  288  13213
 ASPA |     -     -    18     -    37   193     -     -     -     - |  274   5855
 AUCK |     9     -     -     -    15    49    13     -     -     - |  288   5449
 BAKE |     -     -     7     -    14    21     -     -     -     - |  288   3719
 BJFS |    14     -     9    12    13    23    13     -     -     - |  288   5262
 BOGT |    21     -     -     -    30    24    21    12     -     - |  288  13055
 BOR1 |    14     -     -    10    20     -    11     -     -     - |  288   4260
 BRAZ |     7     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  288   9070
 BREW |     -    13     -    18     -     -    11     8     -     - |  288     35
 BRFT |    19     -     -     -    33    37     -     -     -     - |  288    155
 BRMU |    11     -    17    29    17    24     -     -     -     - |  288   3098
 BRST |    16     -    14     -     -    40     5     -     -     - |  288   3433
 BRUS |     8    12     -    12    21     -     -    10     -     - |  288   1217
 CAS1 |    30     -     -     -    52    15    56     -     -     - |  199   6566
 CCJM |     -     -    16     -    33    71    18     -     -     - |  288   1126
 CHAT |    11     -    13     -    13    22     -    21     -     - |  287   7100
 CHPI |     -     -    24     -    31    30    18    19     -     - |  288  17965
 CHUR |    11    19     9    28    14    21     9     -     -     - |  288   2787
 CNMR |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288   6004
 COCO |    15     -    21     -    37    51     -     -     -     - |  288   7310
 CONZ |    14     -    14    22    28    54    20     -     -     - |  288     26
 CRO1 |     -    27     -    23    34    31    11    19     -     - |  288    468
 CUSV |     -     -     9     -    19     -     -     -     -     - |  288   5080
 DAEJ |    10    11     -    14     -     -    10     9     -     - |  287   1015
 DAV1 |    13     -    16    26    17   174    15     -     -     - |  287   3221
 DGAR |     X     -    10     -     X     X    16    16     -     - |  288   5563
 DRAO |    10    14     -    25    18    21     6     -     -     - |  288     40
 DUBO |    16     -    15     -     9    18     7     -     -     - |  288  36061
 FAA1 |    24     -    15     -    36    42    19     -     -     - |  288   4721
 FAIR |     -    21     -     -    33    26     -     -     -     - |  288   8577
 FLIN |    11     -     -    25    15     -     6     -     -     - |  253   4143
 GLPS |     7     -     8     -    17    19     7     8     -     - |  288  14607
 GLSV |     8     -    10     -    17    43    20     -     -     - |  288   2026
 GMAS |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   5270
 GMSD |     -     -     -    21    26     -     -     -     -     - |  288    959
 GODE |    18    14     -    16    33     -    11     -     -     - |  288    197
 GODZ |     -     -    13    20     -     -     -     -     -     - |  288   3406
 GOLD |     9     -     -     -    12    23     9    10     -     - |  288  10793
 GOPE |     9     -     -     -    12    14     8    12     -     - |  288    407
 GRAS |    12     -     -    14    10     -    12     -     -     - |  288   4327
 GRAZ |     9     -     -    11    10     -    12     -     -     - |  288   5106
 GUAT |    12     -     -     X    21    44     -     -     -     - |  252   3209
 HARB |    24    26     -    31    34     -     -    44     -     - |  288   2932
 HERS |     6     -     -     9     -     -    17     -     -     - |  288     20
 HLFX |     -     7     -     -     -     -    10     8     -     - |  288 259387
 HOB2 |    17    16    24    46    23    22    12     -     -     - |  288     60
 HOFN |     -     -    17     -    29    25     7    10     -     - |  287    >>>
 HOLB |     9     -     -     -    16     -    16     -     -     - |  288   3618
 HRAO |    15     -    11    20     -    39    18     -     -     - |  288    251
 HYDE |    13     -     8    26    22    36     9     -     -     - |  288   3565
 IENG |    32    35     -     -     -     -    13     -     -     - |  275     56
 IISC |    34     -     -     -    59    76     -     -     -     - |  185  11174
 INVK |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   7056
 IRKJ |     -     -     9    18     8    60     -     -     -     - |  288    262
 IRKT |     -    13     -    13    12     -     -     -     -     - |  266    227
 JOZE |     -    33     -     -    52     -     -     -     -     - |    4   6184
 KARR |    12     -    13     -    18    27    13    18     -     - |  288   6098
 KIRU |    21    13    17     -     9     -    11     -     -     - |  288   2626
 KIT3 |     -     -    12     -    25    19    12    14     -     - |  288  10281
 KOSG |     5     -     -     -     9     -    11     -     -     - |  288   3544
 KOUC |     -     -    17    27     X    41     -     -     -     - |  288   4033
 KOUR |    23    35    12    21    19    57     6    40     -     - |  288    133
 LAMA |    10     -    10    13    10    26     7     -     -     - |  288   3023
 LHAZ |     -     -     5     -    11    20     8     -     -     - |  271    >>>
 LPGS |     -    14     -     -    23   145     9     -     -     - |  280  10959
 LROC |     -     -     -     -    10     -     -     8     -     - |  288   6643
 MAC1 |     -     -    17     -    38     -    18    19     -     - |  288   6657
 MAL2 |     -     -     9     -    22     -    11    13     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    22     -    45     -     -     -     -     - |  281    >>>
 MAR6 |     -    11     -    14     -    12    10    10     -     - |  288   2182
 MAS1 |    11    15    10    16    14    21     7    10     -     - |  288   3552
 MATE |     -    10     8     -     X    17    14     -     -     - |  235     90
 MAW1 |    11     -     -     X    19     -    12     -     -     - |  282   3728
 MCM4 |     -    30    23     -     -    19     -     -     -     - |  288   6039
 MDO1 |    18    16    10     -    22    20     6    11     -     - |  288   5699
 MDVJ |     9     -    17    18    12    15     -    10     -     - |  288     21
 MEDI |     8    17     -    23     -     -    14     -     -     - |  288    349
 MIZU |    16    24     -    15    28     -    20    25     -     - |  288    551
 MKEA |     -     -     -     -    10    17    11     7     -     - |  192  10919
 MTKA |     -     -    10     -    20    31     -     -     -     - |  288  12036
 NAIN |     -     -     -     -    10     -     -     7     -     - |  288   8606
 NANO |     7     -     6     -    13    20     6     -     -     - |  288   3345
 NICO |    15     -    10    19    15    20    10     -     -     - |  288   3470
 NKLG |     -     -     -    21    26    53     -     -     -     - |  288   4864
 NNOR |     -    21    14    34     -     -    21     -     -     - |  288    743
 NOT1 |    12     -     -    17     -    37     -     -     -     - |  288     48
 NOVM |     -     -     6     -    11   131     -     -     -     - |  283   3961
 NRC1 |    12    18    13    23    30    33    17     -     -     - |  288     37
 NRMD |    12     -     -     -    21    31    16     -     -     - |  288   4436
 NTUS |     -     -    30    49     -   109     -     -     -     - |  249   2761
 NURK |     -     -    15     -    30     -     -     -     -     - |  217    >>>
 NYA1 |     8     -     -    15    20     -     9     -     -     - |  288    375
 NYAL |     -    13     9     -    11    22     -     -     -     - |  288    375
 OHI2 |    14     -     8     -    18    21    21     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    62     -    53     -     -   119     -     -     -     - |  176  89054
 ONSA |    11    16    18    12     7    15     6    10     -     - |  288     23
 OPMT |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287     33
 OUS2 |     -     -     -    34    22     -     -    35     -     - |  288   2401
 PDEL |    17     -    17    18    10    15     9     -     -     - |  288   3352
 PERT |     -    21    17    32    17     -    16    24     -     - |  288   1398
 PIE1 |    15    20     -    22    28     -     6    13     -     - |  288     26
 PIMO |     -     -    16     -    26    36    17    18     -     - |  288   9819
 POTS |    12     -     -     -    20   151    13     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     8     -    16     -     -     -     -     - |  288   7055
 PRDS |    11    12     -    13    14     -    10     -     -     - |  288   3052
 PRE1 |    26     -     -    37     -     -     -     -     -     - |  265    762
 PTBB |     8    19     -    14     -     -    15    15     -     - |  288     22
 QAQ1 |    19    12    14     -    22    22     9    14     -     - |  288   6516
 QIKI |     -     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288   7960
 RABT |    16     -     9     -    19     -     -    10     -     - |  288   9273
 RESO |    12     -    11     -     9    27     -    15     -     - |  288   8119
 REUN |    11     -    12    31    41    33    14     -     -     - |  288   5425
 RIGA |     -     -     -    15     -     -     -    15     -     - |  288   4916
 RIOP |    24     -    10     -    30     -     -     -     -     - |  288   6971
 SALU |     -     -    15     -    32     -     -     -     -     - |  288   6883
 SANT |     -     -     -    20    26    39    31     -     -     - |  288   1620
 SASK |     -     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288   7220
 SCH2 |    13    13    21    35    14    20    14     -     -     - |  288   4136
 SCOR |     -     -     5     -    10    29     -     -     -     - |  288   5912
 SCUB |    12     -    14     -    38    25    11    16     -     - |  288  10731
 SEY1 |     -     -    17     -    49    47    23    18     -     - |  288  14737
 SFER |     -    30     -    21    33    44     -     -     -     - |  288     36
 SHAO |     8     -     -    14    15     -    12    14     -     - |  288    767
 SOFI |     -     -     -    30    38    40     -     -     -     - |  287   3782
 SPT0 |    13    14     -     -     -    17    11     -     -     - |  288     57
 STJO |    11    11     -     -    13    22     8     9     -     - |  288  17838
 STR1 |     -    25     -    31     -    25     -     -     -     - |  288   2897
 STR2 |    19     -     -    26     -     -     -     -     -     - |  272   3865
 SUTH |     9     -     X     -     -    25    10    12     -     - |  208   8030
 SUTM |    17    19     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  12218
 SUWN |    15    17     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5412
 SYDN |    27     -     -    38     -     -     -     -     -     - |  288    447
 SYOG |    12    12    17    22    11    16     8     9     -     - |  288    975
 THTI |     -    19     -     -    25    40     -    18     -     - |  288  14979
 THU3 |    11    11     -     -    17    20    13    10     -     - |  288  10025
 TIDB |     -    15     -    18    16     -    41     -     -     - |  281    577
 TLSE |    13    23     -    20    16    20    19     -     -     - |  288   4431
 TNML |     -    17     -    22     -    39     -     -     -     - |  288   3103
 TOW2 |    18     -    18    26    18    35    18     -     -     - |  288   3626
 TSKB |    11    23     -    21     -     -    16     -     -     - |  288   1142
 TUKT |     -     -     8     -     -     -     -    12     -     - |  288  12631
 TWTF |    15    23     -    24    15     -    11    14     -     - |  288     18
 ULAB |     9     -     -     -    11     -     8    11     -     - |  288   8007
 URUM |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    19    17     -    30     -     X    20     -     -     - |  288     24
 USNO |    33    45     -    35     -    33    36     -     -     - |  268     72
 USUD |    12    24     -     -     9     -    12    20     -     - |  288     25
 VILL |     -    12     9     -     -     -    13     -     -     - |  288   6799
 WAB2 |    11     -     -    12     9     -    10     -     -     - |  288     15
 WES2 |    37    29     -    32     X    69     -     -     -     - |  245  97298
 WHIT |     8    12     9     -    14    18     7     -     -     - |  288   8256
 WILL |    10    18     -     -    11     -     7    11     -     - |  288  24629
 WIND |     -     -     -     -    24    34    22    18     -     - |  288  12843
 WROC |     -     9     -    11     -    13     -     -     -     - |  287   3066
 WSRT |     8    14     -    14    11    16    10     -     -     - |  288     27
 WTZA |    11     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    490
 WTZR |    16     X    10    10    20    95     8     -     -     - |  288     36
 WUHN |     -     -     8     -    17     -    13     -     -     - |  287  14473
 XMIS |    11     -     9     -    15    37     -     -     -     - |  288   2460
 YAR2 |    12    12     -     -    18     -    14     -     -     - |  288   7958
 YEBE |     -    18     -    23     -    25     -     -     -     - |  287    577
 YELL |    11    15     -    17    17    13     8     -     -     - |  288     13
 YKRO |    12     -    14     -    28     -    17    16     -     - |  288  13244
 ZIMM |     8     -     -    15    15     -     -     -     -     - |  288   4112
 ZWE2 |     9     -     -     -    15     -    12     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    19    14    23    23    51    17    20  1847     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   DGAR  | 1611-2  0:10:00 |       -2749
cod |   DGAR  | 1611-2  0:20:00 |        3462
cod |   DGAR  | 1611-2  0:25:00 |       -2739
cod |   DGAR  | 1611-2  0:30:00 |        4794
cod |   DGAR  | 1611-2  0:35:00 |        1855
cod |   DGAR  | 1611-2  0:40:00 |        2236
esa |   SUTH  | 1611-2  0:10:00 |       -2997
esa |   SUTH  | 1611-2  0:15:00 |        2272
esa |   SUTH  | 1611-2  0:20:00 |       -1683
esa |   SUTH  | 1611-2  0:25:00 |         977
esa |   SUTH  | 1611-2  0:30:00 |       -2502
esa |   SUTH  | 1611-2  0:35:00 |        7929
esa |   ALGO  | 1611-2 18:25:00 |        4054
gfz |   ALGO  | 1611-2 18:25:00 |        5752
mit |     22  | 1611-2  7:39:00 |        -572
mit |     22  | 1611-2  8:20:30 |         518
mit |     22  | 1611-2  8:38:00 |        -583
mit |     22  | 1611-2  8:40:30 |         566
mit |     22  | 1611-2  8:51:00 |        -569
mit |     22  | 1611-2  8:55:30 |         578
mit |   DAV1  | 1611-2 13:35:00 |       -1412



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 WSRT |   288     0     0   288    9.94   | 2.00e-14  4.78e-15  1.86e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    8.97   | 2.57e-14  4.36e-15  8.17e-16 |
 HERS |   288     0     0   288    7.76   | 3.52e-14  7.12e-15  1.80e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.73   | 3.65e-14  7.92e-15  4.32e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.67   | 2.85e-14  4.76e-15  1.48e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    5.83   | 3.74e-14  6.75e-15  2.90e-15 |
 CONZ |   288     0     0   288    5.75   | 2.95e-14  8.26e-15  1.84e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    5.09   | 2.90e-14  3.99e-15  1.24e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    5.01   | 4.67e-14  5.80e-15  3.30e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.83   | 3.17e-14  6.53e-15  3.42e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.51   | 4.07e-14  9.42e-15  2.58e-15 |
 IENG |   275     0     0   274    4.16   | 3.77e-14  1.37e-14  4.24e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    4.06   | 4.15e-14  5.18e-15  1.41e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   288    3.29   | 3.25e-14  6.15e-15  1.87e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.08   | 3.94e-14  5.40e-15  1.36e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    2.57   | 3.37e-14  5.12e-15  1.57e-15 |
 SFER |   288     0     0   288    1.99   | 4.08e-14  1.40e-14  3.75e-15 |
 WTZR |   288     0     0   287    1.79   | 3.32e-14  9.76e-15  3.01e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.71   | 5.38e-14  1.26e-14  4.39e-15 |
 USNO |   268     0     0   122    1.46   | 4.78e-14  9.51e-15  2.22e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    0.75   | 8.29e-14  8.24e-15  2.48e-15 |
 NRC1 |   288     1     2    96    0.64   | 6.95e-14  1.64e-14  2.63e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.55   | 4.47e-14  2.02e-14  3.62e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    0.42   | 9.95e-14  9.06e-15  1.76e-15 |
 MATE |   235     0     0   235    0.42   | 3.44e-14  8.69e-15         - |
 WES2 |   245     0     0   238    0.41   | 4.07e-14  1.34e-14         - |
 TIDB |   281     1     0   279    0.39   | 1.03e-13  9.59e-15  5.12e-15 |
 BRFT |   288     0     0   287    0.16   | 5.94e-14  1.29e-14  1.44e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.14   | 5.39e-14  1.19e-14  1.16e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.14   | 4.46e-14  1.85e-14  1.54e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.11   | 1.01e-13  1.77e-14  3.16e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.11   | 5.61e-14  2.59e-14  2.59e-14 |
 NOVM |   283     1     0   277    0.10   | 6.51e-14  1.86e-14  1.02e-14 |
 HRAO |   288     0     0   265    0.09   | 4.12e-14  2.60e-14  1.79e-14 |
 YEBE |   287     0     0   286    0.05   | 6.22e-14  4.03e-14  6.16e-14 |
 IRKT |   266     0     0   265    0.04   | 1.13e-13  2.95e-14  1.53e-14 |
 GOPE |   288     0     0   288    0.04   | 3.00e-13  1.21e-13  3.44e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.03   | 5.17e-13  1.20e-13  4.35e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.02   | 4.04e-13  9.77e-14  6.28e-14 |
 SYDN |   288     0     0   288    0.02   | 5.37e-13  1.46e-13  4.38e-14 |
 IRKJ |   288     0     0   143    0.02   | 1.97e-13  3.89e-14  2.23e-14 |
 G06  |   288     0     1   141    0.02   | 5.19e-13  1.45e-13  6.13e-14 |
 PRE1 |   265     0     0   262    0.02   | 5.23e-13  1.34e-13  4.99e-14 |
 MEDI |   288     1     0   287    0.02   | 3.66e-14  1.33e-14  1.87e-14 |
 G16  |   288     0     1   144    0.01   | 5.36e-13  7.36e-14  4.53e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.01   | 4.61e-13  1.34e-13  1.09e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 6.26e-13  1.67e-13  9.24e-14 |
 G12  |   288     0     1   109    0.01   | 6.43e-13  7.01e-14  3.60e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.84e-13  1.21e-13  1.07e-13 |
 GMSD |   288     0     0   288    0.01   | 7.76e-13  2.32e-13  1.13e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 7.61e-13  2.26e-13  7.28e-14 |
 CCJM |   288     0     0   287    0.01   | 9.50e-13  2.67e-13  1.07e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 6.19e-13  2.18e-13  1.89e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.01   | 2.67e-13  8.10e-14  1.21e-13 |
 G32  |   282     0     0   279    0.01   | 2.46e-13  1.29e-13  1.19e-13 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.00   | 9.94e-13  3.40e-13  8.18e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.00   | 1.12e-12  3.63e-13  1.22e-13 |
 G03  |   288     0     1   227    0.00   | 1.33e-12  4.48e-13  1.28e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.26e-12  3.62e-13  1.75e-13 |
 NNOR |   288     0     0   288    0.00   | 1.22e-12  2.16e-13  7.26e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.84e-13  2.81e-13 |
 SANT |   288     0     0   288    0.00   | 1.15e-12  3.13e-13  1.46e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.54e-13  2.58e-13 |
 SHAO |   288     0     0   288    0.00   | 9.49e-14  1.05e-13  8.32e-14 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 7.73e-13  7.25e-13  2.77e-13 |
 OHI3 |   176     0     0    30    0.00   | 6.34e-13  1.69e-13         - |
 NYA1 |   288     0     3    83    0.00   | 9.02e-13  1.90e-13  2.13e-14 |
 NYAL |   288     0     3    81    0.00   | 9.03e-13  1.91e-13  2.13e-14 |
 OUS2 |   288     0     0   288    0.00   | 5.27e-13  1.38e-13  1.47e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.20e-13  2.00e-13  1.11e-13 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 7.61e-13  2.65e-13  2.73e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-14  2.70e-15  5.75e-16 |
 MKEA |   192     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   217     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   199     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAZ |   271     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SOFI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  7.99e-14  2.59e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  4.10e-13  1.86e-13 |
 G29  |   288     1     6     0    0.00   | 5.45e-13  5.88e-14  3.27e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 5.50e-13  7.08e-14  5.09e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  6.30e-13  7.07e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.83e-13  2.64e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.01e-13  6.12e-14  1.89e-14 |
 G22  |   288     1     5     0    0.00   | 6.28e-13  7.45e-14  2.07e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.27e-13  1.01e-13  1.59e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.55e-13  9.26e-14  2.27e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.50e-13  6.03e-14  1.36e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.73e-13  7.10e-14  3.36e-14 |
 G17  |   288     1     6     0    0.00   | 6.15e-13  6.79e-14  3.23e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 5.68e-13  5.85e-14  2.22e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.77e-13  6.22e-14  1.03e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 4.98e-13  5.39e-14  1.93e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.49e-13  8.19e-14  3.34e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  5.18e-13  3.32e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  6.74e-14  2.23e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 5.95e-13  8.23e-14  3.26e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.85e-13  7.01e-14  1.87e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  5.08e-13  5.39e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TUKT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   208     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR2 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SASK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SALU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIGA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QIKI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 3.84e-13  1.28e-13  2.33e-13 |
 POVE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NAIN |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MTKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.96e-13  4.40e-13  4.64e-13 |
 MANA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |     4     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GODZ |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-13  1.42e-13  2.37e-13 |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     1     1     0    0.00   | 7.82e-13  5.40e-13  1.94e-12 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CUSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CNMR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALGO |   288     1     1     0    0.00   | 2.10e-13  6.74e-13  2.00e-12 |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ADIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.16e-17  3.79e-16  2.27e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WAB2      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
