
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1629   Day: 4   MJD: 55651                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2974      6     -50     -61   2475   2475      0   4343   4343      0    0.00
 cod |   288     0  26615    190    -254    -554     29     34     27     91     79     96   11.21
 emr |   288     0  23594   1290   -1838    1039     17     21     14     79    111     52   22.52
 esa |   288     0  30175    318   -1354     526     14     15     14     94    133     72   26.61
 gfz |   288     0  30673    312     238    -303     19     22     18     89     81     92   19.11
 iga |    96     0   2974      0      54    -231    120    120      0    144    144      0    0.00
 igu |    96     0   2974     31     215   -1206   2105   2105      0   3629   3629      0    0.00
 jpl |   288     0  25973   1721     535     947     19     21     17     90     85     92   20.55
 ngs |    96     0   2974      6     -53     -64   2119   2119      0   3993   3993      0    0.00
 usn |   288     1  21344    111    -347    -579    297    329    276   6054   6042   6061    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   659   -39   -89   101    19   123   378   -30   398     - |
    3 | -4648    40    49   -47   -28   -37  5009    11 -4168    36 |
    4 | -4154   103     X   -85    62   114 -3734     X -3739   755 |
    5 |  -520    68    29  -206    37   -27 -1417   164  -346   118 |
    6 | -9297   119    20   -34    -6   -35  9057   -38 -7524   234 |
    7 |  2444   110   156  -267   -18    37   439   131  1852  -475 |
    8 |   467    63    23   -38   -37    17 -1648    30  -922   729 |
    9 |  -803   -50   -28    30    19   -41  -949     X  -995  -443 |
   10 | -3974     4    10    63   -31    40 -6944   -65 -3220   389 |
   11 |  2723    52   119  -124   -36   -29  -793    36  2930   -43 |
   12 |  -322   -68  -208   112   124   167   -99     5   -98   -64 |
   13 |  3240    39    -8    38   -64    76   -12    -3  3259    42 |
   14 |  4403    -9   -35    50    -1   -23  -148   -21  4390    -2 |
   15 |   286    16   -15  -212    77   -61  -568   210   457    70 |
   16 |  3849    -6    57   -51    12   -63   -49    -4  4097   -44 |
   17 |  1905   124   105  -258    46    -6  1622   108  1280   155 |
   18 |  3451     4    46  -203   167   -76  -863    55  3476    37 |
   19 | -1058    81  -262   166   110   -19 -1829   -75 -1145    -7 |
   20 |  3169    11    24   -50   -13  -135  -683    45  3359   -10 |
   21 |  3211    33  -126   -20   125    20   -43     2  3289  -195 |
   22 | -2844   -65  -143   115    85  -133 -2394   -36 -2274   311 |
   23 |   424    26   124   -62   -34   156   474   -37   478    47 |
   24 |  2627    63     X   -26     X    48  5524     X  1460    11 |
   25 |  1121   -80  -185    73   163    21   530     X  1197   -36 |
   26 | -1364    -7   -45     X    29   -65  1351    27 -1513   -10 |
   27 | -6767   -57   -70    42    51   -71 -3844     X -7382  -367 |
   28 |  8138     7    36    30    -7   108  7203   -75  8321   154 |
   29 |   419   -85   101  -231    98   -79  -987   144  -104    35 |
   30 | -1362     6   186  -171   -28   -61 -1598    41 -1961   -31 |
   31 |  -901    10    10  -168    86    12   158   121  -839    65 |
   32 | -4982    74    61    31   -81    19  -131   -72 -4538    95 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     2     4     -     -    -7     -     - |
 ADIS |     -     -     -    36   -50     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -     -   -24     -     -     -     -    26     -   -28 |
 ALIC |     -    73     -    95  -170     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -  -164     -     -    96     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -28     -    76     -     -     -   -83     -   -36 |
 AREQ |     -  -186    -8    59    89     -     -   -55     -     - |
 ARTU |     -     7     -   -18   -54     -     -    70     -     - |
 ASPA |     -   216     -    10  -279     -     -   129     -     - |
 AUCK |     -  -118     -    69     -     -     -   -25     - -2099 |
 BAKE |     -     -     -     4    47     -     -   -49     -     - |
 BDOS |     -     -     -     -   -41     -     -    39     -     - |
 BJFS |     -     8     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    66  -207     -     -   124     -     - |
 BRMU |     -  -117     -    56    -7     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   -87     -    36     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -  -143   -21     -    76     -     -    30     -   -33 |
 CAS1 |     -    85     -    67    62     -     -  -186     -    61 |
 CEDU |     -    97     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    -7     -     -     -     9     -     - |
 CHAT |     -    15     -    -6     -     -     -     -     -  -596 |
 CHPI |     -     -     -    22     -     -     -   -28     -   -61 |
 CHUR |     -   119   -36   -20     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    69     -     -   -41     -     -     -     -   370 |
 CONT |     -     -    59     -     -     -     -   -65     -     - |
 CONZ |     -     -     -   115  -160     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -116   -12    30    53     -     -   -12     -  -108 |
 DAEJ |     -    24    38   -33     -     -     -   -13     -    82 |
 DARW |     -     -   -38   118  -106     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    33     -   -13    -3     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -     -    42     -   -49     -     -     -     -   -81 |
 DUBO |     -     -     -   -19    27     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -    12     -   140  -205     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    -3     -     -     -     -     4     -     - |
 FLIN |     -     -     -   267     -     -     -  -346     -     - |
 GLSV |     -     -     -   -36   -12     -     -    57     -     - |
 GRAZ |     -   154     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   108     X   -61    22     -     -     X     -     - |
 HOB2 |     -   134   -38   -70    65     -     -     -     -  -156 |
 HOFN |     -     -     -     -     8     -     -    -7     -   -28 |
 IENG |     -  -103    51     -     -     -     -     -     -   -19 |
 IISC |     -     -     -    76  -112     -     -     2     -     - |
 IQAL |     -     -     -    62     -     -     -   -80     -     - |
 ISPA |     -     -     -   -66    92     -     -     -     -   512 |
 KERG |     -     -   114   -69   -39     -     -     -     -   227 |
 KIRU |     -   -40   -52    -7    94     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -107     -     -   100     -   277 |
 KOKB |     -     -    34     -     -     -     -   -37     -  -181 |
 KOUR |     -     -    46   110  -199     -     -    -9     -   130 |
 LAMA |     -   -32     -     -    19     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -85   -27     -    37     -     -    41     -   218 |
 MAC1 |     -     -     -   -70   106     -     -   -11     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    16   -22     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -13    11     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    11    62    67   -62     -     -  -103     -    39 |
 MATE |     -     -   -24    43   -39     -     -     7     -    74 |
 MAW1 |     -    64     -    13    63     -     -  -110     -     - |
 MCM4 |     -     -    20     -     -     -     -   -22     -   -39 |
 MDO1 |     -     -   -70   -73   -86     -     -   252     -   -51 |
 MIZU |     -    -9     5     -     -     -     -     -     -    -7 |
 MOBS |     -     -     -    51     -     -     -   -66     -     - |
 NANO |     -    -6     -     -     3     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -65     -     -    32     -     -     7     -     - |
 NNOR |     -     -   -86    73     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -   100     -  -118     -     -     -     -  -183 |
 NRMD |     -   -89     -    37     -     -     -     -     -   -57 |
 NTUS |     -     -     -    19   -27     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -94   131     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    32     -   -13     -     -     -     -     -   154 |
 OHI2 |     -     -     -     -   173     -     -  -161     -     - |
 ONSA |     -     -     4   -36    46     -     -     -     -   -22 |
 PALM |     -     -     -   -15    21     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -49     -    22    29     -     -   -27     -     - |
 PERT |     -   -52   -56    25    51     -     -    10     -  -112 |
 PETS |     -     -     -    41   -10     -     -   -44     -     - |
 PICL |     -     -     -    71     -     -     -   -91     -     - |
 PIE1 |     -    71     4     -   -47     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -     -    77     -     -   -71     -     - |
 POTS |     -    84     -  -112   106     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -117    73    33     -     -     -   -59     -   -83 |
 PTBB |     -   -49    24     -     -     -     -     -     -    -1 |
 QAQ1 |     -     -    -6   -72     -     -     -   100     -     - |
 RESO |     -   -24     -     -    14     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    84     -    16   -72     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -     3    -4     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -59    29     -     -     -     -     -     -   363 |
 STJO |     -    29   -16    10   -35     -     -    22     -   145 |
 SUTM |     -     -    31     -     -     -     -   -34     -     - |
 SVTL |     -     -     -    12     -     -     -   -16     -     - |
 SYDN |     -    24     -     -     -     -     -   -13     -  -556 |
 SYOG |     -   138   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -143   -66     -   119     -     -    40     -  -137 |
 TIDB |     -     -    19     -   -22     -     -     -     -   139 |
 TIXI |     -   -24     -    46   -48     -     -    -1     -     - |
 TLSE |     -   -87   -18    53     -     -     -    -1     -     - |
 TOW2 |     -     7     -   137    -7     -     -  -175     -     - |
 TSKB |     -   -97   -20    51     9     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -67    33     -     -     -     -     -     -  -243 |
 UCLU |     -    67     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -    15    26     -     -   -44     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -  -140     -     -   130     -     - |
 URUM |     -     -     -   -17   -38     -     -    57     -    29 |
 USN3 |     -     5    -3     -     -     -     -     -     -    85 |
 USNO |     -    28   -14     -     -     -     -     -     -   477 |
 VILL |     -     -   -78    66     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -64    28    35     -     -     -     -   108 |
 WHIT |     -    38   -15   -17   -48     -     -    63     -  -118 |
 WILL |     -   -43    22     -     -     -     -     -     -  -227 |
 WIND |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -25    42     -   -35     -     -     -     -   -35 |
 WTZR |     -     9     X     -    -5     -     -     -     -   172 |
 XMIS |     -     -     -    65   -90     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -24    -2   -37     -     -     -    64     -   -18 |
 YAR2 |     -     -    54     -   -64     -     -     -     -   246 |
 YELL |     -  -184   -19    57   181     -     -  -121     -     - |
 YSSK |     -     7     -   -50     8     -     -    53     -     - |
 ZECK |     -     -     -   -39   -19     -     -    68     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   820    40    15    16    16    56   478    31   529     - |  288    266
    3 |  1657    20    18    15    30    83  2785    32  2082   211 |  288   1863
    4 |  2338    41     X    19    20    70   752     X  2348   664 |  286    890
    5 |   311    53    15     8    18    71   521    17   394   219 |  288    230
    6 |  4289    23    17    13    27    92  5232    21  3056   253 |  288   2664
    7 |  2178    22    20    17    16   137   386    15  2079   660 |  288    407
    8 |  4599    32    29    27    35   145  3079    45  3919   401 |  287   2399
    9 |  5720    32    57    26    37    99  3613     X  5579   508 |  288   2963
   10 |  2342    51    17    14    12    66  4294    12  1776   398 |  288   1655
   11 |   643    23    16    17    26    82   494    19   529   182 |  288    407
   12 |   593    32    16     9    15   140   253    18   575   263 |  288    317
   13 |   605    29    21    14    20   184   455    16   666   222 |  288    238
   14 |   551    25    16    11    13    76   513    17   485   225 |  288    172
   15 |   344    40    20     8    21    58   420    16   347   301 |  288    205
   16 |   517    32    20    18    16    66   400    25   433   187 |  288    312
   17 |  1242    37    17    17    31    63   755    25  1181   242 |  288    224
   18 |   433    26    17    18    25    81   462    19   403   260 |  288    317
   19 |   501    33    17    16    18    64   770    18   583   321 |  288    298
   20 |   374    35    25    14    14   118   516    10   466   275 |  288    269
   21 |   580    43    24    17    22    89   542    17   517   289 |  288    446
   22 |   950    28    18    10    18   102  1079    26  1284   309 |  288    231
   23 |   505    32    18    15    16   155   282    14   423   301 |  288    271
   24 |  4549    29     X    12     X    92  4032     X  4041   257 |  284   3190
   25 |   401    40    13    12    12   111   786     X   418   256 |  288    171
   26 |   891    46    20     X    34   354   459    26  1320   238 |  288    768
   27 |  7135    40    37    23    33    83  4835     X  4657   424 |  287   4212
   28 |  3723    39    16    13    17   153  3603    19  3481   236 |  288    580
   29 |  1342    35    13     9    17   146   528    12  1203   260 |  288    233
   30 |  2829    33    27    25    20    96  3291    28  2632   276 |  288   2473
   31 |  1141    37    16    11    10    73   277    14  1044   491 |  288    536
   32 |  1023    26    24     8    14   133   709    21  1081   231 |  288    753
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    11    17     -     -    23     -     - |  288  24941
 ADIS |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  156    >>>
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    17     -    85 |  288   8176
 ALIC |     -    28     -    12     8     -     -     -     -     - |  288   8424
 ALRT |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  218   5967
 AMC2 |     -    13     -    10     -     -     -    15     -   117 |  288     32
 AREQ |     -    24    20    12    31     -     -    14     -     - |  288  20945
 ARTU |     -    17     -    10     9     -     -    11     -     - |  288  13249
 ASPA |     -    23     -    17    20     -     -    23     -     - |  288   9120
 AUCK |     -    42     -    19     -     -     -    17     -   524 |  288   6621
 BAKE |     -     -     -     8     7     -     -    10     -     - |  288   3220
 BDOS |     -     -     -     -    23     -     -    22     -     - |  288   3651
 BJFS |     -    21     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6180
 BOGT |     -     -     -    26    38     -     -    19     -     - |  286  23317
 BRMU |     -    33     -    38    40     -     -     -     -     - |  288   3698
 BRST |     -    16     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3716
 BRUS |     -    24    26     -    20     -     -    19     -    92 |  288   1357
 CAS1 |     -    24     -    35    20     -     -    59     -   393 |  286   3798
 CEDU |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    520
 CHAN |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  276   8543
 CHAT |     -    23     -    10     -     -     -     -     -   509 |  263   8582
 CHPI |     -     -     -    12     -     -     -    16     -   340 |  288  21756
 CHUR |     -    17     9     5     -     -     -     -     -     - |  288   6370
 COCO |     -    25     -     -    15     -     -     -     -   310 |  288  15260
 CONT |     -     -    18     -     -     -     -    19     -     - |  283    105
 CONZ |     -     -     -    18    25     -     -     -     -     - |  276     48
 CRO1 |     -    25    12    14    19     -     -     8     -   136 |  288     54
 DAEJ |     -    39     9    13     -     -     -    10     -   151 |  288   1239
 DARW |     -     -    16    11    16     -     -     -     -     - |  288   4378
 DAV1 |     -    55     -    37    29     -     -     -     -     - |  282   3528
 DRAO |     -     -     9     -    11     -     -     -     -   207 |  288   8953
 DUBO |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     - |  288  59003
 FAA1 |     -    40     -    15    26     -     -     -     -     - |  288   9944
 FAIR |     -     -    10     -     -     -     -    11     -     - |  288   9019
 FLIN |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   3660
 GLSV |     -     -     -     7     9     -     -     8     -     - |  288   1489
 GRAZ |     -    24     -    10     -     -     -     -     -     - |  265   5889
 HARB |     -    45     X    15    17     -     -     X     -     - |  288   1700
 HOB2 |     -    26    15    14    19     -     -     -     -   320 |  288     40
 HOFN |     -     -     -     -    14     -     -    13     -    75 |  287    >>>
 IENG |     -    24    12     -     -     -     -     -     -    90 |  288    339
 IISC |     -     -     -    13    29     -     -    23     -     - |  288  24172
 IQAL |     -     -     -    29     -     -     -    37     -     - |  288   9914
 ISPA |     -     -     -    18    25     -     -     -     -   528 |  263  21225
 KERG |     -     -    13    12    19     -     -     -     -   352 |  288  18669
 KIRU |     -    10     7    10     8     -     -     -     -     - |  288   3144
 KIT3 |     -     -     -     -    13     -     -    12     -   229 |  288   9738
 KOKB |     -     -    13     -     -     -     -    14     -   210 |  288    142
 KOUR |     -     -    15    18    17     -     -    13     -   128 |  288    200
 LAMA |     -    24     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2395
 LPGS |     -    29    17     -    22     -     -    12     -   402 |  288  13749
 MAC1 |     -     -     -     8     9     -     -    11     -     - |  288   9813
 MAL2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  288   2218
 MAS1 |     -    15    13    10     9     -     -     8     -   221 |  288   4979
 MATE |     -     -     9     7    13     -     -    10     -   176 |  288     93
 MAW1 |     -    50     -    27    24     -     -    22     -     - |  288   3926
 MCM4 |     -     -    15     -     -     -     -    17     -   622 |  266   8034
 MDO1 |     -     -    12     8     9     -     -     9     -   605 |  288  12584
 MIZU |     -    11     6     -     -     -     -     -     -   128 |  288    564
 MOBS |     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   3393
 NANO |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3377
 NICO |     -    46     -     -    65     -     -    37     -     - |  288   4640
 NNOR |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 NRC1 |     -     -     6     -     7     -     -     -     -   116 |  288     38
 NRMD |     -    31     -    13     -     -     -     -     -   305 |  203   6465
 NTUS |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  288   3454
 NURK |     -     -     -    12    17     -     -     -     -     - |  233    >>>
 NYA1 |     -    18     -     7     -     -     -     -     -    81 |  288    484
 OHI2 |     -     -     -     -    15     -     -    14     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -     8     8    11     -     -     -     -    83 |  288     15
 PALM |     -     -     -    19    27     -     -     -     -     - |  288   5138
 PDEL |     -    15     -    12    16     -     -    14     -     - |  288   3338
 PERT |     -    39    19    12    10     -     -    20     -   361 |  288   2471
 PETS |     -     -     -    12    13     -     -    10     -     - |  288   8814
 PICL |     -     -     -     5     -     -     -     7     -     - |  192   8749
 PIE1 |     -    26    15     -    13     -     -     -     -     - |  288     34
 PIMO |     -     -     -     -    20     -     -    19     -     - |  288  15089
 POTS |     -    20     -     9    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    15    15     9     -     -     -    10     -    82 |  288   9534
 PTBB |     -    10     5     -     -     -     -     -     -    87 |  288     42
 QAQ1 |     -     -    12     8     -     -     -    16     -     - |  288   6884
 RESO |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   8305
 REUN |     -    25     -    12    19     -     -     -     -     - |  288   7428
 REYK |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  275    >>>
 SPT0 |     -    16     8     -     -     -     -     -     -   394 |  239     29
 STJO |     -    27     9     6    13     -     -     8     -    87 |  288 102116
 SUTM |     -     -    15     -     -     -     -    16     -     - |  288  11891
 SVTL |     -     -     -    10     -     -     -    13     -     - |  288     26
 SYDN |     -    21     -     -     -     -     -    11     -   258 |  287    595
 SYOG |     -    18     9     -     -     -     -     -     -     - |  182    580
 THU3 |     -    20    16     -     8     -     -    19     -   127 |  288   7312
 TIDB |     -     -     9     -    11     -     -     -     -   366 |  288   9940
 TIXI |     -    29     -    12     9     -     -    10     -     - |  288   5931
 TLSE |     -    26    13    10     -     -     -     9     -     - |  288   7296
 TOW2 |     -    44     -    12    16     -     -    29     -     - |  288   3686
 TSKB |     -    34    16    11    14     -     -     -     -     - |  288   1823
 TWTF |     -    28    14     -     -     -     -     -     -   129 |  288     52
 UCLU |     -    24     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4641
 ULAB |     -     -     -     8     8     -     -     8     -     - |  287   9417
 UNSA |     -     -     -     -    28     -     -    26     -     - |  264    >>>
 URUM |     -     -     -     8     8     -     -    10     -   221 |  288    >>>
 USN3 |     -    15     7     -     -     -     -     -     -   120 |  288     20
 USNO |     -    18     9     -     -     -     -     -     -   305 |  252     49
 VILL |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     - |  288  11621
 WES2 |     -     -    21    14    11     -     -     -     -    98 |  288     56
 WHIT |     -    20    16     7     8     -     -    10     -   143 |  288   5949
 WILL |     -    30    15     -     -     -     -     -     -   209 |  267  21018
 WIND |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    35    12     -    12     -     -     -     -   382 |  288     18
 WTZR |     -    18     X     -    11     -     -     -     -   187 |  288     86
 XMIS |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288   3028
 YAKT |     -    50    42    34     -     -     -    28     -   176 |  288   9262
 YAR2 |     -     -    12     -    14     -     -     -     -   384 |  288  12305
 YELL |     -    13     9     6     8     -     -     9     -     - |  288     27
 YSSK |     -    15     -    15    11     -     -    11     -     - |  287  10710
 ZECK |     -     -     -    10    12     -     -     8     -     - |  288  16870
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2476    30    18    15    19   121  2106    19  2119   298 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |     26  | 1629-4 14:20:00 |       -1415



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     1     0   287   12.41   | 2.74e-14  3.90e-15  2.21e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288   12.22   | 3.71e-14  5.55e-15  1.93e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288   10.58   | 5.30e-14  6.50e-15  2.30e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288   10.25   | 3.15e-14  6.87e-15  1.14e-15 |
 SVTL |   288     1     0   287    9.84   | 2.26e-14  4.89e-15  2.30e-15 |
 CONZ |   276     0     0   276    8.90   | 3.53e-14  1.60e-14  3.82e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.76   | 2.88e-14  7.74e-15  2.29e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    4.11   | 8.05e-14  9.57e-15  3.07e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.64   | 4.57e-14  1.51e-14  7.45e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.23   | 3.37e-14  8.91e-15  3.35e-15 |
 SPT0 |   239     0     0    92    2.90   | 4.09e-14  7.69e-15         - |
 NRC1 |   288     0     0   143    2.86   | 5.44e-14  8.59e-15  3.43e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   143    2.78   | 3.73e-14  6.03e-15  2.34e-15 |
 PTBB |   288     0     0   143    2.38   | 4.65e-14  1.03e-14  3.54e-15 |
 USNO |   252     0     0   105    1.93   | 4.33e-14  6.31e-15         - |
 MATE |   288     0     0   288    1.79   | 3.05e-14  6.50e-15  1.11e-14 |
 TWTF |   288     0     0   143    1.76   | 4.18e-14  7.64e-15  3.89e-15 |
 WES2 |   288     0     0   143    0.98   | 3.14e-14  6.03e-15  5.92e-15 |
 CONT |   283     0     0   143    0.69   | 6.07e-14  3.26e-14  5.46e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.56   | 5.70e-14  3.49e-14  1.59e-14 |
 KOKB |   288     0     0   143    0.37   | 9.19e-14  1.10e-14  1.05e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.31   | 5.93e-14  2.62e-14  9.13e-15 |
 IENG |   288     0     0   143    0.23   | 3.99e-14  2.03e-14  3.04e-14 |
 CEDU |   288     1     0   287    0.23   | 2.21e-13  5.64e-14  1.57e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 4.43e-13  1.19e-13  9.30e-14 |
 SYDN |   287     0     0   286    0.05   | 4.91e-13  1.44e-13  4.85e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.51e-13  1.65e-13  1.56e-13 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.18e-13  8.18e-14  9.58e-14 |
 SYOG |   182     0     0   182    0.02   | 6.28e-13  1.97e-13         - |
 MIZU |   288     0     0   143    0.02   | 4.21e-13  1.53e-13  4.25e-14 |
 G04  |   286     0     0   284    0.02   | 4.90e-13  1.59e-13  1.13e-13 |
 DAEJ |   288     0     0   288    0.02   | 9.13e-13  2.67e-13  7.99e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  2.72e-13  1.15e-13 |
 BRUS |   288     0     0   288    0.01   | 1.16e-12  3.57e-13  1.53e-13 |
 HARB |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.25e-13  1.41e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.64e-13  1.82e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-13  2.18e-13  2.75e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.44e-12  3.88e-13  1.99e-13 |
 NYA1 |   288     0     3    50    0.00   | 1.05e-12  2.61e-13  3.89e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.00   | 8.56e-13  4.02e-13  3.95e-13 |
 MAR6 |   288     0     1    64    0.00   | 2.48e-13  7.92e-14  1.38e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-14  2.75e-15  6.37e-16 |
 ADIS |   156     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PICL |   192     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NURK |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRMD |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 5.71e-13  6.84e-14  4.14e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.19e-13  3.16e-13 |
 G29  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.06e-14  2.22e-14 |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 6.63e-13  8.40e-14  4.06e-14 |
 G27  |   287     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  6.18e-13  5.19e-13 |
 G24  |   284     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  6.01e-13  4.01e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.60e-13  6.70e-14  2.19e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.27e-13  6.50e-14  2.04e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.76e-13  3.97e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 8.82e-13  9.46e-14  2.99e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.46e-13  6.79e-14  3.17e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.51e-13  6.49e-14  3.57e-14 |
 G17  |   288     2     6     0    0.00   | 6.20e-13  8.11e-14  3.12e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.70e-13  7.18e-14  3.67e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.84e-13  6.27e-14  1.85e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.58e-13  5.79e-14  1.28e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 9.13e-13  1.07e-13  2.14e-14 |
 G12  |   288     0     6     0    0.00   | 5.66e-13  5.42e-14  2.27e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.03e-13  6.63e-14  5.43e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  6.23e-13  2.12e-13 |
 G08  |   287     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.34e-13  2.96e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.02e-13  6.63e-14  2.67e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  6.36e-14  2.33e-14 |
 G02  |   288     1     6     0    0.00   | 6.08e-13  8.96e-14  2.55e-14 |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WIND |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  8.63e-13  3.59e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UCLU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIDB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   | 6.01e-13  6.58e-13  5.81e-13 |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PALM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   283     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MOBS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   266     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 4.09e-13  4.85e-13  5.02e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   | 6.91e-13  8.12e-13  3.72e-13 |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IQAL |   288     0     0     0    0.00   | 4.76e-13  9.81e-13  7.87e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAN |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRST |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BDOS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   218     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.92e-17  3.50e-16  2.10e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     SVTL      YELL      ONSA |
------------------------------------------+------------------------------+
