
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1633   Day: 1   MJD: 55676                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116993     16   -1189     668     17     17     16     78     71     97   19.01
 emr |  2880     0 105208   3425    -269    -448     16     17     14    104    107     83   20.92
 esa |  2880     0 114307   3233   -2077    1371     13     13     14    117    125     87   22.69
 mit |  2880     0 108814   6506    -750     772     18     17     22    138    142    115   15.39
 gfz |   288     0  46821   1593    -475     686     22     23     22    128     97    134   10.59
 grg |   288     0  34783    773    -620     597     37     51     30    228    222    230    0.00
 igr |   288     0  39782    780     945    -992     16     23     14     94     75     99    0.00
 jpl |   288     0  28418   2306     664    -409     19     22     18    343    154    389   11.40
 ngs |    96     0   2971     17  355228 -999999   2127   2127      0   3685   3685      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |   -14   -12    82   -85   -52   206   -12    27  -978     - |
    3 |     3   -30    24     X    11  -104    78     X -2284     - |
    4 |    54   -34    31   -77    79  -118    -1    50 -1213     - |
    5 |    53    40   -92    -6    38  -108    -2   258  -591     - |
    6 |    31    -3    93  -179   113    -3   -13   -25 -7412     - |
    7 |   -45   137  -103     6   120  -159   -30   126   549     - |
    8 |   -41     X    58   -35     X    24   -75     X -1410     - |
    9 |  -107   -18   105     X     X  -256    59     X  1091     - |
   10 |  -112    96   131  -181   -12   182    16   -42   803     - |
   11 |   -34   171  -148    39  -102   -42   -58   -62  3736     - |
   12 |    20  -159   -22   235  -108   -61   -17   -52  -613     - |
   13 |    48    44   -15   -84    21    41   -53  -185  3103     - |
   14 |   -21   -92    49    86   -50   239   -14   -36  3960     - |
   15 |    17    22   -23   -16   -11  -449   119     X   672     - |
   16 |    91   -47   -60    42   -19   250   -18   -29  3804     - |
   17 |    27    75  -252   230    19  -521   -58    84   583     - |
   18 |    63   145  -236    81   -80     0   -23   -13  3572     - |
   19 |   108  -253    46   164  -145   428   -19  -161  -854     - |
   20 |    22   -39    61   -67     4    74   -15    24  5234     - |
   21 |    58    60  -107     0   -83  -161    59   131  4524     - |
   22 |    39  -167   222  -163   -52   367   120   258 -1376     - |
   23 |   -63   177  -206   173  -139   278  -145  -296  1059     - |
   24 |    -6    82     X  -111    91  -136    98     X -5021     - |
   25 |  -128     1   186  -126   133   -12   114     X  1041     - |
   26 |  -132    54    90   -61   172  -223   -31    87 -4248     - |
   27 |   -75   -44   179  -119     X   -55    49     X -1267     - |
   28 |   -83    54    96  -114    16   105    22    -5  2495     - |
   29 |    73    -2  -135   103   -24  -345    35   132   247     - |
   30 |    98   -26   -21   -64    81   165   -12    60 -5085     - |
   31 |    70  -223  -138   435   -40   102   -84  -156  -588     - |
   32 |   -16   -14   110  -111    22   217   -56  -196 -3632     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |    -4    31     -     -   -54     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -37    15    35   -15   -16     -   100     -     -     - |
 AMC2 |   -59     -    53    16   -30   150   115     -     -     - |
 AREQ |  -130   -43   -14     -   -17    27    22   338     -     - |
 ASPA |     -     -  -210     -   -34  -561    47   451     -     - |
 AUCK |  -106     -   -67   -79   -43   566    57   457     -     - |
 BAKE |     -     -    42     -   -90  -167    20     -     -     - |
 BAKO |    59     -     -   -81    12     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -    46     -   -98     -    38     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -95     -     -     -   -62   190     -     - |
 BJFS |   -47     -    35     -     9   333    66     -     -     - |
 BOGT |   -13     -     -     -    24   -58   160     -     -     - |
 BOR1 |   438     -     -  -306  -338     -  -266     -     -     - |
 BRAZ |    58     -   -38     -   -21     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -12     -    17     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |    32     -     -     -   -57    86   201     -     -     - |
 BRMU |   -64     -    21  -203  -111    95    35   442     -     - |
 BRUS |  -100     8     -   -92  -170     -    32   436     -     - |
 CAS1 |   -27     -    36  -217   -55   124    83   317     -     - |
 CEDU |   -97     -     -   -26  -172  -139   -37   358     -     - |
 CHAT |     -     -  -156     -   -99  -230    53   400     -     - |
 CHPI |     -     -   -36     -  -353    16    71   399     -     - |
 CHUR |   -48   -59     -   -94  -169  -346    50   468     -     - |
 COCO |  -101     -   -65     -  -225     7   -44   485     -     - |
 CONZ |     -     -  -147     -  -211     -    40   490     -     - |
 CRO1 |     -   -32   -13   -98  -204   205    43   407     -     - |
 DAEJ |  -100   -87     -    -2  -132     -    57   454     -     - |
 DAV1 |    41     -   -32     -    -4   104    90     -     -     - |
 DGAR |     -     -     5     -   -12  -100     -     -     -     - |
 DRAO |    43    17     -     -  -110  -189    44     -     -     - |
 DUBO |     -     -   -43     -  -233    44    -4   302     -     - |
 FAA1 |     -     -   133     -  -284 -1023    98     -     -     - |
 FAIR |   -33    52     -     -   -42   -11   157     -     -     - |
 FLIN |    20     -     -    44   -99     -   134     -     -     - |
 GLSV |   -23     -  -149     -  -129  -293    36   457     -     - |
 GMAS |     -    34     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 GODE |    44     9     -   -52   -21     -     -     -     -     - |
 GOLD |  -106     -     -     -  -111    79     0   280     -     - |
 GRAS |   -59     -    55     -    -6     -     -     -     -     - |
 GRAZ |    85     -     -  -149    62     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -  -107     -     X     -     -   214     -     - |
 HERS |   214     -  -253   109     -     -   357     -     -     - |
 HNPT |   -10     -     -     -    18    82     -     -     -     - |
 HOB2 |    19   -23   -78  -188   -23   -47    70   443     -     - |
 HOFN |     -     -  -131     -  -162    -8   -94   411     -     - |
 HOLB |     -     -     -     -  -286     -  -131   266     -     - |
 HOLM |   -40     -   -50     -  -220    13     -   371     -     - |
 HRAO |    53     -   -45     X     -    68     -     -     -     - |
 HYDE |   -63     -    77   -13   -39   104    76     -     -     - |
 IENG |    20    65     -  -112     -     -    88     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -  -218  -175  -100   202     -     - |
 INVK |   -35     -     -     -    62     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -  -159     -     -     -   -41   316     -     - |
 IRKJ |     -     -     3     9   -20   153     -     -     -     - |
 ISPA |   -65     -   -92     -  -104  -402    45   388     -     - |
 JOZ2 |    90     -     -  -112     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -35     -     -    69     -     -     -     -     - |
 KARR |   -55     -   -49     -  -183    12   -50   360     -     - |
 KELY |     -     -     0     -     1     -    26     -     -     - |
 KERG |     -     3   -12     -    18   -12    34     -     -     - |
 KIRU |     -    -5    47     -   -93     -   109     -     -     - |
 KIT3 |     -     -  -163     -  -144  -476    78   458     -     - |
 KOKB |   -89   -67     -    -7     -   -20   -16   279     -     - |
 KOUC |     -     -   -12     -    26  -145     -     -     -     - |
 KOUR |   -65   -34    20    11  -331  -141    20   423     -     - |
 KUUJ |     -     -  -152     -     -     -     -   303     -     - |
 LAMA |     6     -     -    -8     1  -123    86     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    17     -   -36  -241    23     -     -     - |
 LPGS |     -  -112     -     -   -81  -362   -20   281     -     - |
 MAC1 |     -     -    40    19  -113     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -   -60     -  -264     -   -23   365     -     - |
 MANA |     -     -    14     -   -30     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -84     -  -263     -   281   -46   540     -     - |
 MAS1 |   -85   -81    47   -79   -56   150    52   356     -     - |
 MATE |     -  -106   -12  -107   -86   193    56   443     -     - |
 MAW1 |    53     -   -22     X   -49    78   139     X     -     - |
 MCIL |     -     -    30     -   -64   318     -     -     -     - |
 MCM4 |     -   -16    15     -     -     0     -     -     -     - |
 MDO1 |  -155   -56    17     -  -157   357    56   570     -     - |
 MDVJ |   183     -  -132   -35     X    29     -     -     -     - |
 MEDI |     -    92     -  -125     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    13   -16     -     -     9     -    52     -     -     - |
 MOBS |   -14     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    11     -   -25    32     -     -     -     - |
 NANO |   -19     -    35     -   -40    33    71     -     -     - |
 NICO |  -161     -    52  -139   -76    90     -   423     -     - |
 NIST |  -223     -     -     -     -     -     -   372     -     - |
 NNOR |     -   -40   151  -169     -     -   126     -     -     - |
 NOVM |     -     -    42     -   -90     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    -2    35    34   -55   -59     X    26     -     -     - |
 NRIL |   -59     -   -59   -13  -121    66    13   347     -     - |
 NRMD |   -45     -     -     -    80   103   108     -     -     - |
 NTUS |    -3     -    47   -50   -24  -420    65     -     -     - |
 NURK |     -     -  -153     -  -129     -   -13   423     -     - |
 NYA1 |    29     -     -   -33    -3     -   201     -     -     - |
 NYAL |     -  -325   216     -   -52   102     -   214     -     - |
 OHI2 |     -     -   -94     -  -158  -288   -13   334     -     - |
 OHI3 |   -26     -    22     -     -   197     -     -     -     - |
 ONSA |   -49   103     9   -59   -51    41    62     -     -     - |
 OPMT |   -26     -     -     -    46     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    51   -74   136     X     -     -     - |
 PDEL |   -26     -   -40  -186  -135   -14   109   504     -     - |
 PERT |     -   -64   -60  -266    82     -   100   513     -     - |
 PETS |     -     -     -     -  -311     -   -82   289     -     - |
 PIE1 |   -29    36     -    20   -48     -    49     -     -     - |
 POVE |     -     -   -87     -   -95     -     -   262     -     - |
 PRDS |  -230     4     -     -   -74     -    79   446     -     - |
 PTBB |   130    18     -  -184     -     -    62     -     -     - |
 QAQ1 |  -109     1   -32     -  -147    83    75   380     -     - |
 RABT |     -     -  -124     -  -167     -    24   393     -     - |
 RAMO |     -     -    54     -  -115   128     -     -     -     - |
 RCMN |   -12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -   -71     -   153     -     -     -     -     - |
 RESO |   -14     -    38     -   -56  -261    81     -     -     - |
 REUN |   -97     -   -77     -   -80    85   -29   388     -     - |
 REYK |     -     -    27     -   -58     7    72     -     -     - |
 RIOP |   -86     -   -58     -   -86     -     -   340     -     - |
 SALU |     -     -  -193     -   -29     -     -   411     -     - |
 SANT |   -64     -     -   100   -30   208     -     -     -     - |
 SCUB |    51     -    12     -  -122  -213   212     -     -     - |
 SFER |     -   122     -  -100   -96   136     -     -     -     - |
 SHAO |     4     -     -    57   -91     -   230     -     -     - |
 SOFI |    58     -     -   -76     7   258     -     -     -     - |
 SPT0 |   -66    87     -   -37     -   123   115     -     -     - |
 STJO |     -   -99     -     -  -161  -354    -8   330     -     - |
 STR1 |     -    79   -20   -78     -  -141     -     -     -     - |
 SUTM |  -123   113     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -  -151     -     -   299     -     -     -     -     - |
 SYDN |  -192     -     -   -92     -     -   106   444     -     - |
 SYOG |   -27    -5   131  -200    67    23   104     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -  -245  -252     -   227     -     - |
 THU3 |  -131   -42     -     -  -110   -31    64   399     -     - |
 TIDB |     -    34     -     -   -68     -    61     -     -     - |
 TIXI |   -75     -    63  -236   -91    -6    77   402     -     - |
 TLSE |   -43     -     -    -2    81    93   241     -     -     - |
 TOW2 |   -49     -     5  -180  -104   168    80   411     -     - |
 TSKB |  -113    16     -    58    87     -   162     -     -     - |
 TWTF |   -68  -150     -    18   -61     -    -9   421     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -  -405     -  -148   376     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -  -327  -125   -36   304     -     - |
 URUM |     -     -    15     -   -31   206    51     -     -     - |
 USN3 |    23     1     -   -29     -  -124    86     -     -     - |
 USNO |   -46    43     -    -1     -  -256    74     -     -     - |
 USUD |     -    25     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 VILL |     8    86   -86     -     -     -    49     -     -     - |
 WAB2 |    35     -     -  -133   130     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -48  -123    11     -   -92  -308    81   370     -     - |
 WILL |   -74    93     -     -   -50     -   115     -     -     - |
 WIND |   -81     -     -     -   145   -42   164     -     -     - |
 WROC |   -32   127     -  -133     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    48    -6     -   -68    25  -158    59     -     -     - |
 WTZA |    38     -     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    30     -     -     -   -54   159    91     -     -     - |
 WUHN |     -     -    22     -   -47     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -    33     -   -70    71    88     -     -     - |
 YAKT |  -120   -84    46     X  -175     -    82   429     -     - |
 YAR2 |     -    65     -     -  -127     -    28     -     -     - |
 YELL |  -193    10     -   -45    61  -189    91   306     -     - |
 YSSK |  -157     -   -16     -   -72     -    22   361     -     - |
 ZECK |  -167     -     -     -  -168  -234    79   435     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   -71   103     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    17     -     -     -   -30     -    81     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    10    14     8    20    18    52    17    17   998     - | 2880    204
    3 |    53    44    10     X    10   104    12     X  2826     - | 2871   2053
    4 |    13    13    11    13    32    37    18    18   620     - | 2880    609
    5 |    19    18    12    19    36    56    38    38   805     - | 2880    246
    6 |    16    12     8    26    16    44    11    12  3238     - | 2880   1392
    7 |    10    20    23    20    27    43    32    30  1257     - | 2880    234
    8 |    11     X    13    24     X    44    28     X  5388     - | 2879   2185
    9 |    12    20    13     X     X    70    10     X  2850     - | 2861   2875
   10 |    13    12     9    19    25    36    18    12  2545     - | 2880   2125
   11 |    11    11    11    11    22    59    22    22   719     - | 2880    347
   12 |    15    18    11    14    18    54    22    26   939     - | 2880    304
   13 |    12    13    11    10    22    40    28    19   670     - | 2880    361
   14 |    15    12    20    20    23    40    17    13   544     - | 2880    243
   15 |    16    21    24    16    11    37    19     X   351     - | 2880    220
   16 |    15    15    12    19    21    57    11    11   309     - | 2880    269
   17 |    10    15    11    18    23    38    20    15   831     - | 2880    195
   18 |    17    10     9    13    22    52    23    17   428     - | 2880    234
   19 |    20    11    18    18    32    58    35    31   895     - | 2880    241
   20 |    12    13    14    17    13    49    15    14   743     - | 2880    260
   21 |    17    11    11    11    14    61    21    17  1395     - | 2880    462
   22 |    20    22    11    14    27    58    28    26  1585     - | 2880    426
   23 |    13    11    12    14    47    61    48    46   312     - | 2880    158
   24 |    13    14     X    19    21    24    24     X  4408     - | 2879   2786
   25 |    13    18    10    30    17    45    17     X   323     - | 2880    174
   26 |    13    11    13    13    28    33    29    30  1169     - | 2880    497
   27 |    24    32    14    16     X    69    20     X  5364     - | 2869   4854
   28 |    13    15    15    14    12    57    23    11   680     - | 2880    348
   29 |    20    12     9    25    15    28    17    21  1285     - | 2880    180
   30 |    14    13    11    17    22    39    16    18  4196     - | 2880   1385
   31 |    13    14    14    12    30    51    28    22   478     - | 2880    463
   32 |    10    12    13    15    24    27    21    25  1112     - | 2880    950
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    12    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   9313
 ALGO |    10    22     5    36    17     -    17     -     -     - |  288     43
 AMC2 |     8     -     5    11    17    17    10     -     -     - |  288     20
 AREQ |    15    14    10     -    13    30     8    10     -     - |  288  16948
 ASPA |     -     -    20     -    32    40     9    27     -     - |  288  18149
 AUCK |     8     -     8    21    15    21    10    18     -     - |  288   5173
 BAKE |     -     -    10     -    22    16     6     -     -     - |  288   5385
 BAKO |    15     -     -    20    23     -     -     -     -     - |  288   3217
 BDOS |     -     -    10     -    22     -    15     -     -     - |  288   3206
 BJCO |     -     -    10     -     -     -    10    21     -     - |  285  18114
 BJFS |    19     -    12     -    17    24    21     -     -     - |  288  16196
 BOGT |     9     -     -     -    17    28    11     -     -     - |  288  14109
 BOR1 |    19     -     -    16    28     -    17     -     -     - |  257   3972
 BRAZ |    11     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  288   9461
 BREW |     -     9     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BRFT |    17     -     -     -    30    23    16     -     -     - |  280   2867
 BRMU |    12     -     5    16     9    20    10    15     -     - |  288   3128
 BRUS |    11    12     -    17    24     -    11    11     -     - |  288    863
 CAS1 |    19     -    10    26    19    19    18    31     -     - |  286   2861
 CEDU |    20     -     -    31    15    17    17    18     -     - |  288   3637
 CHAT |     -     -    13     -    37    23    28    18     -     - |  287  10200
 CHPI |     -     -     7     -    16    35    10    17     -     - |  288  15389
 CHUR |    13    17     -    25    14    15    13    17     -     - |  288   5980
 COCO |    26     -    13     -    44    40    18    20     -     - |  288  13675
 CONZ |     -     -     7     -    12     -    13     7     -     - |  288     19
 CRO1 |     -    17    17    28    30    25    12    15     -     - |  288     51
 DAEJ |    13    15     -    18    29     -     7    20     -     - |  288    679
 DAV1 |    67     -    36     -    47   110    25     -     -     - |  275   2763
 DGAR |     -     -    22     -    47    39     -     -     -     - |  241  22778
 DRAO |    11    10     -     -    16    21     7     -     -     - |  288   9858
 DUBO |     -     -     7     -    13    15    11    13     -     - |  288  31523
 FAA1 |     -     -    10     -    22    34    16     -     -     - |  288   9482
 FAIR |     8     9     -     -    16    18    14     -     -     - |  288   8381
 FLIN |    13     -     -    21    34     -    16     -     -     - |  288   3958
 GLSV |    18     -    15     -    16    17     9    17     -     - |  288   1890
 GMAS |     -    11     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   2241
 GODE |    17    18     -    18    25     -     -     -     -     - |  288    221
 GOLD |    13     -     -     -    14    19    13    13     -     - |  288  17125
 GRAS |    32     -    41     -    32     -     -     -     -     - |  288  13621
 GRAZ |    11     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  288   4260
 GUAM |     -     -     9     -     X     -     -    18     -     - |  287  15427
 HERS |     8     -     7    10     -     -    14     -     -     - |  288     49
 HNPT |    15     -     -     -    28    33     -     -     -     - |  288   3147
 HOB2 |    17    17     7    21    28    24     7    15     -     - |  288     46
 HOFN |     -     -     7     -     9    20     9    11     -     - |  287    >>>
 HOLB |     -     -     -     -    23     -    14    21     -     - |  288   3524
 HOLM |     8     -     8     -    13    16     -    16     -     - |  288   7633
 HRAO |    49     -    41     X     -    73     -     -     -     - |  287     59
 HYDE |    34     -    21    21    21    42    13     -     -     - |  276   3605
 IENG |    11    13     -    14     -     -    19     -     -     - |  288     78
 IISC |     -     -     -     -    32    39     9    30     -     - |  288  26137
 INVK |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   7769
 IQAL |     -     -    17     -     -     -    16    33     -     - |  288   9587
 IRKJ |     -     -    13    17    14    26     -     -     -     - |  288    196
 ISPA |    10     -     6     -    14    27     6    15     -     - |  288  23620
 JOZ2 |    10     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   2372
 JOZE |     -     3     -     -     6     -     -     -     -     - |    4 106005
 KARR |     9     -     9     -    24    25    15    14     -     - |  288   9958
 KELY |     -     -    13     -    29     -    26     -     -     - |  288   9592
 KERG |     -    15    13     -    44    19    11     -     -     - |  288  12677
 KIRU |     -    11    13     -    24     -     7     -     -     - |  288   1927
 KIT3 |     -     -    10     -    36    28    12    18     -     - |  288  10538
 KOKB |    17    11     -    25     -    21    19    13     -     - |  288     83
 KOUC |     -     -     6     -    14    26     -     -     -     - |  287   9440
 KOUR |    13    16    32    39    38    36     8    19     -     - |  288    237
 KUUJ |     -     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288   4185
 LAMA |    12     -     -    18    11    15     9     -     -     - |  288   2509
 LHAZ |     -     -    37     -    78    90    19     -     -     - |   10    >>>
 LPGS |     -     9     -     -    20    33    11    11     -     - |  288  12841
 MAC1 |     -     -    12    16    24     -     -     -     -     - |  287   4430
 MAL2 |     -     -    16     -    24     -    17    22     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    15     -    32     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    13     -    32     -    34    21    30     -     - |  288   2188
 MAS1 |    13    13     8    22    17    18     9    13     -     - |  288   4089
 MATE |     -    18    11    22    17    24    10    17     -     - |  288     30
 MAW1 |    14     -     7     X    19    63    12     X     -     - |  286   3280
 MCIL |     -     -     7     -    14    22     -     -     -     - |  288  11243
 MCM4 |     -    35    32     -     -    35     -     -     -     - |  288  10213
 MDO1 |    11    12    15     -    25    18     8    25     -     - |  288  13673
 MDVJ |    15     -    25    60     X    31     -     -     -     - |  288     34
 MEDI |     -    14     -    19     -     -     -     -     -     - |  288    276
 MIZU |    29    24     -     -    24     -    16     -     -     - |  288    >>>
 MOBS |     9     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   3354
 MTKA |     -     -    10     -    21    32     -     -     -     - |  288  15977
 NANO |     8     -    10     -    18    22     9     -     -     - |  288   3727
 NICO |    12     -     7    17    28    22     -    18     -     - |  288   3014
 NIST |     8     -     -     -     -     -     -    13     -     - |  287     39
 NNOR |     -    15     8    21     -     -    10     -     -     - |  288    641
 NOVM |     -     -    15     -    32     -     -     -     -     - |  278     19
 NRC1 |    12    18     6    27     8     X    16     -     -     - |  288     28
 NRIL |    14     -     8    13     8    13    10    13     -     - |  288   6050
 NRMD |    10     -     -     -    18    39    22     -     -     - |  288   8011
 NTUS |    10     -     8    19    14    58    17     -     -     - |  288   2725
 NURK |     -     -    17     -    26     -     9    17     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     8     -     -    13    19     -    11     -     -     - |  288    314
 NYAL |     -    12    18     -    26    24     -    12     -     - |  288    312
 OHI2 |     -     -     6     -    11    20    11    10     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    39     -    32     -     -    31     -     -     -     - |  275  29691
 ONSA |     9    17     8    22    12    19    11     -     -     - |  288     17
 OPMT |    13     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  287     34
 PALM |     -     -     -     8    12    17     X     -     -     - |  287   5166
 PDEL |     9     -     8    16    16    20     9    13     -     - |  288   3161
 PERT |     -    12    11    45    14     -    11    28     -     - |  288   1759
 PETS |     -     -     -     -     9     -    18     9     -     - |  288   9227
 PIE1 |    13    17     -    15    10     -    17     -     -     - |  288     18
 POVE |     -     -     7     -    18     -     -    12     -     - |  288   7727
 PRDS |    11     9     -     -    11     -     6     9     -     - |  288   9278
 PTBB |    24    18     -    21     -     -    17     -     -     - |  288     90
 QAQ1 |    11    12    13     -    27    17     4    10     -     - |  288   7823
 RABT |     -     -    10     -    24     -     8    11     -     - |  288  14758
 RAMO |     -     -     4     -     9    10     -     -     -     - |  124  55600
 RCMN |    14     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  288   3682
 RECF |     -     -     3     -     7     -     -     -     -     - |   14   1583
 RESO |     9     -    12     -    12    15     9     -     -     - |  288  22214
 REUN |    15     -    10     -    15    37     9    24     -     - |  288  14715
 REYK |     -     -     5     -    11    21    12     -     -     - |  287    >>>
 RIOP |    11     -     7     -    10     -     -    16     -     - |  288   7829
 SALU |     -     -     9     -    17     -     -    18     -     - |  288   6236
 SANT |    10     -     -    17    18    56     -     -     -     - |  288   1632
 SCUB |    13     -    15     -    45    29    13     -     -     - |  288  12498
 SFER |     -     8     -    13    12    24     -     -     -     - |  288     97
 SHAO |    23     -     -    16    33     -    19     -     -     - |  288   1039
 SOFI |    11     -     -    19    13    17     -     -     -     - |  288   3396
 SPT0 |    13    14     -    13     -    16    19     -     -     - |  288     36
 STJO |     -     7     -     -    14    21     6    12     -     - |  288  86045
 STR1 |     -    12    15    28     -    24     -     -     -     - |  288   2942
 SUTM |    21    13     -     -    20     -     -     -     -     - |  287  11887
 SUWN |     -    12     -     -    24     -     -     -     -     - |  288   2314
 SYDN |    14     -     -    20     -     -    19    21     -     - |  286    544
 SYOG |    12    13     7    26    15    22     9     -     -     - |  288    564
 THTI |     -     -     -     -    17    42     -    16     -     - |  288  17574
 THU3 |     9    10     -     -    13    17     5    11     -     - |  288   6723
 TIDB |     -    11     -     -    22     -     9     -     -     - |  288  10577
 TIXI |     9     -    12    52    22    23    21    27     -     - |  288   4268
 TLSE |    10     -     -    17    15    25    17     -     -     - |  288   6323
 TOW2 |    17     -    20    17    45    37    14    26     -     - |  288   3072
 TSKB |    17    17     -    22    29     -    15     -     -     - |  288   1615
 TWTF |    12    15     -    21    18     -    12    16     -     - |  288     24
 ULAB |     -     -     -     -    23     -    12    22     -     - |  287   9352
 UNSA |     -     -     X     -    34    62    26    32     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     6     -    13    23    13     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    12    15     -    18     -    25    14     -     -     - |  288     33
 USNO |    21    13     -    25     -    31    13     -     -     - |  288     36
 USUD |     -     7     -     -    14     -     -     -     -     - |  288     44
 VILL |    14    11    14     -     -     -    14     -     -     - |  288   9923
 WAB2 |    12     -     -    12    20     -     -     -     -     - |  288     23
 WHIT |     8    14     6     -    20    16    13    12     -     - |  288  39137
 WILL |    14    12     -     -    12     -    17     -     -     - |  200  37124
 WIND |    11     -     -     -    19    27    17     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    14    16     -    25     -     -     -     -     -     - |  288   2524
 WSRT |    12    12     -    14    24    11     9     -     -     - |  288     18
 WTZA |    12     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    439
 WTZR |    11     -     -     -    20    18    12     -     -     - |  288     33
 WUHN |     -     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  288   9682
 XMIS |     -     -     9     -    20    48    16     -     -     - |  288   2565
 YAKT |    13    19    28     X    33     -    33    44     -     - |  288   7386
 YAR2 |     -     9     -     -    18     -    11     -     -     - |  288   9262
 YELL |    10    11     -    16    16    14    10     9     -     - |  288     18
 YSSK |    10     -     8     -     9     -     9    11     -     - |  287   8982
 ZECK |     9     -     -     -    14    21    10    16     -     - |  288  14048
 ZIMM |     -     -     -    17    25     -     -     -     -     - |  287   4837
 ZWE2 |     9     -     -     -    15     -    18     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    17    14    19    23    37    17    20  2128     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   BOR1  | 1633-1  2:40:00 |        -948
mit |      9  | 1633-1  8:55:00 |        -514
mit |   MAW1  | 1633-1  9:35:00 |        1371



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     2   288     6.05     6.40     6.39     6.39   | 7.00e-14  1.03e-14  2.31e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     5.58     6.40     6.36     6.36   | 2.89e-14  6.50e-15  1.37e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     6.28     6.40     6.39     6.39   | 4.20e-14  8.09e-15  1.86e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     6.36     6.40     5.66     5.66   | 3.59e-14  5.93e-15  1.60e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.22     6.40     5.26     5.26   | 4.58e-14  6.33e-15  5.42e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.18     6.40     6.39     6.39   | 4.40e-14  8.38e-15  3.13e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     6.34     6.40     6.35     6.35   | 3.26e-14  7.17e-15  2.03e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     6.34     6.40     6.39     6.39   | 6.46e-14  6.86e-15  2.17e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     6.34     6.40     2.31     2.31   | 3.99e-14  5.23e-15  1.68e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     5.05     6.40     6.39     6.39   | 4.68e-14  6.64e-15  2.14e-15 |
 USN3 |   288   287     0   288     4.94     6.39     6.39     6.39   | 4.94e-14  1.68e-14  2.31e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     4.87     6.36     0.64     0.64   | 3.90e-14  7.84e-15  6.41e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     4.85     6.35     6.23     6.23   | 3.24e-14  9.29e-15  3.88e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.16     4.67     6.39     6.39   | 5.39e-14  6.82e-15  1.69e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     4.11     4.55     0.64     0.64   | 6.23e-14  1.62e-14  9.48e-15 |
 USNO |   288   284     2   288     3.76     3.81     6.39     6.39   | 9.98e-14  1.88e-14  2.95e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.54     1.74     6.35     6.35   | 9.68e-14  1.01e-14  2.04e-15 |
 CRO1 |   288   286     1   288     2.53     1.72     5.91     5.91   | 8.83e-14  1.13e-14  2.19e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     0.90     0.22     0.01     0.01   | 4.01e-14  4.93e-15  3.80e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.00     0.00   | 2.18e-13  9.92e-14  1.36e-13 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.40     0.04     0.10     0.10   | 4.65e-13  1.75e-13  4.06e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.35     0.03     0.11     0.11   | 5.16e-13  1.36e-13  7.04e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.93     0.01     0.24     0.24   | 2.36e-13  5.58e-14  1.39e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.39     0.39   | 5.67e-13  6.11e-14  1.46e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.30     0.30   | 5.32e-13  7.11e-14  1.98e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.09     0.09   | 6.40e-13  7.24e-14  3.09e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.43     0.01     0.27     0.27   | 6.53e-13  5.73e-14  1.40e-14 |
 G19  |   288   285     1   288     0.43     0.01     0.11     0.11   | 6.42e-13  6.47e-14  2.91e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.19     0.19   | 5.60e-13  6.93e-14  3.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.16     0.16   | 6.13e-13  6.57e-14  1.39e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.09     0.09   | 5.96e-13  6.35e-14  1.50e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.03     0.03   | 5.47e-13  5.88e-14  2.02e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.40     0.40   | 7.01e-13  6.30e-14  4.17e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.27     0.27   | 6.21e-13  7.14e-14  1.67e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.05     0.05   | 7.07e-13  7.00e-14  4.31e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.08     0.08   | 3.35e-13  1.20e-13  5.51e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.03     0.03   | 6.67e-13  6.85e-14  1.70e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.08     0.08   | 6.73e-13  7.61e-14  3.30e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.34     0.00     0.14     0.14   | 8.44e-13  9.52e-14  2.37e-14 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-14  5.36e-15  2.31e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.19e-13  1.32e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.81e-13  2.62e-13 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  8.88e-14  1.64e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.32e-13  4.06e-14 |
 KOUR |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  2.53e-14  1.03e-14 |
 LAMA |   288   179    54     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-11  1.90e-12  3.21e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.06e-14  1.29e-14  3.63e-15 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.30e-14  8.97e-15  3.04e-15 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.80e-13  2.37e-13  5.21e-14 |
 WTZR |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-14  7.82e-15  3.81e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-14  3.58e-15  6.78e-16 |
 SHAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-13  2.40e-13  4.63e-14 |
 GMAS |   287   180    54     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-11  2.01e-12  2.15e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.26e-22  1.06e-19  4.08e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CONZ      HERS      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
