
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1635   Day: 0   MJD: 55689                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2869     19     167    -555   2037   2037      0   4357   4357      0    0.00
 cod |   288     0  29185    279    -456    -610     20     22     19    100    124     88   14.76
 emr |   288     0  21724    241     861    -377     19     20     18    106    129     88   16.32
 esa |   288     0  29263    261   -2590     452     13     13     13    104    138     87   25.55
 gfz |   288     0  29795    632     148    -405     16     17     16    101    119     93   19.12
 iga |    96     0   2869     39      49    -411     37     37      0    126    126      0    0.00
 igu |    96     0   2869     28     183   -1288   1983   1983      0   3912   3912      0    0.00
 jpl |   288     0  27199    290    1194      41     14     15     13    175    251    128   24.25
 ngs |    96     0   2869      8     144    -681   2034   2034      0   4098   4098      0    0.00
 usn |   288     0  22538    123    -315   -1479     49     68     34    153    199    119    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -392    72   -55   224    87   168   139  -312    68     - |
    3 |  2074    -3   100    90   171    21 -2948  -296  1303   181 |
    4 |   856    97    84    35    43     0   876  -187   417   253 |
    5 |    59   146    57  -173    39   -72  -763    25   325   118 |
    6 | -6926    50   136   141    97   109 10027  -348 -5697   189 |
    7 |   340   130   157  -113    45    48   891  -102   436    95 |
    8 |-10260   181    84   153     X   -27-10315  -328 -8543   307 |
    9 | -3199    12   156   -42    60  -117 -3941  -115 -2363   175 |
   11 |  3620   111   164    26    95    10   210  -281  3881   111 |
   12 |   942    48   -68    40   122    78    85  -122   560     9 |
   13 |  3504   202    15   173    49    80   430  -346  3556   189 |
   14 |  3361    71   -51   164   106   -16 -1269  -265  3194    40 |
   15 |   643   -13   -82  -238   -18  -199 -1003   328   431   -22 |
   16 |  2776    74   132    58   119    74  -957  -289  3184   114 |
   17 |   252   200   155  -177   105    15    53  -123   159   235 |
   18 |  3975   102    97   -40   141    45   631  -196  3915   123 |
   19 |   634    51  -154   300   156   -50   188  -367   467  -125 |
   20 |  3564    98   123    96     X   -67  -888  -243  3554   176 |
   21 |  3147    47   -42   -34   135    -5   159   -72  3176    67 |
   22 |   427   -55  -110   164   130  -170 -1041  -167    87    -4 |
   23 |    74   200   168    75   108   232 -1211  -399   -86   270 |
   24 | -5149    86   165    56    18    11  7844  -237 -5144   105 |
   25 |  1168  -330    -7    67   171  -331  1126     X  1139  -491 |
   26 | -6986    84   105    20   106   -84 -6143  -227 -5816    89 |
   27 | -4853    66   143    -5   138   -99  1588  -268 -6341    88 |
   28 |  6880    68   -32   197    71    95  2174  -284  6343   162 |
   29 |   264    15    37  -205   111   -69   725    95   583    41 |
   30 | -5601    87   193   -75    71    75  1720  -160 -5593   233 |
   31 |  2920   172   189  -134   180    89  2184  -233  2342   111 |
   32 |  1000     X   259     X   158   354  2753  -294   -82   389 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   -55   -20     -     -     -     -    47     -    97 |
 ALIC |     -     -     -     -    -8     -     -     6     -     - |
 AMC2 |     -     -     -  -119     -     -     -   126     -  -144 |
 AREQ |     -     -   -19   -49   -38     -     -    94     -     - |
 ASPA |     -     -     -  -154    87     -     -    92     -     - |
 AUCK |     -  -289     -   121     -     -     -    49     -  -258 |
 BAKE |     -     -     -    26   -35     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -   -18     -     -     -    19     -     - |
 BOGT |     -   -30     -   -32   -42     -     -    85     -     - |
 BOR1 |     -   -60     -     -    46     -     -     -     -   -99 |
 BRFT |     -   -76     -   -12  -155     -     -   181     -     - |
 BRMU |     -   -51     -    52   -28     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    30   -44     -  -222     -     -   186     -  -119 |
 CEDU |     -     5     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -86   -60     -     -   139     -     - |
 CHPI |     -     -     -    17     -     -     -   -17     -   -79 |
 CHUR |     -    82   -97   -56   -69     -     -   128     -     - |
 COCO |     -    44     -     -   -34     -     -     -     -    63 |
 CONZ |     -     -     -   -39  -134     -     -   145     -     - |
 DAEJ |     -  -104   -54   -23     -     -     -   122     -  -166 |
 DARW |     -  -122  -147   217    -7     -     -   -41     -     - |
 DAV1 |     -   -57     -     -    44     -     -     -     -    99 |
 DGAR |     -  -171     -     -     -     -     -   104     -     - |
 DRAO |     -    32    27     -   -47     -     -     -     -    34 |
 DUBO |     -     -     -   -23  -139     -     -   133     -     - |
 FAA1 |     -   -34     -    93    58     -     -  -124     -     - |
 FAIR |     -   -87   -46     -     -     -     -    84     -     - |
 FLIN |     -     -     -   227     -     -     -  -240     -     - |
 GLSV |     -    37     -   -88  -110     -     -   157     -     - |
 GOLD |     -   -20     -     -   -30     -     -    36     -   -32 |
 GUAT |     -  -110     -   101   -50     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   126     X     -   -97     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -69   -13   -51   -41     -     -   135     -   -49 |
 HOFN |     -    95     -   -21   -46     -     -     -     -    -6 |
 HOLB |     -  -181     -     -     -     -     -   110     -     - |
 HRAO |     -   112     -   -64     -     -     -     -     -    99 |
 IENG |     -  -125   -94     -     -     -     -   140     -  -158 |
 IISC |     -     -     -   -53   -54     -     -    99     -  -229 |
 IQAL |     -     -     -   -64     -     -     -    67     -     - |
 ISPA |     -   -74     -   -36   -78     -     -   145     -  -123 |
 KARR |     -    16     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -45    61     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   100  -104     -    12     -     -     -     -    89 |
 KIRU |     -    26  -110    56     0     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -194     -     -   153     -     3 |
 KOKB |     -     -   -68     -     -     -     -    46     -  -184 |
 KOUR |     -   -68   -39    78  -258     -     -   187     -   -51 |
 LAMA |     -    25     -    15   -38     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   131  -174     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -18     1     -   -77     -     -    71     -    81 |
 MAC1 |     -   -79     -     -    61     -     -     -     -   -23 |
 MAL2 |     -     -     -    38   -51     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -55    35     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -25   -45    65   -44     -     -    12     -   -91 |
 MATE |     -     -   -37     -  -137     -     -   133     -  -103 |
 MAW1 |     -   -45     -   -69    47     -     -    60     -     - |
 MCM4 |     -     -  -112     -     -     -     -    75     -  -143 |
 MDO1 |     -   -81   -68   -96  -167     -     -   328     -   192 |
 MIZU |     -    45    36   -47     -     -     -     -     -   -38 |
 MOBK |     -     -     -  -128     -     -     -   135     -     - |
 NANO |     -   -86     -    46     4     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -72     -     -    56     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -  -152    97     -     -     -     -     -   -82 |
 NRIL |     -   -47     -   -36  -102     -     -   148     -     - |
 NTUS |     -   -14     -    40   -40     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -111   -12     -     -   127     -     - |
 NYA1 |     -   -49     -    28     -     -     -     -     -   -60 |
 ONSA |     -    31    64    -2   -75     -     -     -     -   -72 |
 PALM |     -     -     -   -60   -69     -     -   118     -     - |
 PDEL |     -    -3     -     -     3     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -  -192   -10    11     -     -   131     -  -118 |
 PETS |     -     -     -   -66   -91     -     -   141     -     - |
 PIE1 |     -    -3     3     -    -1     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -230   -32     -     -     -     -   162     -  -149 |
 PTBB |     -    50   -45     -     -     -     -     -     -    -7 |
 QAQ1 |     -     -   -83   -89     -     -     -   150     -     - |
 QUIN |     -    25     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -   -98     -     -     -   103     -     - |
 RESO |     -   -18     -     -    14     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -92     -     -    71     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    -7  -119     -     -   101     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -124     -     -     -   131     -     - |
 SANT |     -   -21     -     -    16     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -  -204   329  -266     -     -     -     -  -180 |
 SCOR |     -     -     -   -90     -     -     -    95     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -58     -     -     -    61     -     - |
 SHAO |     -     -     -    -9   -60     -     -    57     -  -139 |
 SPT0 |     -    48   -44     -     -     -     -     -     -   -28 |
 STJO |     -     -   -92    35   -54     -     -    68     -    16 |
 SUTH |     -   -72     -     -     -     -     -    44     -  -164 |
 SVTL |     -     -     -   -76     -     -     -    80     -     - |
 SYDN |     -  -142     -   -79     -     -     -   166     -   -98 |
 SYOG |     -   -19    17     -     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -196  -106     -   -61     -     -   238     -  -159 |
 TIDB |     -    37   -64     -    26     -     -     -     -  -108 |
 TIXI |     -   -87     -    18  -117     -     -   126     -     - |
 TOW2 |     -     -     -    99   -41     -     -   -68     -     - |
 TWTF |     -   -38    35     -     -     -     -     -     -   -78 |
 ULAB |     -     -     -   -27    36     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -     2    -3     -     -     -     -  -152 |
 USN3 |     -   -45    40     -     -     -     -     -     -   -34 |
 USUD |     -   -31    28     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -  -179    22     -     -     -    97     -     - |
 VIS0 |     -     -     -     7     -     -     -    -7     -     - |
 WHIT |     -     3   -73   -24   -55     -     -   115     -   -33 |
 WILL |     -    23    82   -65     -     -     -     -     -    32 |
 WIND |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 WROC |     -     -    -6     4     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    44    19     -   -50     -     -     -     -   -78 |
 WTZR |     -     9     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    44   -59     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -69     5  -149     -     -     -   194     -   -55 |
 YAR2 |     -    15   -11     -    -2     -     -     -     -     8 |
 YELL |     -  -174  -102    66    35     -     -    78     -     - |
 YSSK |     -   -39     -   -93   -53     -     -   164     -     - |
 ZECK |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   812    21    11    23    14    40   576    13   491     - |  288    266
    3 |  1692    22    15     7    15    22  1872     9  1943    49 |  288   1578
    4 |  1705    16    13    14    13    28  1503    13  1457    77 |  288    915
    5 |   494    19    16    11    13    24   640    13   516   104 |  288    302
    6 |  2701    26    14     8    11    29  6138     9  2751    43 |  288   1310
    7 |  1094    11    17    12     9    39   767    13   716    79 |  288    347
    8 |  2814    15    17    20     X    62  4688    18  2779    98 |  288   2601
    9 |  4673    17    23    14    12    37  2487    16  4877    57 |  288   2729
   11 |   741    36    24    11    27    48   416    12   517    52 |  288    486
   12 |   505    13    16    11    20    24   432    21   673    71 |  288    263
   13 |   493    12    23    14    24    38   419     9   308    73 |  288    279
   14 |  1766    23    19    13    27    44   910    11  1075    69 |  288    302
   15 |   765    33    36    11    24    43   651    13   766    60 |  288    209
   16 |   733    24    34    13    10    31   578    10   628    58 |  288    352
   17 |   556    21    19     9    18    35   350    12   490    83 |  288    156
   18 |   356    21    19    12     8    37   430     9   398    58 |  288    246
   19 |   598    25    18    11    25    22   354    12   422    58 |  288    263
   20 |   991    14    16    11     X    42   503     8   845    44 |  288    255
   21 |   579    29    18    22    11    45   577    12   536    30 |  288    410
   22 |  1376    12    20    10    22    34  1231    14  1460    53 |  288   1313
   23 |   803    18    15    16    14    44   698    31   618    84 |  288    249
   24 |  3456    36    25     6    30    38  4166    10  3686    51 |  288   2511
   25 |   583    15    16     8    12    22   970     X   448    39 |  288    184
   26 |  2424    30    17    15    16    43  2225    17  2272    43 |  288    785
   27 |  6586    19    21     9    11    31  4533    23  6041    79 |  288   4617
   28 |  1422    31    20    15    13    46   658    15  1969   114 |  288    525
   29 |  1589    20    17    18    21    26   896    19  1391    56 |  288    358
   30 |  2588    22    26    13    15    43  1747    24  2587    90 |  288   1924
   31 |  1472    29    16     9    15    35  1455    23  1112    56 |  288    235
   32 |  1978     X    30     X    24    32   770    10  2485    93 |  260    847
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    18    11     -     -     -     -     7     -    16 |  288     81
 ALIC |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     - |  199   8829
 AMC2 |     -     -     -     6     -     -     -     7     -    15 |  288     26
 AREQ |     -     -    10     7    11     -     -     7     -     - |  288  14253
 ASPA |     -     -     -    20    28     -     -    23     -     - |  288  19375
 AUCK |     -    12     -     9     -     -     -     9     -    38 |  288   5143
 BAKE |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   3309
 BDOS |     -     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  288   3322
 BOGT |     -    22     -     8    14     -     -    17     -     - |  288  15169
 BOR1 |     -    23     -     -    18     -     -     -     -    20 |  288   8634
 BRFT |     -    29     -    13    12     -     -    19     -     - |  288   2911
 BRMU |     -    15     -    17    24     -     -     -     -     - |  288   2878
 BRUS |     -    27    13     -    16     -     -     8     -    14 |  288    898
 CEDU |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   8360
 CHAN |     -     -     -    16    17     -     -    16     -     - |  288   6161
 CHPI |     -     -     -    10     -     -     -    11     -    48 |  288  13084
 CHUR |     -    12     9     8    17     -     -     7     -     - |  288   3539
 COCO |     -    18     -     -    14     -     -     -     -    26 |  288  14856
 CONZ |     -     -     -    16    20     -     -    10     -     - |  288     22
 DAEJ |     -    18    17    21     -     -     -    20     -    39 |  288   1450
 DARW |     -    15    18    20    25     -     -    18     -     - |  288   3934
 DAV1 |     -    14     -     -    10     -     -     -     -    91 |  284   2725
 DGAR |     -    16     -     -     -     -     -    10     -     - |  288  20782
 DRAO |     -    17    16     -    12     -     -     -     -    14 |  288   9678
 DUBO |     -     -     -    10    20     -     -    14     -     - |  288  15495
 FAA1 |     -    24     -    22    23     -     -    21     -     - |  288  11103
 FAIR |     -    13    16     -     -     -     -     8     -     - |  288   8073
 FLIN |     -     -     -    25     -     -     -    27     -     - |  288   4282
 GLSV |     -    11     -    14    16     -     -    14     -     - |  288   2002
 GOLD |     -    19     -     -    17     -     -    17     -    39 |  288  15471
 GUAT |     -    22     -     7    17     -     -     -     -     - |  288   4441
 HARB |     -    11     X     -     9     -     -     -     -     - |  216   1853
 HOB2 |     -    11    38    10    16     -     -    24     -    59 |  288     27
 HOFN |     -    25     -    14    12     -     -     -     -    23 |  287    >>>
 HOLB |     -    22     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   4221
 HRAO |     -    14     -     8     -     -     -     -     -    31 |  287     62
 IENG |     -    13    15     -     -     -     -    11     -    19 |  288     79
 IISC |     -     -     -    16    20     -     -    13     -    21 |  288  24489
 IQAL |     -     -     -    27     -     -     -    29     -     - |  288   3193
 ISPA |     -    36     -    18    15     -     -    11     -    58 |  288  15503
 KARR |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288  11776
 KELY |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  279   9915
 KERG |     -    14    23     -    24     -     -     -     -    28 |  288  12897
 KIRU |     -    15    12     8    13     -     -     -     -     - |  288   3058
 KIT3 |     -     -     -     -    20     -     -    15     -    22 |  288   9064
 KOKB |     -     -    12     -     -     -     -     8     -    49 |  288     53
 KOUR |     -    22    28    19    32     -     -    16     -    33 |  288    152
 LAMA |     -    32     -    16    18     -     -     -     -     - |  288   2566
 LHAZ |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     - |   82    >>>
 LPGS |     -    25    15     -    15     -     -    12     -    46 |  288  13881
 MAC1 |     -    24     -     -    18     -     -     -     -    37 |  288   4888
 MAL2 |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -     9     6     -     -     -     -     -     - |  288   2152
 MAS1 |     -    25    15     9    12     -     -     7     -    31 |  288   2309
 MATE |     -     -     8     -    10     -     -     9     -    26 |  288    100
 MAW1 |     -    19     -     8    11     -     -    18     -     - |  288   3563
 MCM4 |     -     -    10     -     -     -     -     6     -    21 |  288   6096
 MDO1 |     -    16    10    14    15     -     -    10     -    27 |  288  12705
 MIZU |     -    17    41    24     -     -     -     -     -    24 |  288    485
 MOBK |     -     -     -    11     -     -     -    11     -     - |  288  10208
 NANO |     -    16     -    14    12     -     -     -     -     - |  288   4315
 NICO |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   3250
 NNOR |     -     -    22    14     -     -     -     -     -    31 |  288    760
 NRIL |     -    10     -     6    12     -     -     8     -     - |  288   6260
 NTUS |     -    10     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   3288
 NURK |     -     -     -    11    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    11     -     7     -     -     -     -     -    28 |  276    449
 ONSA |     -    13     8     9    12     -     -     -     -    27 |  288     17
 PALM |     -     -     -    11    16     -     -    14     -     - |  288   4892
 PDEL |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3399
 PERT |     -     -    17    20    21     -     -    25     -    38 |  288   2429
 PETS |     -     -     -     7    15     -     -     9     -     - |  288   9798
 PIE1 |     -    18    28     -    14     -     -     -     -     - |  288     15
 PRDS |     -    16    12     -     -     -     -    10     -    14 |  288  10380
 PTBB |     -    26    23     -     -     -     -     -     -    15 |  288     80
 QAQ1 |     -     -    10     5     -     -     -     7     -     - |  288   6887
 QUIN |     -    12     -     7     -     -     -     -     -     - |  288  12337
 RABT |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  276  12027
 RESO |     -    17     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   7009
 REUN |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  14044
 REYK |     -     -     -     9    15     -     -    12     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    13     -     -     -    14     -     - |  288   8978
 SANT |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1350
 SCH2 |     -     -    32     7    30     -     -     -     -    44 |  287   4313
 SCOR |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288  11137
 SCUB |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288  15812
 SHAO |     -     -     -    19    18     -     -    20     -    36 |  288    519
 SPT0 |     -    20    18     -     -     -     -     -     -    18 |  288     25
 STJO |     -     -     8     6    13     -     -     8     -    12 |  288 108714
 SUTH |     -    14     -     -     -     -     -     8     -    40 |  288  12821
 SVTL |     -     -     -    12     -     -     -    12     -     - |  288     55
 SYDN |     -    14     -    10     -     -     -    13     -    55 |  288    811
 SYOG |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     - |  228    598
 THU3 |     -    15    12     -    10     -     -     9     -    16 |  288   6678
 TIDB |     -    24    11     -    21     -     -     -     -    42 |  288     69
 TIXI |     -    24     -     8    10     -     -    14     -     - |  288   6813
 TOW2 |     -     -     -    10    18     -     -    15     -     - |  288   3717
 TWTF |     -    19    17     -     -     -     -     -     -    34 |  288     46
 ULAB |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  287  10405
 URUM |     -     -     -    10    13     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 USN3 |     -    17    15     -     -     -     -     -     -    24 |  288     20
 USUD |     -    26    23     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 VILL |     -     -     8     7     -     -     -     7     -     - |  288   9974
 VIS0 |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     - |  288  15737
 WHIT |     -    25    15    20    13     -     -     9     -    17 |  288  39619
 WILL |     -    38    34    42     -     -     -     -     -    19 |  286  18984
 WIND |     -    18     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WROC |     -     -    13     8     -     -     -     -     -     - |  288   2285
 WSRT |     -    14     9     -    12     -     -     -     -    21 |  288     25
 WTZR |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     - |  288     82
 XMIS |     -     -     -    15    21     -     -     -     -     - |  276   2342
 YAKT |     -    45    21    13     -     -     -     8     -    49 |  288   7688
 YAR2 |     -    18    13     -    13     -     -     -     -    17 |  288   9075
 YELL |     -    10    11     9    14     -     -     8     -     - |  288     15
 YSSK |     -    15     -     9    18     -     -    16     -     - |  287   9773
 ZECK |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     - |  288  11365
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2038    21    19    14    17    37  1984    14  2034    49 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   SCH2  | 1635-0  6:05:00 |        -753
esa |   MAW1  | 1635-0 21:35:00 |        2529



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   285     1   288     7.82     8.63     8.24     8.24   | 3.72e-14  4.94e-15  9.81e-16 |
 WSRT |   288   285     1   288     8.58     8.63     8.64     8.64   | 7.15e-14  6.48e-15  2.44e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     8.58     8.63     3.53     3.53   | 2.75e-14  3.92e-15  1.83e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     7.29     8.63     8.60     8.60   | 3.54e-14  7.91e-15  3.10e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     7.32     8.62     8.64     8.64   | 4.29e-14  8.91e-15  1.76e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     7.18     8.60     1.59     1.59   | 3.25e-14  5.67e-15  2.69e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     6.71     7.76     4.06     4.06   | 3.81e-14  9.08e-15  1.09e-14 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.70     7.72     8.10     8.10   | 3.99e-14  6.70e-15  7.07e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     6.58     7.45     8.63     8.63   | 4.34e-14  8.09e-15  1.39e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     6.39     7.02     8.60     8.60   | 4.67e-14  9.90e-15  4.60e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     6.17     6.56     8.64     8.64   | 4.66e-14  1.11e-14  3.51e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     6.09     6.38     8.64     8.64   | 4.35e-14  8.45e-15  2.62e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.52     5.24     8.64     8.64   | 5.36e-14  6.26e-15  1.77e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.46     0.04     0.00     0.00   | 2.50e-13  6.10e-14  8.93e-14 |
 G32  |   260   260     0   260     1.08     0.01     1.62     1.62   | 5.16e-12  1.34e-12  7.20e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.60     0.01     0.71     0.71   | 5.68e-13  5.16e-14  2.81e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.58     0.01     0.46     0.46   | 5.72e-13  6.65e-14  2.42e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.57     0.01     0.13     0.13   | 5.69e-13  6.41e-14  1.86e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.55     0.01     0.40     0.40   | 5.38e-13  6.35e-14  2.45e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.56     0.01     0.16     0.16   | 5.73e-13  6.78e-14  2.09e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.55     0.01     0.28     0.28   | 6.10e-13  6.36e-14  4.30e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.54     0.01     0.24     0.24   | 6.71e-13  7.57e-14  4.13e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.54     0.01     0.14     0.14   | 6.14e-13  6.65e-14  2.67e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.55     0.01     0.05     0.05   | 6.33e-13  6.27e-14  2.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.65     0.65   | 7.29e-13  6.60e-14  3.25e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.40     0.40   | 6.34e-13  5.99e-14  2.46e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.50     0.01     0.08     0.08   | 6.97e-13  6.56e-14  6.80e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.49     0.01     0.04     0.04   | 6.65e-13  7.27e-14  1.24e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.47     0.01     0.12     0.12   | 7.14e-13  7.30e-14  4.81e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-13  1.04e-13  4.68e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.38e-13  3.02e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  9.59e-14  3.37e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  1.06e-13  1.80e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.15e-13  3.62e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-14  1.97e-14  2.31e-14 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-14  2.99e-14  1.08e-14 |
 SHAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-14  2.21e-14  8.01e-14 |
 WTZR |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.12e-14  3.60e-14  8.10e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-14  3.38e-15  1.65e-15 |
 LAMA |   288   224    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-12  1.18e-12  2.15e-13 |
 SYOG |   228   228     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  1.80e-13  7.73e-14 |
 HARB |   216   216     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.93e-13         - |
 WROC |   288   174    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-11  7.44e-12  1.53e-12 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-14  1.16e-14  9.33e-15 |
 IQAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-13  8.72e-13  2.25e-13 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.54e-14  7.31e-15  3.55e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.33e-22  8.87e-20  2.82e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     YELL      YELL      SVTL |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
