
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1640   Day: 4   MJD: 55728                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2972     24    -691    1459   2457   2457      0   5119   5119      0    0.00
 cod |   288     0  27899     85   -1118     392     22     25     20    129    137    125   17.01
 emr |   288     0  22298     39   -1775     994     27     33     22    161     99    192   12.90
 esa |   288     0  29940    597     899    -986     13     13     13    111    141     94   29.34
 gfz |   288     0  31233   1169    -706     730     21     21     21    142    142    141   17.88
 iga |    96     0   2972      1    -272     596     77     77      0    106    106      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0    -288     615   2010   2010      0   3678   3678      0    0.00
 jpl |   288     0  27000    576     398    1828     17     20     15    197    276    148   22.87
 ngs |    96     0   2880      0    -288     615   2004   2004      0   3713   3713      0    0.00
 usn |   288     0  25098      1   -1869    3044     55     83     32    160    209    129    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -585    75    28   106    87    34   296  -276  -184     - |
    3 | -8090   133    33   129     X    30 -8190  -284 -5824   338 |
    4 | -3479    95    28    25    -8   -42  1754  -112 -2896   329 |
    5 |  -500   181    38  -135   113  -120  -586   -71    69   188 |
    6 | -9929   145    10   224   -17    94  5954  -389 -7476   265 |
    7 |  -844    72    87   -56   106   -10 -1353  -113  -624    49 |
    8 | -4575    82   143   180   -42     0  -511  -340 -4070   159 |
    9 | -1149    83    -6    44    28     1  7325  -137   -74   286 |
   10 | -5245     5   -28   239   -44   101  1430  -238 -4955   279 |
   11 |  3728   174    97    29    36    54  -527  -250  4285   -63 |
   12 |   112    64    74    14   280    65  -409  -327   421    96 |
   13 |  3358   188     4   103   117    31   593  -365  3334    54 |
   14 |  3306   114    50   126   137   -40  -765  -382  3871   -29 |
   15 |    91     8   -18  -208    54  -141 -1157   229   316    92 |
   16 |  3792    97   195    87    73     7  -801  -350  4158   177 |
   17 |  1129   244    76  -170   156    -4  1183  -129  1073   312 |
   18 |  4431   154   -18    26   102   -20  -662  -217  4591    65 |
   19 |   246    76    27   246     1    33 -1182  -388   536  -221 |
   20 |  3314    15    21   148    62   -49   -10  -262  3590    77 |
   21 |  3849   172    57   -71   125   -77  -149  -167  3749    84 |
   22 |    50   -23   -80   235    -7  -102 -1264  -234   553    37 |
   23 |   368   303   144   -39   202   100   234  -415   781   184 |
   24 | -4081     9   -55   157    20    48 -4854  -193 -3624    55 |
   25 |   682   -71  -155   -10   196  -138   578     X  1026  -101 |
   26 | -1080   181   -13    29    70   -22   991  -219 -1118   250 |
   27 |   609    91    24   130    41    41  7847  -280    55   290 |
   28 |  1818    92   104   154    -3    50 -4291  -322  1952   115 |
   29 |   363    24    60  -143   324   -18 -2041  -122   489   137 |
   30 | 18628    98    95   -94     X   -98     -     -     -     1 |
   31 |    18   222   221   -36     X   118  1197  -237   428   231 |
   32 | -4797    88   -70   249    46    70  -627  -382 -4430   191 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    -7     9     -     -     -     -     -     -   271 |
 AMC2 |     -   -53    32   -48     -     -     -    83     -   -37 |
 AREQ |     -   -80     -   -33   -40     -     -   133     -     - |
 ARTU |     -   -69     -   -57   -68     -     -   178     -     - |
 ASPA |     -     -     -  -232    39     -     -   267     -     - |
 AUCK |     -  -238     -  -111   133     -     -   216     -     - |
 BAKE |     -     -     -    61  -100     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -   -32     -     -     -    42     -     - |
 BOGT |     -     -     -    48   -56     -     -   -18     -     - |
 BRMU |     -  -146     -     -   139     -     -     -     -     - |
 BRST |     -  -171     -    99     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -10    61     -   -35     -     -     -     -  -107 |
 CAGZ |     -     -     -  -107     -     -     -   137     -     9 |
 CAS1 |     -   -72     -     -    68     -     -     -     -    14 |
 CHAN |     -     -     -   -33   -76     -     -   100     -     - |
 CHAT |     -     -     -     -   -87     -     -    68     -   -22 |
 CHPI |     -     -     -   -16     -     -     -    21     -     - |
 CHTI |     -  -194     -   113     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -   224     -  -420     -     -     -   372     -     - |
 CNMR |     -     -     -   -25    40     -     -     -     -     - |
 COCO |     -  -133     -     -   127     -     -     -     -  -138 |
 CONZ |     -     -   189  -132  -172     -     -   190     -     - |
 CRO1 |     -   -60   -97     -  -155     -     -   220     -   131 |
 DAEJ |     -  -310     -    33     -     -     -   188     -  -377 |
 DRAO |     -    80     -     -   -76     -     -     -     -    31 |
 DUBO |     -     -     -    64  -134     -     -    22     -     - |
 FAA1 |     -     7     -   142   -23     -     -  -170     -     - |
 GLSV |     -  -245     -   -15    36     -     -   174     -     - |
 GODZ |     -     -   -13     6     -     -     -     -     -    16 |
 GOLD |     -     -     -     -    55     -     -   -43     -   -55 |
 GUAT |     -  -242     -   127    23     -     -     -     -     - |
 HARB |     -    27  -100  -145     -     -     -   222     -     - |
 HERS |     -  -102     -    59     -     -     -     -     -  -122 |
 HOFN |     -    -3     -   -51   -66     -     -   120     -   -94 |
 HRAO |     -    59   -78     -     -     -     -     -     -    -8 |
 IENG |     -   -25    34     -     -     -     -     -     -   -26 |
 IISC |     -     -     -    -4   -44     -     -    40     -  -118 |
 IQAL |     -     -     -   -60     -     -     -    77     -     - |
 IRKJ |     -     -   684     -  -493     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -71     -   -60   -56     -     -   174     -   -76 |
 KARR |     -  -116     -     -   111     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   120     -  -144   112     -     -     -     -    55 |
 KIRU |     -     -     2   -57   -86     -     -   138     -     - |
 KIT3 |     -    77     -     -  -242     -     -   131     -  -133 |
 KOKB |     -   -24   -96     -     -     -     -    72     -   -62 |
 KOUR |     -   -60   286    46  -353     -     -   101     -  -110 |
 LAMA |     -  -137     -     -   130     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    40   -65     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     1   -46     -    32     -     -     -     -  -160 |
 MAC1 |     -  -123     -     -   117     -     -     -     -   -71 |
 MAS1 |     -    41  -192    36   -34     -     -    59     -   -61 |
 MATE |     -  -134  -337   203    38     -     -     -     -  -117 |
 MAW1 |     -   -63     -     -    60     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   -62  -192     -     -   229     -    26 |
 MDVJ |     -   -74    97     -     X     -     -     -     -  -102 |
 MIZU |     -    -7    10     -     -     -     -     -     -   -44 |
 MORP |     -     -     -   -66     -     -     -    85     -     - |
 NANO |     -  -175     -    90    19     -     -     -     -     - |
 NICO |     -  -278     -     -     3     -     -   205     -     - |
 NIST |     -   -16    21     -     -     -     -     -     -   -11 |
 NNOR |     -     -    25   -11     -     -     -     -     -   -67 |
 NRC1 |     -     -   400     -  -289     -     -     -     -  -211 |
 NRMD |     -  -133     -     -   127     -     -     -     -  -153 |
 NTUS |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -108   177     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    51   -84     -     -     -     -  -234 |
 OHI2 |     -     -     -     -   -76     -     -    59     -     - |
 ONSA |     -    35  -103   -34  -111     -     -   163     -   -47 |
 PALM |     -     -     -    13   -22     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -261     -    24   -86     -     -   232     -     - |
 PERT |     -     -  -159   -59    24     -     -   147     -  -119 |
 PETS |     -     -     -    33   -65     -     -     8     -     - |
 PIE1 |     -     -    72     -   -52     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -51   -19     -     -    80     -  -103 |
 POL2 |     -     -     -     -  -115     -     -    90     -     - |
 POTS |     -     -     -   -65   107     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -12    16     -     -     -     -     -     -   -18 |
 QAQ1 |     -     -   -62   -25     -     -     -    66     -     - |
 RBAY |     -    21     -     -   -20     -     -     -     -  -113 |
 REUN |     -     -     -     9   -14     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    59   -97     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -109     -     -     -   139     -     - |
 SCH2 |     -   -54     -    22  -102     -     -    92     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -97     -     -     -   124     -     - |
 SFER |     -     -  -192     -     -     -     -   109     -  -181 |
 SHAO |     -     -     -   -17   -39     -     -    52     -  -141 |
 SPT0 |     -    90  -119     -     -     -     -     -     -    41 |
 STJO |     -     -     -    -9  -123     -     -   107     -   -67 |
 SUTH |     -    79     -     -     -     -     -   -59     -   -91 |
 SVTL |     -     -   197   -92     -     -     -     2     -     - |
 SYOG |     -    46   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    -7     -     -     -     8     -  -177 |
 THU3 |     -    -6     4     -     3     -     -     -     -  -119 |
 TIDB |     -     -   -29   -30  -113     -     -   144     -    16 |
 TIXI |     -   -97     -   -27   -78     -     -   168     -     - |
 TLSE |     -  -237     -     -     -     -     -   176     -  -313 |
 TOW2 |     -  -126     -     -   120     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -82     -    48     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -50    66     -     -     -     -     -     -   -82 |
 ULAB |     -     -     -  -119     7     -     -   148     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X  -157     -     -   123     -     - |
 URUM |     -     -     -   -46   -70     -     -   113     -  -184 |
 USN3 |     -    17   -23     -     -     -     -     -     -   -42 |
 USNO |     -    -4     5     -     -     -     -     -     -   -77 |
 VALD |     -     -     -    -8     -     -     -    10     -     - |
 VILL |     -     -   -47    21     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -   -21 |
 WHIT |     -   168  -421    13   -87     -     -   164     -    60 |
 WIND |     -   -18     -     -    17     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    36    13     -   -52     -     -     -     -   -26 |
 WTZA |     -    17   -22     -     -     -     -     -     -   -38 |
 WTZR |     -   -76  -534     -   176     -     -   220     -     - |
 WTZZ |     -     -  -191    84     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -389     -   281     -     -     -     -  -127 |
 XIAN |     -     -     -  -154     -     -     -   197     -     - |
 YAKT |     -   -32   -33   -48     -     -     -   104     -   -44 |
 YAR2 |     -     3    -3     -    -1     -     -     -     -   -43 |
 YELL |     -  -116     7    82   -29     -     -     X     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -56  -107     -     -   155     -     - |
 ZECK |     -     -  -112   -63   -34     -     -   167     -     - |
 ZWE2 |     -   -24     -     X  -181     -     -   159     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |   427    28    23    12    22    70   324    16   386     - |  288    187
    3 |  5622    30    31    12     X    57  3428    25  4611   102 |  288   3249
    4 |  1226    24    16    12    19    59   625    20   844   102 |  288    580
    5 |   921    19    28    11    19    66   627    14   484    88 |  288    360
    6 |  3386    35    26    10    24    61  3172    24  3262    83 |  288    316
    7 |  1827    35    23    14    19   105   890    21   996    78 |  288    174
    8 |  2901    24    30    14    25   103  2053    28  3031    95 |  288   2538
    9 |  6003    33    39    14    13    68  4747    12  3927    80 |  288   2298
   10 |  1887    24    35    24    23    76  2784    29  1916    83 |  288   1557
   11 |   788    20    29    10    15    37   847    34   425    69 |  288    253
   12 |   798    17    20    15    17    79   411    22   533    77 |  288    374
   13 |  1863    17    33    14    24    86   520    13  1241    63 |  288    309
   14 |   458     9    37     9    15    82   579    13   467    87 |  288    209
   15 |   730    22    24    15    25    70   731    15   413    84 |  288    242
   16 |   543    14    44    12    20    69   447    17   373   101 |  288    430
   17 |   878    24    33     9    20   110   543    10  1043    91 |  288    201
   18 |   744    23    34    10    29    84   769    15   677   100 |  288    285
   19 |  1056    46    39    22    22    68  1236    31   670    73 |  288    165
   20 |   709    20    41    12    20    77   440    24   417    96 |  288    250
   21 |  1176    27    31    11    20    94   612    14   818    40 |  288    314
   22 |  1136    21    35     9    18   101  1650    14   761    71 |  288    325
   23 |   547    11    31     8    22    84   606    12   307    83 |  288    238
   24 |  3823    31    23    11    21    70  4080    27  3366    65 |  288   1515
   25 |   471    25    24    12    32    76   558     X   403    92 |  288    279
   26 |  1372    20    41    21    15    51   988    17  1061    68 |  288    744
   27 |  4466    20    25    16    15    76  5172    17  5395    94 |  288   3983
   28 |  3294    27    34    23    31    81  2816    27  2808    70 |  288    393
   29 |   815    29    30    13    21    87  1254    12   862    42 |  288    262
   30 |  6172    36    56    22     X    54     -     -     -   114 |  281   8866
   31 |   826    10    46     7     X    82   843    19  1161   106 |  288    264
   32 |  1769    22    41    11    26    86  1143    27  1335    75 |  288   1057
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    12    16     -     -     -     -     -     -    35 |  288     39
 AMC2 |     -    31    16    10     -     -     -    22     -    12 |  288     29
 AREQ |     -    22     -    18    24     -     -    20     -     - |  288   9134
 ARTU |     -    17     -    13    16     -     -    16     -     - |  288   7893
 ASPA |     -     -     -    14    19     -     -    19     -     - |  288   7249
 AUCK |     -    30     -    18    20     -     -    15     -     - |  288   4566
 BAKE |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     - |  276   3911
 BDOS |     -     -     -    14     -     -     -    18     -     - |  287   3414
 BOGT |     -     -     -    14    16     -     -    17     -     - |  288   9424
 BRMU |     -    23     -     -    22     -     -     -     -     - |  288   3140
 BRST |     -     8     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3231
 BRUS |     -    17    21     -    22     -     -     -     -    27 |  288   1211
 CAGZ |     -     -     -    12     -     -     -    15     -    27 |  276    >>>
 CAS1 |     -    18     -     -    18     -     -     -     -    21 |  287   3779
 CHAN |     -     -     -     9    13     -     -    13     -     - |  288   7042
 CHAT |     -     -     -     -    15     -     -    12     -    39 |  287   9422
 CHPI |     -     -     -    11     -     -     -    14     -     - |  288   9628
 CHTI |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     - |  252   4673
 CHUR |     -    11     -     8     -     -     -    10     -     - |  287    >>>
 CNMR |     -     -     -    14    24     -     -     -     -     - |  288   7621
 COCO |     -    29     -     -    28     -     -     -     -    35 |  288   7879
 CONZ |     -     -    24    16    23     -     -    23     -     - |  288     22
 CRO1 |     -    26    23     -    22     -     -    13     -    33 |  288     60
 DAEJ |     -    10     -     9     -     -     -    15     -    17 |  288   1274
 DRAO |     -    11     -     -    11     -     -     -     -    20 |  288   8652
 DUBO |     -     -     -     6    10     -     -     8     -     - |  288  65488
 FAA1 |     -    28     -    15    22     -     -    24     -     - |  288   5200
 GLSV |     -    20     -     8    15     -     -    15     -     - |  288   4646
 GODZ |     -     -    32    14     -     -     -     -     -    34 |  284  19833
 GOLD |     -     -     -     -    13     -     -    10     -    32 |  288  13673
 GUAT |     -    20     -     8    18     -     -     -     -     - |  288   3454
 HARB |     -    20    27    10     -     -     -    16     -     - |  288   1404
 HERS |     -    30     -    17     -     -     -     -     -    22 |  288     35
 HOFN |     -    15     -    11    15     -     -    13     -    20 |  287    >>>
 HRAO |     -    21    27     -     -     -     -     -     -    41 |  288     25
 IENG |     -    13    17     -     -     -     -     -     -    24 |  288     72
 IISC |     -     -     -    11    17     -     -    15     -    49 |  288  14607
 IQAL |     -     -     -    32     -     -     -    41     -     - |  276   3355
 IRKJ |     -     -    27     -    20     -     -     -     -     - |  222    221
 ISPA |     -    29     -    26    19     -     -    12     -    64 |  288  10322
 KARR |     -    21     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   4956
 KERG |     -    19     -    24    37     -     -     -     -    34 |  288   7906
 KIRU |     -     -    25     8     9     -     -    16     -     - |  288   1558
 KIT3 |     -    48     -     -    27     -     -    19     -    38 |  288  15408
 KOKB |     -    15    30     -     -     -     -    14     -    32 |  288     41
 KOUR |     -    29    31    18    23     -     -    27     -    60 |  288    137
 LAMA |     -    15     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3107
 LHAZ |     -     -     -    57    93     -     -     -     -     - |  239    >>>
 LPGS |     -    32    27     -    37     -     -     -     -    72 |  284  14745
 MAC1 |     -    15     -     -    14     -     -     -     -    24 |  288   4037
 MAS1 |     -    16    15    13    19     -     -    14     -    31 |  288   3724
 MATE |     -    24    18    14    20     -     -     -     -    22 |  288     54
 MAW1 |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     - |  282   3493
 MDO1 |     -     -     -    14    10     -     -    18     -    16 |  288  11250
 MDVJ |     -     8    11     -     X     -     -     -     -    20 |  288     56
 MIZU |     -    37    48     -     -     -     -     -     -    66 |  288    271
 MORP |     -     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  276   5006
 NANO |     -    11     -    11    15     -     -     -     -     - |  288   3898
 NICO |     -    18     -     -    14     -     -    12     -     - |  288   3466
 NIST |     -    13    17     -     -     -     -     -     -    19 |  288     25
 NNOR |     -     -    16     7     -     -     -     -     -    44 |  288    815
 NRC1 |     -     -    37     -    27     -     -     -     -    33 |  266     46
 NRMD |     -    23     -     -    22     -     -     -     -    48 |  287   3205
 NTUS |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     - |  288   3612
 NURK |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -     5     9     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    17     -     -    14     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    11    22     7    19     -     -    10     -    24 |  288     20
 PALM |     -     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  288   3894
 PDEL |     -    16     -    14    20     -     -    18     -     - |  288   3681
 PERT |     -     -    32    14    35     -     -    13     -    24 |  288   1568
 PETS |     -     -     -     9    15     -     -     9     -     - |  288   9750
 PIE1 |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     - |  285     57
 PIMO |     -     -     -    17    21     -     -    17     -    24 |  288  11377
 POL2 |     -     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288   6809
 POTS |     -     -     -    11    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PTBB |     -    16    21     -     -     -     -     -     -    29 |  288     58
 QAQ1 |     -     -    13     5     -     -     -     8     -     - |  288   7730
 RBAY |     -    23     -     -    22     -     -     -     -    36 |   74  49364
 REUN |     -     -     -    15    25     -     -     -     -     - |  276   5601
 REYK |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    16     -     -     -    21     -     - |  276   9141
 SCH2 |     -    24     -     8    21     -     -    11     -     - |  288   4613
 SCOR |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288  12359
 SFER |     -     -     9     -     -     -     -     5     -    22 |  284   6483
 SHAO |     -     -     -    13    23     -     -    12     -    27 |  288  10313
 SPT0 |     -    18    24     -     -     -     -     -     -    14 |  286     30
 STJO |     -     -     -     7    15     -     -    14     -    17 |  288  90524
 SUTH |     -    21     -     -     -     -     -    15     -    45 |  288   9532
 SVTL |     -     -    11     8     -     -     -     8     -     - |  288     31
 SYOG |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    569
 THU2 |     -     -     -     8     -     -     -    10     -    25 |  288    >>>
 THU3 |     -    11    16     -    18     -     -     -     -    19 |  288   5756
 TIDB |     -     -    26    18    28     -     -    15     -    42 |  288     65
 TIXI |     -    24     -     8    14     -     -    10     -     - |  288   5201
 TLSE |     -    10     -     -     -     -     -     7     -    20 |  288   2651
 TOW2 |     -    15     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2840
 TSKB |     -    15     -     9     -     -     -     -     -     - |  252   2179
 TWTF |     -    11    15     -     -     -     -     -     -    23 |  288     44
 ULAB |     -     -     -    11    17     -     -    15     -     - |  288   8587
 UNSA |     -     -     -     X    17     -     -    13     -     - |  287    >>>
 URUM |     -     -     -    12    16     -     -    22     -    22 |  288    >>>
 USN3 |     -    11    15     -     -     -     -     -     -    22 |  288     34
 USNO |     -    15    19     -     -     -     -     -     -    23 |  280     31
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  276   4263
 VILL |     -     -     9     4     -     -     -     -     -     - |  287   8159
 WAB2 |     -    10    14     -     -     -     -     -     -    13 |  288     55
 WHIT |     -    15    13     8    13     -     -    11     -    23 |  288  23411
 WIND |     -    16     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    17    18     -    26     -     -     -     -    22 |  288     37
 WTZA |     -    23    30     -     -     -     -     -     -    19 |  287    >>>
 WTZR |     -    18    16     -    24     -     -    13     -     - |  288     86
 WTZZ |     -     -    16     7     -     -     -     -     -     - |  283     71
 WUHN |     -     -    23     -    16     -     -     -     -    64 |  282   5921
 XIAN |     -     -     -    14     -     -     -    17     -     - |  288   9258
 YAKT |     -    39    13    18     -     -     -    13     -    27 |  288  10893
 YAR2 |     -    17    41     -    27     -     -     -     -    17 |  288   6062
 YELL |     -    12    19     7    16     -     -     X     -     - |  288     20
 YSSK |     -     -     -     7    12     -     -     9     -     - |  287  10552
 ZECK |     -     -    26     9    16     -     -    10     -     - |  288   8427
 ZWE2 |     -    10     -     X    14     -     -    11     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2458    22    27    14    22    78  2010    17  2004    55 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   CHUR  | 1640-4 18:40:00 |       13173
gfz |   WSRT  | 1640-4 19:50:00 |   -25025476
gfz |   WSRT  | 1640-4 20:05:00 |    25025079



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.97     5.64     1.74     1.74   | 2.91e-14  7.23e-15  2.41e-15 |
 AMC2 |   288   287     1   288     4.76     5.64     5.64     5.64   | 4.15e-14  1.06e-14  2.56e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     4.59     5.64     4.54     4.54   | 3.01e-14  7.29e-15  4.42e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.05     5.64     5.64     5.64   | 3.28e-14  1.02e-14  1.27e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.58     5.64     5.64     5.64   | 3.02e-14  1.45e-14  2.62e-15 |
 WSRT |   288   281     2   288     5.59     5.64     5.64     5.64   | 7.55e-14  1.69e-14  4.97e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.59     5.64     3.94     3.94   | 2.67e-14  6.33e-15  1.59e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     4.94     5.64     5.64     5.64   | 3.70e-14  6.80e-15  1.79e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     5.09     5.64     5.64     5.64   | 3.91e-14  9.29e-15  2.83e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     5.59     5.64     5.64     5.64   | 6.26e-14  7.08e-15  3.40e-15 |
 PTBB |   288   286     1   288     4.36     5.64     5.64     5.64   | 4.64e-14  1.55e-14  4.20e-15 |
 SPT0 |   286   283     1   286     4.17     5.49     5.60     5.60   | 1.37e-13  3.99e-14  1.77e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.04     5.21     5.64     5.64   | 4.96e-14  1.02e-14  4.06e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.89     4.85     5.64     5.64   | 4.58e-14  1.43e-14  2.42e-15 |
 WTZR |   288   287     0   288     3.79     4.61     1.33     1.33   | 5.07e-14  2.23e-14  4.26e-15 |
 PIE1 |   285   285     0   285     3.67     4.35     5.58     5.58   | 5.44e-14  8.90e-15  2.42e-15 |
 USNO |   280   280     0   280     3.03     3.05     4.77     4.77   | 5.62e-14  1.28e-14  2.61e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     3.05     2.98     0.86     0.86   | 1.13e-13  1.68e-14  3.70e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.36     1.79     1.29     1.29   | 1.03e-13  1.24e-14  3.15e-15 |
 CRO1 |   288   287     2   288     2.23     1.60     5.64     5.64   | 8.70e-14  2.77e-14  3.38e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     2.07     1.37     2.55     2.55   | 1.01e-13  1.52e-14  4.39e-15 |
 WTZZ |   283   283     0   283     1.81     1.07     0.48     0.48   | 5.44e-14  2.20e-14  4.32e-15 |
 NRC1 |   266   263     6    84     0.87     0.84     0.41     0.41   | 5.05e-13  2.20e-13  1.28e-13 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.31     0.55     0.22     0.22   | 5.43e-14  2.63e-14  1.07e-14 |
 WTZA |   287   284     1   287     0.38     0.05     0.35     0.35   | 1.52e-09  4.68e-10  1.13e-10 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.02     0.02   | 3.99e-13  1.37e-13  1.46e-14 |
 HRAO |   288   288     0   272     0.27     0.02     0.01     0.01   | 3.71e-14  7.47e-15  1.95e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     0.67     0.02     0.26     0.26   | 9.76e-14  4.91e-14  3.15e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.03     0.03   | 4.76e-13  1.43e-13  5.67e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.62     0.62   | 6.11e-13  5.93e-14  2.77e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.49     0.49   | 6.03e-13  6.16e-14  2.06e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.14     0.14   | 6.03e-13  6.45e-14  1.12e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.38     0.01     0.17     0.17   | 5.28e-13  6.02e-14  2.00e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.42     0.42   | 5.81e-13  6.17e-14  2.23e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.15     0.15   | 6.12e-13  5.74e-14  1.73e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.25     0.25   | 6.15e-13  6.54e-14  1.61e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.05     0.05   | 6.32e-13  5.99e-14  2.46e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.29     0.29   | 6.93e-13  7.51e-14  4.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.57     0.57   | 6.20e-13  7.77e-14  4.03e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.42     0.42   | 6.99e-13  6.31e-14  2.70e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.33     0.00     0.08     0.08   | 6.27e-13  6.76e-14  2.36e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.32     0.00     0.11     0.11   | 4.06e-13  1.24e-13  2.56e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.32     0.00     0.04     0.04   | 6.86e-13  7.69e-14  1.74e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.31     0.00     0.12     0.12   | 6.47e-13  7.45e-14  3.38e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.02     0.02   | 4.77e-13  1.41e-13  6.57e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  2.75e-13  5.93e-14 |
 CHUR |   287   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-08  2.80e-08  8.13e-09 |
 FAA1 |   288   255    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-12  1.26e-12  4.10e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  3.78e-13  2.25e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.09e-13  3.46e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.48e-13  3.40e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  5.33e-13  2.01e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  9.00e-14  4.01e-14 |
 G18  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  7.39e-14  4.25e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  8.62e-14  1.49e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.99e-13  1.01e-13  2.85e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.52e-13  7.25e-14  1.54e-14 |
 G24  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.98e-13  1.56e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  3.63e-13  5.92e-13 |
 G30  |   280   208    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-11  2.45e-12  5.84e-13 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-13  6.99e-14  1.49e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  2.97e-13  1.16e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-13  3.86e-13  3.87e-13 |
 NIST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-14  1.02e-14  3.69e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  1.64e-13  8.40e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-13  2.13e-13  2.31e-13 |
 TSKB |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.56e-13  1.72e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-14  6.43e-15  1.74e-15 |
 TOW2 |   101    86     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-12  1.02e-12         - |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  2.69e-13  8.19e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  1.87e-13  3.78e-14 |
 TLSE |   288   259    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  1.08e-12  2.37e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.32e-13  1.92e-13 |
 HERS |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-14  1.50e-14  3.85e-15 |
 IQAL |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  4.81e-13  8.57e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.21e-22  7.35e-20  2.51e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     YELL      YELL      HERS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
