
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1644   Day: 2   MJD: 55754                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118075    336    -397    -551     15     15     14     73     60    104   23.14
 emr |  2880     0 106179   5158    1644   -1386     17     17     19    110    113     91   17.97
 esa |  2880     0 113221    100    -562     -62     15     15     15    145    157     86   22.11
 mit |  2880     0 110265   9434     275    -680     23     22     26    192    207    114   13.01
 gfz |   288     0  49551   1124     166     -62     22     23     22    148    102    155   12.34
 grg |   288     0  36998    879    1671   -1093     39     52     34    228    197    237    0.00
 igr |   288     0  40053    187    5499   -1496     19     25     17     90     59     97    0.00
 jpl |   288     0  27581   1739    1480   -1128     21     25     19    320    172    365   11.42
 ngs |    96     0   2853      8    -505    -364   1664   1664      0   3842   3842      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |    -5  -103    46    64    51    49    33    38    35     - |
    3 |    -6    88    50  -197    74   -57    39   -63 -6986     - |
    4 |     7    11    42  -122   155   152    -7    92 -5720     - |
    5 |    69    37  -155    59    64    96    -5   285    27     - |
    6 |   -40    97    36  -124   104   -58   -16  -126 -4513     - |
    7 |    -8   111  -124    55    64   146   -37   114  -462     - |
    8 |   -64    53   167  -238    54   165    28  -116 -2206     - |
    9 |   -24   132   114  -342   -12  -233   -14   129 -4553     - |
   10 |   -45     1   246  -325   -94   156    20   -57 -2314     - |
   11 |    15   -84   -20   133   -88    14    16   -24  6713     - |
   12 |    30  -183   -27   248   -77   148   -36    53    65     - |
   13 |    61   -52    41   -96     X   118   -11  -145  4476     - |
   14 |   -39   -50    48    61     X   192   -10   -53  3715     - |
   15 |    48    10   -67    11    27    16   135     X   371     - |
   16 |    -6    -1     9     8    40  -218    16  -170  4029     - |
   17 |    48    72  -357   416    -8  -524  -133    89 -2090     - |
   18 |    43    95  -180    92     3  -242   -19    63  4200     - |
   19 |     7  -367   165   248  -179   213    45  -188  1316     - |
   20 |   -50   -20    94   -32   -75   -79    27   -40  5139     - |
   21 |    96     X  -111     X    10   -60    85   211  3300     - |
   22 |  -121  -151   287   -68   -59   143    40    98  -400     - |
   23 |    21   -50  -139   290     X   271   -51  -254  -582     - |
   24 |   -22    39    84  -171   111   -32    15    27  2152     - |
   25 |   -81   162     8   -87   -66   -20    21     X  1851     - |
   26 |   -26     X    27     X     X  -316    25     X -1498     - |
   27 |   -28    76   167  -340    -2    25     1    11 -4560     - |
   28 |  -124   -37   162    -2   -77   104     1    68  4515     - |
   29 |   112   113  -316   162     1  -180   -75   225 -2400     - |
   30 |    91   142  -220     X   182   -59   -22     -     -     - |
   31 |    42   -96  -215   448  -112   -91   -99  -157 -1852     - |
   32 |    -3   -43   137  -150   -83    73    -6  -116 -2556     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   -22     -    40  -431     -     -     -     - |
 ALBH |     -    69     -     -  -100     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -55    58     -   -10    29     -    22     -     -     - |
 ALIC |     -     -     -     -  -181  -802     -   195     -     - |
 ALRT |  -141     -     -     -   -39  -191   -35   332     -     - |
 AMC2 |    42     -     -     -   -78    86   145     -     -     - |
 AREQ |    10   -17     -     -     6  -244    55     -     -     - |
 ARTU |  -136     -   -20     -  -119  -182    39   457     -     - |
 ASPA |     -     -  -284     -   181  -798    44   360     -     - |
 AUCK |  -203     -    26   -86    96   280    33   361     -     - |
 BAKE |     -     -    43     -   -77    55    -4     -     -     - |
 BAKO |   -16     -     -  -196   237     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -191     -    78     -   220   -26   135     -     -     - |
 BOGT |     -     -    65     -  -117  -127    96     -     -     - |
 BOR1 |  -142     -     -   -70   339     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -200     -   -52     -   185     -     -   309     -     - |
 BRFT |  -146     -   -71     -    67   -22    57   368     -     - |
 BRMU |  -140     -   -24  -240   122   -61    85   486     -     - |
 BRST |     1     -    -1     -     -   -27    51     -     -     - |
 BRUS |    -6    20     -   -29    14     -    92     -     -     - |
 CAS1 |   -13     -    42  -156   114   -10   111     -     -     - |
 CEDU |     X     -   -57     X   102   277   177     -     -     - |
 CHAT |  -122     -   -41     -   -97    -8     -   444     -     - |
 CHUR |   -36   -74    -6   -82   -79  -316    69   390     -     - |
 COCO |  -115     -    72     -    87   -28   121     -     -     - |
 CONZ |  -116     -  -124    20    31   -77   107   430     -     - |
 COPO |     -     -     -  -146     -     -     -   166     -     - |
 CRO1 |   -68   -33     -   -55  -178   -17    44   456     -     - |
 DAEJ |  -169   143     -  -190    22     -   -43   315     -     - |
 DARW |   -55   114     4  -281   226  -135   101     -     -     - |
 DAV1 |   107     -  -335     X   276     3   212     -     -     - |
 DGAR |  -184     -     -     -     -  -290     -   372     -     - |
 DGAV |     -     -    32     -   -58     -    13     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -60     -   108     -     -     -     -     - |
 DRAO |    47    14     -     -  -109   -58    16     -     -     - |
 DUBO |     -     -   -44     -  -322   -39     3   446     -     - |
 EPRT |     -     -   -85     -    88  -262     -    69     -     - |
 FAA1 |    25     -    23     -   -89    53    46     -     -     - |
 FAIR |     -    42     9     -   -78  -195     -     -     -     - |
 FLIN |   -13     -    98   -39  -109     -    99     -     -     - |
 GLSV |   -46     -  -102     -   269   108    95     -     -     - |
 GMAS |     -   128     -  -177     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -35     -     -    51     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    16   -27     -     -   166     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -  -232  -485     -   251     -     - |
 GOPE |    76     -     -     -  -143  -141     -     -     -     - |
 GRAS |   -34     -     -   -32    97     -    74     -     -     - |
 GRAZ |   -41     -     -   -93   175     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -  -242     -     -   261     -     - |
 GUAT |  -129     -     -     X   242    78   193     X     -     - |
 GUUG |     -     -  -198     -   355  -433   137     -     -     - |
 HARB |     -   -70     -   -43  -223     -    20   411     -     - |
 HERS |    19     -     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |  -113     -     -     -   211  -168     -     -     -     - |
 HOB2 |   -32   162  -131   -97   159  -425    41     -     -     - |
 HOFN |   -48     -  -117     -  -138   -48    84   487     -     - |
 HOLB |     -     -     -     -  -167     -     -   181     -     - |
 HOLM |   -90     -     -     -  -136   -45     -   333     -     - |
 HRAO |    -9     -   -47    96     -    92   196     -     -     - |
 IENG |    -8   -54     -    89     -     -    95     -     -     - |
 IISC |     -     -   -60     -  -142  -127    -3   270     -     - |
 INVK |   -70     -     -     -   132     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     X   -41    43     X     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -64     -  -168  -351    18   324     -     - |
 JOZ2 |    50     -     -   -88     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -106     -     -   154     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -18     -    25     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -98     -   -45   162    93   -54    76     -     -     - |
 KELY |     -     -     2     -    -3     -   113     -     -     - |
 KERG |     -   -21     8     -    15  -188    79     -     -     - |
 KIRU |     -   -82    70     -    -6     -    91     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -423  -541   -92   457     -     - |
 KOKB |   -94  -145    67   -17     -  -248    25   314     -     - |
 KOSG |  -165     -   110     -   111     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -40   -67    40    23  -286   150    26   398     -     - |
 LAMA |   -91     -     -   -39   210   -91   101     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    74     -  -133   185     6     -     -     - |
 LPGS |   -55    -4     -     -  -210  -467     8   344     -     - |
 MAC1 |   -43     -   -59    -5   193     -   170     -     -     - |
 MAG0 |    51     -     -     -   -95     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    28     -   -51     -    33     -     -     - |
 MANA |     -     -   -31     -    56     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     4    49   -88     -   107     -     -     -     - |
 MAS1 |   -92   -60    58  -124   -96   156    54   426     -     - |
 MATE |     -    76  -107  -221     9   -77   -45   333     -     - |
 MAW1 |  -161     -    55     X   202     8     -     -     -     - |
 MCM4 |  -143   -94     -     -     -  -148     -   449     -     - |
 MDO1 |  -132   -82    46     -  -143   241    86   605     -     - |
 MDVJ |   183     -     1  -108  -254   277    13     -     -     - |
 MEDI |     -    59     -   -82     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -30    71     -     2   -50     -    68     -     -     - |
 MKEA |     -     -    46     -   -82  -359     -     -     -     - |
 MOBS |   -15     -    56   -68     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    66     -  -118  -180     -     -     -     - |
 NANO |   -66     -   -30     -   177    90    84     -     -     - |
 NICO |  -186     -    28  -155   164  -276   173   327     -     - |
 NIST |  -188     -     -     -     -     -  -115   381     -     - |
 NKLG |  -178     -   114     -   130     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -    14    87  -168     -     -   126     -     -     - |
 NOVM |     -     -    53     -   -96   156     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    76     -    -6  -105   -98   -47     -     -     - |
 NRIL |  -134     -   -20     -   -86  -209    61   414     -     - |
 NRMD |   -94     -     -     -   177     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -   -30  -144   205  -141   139     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   -55     -    99     -    96     -     -     - |
 NYAL |     -   -99     -     -   145    80     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -64     -  -189   -46   -23   331     -     - |
 OHI3 |   -21     -    22     -     -   -17     -     -     -     - |
 ONSA |  -104   -48     -   -44   -71  -119   102   423     -     - |
 OPMT |   -85     -     -     -  -186     -     -   378     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -  -202     -     -   218     -     - |
 PARC |     -     -     -   118  -155  -482     -    33     -     - |
 PDEL |  -116     -   -26  -154    93   -63    68   370     -     - |
 PERT |     -    65   -41    99  -126     -   159     X     -     - |
 PETS |     -     -    38     -  -300     -   -71   251     -     - |
 PIE1 |    20    21     -    -1   -66     -    52     -     -     - |
 PIMO |     -     -   -25     -  -315  -209   -25   385     -     - |
 POTS |     -     -   -34     -    61  -103    50     -     -     - |
 POVE |     -     -   -56     -    30     -     -    75     -     - |
 PRDS |  -127   -27     -   -51   -95     -    34   476     -     - |
 PTBB |    41    -9     -   -59     -     -   111     -     -     - |
 QAQ1 |   -83   -64     -     -   -98   -95    84   386     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -  -249     -     -   269     -     - |
 RAMO |     -     -    49     -   -88    31     -     -     -     - |
 RESO |    26     -     -     -   -50  -224     -     -     -     - |
 REUN |  -129     -    70     -   115   -91   107     -     -     - |
 RIOP |  -200     -     -     -   173     -     -   219     -     - |
 SANT |     -     -     -    27   -28   162     -     -     -     - |
 SCH2 |  -157   -26   -31    17   -59  -203    69   481     -     - |
 SCOR |     -     -   -33     -    59  -397   174     -     -     - |
 SFER |     -   134   -78  -116    67  -194     -     -     -     - |
 SHAO |   -15     -     -     -    27     -   265     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -  -252   266    41     -     -     -     - |
 SPT0 |   -84    99     -    12     -   225   111     -     -     - |
 STJO |     -  -128     -     -  -153   -47    15   371     -     - |
 STR1 |     -   116     -  -160     -  -138     -     -     -     - |
 SUTM |   -34    96     -     -   -75     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    65     -     -   -95     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -115     -     -  -311    21   223     -     - |
 SYDN |    52     -     -   -93     -     -   -81     -     -     - |
 SYOG |   -96   152     -  -193     1   192    28   174     -     - |
 THTI |     -     -  -196     -    78  -387     -   296     -     - |
 THU3 |   -62    47     -     -    48   -41    74     -     -     - |
 TIDB |     -  -140     -    40  -146     -    31   337     -     - |
 TIXI |  -137     -    21  -105  -102  -138    42   481     -     - |
 TLSE |   -93     -     -   -47   223   119   156     -     -     - |
 TOW2 |   -52     -    -3   -60   167  -113   202     -     -     - |
 TSKB |   -52    32     -    10    40     -   172     -     -     - |
 TWTF |   -91   -64     -   -64   -80     -    -3   453     -     - |
 UFPR |     -     -  -136     -   101     -     -   154     -     - |
 ULAB |     -     -     -     -  -260     -  -114   281     -     - |
 UNSA |     -     -     7     -   -13   144   157     -     -     - |
 URUM |     -     -    28     -   -49    43    27     -     -     - |
 USN3 |   -12    67     -   -69     -     -    87     -     -     - |
 USNO |    23   -46     -    19     -   108    66     -     -     - |
 USUD |     -    56     -     -   -81     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -     -     -   -90     -     -    97     -     - |
 VILL |     -   -47   -69     -  -174     -     7   409     -     - |
 WAB2 |    20     -     -    77  -119     -   105     -     -     - |
 WES2 |  -103   158     -  -126    97  -104    83     -     -     - |
 WHIT |   -18  -104   -56     -  -135  -150   -18   470     -     - |
 WILL |   -74    89     -     -    11     -     -     -     -     - |
 WIND |    18     -   -58     -    71  -219    65     -     -     - |
 WROC |  -108   287     -  -205     -  -172     -     -     -     - |
 WSRT |   128   -23     -     7  -214    61   104     -     -     - |
 WTZA |     6     -     -   -10     -     -    63     -     -     - |
 WTZR |   -70     -     -     -   132   109    66     -     -     - |
 WUHN |  -126     -    19     -   203     -    17     -     -     - |
 YAKT |  -112   -44     -     -  -122     -    42   441     -     - |
 YAR2 |   -36    38     -     -    12     -    90     -     -     - |
 YELL |  -151   -66   109  -105    45    98    55   272     -     - |
 YSSK |  -120     -     -     -   -84     -    64   340     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   -58    61     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    64     -     -     -  -120     -    47     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |     9    12     9    12    11    37    13    17   454     - | 2880    232
    3 |    13    19    10    28    17    35    24    15  2160     - | 2880   1435
    4 |    10    20    13    13    26    47    30    34  2410     - | 2880    530
    5 |    16    14    17    17    36    59    39    45   525     - | 2880    326
    6 |    16    18    12    21    16    37    22    17  1876     - | 2880    814
    7 |     9    16    16    22    21    49    26    22   803     - | 2880    206
    8 |    12    20    13    38    18    33    18    18  2976     - | 2880   2399
    9 |    28    17    19    23    19    30    22    21  2529     - | 2880   1936
   10 |    12    19    10    14    22    51    19    30  2466     - | 2880   2134
   11 |    13    14    10    17    19    47    15    19  1034     - | 2880    268
   12 |    10    13    14    22    13    62    10    15   559     - | 2880    290
   13 |    13    16    12    37     X    47    20    25   428     - | 2880    328
   14 |    11    21    18    15     X    39    13    14   847     - | 2880    225
   15 |    21    18    14    19    12    84    18     X   768     - | 2880    265
   16 |    17    18    25    14    22    54    23    17   614     - | 2880    400
   17 |    13    20    16    12     9    56    17    17  1266     - | 2880    414
   18 |     7    12     8    21     9    50    11    16   509     - | 2880    251
   19 |    23    16    19    20    43    78    41    41   526     - | 2880    142
   20 |    15    13    19    17    18    50    24    19   409     - | 2880    229
   21 |    37     X    38     X    34    47    36    35   556     - | 2795    278
   22 |    12    15    14    22    17    47    13    12  1818     - | 2880    222
   23 |    11    17    12    27     X    59    36    36   811     - | 2879    241
   24 |    12    14    12    14    19    48    22    19  2748     - | 2880   1954
   25 |    11    19    11    27    26    56    17     X   423     - | 2880    168
   26 |    12     X    12     X     X    57    31     X  1350     - | 2456   1018
   27 |    20    18    11    32    11    33    25    15  4447     - | 2880   4825
   28 |    18    15    13    25    10    63    17    12  1934     - | 2880   1179
   29 |    11    16    13    17    24    73    30    29  1126     - | 2880    265
   30 |    12    17    19     X    31    46    54     -     -     - | 2880  14660
   31 |     7    32    16    30    41    63    32    43  1027     - | 2880    191
   32 |    16    18    15    14    26    59    24    24  1716     - | 2880    893
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    12     -    21    29     -     -     -     - |  276    >>>
 ALBH |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   7671
 ALGO |    13    14     -    24    31     -    19     -     -     - |  288     48
 ALIC |     -     -     -     -     4    23     -     4     -     - |   50   4731
 ALRT |     5     -     -     -    11    15    15    11     -     - |  288   5506
 AMC2 |     9     -     -     -    16    26    10     -     -     - |  288     19
 AREQ |    19    33     -     -    21    16    23     -     -     - |  275   9342
 ARTU |     9     -     9     -    15    17     9    17     -     - |  288   6541
 ASPA |     -     -    20     -    25    28    14    22     -     - |  288   8093
 AUCK |    11     -    15    31    15    37    13    23     -     - |  288   5230
 BAKE |     -     -    19     -    35    38    15     -     -     - |  288   3050
 BAKO |     8     -     -    17    15     -     -     -     -     - |  288   3785
 BJFS |    17     -    22     -    25    32    25     -     -     - |  288   6940
 BOGT |     -     -    10     -    17    22    11     -     -     - |  288  10320
 BOR1 |    11     -     -    33    21     -     -     -     -     - |  288   4203
 BRAZ |    11     -    12     -    14     -     -    11     -     - |  288   6013
 BRFT |    17     -    19     -    45    36    14    28     -     - |  288   3095
 BRMU |    12     -    21    48    18    37    13    27     -     - |  287   3657
 BRST |     8     -     8     -     -    48     8     -     -     - |  288   2659
 BRUS |    14    29     -    31    41     -    16     -     -     - |  288   1718
 CAS1 |     9     -    14    13     8    18     9     -     -     - |  288   2807
 CEDU |     X     -    28     X    51    41    52     -     -     - |  288    310
 CHAT |    17     -    18     -    36    29     -    18     -     - |  287   9912
 CHUR |    11    16    13    19    19    30    12    18     -     - |  288   3663
 COCO |    12     -    19     -    42    28    19     -     -     - |  288   6816
 CONZ |    21     -    15    51    16    25    12    19     -     - |  288    150
 COPO |     -     -     -    34     -     -     -    38     -     - |  287   5138
 CRO1 |    19    21     -    27    30    43    12    19     -     - |  288     37
 DAEJ |    14    16     -    14    24     -    11    20     -     - |  288    664
 DARW |    12    13    20    24    17    33    17     -     -     - |  288   4028
 DAV1 |    22     -    23     X    34    28    34     -     -     - |  284   2896
 DGAR |     7     -     -     -     -    34     -    14     -     - |  284  11408
 DGAV |     -     -    15     -    27     -    15     -     -     - |  288   6401
 DRAG |     -     -    11     -    19     -     -     -     -     - |  288   4279
 DRAO |    10    12     -     -    16    25    16     -     -     - |  288   7423
 DUBO |     -     -     7     -    15    15     9    17     -     - |  288  69818
 EPRT |     -     -    14     -    21    37     -    15     -     - |  288   4115
 FAA1 |    15     -    16     -    22    30    16     -     -     - |  288   7324
 FAIR |     -    11    10     -    15    19     -     -     -     - |  288   7559
 FLIN |    12     -    10    19    20     -    14     -     -     - |  288   3065
 GLSV |    21     -    20     -    27    42    10     -     -     - |  288   4366
 GMAS |     -     9     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3040
 GODE |     -    30     -     -    44     -     -     -     -     - |  274     96
 GODZ |     -     -    26    45     -     -    29     -     -     - |  275   2450
 GOLD |     -     -     -     -     8    32     -     9     -     - |  288  10818
 GOPE |    12     -     -     -    23    24     -     -     -     - |  288    392
 GRAS |    17     -     -    25    17     -    17     -     -     - |  288   4859
 GRAZ |    17     -     -    24    12     -     -     -     -     - |  288   4485
 GUAM |     -     -     -     -    22     -     -    24     -     - |  288  11670
 GUAT |    21     -     -     X    39    23    21     X     -     - |  287   4184
 GUUG |     -     -    17     -    31    41    21     -     -     - |  286   6151
 HARB |     -    14     -    18    14     -    10    17     -     - |  288   2302
 HERS |    14     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  288     27
 HNPT |    23     -     -     -    42    54     -     -     -     - |  282   4051
 HOB2 |    16    16    18    26    28    33    17     -     -     - |  286     42
 HOFN |    11     -     8     -    10    17     7    17     -     - |  287    >>>
 HOLB |     -     -     -     -    17     -     -    19     -     - |  288   2559
 HOLM |    11     -     -     -    14    26     -    18     -     - |  288   6347
 HRAO |    12     -    20    20     -    18    14     -     -     - |  288     23
 IENG |    12    29     -    39     -     -    23     -     -     - |  288     88
 IISC |     -     -    14     -    20    34    13    18     -     - |  288  12197
 INVK |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   7890
 IRKJ |     -     -     X    10    10     X     -     -     -     - |   41    119
 ISPA |     -     -    17     -    19    22    10    35     -     - |  287   9142
 JOZ2 |     7     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  170   2237
 JOZE |     -    27     -     -    40     -     -     -     -     - |    3   5574
 JPLM |     -    16     -    22     -     -     -     -     -     - |  288   2112
 KARR |    11     -    13    16    12    19     9     -     -     - |  288   4494
 KELY |     -     -     7     -    13     -    12     -     -     - |  226   6414
 KERG |     -    11    18     -    30    18    10     -     -     - |  288   7154
 KIRU |     -    11    10     -    11     -    18     -     -     - |  288   2373
 KIT3 |     -     -     -     -    30    41    32    33     -     - |  285  11466
 KOKB |    17    20    17    26     -    30    14    21     -     - |  288     94
 KOSG |    29     -    32     -    19     -     -     -     -     - |  283   3107
 KOUR |    16    21    25    35    30    32    10    24     -     - |  288    257
 LAMA |    10     -     -    25    19    26    18     -     -     - |  288   3022
 LHAZ |     -     -     5     -    10    34    28     -     -     - |   40    >>>
 LPGS |    18    25     -     -    33    66    12    17     -     - |  288  13171
 MAC1 |    10     -    18    11    16     -    13     -     -     - |  288   4512
 MAG0 |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  147   9422
 MAL2 |     -     -    10     -    18     -    10     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -    18     -    33     -     -     -     -     - |  285    >>>
 MAR6 |     -    17    13    23     -   170     -     -     -     - |  288   3047
 MAS1 |    14    11    12    22    19    22    10    21     -     - |  288   3910
 MATE |     -    27    12    43    20    25    14    14     -     - |  288     62
 MAW1 |     7     -    11     X    15    17     -     -     -     - |  288   3176
 MCM4 |    11    12     -     -     -    15     -    20     -     - |  288   5680
 MDO1 |    12    14    18     -    30    28    15    48     -     - |  288   9577
 MDVJ |    10     -    18    50    18    37    15     -     -     - |  288     33
 MEDI |     -    17     -    24     -     -     -     -     -     - |  288    138
 MIZU |    16    26     -    22    17     -    51     -     -     - |  288    490
 MKEA |     -     -     9     -    16    21     -     -     -     - |  288  14342
 MOBS |     9     -    11    20     -     -     -     -     -     - |  288   3132
 MTKA |     -     -     9     -    15    27     -     -     -     - |  288  11006
 NANO |     6     -     8     -     8    20    14     -     -     - |  288   3047
 NICO |    14     -    18    24    26    27    17    20     -     - |  288   2930
 NIST |     6     -     -     -     -     -    25    12     -     - |  284     20
 NKLG |    20     -    14     -    15     -     -     -     -     - |  288  11198
 NNOR |     -    28    20    19     -     -    16     -     -     - |  288    701
 NOVM |     -     -    22     -    40    50     -     -     -     - |  232    >>>
 NRC1 |     -    20     -    21    30    34    24     -     -     - |  288     58
 NRIL |    18     -    10     -    18    20     9    17     -     - |  288   6892
 NRMD |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  247   5578
 NTUS |     -     -    16    29    15    34    14     -     -     - |  288   3288
 NYA1 |     -     -    12     -    21     -     9     -     -     - |  284    >>>
 NYAL |     -     9     -     -    13    38     -     -     -     - |  280    440
 OHI2 |     -     -     6     -    11    18    11    10     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    13     -    13     -     -    25     -     -     -     - |  276    654
 ONSA |    14    16     -    22     9    17     8    17     -     - |  288     30
 OPMT |    11     -     -     -    18     -     -    24     -     - |  287     30
 OUS2 |     -     -     -     -    16     -     -    18     -     - |  288    >>>
 PARC |     -     -     -    32    29    26     -    15     -     - |  288   4104
 PDEL |    11     -    17    49    14    28    12    21     -     - |  288   3157
 PERT |     -    28    14    30    10     -    11     X     -     - |  288   1737
 PETS |     -     -     8     -    14     -     7     8     -     - |  288  11073
 PIE1 |    15    19     -    17    23     -    18     -     -     - |  288     85
 PIMO |     -     -    15     -    26    36    21    21     -     - |  288  11331
 POTS |     -     -     8     -    14    20     9     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     9     -    19     -     -    13     -     - |  288   5148
 PRDS |    15    18     -    20    21     -    13    17     -     - |  288     82
 PTBB |    13    19     -    24     -     -    22     -     -     - |  288     77
 QAQ1 |    12    11     -     -    15    18    10    19     -     - |  288   5137
 QIKI |     -     -     -     -    12     -     -    13     -     - |  288   5818
 RAMO |     -     -     7     -    13    25     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |     7     -     -     -    14    27     -     -     -     - |  288   6580
 REUN |    15     -    12     -    13    27     9     -     -     - |  288   5282
 RIOP |    12     -     -     -    18     -     -    12     -     - |  288   6200
 SANT |     -     -     -     9    10    29     -     -     -     - |  288   2163
 SCH2 |    12    14    11    34    17    17     7    20     -     - |  288   2919
 SCOR |     -     -     6     -    11    17    17     -     -     - |  288   6585
 SFER |     -    13    18    28    28    43     -     -     -     - |  288     91
 SHAO |    13     -     -     -    25     -    21     -     -     - |  288   7436
 SOFI |     -     -     -    15    15    37     -     -     -     - |  287   3655
 SPT0 |    10    17     -    19     -    21    14     -     -     - |  288     43
 STJO |     -    12     -     -    20    25     9    12     -     - |  288  60168
 STR1 |     -    13     -    18     -    33     -     -     -     - |  288   2555
 SUTM |    14    18     -     -     8     -     -     -     -     - |  288  12097
 SUWN |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3533
 SVTL |     -     -     8     -     -    45    19    16     -     - |  288     58
 SYDN |    10     -     -    18     -     -    14     -     -     - |  288    691
 SYOG |    15    13     -    25    11    16    10    19     -     - |  288   1284
 THTI |     -     -    13     -    26    29     -    19     -     - |  288   7699
 THU3 |    14    12     -     -    19    19    16     -     -     - |  288   6111
 TIDB |     -    30     -    38    46     -    14    23     -     - |  288    892
 TIXI |    11     -    11    18    13    19     8    31     -     - |  288   4910
 TLSE |    16     -     -    26    23    31    11     -     -     - |  288   2394
 TOW2 |     8     -    17    18    17    31    13     -     -     - |  288   2752
 TSKB |    10    14     -    18    25     -     9     -     -     - |  288   1349
 TWTF |    17    17     -    26    45     -    28    17     -     - |  288     36
 UFPR |     -     -     9     -    17     -     -    10     -     - |  288   4031
 ULAB |     -     -     -     -    17     -    16    18     -     - |  288   8044
 UNSA |     -     -    13     -    24    31    19     -     -     - |   75    >>>
 URUM |     -     -     7     -    12    22    11     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    24    33     -    24     -     -    39     -     -     - |  287     79
 USNO |    37    42     -    32     -    75    29     -     -     - |  288     85
 USUD |     -    27     -     -    39     -     -     -     -     - |  288    142
 UZHL |     -     -     -     -     9     -     -     9     -     - |  288   4206
 VILL |     -    21    24     -    29     -    24    17     -     - |  288   9304
 WAB2 |    12     -     -    23    20     -    13     -     -     - |  288     32
 WES2 |    28    33     -    22    23    41    19     -     -     - |  288     78
 WHIT |    13    12    10     -    21    22     7    17     -     - |  288  33138
 WILL |    18    19     -     -    16     -     -     -     -     - |  286  60179
 WIND |    14     -    10     -    13    18    10     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    10    15     -    25     -    21     -     -     -     - |  288   2441
 WSRT |    16    14     -    28    11    14     9     -     -     - |  288     20
 WTZA |    11     -     -    19     -     -    14     -     -     - |  288    500
 WTZR |    14     -     -     -    26    25    14     -     -     - |  288     29
 WUHN |    12     -    13     -    19     -    14     -     -     - |  288   6407
 YAKT |    12    20     -     -    54     -     7    24     -     - |  288   8910
 YAR2 |    13    24     -     -    16     -    20     -     -     - |  288   5436
 YELL |    14    12    11    25    25    22     7    11     -     - |  288     43
 YSSK |     9     -     -     -    20     -    12    14     -     - |  287  10725
 ZIMM |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  287   4631
 ZWE2 |     9     -     -     -    17     -    10     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    18    16    23    23    40    19    22  1665     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAW1  | 1644-2 19:00:00 |        1274
esa |     21  | 1644-2 12:10:00 |        1449
esa |     21  | 1644-2 12:45:00 |       -1168
mit |   MAW1  | 1644-2  0:50:00 |       -1802
mit |     21  | 1644-2 11:53:30 |       -1047
mit |     21  | 1644-2 12:50:00 |        -630



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   286     0   288     4.78     4.77     3.07     3.07   | 3.85e-14  1.72e-14  5.10e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.45     4.77     4.78     4.78   | 3.57e-14  6.06e-15  1.65e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.44     4.77     4.78     4.78   | 7.02e-14  8.56e-15  1.65e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.73     4.77     4.78     4.78   | 3.90e-14  7.55e-15  2.05e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.78     4.77     4.78     4.78   | 6.33e-14  1.04e-14  6.95e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.88     4.77     4.78     4.78   | 4.98e-14  8.89e-15  4.06e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.72     4.77     4.78     4.78   | 5.18e-14  1.14e-14  2.56e-15 |
 WAB2 |   288   284     2   288     4.72     4.77     4.78     4.78   | 5.52e-14  1.40e-14  2.93e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.78     4.77     4.78     4.78   | 2.71e-14  1.11e-14  1.43e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.59     4.77     1.55     1.55   | 5.59e-14  1.69e-14  3.32e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.59     4.75     4.76     4.76   | 1.00e-13  1.48e-14  2.90e-15 |
 USN3 |   287   271     5   287     3.47     4.74     4.76     4.76   | 1.49e-13  3.30e-14  3.27e-15 |
 HOB2 |   286   286     0   286     3.99     4.74     4.74     4.74   | 4.09e-14  1.46e-14  4.80e-15 |
 NIST |   284   281     1   284     4.70     4.70     4.71     4.71   | 5.49e-14  8.10e-15  1.86e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     3.28     4.48     4.31     4.31   | 4.22e-14  2.34e-14  3.89e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.18     4.20     1.61     1.61   | 5.18e-14  7.26e-15  1.48e-15 |
 GODE |   274   268     2   274     2.89     3.66     1.33     1.33   | 1.34e-08  7.55e-10  2.55e-10 |
 NRC1 |   288   285     3   288     2.89     3.49     3.17     3.17   | 7.89e-14  2.54e-14  3.34e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     2.83     3.34     1.52     1.52   | 5.69e-14  1.03e-14  2.53e-15 |
 NOVM |   232   229     1   232     2.42     3.07     3.04     3.04   | 3.05e-08  9.53e-09  2.62e-09 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.42     2.43     4.68     4.68   | 9.27e-14  2.08e-14  4.07e-15 |
 USUD |   288   281     2   288     2.30     2.20     2.40     2.40   | 1.18e-13  2.43e-14  8.32e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.30     2.20     1.21     1.21   | 4.93e-14  1.08e-14  1.05e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.80     1.35     0.60     0.60   | 9.04e-14  1.48e-14  2.76e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.33     0.73     0.30     0.30   | 5.58e-14  4.12e-14  1.70e-14 |
 TIDB |   288   274     8    65     0.51     0.49     0.33     0.33   | 1.55e-13  3.59e-14  3.83e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.98     0.40     0.18     0.18   | 5.23e-14  1.42e-14  6.27e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.95     0.38     0.18     0.18   | 4.23e-14  1.47e-14  8.16e-15 |
 USNO |   288   274     6    20     0.20     0.24     0.33     0.33   | 1.22e-13  3.39e-14  4.64e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.64     0.17     0.11     0.11   | 2.84e-13  7.34e-14  2.11e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.56     0.13     0.05     0.05   | 5.76e-14  1.68e-14  1.32e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.95     0.05     3.61     3.61   | 5.58e-14  1.86e-14  1.92e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.00     0.00   | 2.57e-13  8.26e-14  1.90e-13 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.27     0.27   | 4.42e-13  1.50e-13  3.97e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.02     0.02   | 3.64e-13  1.48e-13  6.53e-14 |
 IRKJ |    41    41     0    41     0.11     0.04     0.63     0.63   | 3.42e-13  8.54e-14         - |
 SYDN |   288   287     1   288     0.29     0.04     1.12     1.12   | 5.40e-13  1.92e-13  6.10e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.72     0.01     0.54     0.54   | 2.90e-13  7.47e-14  1.38e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.31     0.31   | 7.10e-13  6.82e-14  3.36e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.17     0.17   | 4.50e-13  1.37e-13  6.44e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.06     0.06   | 6.71e-13  6.88e-14  1.74e-14 |
 G23  |   287   287     0   287     0.38     0.01     1.25     1.25   | 5.42e-13  5.57e-14  2.01e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.21     0.21   | 5.52e-13  5.85e-14  2.11e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.73     0.73   | 5.60e-13  6.57e-14  1.45e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.25     0.25   | 5.79e-13  6.08e-14  1.08e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.64     0.64   | 6.97e-13  7.58e-14  1.44e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.23     0.23   | 5.54e-13  5.32e-14  2.53e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.38     0.38   | 6.07e-13  8.22e-14  3.44e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.08     0.08   | 5.41e-13  7.36e-14  3.41e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.43     0.43   | 6.35e-13  7.22e-14  5.06e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.94     0.94   | 6.33e-13  6.84e-14  2.98e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.64     0.64   | 6.96e-13  7.29e-14  2.67e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.13     0.13   | 7.54e-13  7.02e-14  3.55e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.19     0.19   | 6.56e-13  7.34e-14  6.06e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.06     0.06   | 7.14e-13  6.70e-14  4.08e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.01e-13  5.18e-14 |
 CHUR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  4.18e-13  2.12e-13 |
 CONZ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-14  8.97e-15  2.32e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  1.86e-13  8.02e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.33e-13  6.58e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-13  1.18e-13  1.15e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  3.77e-13  2.98e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.77e-13  2.11e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.20e-13  1.38e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  9.27e-14  4.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.88e-13  8.73e-14  1.15e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.16e-13  2.90e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.50e-13  2.23e-13 |
 G26  |   208   208     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  3.65e-13         - |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.26e-13  7.64e-13 |
 GODZ |   274   234    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-11  6.97e-13  3.15e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-13  1.01e-13  2.29e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.69e-13  2.38e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-14  6.45e-15  4.31e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-13  5.44e-13  1.81e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-13  5.44e-13  5.98e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.62e-14  7.29e-15  5.02e-15 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  2.33e-13  6.84e-14 |
 NYAL |   280   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  1.94e-13  5.62e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  1.99e-13  9.81e-14 |
 PIE1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.27e-14  1.11e-14  8.79e-15 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.93e-13  1.35e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.39e-13  1.85e-13  9.65e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.77e-13  1.19e-13 |
 WROC |   288   245    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-12  1.01e-12  1.46e-13 |
 YELL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-14  7.04e-15  3.45e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-14  4.39e-15  1.66e-15 |
 GMAS |   288   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  1.01e-12  2.77e-13 |
 OHI3 |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.02e-13  1.67e-13  8.99e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.06e-22  7.53e-20  2.75e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WSRT      AMC2      YELL |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
