
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1646   Day: 5   MJD: 55771                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3000     77      32     -73   2107   2107      0   3834   3834      0    0.00
 cod |   288     0  28767     34     268    -134     26     28     25    120    109    125   14.76
 emr |   288     0  22910    800   -2183     773     23     23     22    122     98    135   17.94
 esa |   288     0  33202    588   -1066   -1710     20     19     20    148    185    131   21.27
 gfz |   288     0  31916    312     -31     293     20     21     19    109    111    109   20.76
 iga |    96     0   2880      2     -16     -10     34     34      0     76     76      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0      -3     -65   1784   1784      0   2693   2693      0    0.00
 jpl |   288     0  27560    858    2415      31     16     20     14    172    241    134   25.28
 ngs |    96     0   2880      5     -52       1   1908   1908      0   3537   3537      0    0.00
 usn |   288     0  24691      6   -1889    4512     54     81     32    152    189    129    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1644  -129     -    89     -     -     -     -     -     - |
    2 | -1685    98    74   118   101    60   -49  -292 -1292     - |
    3 |  -745   -58   -17    50     4   -87 -4864     X -1053    58 |
    4 | -2348    46    84   -51    52    48  1593   -86 -2092   243 |
    5 |   790   152    20  -198   128   -25  -629   -42   503   171 |
    6 | -1537    14    55   199   174    -2     -  -388 -2265   161 |
    7 |  1639    42    -3  -107   208    42   677  -103  1618   151 |
    8 | -6520   -18   175   120   135    30 -1022  -326 -5270   155 |
    9 |   260    49    63    64    25   -11 -1972  -147 -1398   246 |
   10 | -9921    29    12   250    30    78 -2306  -261 -8035   247 |
   11 |  1594    35   105    -4   176   -23 -1609  -234  2317  -131 |
   12 |  -246   158    55   -12    80    91    94  -187  -179    13 |
   13 |  1970   119    70   144     X   -41  -338  -240  2744    87 |
   14 |  3869    75    84   162   109     4   -29  -329  3959    25 |
   15 |   493   -23    -8  -227   -20  -140   496   227   573   -52 |
   16 |  3467   107    46   109   129   -42   364  -292  3413   261 |
   17 |  -417   234   195  -293    52    80  -554   -71  -148    53 |
   18 |  3887   125    67   -67   162     3   358  -197  4118    66 |
   19 |   350   -11    83   216    82   -40    36  -302   476  -255 |
   20 |  3144    10   133   234   -42   -56   253  -263  3294   195 |
   21 |  2784    36     9     1   102   -48   499  -112  3046    11 |
   22 | -3527  -142   -86   286   150  -122 -3502  -220 -2477   -19 |
   23 |   148   193   105    41    52    76   348  -265    92   145 |
   24 | -4253   -80   176   154     0    -6  -976  -208 -4025   183 |
   25 |  1088   -16  -147   132     3  -119    83     X   993  -231 |
   26 |   -68    37   -26   -73    75   -21   322     X   -53   173 |
   27 |  1872   105    15   143    50    48  6444  -251 -1362   276 |
   28 |  6093   -42    49   135    54    42  3154  -168  5930    89 |
   29 |  -789   128    76  -200   102    78  -804   -44  -625   171 |
   30 |     X   136     X   -94     -     -     -     -     -   216 |
   31 |  1320   190   117  -106   179    87   713  -252   931   105 |
   32 | -3503    15    68   295    31    -6  3197  -331 -3813   168 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -   -49    50     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -    12   -12     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -23    19     -     -     -     -     -     -    18 |
 ALIC |     -    84     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -86     -     -    61     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -147   -40    16     -     -     -   100     -  -102 |
 AREQ |     -   -88     -    36   -77     -     -    84     -     - |
 ARTU |     -  -156     -   -64   -45     -     -   180     -     - |
 ASPA |     -     -     -  -121   -70     -     -   159     -     - |
 AUCK |     -  -103     -   -10     -     -     -    69     -     - |
 BAKE |     -     -     -   -43   -77     -     -   100     -     - |
 BAN2 |     -     -   -42    35     -     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -   -47     -     -     -    40     -     - |
 BJCO |     -     -     -    94   -96     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -     5   -61     -     -    45     -     - |
 BOR1 |     -   -84     -     -    60     -     -     -     -  -132 |
 BRMU |     -   -90     -    23  -114     -     -   127     -     - |
 BRST |     -    21     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -72   -31     -  -117     -     -   160     -   -96 |
 CAS1 |     -    82     -     -   -58     -     -     -     -   122 |
 CEDU |     -  -418   193     -   131     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -92     -     -     -    77     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -4   -45     -     -    41     -  -271 |
 CHUM |     -     -     -   293     -     -     -  -246     -     - |
 CHUR |     -  -134     X   -47     -     -     -   118     -     - |
 COCO |     -    98     -     -   -70     -     -     -     -   115 |
 CONZ |     -     -  -111     X   -58     -     -   127     -     - |
 CRO1 |     -     -  -147     -     -     -     -   104     -  -131 |
 DAEJ |     -    81    43   -19     -     -     -   -62     -   -11 |
 DAV1 |     -   133     -     -   -95     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -    51   -52     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    58     -     -   -41     -     -     -     -   148 |
 DUBO |     -   -72     -    94   -88     -     -    35     -     - |
 FLIN |     -   -64     -    44     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   -35     -  -107   -25     -     -   131     -     - |
 GODZ |     -     -  -265   223     -     -     -     -     -   127 |
 GOLD |     -     -     -     -    31     -     -   -25     -   -94 |
 GRAS |     -  -128     -   -13     -     -     -    86     -     - |
 GUAT |     -   -53     -    69   -73     -     -    33     -     - |
 GUUG |     -     -     -  -183   187     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -145   -26     -     -     -     -    99     -     - |
 HOB2 |     -     -  -111     -    95     -     -     -     -   184 |
 HOFN |     -  -141     -     -  -103     -     -   167     -  -187 |
 HRAO |     -    61    81  -111     -     -     -     -     -    35 |
 IENG |     -   -67    55     -     -     -     -     -     -   -88 |
 IISC |     -     -     -     -  -104     -     -    85     -  -117 |
 IQAL |     -     -     -   -89     -     -     -    74     -     - |
 IRKJ |     -     -  -741     -   640     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    37     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -   -55    56     -     -     -     -   202 |
 KIRU |     -     -    38    36   -69     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -136  -258     -     -   326     -    62 |
 KOKB |     -     -   -61     -     -     -     -    43     -  -156 |
 KOUR |     -   -18     -    13     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -73     -     -   -25     -     -    63     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    55   -56     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -  -182     -    29     -     -   101     -   -60 |
 MAC1 |     -    10     -     -    -7     -     -     -     -    78 |
 MAG0 |     -    11     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    20   -21     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -105   162   -45   -99     -     -    65     -   -80 |
 MAT1 |     -     -   -69     -     -     -     -    49     -  -161 |
 MATE |     -     -   -93    82    -3     -     -     -     -    66 |
 MAW1 |     -    90     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -  -193     -     -     -     -     -   113     -  -100 |
 MDO1 |     -     -     -   -60  -161     -     -   183     -   -25 |
 MIZU |     -    31     2   -23     -     -     -     -     -   -12 |
 MORP |     -     -     -   -20     -     -     -    17     -     - |
 NANO |     -    69     -    19   -69     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    -2     -     -   -61     -     -    51     -     - |
 NIST |     -    -8     6     -     -     -     -     -     -    20 |
 NNOR |     -     -    52   -43     -     -     -     -     -   -76 |
 NRC1 |     -     -    47     -   -41     -     -     -     -   -68 |
 NRIL |     -  -130     -   -11   -16     -     -    98     -     - |
 NRMD |     -   -28     -    39   -18     -     -     -     -   -87 |
 NTUS |     -     -     -    15   -15     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -104   107     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    92   -94     -     -     -     -    -1 |
 OHI2 |     -     -     -     -   -68     -     -    56     -     - |
 ONSA |     -     -  -211   123    56     -     -     -     -    32 |
 OUS2 |     -     -     -  -407     -     -     -   343     -     - |
 PALM |     -     -     -     7    -7     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -26     -    14  -103     -     -    88     -     - |
 PENC |     -     -     -   -73     -     -     -    62     -  -134 |
 PERT |     -     -  -159    24   -53     -     -   135     -   -91 |
 PETS |     -     -     -    20     0     -     -   -17     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -51  -113     -     -   136     -  -178 |
 POTS |     -     -     -   -99   101     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -138  -113   -77     -     -     -   225     -  -147 |
 PTBB |     -   -25    20     -     -     -     -     -     -   -62 |
 QAQ1 |     -     -  -116  -127     -     -     -   186     -     - |
 QUIN |     -     -     -  -225     -     -     -   190     -     - |
 RABT |     -     -     -  -122     -     -     -   103     -     - |
 RBAY |     -   259     -     -  -184     -     -     -     -    43 |
 RESO |     -   -22     -     -    16     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -19     -    68   -56     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    63   -64     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -102     -     -     -    86     -     - |
 SANT |     -   541     -     -  -385     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -154     -   -86   -64     -     -   215     -     - |
 SCOR |     -     -     -  -191     -     -     -   161     -     - |
 SCUB |     -   -65     -    45     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -    -5     -     -     -     4     -  -268 |
 SPT0 |     -   -16  -146     -     -     -     -    83     -   -56 |
 STJO |     -     -     -    17   -90     -     -    60     -   -39 |
 SUTH |     -   -63     -     -     -     -     -    37     -  -207 |
 SVTL |     -     -     X   -25     -     -     -    21     -     - |
 SYOG |     -   133    75    13  -172     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    58   -59     -     -     -     -    17 |
 THU3 |     -   -95   -65     -    26     -     -    80     -  -107 |
 TIDB |     -     -    31    70   -61     -     -   -31     -  -119 |
 TIXI |     -   -90     -   -48   -73     -     -   153     -     - |
 TLSE |     -   -92     -    64     -     -     -     -     -  -153 |
 TOW2 |     -    19     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -     2    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    20   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -   -53   -53     -     -    88     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X  -142     -     -   117     -     - |
 USN3 |     -     7    -6     -     -     -     -     -     -   -83 |
 USNO |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -   -74 |
 VALD |     -     -     -   -84     -     -     -    71     -     - |
 VILL |     -     -    46   -39     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -16    13     -     -     -     -     -     -   -74 |
 WES2 |     -   110  -287   170    -4     -     -     -     -    99 |
 WHIT |     -     -    91   -69   -94     -     -    71     -  -118 |
 WIND |     -   -45     -   -83   117     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    -5    55     -   -45     -     -     -     -   -14 |
 WTZA |     -   -22    18     -     -     -     -     -     -   -80 |
 WTZR |     -   161  -259     -   110     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -64     -    56     -     -     -     -    64 |
 YAKT |     -     -   -81   -31     -     -     -    81     -  -301 |
 YAR2 |     -   -65     7     -    40     -     -     -     -   -55 |
 YELL |     -  -205   -11    90    79     -     -   -14     -     - |
 ZWE2 |     -  -123     -     -   -87     -     -   143     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  1953    30     -    21     -     -     -     -     -     - |  134    956
    2 |   603    16    15    18    17    16   322    19   428     - |  288    257
    3 |  4585    33    22    22    22    56  5514     X  4958    62 |  288   1759
    4 |   928    15    22    15    17    15  1239    26   981    96 |  288    565
    5 |  1024    13    15    14    16    31   262    14  1026    57 |  288    224
    6 |  1637    37    39    29    25    45     -    65  1839    93 |  288    742
    7 |   301    21    27    18    16    30   337    17   465   117 |  288    233
    8 |  2924    20    25    18    21    36  2026    16  2436   102 |  288   1487
    9 |  3677    23    17    17    23    41  1687    21  3152    76 |  288   1505
   10 |  4160    26    23    19    22    30  1552    37  3913    86 |  288   1288
   11 |   985    64    21    29    32    28  1176    19  1367    71 |  288    459
   12 |   554    26    37    24    28    26   308    13   625    66 |  288    338
   13 |   950    27    16    16     X    69   237    13   792    87 |  288    249
   14 |   419    22    21    11    13    26   256    11   388    70 |  288    251
   15 |   475    16    18    19    13    28   399    18   489    68 |  288    221
   16 |   408    40    17    20    19    33   323    15   293    78 |  288    313
   17 |   661    24    26    25    26    18   352    17   634    81 |  288    298
   18 |   531    26    18    15    13    17   411    16   453    52 |  288    221
   19 |   499    54    16    19    21    38   267    19   539    93 |  288    198
   20 |   351    32    20    18    17    19   420    12   629   117 |  288    216
   21 |   369    15    25    12    14    23   460    15   476    49 |  288    315
   22 |  2105    20    17    17    18    28  1920    12  1731    48 |  288    281
   23 |   428    35    24    14    20    42   318    14   553    93 |  288    177
   24 |  3299    30    18    24    26    20  2644    16  3501    85 |  288   3504
   25 |   249    16    18    28    33    26   220     X   304    72 |  288    163
   26 |  2333    19    31    19    25    36  1367     X  2203    51 |  287    627
   27 |  6298    23    22    21    20    44  5101    17  4515   100 |  288   5184
   28 |  1031    28    33    24    27    25  1971    21   921    84 |  288    467
   29 |   568    19    21    10    14    40   288    13   439    73 |  288    301
   30 |     X    46     X    32     -     -     -     -     -    99 |  227   8100
   31 |   792    20    20    14    12    56   286    14   786    68 |  288    305
   32 |  1795    27    32    17    20    34  2524    12  1510   102 |  288    879
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    19    20     -     -     -     -     - |  276   6043
 ADIS |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  276    >>>
 ALGO |     -    18    15     -     -     -     -     -     -    26 |  286     58
 ALIC |     -    27     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   4394
 ALRT |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  17456
 AMC2 |     -    26    22    23     -     -     -    15     -    18 |  288     63
 AREQ |     -    27     -    14    19     -     -    12     -     - |  288  10861
 ARTU |     -    14     -    16    17     -     -    18     -     - |  288   7562
 ASPA |     -     -     -    24    32     -     -    23     -     - |  288   6661
 AUCK |     -    24     -    25     -     -     -    22     -     - |  288   4783
 BAKE |     -     -     -    16    13     -     -    10     -     - |  288   4529
 BAN2 |     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  286   7455
 BDOS |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288   3543
 BJCO |     -     -     -    28    29     -     -     -     -     - |  288   6585
 BOGT |     -     -     -    21    18     -     -    13     -     - |  288  11572
 BOR1 |     -    13     -     -    10     -     -     -     -    19 |  288   5580
 BRMU |     -    35     -    19    23     -     -    14     -     - |  288   3838
 BRST |     -    19     -    13     -     -     -     -     -     - |  240   3519
 BRUS |     -    23    19     -    22     -     -    12     -    32 |  288   1720
 CAS1 |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    20 |  288   4085
 CEDU |     -    36    33     -    42     -     -     -     -     - |  288   1496
 CHAN |     -     -     -    25     -     -     -    21     -     - |  288   5862
 CHPI |     -     -     -    16    13     -     -    18     -    49 |  288   8973
 CHUM |     -     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288  14404
 CHUR |     -    13     X    13     -     -     -    10     -     - |  288   5118
 COCO |     -    28     -     -    20     -     -     -     -    39 |  287   6876
 CONZ |     -     -    24     X    20     -     -    12     -     - |  288     39
 CRO1 |     -     -    13     -     -     -     -     9     -    27 |  287     46
 DAEJ |     -    57    29    28     -     -     -    18     -    44 |  288    736
 DAV1 |     -    46     -     -    33     -     -     -     -     - |  181   3973
 DGAV |     -     -     -    24    25     -     -     -     -     - |  276   7894
 DRAO |     -    18     -     -    13     -     -     -     -    26 |  287   8391
 DUBO |     -    23     -    15    23     -     -     8     -     - |  288  47231
 FLIN |     -    28     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   5308
 GLSV |     -    20     -    15    11     -     -    15     -     - |  288   4734
 GODZ |     -     -    22    19     -     -     -     -     -    42 |  288   2141
 GOLD |     -     -     -     -    19     -     -    16     -    41 |  288  10298
 GRAS |     -    20     -    16     -     -     -     9     -     - |  288   5716
 GUAT |     -    32     -    21    19     -     -    15     -     - |  288   4755
 GUUG |     -     -     -    18    18     -     -     -     -     - |  288   7371
 HARB |     -    22    13     -     -     -     -    12     -     - |  286   1187
 HOB2 |     -     -    21     -    18     -     -     -     -    37 |  288     59
 HOFN |     -    24     -     -    18     -     -    12     -    16 |  287    >>>
 HRAO |     -    32    26    21     -     -     -     -     -    23 |  288     58
 IENG |     -    25    20     -     -     -     -     -     -    13 |  288     68
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -    13     -    62 |  288  12801
 IQAL |     -     -     -    35     -     -     -    29     -     - |  276   8932
 IRKJ |     -     -    25     -    22     -     -     -     -     - |  125     62
 KARR |     -    41     -     -    29     -     -     -     -     - |  288   4644
 KERG |     -     -     -    14    14     -     -     -     -    24 |  288  10277
 KIRU |     -     -    18    15    12     -     -     -     -     - |  288   5297
 KIT3 |     -     -     -    22    16     -     -    17     -    29 |  288   9681
 KOKB |     -     -    25     -     -     -     -    18     -    39 |  288     83
 KOUR |     -    58     -    40     -     -     -     -     -     - |  272    >>>
 LAMA |     -    21     -     -    14     -     -    13     -     - |  288   2739
 LHAZ |     -     -     -    39    40     -     -     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -     -    25     -    21     -     -    24     -    64 |  288  14893
 MAC1 |     -    15     -     -    11     -     -     -     -    13 |  288   4731
 MAG0 |     -    23     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   7562
 MAL2 |     -     -     -    47    48     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MAS1 |     -    29    20    19    13     -     -    15     -    23 |  288   7219
 MAT1 |     -     -    13     -     -     -     -    10     -    22 |  288     56
 MATE |     -     -    16    14    11     -     -     -     -    16 |  288     74
 MAW1 |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     - |  279   4027
 MCM4 |     -    16     -     -     -     -     -     9     -    32 |  288   6568
 MDO1 |     -     -     -    24    20     -     -    11     -    34 |  288  10537
 MIZU |     -    29    50    31     -     -     -     -     -    52 |  288   1014
 MORP |     -     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288   4510
 NANO |     -    14     -    15    18     -     -     -     -     - |  288   4093
 NICO |     -    21     -     -    11     -     -    12     -     - |  288   4003
 NIST |     -    14    11     -     -     -     -     -     -    15 |  287     23
 NNOR |     -     -    22    18     -     -     -     -     -    33 |  288    718
 NRC1 |     -     -    25     -    22     -     -     -     -    21 |  288     33
 NRIL |     -    16     -    14     8     -     -    15     -     - |  288   8511
 NRMD |     -    26     -    22    26     -     -     -     -    36 |  287   4888
 NTUS |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     - |  288   4047
 NURK |     -     -     -    20    20     -     -     -     -     - |  268    >>>
 NYA1 |     -     -     -    12    12     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    14     -     -    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -    13    16    13     -     -     -     -    15 |  288     31
 OUS2 |     -     -     -    19     -     -     -    16     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    16    17     -     -     -     -     - |  288   3581
 PDEL |     -    22     -    16    10     -     -    10     -     - |  288   4186
 PENC |     -     -     -    17     -     -     -    14     -    18 |  288   4121
 PERT |     -     -    34    33    28     -     -    21     -    20 |  288   1207
 PETS |     -     -     -    22    11     -     -    20     -     - |  288  10254
 PIMO |     -     -     -    28    25     -     -    13     -    59 |  288  13486
 POTS |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    23    19    15     -     -     -    12     -    30 |  288     60
 PTBB |     -    28    23     -     -     -     -     -     -    14 |  287     31
 QAQ1 |     -     -    18    18     -     -     -     9     -     - |  288   7675
 QUIN |     -     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   8507
 RABT |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  276  10787
 RBAY |     -    17     -     -    12     -     -     -     -    28 |  123  31942
 RESO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   8248
 REUN |     -    26     -    15    12     -     -     -     -     - |  288   4671
 REYK |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -    16     -     -     -    13     -     - |  288   8104
 SANT |     -    30     -     -    21     -     -     -     -     - |  267   2124
 SCH2 |     -    30     -    17    21     -     -    13     -     - |  288   4894
 SCOR |     -     -     -    16     -     -     -    13     -     - |  288   7845
 SCUB |     -    48     -    34     -     -     -     -     -     - |  285  16690
 SHAO |     -     -     -    22     -     -     -    19     -    52 |  288   9250
 SPT0 |     -    34    58     -     -     -     -    18     -    19 |  288     37
 STJO |     -     -     -    13    14     -     -    11     -    49 |  288  64564
 SUTH |     -    23     -     -     -     -     -    14     -    27 |  288   8869
 SVTL |     -     -     X    20     -     -     -    17     -     - |  288     92
 SYOG |     -    23    18    25    18     -     -     -     -     - |  288    605
 THTI |     -     -     -    34    35     -     -     -     -    45 |  240   6002
 THU3 |     -    25    18     -    10     -     -    12     -    25 |  288   5948
 TIDB |     -     -    25    22    29     -     -    14     -    21 |  288     48
 TIXI |     -    20     -    18    10     -     -    13     -     - |  288   4914
 TLSE |     -    19     -    13     -     -     -     -     -    17 |  288   2018
 TOW2 |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3649
 TSKB |     -    13    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1997
 TWTF |     -    27    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 ULAB |     -     -     -    22    19     -     -    21     -     - |  287   9282
 UNSA |     -     -     -     X    15     -     -    13     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    21    17     -     -     -     -     -     -    32 |  288     59
 USNO |     -    30    25     -     -     -     -     -     -    48 |  285     90
 VALD |     -     -     -    17     -     -     -    14     -     - |  288   5267
 VILL |     -     -    17    14     -     -     -     -     -     - |  282   8927
 WAB2 |     -    16    13     -     -     -     -     -     -    23 |  288     34
 WES2 |     -    17    22    17    22     -     -     -     -    21 |  288    262
 WHIT |     -     -    22    16    20     -     -    12     -    22 |  288  14637
 WIND |     -    12     -    11     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    16    11     -    12     -     -     -     -    26 |  288     22
 WTZA |     -    17    14     -     -     -     -     -     -    16 |  288    637
 WTZR |     -    15    11     -     7     -     -     -     -     - |  288     34
 WUHN |     -     -    30     -    26     -     -     -     -    38 |  283   5738
 YAKT |     -     -    21    18     -     -     -    19     -    27 |  287  23922
 YAR2 |     -    31    23     -    38     -     -     -     -    25 |  288   6672
 YELL |     -    17    29    18    17     -     -    10     -     - |  288     36
 ZWE2 |     -    18     -     -    15     -     -    12     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2107    27    23    20    20    35  1785    17  1908    54 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   CEDU  | 1646-5 10:25:00 |        1267



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   283     2   288     4.59     5.53     5.54     5.54   | 5.22e-14  1.12e-14  1.72e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     4.53     5.53     5.54     5.54   | 3.72e-14  1.29e-14  3.35e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     4.67     5.53     4.63     4.63   | 3.30e-14  1.07e-14  3.29e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     5.16     5.53     5.54     5.54   | 4.44e-14  1.04e-14  1.84e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.50     5.53     5.54     5.54   | 3.34e-14  7.12e-15  3.43e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.53     5.53     5.54     5.54   | 2.89e-14  8.18e-15  2.00e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.53     5.53     4.05     4.05   | 2.95e-14  7.20e-15  1.21e-15 |
 CONZ |   288   285     1   288     4.87     5.53     5.54     5.54   | 7.41e-14  7.86e-15  1.84e-15 |
 SVTL |   288   287     1   288     5.49     5.53     5.54     5.54   | 3.40e-14  2.17e-14  5.82e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     4.63     5.51     5.52     5.52   | 3.74e-14  8.47e-15  1.34e-15 |
 SPT0 |   288   287     0   288     4.13     5.51     5.54     5.54   | 5.89e-14  1.12e-14  3.54e-15 |
 PTBB |   287   287     0   287     4.37     5.51     5.52     5.52   | 4.02e-14  7.60e-15  2.35e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.94     5.29     5.54     5.54   | 4.79e-14  1.38e-14  4.22e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.78     4.87     1.33     1.33   | 4.26e-14  1.08e-14  2.18e-15 |
 USN3 |   288   288     0   274     3.60     4.65     5.27     5.27   | 5.64e-14  1.93e-14  3.71e-15 |
 MAT1 |   288   288     0   288     3.26     3.65     1.34     1.34   | 5.12e-14  1.42e-14  3.41e-15 |
 USNO |   285   282     2   285     3.20     3.55     4.86     4.86   | 8.71e-14  2.47e-14  9.13e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.04     3.16     2.09     2.09   | 6.30e-14  1.58e-14  2.07e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     2.72     2.54     0.99     0.99   | 3.67e-14  1.39e-14  8.80e-15 |
 KOKB |   288   283     3   288     2.22     1.69     1.22     1.22   | 1.23e-13  2.01e-14  5.33e-15 |
 CRO1 |   287   287     0   287     2.22     1.69     5.52     5.52   | 1.02e-13  1.60e-14  2.74e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     2.14     1.57     2.38     2.38   | 9.33e-14  1.07e-14  4.10e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.16     0.46     0.13     0.13   | 5.19e-14  1.46e-14  3.53e-15 |
 ALGO |   286   264    16     8     0.11     0.12     0.01     0.01   | 1.35e-13  1.72e-14  5.39e-15 |
 CEDU |   288   285     4   181     0.42     0.10     0.05     0.05   | 3.06e-13  9.56e-14  7.65e-14 |
 IRKJ |   125   125     0   125     0.33     0.09     0.04     0.04   | 1.45e-13  2.39e-14         - |
 WTZA |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.57     0.57   | 5.15e-13  1.62e-13  5.57e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.02     0.02   | 3.94e-13  1.55e-13  6.13e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.01     0.01   | 3.34e-14  7.94e-15  3.08e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     1.16     0.02     0.30     0.30   | 6.80e-14  2.46e-14  1.78e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.76     0.01     0.35     0.35   | 2.71e-13  6.92e-14  1.34e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.04     0.04   | 7.22e-13  7.06e-14  1.81e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.03     0.03   | 4.36e-13  1.14e-13  7.69e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.61     0.61   | 5.56e-13  5.89e-14  1.59e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.48     0.48   | 6.40e-13  6.01e-14  3.04e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.14     0.14   | 5.64e-13  6.20e-14  1.60e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.17     0.17   | 6.25e-13  5.99e-14  2.10e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.15     0.15   | 6.24e-13  6.47e-14  2.78e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.25     0.25   | 6.29e-13  5.73e-14  2.58e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.44     0.44   | 6.34e-13  6.15e-14  1.75e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.05     0.05   | 6.23e-13  7.12e-14  3.49e-14 |
 G26  |   287   287     0   287     0.33     0.01     0.03     0.03   | 8.54e-13  2.34e-13  9.23e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.29     0.29   | 6.02e-13  6.53e-14  4.08e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.61     0.61   | 7.17e-13  7.34e-14  4.42e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.42     0.42   | 5.93e-13  5.90e-14  2.53e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.08     0.08   | 5.78e-13  5.33e-14  5.24e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.13     0.13   | 6.37e-13  7.75e-14  6.39e-14 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.39e-13  1.30e-13 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  3.62e-13  2.60e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.65e-13  2.41e-13 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-13  1.17e-13  1.03e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.15e-13  1.74e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.33e-13  1.60e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.32e-13  1.46e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.04e-14  2.27e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-13  7.44e-14  2.67e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  8.90e-14  1.56e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  1.14e-13  2.33e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.89e-13  6.81e-14  1.72e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.98e-13  5.04e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.69e-13  5.62e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.33e-13  5.24e-13  4.46e-13 |
 KOUR |   272   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-08  1.91e-08  8.91e-09 |
 MAS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-13  6.46e-13  1.03e-12 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  2.37e-13  6.21e-14 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-13  1.60e-13  9.36e-14 |
 SANT |   267   267     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.85e-13  2.01e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.82e-13  2.06e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-14  7.45e-15  1.86e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  2.22e-13  7.30e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-13  2.17e-13  4.73e-14 |
 TLSE |   288   263    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  9.21e-13  2.46e-13 |
 HARB |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.90e-13  9.92e-14 |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-14  3.04e-14  4.62e-15 |
 GODZ |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-12  3.54e-13  2.64e-13 |
 IQAL |   276   276     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-13  7.24e-13  3.65e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.15e-22  3.82e-20  1.12e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WSRT      WAB2      IENG |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
