
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1660   Day: 6   MJD: 55870                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118185    344    -281    -100     17     17     16     87     89     81   20.79
 emr |  2880     0 107796    607     685      -3     18     18     17    134    141     93   19.59
 esa |  2880     0 113841      8    -303     768     18     19     15    230    255     96   20.07
 mit |  2880     0 112980   2419    -563     660     21     20     23    186    204    102   15.67
 gfz |   288     0  52206    653     114    -409     23     29     21     94    115     90   11.20
 grg |   288     0  36466    254     159     -42     57     65     54    247    225    253    0.00
 igr |   288     0  39849    318   -8606     950     17     24     15     74     50     80    0.00
 jpl |   288     0  27241    345    1667     -15     21     26     18    109    111    108   12.68
 ngs |    96     0   2880      2    -302    -127   1835   1835      0   3154   3154      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -54  -122    62   142    80     -    35   -44  -892     - |
    2 |   -18   -15   150  -153    35    28    19     4  -702     - |
    3 |   -75    38   183  -186    50  -196    15   -10 -4856     - |
    4 |    55    94  -152    -9    45  -100   -54   130  -409     - |
    5 |    92   145  -337   105   121  -215   -43   171  -213     - |
    6 |    17    23    72  -155   112  -183    -6    54 -2684     - |
    7 |    67   234  -237  -104   130    53   -48   204 -1066     - |
    8 |   -19   -11   292  -344    87   214   130    33   515     - |
    9 |   -30    49    63  -112    57  -210     4    68   206     - |
   10 |  -143  -124   442  -224  -136   290    20     X -3730     - |
   11 |    24   104  -105   -29    -9    91   -35    26  3708     - |
   12 |    86  -139  -234   365    21   -77   -17   -81 -1547     - |
   13 |    86   117   -39  -215    80   258   -11   -17  3429     - |
   14 |   -22     2   -22    60   -53     9   -36    -2  3454     - |
   15 |    90    46  -317   215   113   -24   -52    56   446     - |
   16 |     1    15    77  -110   -59    70    31   -56  2600     - |
   17 |    89   137  -471   296    87  -557   -60   136   807     - |
   18 |    11    45   -75    28   -41   -47   -54     3  3338     - |
   19 |  -133  -197   341    17  -218   163    50  -191   880     - |
   20 |   -36   -63   228  -161   -86  -122    23     8  3164     - |
   21 |  -134   -27    85   116   -88    -7     1   -89  2303     - |
   22 |  -182  -112   433  -153  -105    54    61  -152  4680     - |
   23 |   114   158  -175  -121   -14   125    -5   -28  -617     - |
   25 |  -112   -15   -48   246  -177    48   -56   -71   206     - |
   26 |    -4    85    18  -135   126    16   -29    25 -3912     - |
   27 |     4   -79    67     X    60     -    64     -     -     - |
   28 |   -36   123   121  -251   -48   432    31   -78  -227     - |
   29 |   120    77  -538   422    61  -602   -77    94 -2594     - |
   30 |    12  -540   357   207   -87   282    95     - -3113     - |
   31 |   195   -63  -431   372    46    18   -13   -44   932     - |
   32 |   -68     2   188  -134  -140   241    72  -102 -4121     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -53     -    96     -   102     -     -     - |
 ABPO |     8     -     -     -   -15     -    98     -     -     - |
 ADIS |     -     -   313     -   190  -615   267  -663     -     - |
 ALBH |   -56    86     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -50    76     -    -4   -33     -   -40     -     -     - |
 ALIC |   -81     -   173   -87   -37    96    18     -     -     - |
 ALRT |   -90     -     -    66    49    62    36    23     -     - |
 AMC2 |    -2     -     -     5    -3   998    27     -     -     - |
 AREQ |   -39   -29    72     -    76  -116    15   -72     -     - |
 ARTU |   -48     -    11     -   -32  -185     8    90     -     - |
 ASPA |     -     -    15     -    44    -2   112   -63     -     - |
 AUCK |  -183     -   229     -   102   631   -35  -154     -     - |
 BAKO |   127     -     -   -71  -137     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -    56     -     -   -40     -   -55   -53     -     - |
 BDOS |     -     -     -     -    47     -   -27   -42     -     - |
 BJCO |     -     -    16     -   -29     -    18     -     -     - |
 BJFS |    14     -    29     -   -77  -182    -7     -     -     - |
 BOGT |    79     -     -     -   -39   121    29   -95     -     - |
 BOR1 |   -92     -     -     -   172     -   152     -     -     - |
 BRAZ |    47     -     -     -   -86     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -26     -    32     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |   -18     -    98   -42   -86    25    31     -     -     - |
 BRST |    78     -   -81     -     -   425     5     -     -     - |
 BRUS |    56    31     -   -19  -151     -    30    16     -     - |
 CAS1 |     X     -   224  -335    67   -23    83     -     -     - |
 CEDU |   -78     -    78    72   -66   -50     -   -25     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -    18     -     -   -16     -     - |
 CHAT |     6     -     -     -    23   -61     -   -30     -     - |
 CHTI |  -191     -   198     -     -     -    48     -     -     - |
 CHUR |    -1   -33    40     2    -1    74    22   -13     -     - |
 COCO |     -     -    11     -   -20   -96     -     -     -     - |
 CONZ |     -     -   149  -123   -36   171    31   -53     -     - |
 CRO1 |     -     1     -    21   -31    20    26     -     -     - |
 DAEJ |   -19     -     -   145  -168     -   150     -     -     - |
 DARW |   -41  -103   228  -157    64   181    86     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -71  -198   -35    63     -     - |
 DGAV |     -     -   -18     -    32     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    33     -   -43     -     -   -14     -     - |
 DRAO |   -34    44     -    24   -47   230     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -    68     -  -122  -147   -23     -     -     - |
 EPRT |     -     -    21     2   -66   180     -    23     -     - |
 FAIR |  -122    30    85     -    22   347     -     -     -     - |
 FLIN |   -32     -   158   -99   -85     -    66     -     -     - |
 GLSV |    19     -   -76    60    -6  -213   -19    19     -     - |
 GMAS |     -    47     -    17     -     -     -   -94     -     - |
 GMSD |     -     -    97   -49  -105     -     -     -     -     - |
 GODE |     9    47     -   -61   -14     -     -     -     -     - |
 GOLD |    10     -     -     -   -32   243     -    12     -     - |
 GOPE |     -     -     -    12   -17   169     -     -     -     - |
 GRAS |    69     -     -     -  -129     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   196  -422     -   154   161     -   219     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -     6     -     -     -    -8     -     - |
 GUUG |     -     -    17     -   -12   -77    54   -17     -     - |
 HARB |   -45    56     -   -73    -5     -    20    82     -     - |
 HNPT |   -46     -     -    67    -9    53     -     -     -     - |
 HOB2 |    -5   -62   -11   126   -37  -142  -105     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -17     -   -32  -221   -33    56     -     - |
 HOLB |     0     -     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 HOLM |     2     -     -    -7     6    83     -     -     -     - |
 HRAO |    48     -     -   -64     -  -366    -4     -     -     - |
 HYDE |     -     -   235  -367    91  -338     -     -     -     - |
 IENG |   -39    30     -    15     -     -    76     -     -     - |
 INEG |     -     -    99     -  -178     -     -     -     -     - |
 INVK |  -110     -     -   104    60     -    61     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    15   -35    46  -131  -222   -22     -     - |
 IRKT |     -     5     -   104  -154     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    10     -     0   101   -15   -17     -     - |
 JOZ2 |   -32     -     -    42     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    98     -     -  -172     -     -     -     -     - |
 KARR |    26     -     -     -    73    13    95  -106     -     - |
 KERG |     -    50     -     -   -87  -145     -     -     -     - |
 KHAJ |     -    51   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -33    30     -   -65     -   -17    60     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -54   262     -    48     -     - |
 KOKB |   -84    -8    71    81     -   -36   -52   -63     -     - |
 KOSG |   -64     -    57    46   -48     -     -     -     -     - |
 KOUC |     -     -    50  -115    71   110     -     -     -     - |
 LAMA |    -1     -     -    17   -22   222    -2     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    71     -  -127   -41     8     -     -     - |
 LPGS |    95    90     -     -  -460   550   -96   109     -     - |
 MAC1 |   -34     -   -17   114   -66     -   -22     -     -     - |
 MAG0 |    21     -    23     -   -81     -    33     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    49     -   -88     -     1     -     -     - |
 MAR6 |     -   -11    11     -     -   192     -     -     -     - |
 MAS1 |   -40    12    60     3   -59    75     9     -     -     - |
 MATE |     -    37    33   -55  -112    69   -97    57     -     - |
 MAW1 |   159     -    69  -166   -76    11    -1   -99     -     - |
 MCIL |     -     -    34     -   -61    78     -     -     -     - |
 MCM4 |   -59   -56     -     -     -   515   114   186     -     - |
 MDO1 |     -   -37     -     -    -7   187    62    63     -     - |
 MDVJ |    90     -   -58   -46     X  -403     -     -     -     - |
 MIZU |     5   -61     -    30    55     -   -71     -     -     - |
 MKEA |    14     -     -     -   -26   287     -     -     -     - |
 MOBS |   -16     -   141  -159     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    28     -   -51  -299     -     -     -     - |
 NANO |   -23     -    38     -   -25   169    15     -     -     - |
 NICO |    -1     -    85   -40   -95   -27   -52     -     -     - |
 NIST |   -97    57     -     -     -     -  -128    72     -     - |
 NKLG |   -73     -   107     -  -129   387   -52    64     -     - |
 NNOR |     -    16     -  -102     -     -   121   101     -     - |
 NOVM |     -     -     6     -   -10   -52     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    30     -    43  -112  -182   -52     -     -     - |
 NRIL |   -90     -    65     -    19    68    33    29     -     - |
 NRMD |    58     -     -     -  -108   -60   -12     -     -     - |
 NTUS |     -     -    81   -30  -104    33    43     -     -     - |
 NURK |     -     -   -16     -    28     -    10     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    52     -   -93     -    -2     -     -     - |
 NYAL |     -    10     -     6   140   108     -  -147     -     - |
 OHI2 |     -     -    46     -   -66   230   -27   -14     -     - |
 OHI3 |   -64     -    66     -     -   212     -     -     -     - |
 ONSA |   -40    31     -    47   -46  -131     -     -     -     - |
 OPMT |   -14     -     -     -    26     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -    34     -  -127   -30     -     - |
 PALM |     -     -     -   -38    54   -22     X     -     -     - |
 PDEL |   -57     -   111   -61   -35   188    56    23     -     - |
 PERT |     -   -24     -   -99   180     -    81     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -25     -     3    22     -     - |
 PIE1 |     -    34     -    74  -163     -   -56     -     -     - |
 POTS |   129     -  -106     -   -49   -43   -54     -     -     - |
 POVE |     -     -    -1     -    23     -     -   -18     -     - |
 PRDS |  -151    21     -   176   -11     -  -128     6     -     - |
 PTBB |    80   -72     -   -15     -     -   139     -     -     - |
 QAQ1 |   -75    32    44     -   -38    68    18    37     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    56     -     -   -49     -     - |
 RAMO |     -     -    41     -   -73   -85     -     -     -     - |
 RCMN |    95     -     -     -  -176     -     -     -     -     - |
 RESO |   -23     -     -     -    39     4    44     4     -     - |
 REUN |    12     -   194  -264   -16   107    18    13     -     - |
 RIO2 |     -     -     3     -    -5     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -56     -   101     -   -79     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    57     -  -102     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   -19    26   790    54     -     -     - |
 SCH2 |   -48    20   -12   -39   -23   273    45   136     -     - |
 SCOR |     -     -    58   -96    30    90    18     -     -     - |
 SCUB |     7     -     -     -  -125  -337    61    98     -     - |
 SFER |     -    55    46   -89   -56   -79     -     -     -     - |
 SHAO |   -10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 SOFI |    32     -     -   -92    69   120     -     -     -     - |
 SPT0 |   -93    40     -    73     -     -  -378     -     -     - |
 STHL |     1     -   -47     -   -25     -    62    94     -     - |
 STJO |     -    44     -     -  -106   -37   -11    25     -     - |
 STR1 |     -   -75     -    94     -   -25     -     -     -     - |
 SUTM |   -12    37     -     -     X     -     -   -38     -     - |
 SUWN |     -    50     -     -   -87     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -43     -    -8    68     -     -    76     -     -     - |
 SYOG |   103   -28     -   -24  -109   347    25     -     -     - |
 TASH |     -     -   -44     -    78     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -    -3     -     5     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -21     -     -   -50  -172     -    77     -     - |
 THU2 |     -     -    36   -46     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -143   110     -     -    72  -120     8     -     -     - |
 TIDB |     -   -92     -    77   -66     -    45   105     -     - |
 TIXI |   -76     -    42    48   -26   114    30    22     -     - |
 TLSE |   -75     -   163   -94   -22   214    76     -     -     - |
 TOW2 |  -158     -    89   144   -68   171    40     -     -     - |
 TSKB |   -36   -10     -     -    85     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -65   -10     -    95    -3     -    11     8     -     - |
 UFPR |     -     -    28     -    -2     -     -   -44     -     - |
 ULAB |   -65     -     -     -   120     -    29     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -   -61   234   -28    54     -     - |
 URUM |    -9     -    32     -   -41    35    -7     -     -     - |
 USN3 |   -11    -4     -    20     -    30   -43     -     -     - |
 USUD |     -     7     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -16     -     -   -17     -     -    41     -     - |
 WES2 |     -    52     -   -27   -52    76   104     -     -     - |
 WHIT |     6     6   -31     -   -78   140    85    99     -     - |
 WILL |   -63    78     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -22     -    40    79    15     -     -     - |
 WROC |   -27    85     -   -71     -   -14     -     -     -     - |
 WSRT |    75     1     -     6  -150   -50   -10     -     -     - |
 WTZA |   -12     -     -    17     -     -     2     -     -     - |
 WTZR |   265  -469     -   133   142   518   228     -     -     - |
 WUHN |     -    -5    63     -  -104     -    20     -     -     - |
 YAKT |   -90    60     -     -     4     -    12    51     -     - |
 YAR2 |    14     7     -     -   -38     -     0     -     -     - |
 YAR3 |  -155     -   161     -     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -    79     -   -98     -   204    26     -     -     - |
 YELL |  -159   -15   121   -13    86   302    46    34     -     - |
 ZIMM |     -     -     -   180  -252     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    24     -     -     -   -45     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    17    11    16    21    39     -    14    15  1162     - | 2880    854
    2 |    19    12    18    10    26    50    15    12   678     - | 2880    232
    3 |    15    12    17    13    21    29     9     9  1678     - | 2880   1367
    4 |    19    14    19    19    37    41    29    23  2088     - | 2880   1054
    5 |    16    11    16    14    35    60    34    32   426     - | 2880    262
    6 |    13    11    14    15    26    37    19    53  1274     - | 2880    676
    7 |    13    13    10    16    41    97    37    37  1016     - | 2880    208
    8 |    20    15    16    32    18    63    21    21  2606     - | 2880   3475
    9 |    20    11    16    14    30    71    16    17  4225     - | 2880   2335
   10 |    28    75    37    34    28    61    27     X  1424     - | 2879   1318
   11 |    14    12    14    10    31    58    13    12  1040     - | 2880    463
   12 |    10    11    12    13    29    55    19    16   657     - | 2880    294
   13 |    17    14    15    48    13    97    18    10  1126     - | 2880    320
   14 |    13    12    11    12    18    87    13    12   528     - | 2880    229
   15 |    15     9    19    13    25    96    22    20   622     - | 2880    176
   16 |    12    11    13    12    27    62    16    20   965     - | 2880    336
   17 |    26    11    17    21    33    31    31    25  1256     - | 2880    274
   18 |    10    10    11    11    14    44    15    11   318     - | 2880    328
   19 |    13    13    17    23    56    56    46    48  1069     - | 2880    163
   20 |    17    13    19    26    15    57    27    14   719     - | 2880    291
   21 |    15    13    15    16    24    50    22    23  1073     - | 2880    367
   22 |    14     9    19    12    37    55    31    56  2783     - | 2880    205
   23 |    13     9    14    13    13   102    15    15   631     - | 2880    204
   25 |    14    11    20    21    37    55    29    29   689     - | 2880    162
   26 |     8     9    13    14    18    70    19    17  1788     - | 2880   1051
   27 |    33    30    47     X    49     -    35     -     -     - | 2878   5505
   28 |    22    19    23    26    17    66    19    24  3718     - | 2880   1071
   29 |     9    12    15    17    26    29    22    23  1049     - | 2880    201
   30 |    11    13    19    21    30    44    15     -  4979     - | 2880   4378
   31 |    20    10    16    23    13    90    12    13  1342     - | 2880    247
   32 |    27    28    21    22    34    82    35    47  1389     - | 2880   1195
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    13     -    23     -    17     -     -     - |  288  13327
 ABPO |    16     -     -     -    29     -    29     -     -     - |  288  22201
 ADIS |     -     -    17     -    37    29    39    13     -     - |  288    >>>
 ALBH |    13    11     -     -    28     -     -     -     -     - |  288   9867
 ALGO |    20    14     -     9    22     -    10     -     -     - |  288     22
 ALIC |    16     -    15    24    24    31    10     -     -     - |  288   4619
 ALRT |    13     -     -    18     8    17    10     9     -     - |  288   7109
 AMC2 |    17     -     -    21    18    21    16     -     -     - |  288     14
 AREQ |    19    14    12     -    12    18     9    14     -     - |  288  20157
 ARTU |    19     -    14     -     8    15    11    10     -     - |  288  19854
 ASPA |     -     -    20     -    25    33    15    24     -     - |  288  25676
 AUCK |    10     -    19     -    26    30    10    14     -     - |  288  10621
 BAKO |    21     -     -    30    18     -     -     -     -     - |  288   3627
 BAN2 |     -    21     -     -    24     -    21    46     -     - |  270  14320
 BDOS |     -     -     -     -    23     -    16    21     -     - |  263   3529
 BJCO |     -     -    20     -    35     -    20     -     -     - |  288  11314
 BJFS |     9     -     6     -    18    15    11     -     -     - |  288  23931
 BOGT |    19     -     -     -    23    31    11    18     -     - |  288  23216
 BOR1 |    11     -     -     -    20     -    11     -     -     - |  288   8802
 BRAZ |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  266  20289
 BREW |     -    11     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     38
 BRMU |    19     -    29    35    35    99    17     -     -     - |  288   3221
 BRST |     7     -     7     -     -    29     8     -     -     - |  288   3191
 BRUS |    25    16     -    15    17     -     8    12     -     - |  288   1598
 CAS1 |     X     -    20    35    17   150    50     -     -     - |  288   3745
 CEDU |    12     -    17    51    27    31     -    27     -     - |  288    270
 CHAN |     -     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  288  11907
 CHAT |    12     -     -     -    24    26     -    11     -     - |  287  13350
 CHTI |    13     -    14     -     -     -    14     -     -     - |  288  28625
 CHUR |    22    17    11    13    11    20     7    15     -     - |  288   6425
 COCO |     -     -    15     -    26    56     -     -     -     - |  282  11050
 CONZ |     -     -    12    21    19    27     8    11     -     - |  288     51
 CRO1 |     -    14     -    19    20    39    25     -     -     - |  288     27
 DAEJ |    17     -     -    16    22     -    15     -     -     - |  287    737
 DARW |    18    27    30    26    18    44    19     -     -     - |  288   4220
 DGAR |     -     -     -     -    35    58    13    31     -     - |  271  26401
 DGAV |     -     -    14     -    26     -     -     -     -     - |  239   6680
 DRAG |     -     -    18     -    28     -     -    23     -     - |  288   4848
 DRAO |    15    12     -    14    24    20     -     -     -     - |  288   8989
 DUBO |     -     -     8     -    15    29     9     -     -     - |  288  45749
 EPRT |     -     -     9    16     8    26     -     9     -     - |  288   3594
 FAIR |    17    12    13     -    16    20     -     -     -     - |  288  10370
 FLIN |    17     -    11    13    35     -     7     -     -     - |  288   8990
 GLSV |    21     -    12    47    10    20    11    16     -     - |  288   4791
 GMAS |     -    13     -    31     -     -     -    26     -     - |  288   2712
 GMSD |     -     -    18    25    13     -     -     -     -     - |  288   5336
 GODE |    10    17     -    12    10     -     -     -     -     - |  288    117
 GOLD |    21     -     -     -    15    22     -    24     -     - |  288    908
 GOPE |     -     -     -    14    20    60     -     -     -     - |  287    678
 GRAS |    14     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  153  25552
 GRAZ |    20    22     -    17    14     -    14     -     -     - |  288   4505
 GUAO |     -     -     -    11     -     -     -    14     -     - |  288    145
 GUUG |     -     -    20     -    41    43    17    21     -     - |  288  12589
 HARB |    18    21     -    34    14     -    12    19     -     - |  288   2057
 HNPT |    13     -     -    14    23    23     -     -     -     - |  288   2819
 HOB2 |    36    16    14    52    20    23    16     -     -     - |  288    363
 HOFN |     -     -    10     -    23    20     6    11     -     - |  287    >>>
 HOLB |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   3466
 HOLM |    12     -     -    11    17    21     -     -     -     - |  288   7865
 HRAO |     9     -     -    13     -    32    15     -     -     - |  288    143
 HYDE |     -     -    30    46    19   144     -     -     -     - |  288   4463
 IENG |    20    17     -    25     -     -    18     -     -     - |  288     34
 INEG |     -     -     4     -     6     -     -     -     -     - |    5 243069
 INVK |     9     -     -    14    23     -    14     -     -     - |  288   8177
 IRKJ |     -     -    14    12    21    19     9    12     -     - |  288    103
 IRKT |     -    20     -    17    17     -     -     -     -     - |  288    116
 ISPA |     -     -     8     -    16    38    14    13     -     - |  288  24711
 JOZ2 |    11     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   3034
 JOZE |     -    18     -     -    32     -     -     -     -     - |    2      0
 KARR |    13     -     -     -    21    35    18    11     -     - |  288   9306
 KERG |     -    19     -     -    33    42     -     -     -     - |  276  12364
 KHAJ |     -    40    39     -     -     -     -     -     -     - |  247    215
 KIRU |     -    12    11     -    17     -    12    10     -     - |  288   9650
 KIT3 |     -     -     -     -    35   128     -    31     -     - |  288  14384
 KOKB |    21    16    17    23     -    28    20    15     -     - |  288     43
 KOSG |    23     -    11    30    13     -     -     -     -     - |  288   3827
 KOUC |     -     -    12    13    15   160     -     -     -     - |  288   8452
 LAMA |    15     -     -    19    12    25    19     -     -     - |  288   4189
 LHAZ |     -     -    25     -    44   200     7     -     -     - |  248    >>>
 LPGS |    15    16     -     -    20    21    16    14     -     - |  288  14213
 MAC1 |    20     -     8    30    11     -    11     -     -     - |  288   5396
 MAG0 |    14     -    17     -    10     -    10     -     -     - |  287  14255
 MAL2 |     -     -    14     -    24     -    10     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    21    20     -     -    30     -     -     -     - |  263   3034
 MAS1 |    21    15    14    24    21    26    12     -     -     - |  288   3738
 MATE |     -    13    12    18    18    30    13    10     -     - |  288     27
 MAW1 |    15     -    10    20     9    25     9    15     -     - |  288   3813
 MCIL |     -     -    20     -    36    43     -     -     -     - |  275   9419
 MCM4 |    21    23     -     -     -    89    21    26     -     - |  288   9180
 MDO1 |     -    14     -     -    30    29    10    12     -     - |  288  46583
 MDVJ |    17     -    41    35     X    46     -     -     -     - |  288     46
 MIZU |    11    16     -    18    21     -    20     -     -     - |  288    610
 MKEA |     9     -     -     -    16    31     -     -     -     - |  288  38092
 MOBS |    18     -    21    32     -     -     -     -     -     - |  288   5276
 MTKA |     -     -    14     -    25    26     -     -     -     - |  288  19692
 NANO |    19     -    11     -    21    19    10     -     -     - |  288   3641
 NICO |    16     -    10    16    16    32    12     -     -     - |  288   4377
 NIST |    22    13     -     -     -     -    25    25     -     - |  288     26
 NKLG |    23     -    16     -    26    46    12    19     -     - |  288  15790
 NNOR |     -    15     -    23     -     -    13    16     -     - |  288    523
 NOVM |     -     -    17     -    31   272     -     -     -     - |  271     73
 NRC1 |     -     9     -    11    15    18    10     -     -     - |  288     17
 NRIL |     7     -     7     -    13    14     7     7     -     - |  288  13769
 NRMD |     8     -     -     -    15    27    17     -     -     - |  225   9199
 NTUS |     -     -    19    23    18    40    17     -     -     - |  288   3760
 NURK |     -     -    11     -    19     -    18     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     9     -    16     -     8     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    21     -    18    16    29     -    16     -     - |  288   1010
 OHI2 |     -     -     8     -    18    26    15    12     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    10     -    11     -     -    93     -     -     -     - |  288   3721
 ONSA |    17    16     -    16    18    25     -     -     -     - |  288     29
 OPMT |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  287     22
 OUS2 |     -     -     -     -     9     -    15     8     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    13    18    28     X     -     -     - |  288   7596
 PDEL |    34     -    25    21    22    51    14    18     -     - |  288   4126
 PERT |     -    34     -    31    32     -    33     -     -     - |  288   3336
 PETS |     -     -     -     -    16     -    19    14     -     - |  288  15986
 PIE1 |     -    21     -    21    18     -    16     -     -     - |  288     28
 POTS |     8     -     8     -     9    22     9     -     -     - |  288 228880
 POVE |     -     -    16     -    16     -     -    20     -     - |  288  15274
 PRDS |    23    15     -    17    24     -    11    15     -     - |  288    223
 PTBB |    20    15     -    29     -     -    15     -     -     - |  288     21
 QAQ1 |    23    15    10     -    13    22    10    10     -     - |  288  10690
 QIKI |     -     -     -     -    10     -     -     9     -     - |  288  10069
 RAMO |     -     -    12     -    21   117     -     -     -     - |  277    >>>
 RCMN |    18     -     -     -    34     -     -     -     -     - |  287   4024
 RESO |    16     -     -     -     7    19    18    26     -     - |  288   8857
 REUN |    21     -    18    22    15    28    14    16     -     - |  288   8874
 RIO2 |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288   9840
 RIOP |    13     -    13     -    28     -     -     -     -     - |  288  10006
 SALU |     -     -    10     -    18     -     -     -     -     - |  288  11728
 SANT |     -     -     -    17    24    51    21     -     -     - |  288   1590
 SCH2 |    14    19    17    15    39    19    13    17     -     - |  288   5291
 SCOR |     -     -     9    12    15    18     7     -     -     - |  288   8097
 SCUB |    21     -     -     -    15    47    16    26     -     - |  288  14501
 SFER |     -    20    15    21    23    25     -     -     -     - |  288     49
 SHAO |     9     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  17141
 SOFI |    17     -     -    14    20    29     -     -     -     - |  288   4708
 SPT0 |    21    19     -    16     -     -    42     -     -     - |  288     35
 STHL |    13     -     8     -    34     -    13    13     -     - |  288  32696
 STJO |     -    10     -     -    14    20     9     8     -     - |  288  86444
 STR1 |     -    28     -    35     -    32     -     -     -     - |  288   4680
 SUTM |    10    12     -     -     X     -     -    18     -     - |  288  12069
 SUWN |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2840
 SYDN |    24     -    18    42     -     -    24     -     -     - |  287    441
 SYOG |    16    14     -    29    12    23    13     -     -     - |  288   1303
 TASH |     -     -     7     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 TEHN |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  288  17951
 THTI |     -    24     -     -    40    43     -    15     -     - |  288  24627
 THU2 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   6761
 THU3 |    11    11     -     -    12    16    10     -     -     - |  288   7146
 TIDB |     -    15     -    22    32     -    11    11     -     - |  288     52
 TIXI |    19     -    16    18    13    23     8    17     -     - |  288   7467
 TLSE |     9     -    12    21    12    20    14     -     -     - |  288   3316
 TOW2 |    15     -    13    44    41    46    16     -     -     - |  288   3315
 TSKB |    12    11     -     -    18     -     -     -     -     - |  280     64
 TWTF |     9    16     -    27    16     -    20    15     -     - |  288     48
 UFPR |     -     -    12     -    17     -     -    17     -     - |  285  12213
 ULAB |     5     -     -     -     9     -    23     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    42    40    22    37     -     - |  260    >>>
 URUM |     8     -    13     -    18    19    14     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13    12     -    15     -    18    19     -     -     - |  288     13
 USUD |     -    10     -     -    17     -     -     -     -     - |  288     34
 VILL |     -    14     -     -    12     -     -    17     -     - |  288  18448
 WES2 |     -    10     -    14    15    24    14     -     -     - |  288     78
 WHIT |    14    13    12     -     9    16     6     9     -     - |  288   5207
 WILL |    11    12     -     -    23     -     -     -     -     - |  286  15484
 WIND |     -     -    10     -    18    19    12     -     -     - |  288    >>>
 WROC |     9    12     -    12     -    18     -     -     -     - |  288   2882
 WSRT |     9    12     -    15    15    18    13     -     -     - |  288     14
 WTZA |    19     -     -    26     -     -    12     -     -     - |  288    740
 WTZR |    11    16     -    15    16    19    13     -     -     - |  288     29
 WUHN |     -    13    17     -    20     -    15     -     -     - |  288  10951
 YAKT |    25    26     -     -    30     -    12    28     -     - |  288  12604
 YAR2 |    13    11     -     -    19     -    17     -     -     - |  288  13641
 YAR3 |    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3755
 YEBE |     -    10     -    12     -    29    15     -     -     - |  287     53
 YELL |    16    15    13    12    29    19     8    17     -     - |  288     20
 ZIMM |     -     -     -    13    18     -     -     -     -     - |  287   8517
 ZWE2 |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    19    19    21    23    57    18    21  1836     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   LPGS  | 1660-6 10:05:00 |        1141
mit |   HYDE  | 1660-6 13:50:00 |        1239
mit |   HYDE  | 1660-6 14:00:00 |       -1566
mit |   CAS1  | 1660-6 17:35:00 |        1071
mit |     27  | 1660-6 19:01:30 |        1037



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.83     4.86     4.85     4.85   | 4.27e-14  8.81e-15  1.91e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.78     4.86     4.85     4.85   | 4.25e-14  6.94e-15  2.02e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.81     4.86     4.85     4.85   | 4.51e-14  5.85e-15  3.13e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.81     4.86     4.85     4.85   | 6.63e-14  7.06e-15  1.51e-15 |
 ONSA |   288   287     0   288     4.82     4.86     4.85     4.85   | 3.54e-14  9.49e-15  2.10e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     4.16     4.86     4.85     4.85   | 4.69e-14  6.66e-15  1.52e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.53     4.86     1.91     1.91   | 5.83e-14  9.58e-15  3.76e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.08     4.86     4.85     4.85   | 5.06e-14  9.66e-15  2.20e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.14     4.86     4.85     4.85   | 3.73e-14  8.13e-15  4.20e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.83     4.86     4.85     4.85   | 5.28e-14  5.97e-15  1.27e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.81     4.86     4.85     4.85   | 2.55e-14  4.34e-15  1.46e-15 |
 WTZR |   288   287     1   288     3.80     4.86     2.09     2.09   | 5.48e-14  7.88e-15  3.23e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.81     4.86     4.85     4.85   | 4.95e-14  5.10e-15  2.68e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     4.46     4.84     4.84     4.84   | 4.27e-14  7.89e-15  1.66e-15 |
 NRC1 |   288   286     1   288     3.08     4.32     3.42     3.42   | 3.94e-14  5.93e-15  1.36e-15 |
 NOVM |   271   268     1   271     2.72     3.61     2.47     2.47   | 9.44e-14  1.47e-14  6.89e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.68     3.28     1.45     1.45   | 3.95e-14  7.52e-15  7.70e-15 |
 WES2 |   288   288     2   181     2.45     3.00     1.08     1.08   | 4.55e-14  6.73e-15  8.37e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     2.33     2.47     4.67     4.67   | 9.08e-14  1.46e-14  6.09e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.32     2.45     4.85     4.85   | 8.81e-14  9.14e-15  2.32e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     2.21     2.24     1.37     1.37   | 7.27e-14  1.47e-14  2.03e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     2.17     2.15     0.40     0.40   | 4.29e-14  1.67e-14  3.77e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.16     2.13     2.25     2.25   | 9.94e-14  1.30e-14  2.67e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     2.14     2.10     0.72     0.72   | 9.66e-14  1.26e-14  3.33e-15 |
 KHAJ |   247   243     2   247     1.59     1.36     2.74     2.74   | 1.69e-13  5.16e-14  1.86e-14 |
 IRKT |   288   285     1   288     1.53     1.07     0.64     0.64   | 7.40e-14  1.08e-14  1.33e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.37     0.86     1.48     1.48   | 6.02e-14  1.07e-14  8.71e-15 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.97     0.43     0.27     0.27   | 6.92e-14  1.15e-14  4.66e-15 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.42     0.08     0.02     0.02   | 3.62e-13  1.08e-13  6.55e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.08     0.02     0.02   | 3.84e-13  1.14e-13  4.70e-14 |
 MAR6 |   263   263     0   263     0.38     0.07     0.00     0.00   | 3.73e-11  1.15e-11  4.47e-12 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.37     0.06     0.28     0.28   | 5.13e-13  1.25e-13  7.16e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.32     0.05     1.59     1.59   | 5.55e-13  2.12e-13  3.12e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.44     0.02     0.41     0.41   | 7.69e-13  6.93e-14  1.84e-14 |
 G32  |   288   286     1   288     0.85     0.02     0.62     0.62   | 2.42e-13  8.22e-14  1.75e-13 |
 G04  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.17     0.17   | 5.25e-13  1.43e-13  1.19e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     0.45     0.01     0.27     0.27   | 3.65e-13  1.19e-13  5.26e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.43     0.01     1.05     1.05   | 5.58e-13  5.32e-14  1.32e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.82     0.82   | 5.67e-13  6.54e-14  2.82e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.24     0.24   | 6.01e-13  6.72e-14  2.85e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.29     0.29   | 6.26e-13  6.19e-14  1.83e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.71     0.71   | 6.39e-13  6.07e-14  2.56e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.26     0.26   | 6.44e-13  6.48e-14  1.88e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.51     0.51   | 7.35e-13  6.73e-14  3.47e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.37     0.01     1.07     1.07   | 7.30e-13  6.79e-14  3.14e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.72     0.72   | 6.89e-13  6.47e-14  1.79e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.40     0.40   | 6.83e-13  9.14e-14  2.75e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.08     0.08   | 6.53e-13  5.42e-14  1.32e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.14     0.14   | 8.32e-13  8.53e-14  5.40e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.22     0.22   | 6.76e-13  6.34e-14  4.55e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.07     0.07   | 7.45e-13  7.69e-14  1.59e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.29     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-13  1.22e-13  4.11e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-14  5.87e-15  2.70e-15 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.51e-13  1.25e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-13  8.40e-14  1.75e-14 |
 CHUR |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  2.52e-13  1.14e-13 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-14  9.18e-15  3.00e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.39e-13  2.05e-13  6.22e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.40e-13  9.94e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.03e-13  2.20e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.83e-13  3.26e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.44e-13  8.18e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  9.06e-14  2.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  9.48e-14  3.22e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.22e-13  4.22e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.54e-13  7.35e-14  1.56e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-14  1.85e-14  2.13e-14 |
 G27  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  5.53e-13  8.07e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.20e-13  3.02e-13 |
 HOB2 |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-13  4.62e-14  1.20e-14 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-13  2.49e-13  1.25e-12 |
 MATE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-14  8.08e-15  4.05e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  2.10e-13  4.61e-14 |
 NYAL |   288   205    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-11  1.01e-12  2.24e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-14  1.16e-14  2.41e-15 |
 PRDS |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.17e-14  1.15e-14  7.25e-15 |
 SANT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.29e-13  1.08e-13 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-13  2.13e-13  9.27e-14 |
 TIDB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-14  1.94e-14  4.10e-15 |
 TSKB |   280   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-10  1.61e-11  5.22e-12 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.85e-13  1.23e-13 |
 WROC |   288   232    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-12  1.06e-12  1.98e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-14  4.59e-15  1.06e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-13  3.38e-13  3.76e-14 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-14  2.72e-14  2.22e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.47e-22  8.78e-20  2.80e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      GMAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
