
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1665   Day: 6   MJD: 55905                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2971     16       2     551   2553   2553      0   6527   6527      0    0.00
 cod |   288     0  28102    293    -388     288     20     23     19     97    121     84   15.20
 emr |   288     0  21155    587    -947    1383     15     18     13    119     95    132   21.03
 esa |   288     0  32393   1192     271   -1026     14     16     13    139    230     77   22.70
 gfz |   288     0  33982   1505    -600     587     14     18     13     88    127     72   21.57
 iga |    96     0   2782      0    -650     419     30     30      0     76     76      0    0.00
 igu |    96     0   2783      0    -654     408   2031   2031      0   3491   3491      0    0.00
 jpl |   288     0  24613    485     976     891     17     19     15     93    107     84   19.50
 ngs |    96     0   2783      0    -654     408   1937   1937      0   4150   4150      0    0.00
 usn |   288     0  21466    315    -634     470     38     45     33    115    135    102    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2052    -2   -47   106   -11     6 -5605   -59  2483   -85 |
    2 | -1286     3   -38    32    72    50  -265   -77 -1009   122 |
    3 |-10725    53  -101    55   -85    70 -7272    99 -8407   144 |
    4 | -3400   -25  -114  -171   229    -5  2081    89 -2804   220 |
    5 | -1343   120    73  -461   209  -112   576   133  -938   164 |
    6 | -4275    79  -140   -11   -40    96 -4437   146 -3556   188 |
    7 |   495    68   -54  -329   196   -33   473   172   881    41 |
    8 | -8953  -127    16   111    15   -32 -4581   -63 -7192   -24 |
    9 | -6149   -38   -17    -3    -2    31  1225    54 -4792   110 |
   10 |  1472  -221  -127   419   -58    36  5635  -117  -218    75 |
   11 |  6875   149    39  -174    58   -33  2041   -11  7115    68 |
   12 |  -949   135   102  -190     X   128   493     6  -471   -17 |
   13 |  4974   122  -119   -90   160     4  2491   -40  5174   125 |
   14 |  2786   128    67   -31  -107    -4   188   -17  3281    45 |
   15 |   537    98    69  -312   106    44    11    96   722   105 |
   16 |  3156   -24    31   -35     X   -72  -133    26  3483   -25 |
   17 | -6954   144   -74  -405   257   -65 -2744   155 -4831   138 |
   18 |  2904    38   118  -126   -38   -54  -228    32  3307    63 |
   19 |    -8   -15    42   289  -157   -93 -1052  -197   677  -320 |
   20 |  2798  -105   -33   134    26  -166  1062   -67  3394  -179 |
   21 |  2742   -33   211    42  -181   -53   721   -50  3109   -15 |
   22 | -2105  -152   -29   364  -193   -34 -1116   -60 -1393  -108 |
   23 |   101   229    83  -230    13    70  -100   -14   632   166 |
   25 |  1354   -31    44   -19     X     -   644     X  1740     - |
   26 | -3235   -55   -76   -89   144   -11  2079    69 -2706   134 |
   27 | -5447     X     -    71   -75   121     -     -     -     - |
   28 |  3889   -60    61   137     X    62  6120  -178  4831    85 |
   29 |  -904   142    78  -396    73    70  1965   185  -484   100 |
   30 | 26756  -294     -   197     -     -     -     -     -     - |
   31 |  2598   117   223  -437    44    33   675   129  2114     2 |
   32 | -4716   -70    56   150   -62   -51  -938  -111 -4126    42 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -  -100    -5     -     -   117     -     - |
 ABPO |     -     -     -    -6   -34     -     -    45     -     - |
 ADIS |     -     -     -   -92    97     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -60     -     -    43     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    15    75   -28     -     -     -   -60     -   -59 |
 AREQ |     -   -22     -     3    12     -     -     X     -     - |
 ARTU |     -    54     -   -21   -43     -     -    29     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -97   102     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -   -92     -    65    -1     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -    19   -20     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -     -    11   -12     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    53   -81     -     -    28     -     - |
 BRFT |     -  -103     -   132   -67     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -12     -    56   -52     -     -     2     -     - |
 BRST |     -   -44     -    29     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    83    82     -  -138     -     -     -     -   -54 |
 CAS1 |     -   -20     -    36   -14     -     -     -     -    48 |
 CEDU |     -  -106   338     -  -185     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -13    13     -     -     -     -   -18 |
 CHTI |     -  -217     -   145     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -     6     -   -44     -     -     -    46     -     - |
 COCO |     -    50     -     -   -35     -     -     -     -  -124 |
 CONZ |     -     -     4   170   -36     -     -  -162     -     - |
 DAEJ |     -     6    -5     -     -     -     -     -     -    87 |
 DARW |     -    -3     -   175    27     -     -  -223     -     - |
 DAV1 |     -   -25     -    38   -16     -     -     -     -     - |
 DUBO |     -    85     -    61  -125     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -     5     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -   112     -     -     -  -130     -     - |
 GOLD |     -    36     -     -     -     -     -   -28     -    22 |
 GRAS |     -     -     -     -    32     -     -   -35     -     - |
 GRAZ |     -   -50     -   103   -74     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -29    31     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -15  -455   191   113     -     -   134     -     - |
 HOB2 |     -    49     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -     -   -29     -     -    33     -     2 |
 IENG |     -   -37    27     -     -     -     -     -     -   -96 |
 IISC |     -     -     -    53    22     -     -   -86     -     - |
 INVK |     -    23     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    -7     -     -     -     8     -     - |
 IRKJ |     -     -    79     -   -77     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    61     -    21   -40     -     -   -29     -   -38 |
 KARR |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -  -141 |
 KIRU |     -     -    -3    62   -63     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    14     -     -     -     -   -15     -  -136 |
 KUUJ |     -     -     -    37     -     -     -   -44     -     - |
 LAMA |     -   -17     -     -    12     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -64    19    13    -1     -     -    16     -   -37 |
 MAC1 |     -   -37     -     -    26     -     -     -     -   -68 |
 MAG0 |     -   -35     -    24     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    29   -31     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -     3 |
 MAS1 |     -    59     7    -5   -36     -     -    -9     -   -16 |
 MATE |     -     -  -198     -   193     -     -     -     -   253 |
 MAW1 |     -    54     -    71   -22     -     -  -101     -     - |
 MDO1 |     -   -24     -     -     6     -     -    12     -     - |
 MIZU |     -    29    -7   -13     -     -     -     -     -    15 |
 NANO |     -    52     -   -11   -25     -     -     -     -     - |
 NICO |     -     8     -     -    18     -     -   -26     -     - |
 NIST |     -    26   -19     -     -     -     -     -     -    65 |
 NKLG |     -  -108     -     X    76     -     -     -     -  -153 |
 NNOR |     -     -    -1    83     -     -     -   -96     -  -119 |
 NRC1 |     -     -    73     -   -71     -     -     -     -    16 |
 NRIL |     -    -8     -   -23     0     -     -    32     -     - |
 NRMD |     -     -     -    11   -12     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -    18   -19     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -65    68     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    39   -41     -     -     -     -    -2 |
 OHI2 |     -     -     -     -    12     -     -   -13     -     - |
 ONSA |     -     -   -79     -    77     -     -     -     -     1 |
 ORID |     -     -     -    29     -     -     -   -34     -     - |
 OUS2 |     -     -     -  -110     -     -     -   128     -     - |
 PALM |     -     -     -    32   -34     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -  -110   102     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -    26   -42     -     -    17     -     - |
 PERT |     -     -  -128   111     5     -     -     -     -   159 |
 PETS |     -     -     -   -47    26     -     -    26     -     - |
 PIE1 |     -     -    15     -   -14     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    -8   -31     -     -    43     -     - |
 POTS |     -   170     -     X  -120     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -17    12     -     -     -     -     -     -   -26 |
 PTBB |     -   -27    19     -     -     -     -     -     -   -37 |
 QAQ1 |     -   -69   -35    36     -     -     -    49     -     - |
 RBAY |     -   126     -     -   -89     -     -     -     -     X |
 RESO |     -   -70     -     -    49     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    91    97     -     -  -198     -     - |
 REYK |     -     -     -    63   -66     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -17     -     -     -    20     -     - |
 SCH2 |     -   -67     -   -13   -24     -     -    93     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -    23     -     -   -25     -   -66 |
 SPT0 |     -   -64     -     -     -     -     -    50     -   -88 |
 STHL |     -   -27     -   -58    48     -     -    35     -     - |
 STJO |     -     -     -    45   -52     -     -     4     -    78 |
 SUWN |     -     -    67     -     -     -     -   -72     -    88 |
 SVTL |     -     -   290  -268     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   211  -153     -     -     -     -     -     -   147 |
 SYOG |     -    48    31     X   -64     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -31     8     -     -    27     -   -38 |
 THU3 |     -  -110   -32     -   140     -     -   -35     -  -137 |
 TIDB |     -     -    91     -     X     -     -   -99     -   -37 |
 TIXI |     -   -51     -    15    29     -     -    -9     -     - |
 TLSE |     -   -86     -    58     -     -     -     -     -  -125 |
 TOW2 |     -   -80     -   121   -71     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -    -8    -6     -    12     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -52    37     -     -     -     -     -     -   -92 |
 ULAB |     -     -     -  -181    88     -     -   114     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X    -8     -     -     9     -    36 |
 URUM |     -     -     -    68   -17     -     -   -61     -     - |
 USN3 |     -    15   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    40   -29     -     -     -     -     -     -  -157 |
 UZHL |     -     -     -    -5     -     -     -     5     -     - |
 VALD |     -     -     -    10     -     -     -   -12     -     - |
 VILL |     -     -    27   -18     -     -     -    -7     -     4 |
 WAB2 |     -    37    65     -   -89     -     -     -     -   -38 |
 WES2 |     -     -   204   -48  -148     -     -     -     -   -59 |
 WHIT |     -    72     X    21   -17     -     -   -62     -   -27 |
 WILL |     -   -37     -     -     -     -     -    29     -   -57 |
 WSRT |     -    86    17     -   -77     -     -     -     -     2 |
 WTZA |     -     7    -5     -     -     -     -     -     -   -50 |
 WTZR |     -   242  -318     -   140     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     X    42   -44     -     -     -     -  -159 |
 XMIS |     -     -     -    86   -91     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -26   111     -     -     -  -101     -     - |
 YAR2 |     -     -   -40     -    39     -     -     -     -  -205 |
 YELL |     -  -287  -232   -54   240     -     -   271     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -   -17     -     -    19     -     - |
 ZECK |     -    70     -   -13   -36     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   815    35    15    15    16    20  3265    17   613    40 |  288    528
    2 |   784    24    17    14    24    36   414    16   862    55 |  288    262
    3 |  3952    24    15    16    10    23  5279    13  3550    38 |  288   1786
    4 |  1271    16    12    13    18    24  1797    17  1266    35 |  288    700
    5 |   558    14    22    15    17    31   628    19   369    41 |  288    267
    6 |  1205    18    14    16    11    26  2389    14   792    39 |  288    572
    7 |   699    17    21    16    11    22   240    15   414    58 |  288    198
    8 |  4591    13    17    19    11    42  3870    21  3664    48 |  288   3506
    9 |  6768    16    28    15    22    29  3600    11  4986    47 |  288   3363
   10 |  3155    28    12    14    14    46  3224    16  4117    60 |  288   2602
   11 |  1094    23    11    12    25    30   710    17  1203    43 |  288    277
   12 |   632    20    16    14     X    30   419    14   484    49 |  288    318
   13 |   776    45    15    16    29    30  1515    16   593    34 |  288    453
   14 |   452    36    14    18    10    20   317    42   447    43 |  288    198
   15 |   886    17    31    15    13    20   225    16   611    35 |  288    212
   16 |   695    20    15    13     X    21   350    19   795    52 |  288    376
   17 |  3538    28    18    14    20    39  1376    19  2944    47 |  288    266
   18 |   520    29    29    18     7    23   258    18   422    37 |  288    287
   19 |   447    11    13    17    11    36   506    16   626    49 |  288    266
   20 |   486    26    12    19    14    22   560    17   305    40 |  288    234
   21 |   622    22    26    21     8    29   550    17   349    23 |  288    244
   22 |   752    19    17    20    11    26   671    30   600    39 |  288    199
   23 |   375    26    22    17    34    21   346    22   427    64 |  288    231
   25 |   516    22    15    15     X     -   281     X   599     - |  287    408
   26 |   597    18    15    13    17    35  1097    17   607    50 |  288    513
   27 |  6697     X     -    36    38    63     -     -     -     - |  285   4659
   28 |  4393    17    16    15     X    34  4894    16  3994    24 |  288    676
   29 |  1035    22    27    13    13    29  1372    15   788    59 |  288    320
   30 |  4294    22     -    15     -     -     -     -     -     - |  283   4873
   31 |  2319    17    23    14    13    26   246    32  2455    69 |  288    196
   32 |  1415    32    14    21    14    24   797    14  1398    32 |  288   1243
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    13    13     -     -    14     -     - |  288   6251
 ABPO |     -     -     -    14    12     -     -    14     -     - |  288  26776
 ADIS |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  264    >>>
 ALRT |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   7940
 AMC2 |     -    17     5     9     -     -     -     9     -    23 |  288     12
 AREQ |     -    15     -    13    14     -     -     X     -     - |  198  19019
 ARTU |     -    20     -     6     8     -     -    13     -     - |  287  15508
 ASPA |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288  22648
 AUCK |     -    34     -     9    21     -     -     -     -     - |  288  10862
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  276   9377
 BJCO |     -     -     -    30    31     -     -     -     -     - |  288  11383
 BOGT |     -     -     -    14    17     -     -    13     -     - |  288  25076
 BRFT |     -    28     -    13    19     -     -     -     -     - |  288   4133
 BRMU |     -    14     -    10    10     -     -     9     -     - |  288   3648
 BRST |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1802
 BRUS |     -     7     7     -     6     -     -     -     -    13 |  288   1148
 CAS1 |     -    11     -     7     6     -     -     -     -    34 |  288   3870
 CEDU |     -    23    35     -    27     -     -     -     -     - |  288    672
 CHPI |     -     -     -    17    17     -     -     -     -    62 |  271  25954
 CHTI |     -    18     -    12     -     -     -     -     -     - |  264  20471
 CHUR |     -    19     -     9     -     -     -    10     -     - |  288  20684
 COCO |     -    45     -     -    32     -     -     -     -    37 |  288  16356
 CONZ |     -     -    15    13    14     -     -    15     -     - |  288     63
 DAEJ |     -    11     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288   1110
 DARW |     -    19     -    14    14     -     -    20     -     - |  288   4044
 DAV1 |     -    20     -    11    10     -     -     -     -     - |  284   3628
 DUBO |     -    11     -     6    12     -     -     -     -     - |  288  55857
 FLIN |     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   8004
 GLSV |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   4771
 GMSD |     -     -     -    32     -     -     -    37     -     - |  288   4021
 GOLD |     -     9     -     -     -     -     -     7     -    13 |  288   1622
 GRAS |     -     -     -     -     6     -     -     7     -     - |  288  27755
 GRAZ |     -    16     -     5     8     -     -     -     -     - |  288   5002
 GUUG |     -     -     -    25    26     -     -     -     -     - |  288   8551
 HARB |     -    15    15    15     9     -     -    11     -     - |  288  18264
 HOB2 |     -    29     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     89
 HOFN |     -     -     -     -     5     -     -     6     -    20 |  287    >>>
 IENG |     -    12     9     -     -     -     -     -     -    23 |  288     56
 IISC |     -     -     -    12    13     -     -    10     -     - |  288  30583
 INVK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   8911
 IQAL |     -     -     -    48     -     -     -    56     -     - |  254   2842
 IRKJ |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  283    105
 ISPA |     -    14     -    15    15     -     -    14     -    26 |  288  24803
 KARR |     -    23     -     -    16     -     -     -     -    42 |  287  12875
 KIRU |     -     -     7     6     4     -     -     -     -     - |  288  11839
 KOKB |     -     -    11     -     -     -     -    12     -    19 |  288     53
 KUUJ |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   6337
 LAMA |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3058
 LHAZ |     -     -     -    31    33     -     -     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    25    21    13    14     -     -    14     -    39 |  288  18194
 MAC1 |     -    21     -     -    15     -     -     -     -    37 |  288   4299
 MAG0 |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  287  10847
 MAL2 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    29     -     -     -    33     -    30 |   84    >>>
 MAS1 |     -    16    14    13    11     -     -     9     -    11 |  288   4841
 MATE |     -     -     5     -     5     -     -     -     -    27 |  288     57
 MAW1 |     -    17     -     9     9     -     -    16     -     - |  288   4413
 MDO1 |     -    35     -     -    19     -     -    17     -     - |  288  16117
 MIZU |     -    23    37    20     -     -     -     -     -    18 |  288    506
 NANO |     -    12     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   3955
 NICO |     -    14     -     -     9     -     -     7     -     - |  288   3963
 NIST |     -     7     5     -     -     -     -     -     -    14 |  287     27
 NKLG |     -    49     -     X    35     -     -     -     -    61 |  271  14053
 NNOR |     -     -    13    12     -     -     -    10     -    32 |  288    591
 NRC1 |     -     -     7     -     6     -     -     -     -    14 |  288     17
 NRIL |     -    15     -     9     9     -     -    10     -     - |  288   9136
 NRMD |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  234  12806
 NTUS |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288   3972
 NURK |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -     -     7     -     7     -     -     -     -    17 |  288     19
 ORID |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   4510
 OUS2 |     -     -     -    15     -     -     -    18     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  288  14616
 PARK |     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  285   2759
 PDEL |     -     -     -    10     7     -     -     9     -     - |  288   4021
 PERT |     -     -    14     9    14     -     -     -     -    40 |  288   4873
 PETS |     -     -     -     5     9     -     -    13     -     - |  288  12045
 PIE1 |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  288     18
 PIMO |     -     -     -    12    10     -     -    16     -     - |  288  19588
 POTS |     -    21     -     X    15     -     -     -     -     - |  276    >>>
 PRDS |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288    150
 PTBB |     -    22    16     -     -     -     -     -     -    16 |  286     15
 QAQ1 |     -    12     9     8     -     -     -     8     -     - |  288   9628
 RBAY |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     X |   97  72851
 RESO |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     - |  288  11600
 REUN |     -     -     -    14    17     -     -    16     -     - |  288  14284
 REYK |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  288  13377
 SCH2 |     -    13     -     9    10     -     -     9     -     - |  288   5807
 SHAO |     -     -     -     -    13     -     -    14     -    28 |  288  16033
 SPT0 |     -    27     -     -     -     -     -    21     -    16 |  288     43
 STHL |     -    11     -    16    13     -     -    10     -     - |  288  22520
 STJO |     -     -     -     9    12     -     -     7     -    24 |  288     37
 SUWN |     -     -    10     -     -     -     -    10     -    21 |  286   4928
 SVTL |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288     17
 SYDN |     -    13     9     -     -     -     -     -     -    47 |  286    711
 SYOG |     -     9    12     X    11     -     -     -     -     - |  288    841
 THTI |     -     -     -    14    13     -     -    18     -    23 |  276  25923
 THU3 |     -    16    11     -    14     -     -    23     -    14 |  288   9085
 TIDB |     -     -    19     -     X     -     -    20     -    33 |  265     39
 TIXI |     -    22     -     8    10     -     -     9     -     - |  288  10659
 TLSE |     -     9     -     6     -     -     -     -     -    22 |  288   1587
 TOW2 |     -    19     -    10    17     -     -     -     -     - |  288   3907
 TSKB |     -    17    21     -    14     -     -     -     -     - |  288    224
 TWTF |     -    16    11     -     -     -     -     -     -    21 |  288     49
 ULAB |     -     -     -     7    12     -     -    12     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    10     -     -    11     -   128 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    10     7     -     -    10     -     - |  240    >>>
 USN3 |     -     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 USNO |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    58 |  288     18
 UZHL |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   6587
 VALD |     -     -     -     5     -     -     -     6     -     - |  288   5275
 VILL |     -     -    15     7     -     -     -    15     -    13 |  288  13796
 WAB2 |     -     8     5     -     6     -     -     -     -    19 |  288     17
 WES2 |     -     -    18    15    10     -     -     -     -    18 |  288     54
 WHIT |     -    20     X    10    10     -     -    11     -    15 |  288   9257
 WILL |     -    41     -     -     -     -     -    32     -    70 |  263  59384
 WSRT |     -    19    11     -     6     -     -     -     -    18 |  288     15
 WTZA |     -    13    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288    615
 WTZR |     -    14     7     -    11     -     -     -     -     - |  288     17
 WUHN |     -     -     X     8     9     -     -     -     -    97 |  245   9041
 XMIS |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  288   3135
 YAKT |     -     -    11    16     -     -     -    13     -     - |  288   9752
 YAR2 |     -     -    10     -    10     -     -     -     -    35 |  280  13937
 YELL |     -    11    11    12     8     -     -    22     -     - |  288      9
 YSSK |     -     -     -     -    11     -     -    12     -     - |  287  10577
 ZECK |     -    12     -     6     8     -     -     -     -     - |  288     45
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2553    21    16    15    15    31  2031    17  1938    39 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     27  | 1665-6  4:30:00 |         573
emr |   WUHN  | 1665-6 16:35:00 |        -627
gfz |   YELL  | 1665-6 10:00:00 |        -559
jpl |   AREQ  | 1665-6  0:10:00 |       -1189
jpl |   AREQ  | 1665-6  0:15:00 |       -1002
jpl |   AREQ  | 1665-6  0:20:00 |       -2433
jpl |   AREQ  | 1665-6  0:25:00 |        3329
jpl |   AREQ  | 1665-6  0:30:00 |       -1508
jpl |   AREQ  | 1665-6  0:35:00 |        2777
jpl |   YELL  | 1665-6  7:00:00 |        -661



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.29     5.34     5.34     5.34   | 4.06e-14  4.09e-15  1.02e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     4.98     5.34     5.34     5.34   | 6.30e-14  8.92e-15  7.75e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.86     5.34     5.34     5.34   | 3.25e-14  6.48e-15  2.34e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     4.21     5.34     5.34     5.34   | 5.05e-14  7.93e-15  6.85e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.23     5.34     5.34     5.34   | 3.63e-14  5.47e-15  7.02e-16 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.29     5.34     5.34     5.34   | 3.19e-14  3.98e-15  2.41e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.29     5.34     5.34     5.34   | 3.66e-14  6.81e-15  1.85e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.04     5.34     2.21     2.21   | 4.18e-14  8.31e-15  1.91e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.29     5.34     5.34     5.34   | 6.44e-14  5.67e-15  1.67e-15 |
 CONZ |   288   285     1   288     5.28     5.34     5.34     5.34   | 4.58e-14  6.34e-15  5.96e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.95     5.34     1.72     1.72   | 3.51e-14  9.59e-15  4.50e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     5.14     5.32     5.32     5.32   | 4.38e-14  4.63e-15  1.45e-15 |
 PTBB |   286   286     0   286     4.76     5.30     5.30     5.30   | 3.77e-14  5.10e-15  2.53e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.76     5.14     5.34     5.34   | 4.70e-14  1.09e-14  1.53e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.65     4.87     5.34     5.34   | 5.07e-14  5.78e-15  2.58e-15 |
 USNO |   288   285     1   288     3.50     4.48     5.33     5.33   | 5.22e-14  6.46e-15  2.02e-15 |
 WES2 |   288   285     1   238     2.86     3.59     1.91     1.91   | 6.19e-14  8.14e-15  2.95e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.12     3.57     3.26     3.26   | 5.33e-14  5.90e-15  1.24e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.43     2.16     0.68     0.68   | 2.86e-14  9.08e-15  2.74e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.34     2.00     0.38     0.38   | 3.89e-14  1.61e-14  9.39e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     2.18     1.75     1.85     1.85   | 8.79e-14  1.74e-14  4.66e-15 |
 TIDB |   265   265     0   265     1.94     1.50     4.86     4.86   | 1.52e-13  4.50e-14  8.67e-15 |
 HOB2 |   288   283     2   288     1.33     0.65     0.35     0.35   | 7.14e-14  2.25e-14  1.13e-14 |
 IRKJ |   283   283     0   283     1.20     0.53     0.19     0.19   | 9.57e-14  1.44e-14  5.97e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.42     0.06     0.04     0.04   | 3.28e-13  1.05e-13  2.67e-14 |
 CEDU |   288   282     2   288     0.41     0.06     0.12     0.12   | 6.65e-13  1.97e-13  7.84e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.44     0.44   | 5.22e-13  1.11e-13  6.11e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.29     0.03     0.02     0.02   | 5.73e-13  1.56e-13  7.94e-14 |
 G25  |   287   286     1   287     0.57     0.03     1.11     1.11   | 8.78e-14  6.33e-14  4.60e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.01     0.55     0.55   | 2.22e-13  7.31e-14  1.76e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.08     0.08   | 6.53e-13  7.77e-14  3.54e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.05     0.05   | 5.32e-13  1.51e-13  3.86e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.05     0.05   | 4.98e-13  1.35e-13  6.06e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.95     0.95   | 5.52e-13  5.54e-14  1.68e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.21     0.21   | 6.05e-13  5.90e-14  2.29e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.87     0.87   | 5.57e-13  6.83e-14  3.27e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.03     0.03   | 6.98e-13  6.64e-14  1.69e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.26     0.26   | 6.56e-13  6.84e-14  1.55e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.23     0.23   | 6.15e-13  6.07e-14  1.10e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.43     0.43   | 6.77e-13  8.30e-14  3.91e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.65     0.65   | 7.19e-13  7.39e-14  2.01e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.36     0.36   | 6.12e-13  6.80e-14  2.62e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.97     0.97   | 8.19e-13  8.24e-14  3.06e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.07     0.07   | 6.96e-13  7.05e-14  2.99e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.12     0.12   | 6.87e-13  6.23e-14  2.15e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.19     0.19   | 6.43e-13  7.10e-14  3.00e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.06     0.06   | 7.00e-13  7.90e-14  1.43e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.77e-13  1.26e-13 |
 CHUR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.28e-13  4.42e-13  7.86e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-14  2.04e-14  3.51e-15 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.75e-13  2.45e-13 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-13  1.21e-13  6.99e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.65e-13  3.21e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.04e-13  5.42e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.84e-13  2.35e-13 |
 G13  |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.16e-13  4.09e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  6.88e-14  1.58e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  9.47e-14  1.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  1.13e-13  2.13e-14 |
 G27  |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.23e-13  6.51e-13 |
 G30  |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.44e-13  5.42e-13 |
 KIRU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-13  2.17e-13  9.17e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  2.49e-13  5.66e-14 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-14  9.32e-15  4.85e-15 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-14  8.44e-15  1.83e-14 |
 WHIT |   288   271    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  9.54e-13  5.08e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-14  4.01e-15  1.22e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-13  3.12e-13  1.31e-13 |
 XMIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  2.25e-13  1.06e-13 |
 SYOG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.24e-13  2.16e-13  1.08e-13 |
 TLSE |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  7.20e-13  1.46e-13 |
 BRST |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  8.20e-13  1.27e-13 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-14  5.92e-15  1.73e-15 |
 PARK |   285    52   159     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-10  3.08e-11  1.00e-11 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.88e-22  2.66e-20  8.95e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
