
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1667   Day: 0   MJD: 55913                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117356    339    -402    -117     16     16     16     76     75     80   17.40
 emr |  2880     0 105819   2238    3417    -155     11     10     13     69     70     64   23.85
 esa |  2880     0 114179    564   -2661    1904     12     11     14    117    126     78   21.40
 mit |  2880     0 111598  27928    -455     332     19     18     21    160    174    108   14.22
 gfz |   288     0  50409   1598    -129     293     27     23     28    105    102    106    8.66
 grg |   288     0  35021   1778    -261     346     47     57     42    189    177    193    0.00
 igr |   288     0  40510    202   -2542    -268     20     20     20     80     72     82    0.00
 jpl |   288     0  27083    380    4309     129     16     16     15     82     98     73   14.47
 ngs |    96     0   2948     10    -270    -332   1790   1790      0   3551   3551      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -46   -22    60     X   -27   -19   -16    43   871     - |
    2 |   -24    11    47   -69    97    12    29    25  -639     - |
    3 |    64    55    31  -228    35    12    32    75  -345     - |
    4 |   -94  -132   208    14   181    53    15   -16 -3527     - |
    5 |   109    21   -65   -87    65  -177     8   121 -1101     - |
    6 |    30    -7   -19     X    45    35   -33     5 -3418     - |
    7 |    -7    33     6   -67    79    22   -10    80  -431     - |
    8 |  -140   -50   169     X   -25   -36    41    10 -1100     - |
    9 |     0    95   102  -326   145    58    54    46   997     - |
   10 |  -110   -35   139     X  -121   157     4   -86 -4149     - |
   11 |   -35    82   -59     X   -18    85   -84   -57  3972     - |
   12 |    76  -120   -11   139    -3   -77   -10  -140 -1326     - |
   13 |   -57   -11   150  -130    11   179   -33   -80  4910     - |
   14 |    67     3   -47    -9   -30    25    -9   -44  2902     - |
   15 |   134   -40   -51   -28    73   -65    12    21   652     - |
   16 |    42    28   -54   -23   -93   259    86   124  2898     - |
   17 |    71   -23  -209   317    74  -239  -112    33 -1086     - |
   18 |    65   176  -250     X   -32  -114     6    36  3812     - |
   19 |    71  -103    61     X  -159   234   -10    35  -665     - |
   20 |   -57    52    24   -63   -20   122     3   102  4158     - |
   21 |    16   -26  -105   193  -125   -69    61   -31  4298     - |
   22 |   -18   -41    55     X  -109   -29    78   135 -2646     - |
   23 |   -37    41  -107   163  -134    63  -138  -166  1256     - |
   25 |    14   -34   -97   184   -49    77    -9    38   326     - |
   26 |   -23    28    42   -94    76    71    -2   -12 -6316     - |
   27 |   -22    -9   158  -209   192   -55   191     - -2644     - |
   28 |  -132    38   137  -107    11    70    51  -210  6196     - |
   29 |    90    88  -287   168   -13  -685  -120    62  -708     - |
   30 |   -80     X    65     X     X  -145   -11     X  -415     - |
   31 |    96  -129  -179   382   -72    -3   -66   -87 -1108     - |
   32 |   -81    29    95   -93    -5   223    45    -2 -5909     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -29     -    72     -    50     -     -     - |
 ABPO |     3     -     -     -    -5     -    50     -     -     - |
 ADIS |     -     -   -49     -   122   -85     -     -     -     - |
 ALBH |     -    26     -     -   -72     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    56     -     -  -154     -     -     -     -     - |
 ALIC |  -198     -    91   172  -109  -137   -71     -     -     - |
 ALRT |   -34     -     -     -    69  -113     -     -     -     - |
 AMC2 |    22     -     -    83  -179     6    13     -     -     - |
 AREQ |   -37    45     -     -   -51   126   -28     X     -     - |
 ARTU |     6     -     9     -   -93    23    14    35     -     - |
 ASPA |     -     -   -71     -   109    29   131    49     -     - |
 AUCK |  -104     -   133     -    93   156    -1  -122     -     - |
 BAKE |     -     -    52     -  -128  -176     -     -     -     - |
 BAKO |    74     -     -   -92     4     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     6     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -     -    48     -    33   -29     -     - |
 BJCO |     -     -    28     -   -68     -    18     -     -     - |
 BOGT |   -31     -   113     -  -127    44    68   -56     -     - |
 BOR1 |  -240     -     -     -   483     -   453     -     -     - |
 BREW |    -6   -10     -    25     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -43     -    92     -     X    86   -21   -87     -     - |
 BRMU |   -41     -    92   -35   -73   158    23   -15     -     - |
 BRUS |  -103    89     -    18   -21     -    26   -28     -     - |
 CAS1 |   -10     -   117     X   -23   -52   -25  -147     -     - |
 CEDU |   -86     -   104   -64    22    44     -     -     -     - |
 CHAT |   -16     -    19     -   -22    31     4     4     -     - |
 CHUR |   -19     3    54    44   -37   -94   -11   -81     -     - |
 COCO |    11     -   -23     -    78  -236    48   -25     -     - |
 CONZ |     -     -   189  -128   -90    99    -1  -100     -     - |
 CRO1 |    -3   -11     -   -37    97   -77    16     -     -     - |
 DAEJ |   -83   -52     -   222   -52     -   -91     -     -     - |
 DARW |    -3   -80   237   -94    54   -63    60  -149     -     - |
 DAV1 |   -14     -    13     -    -6   213    49     -     -     - |
 DGAR |     0     -     -     -   -35  -211    23    21     -     - |
 DGAV |     -     -    35     -   -87     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    21     -   -52     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -18    23     -     -   -29   -19    -7     -     -     - |
 DUBO |   -49     -    61    25   -93  -132     -     -     -     - |
 EPRT |     -     -    28    -2   -21     -     -   -27     -     - |
 FAIR |   -24    35    13     -   -79   200     -     -     -     - |
 FLIN |   -12     -    33    42  -124     -   -27     -     -     - |
 GLSV |   -19     -   -13   -83    62   -39    68    86     -     - |
 GMAS |     -    28     -    36     -     -     -   -82     -     - |
 GMSD |     -     -   -41   212  -106     -   -76   -84     -     - |
 GODE |     -    42     -     -  -117     -     -     -     -     - |
 GOLD |    45     -     -     -   -38   184    25   -32     -     - |
 GOPE |     5     -     -    68  -123   103     -     -     -     - |
 GRAS |   -20     -     -     -    41     -   114     -     -     - |
 GRAZ |    -4     -     -     4     3     -    74     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -51     -     -     -    50     -     - |
 GUUG |     -     -   -65     -   -16  -146     3   105     -     - |
 HARB |   -48     -     -     -    44     -    64    32     -     - |
 HNPT |   -52     -     -    13    83  -134     -     -     -     - |
 HOB2 |    15   -75    35    55     0    -5    73     -     -     - |
 HOFN |     -     -    -3     -    29   134    25   -13     -     - |
 HOLB |    -4     -     -     -     9     -    63     -     -     - |
 HOLM |    72     -     -     -   -33   239     -   -67     -     - |
 HRAO |   -71     -  -124   284     -   -82   -80     -     -     - |
 HYDE |     -     -    56  -255   302    21     -     -     -     - |
 IENG |   -43     4     -    46     -     -    52     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -  -115    85    43    69     -     - |
 INVK |   -84     -     -     -   170     -   107     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -69    37   -50   123  -350    95     -     - |
 IRKT |     -    25     -    89  -215     -     -     -     -     - |
 ISPA |    37     -   -30     -     X  -103    64     -     -     - |
 JOZ2 |   -51     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     X     -    21     -   116     5   219   -87     -     - |
 KELY |     -     -   -23     -    57     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -10     2     -    27  -206    41     -     -     - |
 KIRU |   -30   -46    86     -    19     -    23   -27     -     - |
 KOKB |  -148    -2   -14   245     -    40   -97   -36     -     - |
 KOUC |     -     -    -3     -     8  -130    -2     -     -     - |
 KOUR |     -     -     X    97  -160     X     -     -     -     - |
 LAMA |   -44     -     -    66   -20   -98    10     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    18     -   -45  -107   -12     -     -     - |
 LPGS |     -    -6     -     -   -35   -45    24    31     -     - |
 MAC1 |    -4     -   110  -111    55     -    61   -81     -     - |
 MAG0 |   -13     -    28     -   -43     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    -5     -    12     -    30     -     -     - |
 MANA |     -     -    27     -   -54     -     -    -9     -     - |
 MAR6 |     -     5    12   -26     -   121     -     -     -     - |
 MAS1 |   -37    53    22   -42   -58    59   -41     -     -     - |
 MATE |     -    45    -4     5  -122   -52  -218     -     -     - |
 MAW1 |   118     -   159  -297     4  -183    13   -88     -     - |
 MDO1 |     -   -21   123     -   -58    35    36  -112     -     - |
 MDVJ |   115     -   -18    49  -267   -29  -103     -     -     - |
 MEDI |     -   -39     -    65     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |    -6   -76     -   -19   252     -   -45     -     -     - |
 MKEA |     -     -    20     -   -48  -330     -     -     -     - |
 MOBS |  -182     -    13   204     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    25     -   -61    25     -     -     -     - |
 NANO |   -53     -    49     -   -16   -44   -11     -     -     - |
 NICO |   -31     -   109   -92   -57     8   -44     -     -     - |
 NIST |   -21     -     -     -     -     -   -45    25     -     - |
 NKLG |   170     -  -134     -  -294    83  -207   172     -     - |
 NNOR |     -   -29   157  -143     -     -    74   -42     -     - |
 NOVM |     -     -    22     -   -55   -44     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    77     -     7  -224  -273   -33     -     -     - |
 NRIL |    17     -   -12     -   -76  -189    14    42     -     - |
 NTUS |   -30     -     9     X    37  -269    25     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    41     -  -102     -   -42     -     -     - |
 NYAL |     -    18     -    28   163   442     -  -155     -     - |
 OHI2 |     -     -    67     -   -59   127   -36   -64     -     - |
 OHI3 |   -93     -    76     -     -    11     -     -     -     - |
 ONSA |  -119    89     -    49   -86   159   -80     -     -     - |
 OPMT |    22     -     -    23   -82     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     -   -72     -   -75    43     -     - |
 PDEL |     7     -    82   -63   -24   141    38   -57     -     - |
 PERT |     -    15    81  -159    17     -    70     -     -     - |
 PIE1 |   -21   -14     -    68   -31     -    36     -     -     - |
 PIMO |     -     -    -4     -    11   -63   -19    -1     -     - |
 POTS |   125     -   -96     -   -15  -108    93     -     -     - |
 POVE |     -     -    22     -   -86     -     -    20     -     - |
 PRDS |   -68    54     -    42    -4     -   -16   -45     -     - |
 PTBB |    -3    -9     -    18     -     -    64     -     -     - |
 QAQ1 |   -86    59     -     -   -52  -293     8    37     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -  -100     -     -    60     -     - |
 RABT |    19     -     -     -   -37     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -     -   -26     -  -102    87     -    99     -     - |
 RESO |   -13     -     -     -    26   -52     -     -     -     - |
 REUN |   -88     -   102     -   -65   823   -33    -7     -     - |
 RIO2 |     -     -     9     -   -22     -   133     -     -     - |
 RIOP |   -50     -     -    34    44     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -    17   -27     X     -     -     -     - |
 SCH2 |   -70    21    19     -    12  -276     4    14     -     - |
 SCOR |     -     -    69  -108     5   152     -     -     -     - |
 SFER |     -     9     7    42  -113    51     -     -     -     - |
 SOFI |    42     -     -  -109    93   247     -     -     -     - |
 STHL |     -     -   -36     -   -60     -    15    89     -     - |
 STJO |     4    36     -    -9   -50  -177    12   -26     -     - |
 SUTM |  -112    48     -     -   116     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    35     -     -   -95     -    -1     -     -     - |
 SYDN |  -183     -     -   224     -     -   185     -     -     - |
 SYOG |    30   -57     -   121   -70  -242     -     -     -     - |
 TASH |     -     -   -52     -   128     -     -     -     -     - |
 THTI |     -   -27    18     -   -66   340     -    56     -     - |
 THU3 |   -79    54     -     -    74  -207    42   -38     -     - |
 TIDB |     -     7     -     X   -33     -    73     7     -     - |
 TIXI |    -4     -    -7     -   -74  -212    14    59     -     - |
 TLSE |  -126     -     -     -   253  -667     -     -     -     - |
 TOW2 |   -14     -   123   -17   -63    -5    48  -110     -     - |
 TSKB |   -73   -85     -   264   -53     -   -68     -     -     - |
 TWTF |   -17     3     -   -27    62     -   -38     4     -     - |
 UFPR |     -     -    52     -   -48     -     -   -48     -     - |
 ULAB |   -51     -     -     -   103     -    36     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -     0   119    40     0     -     - |
 URUM |     -     -    36     -   -90   -63   -16     -     -     - |
 USN3 |    -2    43     -   -69     -     X    15     -     -     - |
 USNO |     4     8     -   -18     -  -245     4     -     -     - |
 USUD |     -    58     -     -  -160     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -14    31     -   -36     -    21     -     -     - |
 WAB2 |   -46     -     -    56     X     -    23     -     -     - |
 WES2 |    25    -2     -    21   -81    76    -5     -     -     - |
 WHIT |   -14     5    44     -     3   174    16   -59     -     - |
 WILL |   -31     -     -     -    62     -     -     -     -     - |
 WROC |     -    49     -   -83     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    10   -10     -   -10    24   356    10     -     -     - |
 WTZA |    24     -     -   -29     -     -   113     -     -     - |
 WTZR |   271  -359     -   142   214     -    64     -     -     - |
 WUHN |     -    -8    51     X  -106     -    35     -     -     - |
 XMIS |     X     -    30     -   -73     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -38     4     -   115  -112     -    11    -7     -     - |
 YAR2 |   -16    33     -     -   -59     -    48     -     -     - |
 YEBE |     -    21     -   -36     -  -247   -26     -     -     - |
 YELL |  -275    45   132   -14   124    61     0     -     -     - |
 YSSK |   -52     -     -     -   -37     -     6    84     -     - |
 ZECK |   -34     -    32    28   -57     -   -11     -     -     - |
 ZIMM |     5     -     -   -57    83     -    77     -     -     - |
 ZWE2 |   -35     -     -     -    70     -   -12     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    18     9    13     X    17    33    17     9   901     - | 2880    350
    2 |    17     9     8    15    23    45    18    15   402     - | 2880    198
    3 |    15    13    15    27    23    57    31    15  3204     - | 2880   2084
    4 |    15     8     9    19    19    43    15    15  1203     - | 2880    611
    5 |    13     8     8    17    26    82    24    23   718     - | 2880    219
    6 |    15    10     8     X    19    48    26     9   675     - | 2880    424
    7 |    23    10    20    45    25    52    18    21   781     - | 2880    262
    8 |    12    11    11     X    28    39    10    12  3815     - | 2880   2865
    9 |    15    10    10    13    21    27    23    19  2143     - | 2880   2005
   10 |    17     9    12     X    26    74    31    25  1806     - | 2880   1635
   11 |    17    10    10     X    19    33    22    13   471     - | 2880    325
   12 |    16    13     9    15    25    56    23    21   597     - | 2880    382
   13 |    14    10    10    17    29   101    17    12  1244     - | 2880    385
   14 |    10     9    11    14    28    65    16    12   616     - | 2880    226
   15 |    18    11    11    12    15    40    15    14   410     - | 2880    227
   16 |    17    13     8    20    16    48    12    12   484     - | 2880    416
   17 |    16    10    11    21    20    64    16    13  1400     - | 2880    276
   18 |    10     8    11     X    18    78     8    10   415     - | 2880    268
   19 |    21    10    13     X    26    51    17    11   718     - | 2880    217
   20 |    14    10    13    11    19    70    18    15   354     - | 2880    316
   21 |    14    10    12    17    33    33    22    16   586     - | 2880    283
   22 |    13     9    11     X    18    80    16    14   898     - | 2880    268
   23 |    16    11    11    12    39    68    37    34   649     - | 2880    164
   25 |    17    11    11    10    12    57    14    11   295     - | 2880    296
   26 |    24    10    12    16    18    48    21    11  1855     - | 2880    527
   27 |    13     8     8    13    25    27    22     -  4398     - | 2880   5771
   28 |    19    12    10    25    35    57    32    29  4707     - | 2880    654
   29 |    12    16    15    14    30    50    21    14   293     - | 2880    208
   30 |    17     X    14     X     X    44    20     X  2141     - | 2319   1369
   31 |    11     9    10    14    27    51    21    18   596     - | 2880    428
   32 |    31    16    15    13    11    75    14    10  2930     - | 2880   1102
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    12     -    30     -    15     -     -     - |  288   6055
 ABPO |    13     -     -     -    27     -    12     -     -     - |  287  21576
 ADIS |     -     -    16     -    38    25     -     -     -     - |  287    >>>
 ALBH |     -    12     -     -    32     -     -     -     -     - |  286   9588
 ALGO |     -     7     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALIC |    12     -    14    24    27    48    15     -     -     - |  288   3903
 ALRT |     5     -     -     -    11    15     -     -     -     - |  288   6971
 AMC2 |    13     -     -    13    17    23    14     -     -     - |  288     14
 AREQ |    14     9     -     -    20    30    14     X     -     - |  180  11878
 ARTU |    18     -    12     -    11    17     9    10     -     - |  288  10728
 ASPA |     -     -    17     -    51    53    28    21     -     - |  287  19487
 AUCK |    11     -    12     -    52    37     9    17     -     - |  288   7745
 BAKE |     -     -     9     -    21    33     -     -     -     - |  288  11576
 BAKO |    10     -     -    16    30     -     -     -     -     - |  288   3404
 BAN2 |     -     7     -     -    20     -     -     -     -     - |  200  13647
 BDOS |     -     -     -     -    30     -     9    18     -     - |  284   3774
 BJCO |     -     -    12     -    29     -    32     -     -     - |  288   8676
 BOGT |    21     -    14     -    31    34    12    17     -     - |  288  17164
 BOR1 |     6     -     -     -    13     -    14     -     -     - |  192   6865
 BREW |    16    16     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     21
 BRFT |    25     -    13     -     X    37    18    24     -     - |  288   4006
 BRMU |    15     -    15    21    41    46    10    12     -     - |  288   3431
 BRUS |    29     9     -    13    14     -    32    30     -     - |  288    991
 CAS1 |    14     -    14     X    30   186    24    14     -     - |  286   4465
 CEDU |    10     -    15    21    22    33     -     -     -     - |  288    315
 CHAT |    24     -    12     -    49    28    30    22     -     - |  287  10893
 CHUR |    31    16    17    20    30    22    13    12     -     - |  288   5125
 COCO |    20     -    14     -    43    38    19    20     -     - |  288  14042
 CONZ |     -     -    14    33    21    32    14    21     -     - |  288     41
 CRO1 |    14    12     -    14    30    33    19     -     -     - |  288     37
 DAEJ |    12    10     -    19    17     -    15     -     -     - |  288    766
 DARW |    20    23    21    28    27    34    12    14     -     - |  288   4087
 DAV1 |    18     -    15     -    38    26    58     -     -     - |  279   3223
 DGAR |    15     -     -     -    40    38    12    13     -     - |  288  23329
 DGAV |     -     -    13     -    33     -     -     -     -     - |  286  12447
 DRAG |     -     -    12     -    30     -     -     -     -     - |  283   4258
 DRAO |    15    10     -     -    25    20    13     -     -     - |  288   8307
 DUBO |    16     -    26    31    15    19     -     -     -     - |  288  96807
 EPRT |     -     -    12    22    40     -     -    13     -     - |  288   4184
 FAIR |    19    11    10     -    25    16     -     -     -     - |  288   7570
 FLIN |     8     -     7    19    22     -     7     -     -     - |  288   5427
 GLSV |     9     -     8    21    16    20     9    13     -     - |  288   4668
 GMAS |     -     8     -    15     -     -     -    18     -     - |  288   4051
 GMSD |     -     -    13    18    41     -    25    15     -     - |  288   3414
 GODE |     -    14     -     -    40     -     -     -     -     - |  240   8052
 GOLD |     9     -     -     -    15    26    10     8     -     - |  288    913
 GOPE |    10     -     -    11    14    44     -     -     -     - |  287    448
 GRAS |     5     -     -     -     9     -    12     -     -     - |  288  16517
 GRAZ |    10     -     -    15    11     -    22     -     -     - |  287   4815
 GUAO |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  288    145
 GUUG |     -     -    19     -    42    64    30    29     -     - |  288   7316
 HARB |    11     -     -     -    24     -    10    10     -     - |  288  19105
 HNPT |    10     -     -    22    34    20     -     -     -     - |  288   3551
 HOB2 |    17    15    13    29    35    41    14     -     -     - |  288    104
 HOFN |     -     -    11     -    35    18    11     9     -     - |  287    >>>
 HOLB |    21     -     -     -    43     -    33     -     -     - |  276   3205
 HOLM |    15     -     -     -    18    14     -    10     -     - |  288   7339
 HRAO |    16     -    19    36     -    28    20     -     -     - |  288     87
 HYDE |     -     -    37    40    27    64     -     -     -     - |  256   3363
 IENG |    23    12     -    25     -     -    11     -     -     - |  288     34
 IISC |     -     -     -     -    11    26     7     7     -     - |  288  22020
 INVK |     9     -     -     -    18     -    14     -     -     - |  288   8482
 IRKJ |     -     -     6     9    10    16    12     9     -     - |  288    180
 IRKT |     -    17     -    25    14     -     -     -     -     - |  288    156
 ISPA |    29     -    23     -     X   150    11     -     -     - |  266  21759
 JOZ2 |    12     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  275   2792
 JOZE |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 KARR |     X     -    13     -    46    54    28    19     -     - |  269  10596
 KELY |     -     -    17     -    43     -     -     -     -     - |  276   9544
 KERG |     -    18    14     -    50    31    16     -     -     - |  288  13355
 KIRU |    17     9    11     -    16     -     9     7     -     - |  288   6906
 KOKB |    17    12    25    32     -    41    24    13     -     - |  288    163
 KOUC |     -     -    13     -    33    40    13     -     -     - |  287  12045
 KOUR |     -     -     X    26    43     X     -     -     -     - |  275    361
 LAMA |    11     -     -    14    13    28    24     -     -     - |  288   2588
 LHAZ |     -     -    10     -    24   144    62     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    10     -     -    25    28    14    14     -     - |  288  13850
 MAC1 |    24     -    13    36    30     -    15    10     -     - |  288   4318
 MAG0 |     7     -    14     -    29     -     -     -     -     - |  276   8408
 MAL2 |     -     -    17     -    43     -    13     -     -     - |  278    >>>
 MANA |     -     -    12     -    35     -     -    14     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     8     9    13     -    16     -     -     -     - |  288   1339
 MAS1 |    29    17    21    30    40    30    18     -     -     - |  288   2084
 MATE |     -    12    11    14    16    18    12     -     -     - |  288     31
 MAW1 |    17     -    11    33    29    32     8    20     -     - |  287   3935
 MDO1 |     -    12    13     -    34    31    12     9     -     - |  288  12724
 MDVJ |    17     -    19    17    13    27    14     -     -     - |  288     13
 MEDI |     -     8     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    760
 MIZU |    15    26     -    35    30     -    34     -     -     - |  288    547
 MKEA |     -     -    12     -    30    31     -     -     -     - |  288  23893
 MOBS |    20     -    21    29     -     -     -     -     -     - |  288   3918
 MTKA |     -     -    10     -    24    26     -     -     -     - |  288  13998
 NANO |    14     -     9     -    33    38    23     -     -     - |  288   3122
 NICO |     9     -     8    15    12    25     9     -     -     - |  288   3046
 NIST |     8     -     -     -     -     -    26     9     -     - |  287     18
 NKLG |    17     -    17     -    33    31    71    15     -     - |  288  10609
 NNOR |     -    23    20    21     -     -    11    26     -     - |  288    642
 NOVM |     -     -     5     -    13    19     -     -     -     - |  288     24
 NRC1 |     -    10     -    10    25    19    22     -     -     - |  288     17
 NRIL |     8     -     6     -     7    17     6     8     -     - |  288   7376
 NTUS |    15     -    13     X    26    76    10     -     -     - |  288   3085
 NYA1 |     -     -     6     -    15     -     9     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    11     -    16    22    17     -    10     -     - |  288   3708
 OHI2 |     -     -     9     -    40    33    11    15     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    17     -    14     -     -    28     -     -     -     - |  288   4108
 ONSA |    17     9     -    16    12    26    24     -     -     - |  288     15
 OPMT |    19     -     -    15    23     -     -     -     -     - |  287     23
 OUS2 |     -     -     -     -    18     -    14    11     -     - |  288    >>>
 PDEL |    24     -    17    30    50    11    22    16     -     - |  288   4205
 PERT |     -    17    13    14    29     -    12     -     -     - |  288   4526
 PIE1 |    11    10     -    16    13     -    15     -     -     - |  288     22
 PIMO |     -     -     9     -    28    40    10    14     -     - |  288  15695
 POTS |    14     -    13     -    10    67    37     -     -     - |  263    >>>
 POVE |     -     -    15     -    22     -     -    20     -     - |  288   7720
 PRDS |    16    13     -    23    23     -    20     9     -     - |  288     96
 PTBB |    11    12     -    21     -     -    19     -     -     - |  288     19
 QAQ1 |     9    12     -     -    31    19    12     9     -     - |  288   8310
 QIKI |     -     -     -     -    23     -     -    14     -     - |  288   7254
 RABT |    24     -     -     -    47     -     -     -     -     - |  262  13455
 RAMO |     -     -     7     -    22    22     -     7     -     - |  288    >>>
 RESO |     9     -     -     -    18    16     -     -     -     - |  288  13124
 REUN |    21     -    13     -    27    39    10    15     -     - |  288   9287
 RIO2 |     -     -    19     -    46     -    30     -     -     - |  282  11783
 RIOP |    13     -     -    15    24     -     -     -     -     - |  288   6037
 SANT |     -     -     -    17    28     X     -     -     -     - |  285   1556
 SCH2 |    40    12    16     -    20    14    13    11     -     - |  288   9429
 SCOR |     -     -    10    16    16    13     -     -     -     - |  288   5930
 SFER |     -     8    21    27    34    30     -     -     -     - |  288     74
 SOFI |    12     -     -    20    15    22     -     -     -     - |  288   3672
 STHL |     -     -    13     -    43     -    12    14     -     - |  288  23419
 STJO |    13    10     -     9    31    19    11     9     -     - |  288     77
 SUTM |    15     9     -     -    37     -     -     -     -     - |  276  52048
 SUWN |     -     8     -     -    21     -    13     -     -     - |  288   2875
 SYDN |    13     -     -    15     -     -    16     -     -     - |  287    606
 SYOG |    16    18     -    35    19    27     -     -     -     - |  219    817
 TASH |     -     -     4     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -    12    15     -    26    43     -    13     -     - |  288  19118
 THU3 |    11     8     -     -    25    20    12     7     -     - |  288   5675
 TIDB |     -    11     -     X    35     -    25    10     -     - |  288     79
 TIXI |    25     -    10     -    20    15    19    12     -     - |  288  11997
 TLSE |     5     -     -     -     9    39     -     -     -     - |  156   1673
 TOW2 |    17     -    12    29    39    30     9    16     -     - |  288   3219
 TSKB |    11     9     -    20    28     -    14     -     -     - |  288    357
 TWTF |    23    16     -    21    33     -    23    11     -     - |  288     30
 UFPR |     -     -     9     -    29     -     -    16     -     - |  288  10344
 ULAB |     9     -     -     -    19     -    33     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    36    47    32    22     -     - |  253    >>>
 URUM |     -     -     5     -    12    21     8     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    16    12     -    17     -     X    28     -     -     - |  288     19
 USNO |    14    12     -    24     -    25    22     -     -     - |  288     27
 USUD |     -     7     -     -    19     -     -     -     -     - |  288     40
 VILL |     -    12    14     -    22     -    11     -     -     - |  288   8476
 WAB2 |    19     -     -    23     X     -    16     -     -     - |  286     19
 WES2 |    12    13     -    15    35    18    16     -     -     - |  288     34
 WHIT |    16    13    10     -    24    22     7     9     -     - |  288   3439
 WILL |    25     -     -     -    50     -     -     -     -     - |  245  71491
 WROC |     -     7     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   3076
 WSRT |    21    20     -    17    14    24    15     -     -     - |  288     20
 WTZA |    13     -     -    16     -     -    14     -     -     - |  288    713
 WTZR |    17    15     -    16    13     -    10     -     -     - |  288     20
 WUHN |     -    40    27     X    43     -    33     -     -     - |  274   5715
 XMIS |     X     -     6     -    15     -     -     -     -     - |   63   2196
 YAKT |    10    17     -    18    34     -    33    46     -     - |  288   6684
 YAR2 |    17    11     -     -    14     -    12     -     -     - |  288  13622
 YEBE |     -     9     -    14     -    18    19     -     -     - |  287     49
 YELL |    20    11    12    14    25    16     8     -     -     - |  288     17
 YSSK |    10     -     -     -    19     -    10     7     -     - |  287   8378
 ZECK |     8     -    11    14    12     -    13     -     -     - |  288     68
 ZIMM |    15     -     -    16    18     -    34     -     -     - |  288   7270
 ZWE2 |     4     -     -     -     8     -     8     -     -     - |  102    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    11    12    19    28    47    21    16  1791     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KARR  | 1667-0  1:40:00 |        1402
cod |   NKLG  | 1667-0  7:55:00 |        -748
cod |   BOGT  | 1667-0 17:00:00 |        -631
cod |   BOGT  | 1667-0 17:05:00 |         634
cod |   KARR  | 1667-0 20:10:00 |       -1180
cod |   BOGT  | 1667-0 21:40:00 |       -1172
cod |   BOGT  | 1667-0 21:45:00 |        1204
esa |   HYDE  | 1667-0 15:10:00 |         656
jpl |   AREQ  | 1667-0  0:25:00 |        2937
jpl |   AREQ  | 1667-0  0:30:00 |        -870
jpl |   AREQ  | 1667-0  0:40:00 |       -7566
jpl |   AREQ  | 1667-0  0:50:00 |        4602
jpl |   AREQ  | 1667-0  0:55:00 |        -833
jpl |   AREQ  | 1667-0  1:00:00 |        3120
jpl |   NKLG  | 1667-0  7:55:00 |        -523
mit |     18  | 1667-0  0:46:00 |        1533
mit |     18  | 1667-0  0:52:00 |       -1538
mit |     18  | 1667-0  0:55:00 |        1522
mit |     18  | 1667-0  1:01:00 |       -1416
mit |     18  | 1667-0  1:10:00 |        1481
mit |     19  | 1667-0  1:10:00 |        -770
mit |     18  | 1667-0  1:12:00 |       -1481
mit |     19  | 1667-0  1:16:00 |         693
mit |     19  | 1667-0  1:26:00 |        -688
mit |     26  | 1667-0  2:03:00 |        -702
mit |     26  | 1667-0  2:04:00 |         695
mit |     19  | 1667-0  3:06:30 |         633
mit |     19  | 1667-0  3:07:30 |        -632
mit |     19  | 1667-0  3:17:30 |         638
mit |      6  | 1667-0  3:41:00 |        -636
mit |      6  | 1667-0  3:44:00 |         618
mit |      6  | 1667-0  3:45:00 |        -599
mit |      6  | 1667-0  3:46:30 |         608
mit |     22  | 1667-0  3:49:00 |         796
mit |     22  | 1667-0  3:54:00 |        -797
mit |     22  | 1667-0  4:00:30 |         975
mit |     22  | 1667-0  4:16:30 |        -709
mit |     22  | 1667-0  4:19:00 |         703
mit |     22  | 1667-0  4:22:00 |         697
mit |   CAS1  | 1667-0  4:50:00 |       -1032
mit |   CAS1  | 1667-0  4:55:00 |         951
mit |   SYOG  | 1667-0  5:35:00 |         778
mit |      6  | 1667-0  5:40:30 |        -647
mit |      6  | 1667-0  5:41:30 |         666
mit |   TIDB  | 1667-0 12:25:00 |        -543
mit |     26  | 1667-0 13:10:30 |         584
mit |     26  | 1667-0 13:34:00 |        -536
mit |     11  | 1667-0 16:58:00 |        -601
mit |      8  | 1667-0 17:17:00 |        -805
mit |      8  | 1667-0 17:21:30 |         820
mit |      8  | 1667-0 17:22:30 |        -876
mit |   MAW1  | 1667-0 17:25:00 |         749
mit |     11  | 1667-0 17:34:00 |        -958
mit |     11  | 1667-0 17:51:30 |        1137
mit |     11  | 1667-0 17:54:30 |       -1164
mit |     11  | 1667-0 17:58:00 |        1209
mit |     28  | 1667-0 19:20:00 |        -733
mit |     11  | 1667-0 20:35:30 |       -1138
mit |     17  | 1667-0 21:15:00 |         503
mit |     10  | 1667-0 22:33:00 |         506
mit |     10  | 1667-0 22:49:30 |        -550
mit |      5  | 1667-0 23:53:30 |        -931
mit |      5  | 1667-0 23:56:00 |        1985
mit |      5  | 1667-0 23:59:30 |       -2014



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.13     4.16     4.16     4.16   | 5.34e-14  7.79e-15  2.30e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     3.13     4.16     4.16     4.16   | 3.81e-14  1.14e-14  5.80e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     4.11     4.16     4.16     4.16   | 3.42e-14  5.85e-15  5.32e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.08     4.16     4.16     4.16   | 4.41e-14  6.08e-15  1.38e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.02     4.16     4.16     4.16   | 5.26e-14  6.17e-15  1.29e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.59     4.16     4.16     4.16   | 4.44e-14  6.18e-15  1.28e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.12     4.16     1.72     1.72   | 4.45e-14  6.59e-15  9.05e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.49     4.16     4.16     4.16   | 4.27e-14  6.34e-15  3.10e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.27     4.16     4.16     4.16   | 4.17e-14  6.02e-15  1.81e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.10     4.16     4.16     4.16   | 2.99e-14  6.99e-15  1.56e-15 |
 WTZR |   288   288     1   288     3.16     4.16     1.78     1.78   | 4.88e-14  7.44e-15  1.90e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.10     4.16     4.16     4.16   | 3.35e-14  3.74e-15  1.20e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.10     4.16     4.16     4.16   | 3.50e-14  5.70e-15  4.50e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     3.42     4.16     1.52     1.52   | 4.83e-14  5.62e-15  1.78e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.11     4.15     4.15     4.15   | 4.39e-14  5.26e-15  1.75e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     3.74     4.15     4.15     4.15   | 4.15e-14  7.16e-15  2.26e-15 |
 WAB2 |   286   286     0   286     4.07     4.13     4.13     4.13   | 3.29e-14  6.01e-15  1.76e-15 |
 USNO |   288   287     1   288     2.81     4.07     4.16     4.16   | 6.07e-14  6.99e-15  1.97e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.68     3.81     3.02     3.02   | 5.48e-14  7.53e-15  1.17e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.36     2.94     1.82     1.82   | 9.02e-14  9.19e-15  1.66e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.26     2.71     0.43     0.43   | 3.96e-14  1.06e-14  4.58e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.93     1.97     4.16     4.16   | 8.85e-14  8.68e-15  1.46e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     1.90     1.90     1.20     1.20   | 7.82e-14  1.23e-14  1.28e-14 |
 TIDB |   288   283     2   288     1.89     1.88     1.26     1.26   | 1.36e-13  1.58e-14  3.67e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.87     1.84     3.76     3.76   | 9.21e-14  2.02e-14  1.38e-14 |
 USUD |   288   286     1   288     1.81     1.73     1.93     1.93   | 1.09e-13  1.14e-14  3.28e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.79     1.70     0.62     0.62   | 8.54e-14  1.48e-14  3.12e-15 |
 IRKT |   288   287     1   288     1.41     1.05     0.61     0.61   | 1.08e-13  1.82e-14  7.51e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.29     0.88     1.45     1.45   | 1.03e-13  1.94e-14  1.06e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.29     0.88     0.12     0.12   | 4.42e-14  1.91e-14  3.64e-14 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.96     0.49     0.28     0.28   | 7.54e-14  9.90e-15  4.27e-15 |
 KOUR |   275   274     1   275     0.64     0.22     0.07     0.07   | 1.38e-13  4.03e-14  2.57e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.68     0.10     0.54     0.54   | 2.23e-13  7.06e-14  1.61e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.08     0.40     0.40   | 6.96e-13  6.82e-14  2.22e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.38     0.08     0.02     0.02   | 3.15e-13  1.06e-13  3.15e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.38     0.07     0.02     0.02   | 3.29e-13  7.98e-14  6.52e-14 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.37     0.07     0.03     0.03   | 5.36e-14  7.49e-15  1.33e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.00     0.00   | 2.56e-13  6.00e-14  1.29e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.31     0.05     0.25     0.25   | 3.10e-13  8.25e-14  4.20e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.23     0.23   | 4.87e-13  1.55e-13  9.85e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.15     0.15   | 4.51e-13  1.32e-13  5.39e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.26     0.26   | 3.87e-13  1.16e-13  5.26e-14 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.02     0.02   | 8.96e-14  3.39e-14  2.63e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.88     0.88   | 6.05e-13  6.30e-14  1.44e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.26     0.04     0.20     0.20   | 5.59e-13  1.44e-13  6.44e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.20     0.20   | 5.94e-13  5.60e-14  3.82e-14 |
 G25  |   288   288     0   284     0.41     0.03     4.10     4.10   | 5.43e-14  4.45e-14  3.69e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.71     0.71   | 5.71e-13  6.51e-14  2.20e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.25     0.25   | 5.92e-13  7.28e-14  2.58e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.22     0.22   | 6.51e-13  6.30e-14  2.02e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.74     0.74   | 5.71e-13  6.14e-14  1.46e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.07     0.07   | 6.06e-13  6.37e-14  1.76e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.41     0.41   | 5.80e-13  6.91e-14  5.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.34     0.34   | 6.09e-13  6.15e-14  1.27e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.61     0.61   | 6.28e-13  6.78e-14  2.12e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.87     0.87   | 7.32e-13  7.74e-14  4.60e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.12     0.12   | 7.12e-13  5.97e-14  3.81e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.18     0.18   | 6.93e-13  6.30e-14  3.77e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.06     0.06   | 6.99e-13  7.93e-14  3.40e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.01     0.01   | 5.08e-13  1.64e-13  5.43e-14 |
 ALGO |   181    61    83     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-08  2.99e-09         - |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.56e-13  1.10e-13 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  2.74e-13  2.27e-13 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-14  7.47e-15  5.33e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  2.28e-13  1.04e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.76e-13  2.47e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.19e-13  3.34e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.27e-13  2.84e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  3.70e-13  1.29e-13 |
 G13  |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.18e-13  4.33e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.00e-13  8.99e-14  2.49e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  9.98e-14  3.18e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  7.06e-14  1.92e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  5.26e-13  7.69e-13 |
 G30  |   202   198     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-11  1.14e-11         - |
 HOB2 |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.34e-14  2.59e-14  1.05e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-13  1.74e-13  6.12e-13 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  2.31e-13  6.30e-14 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-14  1.50e-14  4.26e-15 |
 SANT |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.44e-13  1.75e-13 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-14  9.86e-15  3.17e-15 |
 SYOG |   219   219     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.57e-13  2.09e-13  3.58e-14 |
 TLSE |   156   150     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  8.07e-13         - |
 WHIT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  5.10e-13  2.33e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-14  2.85e-15  1.20e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-13  2.75e-13  1.08e-13 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-14  2.47e-14  9.13e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.55e-22  1.25e-19  4.74e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      STJO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
