
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1671   Day: 6   MJD: 55947                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2974     33    -216     321   1966   1966      0   4201   4201      0    0.00
 cod |   288     0  31596    400    -609     201     25     27     24     84     74     87   14.41
 emr |   288     0  23938    838     144    -786     22     24     21     99    106     94   17.01
 esa |   288     0  30903    631    -963    -829     15     13     16     77     96     67   26.18
 gfz |   288     0  34758   2257    -189     187     32     18     35     79     71     81   14.39
 iga |    96     0   2974     38     -61     456     30     30      0     76     76      0    0.00
 igu |    96     0   2782     46     -73    -289   1700   1700      0   3810   3810      0    0.00
 jpl |   288     0  25682    984    3939   -1476     14     14     14     70     72     69   28.01
 ngs |    96     0   2974      8     -98     389   1989   1989      0   3832   3832      0    0.00
 usn |   288     0  24017    345      44    -754     54     65     47    103    118     94    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   963     5  -103    37    13    -9 -2930    18  1176   -95 |
    2 |   322   -21    84    10    81    48   945   -90   624    73 |
    3 | -6221    98   -58   -15     X    16 -3490     X -5769   130 |
    4 |    23   -53  -236    76   181    83   165     6  -348   136 |
    5 |  -791    25     7  -160    62  -111   -66   100  -548    65 |
    6 |  -567   143  -121     0     X    47   408     X -1501   142 |
    7 | -2235   -33   -63  -103    41     4   338   130 -1330   -66 |
    8 |  7026   -67    81   -39    -3   -34 10043    24  2958    -1 |
    9 | -6662     X    84     X     X   348-12947   -51 -6220    87 |
   10 |    91     1    26    69   -52   -11  4116   -55  -367   187 |
   11 |  7307    60  -151   -13    50    -9   281    51  6098    67 |
   12 |  -871   -54   -75    56    92   113   495   -27  -716  -114 |
   13 |  2351   -91  -160    68   105    55  -938    28  2650    41 |
   14 |  3904    33     9     1    32   -22    71   -37  3808   -27 |
   15 |  -536    81   -31   -77    14    -4   622    42  -159    41 |
   16 |  2909    36    92  -140    33   -37  1302    40  3297    73 |
   17 |    93    67    -9  -229    73   -41    37   147  -200    41 |
   18 |  2872   176    86  -211     5   -69 -1134    52  2982     9 |
   19 |  -123    33   143   -82     X   -92   728   -27   -30  -205 |
   20 |  3473   112  -168    -3   -42   -49  -275    69  3753    -2 |
   21 |  1815    55   184   -90   -20   -65 -1464   -46  2389   -50 |
   22 |  2112   -15   -58    71   -57   -66  4818     6  2193   -29 |
   23 | -1138    73   -60   -72    66    33  -354    32  -646   160 |
   25 |    12   -65   122   -34   -20    15   563     2   326   -99 |
   26 | -4325   -34   -48    50     X   -40 -1848     X -3868     0 |
   27 | -7198     4   -65    38    89    -7     -   -48 -4794     - |
   28 |  6094   -29   101    50    61    39  6234  -125  6201   147 |
   29 |    61    46   -29  -185    94   -14    57   119   -34   -35 |
   30 | -2807    94   -99    32   -34    47     -     - -3697   127 |
   31 | -2321     4    84  -127   -26    12 -1754    79 -2225   -70 |
   32 | -7541    56   -70    35    39   -32 -1582   -39 -6512    66 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    47     X     -     -   -44     -     - |
 ALGO |     -     -    39     -   -47     -     -     -     -    10 |
 ALRT |     -   -34     -     -    35     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -     -    74    46     -     -     -   -87     -    46 |
 AREQ |     -   -70     -    14    46     -     -     X     -     - |
 ARTU |     -   115     -    44     -     -     -   -98     -     - |
 ASPA |     -   -46     -    43   100     -     -   -63     -     - |
 AUCK |     -  -171     -    33   117     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -     -    32   -59     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -10   -18     -     -    19     -     - |
 BOR1 |     -   -74     -     -    75     -     -     -     -   -53 |
 BRFT |     -   -21     -    65     X     -     -   -50     -     - |
 BRMU |     -     2     -     0     -     -     -    -1     -     - |
 BRST |     -    29     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    55    51     -  -115     -     -     -     -    64 |
 BUCU |     -     -     -    47     -     -     -   -44     -     - |
 CAS1 |     -   -25     -    87    42     -     -   -80     -    57 |
 CEDU |     -  -355   316     -    -6     -     -     -     -     - |
 CGGN |     -     8     -     -     -     -     -    -4     -     - |
 CHAT |     -    -5     -     -     5     -     -     -     -    28 |
 CHPI |     -     -     -    -7    55     -     -   -22     -     - |
 CHTI |     -   -13     -     7     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -    -1     -   -18    -9     -     -    21     -     - |
 COCO |     -    93     -     -   -93     -     -     -     -   -46 |
 CONZ |     -     -  -121   143   -17     -     -   -51     -     - |
 CRO1 |     -     -   -54     -     -     -     -    33     -    91 |
 DAEJ |     -   -49  -100    92     -     -     -     -     -   -10 |
 DARW |     -     -     -   220    97     -     -  -245     -     - |
 DAV1 |     -   -97     -     9    83     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    44     -   -56   -67     -     -    59     -     - |
 DRAO |     -    14     -     -   -14     -     -     -     -   -36 |
 DUBO |     -    29     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    27     -    38   -93     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    26     -     -   -26     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -14    12     -     -     -     -     -     -    19 |
 GODZ |     -     -     0     0     -     -     -     -     -   -61 |
 GOLD |     -     -     -     -   -33     -     -    17     -   -15 |
 GRAZ |     -   -59     -    78   -82     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -109     X    63    -6     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -   111    35    47     -     -  -123     -    32 |
 HOFN |     -     -     -     -   -50     -     -    26     -   -66 |
 HOLB |     -   -23     -     -     -     -     -    12     -     - |
 HRAO |     -     -    35     -   -41     -     -     -     -    24 |
 HYDE |     -     -     -     5    -9     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -30    26     -     -     -     -     -     -   -38 |
 INVK |     -    18     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    40     -     -     -   -37     -     - |
 IRKM |     -     -   -17     -     -     -     -    10     -     - |
 IRKT |     -     -    12     -   -14     -     -     -     -    69 |
 ISPA |     -    77     -    35    12     -     -   -77     -   -99 |
 JPLM |     -     -    83     -   -99     -     -     -     -   180 |
 KERG |     -     -     -    34   -62     -     -     -     -     - |
 KHAR |     -     -     -   -51     -     -     -    48     -     - |
 KIRU |     -   -26   -15    12    22     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -35     -     -     -     -    21     -  -109 |
 LAMA |     -     1     -    -8    14     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -86   -58    26   194     -     -   -45     -  -108 |
 MAC1 |     -   -22     -     -    22     -     -     -     -    62 |
 MAG0 |     -    47     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    13   -24     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -141     -     -     -   131     -   311 |
 MAR6 |     -     -  -127    82     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     4  -104    57    34     -     -   -10     -     7 |
 MATE |     -     -   -59     -    15     -     -    26     -    49 |
 MAW1 |     -   -66     -   -51   -80     -     -   111     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   -52  -123     -     -   111     -     - |
 MDVJ |     -    43     -     -   -43     -     -     -     -   -47 |
 METS |     -   132    39     -  -176     -     -     -     -    76 |
 MIZU |     -    51   -43     -     -     -     -     -     -   -22 |
 NANO |     -    23     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -23     -     -    58     -     -   -18     -     - |
 NIST |     -    -8     7     -     -     -     -     -     -    36 |
 NKLG |     -  -148     -    43    77     -     -     -     -  -169 |
 NNOR |     -     -    56    53     -     -     -   -84     -   -33 |
 NRC1 |     -     -    45     -   -53     -     -     -     -    37 |
 NRIL |     -    25     -   -28     1     -     -    12     -     - |
 NRMD |     -   -46     -     -    46     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -    88     -     1   -89     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -62   112     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    59    -7     -     -   -50     -    60 |
 OHI2 |     -     -     -     -    72     -     -   -37     -     - |
 ONSA |     -   -11    -7     -    -4     -     -    12     -   -71 |
 PALM |     -     -     -    14   -26     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   246  -160     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    29     -    21   -28     -     -   -20     -     - |
 PETS |     -     -     -     -   -20     -     -    10     -     - |
 PIE1 |     -     -    31     -   -36     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    59   -68     -     -   -21     -     - |
 POL2 |     -    64     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   221     -  -133    21     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     9    -7     -     -     -     -     -     -   -65 |
 PTBB |     -   -20    17     -     -     -     -     -     -   -46 |
 QAQ1 |     -     -     0   -43     -     -     -    40     -     - |
 RABT |     -    59     -     -     -     -     -   -31     -     - |
 REUN |     -  -122     -    75    -8     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    20   -36     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    -3     -     -     -     3     -     - |
 SANT |     -   -60     -     -    61     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -51     -   -23    54     -     -    19     -     - |
 SCUB |     -    92     -   -51     -     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -   -29     -     -    15     -   -61 |
 STJO |     -     -     -   -11   -38     -     -    30     -    40 |
 SUTH |     -   -37     -     -     -     -     -    19     -     - |
 SUWN |     -     -    14     -     -     -     -    -9     -    59 |
 SVTL |     -     -   266  -173     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -263   223     -     -     -     -     -     -  -253 |
 SYOG |     -    53    36    88  -116     -     -   -72     -     - |
 THTI |     -     -     -    67  -122     -     -     -     -    80 |
 THU3 |     -   -12   -36     -   184     -     -   -66     -   -77 |
 TIDB |     -     -    42     -   -65     -     -     3     -   -41 |
 TIXI |     -   -46     -    -1   -93     -     -    72     -     - |
 TLSE |     -  -120     -    87     -     -     -   -19     -   -89 |
 TOW2 |     -    10     -   115   -52     -     -   -86     -     - |
 TSKB |     -   -21   -30    44   -21     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -44    37     -     -     -     -     -     -   -79 |
 ULAB |     -     -     -   -47    86     -     -     -     -     - |
 UNBJ |     -     -     -  -104     -     -     -    97     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X   122     -     -   -63     -  -224 |
 URUM |     -     -     -    60  -108     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -    28   -24     -     -     -     -     -     -    92 |
 VALD |     -     -     -   -17     -     -     -    16     -     - |
 VILL |     -     -     2    -1     -     -     -     -     -   -58 |
 WAB2 |     -     4    -4     -     -     -     -     -     -   -19 |
 WES2 |     -     -   -14     -    16     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    18     X   -38  -109     -     -    81     -   -10 |
 WSRT |     -    56     7     -   -65     -     -     -     -   -11 |
 WTZA |     -    29   -24     -     -     -     -     -     -    10 |
 WTZR |     -    40   -79     -    53     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     X    49   -89     -     -     -     -  -137 |
 XMIS |     -     -     -    67  -121     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    -5  -108    55     -     -     -    15     -     - |
 YAR2 |     -    11   -19     -    11     -     -     -     -   -16 |
 YELL |     -  -229  -136    10    49     -     -   165     -     - |
 YSSK |     -     -     -    -5    10     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    83     -   -52     6     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -    14     -     -   -14     -     -     -     -    -6 |
 ZWE2 |     -    62     -     -   -62     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   565    12    17    11    13    33  1782    11   638    90 |  288    313
    2 |   775    22    21    16    11    26   457    17   764    38 |  288    164
    3 |  1555    34    23    18     X    22  1402     X  1818    60 |  288   1410
    4 |  1548    23    27     8    19    26  1280    13  2172    63 |  288   1112
    5 |   690    42    16    18    20    36   332    16   612    88 |  288    182
    6 |  1699    30    16    16     X    24   728     X  1771    59 |  288    573
    7 |  1644    12    20    10    12    25   686     8  1500    52 |  288    447
    8 |  4468    32    20    14    13    23  6303     8  3612    60 |  288   1940
    9 |  2681     X    28     X     X    28  4776    17  3032    45 |  283   2911
   10 |  1966    22    20    13    29    26  1835    12  2002    55 |  288   1571
   11 |  1617    30    13     9    18    32   460    14  1510    67 |  288    460
   12 |   480    17    53    17    13    35   503    25   679    57 |  288    360
   13 |   966    26    16    12    13    27   684     9   817    54 |  288    334
   14 |  1018    20    35    13    16    31   322    19   782    42 |  288    199
   15 |   429    54    25    11    31    25   296     9   502    52 |  288    298
   16 |   494    20    25    10    22    31   584    15   586    57 |  288    305
   17 |   859    10    33    14    15    18   269    15   860    37 |  288    252
   18 |   962    19    13    13     8    13   621    12   815    40 |  288    259
   19 |   506    16    16     9     X    20   737    12   559    76 |  288    199
   20 |   561    17    16     9    11    34   418    12   586    60 |  288    237
   21 |  1004    12    15    14    12    50   609    13   746    94 |  288    350
   22 |  2392    16    13    12    16    21  3403    11  2622    60 |  288    838
   23 |   689    64    13    16    15    31   424    15   490    89 |  288    173
   25 |   584    17    37    12    33    36   325    26   708   109 |  288    206
   26 |  1358    20    27    16     X    53  1064     X  1023   100 |  288    737
   27 |  4962    19    14    15    24    41     -     9  6290     - |  288   6562
   28 |  1432    54    43    12    20    31  3010    11  1502    49 |  288    842
   29 |   612    18    22    16    21    22   333    17   591    56 |  288    287
   30 |  6078    19    35    14    15    25     -     -  4712    63 |  288   3900
   31 |  1595    15    16    10    12    23  1110     9  1319    43 |  288    321
   32 |  2091    12    17    10    13    39  1006    12  1827    58 |  288    784
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     7     X     -     -     7     -     - |  288  17850
 ALGO |     -     -    13     -    16     -     -     -     -    15 |  288     88
 ALRT |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6126
 AMC2 |     -     -    15    12     -     -     -     9     -    15 |  288     23
 AREQ |     -    36     -    13    19     -     -     X     -     - |  154  10913
 ARTU |     -    20     -    10     -     -     -     8     -     - |  288  13535
 ASPA |     -    23     -    20    67     -     -    23     -     - |  288  23903
 AUCK |     -    68     -    51    53     -     -     -     -     - |  288  15647
 BJCO |     -     -     -    20    36     -     -     -     -     - |  282   6098
 BOGT |     -     -     -    12    31     -     -     9     -     - |  288  14733
 BOR1 |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    55 |  288   8738
 BRFT |     -    20     -    10     X     -     -    10     -     - |  288   3119
 BRMU |     -    12     -     7     -     -     -     5     -     - |  288   3449
 BRST |     -    18     -    10     -     -     -     -     -     - |  276   2347
 BRUS |     -    18    21     -    19     -     -     -     -    39 |  288     22
 BUCU |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  276   3421
 CAS1 |     -    16     -    23    54     -     -    18     -    61 |  285   3394
 CEDU |     -    12    17     -    23     -     -     -     -     - |  288    373
 CGGN |     -    15     -     -     -     -     -     7     -     - |  288  18243
 CHAT |     -    39     -     -    39     -     -     -     -    47 |  287  12963
 CHPI |     -     -     -    17    32     -     -    14     -     - |  288  15260
 CHTI |     -    22     -    12     -     -     -     -     -     - |  276  12148
 CHUR |     -    12     -     8    30     -     -    11     -     - |  288   6182
 COCO |     -    48     -     -    48     -     -     -     -    80 |  288  11083
 CONZ |     -     -    39    12    40     -     -    14     -     - |  288     69
 CRO1 |     -     -    16     -     -     -     -    10     -    29 |  287     34
 DAEJ |     -    18    18     8     -     -     -     -     -    25 |  288   1091
 DARW |     -     -     -    20    42     -     -    18     -     - |  288   3383
 DAV1 |     -    40     -    23    30     -     -     -     -     - |  248   3258
 DGAR |     -    25     -    17    61     -     -    16     -     - |  288  22393
 DRAO |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    16 |  288   9301
 DUBO |     -    20     -    11     -     -     -     -     -     - |  276  41410
 FLIN |     -    12     -     8    16     -     -     -     -     - |  288   5354
 GLSV |     -    16     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   4161
 GODE |     -    16    14     -     -     -     -     -     -    11 |  287    122
 GODZ |     -     -    13     9     -     -     -     -     -    19 |  288    516
 GOLD |     -     -     -     -    33     -     -    17     -    38 |  288   2832
 GRAZ |     -    24     -    12    12     -     -     -     -     - |  285   4298
 HARB |     -    45     X    22    40     -     -     -     -     - |  278  18905
 HOB2 |     -     -    36    11    47     -     -    12     -    42 |  288     83
 HOFN |     -     -     -     -    25     -     -    13     -    28 |  287    >>>
 HOLB |     -    21     -     -     -     -     -    11     -     - |  276   3046
 HRAO |     -     -    25     -    29     -     -     -     -    75 |  288     25
 HYDE |     -     -     -     9    17     -     -     -     -     - |  275   4159
 IENG |     -    16    13     -     -     -     -     -     -    35 |  288     29
 INVK |     -    15     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   7750
 IQAL |     -     -     -    12     -     -     -    11     -     - |  276   8921
 IRKM |     -     -    15     -     -     -     -     9     -     - |  286   7081
 IRKT |     -     -    26     -    30     -     -     -     -    50 |  288     94
 ISPA |     -    28     -    23    51     -     -    21     -    44 |  288  14821
 JPLM |     -     -    26     -    31     -     -     -     -   124 |  288   6926
 KERG |     -     -     -    37    67     -     -     -     -     - |  232   5868
 KHAR |     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  276   1404
 KIRU |     -    24    12     9    13     -     -     -     -     - |  288   6806
 KOKB |     -     -    19     -     -     -     -    11     -    35 |  287     71
 LAMA |     -    20     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   2628
 LPGS |     -    29    23    17    33     -     -    18     -    53 |  288  16889
 MAC1 |     -    31     -     -    31     -     -     -     -    61 |  288   4268
 MAG0 |     -    17     -    10     -     -     -     -     -     - |  287   8750
 MAL2 |     -     -     -    29    52     -     -     -     -     - |  269    >>>
 MANA |     -     -     -    39     -     -     -    36     -    42 |   84    >>>
 MAR6 |     -     -     8     5     -     -     -     -     -     - |  288   3084
 MAS1 |     -    21    24    10    49     -     -    12     -    45 |  288   3765
 MATE |     -     -    13     -    32     -     -    15     -    45 |  282   9716
 MAW1 |     -    30     -    43    36     -     -    12     -     - |  287   3440
 MDO1 |     -     -     -     8    17     -     -     9     -     - |  288  52037
 MDVJ |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    35 |  288     20
 METS |     -    13    10     -    10     -     -     -     -    40 |  287    164
 MIZU |     -    43    36     -     -     -     -     -     -    25 |  276    447
 NANO |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3127
 NICO |     -    16     -     -    21     -     -    10     -     - |  288   3156
 NIST |     -    16    13     -     -     -     -     -     -    23 |  286     20
 NKLG |     -    28     -    41    61     -     -     -     -   103 |  264   8535
 NNOR |     -     -    25    14     -     -     -    15     -    23 |  288    725
 NRC1 |     -     -    20     -    24     -     -     -     -    30 |  288     20
 NRIL |     -    17     -     6    14     -     -    11     -     - |  288   6941
 NRMD |     -    50     -     -    50     -     -     -     -     - |  275  10330
 NTUS |     -    30     -    17    39     -     -     -     -     - |  282   3124
 NURK |     -     -     -    13    24     -     -     -     -     - |  276  12518
 NYA1 |     -     -     -    10    13     -     -    11     -    28 |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    55     -     -    28     -     - |  252    >>>
 ONSA |     -     9    14     -    12     -     -    10     -    16 |  288     12
 PALM |     -     -     -    30    55     -     -     -     -     - |  288  11381
 PARK |     -     -    41    27     -     -     -     -     -     - |  186   3720
 PDEL |     -    17     -    13    69     -     -    19     -     - |  288   2675
 PETS |     -     -     -     -    62     -     -    32     -     - |  288  10138
 PIE1 |     -     -    10     -    12     -     -     -     -     - |  288     22
 PIMO |     -     -     -    22    54     -     -    21     -     - |  288  12736
 POL2 |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   9416
 POTS |     -    14     -     9    11     -     -     -     -     - |  288  16376
 PRDS |     -    14    12     -     -     -     -     -     -    19 |  288     90
 PTBB |     -    18    15     -     -     -     -     -     -    32 |  288     22
 QAQ1 |     -     -    26     8     -     -     -    11     -     - |  288   8528
 RABT |     -    19     -     -     -     -     -    10     -     - |  288   8657
 REUN |     -    48     -    19    42     -     -     -     -     - |  288   7201
 REYK |     -     -     -    18    33     -     -     -     -     - |  275    >>>
 RIO2 |     -     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288  12201
 SANT |     -    25     -     -    25     -     -     -     -     - |  288   1021
 SCH2 |     -    14     -    10    28     -     -     8     -     - |  288   4137
 SCUB |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  236   8645
 SHAO |     -     -     -     -    34     -     -    18     -    33 |  288  11823
 STJO |     -     -     -    15    42     -     -     9     -    36 |  288     56
 SUTH |     -    33     -     -     -     -     -    17     -     - |  288  13464
 SUWN |     -     -    30     -     -     -     -    18     -    22 |  282   5454
 SVTL |     -     -     8     5     -     -     -     -     -     - |  288     26
 SYDN |     -    22    18     -     -     -     -     -     -    52 |  284    651
 SYOG |     -    18    11    13    36     -     -    14     -     - |  288    500
 THTI |     -     -     -    18    32     -     -     -     -    85 |  120  32696
 THU3 |     -    11    10     -    19     -     -     8     -    22 |  288   6786
 TIDB |     -     -    28     -    71     -     -    22     -    39 |  288     55
 TIXI |     -    17     -     9    23     -     -    13     -     - |  288   7952
 TLSE |     -    24     -    11     -     -     -     8     -    47 |  288   1829
 TOW2 |     -    31     -    13    53     -     -    19     -     - |  288   3756
 TSKB |     -    15    23    15    50     -     -     -     -     - |  288     59
 TWTF |     -    40    34     -     -     -     -     -     -    18 |  288     48
 ULAB |     -     -     -     6    11     -     -     -     -     - |  276    >>>
 UNBJ |     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    21     -     -    11     -   117 |  285    >>>
 URUM |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     - |  276    >>>
 USN3 |     -     9     8     -     -     -     -     -     -    13 |  287     19
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  276   3149
 VILL |     -     -    13     8     -     -     -     -     -    36 |  278   8589
 WAB2 |     -    18    16     -     -     -     -     -     -    51 |  288     33
 WES2 |     -     -    20     -    23     -     -     -     -     - |  288     36
 WHIT |     -    16     X    12    26     -     -    11     -    11 |  288  26852
 WSRT |     -    12    18     -    17     -     -     -     -    37 |  288     17
 WTZA |     -    22    19     -     -     -     -     -     -    42 |  288    403
 WTZR |     -    14    12     -    21     -     -     -     -     - |  288     19
 WUHN |     -     -     X    14    25     -     -     -     -   130 |  273   8053
 XMIS |     -     -     -    33    59     -     -     -     -     - |  276   2761
 YAKT |     -    45    38    22     -     -     -    26     -     - |  288   7431
 YAR2 |     -    23    30     -    43     -     -     -     -    39 |  288  10418
 YELL |     -    33    10    16    21     -     -    20     -     - |  288     18
 YSSK |     -     -     -    20    37     -     -     -     -     - |  287   9983
 ZECK |     -    26     -    12    15     -     -     -     -     - |  288     38
 ZIMM |     -    12     -     -    12     -     -     -     -    44 |  288   9062
 ZWE2 |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1966    25    23    16    32    30  1701    15  1989    55 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   WUHN  | 1671-6  3:35:00 |         923
emr |   WUHN  | 1671-6  7:15:00 |        -573
jpl |   AREQ  | 1671-6  0:15:00 |        2501
jpl |   AREQ  | 1671-6  0:20:00 |        1046
jpl |   AREQ  | 1671-6  0:25:00 |        5992
jpl |   AREQ  | 1671-6  0:30:00 |       -1906
jpl |   AREQ  | 1671-6  0:35:00 |         770
jpl |   AREQ  | 1671-6  0:45:00 |       -1805
jpl |   MAW1  | 1671-6  3:10:00 |         830
jpl |   MAW1  | 1671-6  3:15:00 |       -1078
jpl |      9  | 1671-6 14:15:00 |         747
jpl |      9  | 1671-6 14:25:00 |        -909
jpl |      9  | 1671-6 14:30:00 |        2049
jpl |      9  | 1671-6 14:35:00 |       -1525



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     5.06     5.10     4.97     4.97   | 2.43e-14  3.86e-15  1.74e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     5.06     5.10     5.10     5.10   | 4.32e-14  6.52e-15  2.65e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.03     5.10     5.10     5.10   | 3.32e-14  4.63e-15  8.42e-16 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.80     5.10     5.10     5.10   | 4.28e-14  5.00e-15  1.12e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.01     5.10     5.10     5.10   | 3.69e-14  6.45e-15  1.93e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.54     5.10     5.10     5.10   | 4.19e-14  1.23e-14  2.62e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.06     5.10     5.10     5.10   | 3.14e-14  8.95e-15  3.74e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.06     5.10     5.10     5.10   | 2.80e-14  7.86e-15  2.05e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     4.05     5.10     2.95     2.95   | 6.27e-14  7.46e-15  1.23e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     5.06     5.10     5.10     5.10   | 2.54e-14  3.53e-15  8.13e-16 |
 CONZ |   288   285     1   288     4.80     5.10     5.10     5.10   | 4.64e-14  6.90e-15  2.22e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.87     5.10     2.24     2.24   | 3.68e-14  1.07e-14  2.53e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     5.05     5.10     5.10     5.10   | 4.48e-14  6.56e-15  2.07e-15 |
 SVTL |   288   282     2   288     5.06     5.10     5.10     5.10   | 3.36e-14  6.06e-15  2.38e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.48     5.10     4.95     4.95   | 3.19e-14  4.82e-15  1.44e-15 |
 NIST |   286   284     1   286     5.02     5.06     5.06     5.06   | 3.90e-14  6.10e-15  1.51e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.20     4.99     1.19     1.19   | 2.64e-14  4.84e-15  3.66e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.76     3.83     0.59     0.59   | 3.95e-14  1.19e-14  3.40e-15 |
 CRO1 |   287   287     0   287     2.19     2.43     5.08     5.08   | 1.03e-13  1.85e-14  3.54e-15 |
 KOKB |   287   286     1   287     2.16     2.36     3.12     3.12   | 8.37e-14  9.98e-15  6.26e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.74     1.53     0.61     0.61   | 7.45e-14  2.14e-14  5.66e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.66     1.38     1.53     1.53   | 5.86e-14  1.94e-14  5.05e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     0.82     0.29     1.33     1.33   | 6.97e-14  2.12e-14  2.21e-14 |
 IRKT |   288   288     0   288     0.55     0.15     0.06     0.06   | 1.04e-13  1.51e-14  8.84e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.13     0.76     0.76   | 2.21e-13  6.84e-14  1.21e-13 |
 MIZU |   276   276     0   276     0.44     0.10     0.05     0.05   | 3.32e-13  7.80e-14  4.80e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.45     0.10     0.01     0.01   | 2.46e-13  7.50e-14  4.52e-14 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.45     0.10     0.18     0.18   | 2.67e-13  7.94e-14  3.52e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.43     0.09     0.06     0.06   | 4.01e-14  7.65e-15  2.80e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.42     0.09     0.14     0.14   | 6.98e-13  6.76e-14  3.56e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.57     0.57   | 5.35e-13  1.32e-13  4.35e-14 |
 G06  |   288   288     1   288     0.46     0.06     0.35     0.35   | 3.58e-13  7.86e-14  6.50e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.39     0.06     0.08     0.08   | 4.82e-13  1.44e-13  1.47e-13 |
 G26  |   288   288     1   288     0.37     0.05     0.07     0.07   | 5.39e-13  1.54e-13  9.38e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.05     1.26     1.26   | 5.77e-13  6.44e-14  2.15e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.40     0.05     0.28     0.28   | 5.54e-13  5.61e-14  4.06e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.99     0.99   | 5.61e-13  6.71e-14  1.52e-14 |
 SYDN |   284   284     0   284     0.30     0.05     0.03     0.03   | 5.69e-13  1.24e-13  6.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.39     0.04     0.34     0.34   | 6.04e-13  6.42e-14  1.59e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.30     0.30   | 6.83e-13  7.12e-14  2.28e-14 |
 G14  |   288   287     1   288     0.37     0.04     0.88     0.88   | 6.46e-13  7.43e-14  1.87e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.10     0.10   | 5.90e-13  8.18e-14  3.11e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.48     0.48   | 5.45e-13  5.78e-14  1.62e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.59     0.59   | 6.76e-13  7.15e-14  3.02e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.90     0.90   | 6.70e-13  6.73e-14  2.90e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.27     1.27   | 6.76e-13  6.97e-14  4.41e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.17     0.17   | 6.28e-13  5.95e-14  7.06e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.26     0.26   | 6.33e-13  6.92e-14  2.47e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.08     0.08   | 8.05e-13  9.32e-14  1.69e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-14  1.25e-14  1.53e-15 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  3.61e-13  4.34e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-14  2.01e-14  1.27e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  3.42e-13  1.57e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.99e-13  2.30e-13 |
 G09  |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.37e-13  4.64e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.51e-13  1.71e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  7.75e-14  4.05e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  9.18e-14  1.85e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-13  1.09e-13  3.27e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.35e-13  7.19e-14  7.45e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.45e-13  9.91e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-13  1.34e-13  1.37e-13 |
 GODE |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.23e-14  1.49e-14  8.53e-15 |
 MATE |   282   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-12  1.18e-12  3.83e-13 |
 METS |   287   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-13  4.46e-14  1.47e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  2.92e-13  7.86e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  2.80e-13  9.54e-14 |
 TIDB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-13  1.52e-14  4.02e-15 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-14  6.86e-15  6.72e-15 |
 USN3 |   287   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-14  7.63e-15  2.36e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-14  3.58e-15  1.20e-15 |
 GOLD |   288   273    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  5.38e-13  1.59e-13 |
 SUWN |   282   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-12  1.01e-12  4.93e-13 |
 XMIS |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  2.95e-13  7.92e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.56e-13  1.76e-13  4.16e-14 |
 TLSE |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  9.35e-13  1.83e-13 |
 POTS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-13  8.26e-14  1.98e-13 |
 BRST |   276   266     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  1.22e-12  1.73e-13 |
 KHAR |   276   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  3.71e-13  1.13e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-14  5.80e-15  4.24e-15 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-13  1.27e-13  3.41e-14 |
 IQAL |   276   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-13  7.31e-13  1.17e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.99e-22  2.62e-20  9.08e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
