
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1679   Day: 1   MJD: 55998                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115644    900    -543     -60     21     20     22     77     67    102   15.97
 emr |  2880     0 103066  12924    3000    -283     15     15     16    102    102     99   22.71
 esa |  2880     0 111916    599   -1375     695     13     11     16    113    122     70   23.21
 mit |  2880     0 107825  11487    -263     -22     24     24     23    131    139     90   14.13
 gfz |   288     0  49125   3891     291   -1010     34     25     36    105     72    110    9.76
 grg |   288     0  36150   1073    -338     -34     62     69     59    214    192    220    0.00
 igr |   288     0  38988    609   15644     468     27     25     28     90     58     98    0.00
 jpl |   288     0  24329    781    1477    -359     22     20     23     78     90     71   14.22
 ngs |    96     0   2910      1    -452    -248   2155   2155      0   3565   3565      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   101   -56    -3   -30     X   -51     5    91   520     - |
    2 |    32   -24    53   -82     X     5    46   -25  -720     - |
    3 |    40   -37    54   -74    65   -70    31   -52 -6152     - |
    4 |   -28     X    19     X     X  -199   -82     X -2165     - |
    5 |    27   124  -118   -50    94  -259   -69    78   671     - |
    6 |    17   -25    73  -102    76    50   -23   -16 -2030     - |
    7 |    -3   133  -146    12    42  -222   -54   139 -1357     - |
    8 |   -76     X    76   -38   -22   -95    63     X -3977     - |
    9 |  -101     X    69     X    26    -1   -24   -14   893     - |
   10 |   -17     7   159  -249   -44   190    66    -6 -2635     - |
   11 |    60    19    58  -225    20   -88    21    68  5458     - |
   12 |    10    -9   -51   105   -24   238   -11  -146  -589     - |
   13 |     9   -60    84   -55   -73   -13   -45    89  3602     - |
   14 |   -51   -12    41    14    43   334    11   -81  2509     - |
   15 |    56   134  -166   -11    19   -20   -90    38   295     - |
   16 |    86   -12     0   -78    33    25    77   -17  3202     - |
   17 |   133    62  -295   221    24  -198  -104   121  2111     - |
   18 |    52   103  -163    48    28    46   -43   -68  3787     - |
   19 |    94  -332   132   227   -89   147    44   -51  -974     - |
   20 |   -26   -50    30    54   -95  -225    63   122  4455     - |
   21 |   -41    47    26   -56     X   227    44  -160  2634     - |
   22 |   -96  -103   148    42   -84   227    65   -49 -1555     - |
   23 |    15   -92   -51   219  -118   159   -19    41  -200     - |
   25 |   -59    17    60   -54    66   228    67   -98   302     - |
   26 |   -35    44    90  -183    93    13   -46   -26 -5683     - |
   27 |   -20     X    13     X    26   -68     3     X   214     - |
   28 |  -138   -25   106    25   -28   -18    -3    -6  3096     - |
   29 |    11   202  -272   101    46  -569   -65    55 -1415     - |
   30 |   -70     X    57     X   -77    87    -1   -83 -4134     - |
   31 |    -9     7  -206   344   -41   -57   -62   -27   227     - |
   32 |   -12   -60   154  -144   -48   156   111    44 -2808     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -  -138     -    68    95     -     - |
 ADIS |     -     -  -131     -   313  -919     -     -     -     - |
 ALBH |    -2    47     -     -  -108     -     -     -     -     - |
 ALIC |   -21     -   119  -141   -11   199     4   -24     -     - |
 ALRT |   -32     -     -     -    73   135    40   -14     -     - |
 AMC2 |   -23     -     -    -5    45    41    46     -     -     - |
 ARTU |   -32     -     2     -   -47   -42     8    65     -     - |
 ASPA |    53     -   -73     -    60    80   190    22     -     - |
 AUCK |    20     -   -75   112     X   163   -41   -12     -     - |
 BAKE |     -     -    70     -  -165  -154     -     -     -     - |
 BAKO |    56     -     -   -37   -39     -     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     -   -35    50   228     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -   106     -   -84     -   -90  -116     -     - |
 BJFS |   -64     -    23     -   -10   -17     -    40     -     - |
 BOGT |     -     -    77     -  -174  -184    15    -6     -     - |
 BOR1 |  -253     -     -     -   415     -   354     -     -     - |
 BRAZ |   -44     -    20     -    24    57     -     -     -     - |
 BREW |     -     6     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -61     -    42     -     X   -73    36     -     -     - |
 BRMU |   -62     -    62  -114   -11    16    40    87     -     - |
 BRST |    82     -  -175   195     -  -319   -20     -     -     - |
 BRUX |    25     -     -     -   -41     -    54     -     -     - |
 BUCU |     -     -     -   -12     -   216     -    12     -     - |
 CAS1 |   -19     -   106     X   -41   111  -130  -122     -     - |
 CEDU |  -105     -    97   -95    78   196   233     -     -     - |
 CHPI |    -8     -     -     -   -89   170    66    70     -     - |
 CHTI |    56     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     1    33    71   -77   -25  -125   -24   -75     -     - |
 COCO |     -     -     2     -    -6    13     -     -     -     - |
 CONZ |     -     -    73   -35  -122     -    18     -     -     - |
 CRO1 |     -    19     -   -54    34   273    44     -     -     - |
 CUSV |     -     -    54     -  -128     -     -     -     -     - |
 DARW |   -40   -47   171  -204    69   356   162     -     -     - |
 DAV1 |    -9     -     6     X     X   147    21     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -   -87    70    86    59     -     - |
 DGAV |     -     -    51     -  -121     -     -     -     -     - |
 DRAO |    24    14     -     -   -72    21   -28     -     -     - |
 DUBO |     5     -    71     -  -176   122   -19     -     -     - |
 FAIR |     -   -20     -     -    47  -159     -     -     -     - |
 FLIN |  -111     -   107     -   -71     -     6     -     -     - |
 GLSV |    18     -   -40     -    66  -107    94     -     -     - |
 GMAS |     -    17     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    56     9     -     -   -62     -     - |
 GOLD |   -15     -     -     -    25   340     1     -     -     - |
 GOPE |    51     -     -     -   -84    87     -     -     -     - |
 GRAS |   -45     -     -     -   -23     -    -4    67     -     - |
 GRAZ |   351  -389     -     -   331     -   320     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -33     -     -     -    33     -     - |
 GUUG |     -     -   -35     -     -  -437     2    56     -     - |
 HARB |   -43     -     -     -    66     -    23     3     -     - |
 HERS |   420  -295     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -32    47   100     -     -     -     - |
 HOB2 |   148   -24    15   -60    34    76    59  -117     -     - |
 HOFN |     -     -   -23     -    54   -90     -     -     -     - |
 HOLB |   -10     -     -     -   -45     -     -    38     -     - |
 HOLM |    66     -     -     -  -108   162     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -  -162   293   -47   159   -26     -     -     - |
 HYDE |   -81     -    55    -8    13   250   -18     -     -     - |
 IENG |     3    -2     -     -     -     -    84     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -     9   -75     -    -6     -     - |
 INVK |     -     -     -     -   -34     -     -    24     -     - |
 IQAL |     -     -    66     -     -     -   -40  -107     -     - |
 IRKJ |     -     -   -57    41   -22   -65  -251    67     -     - |
 IRKT |     -   -11     -   -54   104     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -84     -     -   196     -     -     -     -     - |
 KARR |   -20     -    93     -   -15   155   -22  -120     -     - |
 KELY |   -95     -    83   -88    87     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -13    -1    35     -   -60     -    -3     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     7    16  -108   363   -24    47     -     - |
 KOKB |     -   -22     -    83     -    35     3   -47     -     - |
 KOUC |     -     -    43   -74     2   168     -     -     -     - |
 LAMA |   -22     -     -     -    37   155    15     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     5     -   -12   -22   -35     -     -     - |
 LPGS |     -    72     -     -   -82   -58   -42   -59     -     - |
 MAC1 |   -23     -    10     X    15     -   -23     -     -     - |
 MAG0 |   -17     -     -    44   -35     -    48     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    49     -  -117     -    15     -     -     - |
 MANA |     -     -    41   -57   -62     -    88    28     -     - |
 MAS1 |    17     0    65  -105   -29   -17     6     0     -     - |
 MATE |  -116   -51   119     -   117    39   248     -     -     - |
 MAW1 |    39     -     -     -   -64     -    14     -     -     - |
 MCIL |     -     -    16     -   -38  -276     -     -     -     - |
 MCM4 |    90     X     -  -104     3   131     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -59    68     -  -146    -2    43    84     -     - |
 MDVJ |    90     -   -33     -   -70  -127    68     -     -     - |
 MEDI |     -    79     -  -127     -     -     -     -     -     - |
 METS |     8     -     -     -   -13     -    97     -     -     - |
 MIZU |     3   -11     -   -54   100     -   -36     -     -     - |
 MKEA |     -     -    35     -   -83  -157     -     -     -     - |
 MOBS |    13     -    51   -98     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -    23     -   -55  -167     -     -     -     - |
 NANO |    -7     -    13     -   -20  -167     5     -     -     - |
 NICO |   -39     -    59    26   -32    82    19   -56     -     - |
 NIST |  -313   220     -     -     -     -  -148     -     -     - |
 NKLG |  -138     -    92     -   -26  -558    -7    22     -     - |
 NNOR |     -   -41     X     -     -     -     -    65     -     - |
 NOVM |     -     -     9     -   -21   489     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    69     -     -  -161   117   -50     -     -     - |
 NRIL |     X     -    12     -   -43    27    17    10     -     - |
 NTUS |    22     -    44   -95    -4   -21    28     -     -     - |
 NURK |     -     -   -72     -   171     -   113     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    18     -   -42     -   -17     -     -     - |
 NYAL |     -   -54     -    40    68    76     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    46     -     X   -43   -61   -75     -     - |
 OHI3 |    21     -   -15     -     -    97     -     -     -     - |
 ONSA |    11    15     -    28   -93   255   220     -     -     - |
 OPMT |    41     -     -     -   -68     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    53   -77   -66     -     -     -     - |
 PDEL |    10     -    33   -24   -23    33    21   -29     -     - |
 PENC |   -45     -    31     -     -    12     -     -     -     - |
 PETS |     -     -   101     -  -135     -   -49   -72     -     - |
 PIMO |     -     -    16     -   -10  -201   -90   -20     -     - |
 POL2 |   -41     -     -    47     -   -84   -54     -     -     - |
 POVE |     -     -    16     -   110     -     -  -103     -     - |
 PRDS |   -85    41     -    12    27     -   -42     -     -     - |
 PTBB |    17   -12     -     -     -     -    66     -     -     - |
 QAQ1 |     -    48     -   -75   -24   121    13    15     -     - |
 RABT |   -24     -     -     -   -13     -   -12    35     -     - |
 RESO |   -22     -     -    11    57   -80     -   -25     -     - |
 REUN |   -68     -   136  -230   120   342    76     -     -     - |
 RIO2 |    81     -   -56     -     X     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -69     -     -     -   113     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -     -     -   -29     -     -    20     -     - |
 SANT |     -     -     -   119  -172   214  -180     -     -     - |
 SCH2 |   314   -28   -46     -  -376    38  -155    26     -     - |
 SCOR |     -     -   -16   -87   -70    62     -   160     -     - |
 SCUB |   -15     -    11     -    -9  -110    11     5     -     - |
 SFER |     -    41    42   -86   -70   217     -     -     -     - |
 SOFI |   -28     -     -   -69   145   184     -     -     -     - |
 SPT0 |   -43    30     -     -     -   -84  -112     -     -     - |
 STHL |    56     -   -14     -   -76     -    -7     -     -     - |
 STJO |     -    18     -     X     X  1041     X   -28     -     - |
 SUTM |   -90    46     -     -    40     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    32     -   -59    11     -   -58     -     -     - |
 SYDN |    53     -     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     7   -57   124   -69   -77   245    58     -     -     - |
 THTI |     -   -14    37     -   -54    56    -6     -     -     - |
 THU3 |  -129    98     -     -   -16   186   -33     -     -     - |
 TIDB |     -    10     -   -19     5     -    51     -     -     - |
 TIXI |     X     -     X   136     X    11  -268  -135     -     - |
 TLSE |   -71     -     -    46    49     -    12     -     -     - |
 TNML |     -    56     -   -89     -   -41     -     -     -     - |
 TOW2 |    -1     -    81    -8   -55   276    30   -85     -     - |
 TSKB |   -82   -32     -    85    84     -   -12     -     -     - |
 TWTF |   -41   -73     -    27   264     -   -16   -33     -     - |
 UFPR |     -     -   -20     -    47     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -     0   -81     6     0     -     - |
 URUM |     -     -    14     -   -32  -264   -24     -     -     - |
 USN3 |   -15    59     -   -78     -     X    -8     -     -     - |
 USNO |    -7   -12     -    27     -    92   -28     -     -     - |
 USUD |     -    54     -     -  -127     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -26    33     -   -20     -    15     -     -     - |
 WAB2 |    12     -     -    41   -78     -    19     -     -     - |
 WES2 |     -    24     -   -38    -1   345    10     -     -     - |
 WHIT |    18     X    19     -   -75  -210   162     -     -     - |
 WILL |   -26    47     -     -   -69     -   -23     -     -     - |
 WSRT |    48     4     -   -72    15   249    19     -     -     - |
 WTZR |   359  -371     -     -   274     -   286     -     -     - |
 XMIS |   -44     -    54     -   -70     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -16     -     -    37     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -31     -     -    72     -    46     -     -     - |
 YELL |     X    62     -     -     X  -234    72   -99     -     - |
 YSSK |   -59     -    14    50    -7     -     -     -     -     - |
 ZAMB |  -111     -    12     -     9     -    48    99     -     - |
 ZECK |    61     -   -42    46   -66   -89   -32     -     -     - |
 ZIMM |    -2     -     -     -     3     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    18     -     -     -   -30     -    20     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    16    12    33     X    46    33    21   428     - | 2880    372
    2 |    21    17    12    26     X    49    37    24   327     - | 2880    187
    3 |    20    15    10    12    30    38     9    16  2507     - | 2880   1183
    4 |    19     X    13     X     X   148    22     X  1314     - | 2795    973
    5 |    17    11    10    17    36    37    28    25   700     - | 2880    225
    6 |    19    10     9    18    30    36    14    14  1701     - | 2880    585
    7 |    21    16    11    15    29    71    24    29   801     - | 2880    350
    8 |    25     X    11    27    14    90    32     X  5715     - | 2880   2649
    9 |    17     X    13     X    26   162    29    21  4712     - | 2763   2415
   10 |    23    14    10    38    20    50    14    15  1440     - | 2880   1247
   11 |    13    14     9    24    20    44    22    20  2119     - | 2880    482
   12 |    21    12     9    22    24    62    30    28   453     - | 2880    230
   13 |    16    13    11    11    23   125    21    18   521     - | 2880    360
   14 |    19    13    10    20    16    45    35    16   630     - | 2880    270
   15 |    18    14    10    16    17    48    24    16   578     - | 2880    242
   16 |    29    16    14    19    15    41     8    20   511     - | 2880    309
   17 |    18    18    18    39    25    49    25    26  1497     - | 2880    314
   18 |    23    19    19    11    11    39    30    16   619     - | 2880    241
   19 |    27    21     7    16    35    45    18    25   759     - | 2880    176
   20 |    25    10    10    38    44    40    23    16   497     - | 2880    262
   21 |    28    16    14    24     X    52    31    26   537     - | 2880    405
   22 |    21    13    13    15    22    39    24    17  1636     - | 2880    344
   23 |    22    14    10    11    28    41    14    16  1070     - | 2880    205
   25 |    15    17    11    25    17    52    22    18   417     - | 2880    220
   26 |    34    14    11    38    17    46    26    15  1380     - | 2880    325
   27 |    19     X    13     X    18   171    38     X  5966     - | 2841   5443
   28 |    23    15    14    20    14    43    16    17   587     - | 2880    455
   29 |    12    15    13    25    15    43    27    19  1209     - | 2880    341
   30 |    18     X    13     X    31    52    33    35  5848     - | 1554   1713
   31 |    21    16     9    21    25    55    21    19   977     - | 2880    249
   32 |    14    14    12    34    46    29    13    16  1339     - | 2880    928
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    44     -    19    30     -     - |  288  23316
 ADIS |     -     -    11     -    25    36     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    28    15     -     -    35     -     -     -     -     - |  288   9224
 ALIC |    67     -    22    27    21    41    16    20     -     - |  288   3796
 ALRT |     9     -     -     -    16   189    49     7     -     - |  288   5858
 AMC2 |    17     -     -    18    15    21    15     -     -     - |  288     22
 ARTU |    12     -     8     -    18    23    13    11     -     - |  288  12323
 ASPA |    24     -    13     -    58    36    15    19     -     - |  288  17335
 AUCK |    42     -    15    31     X    35    19    19     -     - |  288  10751
 BAKE |     -     -    11     -    25    23     -     -     -     - |  276   6951
 BAKO |    16     -     -    35    40     -     -     -     -     - |  288   3091
 BARH |     -     -     -    23    33    32     -     -     -     - |  288   2858
 BDOS |     -     -    19     -    52     -    21    26     -     - |  288   3599
 BJFS |    11     -     7     -    14    24     -    10     -     - |  288  16431
 BOGT |     -     -    16     -    36    26    28    18     -     - |  288  25946
 BOR1 |    13     -     -     -    22     -    40     -     -     - |  288  13307
 BRAZ |    20     -    23     -    40    35     -     -     -     - |  288  21182
 BREW |     -    10     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     72
 BRFT |    38     -    26     -     X    36    28     -     -     - |  287   3057
 BRMU |    15     -    13    23    59    27    11    16     -     - |  288   2624
 BRST |    19     -    12    17     -    37    41     -     -     - |  288   1829
 BRUX |    20     -     -     -    33     -    41     -     -     - |  288     18
 BUCU |     -     -     -     5     -    22     -     5     -     - |  288   3473
 CAS1 |    17     -    18     X    33   165    34    12     -     - |  288   3593
 CEDU |    21     -    10    28    18    26    32     -     -     - |  288    514
 CHPI |    16     -     -     -    37    39    17    28     -     - |  288  22293
 CHTI |    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  14888
 CHUR |    13    45    23    29    45    34    14    24     -     - |  288   2824
 COCO |     -     -    20     -    47    39     -     -     -     - |  261  15312
 CONZ |     -     -    29    29    37     -    14     -     -     - |  288   3631
 CRO1 |     -    17     -    17    38    28    21     -     -     - |  288     29
 CUSV |     -     -    19     -    46     -     -     -     -     - |  282  12242
 DARW |    17    18    19    40    35    51    23     -     -     - |  288   4482
 DAV1 |    16     -    11     X     X    32    26     -     -     - |  281   3194
 DGAR |     -     -     -     -    54    63    42    37     -     - |  277  27337
 DGAV |     -     -    25     -    60     -     -     -     -     - |  249   5052
 DRAO |    16    10     -     -    26    22    56     -     -     - |  288  10020
 DUBO |    22     -    10     -    26    26    28     -     -     - |  288  16177
 FAIR |     -    13     -     -    30    42     -     -     -     - |  272  11673
 FLIN |    11     -    12     -    27     -    13     -     -     - |  288   9880
 GLSV |    13     -    10     -    31    27    28     -     -     - |  288   4724
 GMAS |     -    12     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   3567
 GMSD |     -     -     -    18    46     -     -    23     -     - |  288   4786
 GOLD |     7     -     -     -    11    30    22     -     -     - |  288   5956
 GOPE |    13     -     -     -    21    45     -     -     -     - |  288    497
 GRAS |    16     -     -     -    20     -    38    12     -     - |  288  20604
 GRAZ |    30    13     -     -    32     -    25     -     -     - |  288   2578
 GUAO |     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288    133
 GUUG |     -     -    22     -     -    52    24    37     -     - |  287  20912
 HARB |    25     -     -     -    49     -    26    22     -     - |  288  17809
 HERS |    16    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 HNPT |     -     -     -    19    27    31     -     -     -     - |  288   2979
 HOB2 |    18    14    14    21    53    30    27    20     -     - |  288     71
 HOFN |     -     -     9     -    22    26     -     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |    26     -     -     -    56     -     -    27     -     - |  288   3828
 HOLM |    15     -     -     -    25    30     -     -     -     - |  288   8205
 HRAO |     -     -    22    26    49    30    16     -     -     - |  288     31
 HYDE |    26     -    23    16    26    32    22     -     -     - |  288   3699
 IENG |    38    27     -     -     -     -    86     -     -     - |  275    125
 IISC |     -     -     -     -    31    27     -    22     -     - |  229  13893
 INVK |     -     -     -     -    36     -     -    25     -     - |  282   6587
 IQAL |     -     -     7     -     -     -    13    12     -     - |  288   5265
 IRKJ |     -     -     7    21    21    27    24    10     -     - |  288    221
 IRKT |     -    17     -    21    19     -     -     -     -     - |  288    212
 JOZE |     -     8     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    28     -    21     -    61    55    26    27     -     - |  288  12801
 KELY |    15     -     9    13    30     -     -     -     -     - |  288   7234
 KIRU |    26    15    10     -    23     -    13     -     -     - |  288   9454
 KIT3 |     -     -    18    32    44    20    14    27     -     - |  288  10605
 KOKB |     -    20     -    45     -    25    19    18     -     - |  288     91
 KOUC |     -     -    20    39    46   124     -     -     -     - |  288  11150
 LAMA |    13     -     -     -    22    42    28     -     -     - |  288   2859
 LHAZ |     -     -     7     -    18   112    21     -     -     - |  280    >>>
 LPGS |     -    22     -     -    40    56    31    25     -     - |  288  19470
 MAC1 |    17     -    18     X    37     -    35     -     -     - |  288   4831
 MAG0 |    31     -     -    21    36     -    20     -     -     - |  287   7946
 MAL2 |     -     -    25     -    60     -    12     -     -     - |  206    >>>
 MANA |     -     -    29    33    54     -    25    27     -     - |  288  10152
 MAS1 |    21    18    16    20    58    25     9    12     -     - |  288   3441
 MATE |    20    15    14     -    24    44    18     -     -     - |  277  42330
 MAW1 |    17     -     -     -    29     -    37     -     -     - |  216   2932
 MCIL |     -     -    22     -    52    43     -     -     -     - |  288  17402
 MCM4 |    12     X     -    14    21    31     -     -     -     - |  288   8354
 MDO1 |     -    10    16     -    39    26    12    12     -     - |  288  38754
 MDVJ |    30     -    18     -    15    36    40     -     -     - |  288     20
 MEDI |     -    12     -    19     -     -     -     -     -     - |  288    238
 METS |     7     -     -     -    12     -    23     -     -     - |  287    671
 MIZU |    39    16     -    25    41     -    42     -     -     - |  288    613
 MKEA |     -     -    18     -    43    29     -     -     -     - |  288  32994
 MOBS |    17     -    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   3935
 MTKA |     -     -    18     -    43    33     -     -     -     - |  288  15801
 NANO |    17     -    12     -    37    23    19     -     -     - |  288   3774
 NICO |    17     -    11    25    30    20    22    15     -     - |  288   3530
 NIST |    15    10     -     -     -     -    17     -     -     - |  178     17
 NKLG |    14     -    28     -    38    29    16    48     -     - |  288  17634
 NNOR |     -    23     X     -     -     -     -    36     -     - |  188    >>>
 NOVM |     -     -    18     -    43    21     -     -     -     - |  279    >>>
 NRC1 |     -     9     -     -    20    23    16     -     -     - |  288     20
 NRIL |     X     -    24     -    40   181    28    57     -     - |  287   6919
 NTUS |    38     -    16    38    21    40    24     -     -     - |  288   2932
 NURK |     -     -    14     -    33     -    18     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -    21     -    50     -    31     -     -     - |  276    >>>
 NYAL |     -    16     -    28    23    21     -     -     -     - |  288    520
 OHI2 |     -     -     7     -     X    26    46    12     -     - |  287    >>>
 OHI3 |    11     -     7     -     -    26     -     -     -     - |  288   4783
 ONSA |    16    12     -    20    25    30    27     -     -     - |  288     17
 OPMT |    12     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287     19
 PALM |     -     -     -    37    53    40     -     -     -     - |  256   9352
 PDEL |    17     -    12    22    63    23    25    18     -     - |  288   2971
 PENC |    16     -    11     -     -    28     -     -     -     - |  287   3670
 PETS |     -     -    13     -    44     -    12    13     -     - |  288   9607
 PIMO |     -     -    20     -    44    45    26    23     -     - |  288  20790
 POL2 |    11     -     -    12     -    15    40     -     -     - |  288  10499
 POVE |     -     -    19     -    34     -     -    20     -     - |  288  19174
 PRDS |    25    18     -    22    19     -    17     -     -     - |  288    111
 PTBB |    28    19     -     -     -     -    34     -     -     - |  288     23
 QAQ1 |     -    17     -    13    48    22    13    15     -     - |  288   6196
 RABT |    16     -     -     -    35     -    26    18     -     - |  288  23377
 RESO |    25     -     -    17    31    21     -     8     -     - |  288   7592
 REUN |    16     -    15    27    41    30    14     -     -     - |  288   8838
 RIO2 |    13     -     9     -     X     -     -     -     -     - |  288  13597
 RIOP |    23     -     -     -    37     -     -     -     -     - |  288  14324
 SALU |     -     -     -     -    58     -     -    40     -     - |  241  16616
 SANT |     -     -     -    14    20    47    20     -     -     - |  288   1544
 SCH2 |    36    26    11     -    40    68    15    10     -     - |  288  38924
 SCOR |     -     -    13    16    31    24     -    29     -     - |  288   8044
 SCUB |    22     -    13     -    31    33    24    21     -     - |  288  13674
 SFER |     -    12    12    20    48    40     -     -     -     - |  288    126
 SOFI |    22     -     -    20    21    24     -     -     -     - |  288   3527
 SPT0 |    12     9     -     -     -    25    18     -     -     - |  288     38
 STHL |    33     -    27     -    48     -    42     -     -     - |  288  29405
 STJO |     -    10     -     X     X    20     X    16     -     - |  288    659
 SUTM |    30    17     -     -    58     -     -     -     -     - |  288  14529
 SUWN |     -    13     -    22    19     -    32     -     -     - |  288   3747
 SYDN |    22     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  288    987
 SYOG |    11    16    11    18    36    21    17     -     -     - |  288    794
 THTI |     -    19    22     -    31    25    17     -     -     - |  288  15785
 THU3 |    12    10     -     -    18    20    16     -     -     - |  288   5668
 TIDB |     -    15     -    18    40     -    32     -     -     - |  288     36
 TIXI |     X     -     X    23     X   272    25    23     -     - |  285  10138
 TLSE |    14     -     -    15    29     -    20     -     -     - |  288   1740
 TNML |     -    11     -    18     -    59     -     -     -     - |  288   3482
 TOW2 |    26     -    16    29    36    38    31    23     -     - |  288   4217
 TSKB |    27    15     -    17    39     -    52     -     -     - |  288    241
 TWTF |    25    19     -    27    56     -    26    18     -     - |  288     28
 UFPR |     -     -    18     -    43     -     -     -     -     - |  288  14357
 UNSA |     -     -     X     -    25    66    18    17     -     - |   79    >>>
 URUM |     -     -     8     -    19    40    18     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    19    13     -    13     -     X    41     -     -     - |  288     13
 USNO |    15     9     -    15     -   123    30     -     -     - |  288     21
 USUD |     -    12     -     -    29     -     -     -     -     - |  288     38
 VILL |     -    11    11     -    35     -    17     -     -     - |  288  16020
 WAB2 |    16     -     -    14    22     -    24     -     -     - |  288     14
 WES2 |     -    12     -    16    32    33    21     -     -     - |  288    101
 WHIT |     9     X     9     -    30    20    55     -     -     - |  288   8157
 WILL |    22    12     -     -    26     -    53     -     -     - |  288  51649
 WSRT |    11    12     -    22    25    18    21     -     -     - |  288     18
 WTZR |    25    14     -     -    20     -    13     -     -     - |  287     36
 XMIS |    38     -    27     -    48     -     -     -     -     - |  276   2549
 YAKT |     -    10     -     -    24     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     -     8     -     -    20     -    39     -     -     - |  288   9338
 YELL |     X    17     -     -     X   162    20    27     -     - |  254     76
 YSSK |    30     -    12    25    42     -     -     -     -     - |  286   9930
 ZAMB |    24     -    13     -    41     -    13    18     -     - |  288  25335
 ZECK |    13     -     8    29    23    28    23     -     -     - |  288    196
 ZIMM |    15     -     -     -    25     -     -     -     -     - |  288  11760
 ZWE2 |     8     -     -     -    13     -    22     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    15    13    24    35    62    28    22  2156     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   NRIL  | 1679-1 11:25:00 |        -929
cod |   NRIL  | 1679-1 11:30:00 |         924
cod |   TIXI  | 1679-1 12:20:00 |        1197
cod |   NRIL  | 1679-1 12:25:00 |       -1607
cod |   NRIL  | 1679-1 12:35:00 |        1916
cod |   XMIS  | 1679-1 13:50:00 |         552
cod |   XMIS  | 1679-1 13:55:00 |        -550
cod |   SCH2  | 1679-1 18:40:00 |       -1776
cod |   NRIL  | 1679-1 20:35:00 |        1692
cod |   NRIL  | 1679-1 20:45:00 |        -764
esa |   NNOR  | 1679-1  4:10:00 |        1926
esa |   NNOR  | 1679-1  5:45:00 |        1824
esa |   TIXI  | 1679-1 12:10:00 |        3467
esa |   TIXI  | 1679-1 12:25:00 |        1772
esa |   SCH2  | 1679-1 18:35:00 |        -731
esa |   SCH2  | 1679-1 18:40:00 |         708
gfz |   STJO  | 1679-1 11:35:00 |       -2450
gfz |   SCH2  | 1679-1 18:40:00 |        1386
jpl |   TIXI  | 1679-1 12:25:00 |         585
mit |     11  | 1679-1  0:01:00 |        1015
mit |     19  | 1679-1  0:19:00 |         508
mit |     19  | 1679-1  0:26:00 |        -661
mit |     11  | 1679-1  1:11:00 |       -1070
mit |     11  | 1679-1  1:13:00 |        1045
mit |     11  | 1679-1  2:25:00 |        -736
mit |   CAS1  | 1679-1  9:00:00 |       -1774
mit |   MAC1  | 1679-1 10:00:00 |       -1790
mit |   STJO  | 1679-1 11:30:00 |        4360
mit |   CAS1  | 1679-1 12:10:00 |        -673
mit |   TIXI  | 1679-1 12:25:00 |       -2661
mit |   TIXI  | 1679-1 12:30:00 |        1215
mit |   TIXI  | 1679-1 12:35:00 |        1203
mit |   DAV1  | 1679-1 12:40:00 |         510
mit |     30  | 1679-1 13:01:00 |      -33070
mit |   CAS1  | 1679-1 23:10:00 |        -728



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.07     5.11     5.11     5.11   | 4.79e-14  6.67e-15  1.33e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.90     5.11     4.67     4.67   | 5.49e-14  7.84e-15  1.63e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     5.08     5.11     5.11     5.11   | 4.09e-14  6.23e-15  2.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.80     5.11     5.11     5.11   | 4.42e-14  5.78e-15  1.79e-15 |
 SFER |   288   288     1   288     4.67     5.11     2.70     2.70   | 3.83e-14  6.79e-15  1.10e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.72     5.11     5.11     5.11   | 3.55e-14  5.16e-15  2.85e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.54     5.11     5.11     5.11   | 5.14e-14  1.06e-14  2.31e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.07     5.11     5.11     5.11   | 3.66e-14  5.76e-15  1.30e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.07     5.11     5.11     5.11   | 2.88e-14  4.00e-15  2.34e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     4.58     5.11     2.13     2.13   | 4.73e-14  4.77e-15  9.42e-15 |
 USNO |   288   285     1   288     3.53     5.11     5.11     5.11   | 7.59e-14  9.08e-15  1.71e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     4.36     5.11     4.92     4.92   | 3.43e-14  5.08e-15  3.84e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.91     5.09     5.09     5.09   | 4.27e-14  5.61e-15  2.52e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.38     5.03     0.63     0.63   | 6.29e-14  1.49e-14  8.80e-15 |
 YELL |   254   251     2   254     4.46     4.49     4.51     4.51   | 8.97e-13  2.68e-13  1.53e-13 |
 WTZR |   287   284     1   168     2.21     2.92     1.59     1.59   | 8.02e-14  1.02e-14  3.37e-15 |
 GUAO |   288   287     1   288     2.48     2.84     1.61     1.61   | 8.08e-14  1.08e-14  1.05e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     2.46     2.80     5.11     5.11   | 1.06e-13  8.28e-15  5.33e-15 |
 NOVM |   279   275     2   279     2.40     2.75     2.44     2.44   | 1.29e-07  3.96e-08  1.56e-08 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.31     2.48     4.83     4.83   | 8.80e-14  1.15e-14  5.14e-15 |
 USUD |   288   288     1   272     2.21     2.41     3.21     3.21   | 1.03e-13  1.24e-14  2.15e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     2.19     2.23     0.78     0.78   | 1.05e-13  1.24e-14  2.57e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.17     2.19     0.20     0.20   | 5.14e-14  1.96e-14  2.34e-14 |
 IRKT |   288   288     0   288     2.03     1.91     0.89     0.89   | 9.66e-14  1.49e-14  1.07e-14 |
 STJO |   288   284     2   288     0.62     0.18     0.04     0.04   | 5.21e-13  1.58e-13  9.68e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.12     0.66     0.66   | 2.30e-13  6.07e-14  1.52e-13 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.52     0.12     0.03     0.03   | 3.51e-13  1.11e-13  9.20e-14 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.50     0.12     0.04     0.04   | 3.89e-14  8.02e-15  2.38e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.50     0.11     0.02     0.02   | 3.23e-13  9.87e-14  4.80e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.43     0.11     0.52     0.52   | 7.38e-13  7.18e-14  2.98e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.25     0.07     5.11     5.11   | 5.62e-14  2.19e-14  2.83e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.47     0.06     0.30     0.30   | 3.48e-13  1.01e-13  4.80e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.42     0.05     1.08     1.08   | 6.24e-13  6.14e-14  1.84e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.13     0.13   | 5.47e-13  1.53e-13  3.75e-14 |
 CEDU |   288   282     2   288     0.32     0.05     0.15     0.15   | 6.57e-13  1.37e-13  4.51e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.86     0.86   | 6.03e-13  7.41e-14  1.85e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.40     0.04     0.25     0.25   | 6.43e-13  7.04e-14  2.10e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.39     0.04     0.30     0.30   | 6.44e-13  5.95e-14  1.81e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.26     0.26   | 6.24e-13  6.33e-14  1.33e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.71     0.71   | 6.02e-13  6.87e-14  2.09e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.44     0.44   | 6.13e-13  5.84e-14  2.33e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.09     0.09   | 6.40e-13  6.44e-14  2.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.51     0.51   | 6.88e-13  5.79e-14  4.74e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.35     0.04     1.08     1.08   | 6.41e-13  6.81e-14  2.76e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.73     0.73   | 7.04e-13  7.65e-14  2.24e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.23     0.23   | 5.96e-13  7.56e-14  2.88e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.14     0.14   | 6.69e-13  6.51e-14  7.56e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.07     0.07   | 7.06e-13  6.81e-14  4.31e-14 |
 G01  |   288   288     0   206     0.23     0.02     0.07     0.07   | 6.64e-14  3.79e-14  3.63e-14 |
 G26  |   288   288     0   207     0.26     0.02     0.01     0.01   | 1.90e-13  5.11e-14  3.97e-14 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-13  4.46e-13  2.87e-13 |
 CONZ |   288   219    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-12  1.51e-12  3.07e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.65e-13  1.40e-13 |
 G04  |   216   216     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-11  4.47e-12         - |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.50e-13  1.01e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  4.24e-13  2.45e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.53e-13  1.75e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  9.07e-14  3.22e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  8.76e-14  1.58e-14 |
 G21  |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  1.49e-13  4.11e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-13  5.66e-14  1.44e-14 |
 G27  |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  6.02e-13  8.27e-13 |
 G30  |   156   156     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-13  1.85e-13         - |
 GRAZ |   287   193    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.47e-11  3.87e-12  4.47e-13 |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-14  8.30e-15  2.67e-15 |
 HRAO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-14  8.62e-15  3.76e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-13  1.84e-13  6.70e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-13  3.73e-13  5.11e-13 |
 MATE |   277   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-11  9.31e-12  2.81e-12 |
 MDVJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-14  5.71e-15  2.33e-15 |
 METS |   287   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-13  5.25e-14  5.61e-14 |
 NIST |   178   178     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-14  6.68e-15         - |
 NYAL |   288   264    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  1.91e-13  3.22e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.61e-13  1.64e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.83e-13  1.88e-13  9.12e-14 |
 TIDB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.87e-14  1.38e-14  2.77e-15 |
 TLSE |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  6.81e-13  2.23e-13 |
 USN3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.34e-14  7.69e-15  1.70e-15 |
 ZECK |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-14  8.42e-15  2.35e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.41e-14  5.19e-15  1.89e-15 |
 GOLD |   288   277     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  7.54e-13  2.40e-13 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 IRKJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-14  1.71e-14  1.28e-14 |
 BRST |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  6.51e-13  1.73e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  2.93e-13  1.85e-13 |
 IENG |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-14  1.41e-14  1.85e-14 |
 HERS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-14  5.36e-15  3.44e-15 |
 IQAL |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.47e-13  9.43e-13  4.97e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.38e-22  2.89e-20  7.95e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      GMAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
