
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1683   Day: 0   MJD: 56025                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 115772   2246    -433     117     14     14     16     73     69     85   26.51
 emr |  2880     0 104773     70    7594    -454     15     15     16    102    105     83   25.97
 esa |  2880     0 111177   1186    -858    1910     25     25     26    168    158    204    0.00
 mit |  2880     0 103360   6402    -311     134     20     19     25    122    130     66   18.62
 gfz |   276     0  41013   3962     872    -598     34     29     35    197    160    206   10.36
 grg |   288     0  31888    598    -169     371     45     56     39    222    271    199    0.00
 igr |   288     0  36988    501    7504   -1093     20     24     19     98     71    105    0.00
 jpl |   288     0  25885     19    4879    -638     19     19     19     75     79     73   18.54
 ngs |    96     0   2949     21 -180961  635221   2009   2009      0   4040   4040      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -3   -41   -47    64   -31    92    -5   -17  2246     - |
    2 |    20    44    84   -83    17   -56    39   -76   444     - |
    3 |    -3    12   110   -16    95    58    13   -28 -8261     - |
    4 |    75   121    65  -279    86   -98    -4   -20 -6772     - |
    5 |   -22   120  -129  -138     9  -303   -37    11  1377     - |
    6 |    85     6   177  -137    79    92    27    38 -2870     - |
    7 |   -73    90  -181   -27   -85  -340   -84    95  -482     - |
    8 |     X   155    -5  -221     X  -109   -59   108 -2922     - |
    9 |    23   100   191  -178     X  -102    57    62  2124     - |
   10 |    19     3   -12   -28   -62    53   -40   -31 -1557     - |
   11 |   -29    35  -129     X   -66    35   -50   -42  2427     - |
   12 |    -9   -77     4   138    14   196    61  -182  -941     - |
   13 |    24    32   193   -79    31   -75    10   -13  5137     - |
   14 |   -30   -42    92   106    39   358    16   -58  3661     - |
   15 |   -72   105  -133   -43   -27  -395   -54    -1   499     - |
   16 |    -1   -34   -35    45   -11   -20    28    54  3072     - |
   17 |   -29   -25  -341    80   -36  -643   -82   -19 -2755     - |
   18 |    16   -88  -117    95    13   113   -58    32  5301     - |
   19 |   113  -114    27     X   -52   434    62     7  1453     - |
   20 |   -21   -38   -66    80   -28  -215   -34    40  5034     - |
   21 |    35   -72    12    48    42   233    31    12  3118     - |
   22 |   -21   -94   112   162     5   627    41   -17 -1104     - |
   23 |   -50   -63  -166   171  -138   133   -72   -43  -180     - |
   25 |    67   -58    24   -17    70   206    51    -7  1711     - |
   26 |   -60   136    88  -109    -2  -287   -82    37 -2343     - |
   27 |    27   105   206  -192   113    17    64    19 -1312     - |
   28 |   -74    46    28    45   -52   -56    23   -12  1442     - |
   29 |   -66    42  -270    38   -30  -291   -66   -13  1383     - |
   30 |   190  -392   372   251   146   394   195   185 -4618     - |
   31 |  -153    26  -248   194   -90  -197   -73   -80  1703     - |
   32 |    20    31    89   -69    13    81    17   -39 -7863     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    45     -     -  -113     -     -     -     -     - |
 ALGO |    27    -4     -   -28    -7     -     0     -     -     - |
 ALIC |   -27     -   302   -33   164   188   113   -16     -     - |
 ALRT |    -2     -    70     -    95  -108    23   -48     -     - |
 AMC2 |   -14     -    77    24    -8     X    26     -     -     - |
 AREQ |   -62    14     X    67   130   189     -   -68     -     - |
 ARTU |   -19     -   -30     -   -64     6    18    62     -     - |
 AUCK |   -66     -    90    65     X   327     -    30     -     - |
 BAKO |   -53     -     -   -60   289     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -   288     -    29     -   148   -16     -     - |
 BJFS |   -67     -   197     -   155   -61     -    12     -     - |
 BOGT |     -     -     9     -    43  -165    89   -24     -     - |
 BRFT |   -51     -   199     -     X    41    81    73     -     - |
 BRMU |   -25     -   177     9     X  -165    66    27     -     - |
 BRST |   -96     -   181   136     -  -271     -     -     -     - |
 BRUX |    17     -     -     -   -45     -    43     -     -     - |
 CAS1 |   -59     -   175     X   151    78    87     -     -     - |
 CEDU |   -27     -   209   -50   166   158   211     -     -     - |
 CGGN |    14     -     -     -     -     -     -   -19     -     - |
 CHTI |   -63     -   153     -     -     -     -    91     -     - |
 CHUM |     -     -   473     -   304     -     -  -170     -     - |
 CHUR |     X    22    33    38    -1  -235    19   -68     -     - |
 COCO |    23     -  -121     -     X  -318   -19   -33     -     - |
 CONT |     -     1     -     -     -     -   -16    -2     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -29    52     3    20     -     -     - |
 CRO1 |   -12    28     -   -32    21    97    84     -     -     - |
 DAEJ |   -88     -     -    48   145     -    72     -     -     - |
 DARW |   -65    11   386   -24   297   117   170   -55     -     - |
 DAV1 |   -26     -   160     -    66  -159    56     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -     -    26   410    74   -14     -     - |
 DRAG |     -     -   180    -2   119     -     -   -65     -     - |
 DRAO |     -    78   117     -  -197  -324     -     -     -     - |
 DUBO |    60     -     -     -  -153   289    20     -     -     - |
 FAIR |     -    52     -     -  -130  -460     -     -     -     - |
 FLIN |     8     -    96     -   -19     -    47     -     -     - |
 FLRS |   -29     -    37     -    74     -     -     -     -     - |
 GLSV |   -96     -    41     -   245   -54    51     -     -     - |
 GMAS |     -    37     -   -15     -     -     -   -36     -     - |
 GMSD |     -     -   254    36     -     -   107   -36     -     - |
 GODE |     -    20     -     -   -51     -     -     -     -     - |
 GOLD |    56     -   214     -   -14   379    19   -72     -     - |
 GRAS |   -78     -   317     -   201     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -64     -     -     -   164     -    79     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -  -321     -     -   179     -     - |
 HARB |  -104     -   317   148     -     -     -     -     -     - |
 HERS |   312  -318   473     -     -     -   409     -     -     - |
 HNPT |   -74     -     -   -25   254   -58     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -70   128     9   171  -147    46     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -16     -    23  -165    10   -13     -     - |
 HOLB |   -25     -     -     -    65     -     -     -     -     - |
 HOLM |   160     -    50     -  -128    10     -  -166     -     - |
 HYDE |   -59     -   178    -9   179    61    99     -     -     - |
 IENG |   -41    10     -    44     -     -    49     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -30   345     -    17     -     - |
 INVK |    32     -    22     -   -81     -   -12     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -86     -    14    52     -    -8     -     - |
 IRKT |     -   -56     -   -71   277     -   102     -     -     - |
 ISPA |     -     -    11     -    -1   -85    18     1     -     - |
 JOZE |     -   -79     -     -   199     -     -     -     -     - |
 KARR |   -26     -   181     -   143  -145    74   -35     -     - |
 KIRU |  -102   100    52     -    10     -    20     -     -     - |
 KOKB |   -52     8     -    91     -   224   -30   -28     -     - |
 KOUC |     X     -   159   -80   255  -101     -   -46     -     - |
 LAMA |   -99     -     -     -   255  -117    56     -     -     - |
 LPGS |     -     5  -105     -  -149   -59   -30    70     -     - |
 MAC1 |  -133     -     -     6   232     -    89    65     -     - |
 MAG0 |    26     -     8     -   -67     -     4     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    15     -   -15     -   -13     8     -     - |
 MAR6 |     -   -46   -81     -     -  -132  -217    65     -     - |
 MAS1 |   -19    -2    50    30     X    -9   -20     -     -     - |
 MATE |     -   -42   477     -   106  -182     X     -     -     - |
 MAW1 |     3     -   179   -10   189  -215    88   -96     -     - |
 MCM4 |   -95    85     -     -    32   -36     -     -     -     - |
 MDO1 |   -36    75   152     -    54   114    34   -83     -     - |
 MDVJ |    26     -  -251     -  -160   -51   -20    39     -     - |
 METS |    44     -     -     -  -111     -    91     -     -     - |
 MIZU |   -51    -7     -    16   125     -   -41     -     -     - |
 MOBS |   -26     -   266    38     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -49     -   161     -   126  -128    51     -     -     - |
 NICO |   -67     -   282   -17   211   -27    83     -     -     - |
 NIST |   -32    33     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 NKLG |  -104     -   353     -   243     -    30    19     -     - |
 NNOR |     -    24     X     -     -     -     -   -33     -     - |
 NRC1 |     -    56     -     -  -141  -292   -69     -     -     - |
 NRIL |     1     -    28     -     5    40    33    -5     -     - |
 NRMD |   -94     -     -     -   241  -329    38     -     -     - |
 NTUS |   -27     -   258   -94   260   -10   197     -     -     - |
 NYAL |     -   -34     -     -    85   334     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   257     -   -63   296   -80    35     -     - |
 ONSA |  -133    93   110     -   124   226    99     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    -2     4  -164     X     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   183  -328  -460     -     -     -     - |
 PDEL |   -58     -   221     -     X    88    42    83     -     - |
 PETS |     -     -   245     -    61     -    69   -34     -     - |
 PIE1 |     -    13     -     -   -32     -   -13     -     -     - |
 POTS |    29     -  -193     -   -73   -65   -75     -     -     - |
 POVE |     -     -   373     -   294     -     -  -164     -     - |
 PRDS |   -60    56     -    25   -48     -   -61     7     -     - |
 PTBB |   -28    28     -     -     -     -    62     -     -     - |
 QAQ1 |   -42    47    72     -   137  -208    -5   -76     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -    46     -     -   -26     -     - |
 RABT |   -19     -     -     -    47     -    49     -     -     - |
 RESO |     6     -    95     -   -16   200     -     -     -     - |
 REUN |    -8     -   402    12     X   282   298     -     -     - |
 RIO2 |    -2     -   -54     -     4     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -   -13    62  -112   -18   -58     -     -     - |
 SCH2 |     2    58   -29     -   -50  -147   -11   -59     -     - |
 SFER |     -    46   248    23   153    14     -  -166     -     - |
 SHAO |   -22     -     -     -    56     -    29     -     -     - |
 SOFI |  -126     -   326     -   324    95     -     -     -     - |
 SPT0 |   -67    69     -     -     -  -183   -66     -     -     - |
 STHL |   -38     -   -52     -     X     -   -21    55     -     - |
 STJO |     -    12     -    36     X  -293   -34   -53     -     - |
 STR1 |     -   -27     -    37     -   -28     -     -     -     - |
 SUTH |   -22     -     -     -     -    25     6    31     -     - |
 SUTM |   -58    59     -     -     X     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -94     -    38   176     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -20     -   232    28     -     -   326     -     -     - |
 SYOG |   154  -157     -     -     -   108   177     -     -     - |
 TAH1 |    -5     -     -     -    13     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -44    14     -     -    81   -19    19     -     -     - |
 TIDB |     -   -96     -   100   -63     -    52    67     -     - |
 TIXI |    34     -    10   -88   -25    51    11    53     -     - |
 TLSE |  -130     -   365     5   339     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    59     -   -82     -   -32     -     -     -     - |
 TOW2 |   -98     -   311   103     -    49   135    37     -     - |
 TSKB |   -47   -11     -    38    83     -    77     -     -     - |
 TWTF |    -1   -25   -45    51    45     -    72   -37     -     - |
 UFPR |     -     -    41     -   131     -     -   -73     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -  -186   153    -7   104     -     - |
 USN3 |   -27    27     -     -     -   125    -3     -     -     - |
 USNO |    14   -14     -     -     -  -166    19     -     -     - |
 USUD |     -    63     -     -  -158     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    39     8     -   -98     -    22     -     -     - |
 WAB2 |   -20     -     -    39   -19     -    66     -     -     - |
 WES2 |     -   -41   143    -2   111  -200    40     -     -     - |
 WHIT |    46    24   -38     -   -81     3    35   -65     -     - |
 WILL |   -90   112     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 WSRT |    16    14     -    -2   -81   -88    -2     -     -     - |
 WTZR |   298  -304     -     -     X   408   430     -     -     - |
 YAKT |   -47    92   -15     -  -125     -   -19     1     -     - |
 YEBE |     -    20     -   -28     -  -463  -179     -     -     - |
 YELL |  -136   138     -     -     3   -39   -45     -     -     - |
 YSSK |     9     -    49     -   -23     -     7     -     -     - |
 ZAMB |    -5     -   113     -    12     -    54     -     -     - |
 ZECK |    18     -    23     -   -47   -89     3     -     -     - |
 ZIMM |   -83     -     -     -   198     -    59    13     -     - |
 ZWE2 |   -13     -     -     -    33     -    64     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   mit   gfz   grg   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    14    23    12    43    55    26    31   872     - | 2880    286
    2 |    11    18    31    17    14    61    23    17   667     - | 2880    196
    3 |    16    15    23    19    22    43    11    11  2824     - | 2880   1339
    4 |     9    11    19    14    13    44    22    12  3208     - | 2880    970
    5 |     9    17    36    19    16    69    13    11   574     - | 2880    188
    6 |    11    13    22    13    31    43    17    17  1005     - | 2880    552
    7 |    16    18    28    13    12    57    17    17   882     - | 2880    229
    8 |     X    22    26    30     X    66    54    16  4697     - | 1707   3257
    9 |    16    20    19    34     X    56    39    25  3607     - | 2880   2615
   10 |    19    12    27    28    17    43    20    16  2941     - | 2880   1265
   11 |    13    14    17     X    28    65    21    17  1237     - | 2880    412
   12 |    14    15    39    15    46    76    39    31   558     - | 2880    325
   13 |    13    15    17    12    23    43    20    23   914     - | 2880    427
   14 |    14    14    15    17    20    48    27    12   497     - | 2880    221
   15 |    10    13    34    13    10    42    20    13   839     - | 2880    258
   16 |    18    16    36    23    42    68    20    13   678     - | 2880    360
   17 |    13    17    33    15    24    55    24    18  1348     - | 2880    252
   18 |    14    13    19    14    23    54    14    14   916     - | 2880    281
   19 |    13    13    24     X    12    40    21    11   714     - | 2880    157
   20 |    12    11    19    14    45    61    17    13   639     - | 2880    247
   21 |    14    14    28    15    18    54    16    14   579     - | 2880    473
   22 |    12    12    21    14    28    64    14    13  1631     - | 2880    299
   23 |    14    17    17    12    56    41    26    20   929     - | 2880    191
   25 |    16    20    12    19    34    55    22    15   623     - | 2880    170
   26 |    15    11    22    14    15    36    21    14   709     - | 2880    582
   27 |    15    14    25    18    33    64    39    18  4448     - | 2880   4404
   28 |    26    14    26    45    16    75    18    14  2122     - | 2880    564
   29 |    20    19    32    19    18    48    14    13  2638     - | 2880    273
   30 |    15    17    29    18    58    74    50    45  4487     - | 2880   1465
   31 |    12    18    34    24    39    71    28    23  1086     - | 2880    400
   32 |    14    19    23    12    31    45    20    21  2097     - | 2880    838
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    14     -     -    35     -     -     -     -     - |  276   8396
 ALGO |    31    18     -    17    40     -     9     -     -     - |  288    187
 ALIC |    14     -    20    19    23    40    20    25     -     - |  288   3945
 ALRT |     6     -    14     -    15    15    13     5     -     - |  288   6808
 AMC2 |    10     -    12    15    20     X     7     -     -     - |  288     17
 AREQ |    14    19     X    17    26    24     -    15     -     - |  288   6569
 ARTU |     7     -    14     -    17    17    10     8     -     - |  288  13227
 AUCK |    22     -    23    37     X    41     -    17     -     - |  288   5538
 BAKO |    21     -     -    27    41     -     -     -     -     - |  288   4369
 BDOS |     -     -    41     -    52     -    21    29     -     - |  272   3466
 BJFS |     8     -    17     -    25    26     -    13     -     - |  288  17551
 BOGT |     -     -    24     -    25    27    14    14     -     - |  222  21476
 BRFT |    25     -    30     -     X    58    22    36     -     - |  288   4183
 BRMU |    20     -    22    15     X   156     8    24     -     - |  288   3039
 BRST |    12     -    18    17     -    37     -     -     -     - |  288   1873
 BRUX |     9     -     -     -    23     -    13     -     -     - |  276     19
 CAS1 |    13     -    17     X    32    35    12     -     -     - |  273   3289
 CEDU |    13     -    19    14    31    19    31     -     -     - |  288   1103
 CGGN |    13     -     -     -     -     -     -    19     -     - |  288  24972
 CHTI |    11     -    18     -     -     -     -    16     -     - |  288  11571
 CHUM |     -     -    24     -    23     -     -    13     -     - |  276   5457
 CHUR |     X    16    18    29    46    29    26    19     -     - |  288   2484
 COCO |     9     -    22     -     X    26    22    13     -     - |  288  14453
 CONT |     -    10     -     -     -     -    22    14     -     - |  288     66
 CONZ |     -     -     -    13    23    53    19     -     -     - |  275     47
 CRO1 |    22    21     -    40    47    28    18     -     -     - |  288     30
 DAEJ |    30     -     -    47    33     -    19     -     -     - |  287    866
 DARW |    16    13    17    23    36    52    14    11     -     - |  288   4346
 DAV1 |    10     -    22     -    27    15    11     -     -     - |  176   2440
 DGAR |     -     -     -     -    62    65    41    35     -     - |  154  10255
 DRAG |     -     -    16    14    18     -     -    12     -     - |  275   4145
 DRAO |     -    13    23     -    33    27     -     -     -     - |  240   4534
 DUBO |    12     -     -     -    32    22    11     -     -     - |  265  56549
 FAIR |     -    10     -     -    25    28     -     -     -     - |  276   7228
 FLIN |    15     -    16     -    39     -    11     -     -     - |  276   3868
 FLRS |    16     -    60     -    42     -     -     -     -     - |  128   3164
 GLSV |     7     -    28     -    19    26    18     -     -     - |  276   4592
 GMAS |     -    11     -    20     -     -     -    12     -     - |  288   2845
 GMSD |     -     -    20    12     -     -    17    12     -     - |  288   4096
 GODE |     -    18     -     -    45     -     -     -     -     - |  276    183
 GOLD |    12     -    12     -    20    25    13    12     -     - |  288   6988
 GRAS |    15     -    10     -    38     -     -     -     -     - |  191   9724
 GRAZ |     8     -     -     -    20     -    19     -     -     - |  275   2765
 GUAM |     -     -     -     -    45     -     -    25     -     - |  261  15124
 HARB |    16     -    28    23     -     -     -     -     -     - |  288   5786
 HERS |    10    10    25     -     -     -    20     -     -     - |  288     21
 HNPT |    21     -     -    32    47    33     -     -     -     - |  288   2712
 HOB2 |     -    15    32    29    51    28    22     -     -     - |  288    131
 HOFN |     -     -    18     -    28    27    12    16     -     - |  275    >>>
 HOLB |    21     -     -     -    52     -     -     -     -     - |  179   2793
 HOLM |    10     -    18     -    32    22     -    11     -     - |  288   8522
 HYDE |    24     -    47    43    32   130    23     -     -     - |  288   3886
 IENG |    13    19     -    19     -     -    20     -     -     - |  288     54
 IISC |     -     -     -     -    27    24     -    15     -     - |  276  26543
 INVK |    12     -    18     -    31     -    20     -     -     - |  276   8063
 IRKJ |     -     -    16     -    14    20     -     8     -     - |  276    135
 IRKT |     -    25     -    32    18     -    15     -     -     - |  288    222
 ISPA |     -     -    30     -    41    33    16    23     -     - |  273  24248
 JOZE |     -    11     -     -    27     -     -     -     -     - |  276    >>>
 KARR |    13     -    24     -    54    41    23    24     -     - |  288   9127
 KIRU |    11    12    10     -    14     -    14     -     -     - |  288   5549
 KOKB |    18    15     -    22     -    23    24    12     -     - |  288    143
 KOUC |     X     -    41    32    54    37     -    29     -     - |  244   5825
 LAMA |     7     -     -     -    17    19    15     -     -     - |  276   2861
 LPGS |     -    12    26     -    30    22    24    14     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    25     -     -    26    51     -    13    14     -     - |  288   4404
 MAG0 |    19     -    26     -    49     -    23     -     -     - |  264   8186
 MAL2 |     -     -    38     -    49     -    12    27     -     - |  153    >>>
 MAR6 |     -     8    13     -     -    19    11    11     -     - |  288    577
 MAS1 |    10    13    16    15     X    20    14     -     -     - |  288   5295
 MATE |     -    15    16     -    39    34     X     -     -     - |  250  23094
 MAW1 |    10     -    10    18    39    98    10    21     -     - |  288   3186
 MCM4 |    12    10     -     -    35    19     -     -     -     - |  288   8782
 MDO1 |    16    18    23     -    37    41    10     9     -     - |  288  45671
 MDVJ |    16     -    40     -    40    51    31    26     -     - |  288     26
 METS |     6     -     -     -    16     -    12     -     -     - |  275    725
 MIZU |    17    11     -    12    42     -    35     -     -     - |  288    490
 MOBS |    11     -    27    15     -     -     -     -     -     - |  288   3741
 NANO |    15     -    21     -    39    29    22     -     -     - |  276   3401
 NICO |    25     -    13    43    24    21    11     -     -     - |  288   3826
 NIST |     9    10     -     -     -     -    32     -     -     - |  288     19
 NKLG |    25     -    28     -    47     -    20    34     -     - |  288  11461
 NNOR |     -    24     X     -     -     -     -    33     -     - |  288    >>>
 NRC1 |     -    12     -     -    30    22    10     -     -     - |  273     29
 NRIL |    23     -    14     -    14    15    18    29     -     - |  288   9496
 NRMD |    22     -     -     -    56    42    14     -     -     - |  230   6520
 NTUS |    21     -    61    29    36    64    42     -     -     - |  287   4006
 NYAL |     -    10     -     -    24    19     -     -     -     - |  276   1288
 OHI2 |     -     -    49     -    51    45    21    28     -     - |  200    >>>
 ONSA |    11    10    36     -    32    23    14     -     -     - |  288     17
 PALM |     -     -     -    26    46    31     X     -     -     - |  250   7111
 PARC |     -     -     -    25    44    78     -     -     -     - |  250   6934
 PDEL |    13     -    31     -     X    39    34    19     -     - |  288   3137
 PETS |     -     -    28     -    41     -    10    23     -     - |  276   9343
 PIE1 |     -     8     -     -    21     -    22     -     -     - |  275  12614
 POTS |     6     -    13     -    16    45    15     -     -     - |  275    >>>
 POVE |     -     -    34     -    34     -     -    19     -     - |  199   7668
 PRDS |    10    12     -    27    30     -     8    11     -     - |  288    848
 PTBB |    14    14     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     37
 QAQ1 |    12    14    12     -    58    22    11    15     -     - |  288   9076
 QIKI |     -     -     -     -    37     -     -    21     -     - |  276   9311
 RABT |    18     -     -     -    46     -    17     -     -     - |  264  15089
 RESO |     8     -    17     -    20    16     -     -     -     - |  276   8152
 REUN |     8     -    33    11     X    49    19     -     -     - |  288   8062
 RIO2 |    19     -    45     -    50     -     -     -     -     - |  164   9019
 SANT |     -     -    38    13    23    49    23     -     -     - |  276   1157
 SCH2 |    15    12    13     -    45    18    10    10     -     - |  288  28269
 SFER |     -    16    14    28    54    43     -    15     -     - |  288    138
 SHAO |    16     -     -     -    41     -    17     -     -     - |  276  18127
 SOFI |    10     -    24     -    25    29     -     -     -     - |  276   4281
 SPT0 |     9     9     -     -     -    15    11     -     -     - |  288     27
 STHL |    15     -    41     -     X     -    30    21     -     - |  288  26988
 STJO |     -    15     -    30     X    30    17    13     -     - |  288     51
 STR1 |     -    20     -    27     -    35     -     -     -     - |  288   1213
 SUTH |    10     -     -     -     -    29    10    14     -     - |  285  18010
 SUTM |    10    10     -     -     X     -     -     -     -     - |  288  11943
 SUWN |     -    15     -    14    34     -     -     -     -     - |  288   4166
 SYDN |    26     -    30    38     -     -    24     -     -     - |  288    593
 SYOG |    11    11     -     -     -    20    16     -     -     - |  174    622
 TAH1 |    13     -     -     -    34     -     -     -     -     - |  276    588
 THU3 |    12    12     -     -    22    19     9     -     -     - |  288   7849
 TIDB |     -    25     -    43    53     -    16    22     -     - |  288     91
 TIXI |    16     -    15    11    21    28    10    16     -     - |  288   4512
 TLSE |    22     -    16    33    32     -     -     -     -     - |  288   1994
 TNML |     -    14     -    20     -    66     -     -     -     - |  288   2389
 TOW2 |    10     -    33    22     -    38    26    20     -     - |  288   3453
 TSKB |    27    17     -    18    36     -    27     -     -     - |  288    214
 TWTF |    25    11    15    18    57     -    20    17     -     - |  288     34
 UFPR |     -     -    25     -    49     -     -    27     -     - |  264  14446
 UNSA |     -     -     X     -    54    46    18    30     -     - |  195    >>>
 USN3 |    10    10     -     -     -    27    18     -     -     - |  288     22
 USNO |    13    13     -     -     -    29    16     -     -     - |  288     24
 USUD |     -    12     -     -    29     -     -     -     -     - |  276     59
 VILL |     -    12    24     -    31     -    27     -     -     - |  276  10736
 WAB2 |    13     -     -    14    21     -     9     -     -     - |  288     21
 WES2 |     -    23    11    31    42    21     9     -     -     - |  288     41
 WHIT |    12    10    20     -    53    19    19    17     -     - |  288  14514
 WILL |    47    56     -     -    41     -     -     -     -     - |  276  30697
 WSRT |     9    13     -    26    35    24     9     -     -     - |  288     17
 WTZR |    14    14     -     -     X    18    20     -     -     - |  288     30
 YAKT |    11    30    51     -    33     -    48    37     -     - |  288  10656
 YEBE |     -    16     -    22     -    16    15     -     -     - |  287     72
 YELL |     9    10     -     -    35    17    13     -     -     - |  288     50
 YSSK |    11     -    28     -    27     -    15     -     -     - |  275   8927
 ZAMB |    19     -    23     -    49     -    19     -     -     - |  276  24331
 ZECK |     7     -    15     -    18    29    18     -     -     - |  276    238
 ZIMM |    10     -     -     -    25     -    13     9     -     - |  288   5455
 ZWE2 |     6     -     -     -    15     -    18     -     -     - |  276    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    16    26    21    35    45    21    20  2009     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1683-0  0:10:00 |         577
cod |   KOUC  | 1683-0  0:15:00 |       -1914
cod |   KOUC  | 1683-0  0:25:00 |         615
cod |   KOUC  | 1683-0  0:50:00 |       -5890
cod |   KOUC  | 1683-0  0:55:00 |       -1883
cod |   KOUC  | 1683-0  1:00:00 |        4002
cod |   CHUR  | 1683-0  5:05:00 |        1113



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.15     4.21     4.19     4.19   | 3.54e-14  6.06e-15  1.01e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.14     4.21     4.19     4.19   | 7.12e-14  8.36e-15  4.14e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.17     4.21     4.19     4.19   | 4.23e-14  6.00e-15  2.29e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.86     4.21     4.19     4.19   | 4.29e-14  5.22e-15  3.91e-15 |
 SFER |   288   287     1   288     3.71     4.21     2.94     2.94   | 4.43e-14  8.52e-15  1.40e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.93     4.21     4.19     4.19   | 3.14e-14  6.62e-15  2.45e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.63     4.21     4.19     4.19   | 5.23e-14  6.86e-15  1.95e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.46     4.21     4.19     4.19   | 4.06e-14  7.18e-15  1.05e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.14     4.21     4.19     4.19   | 3.38e-14  4.71e-15  1.15e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.14     4.21     4.19     4.19   | 2.25e-14  5.50e-15  1.40e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.02     4.21     2.39     2.39   | 5.82e-14  7.75e-15  1.61e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.14     4.21     4.19     4.19   | 3.05e-14  4.17e-15  1.48e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.63     4.21     2.30     2.30   | 3.88e-14  5.04e-15  4.00e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.69     4.21     2.75     2.75   | 4.45e-14  6.82e-15  1.86e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.92     4.20     0.77     0.77   | 3.92e-14  7.47e-15  6.33e-15 |
 PRDS |   288   279     3   288     2.78     4.18     0.71     0.71   | 8.40e-14  2.97e-14  4.98e-14 |
 NIST |   288   288     0   288     3.96     4.18     4.19     4.19   | 4.17e-14  4.41e-15  1.13e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     2.68     4.06     4.19     4.19   | 4.70e-14  7.60e-15  1.76e-15 |
 BRUX |   276   276     0   276     3.74     4.00     3.99     3.99   | 2.19e-14  4.74e-15  2.75e-15 |
 NRC1 |   273   273     0   273     2.78     3.94     3.94     3.94   | 6.16e-14  9.96e-15  1.19e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.84     1.94     4.19     4.19   | 9.58e-14  1.08e-14  1.24e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.79     1.84     0.87     0.87   | 8.97e-14  1.20e-14  2.82e-15 |
 USUD |   276   273     1   276     1.75     1.82     2.78     2.78   | 1.25e-13  2.56e-14  6.47e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.72     1.69     1.60     1.60   | 1.00e-13  1.99e-14  5.22e-15 |
 ZECK |   276   276     0   276     1.68     1.68     1.22     1.22   | 3.53e-14  1.10e-14  6.43e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     1.71     1.67     1.02     1.02   | 6.29e-14  1.51e-14  1.45e-14 |
 CONT |   288   288     0   288     1.48     1.24     0.37     0.37   | 5.82e-14  2.66e-14  6.21e-15 |
 IRKJ |   276   276     0   276     1.40     1.17     2.72     2.72   | 7.44e-14  9.49e-15  4.33e-15 |
 YEBE |   287   284     1   287     1.33     1.01     0.54     0.54   | 3.02e-13  2.09e-14  8.14e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.18     0.80     0.43     0.43   | 3.08e-14  5.65e-15  5.64e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.61     0.21     0.05     0.05   | 5.10e-14  1.97e-14  4.22e-15 |
 MATE |   250   247     1   250     0.46     0.14     0.07     0.07   | 2.12e-11  5.45e-12  1.46e-12 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.49     0.14     0.05     0.05   | 3.69e-14  7.59e-15  1.73e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.63     0.10     0.70     0.70   | 2.09e-13  8.85e-14  1.29e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.09     0.03     0.03   | 3.36e-13  8.96e-14  3.29e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.09     0.57     0.57   | 6.49e-13  6.97e-14  3.87e-14 |
 TAH1 |   276   276     0   211     0.30     0.07     0.04     0.04   | 4.27e-13  1.04e-13  6.58e-14 |
 MAR6 |   288   287     1   288     0.34     0.07     0.01     0.01   | 2.78e-13  8.49e-14  5.14e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.52     0.06     4.19     4.19   | 5.52e-14  2.11e-14  2.24e-14 |
 CEDU |   288   276     4   288     0.29     0.05     0.18     0.18   | 1.15e-12  2.83e-13  1.34e-13 |
 G01  |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.14     0.14   | 5.83e-14  1.87e-14  1.49e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.33     0.33   | 3.85e-13  1.10e-13  4.63e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.20     0.20   | 4.92e-13  1.20e-13  1.50e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.04     1.18     1.18   | 5.15e-13  6.95e-14  1.49e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.32     0.32   | 5.74e-13  2.19e-13  4.85e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.92     0.92   | 5.07e-13  6.23e-14  2.43e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.26     0.26   | 5.88e-13  7.69e-14  4.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.32     0.32   | 6.69e-13  6.26e-14  1.37e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.28     0.28   | 5.92e-13  5.70e-14  1.95e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.77     0.77   | 6.62e-13  6.57e-14  1.60e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.10     0.10   | 5.56e-13  6.75e-14  3.12e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.46     0.46   | 6.90e-13  6.51e-14  2.18e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.55     0.55   | 7.03e-13  8.26e-14  4.03e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.37     0.03     0.01     0.01   | 1.84e-13  6.20e-14  4.96e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.17     1.17   | 6.71e-13  5.95e-14  3.57e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.77     0.77   | 7.02e-13  6.57e-14  3.18e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.16     0.16   | 5.99e-13  5.84e-14  5.69e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.25     0.25   | 6.46e-13  6.32e-14  3.73e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.07     0.07   | 7.88e-13  7.38e-14  3.09e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.08     0.08   | 6.96e-13  6.71e-14  2.93e-14 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  3.48e-13  1.36e-13 |
 CONZ |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-14  2.34e-14  7.86e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  2.60e-13  5.70e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.28e-13  8.63e-14 |
 G08  |   210   210     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  6.85e-13         - |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.65e-13  2.29e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.58e-13  1.17e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  9.25e-14  4.29e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  9.40e-14  1.78e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.39e-13  4.13e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  5.92e-13  6.41e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-13  5.99e-14  1.58e-13 |
 GODE |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-14  9.21e-15  1.09e-14 |
 GRAS |   190   158    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-10  1.67e-11         - |
 GRAZ |   275   223    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-12  1.09e-12  2.54e-13 |
 HOB2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-14  2.68e-14  1.22e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-13  1.69e-13  2.79e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-13  4.56e-13  6.79e-13 |
 METS |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-13  2.29e-14  6.42e-14 |
 NYAL |   276   258     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  7.33e-13  9.40e-14 |
 SANT |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.99e-13  6.08e-14 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.29e-13  1.40e-13 |
 SYOG |   174   174     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-13  1.64e-13         - |
 TLSE |   288   267    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-11  9.53e-13  2.01e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-14  4.47e-15  1.23e-15 |
 GOLD |   288   227    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  8.36e-13  1.45e-13 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  6.72e-13  1.70e-13 |
 TNML |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  2.47e-13  1.23e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.83e-22  8.54e-20  3.14e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      CRO1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
