
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1685   Day: 5   MJD: 56044                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2879     10    -423     414   2487   2487      0   4091   4091      0    0.00
 cod |   288     0  27853     11    -975     537     21     21     21     75     59     81   21.10
 emr |   287     0  14900   3415   -3302    4043     37     43     33    130     94    147    9.51
 esa |   288     0  30178     10   -1216    1812     20     21     19    128    129    127   22.25
 gfz |   288     0  31688    340    -118     774     23     17     25     89     81     92   20.92
 iga |    96     0   2879     22    -537     689     34     34      0     95     95      0    0.00
 igu |    96     0   2687     18    -364     391   1411   1411      0   2545   2545      0    0.00
 jpl |   288     0  27635    664    2174     885     17     19     15     82     94     76   26.22
 ngs |    96     0   2879     16    -416     397   1996   1996      0   3695   3695      0    0.00
 usn |   288     0  20121      7   -1477    1101     52     67     38    130    167     94    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1004    30     -   -21    -9     9 -3164     X  1290    88 |
    2 |   -16   -51   -34    24    93   123  -123   -41   -90   211 |
    3 | -6696    16   -33    33    61    -2  -525   -80 -5373   -98 |
    4 | -1448    31   -70   -16   -78    90  -190    76 -1668   225 |
    5 |  -354    38  -103  -124    28   -55  -238    90  -260   204 |
    6 | -5282    62   -71    15    32    59 -1664   -65 -4734   -33 |
    7 |   117    23     3   -81   -83    24  -960   116   456   -91 |
    8 | -1881   -50     X   -30     2   -13  2018    64 -3542  -188 |
    9 | -7962   -42     -   -33     5   -39 -8101    59 -6116     7 |
   10 |   166   -30   -73     5    54    80  2737     X  -871    84 |
   11 |  1544    36    74   -53    -9    11 -2264    -4  2280    76 |
   13 |  3270    18    62     2  -107   100  -755    47  3649    44 |
   14 |  3869    34     -    12    30    14  1477   -61  4265    67 |
   15 |  1700    19     -  -131   -25    -2   350   116  1474   205 |
   16 |  4733    20    60   -74   103  -120   398   -58  4558  -183 |
   17 |  3529    45     -  -220    22   -85  2643   133  2331   123 |
   18 |  3879    49     -  -139   116   -93  1066   -14  4046    77 |
   19 |   924    -4   -54    38   133   -79   658  -119  1109  -224 |
   20 |  4106    85  -158  -129    10  -112   655    88  3945   -31 |
   21 |  3231    52    57   -60   136   -42   621  -115  3279   149 |
   22 | -1888   -26     -   101   125   -45 -2024  -165 -1157  -258 |
   23 |  -264    68   172   -94   -85   133  1542    31   -67   166 |
   25 |  1374    13     -   -25    55   -42  -154   -32  1340   100 |
   26 | -4152   -54     -   -28   -46    44  1823   103 -3626   141 |
   27 | -5557   -65     -    38    28   -31     -    -2 -6810  -180 |
   28 |  1761   -69     -    80   -19    74  4201     3  2468    65 |
   29 | -1161   -43   -56  -103    24    54  -742   123 -1072   257 |
   30 |  2345    45   -48     1     8   -58     -   -27   345  -169 |
   31 |   139    81     X  -129     1    39  -593    44  -176   -55 |
   32 | -1921    89     -   -37   -62   -53  -303     9 -2081  -168 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    23   134     -     -  -126     -     - |
 ALGO |     -     -  -171     -    78     -     -     -     -   190 |
 ALIC |     -     -     -    59     -     -     -   -50     -     - |
 ALRT |     -   -27     -     -    27     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -107    32    22     -     -     -    56     -   -26 |
 ANKR |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    67     -   -28   -53     -     -    11     -     - |
 AUCK |     -   -89     -     -     -     -     -    72     -     - |
 BAN2 |     -     -    45   -19     -     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -    63   -67     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   114     -    -3  -155     -     -    34     -     - |
 BOR1 |     -   -72     -     -    73     -     -     -     -  -141 |
 BRFT |     -     -     -    26   -68     -     -    32     -     - |
 BRMU |     -    10     -   -48     -     -     -    33     -     - |
 BRUX |     -    64     -     -   -64     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -    96     -   -91     -     -     -     -     -    63 |
 CAS1 |     -   -69     -    62     7     -     -     -     -    42 |
 CEDU |     -     3   -85     -    28     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -31     -     -     -    26     -     - |
 CHPI |     -     -     -   100    92     -     -  -154     -  -186 |
 CHUR |     -    98     -    55    37     -     -  -156     -     - |
 CONT |     -     -  -243     -     -     -     -    88     -     - |
 CONZ |     -     -     X    65   -69     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    -5   -72     -     -     -     -    24     -   -87 |
 DARW |     -    49     -   277  -346     -     -     -     -    69 |
 DAV1 |     -   -71     -    68     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -42     -     -     9     -     -    27     -     - |
 DUBO |     -    48     -    40     -     -     -   -73     -     - |
 FLIN |     -    32     -    91  -129     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -198    84     -     -     -     -     -    56 |
 GOLD |     -     -     -     -    33     -     -   -26     -   -87 |
 GRAS |     -    48     -    25   -75     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -32     -    93   -63     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -80     -     -     -     -     -    64     -   -54 |
 GUUG |     -     -     -   -34    36     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -145     -   137     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -367   157    28   101     -     -   136     -   169 |
 HOFN |     -     -     -     -    14     -     -   -11     -    50 |
 HRAO |     -    10     -     -   -10     -     -     -     -   -72 |
 IENG |     -    -8    18     -     -     -     -     -     -   -41 |
 IISC |     -     -     -     -   -12     -     -    10     -     - |
 INVK |     -    42     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    27     -     -     -   -23     -     - |
 ISPA |     -     -     -     7    39     -     -   -37     -   -53 |
 JPLM |     -     -     2     -    -1     -     -     -     -    21 |
 KARR |     -    38     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -88    72     -     -    17     -     - |
 KIRU |     -     -    43    29   -17     -     -   -23     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -46     -     -    37     -    32 |
 KOKB |     -    37    73     -     -     -     -   -52     -   -83 |
 KUUJ |     -     -     -    12     -     -     -   -10     -     - |
 LAMA |     -   -19     -     -    19     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -87     -   -87    21     -     -   126     -    78 |
 MAG0 |     -    89     -   -80     -     -     -    -9     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    -3     3     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   156     -     -     -  -132     -     - |
 MAS1 |     -     4     X    48    -4     -     -   -40     -    65 |
 MATE |     -     -     X    22   -82     -     -    46     -   -49 |
 MDO1 |     -     -     -    70    13     -     -   -67     -     - |
 MDVJ |     -   175     -     -  -177     -     -     -     -   141 |
 METS |     -    83   121     -  -119     -     -     -     -    28 |
 MIZU |     -    18  -138    28     -     -     -     -     -     6 |
 MOBK |     -     -     -     1     -     -     -     0     -     - |
 NANO |     -   -25     -    23     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    -1     -     -    39     -     -   -30     -     - |
 NIST |     -   -38    85     -     -     -     -     -     -     4 |
 NKLG |     -   -33     -    80    15     -     -   -51     -     - |
 NRIL |     -    -4     -    69    -2     -     -   -51     -     - |
 NTUS |     -     -     -     9    -9     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -270   287     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    23   -25     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    12     -     -   -10     -     - |
 ONSA |     -   -39   291     -   -14     -     -   -61     -   -59 |
 PALM |     -     -     -    35   -38     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    16     -     -   -22     -     -     5     -     - |
 PETS |     -     -     -   102  -120     -     -     9     -     - |
 PIE1 |     -     5    28     -   -17     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -  -117    49     -     -    61     -     - |
 PRDS |     -   -42   -11    -9     -     -     -    45     -   -79 |
 PTBB |     -    -2     5     -     -     -     -     -     -   -15 |
 QAQ1 |     -     -    51    -6     -     -     -    -8     -     - |
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -   -11     -     - |
 REUN |     -    65     -     -   -66     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    48   -51     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -    75     -     -     -   -64     -     - |
 SCH2 |     -     -     -   -13    31     -     -   -13     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -17     -     -     -    14     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -206   186     -     -    27     -   -80 |
 SHAO |     -     -     -     -   -52     -     -    41     -   -68 |
 STHL |     -    14     -   -72    -3     -     -    52     -     - |
 STJO |     -     -     -     2   -20     -     -    14     -    -3 |
 SUTH |     -    27     -     -     -     -     -   -22     -     - |
 SVTL |     -     -   282   -34     -     -     -   -68     -     - |
 SYDN |     -    56     X   -53     -     -     -     -     -    64 |
 THTI |     -     -     -   -41    43     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -  -114     X     -    57     -     -    46     -   -58 |
 TIDB |     -     -    90     -    58     -     -   -74     -     5 |
 TIXI |     -    10     -    13    -9     -     -   -12     -     - |
 TLSE |     -   -54     -    59     -     -     -    -6     -     - |
 TOW2 |     -  -107     -   116   -69     -     -    42     -     - |
 TSKB |     -   -58   -41     -    73     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     -  -252    60     -     -   166     -     - |
 URUM |     -     -     -    -8     2     -     -     5     -     - |
 USN3 |     -   -33    74     -     -     -     -     -     -    -8 |
 USNO |     -    -3     8     -     -     -     -     -     -   152 |
 VALD |     -     -     -   -38     -     -     -    33     -     - |
 VILL |     -     -     X     0     0     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -   -10 |
 WES2 |     -    22     X     1   -24     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -14  -385    95    71     -     -    11     -   -62 |
 WSRT |     -    44     X     -   -45     -     -     -     -  -146 |
 WTZA |     -    45   -18     -     -     -     -   -31     -   -14 |
 WTZR |     -    24     X     -   -24     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -36    48   -34     -     -     -     -  -131 |
 XMIS |     -     -     -    45   -48     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -  -179   105     -     -     -   -39     -     - |
 YAR2 |     -     -   224     -  -102     -     -     -     -   -74 |
 YELL |     -  -144    10    76    99     -     -   -40     -     - |
 YSSK |     -     -     -    26    11     -     -   -31     -     - |
 ZAMB |     -    21     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    25     -   -29     4     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -   -91     -     -    92     -     -     -     -   -16 |
 ZWE2 |     -    31     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   734    10     -    16    16    19  1846     X   412    49 |  288    347
    2 |   881    19    54    25    13    36   368    17   739    37 |  288    235
    3 |  4274    23    38    21    13    32  2568    14  3674    69 |  288   2259
    4 |  1067    19    37    25    13    26   737    16  1084    44 |  288    955
    5 |   610    16    51    21    14    25   389    12   629    72 |  288    288
    6 |   856    32    53    25    16    20  1731    19   654    90 |  288    553
    7 |   672    19    53    20    14    19   371    16   715    41 |  288    272
    8 |  6786    22     X    18    20    27  3600    13  5257    39 |  288   2224
    9 |  6549    32     -    15    12    33  3231    23  4311    77 |  286   4458
   10 |  2995    47    30    28    26    35  2520     X  2183    82 |  287   1541
   11 |  1093    27    25    23    16    24  1333    12   991    53 |  288    441
   13 |   746    23    31    26    23    19   494    20   717    77 |  288    401
   14 |  1031    27     -    22    33    37   797    12   748    48 |  288    160
   15 |   481    24     -    15    10    30   273    14   496    49 |  288    226
   16 |   763    10    39    17    13    35   682    14   592    81 |  288    313
   17 |  2151    23     -    23    12    30  1507     9  2075    56 |  288    278
   18 |   632    16     -    13    21    89   723    11   513    46 |  288    221
   19 |   477    19    34    16    13    20   383    12   420   113 |  288    190
   20 |   574    14    60    25    13    33   709    21   459    58 |  288    265
   21 |   532    11    35    16    11    30   491    18   675    52 |  288    389
   22 |  1259    13     -    14    13    28   934     8  1143    88 |  288    251
   23 |   752    23    37    21    16    28   960    23   734    64 |  288    244
   25 |   476    13     -    21    13    20   349    17   497    55 |  288    185
   26 |  1174     9     -    14     9    30   929    14  1191    83 |  288    365
   27 |  6650    14     -    17    10    34     -    10  5168    62 |  288   5572
   28 |  1406    16     -    20     8    25  1881     9  1304    73 |  288    343
   29 |   516    23    43    29    12    43   371    14   512    64 |  288    290
   30 |  2998    12    51    19    23    41     -    14  3400   105 |  288   2070
   31 |   862    16     X    23    18    18   509    17   749    44 |  288    450
   32 |  1477    37     -    31    35    58   852    75  1856    76 |  288   1038
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    22    23     -     -    16     -     - |  288   4915
 ALGO |     -     -    16     -     7     -     -     -     -    19 |  173     39
 ALIC |     -     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  276   3546
 ALRT |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   6814
 AMC2 |     -    20    33    15     -     -     -    15     -    26 |  288     49
 ANKR |     -    14     -    13     -     -     -     -     -     - |  274    >>>
 ARTU |     -    18     -    19    15     -     -    11     -     - |  288  12057
 AUCK |     -    14     -     -     -     -     -    11     -     - |  288   4307
 BAN2 |     -     -    51    22     -     -     -     -     -     - |  231  10832
 BDOS |     -     -     -    25    26     -     -     -     -     - |  288   3409
 BOGT |     -    25     -    23    24     -     -    12     -     - |  288  14198
 BOR1 |     -    79     -     -    80     -     -     -     -    48 |  278   4242
 BRFT |     -     -     -    31    52     -     -    24     -     - |  288   2656
 BRMU |     -    23     -    16     -     -     -    16     -     - |  288   3170
 BRUX |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     - |  288     35
 CAGZ |     -    14     -    13     -     -     -     -     -    28 |  286    >>>
 CAS1 |     -    20     -    13    26     -     -     -     -    24 |  288   2789
 CEDU |     -    16    31     -    22     -     -     -     -     - |  288    652
 CHAN |     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  276   9260
 CHPI |     -     -     -    16    28     -     -    18     -    48 |  288  19878
 CHUR |     -    14     -    14    23     -     -    17     -     - |  288   9728
 CONT |     -     -    33     -     -     -     -    12     -     - |   80     47
 CONZ |     -     -     X    22    23     -     -     -     -     - |  288     58
 DAEJ |     -    11    15     -     -     -     -     8     -    50 |  287   1826
 DARW |     -    17     -    17    23     -     -     -     -    24 |  288   3469
 DAV1 |     -    18     -    17     X     -     -     -     -     - |  276   2732
 DGAR |     -    29     -     -    41     -     -    32     -     - |  288  27889
 DUBO |     -    20     -    18     -     -     -    12     -     - |  288  27292
 FLIN |     -    11     -    13    11     -     -     -     -     - |  288   3811
 GODZ |     -     -    26    11     -     -     -     -     -    51 |  169   3250
 GOLD |     -     -     -     -    16     -     -    13     -    26 |  288   6285
 GRAS |     -    20     -    20    13     -     -     -     -     - |  288   1861
 GRAZ |     -    30     -    23    13     -     -     -     -     - |  288   2206
 GUAM |     -    19     -     -     -     -     -    16     -    31 |  288  20055
 GUUG |     -     -     -    25    27     -     -     -     -     - |  288  15084
 HARB |     -    33     -    32     -     -     -     -     -     - |  264  16653
 HOB2 |     -    28    51    28    43     -     -    30     -    33 |  253    159
 HOFN |     -     -     -     -    13     -     -    11     -    28 |  287    >>>
 HRAO |     -    17     -     -    17     -     -     -     -    37 |  200  15476
 IENG |     -    16    36     -     -     -     -     -     -    14 |  236     94
 IISC |     -     -     -     -    12     -     -    10     -     - |  288  30159
 INVK |     -    14     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   7817
 IQAL |     -     -     -    19     -     -     -    16     -     - |  288   9238
 ISPA |     -     -     -    33    43     -     -    13     -    30 |  288  27809
 JPLM |     -     -    53     -    24     -     -     -     -   131 |  239  10810
 KARR |     -    32     -     -    32     -     -     -     -     - |  288  10449
 KELY |     -     -     -    18    19     -     -     9     -     - |  288   8642
 KIRU |     -     -    21    15    18     -     -     8     -     - |  288   6962
 KIT3 |     -     -     -     -    14     -     -    11     -    48 |  288  12597
 KOKB |     -    21    31     -     -     -     -    14     -    23 |  288     76
 KUUJ |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 LAMA |     -    19     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   2287
 MAC1 |     -    34     -    17    24     -     -    25     -    21 |  288   4823
 MAG0 |     -    16     -    15     -     -     -    13     -     - |  287   9393
 MAL2 |     -     -     -    34    36     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    16     -     -     -    14     -     - |  288  17259
 MAS1 |     -    23     X    21    31     -     -    17     -    29 |  288   4285
 MATE |     -     -     X    16    12     -     -    12     -    22 |  288     87
 MDO1 |     -     -     -    14    14     -     -    12     -     - |  288  24704
 MDVJ |     -    18     -     -    18     -     -     -     -    59 |  288     26
 METS |     -    12    32     -    10     -     -     -     -    14 |  287    671
 MIZU |     -    27    33    17     -     -     -     -     -    39 |  288    362
 MOBK |     -     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288   5576
 NANO |     -    17     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   3886
 NICO |     -    20     -     -    17     -     -    11     -     - |  288   3190
 NIST |     -    12    26     -     -     -     -     -     -    32 |  280     53
 NKLG |     -    22     -    16    22     -     -    25     -     - |  288  12269
 NRIL |     -    29     -    20    11     -     -    10     -     - |  288   8126
 NTUS |     -     -     -    16    17     -     -     -     -     - |  288   3506
 NURK |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     - |  217    >>>
 NYA1 |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     - |  276    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    49     -     -    39     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    14    30     -    15     -     -     7     -    34 |  288     40
 PALM |     -     -     -    44    47     -     -     -     -     - |  282   5527
 PDEL |     -    22     -     -    29     -     -    22     -     - |  288   3270
 PETS |     -     -     -    16    40     -     -    23     -     - |  288  10662
 PIE1 |     -    17    33     -    16     -     -     -     -     - |  288     32
 PIMO |     -     -     -    30    33     -     -    17     -     - |  288  20312
 PRDS |     -    18    32    17     -     -     -     8     -    27 |  288    103
 PTBB |     -     6    14     -     -     -     -     -     -    21 |  147     46
 QAQ1 |     -     -    27    15     -     -     -    15     -     - |  288   6978
 RABT |     -    11     -     -     -     -     -     9     -     - |  288  16503
 REUN |     -    18     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   6412
 REYK |     -     -     -    19    20     -     -     -     -     - |  275    >>>
 RIO2 |     -     -     -    11     -     -     -    10     -     - |  288  14926
 SCH2 |     -     -     -    21    16     -     -    12     -     - |  288  37033
 SCOR |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288   7565
 SEY1 |     -     -     -    31    44     -     -    26     -    69 |  286  28714
 SHAO |     -     -     -     -    20     -     -    16     -    57 |  288  23258
 STHL |     -    20     -    18    29     -     -    16     -     - |  288  26783
 STJO |     -     -     -    23    24     -     -    11     -    26 |  288     82
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -    12     -     - |  288  20529
 SVTL |     -     -    45    19     -     -     -    15     -     - |  288    119
 SYDN |     -    14     X    13     -     -     -     -     -    25 |  274    557
 THTI |     -     -     -    23    25     -     -     -     -     - |  276  13216
 THU3 |     -    11     X     -    18     -     -    10     -    21 |  288   6193
 TIDB |     -     -    50     -    33     -     -    16     -    20 |  288     35
 TIXI |     -    26     -    20    12     -     -    12     -     - |  288   4838
 TLSE |     -    22     -    18     -     -     -    14     -     - |  288   1857
 TOW2 |     -    18     -    24    36     -     -    18     -     - |  288   2941
 TSKB |     -    25    24     -    30     -     -     -     -     - |  286     34
 ULAB |     -     -     -    13    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    17    12     -     -    12     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    20    45     -     -     -     -     -     -    24 |  231     64
 USNO |     -    12    26     -     -     -     -     -     -    18 |  152     47
 VALD |     -     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288   3907
 VILL |     -     -     X    15    16     -     -     -     -     - |  288   9743
 WAB2 |     -     9    20     -     -     -     -     -     -    24 |  244     46
 WES2 |     -    17     X    20    17     -     -     -     -     - |  288    177
 WHIT |     -    19    20    19    22     -     -    14     -    26 |  288  10912
 WSRT |     -    10     X     -    10     -     -     -     -    27 |  288     38
 WTZA |     -    20    39     -     -     -     -    14     -    25 |  288    659
 WTZR |     -    17     X     -    18     -     -     -     -     - |  288     53
 WUHN |     -     -    21    16    17     -     -     -     -    27 |  288  14761
 XMIS |     -     -     -    41    44     -     -     -     -     - |  276   2858
 YAKT |     -     -    26    12     -     -     -     9     -     - |  288 843568
 YAR2 |     -     -    39     -    18     -     -     -     -    33 |  198  10215
 YELL |     -    27    24    15    18     -     -    15     -     - |  288     40
 YSSK |     -     -     -    18    27     -     -    15     -     - |  287  11622
 ZAMB |     -    13     -    12     -     -     -     -     -     - |  276  21765
 ZECK |     -    22     -    15    14     -     -     -     -     - |  288     53
 ZIMM |     -     9     -     -     9     -     -     -     -    32 |  288   3760
 ZWE2 |     -    16     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2487    22    37    20    24    34  1411    17  1997    53 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1685-5  0:15:00 |        2878
cod |   AREQ  | 1685-5  0:25:00 |        2517
cod |   AREQ  | 1685-5  0:30:00 |        -935
cod |   AREQ  | 1685-5  0:40:00 |        1332
cod |   AREQ  | 1685-5  0:55:00 |       -2682
cod |   AREQ  | 1685-5  1:10:00 |       -1115
cod |   HOB2  | 1685-5  3:45:00 |         633
emr |   CEDU  | 1685-5 19:35:00 |        -542
gfz |   DARW  | 1685-5  6:10:00 |         746
jpl |      1  | 1685-5 15:35:00 |        -765



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   280     3   288     5.87     5.88     5.87     5.87   | 8.53e-14  1.61e-14  2.11e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.87     5.88     5.87     5.87   | 3.94e-14  6.13e-15  2.06e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.87     5.88     5.87     5.87   | 5.78e-14  7.72e-15  3.25e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     5.40     5.88     1.42     1.42   | 4.75e-14  9.12e-15  1.05e-14 |
 YELL |   288   285     1   288     5.87     5.88     5.87     5.87   | 4.40e-14  4.94e-15  2.42e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     5.87     5.88     3.52     3.52   | 3.50e-14  7.86e-15  3.19e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     5.83     5.85     5.87     5.87   | 4.17e-14  7.44e-15  2.04e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     3.66     5.74     4.17     4.17   | 6.17e-14  1.08e-14  4.48e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.64     5.71     2.53     2.53   | 3.31e-14  5.17e-15  2.53e-15 |
 NIST |   280   280     0   280     5.68     5.70     5.70     5.70   | 5.39e-14  1.38e-14  5.73e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     3.53     5.56     4.82     4.82   | 8.99e-14  9.88e-15  5.61e-15 |
 WES2 |   288   286     1   288     3.43     5.41     1.23     1.23   | 5.01e-14  6.04e-15  4.75e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     3.21     5.10     5.87     5.87   | 9.80e-14  1.15e-14  3.25e-15 |
 WAB2 |   244   241     1   244     4.90     4.92     4.92     4.92   | 4.47e-14  7.24e-15  1.88e-15 |
 USN3 |   231   231     0   231     4.58     4.63     4.66     4.66   | 4.25e-14  1.02e-14  4.11e-15 |
 USNO |   152   149     0   152     2.54     2.94     2.97     2.97   | 6.01e-14  1.40e-14         - |
 PTBB |   147   147     0   147     2.87     2.89     2.89     2.89   | 3.48e-14  7.42e-15         - |
 ALGO |   173   173     0   173     1.50     2.03     0.74     0.74   | 1.27e-13  4.06e-14         - |
 CONT |    80    80     0    80     1.04     1.53     0.85     0.85   | 9.26e-14  3.22e-14         - |
 G25  |   288   288     0   288     2.63     1.34     2.91     2.91   | 6.03e-14  1.99e-14  2.19e-14 |
 MATE |   288   287     1   288     1.06     0.73     0.13     0.13   | 3.31e-14  8.95e-15  5.98e-15 |
 TSKB |   286   286     0   286     0.82     0.44     5.55     5.55   | 4.02e-14  1.14e-14  4.47e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.78     0.40     0.34     0.34   | 2.95e-13  8.49e-14  5.23e-14 |
 G32  |   288   284     2   288     1.17     0.38     1.31     1.31   | 2.32e-13  9.16e-14  1.47e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.74     0.36     0.10     0.10   | 3.37e-13  1.18e-13  2.60e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.63     0.29     0.26     0.26   | 7.18e-13  7.57e-14  2.20e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.86     0.28     0.18     0.18   | 2.12e-13  6.01e-14  4.69e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.68     0.21     0.34     0.34   | 6.33e-14  1.52e-14  1.64e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.53     0.19     0.99     0.99   | 5.14e-13  1.33e-13  5.83e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.71     0.18     0.62     0.62   | 3.61e-13  1.07e-13  4.35e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.59     0.17     0.13     0.13   | 4.36e-13  1.37e-13  1.47e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.60     0.16     0.09     0.09   | 7.60e-13  7.71e-14  1.93e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.61     0.14     2.24     2.24   | 5.63e-13  8.36e-14  2.57e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.59     0.13     1.74     1.74   | 5.71e-13  5.67e-14  1.51e-14 |
 SYDN |   274   274     0   274     0.44     0.13     0.05     0.05   | 5.49e-13  1.84e-13  5.95e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.59     0.13     0.48     0.48   | 6.01e-13  6.94e-14  4.80e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.58     0.13     0.59     0.59   | 6.07e-13  5.93e-14  1.62e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.55     0.12     0.52     0.52   | 7.33e-13  7.03e-14  2.33e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.55     0.12     0.19     0.19   | 5.84e-13  5.61e-14  3.88e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.55     0.12     1.46     1.46   | 6.34e-13  6.99e-14  1.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.54     0.12     1.03     1.03   | 6.49e-13  6.68e-14  3.92e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.54     0.12     0.85     0.85   | 6.22e-13  8.05e-14  1.91e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.51     0.11     1.46     1.46   | 5.82e-13  4.96e-14  2.26e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.50     0.10     0.29     0.29   | 6.91e-13  7.09e-14  5.27e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.50     0.10     0.47     0.47   | 5.57e-13  6.04e-14  3.52e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   288   281     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  4.46e-13  9.84e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.03e-13  3.01e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  5.67e-13  1.41e-13 |
 G09  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.95e-13  2.38e-13 |
 G10  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.74e-13  6.27e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  8.38e-14  3.96e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  8.88e-14  3.43e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  8.89e-14  1.92e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  1.17e-13  4.69e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  6.18e-13  8.13e-13 |
 G30  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-13  1.63e-13  1.60e-13 |
 HOB2 |   253   233     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-13  6.06e-14  2.37e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-13  1.97e-13  3.90e-13 |
 MAS1 |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  8.75e-13  2.92e-13 |
 METS |   285   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-13  3.62e-14  6.96e-14 |
 WSRT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-14  9.45e-15  3.67e-15 |
 WTZR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.14e-14  1.03e-14  3.61e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-14  4.02e-15  2.64e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  7.00e-15  2.14e-15 |
 GOLD |   288   282     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  6.83e-13  2.84e-13 |
 XMIS |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  2.23e-13  2.02e-13 |
 TLSE |   288   257    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  9.27e-13  1.93e-13 |
 GRAS |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  8.61e-13  1.66e-13 |
 IENG |   236   236     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.79e-14  1.64e-14  8.34e-15 |
 SVTL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-14  9.87e-15  1.80e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.40e-22  1.67e-20  6.31e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
