
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1694   Day: 3   MJD: 56105                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2949     54    -232     319   2652   2652      0   4195   4195      0    0.00
 cod |   288     0  31291    637   -1356     684     24     25     23     64     67     62   14.47
 emr |   288     0  21918    745    -298    -493     19     20     18     82     85     80   19.93
 esa |   288     0  31103    276    -130    -752     18     16     19     81     85     80   21.36
 gfz |   288     0  33911    971     382    -145     24     13     26     82     71     85   18.83
 iga |    96     0   2976      0    -729     789     47     47      0     88     88      0    0.00
 igu |    96     0   2755      0    -706     847   1684   1684      0   3047   3047      0    0.00
 jpl |   288     0  26981    354    3050    -415     15     16     14     84     89     81   25.41
 ngs |    96     0   2880      8    -682     700   2406   2406      0   3959   3959      0    0.00
 usn |   288     0  23092    288    -721     303    101    156     44    169    215    135    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    16    41  -130    39  -107    29  -101   125    58   263 |
    2 | -1597   -51    -1    15    22    74 -1359     1 -1503   115 |
    3 |  -722   -17   -88    12   143   -39 -2977   -38 -1507  -146 |
    4 |  -904   -47    13   -60   -26    15  1489    86  -569    84 |
    5 | -1025    49   -25   -95    28   -32   501    50  -744   132 |
    6 | -3141    94   -90    14    27    -2 -3010   -15 -3533  -108 |
    7 |  1150    20   -57  -111     -    18  2102   127     -     - |
    8 | -5254    30    93   -90    -7   -37 -5566    -9 -4249   -96 |
    9 |  -531   -40   -28    28    38    -1 -5211    -6  -925   -38 |
   10 | -3535    54   122   -14   -85    62  -131   -51 -4842   -41 |
   11 |  2495    55   -71   -60    23   -33  -194    58  2913    95 |
   12 |  -699   -17   -53    80   -60   137   185    28  -752   224 |
   13 |  2528   -37  -105    77    42   109  -621     7  2820    68 |
   14 |  1763    29   -76    67    36    50  -134   -41  2045   103 |
   15 |  -580   -20   -77    -5    59    74   209    32  -545   340 |
   16 |  2702   -12    70  -134    89  -193   128    -1  2865     0 |
   17 |  4646    58   -11  -159  -100   -60  3992   183  3930   152 |
   18 |  4650    92   -66  -155    90   -66  -223    63  4649   139 |
   19 |  1138     8     5     0    83  -130   973   -70   911   -79 |
   20 |  3080    46    19   -91   -16  -108  -331    47  3243    40 |
   21 |  3560    -8    66   -87    49   -81  -200   -11  3525    86 |
   22 | -3522   -34    98    83    39   -32 -1480  -156 -2063   -14 |
   23 |  -250     X     X   -90     9    43  -228    70  -272   288 |
   25 |  1019   137   149   126  -159   108   601  -178   994    84 |
   26 | -1844    16   -39    25     X    96  -523     X -1768   135 |
   27 | -5493    46    32    22   -40     2     -   -39 -5062   -53 |
   28 |  6091  -108    70    73   -86    69  8656     9  6981   -75 |
   29 |  3303   -17  -208   -79    38     8  1779   212  2386   310 |
   30 | -9589     4   -50    19    50   -19     -   -15 -4989   -81 |
   31 |  1014    68   -69  -122    21   -37  1329   103   983   143 |
   32 | -5637    66   -31    61   -83   -26   984    -3 -5403   -67 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -     -   198     -     -  -147     -     - |
 ABPO |     -     -     -    36   -58     -     -    15     -     - |
 ALGO |     -     -    13     -   -14     -     -     -     -    61 |
 ALIC |     -    40     -    82   -39     -     -   -62     -     - |
 ALRT |     -   -22     -     -    17     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -47     6    44     -     -     -   -15     -    13 |
 ANKR |     -    55     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    26     -   -30     X     -     -    11     -     - |
 ARTU |     -    -1     -     0     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -  -142   139     -     -    16     -    67 |
 AUCK |     -   -20     -     -     -     -     -    11     -     - |
 BAN2 |     -     -     5    -5     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -35     -    92     -     -     -   -57     -     - |
 BOR1 |     -   -70     -     -    54     -     -     -     -  -212 |
 BRFT |     -   -32     -     5   -31     -     -    35     -     - |
 BRMU |     -   -59     -    14     -     -     -    22     -     - |
 BRUX |     -    72     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -    78     -   -53     -     -     -     -     -  -112 |
 CAS1 |     -    51     -    57     9     -     -   -84     -    84 |
 CHAN |     -     -     -   -11     -     -     -    10     -     - |
 CHPI |     -     -     -    51   -55     -     -     0     -    88 |
 CHUR |     -   -36     -     X   -10     -     -    28     -     - |
 COCO |     -     -     -     -  -109     -     -    81     -    43 |
 CONT |     -     -    25     -     -     -     -   -20     -     - |
 CONZ |     -     -   -64    88   -32     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    14   -10     -     -     -     -     -     -    72 |
 DARW |     -    -1     -    79    83     -     -  -128     -  -102 |
 DAV1 |     -   -18     -     4    10     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -35     -     -    37     -     -    -8     -     - |
 DRAO |     -    24     -    84  -113     -     -     -     -    49 |
 FLIN |     -    43     -    72  -115     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    32     -   -57    36     -     -     3     -     - |
 GMSD |     -     -     -    57     -     -     -   -48     -     - |
 GODZ |     -     -    30   -28     -     -     -     -     -   -41 |
 GOLD |     -     -     -     -    15     -     -   -11     -    57 |
 GRAS |     -     7     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -51     -     -    39     -     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -76     -     -     -    64     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -67    75     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   -36    26     -     -     -     -     -     -  -212 |
 HOB2 |     -   113   -60   -17    -3     -     -     -     -   155 |
 HOFN |     -   -55     -     -     9     -     -    24     -  -163 |
 HOLB |     -     X     -   -77     -     -     -    65     -     - |
 HRAO |     -     -  -109    38    68     -     -     -     -   227 |
 IENG |     -   -59    43     -     -     -     -     -     -  -220 |
 IISC |     -     -     -     -   -83     -     -    61     -     - |
 INVK |     -   -38     -     -    30     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -     - |
 JPLM |     -     -  -176     -   186     -     -     -     -   -90 |
 KARR |     -     1     -     -     0     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   -29    33     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -    11    24   -39     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    72     -     -     -     -   -57     -    -3 |
 KOSG |     -   -48     -     -    37     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -36     -     -    28     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     7     -  -100   -28     -     -   101     -    69 |
 MAG0 |     -     0     -    15     -     -     -   -13     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    10   -60     -     -    36     -     - |
 MAS1 |     -    64    39   217    75     -     -  -377     -     X |
 MATE |     -     -   -63    34   -39     -     -    50     -  -171 |
 MAW1 |     -    22     -    21    24     -     -   -46     -    99 |
 MCM4 |     -   -56     -     -     -     -     -    32     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   -62  -217     -     -   213     -     - |
 MDVJ |     -    74     -     -   -57     -     -     -     -    65 |
 METS |     -     7    56     -   -68     -     -     -     -   -67 |
 MIZU |     -   -10    17    -9     -     -     -     -     -    25 |
 MOBS |     -     -     -    49     -     -     -   -42     -     - |
 NICO |     -   -66     -     -    51     -     -     -     -     - |
 NIST |     -     3    -2     -     -     -     -     -     -    -1 |
 NKLG |     -   -35     -    47   -31     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -    21     -   -23     -     -     -     -    31 |
 NRIL |     -   -59     -    46    -3     -     -     -     -     - |
 NRMD |     -  -105     -     -    81     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -    44     -   -35     6     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -57    65     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    56   -63     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    76     -     -   -56     -     - |
 ONSA |     -   -97   106     -   -38     -     -     -     -  -216 |
 PALM |     -     -     -   -26    30     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -27     -     -     5     -     -    12     -     - |
 PENC |     -     -     -    34     -     -     -   -29     -  -203 |
 PETS |     -     -     -    -9    47     -     -   -18     -     - |
 PIE1 |     -   -12    41     -   -34     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -34   232     -     -  -144     -     - |
 POL2 |     -   -53     -     -    41     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    -6     5     -     -     -     -     -     -   -37 |
 PTBB |     -    15   -11     -     -     -     -     -     -  -150 |
 QAQ1 |     -   -45     4     5     -     -     -    17     -     - |
 REUN |     -   -14     -     -    11     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    50   -57     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    -4     -   -10     9     -     -     3     -     - |
 SCOR |     -     -     -    29     -     -     -   -24     -     - |
 SCUB |     -    65     -   -44     -     -     -     -     -   127 |
 SEY1 |     -     -     -    -4  -113     -     -    87     -  -163 |
 SFER |     -     -    32     -     -     -     -   -25     -  -168 |
 SHAO |     -     -     -     -   -45     -     -    34     -   -56 |
 SPT0 |     -    34   -24     -     -     -     -     -     -   -88 |
 SSIA |     -  -158     -    83   171     -     -  -103     -     - |
 STHL |     -   -47     -   -65    41     -     -    51     -     - |
 STJO |     -     -     -    10   -65     -     -    39     -   -57 |
 SUTH |     -    17     -     -     -     -     -   -10     -     - |
 SVTL |     -     -   398  -371     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -47   120   -80     -     -     -     -     -   -41 |
 SYOG |     -    96    16    77    34     -     -  -154     -     - |
 THTI |     -     -     -   -35    40     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -    11     2     -     X     -     -    -8     -     9 |
 TID1 |     -    75   -54     -     -     -     -     -     -   164 |
 TIXI |     -     -     -    17   -19     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     4     -    51  -105     -     -    33     -     - |
 TSKB |     -   -11   -30     -    40     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    39   -28     -     -     -     -     -     -   115 |
 ULAB |     -     -     -   -85    97     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -  -119     -     -    89     -     - |
 USN3 |     -   -70    51     -     -     -     -     -     -   -51 |
 VALD |     -     -     -    50     -     -     -   -42     -     - |
 VILL |     -     -    13    20   -36     -     -     -     -  -180 |
 VIS0 |     -     -     -    61     -     -     -   -52     -     - |
 WAB2 |     -    31   -22     -     -     -     -     -     -  -164 |
 WES2 |     -     -    18   -18     1     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    -9     X    46    36     -     -   -60     -   -56 |
 WIND |     -     -     -   -54    61     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -26    -3     -    24     -     -     -     -  -257 |
 WTZA |     -   -12     8     -     -     -     -     -     -  -165 |
 WTZR |     -     4   -10     -     7     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     X   -11    13     -     -     -     -  -152 |
 XMIS |     -     -     -    37   -42     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -11    39     -     -     -   -24     -     - |
 YAR2 |     -     -   -18     -    19     -     -     -     -    75 |
 YELL |     -     3    94   235  -308     -     -   -47     -     - |
 YSSK |     -     -     -    78   -44     -     -   -33     -     - |
 ZAMB |     -     6     -   -15   -90     -     -    75     -     - |
 ZECK |     -     3     -    76   -85     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -    23     -     -     -     -     -   -13     -  -141 |
 ZWE2 |     -   -66     -     -    51     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   488    16    38    24    12    29   220    17   412   149 |  288    154
    2 |  1449    10    15    11     9    43   974    10  1118   151 |  288    410
    3 |  1934    19    20    11    15    60  2751    18  1977   178 |  288   1407
    4 |  2285    14    12    14    10    48  2138    11  2059   115 |  288    527
    5 |   840    14    14    10    11    40   217    19   561   171 |  288    203
    6 |  2812    14    14     8    10    59  2545    16  1581   188 |  288    567
    7 |   999    33    16    21     -    32  1044    20     -     - |  288    230
    8 |  7951    19    18    15    14    46  3162    20  6062   147 |  288   2475
    9 |  3371    17    21    18    10    38  4014    14  3529   164 |  288   3640
   10 |  5627    14    10    11     9    34  2605    13  4650   138 |  288   1883
   11 |  1109    28    27    22     9    25   453    21   863   155 |  288    385
   12 |   627    33    22    21    12    47   303    10   534   173 |  288    298
   13 |  1197    24    13    12     8    35   960    17   906   134 |  288    355
   14 |   849    34    17    18    27    42   539    10   635   209 |  288    237
   15 |   748    30    41    16     9    63   319    13   716   174 |  288    247
   16 |   546    15    19    13     8    47   318    17   511   155 |  288    348
   17 |  1711    34    20    17    11    37  1596    16  2242   126 |  288    385
   18 |   589    33    14    14    11    41   303    10   649   117 |  288    321
   19 |   482    44    20    26    12    43   535    15   554   192 |  288    259
   20 |   591    22    30    11    23    46   436    21   593   165 |  288    313
   21 |  1366    28    13    12    19    34   975    12  1203   126 |  288    451
   22 |  2420    28    14    12    16    33   457    11  1631   102 |  288    321
   23 |   652     X     X    16    10    97   252    15   636   248 |  288    246
   25 |   558    49    18    19    10    40   390    18   498   151 |  288    244
   26 |   457    16    22    18     X    34   348     X   542   162 |  288    481
   27 |  5367    41    28    15    10    45     -    12  5121   171 |  288   4919
   28 |  5157    21    19    12     9    35  4607    15  4436   135 |  288    325
   29 |   851    18    12    22    11    42   410    20  1940   158 |  288    248
   30 |  5448    29    17    18    20    89     -    27  5330   124 |  288   5086
   31 |   444    15    12    14    19    47   627    16   727   138 |  288    322
   32 |  1109    14    20    22     9    33   945    22  1195   135 |  288    835
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -     -    21     -     -    16     -     - |  288   5048
 ABPO |     -     -     -    12    19     -     -    11     -     - |  288   8959
 ALGO |     -     -    23     -    25     -     -     -     -    32 |  288     35
 ALIC |     -    26     -    11    14     -     -    11     -     - |  288   4934
 ALRT |     -    34     -     -    26     -     -     -     -     - |  286   5725
 AMC2 |     -    20    20     9     -     -     -    13     -    31 |  288     37
 ANKR |     -    27     -    18     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    21     -    15     X     -     -     9     -     - |  273   7798
 ARTU |     -    27     -    18     -     -     -     -     -     - |  246   7421
 ASPA |     -     -     -    25    50     -     -    20     -    40 |  288  19712
 AUCK |     -    21     -     -     -     -     -    12     -     - |  288   4210
 BAN2 |     -     -    15    14     -     -     -     -     -     - |  258   9591
 BOGT |     -    23     -    11     -     -     -    11     -     - |  288  10155
 BOR1 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -    29 |  144   5200
 BRFT |     -    23     -    23    58     -     -    18     -     - |  288   3554
 BRMU |     -    16     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   3556
 BRUX |     -    35     -     -    27     -     -     -     -     - |  263     75
 CAGZ |     -    14     -     9     -     -     -     -     -    58 |  288    >>>
 CAS1 |     -    17     -    10    23     -     -    14     -    35 |  288   4293
 CHAN |     -     -     -    18     -     -     -    15     -     - |  276   7070
 CHPI |     -     -     -    14    24     -     -    12     -    42 |  288  10819
 CHUR |     -    21     -     X    24     -     -    12     -     - |  288   3036
 COCO |     -     -     -     -    47     -     -    35     -    85 |  271   8551
 CONT |     -     -    14     -     -     -     -    11     -     - |  288     60
 CONZ |     -     -    35    30    21     -     -     -     -     - |  288     24
 DAEJ |     -    21    16     -     -     -     -     -     -    53 |  287    684
 DARW |     -    19     -    10    11     -     -     8     -    67 |  288   3679
 DAV1 |     -    16     -    14    17     -     -     -     -     - |  288   3688
 DGAR |     -    32     -     -    48     -     -    31     -     - |  288  15803
 DRAO |     -    20     -    13    13     -     -     -     -    35 |  288   4139
 FLIN |     -    22     -    18    26     -     -     -     -     - |  287   3321
 GLSV |     -    13     -     7     9     -     -    10     -     - |  288   4684
 GMSD |     -     -     -    18     -     -     -    15     -     - |  288   5835
 GODZ |     -     -    23    21     -     -     -     -     -    39 |  287  10778
 GOLD |     -     -     -     -    16     -     -    12     -    26 |  288   1993
 GRAS |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     - |  288  11028
 GRAZ |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   2562
 GUAO |     -     -     -    12     -     -     -    10     -     - |  288    160
 GUUG |     -     -     -    27    31     -     -     -     -     - |  287   7749
 HERS |     -    16    12     -     -     -     -     -     -    37 |  288     60
 HOB2 |     -    18    17    11    25     -     -     -     -    36 |  288    159
 HOFN |     -    20     -     -    16     -     -    14     -    31 |  287    >>>
 HOLB |     -     X     -     8     -     -     -     7     -     - |  276   4145
 HRAO |     -     -    12    12    20     -     -     -     -    27 |  288  10948
 IENG |     -    21    15     -     -     -     -     -     -    40 |  288    163
 IISC |     -     -     -     -    16     -     -    12     -     - |  288  13518
 INVK |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   8022
 IQAL |     -     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   6249
 JPLM |     -     -    17     -    18     -     -     -     -    26 |  288   2174
 KARR |     -    30     -     -    23     -     -     -     -     - |  288  10663
 KELY |     -     -     -    34    39     -     -     -     -     - |  284   7582
 KIRU |     -     -    14     9    12     -     -     -     -     - |  288   2842
 KOKB |     -     -    15     -     -     -     -    12     -    16 |  288    136
 KOSG |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   4003
 LAMA |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3416
 MAC1 |     -    23     -     8    26     -     -    15     -    34 |  288   4723
 MAG0 |     -    21     -     6     -     -     -    12     -     - |  287   7197
 MAL2 |     -     -     -    20    50     -     -    26     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    26    14    18    37     -     -    27     -     X |  288   8232
 MATE |     -     -    14    11    12     -     -     9     -    29 |  288    122
 MAW1 |     -    50     -    16    18     -     -    17     -    60 |  288   4501
 MCM4 |     -    15     -     -     -     -     -     9     -     - |  288   6578
 MDO1 |     -     -     -    16    19     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MDVJ |     -    21     -     -    16     -     -     -     -    66 |  288     49
 METS |     -    33    27     -    48     -     -     -     -    48 |  282    >>>
 MIZU |     -    39    38    13     -     -     -     -     -    69 |  288    384
 MOBS |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   4137
 NICO |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3566
 NIST |     -    31    23     -     -     -     -     -     -    25 |  286     34
 NKLG |     -    20     -    15    16     -     -     -     -     - |  264   7599
 NRC1 |     -     -    14     -    14     -     -     -     -    18 |  288     29
 NRIL |     -    24     -    34    31     -     -     -     -     - |  277   9289
 NRMD |     -    42     -     -    32     -     -     -     -     - |  288   4751
 NTUS |     -    21     -    17    23     -     -     -     -     - |  288   4137
 NURK |     -     -     -    62    71     -     -     -     -     - |  267    >>>
 NYA1 |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    27     -     -    20     -     - |  288    >>>
 ONSA |     -    14     7     -    10     -     -     -     -    56 |  288     13
 PALM |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  288   3820
 PDEL |     -    39     -     -    45     -     -    20     -     - |  288   3986
 PENC |     -     -     -     8     -     -     -     7     -    32 |  288   4162
 PETS |     -     -     -    12    21     -     -    12     -     - |  288   9297
 PIE1 |     -    15    24     -    26     -     -     -     -     - |  288     43
 PIMO |     -     -     -    20    26     -     -    13     -     - |  286  10677
 POL2 |     -    19     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   7126
 PRDS |     -    25    18     -     -     -     -     -     -    31 |  288     99
 PTBB |     -    16    12     -     -     -     -     -     -    57 |  286     48
 QAQ1 |     -    27    12    10     -     -     -    12     -     - |  288   5790
 REUN |     -    20     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   4954
 REYK |     -     -     -    19    22     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SCH2 |     -    22     -    12    24     -     -    11     -     - |  288   7068
 SCOR |     -     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  283   6756
 SCUB |     -    14     -    10     -     -     -     -     -    54 |  288  15452
 SEY1 |     -     -     -    24    38     -     -    23     -    53 |  288  15859
 SFER |     -     -    10     -     -     -     -     8     -    28 |  288    135
 SHAO |     -     -     -     -    19     -     -    14     -    63 |  288   8768
 SPT0 |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    52 |  288     23
 SSIA |     -    42     -    23    32     -     -    15     -     - |  288   4524
 STHL |     -    32     -    15    39     -     -    13     -     - |  288  13173
 STJO |     -     -     -    20    28     -     -     9     -    49 |  288     46
 SUTH |     -    17     -     -     -     -     -     9     -     - |  287   9449
 SVTL |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  261   3766
 SYDN |     -    22    16    11     -     -     -     -     -    37 |  288    704
 SYOG |     -    22    12    58    23     -     -    24     -     - |  288   1456
 THTI |     -     -     -    17    20     -     -     -     -     - |  203  15539
 THU3 |     -    22    10     -     X     -     -    12     -    17 |  288   8160
 TID1 |     -    27    20     -     -     -     -     -     -    54 |  277     64
 TIXI |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  275    >>>
 TOW2 |     -    24     -    14    31     -     -    13     -     - |  288   3989
 TSKB |     -    23    19     -    16     -     -     -     -     - |  288     98
 TWTF |     -    29    21     -     -     -     -     -     -    40 |  288     48
 ULAB |     -     -     -    41    46     -     -     -     -     - |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    20     -     -    15     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    15    11     -     -     -     -     -     -    32 |  288     21
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288   3804
 VILL |     -     -    17    14    25     -     -     -     -    39 |  288  10511
 VIS0 |     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  276   7858
 WAB2 |     -    14    10     -     -     -     -     -     -    48 |  288     27
 WES2 |     -     -    10    17    26     -     -     -     -     - |  288    173
 WHIT |     -    23     X    13    21     -     -    12     -    39 |  288  40184
 WIND |     -     -     -    36    40     -     -     -     -     - |  276    >>>
 WSRT |     -    24    15     -    15     -     -     -     -    36 |  288     31
 WTZA |     -    11     8     -     -     -     -     -     -    42 |  288    483
 WTZR |     -    26    13     -    15     -     -     -     -     - |  288     27
 WUHN |     -     -     X    24    27     -     -     -     -    42 |  167   6480
 XMIS |     -     -     -    32    36     -     -     -     -     - |  288   3145
 YAKT |     -     -    30    16     -     -     -    19     -     - |  288   8056
 YAR2 |     -     -    16     -    17     -     -     -     -    55 |  280   6593
 YELL |     -    22    27    10    15     -     -    21     -     - |  288     26
 YSSK |     -     -     -    17    16     -     -    12     -     - |  287  10159
 ZAMB |     -    20     -    10    19     -     -    13     -     - |  288  10692
 ZECK |     -    16     -    10     9     -     -     -     -     - |  288     69
 ZIMM |     -    21     -     -     -     -     -    12     -    26 |  288   4991
 ZWE2 |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     - |  214    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2652    24    19    19    24    47  1685    15  2406   102 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   YELL  | 1694-3  6:00:00 |         722
gfz |   AREQ  | 1694-3 12:20:00 |       -1462
jpl |   MDO1  | 1694-3 17:35:00 |        -677



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   282     2   288     4.85     5.24     5.24     5.24   | 6.96e-14  1.23e-14  1.69e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.85     5.24     5.24     5.24   | 3.54e-14  5.61e-15  1.78e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.01     5.24     5.24     5.24   | 3.33e-14  1.16e-14  1.93e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.00     5.24     5.24     5.24   | 4.30e-14  1.07e-14  3.48e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     5.17     5.24     5.24     5.24   | 4.22e-14  7.47e-15  3.12e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.17     5.24     5.24     5.24   | 6.47e-14  9.17e-15  1.86e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.17     5.24     5.24     5.24   | 4.55e-14  7.44e-15  3.16e-15 |
 ZECK |   288   287     1   288     4.47     5.24     1.83     1.83   | 3.46e-14  1.27e-14  8.99e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     4.39     5.20     5.23     5.23   | 4.52e-14  6.86e-15  1.58e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.83     5.19     2.32     2.32   | 3.43e-14  7.26e-15  1.64e-14 |
 NIST |   286   283     1   286     4.67     5.19     5.20     5.20   | 5.25e-14  1.08e-14  3.30e-15 |
 PTBB |   286   286     0   286     4.57     5.19     5.20     5.20   | 3.76e-14  1.36e-14  2.43e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.88     5.19     5.24     5.24   | 4.19e-14  1.04e-14  1.75e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.73     4.97     5.24     5.24   | 6.03e-14  1.21e-14  2.33e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.62     4.70     0.82     0.82   | 6.57e-14  1.00e-14  5.60e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.48     4.35     2.64     2.64   | 5.07e-14  8.92e-15  1.78e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.41     4.15     5.01     5.01   | 4.57e-14  8.62e-15  2.29e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     2.73     2.66     0.88     0.88   | 3.18e-14  5.11e-15  1.04e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     2.65     2.51     2.63     2.63   | 4.05e-14  1.24e-14  4.27e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     2.40     2.05     1.04     1.04   | 3.40e-14  7.08e-15  2.45e-15 |
 BRUX |   263   254     4   171     1.74     1.84     1.15     1.15   | 8.71e-14  2.17e-14  7.09e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.19     1.72     0.80     0.80   | 7.14e-14  2.90e-14  6.04e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.06     1.52     2.44     2.44   | 8.50e-14  1.42e-14  1.02e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.93     0.32     1.81     1.81   | 5.59e-14  2.25e-14  3.03e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.88     0.28     0.10     0.10   | 3.08e-14  6.35e-15  9.74e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     0.75     0.20     0.12     0.12   | 8.06e-14  1.58e-14  9.01e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.71     0.18     5.18     5.18   | 2.69e-14  1.10e-14  1.16e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.71     0.09     0.32     0.32   | 6.69e-14  2.00e-14  1.34e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.44     0.07     0.05     0.05   | 3.44e-13  9.82e-14  4.76e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.61     0.07     0.12     0.12   | 1.90e-13  6.66e-14  6.39e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.06     0.14     0.14   | 7.81e-13  7.16e-14  3.14e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.53     0.53   | 5.55e-13  1.23e-13  4.91e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.42     0.03     0.34     0.34   | 3.63e-13  1.14e-13  6.00e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.07     0.07   | 4.95e-13  1.24e-13  6.67e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.03     0.03   | 6.44e-13  1.63e-13  4.18e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.03     1.12     1.12   | 5.58e-13  6.16e-14  2.24e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.02     0.32     0.32   | 6.49e-13  7.32e-14  2.97e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.02     0.87     0.87   | 6.04e-13  6.91e-14  4.26e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.28     0.28   | 6.44e-13  5.76e-14  2.23e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.75     0.75   | 6.45e-13  7.02e-14  2.30e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.02     0.45     0.45   | 6.50e-13  6.94e-14  1.70e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.02     0.53     0.53   | 6.52e-13  6.53e-14  3.54e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.02     0.10     0.10   | 6.63e-13  5.56e-14  1.33e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.02     0.76     0.76   | 6.38e-13  6.36e-14  3.16e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.02     1.12     1.12   | 7.19e-13  8.37e-14  3.64e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.15     0.15   | 7.30e-13  7.28e-14  4.85e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.24     0.24   | 6.84e-13  7.50e-14  2.92e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.43     0.01     0.17     0.17   | 2.33e-13  7.01e-14  1.27e-13 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  6.32e-13  4.03e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.25e-13  1.37e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  6.52e-13  3.04e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.62e-13  5.62e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.32e-13  1.70e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  9.62e-14  3.48e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  6.95e-14  1.25e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  9.95e-14  3.08e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  1.14e-13  3.30e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-13  5.71e-14  3.49e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.83e-13  7.09e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-13  2.12e-13  3.82e-13 |
 G31  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-13  6.51e-14  1.26e-14 |
 HOB2 |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.27e-14  2.54e-14  1.72e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-13  1.37e-13  4.20e-13 |
 MAS1 |   288   272    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  1.32e-12  8.27e-13 |
 METS |   282   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-08  5.25e-09  3.01e-09 |
 USN3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-14  1.05e-14  1.86e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.29e-14  5.37e-15  1.66e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-14  9.00e-15  1.64e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  5.48e-13  1.94e-13 |
 XMIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  2.21e-13  8.38e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-13  1.75e-13  3.62e-14 |
 GRAS |   288   258    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-11  2.95e-12  3.87e-13 |
 SCH2 |   288   279     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  1.94e-13  1.65e-13 |
 SFER |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-14  1.08e-14  1.03e-14 |
 GODZ |   286   262    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-12  2.18e-12  6.36e-13 |
 SVTL |   261   185    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-12  8.01e-13  2.08e-13 |
 TID1 |   277   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-14  1.10e-14  4.51e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.91e-22  4.09e-20  1.38e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
