
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1700   Day: 0   MJD: 56144                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120024    169    -544     159     14     13     17     62     58     73   24.21
 emr |  2880     0 105409   2681    2156    -574     20     19     23    105     93    154   16.55
 esa |  2880     0 121488   3177     508   -1443     14     14     15    114    125     77   24.37
 grg |  2880     0 115747    496     356    -450     52     56     37    212    211    213    0.00
 mit |  2880     0 111501   3431     143    -435     23     23     24    142    151     97   15.13
 gfz |   288     0  52715   3845     977   -1003     33     25     35    164    237    145    7.89
 igr |   288     0  42658    390   12139   -1078     20     23     19     71     75     70    0.00
 jpl |   288     0  28026    629    3591    -821     20     23     18     89     98     84   11.85
 ngs |    96     0   2973     23    -526     130   1992   1992      0   3936   3936      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    14     1   -56   -34    65    56    25   -15  1751     - |
    2 |   -58   -28    82   -44    -2   -39    69   -52   529     - |
    3 |    33   -25    61   -81  -141   257    78    41  1671     - |
    4 |    18    17    47    -2  -137   180    85    59 -2003     - |
    5 |    97    14   -50    91  -101    97    45    78   273     - |
    6 |   -87     X    82   -60     X   142   -12     X -6943     - |
    7 |    64    23   -93   155     9    84    35   107   -92     - |
    8 |    80   -96    87    23  -171    25    73    72 -3968     - |
    9 |    -1   -56   197  -211  -272   220    40    73 -3038     - |
   10 |    38  -232   154     8   -64   153    36    14 -7316     - |
   11 |    23    81  -112   210    79  -429   -23   -14  2729     - |
   12 |   -22    13   -70   189   160  -166   -38  -235  -300     - |
   13 |     7   -57    62   352   -38  -174    53   -16  3493     - |
   14 |   -81    89   111   -11  -129  -221    38   -63  3861     - |
   15 |    16    61   -60   -69     3    20    -8   -12    62     - |
   16 |    52   -20   -32   -64   -25   192     3    64  3908     - |
   17 |   -12   160  -318  -109   362  -173   -70    43   464     - |
   18 |   -13   121  -132     5   113  -410   -83   120  5640     - |
   19 |    32    29   -71   409    61  -456   -30   -71  1479     - |
   20 |    13    21    21  -219   -90   143    34    61  3135     - |
   21 |   -66    -2     X  -274   117   -62   -56   -59  4964     - |
   22 |   -84   -46   108  -199     3   299    17   -85 -2682     - |
   23 |    47    38  -155   164   140     X  -122   -93  -123     - |
   25 |  -131   -85    87  -189   155   171   -36   -13  1502     - |
   26 |    73   -65   113    57  -244   195    72    79  -517     - |
   27 |    25   -46   141  -236  -236   310    56    55 -3423     - |
   28 |   -66   -33    55   368    66  -271    39    17  5358     - |
   29 |    29   206  -257  -266   143     X  -115    -7  -839     - |
   30 |    13  -133    92  -183   -21     X    -8   -47 -6596     - |
   31 |   -43    63  -177   175   299   -46  -143  -144 -1653     - |
   32 |   -16   -15    86    26  -102   -20   -23    78 -2753     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -     -     -    91     9   -60     -     - |
 ABPO |  -105     -   123     -     -  -128    78    47     -     - |
 ALBH |   -10    33     -     -     -   -39     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -     -     -    88  -168  -179     -     -     - |
 ALIC |    -2     -   103    24  -104   -96    75   -10     -     - |
 ALRT |   -22     -    91   183   -10   -28    -4  -112     -     - |
 AMC2 |    30     -     -  -111   -48     X   -22     -     -     - |
 ANKR |     4     -    40  -229     -  -136    -6     -     -     - |
 ARTU |   -37     -    -2   -36     -     4     7    77     -     - |
 ASPA |     -     -   -53   163     -   163   219     -     -     - |
 AUCK |   -36     -   -15  -139    49     2    10    42     -     - |
 BAKO |    -2     -     -     -    54   -95     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    17  -159     -   -22     -   -20     -     - |
 BDOS |     -     -    63     -     -  -194     -     -     -     - |
 BJFS |    32     -    10    81     -  -127     -     -     -     - |
 BJNM |    83  -121     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -48     -   174   -31     -  -206    45  -123     -     - |
 BOR1 |   -97     -     -     -    58   188   197     -     -     - |
 BRAZ |    -5     -    30    45     -     X     -   -50     -     - |
 BREW |   -18    94     -     -   -45     -     -   -37     -     - |
 BRFT |   -88     -    63  -130     -     X    29    50     -     - |
 BRMU |   -50     -    85    51   -28   -71    30    11     -     - |
 BRST |   -23     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |    31     -     -  -108     -   -94    41     -     -     - |
 BUCU |     -     -    82    23     -     -     -  -168     -     - |
 CAGZ |    54     -   -54     -     -     -    17     -     -     - |
 CAS1 |   -37     -    85   -24   -20  -110    -8     -     -     - |
 CEDU |     -     -    24   -17     -   -75     -     -     -     - |
 CGGN |   -25     -     -     -     -     -    79    52     -     - |
 CHAN |     -     -    73     -     -  -118    28   -73     -     - |
 CHPI |   -19     -     -  -232     -    57    44     -     -     - |
 CHTI |   -34     -    21     -     -     -    33    26     -     - |
 CHUM |     -     -   -89     -     -   276     -     X     -     - |
 CHUR |   -43    42    74  -255   -52   -38   -27   -31     -     - |
 CNMR |     -     -     -     -     -   144     -   -96     -     - |
 COCO |    65     -   -22   116     -  -147    48     -     -     - |
 CONT |     -    39     -     -     -     -  -101   -55     -     - |
 CONZ |     -     -     -   317   -23    44   183     -     -     - |
 CRO1 |     -   177     -     0  -115  -151    12     -     -     - |
 CUSV |     -     -   141     -     -  -435     -     -     -     - |
 DAEJ |   -54    31     -     -   104  -101   -28     -     -     - |
 DARW |  -160   228   125    60  -195    -1   -63     -     -     - |
 DAV1 |    30     -    67   -44  -196    29    75    30     -     - |
 DGAR |    13     -     -   179     -     X     9   -27     -     - |
 DGAV |     -     -    38     -     -  -118     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    16     -     -   -66     -    10     -     - |
 DRAO |   -47    97    59   290  -110   -29     8     -     -     - |
 DUBO |     -     -    91  -133     -  -184    36   -65     -     - |
 FAIR |     -    39     -   100    -6   -71     -     -     -     - |
 FLIN |   -35     -   177     -  -158  -134    61     -     -     - |
 FLRS |    56     -    14     -     -  -212     -     -     -     - |
 FUNC |    32     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |   -30     -    25  -155   -17    48    42     -     -     - |
 GMAS |     -   198     -     -   -38     -     -  -230     -     - |
 GMSD |     -     -    58     -     -     X   -45  -120     -     - |
 GOLD |   -23     -    67   -39     -  -137   -87     -     -     - |
 GOPE |    73     -     -     7   -11  -204     -     -     -     - |
 GRAS |   -85     -    81     -     -   -66    12    50     -     - |
 GRAZ |    20     -     -     -   -17   -28   102     -     -     - |
 GUAO |     -     -    30     -     3     -    25   -66     -     - |
 GUUG |     -     -     7  -171     -   -20    32     -     -     - |
 HARB |  -212   205    97     -     -   -78  -151     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -   -83     -    56     -     - |
 HERS |   -51     -   109     -   -94     -   -15     -     -     - |
 HERT |   -69     -    68   -37     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -30     -     -   307    -6   104     -     -     -     - |
 HOB2 |   -26   141   -13  -228   -47   -85   -92     -     -     - |
 HOFN |   -23     -    -2  -244     -   -20    -7    66     -     - |
 HOLB |    -7     -     -     -     -    21   -63     -     -     - |
 HOLM |    16     -    79  -339   -77  -146     -     -     -     - |
 HRAO |     8     -     -   160     -   -26   -52     -     -     - |
 IENG |   -30    35     -     -    10     -    31     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   139     -   -97    25    65     -     - |
 INEG |     -     -   102     -     -  -314     -     -     -     - |
 INVK |    -8     -     -     -     -    26    65     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -273 -1087   316   237     -     -     -     - |
 IRKT |     -   -26     -     -    77   -92   -24     -     -     - |
 JOZ2 |   -82     -    46     -    57     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   203     -     -     -  -425     -     -     -     - |
 JPLM |     -    47     -     -   -22   -58    -8     -     -     - |
 KARR |   -80     -   118    31     -  -131   -65     -     -     - |
 KELY |     -     -    20     -     -   -62   -90     -     -     - |
 KERG |     -   131   -43     -     -  -160     -     -     -     - |
 KIRU |   -38   135   -27     -     -   -84    -9     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    28    21     -   -86   142     -     -     - |
 KOKB |   -42    95     -  -123    25     -   -15   -79     -     - |
 KOSG |  -124     -     -     -   155    84     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -    45    61     -   -97     -   -34     -     - |
 LAMA |   -58     -     -  -291    93     0    67     -     -     - |
 LPGS |     -   193   -83  -130     -  -186   -58    24     -     - |
 MAG0 |    -9     -    68     -     -  -182    45     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     4     -     -     X    24    -8     -     - |
 MAR6 |     -    41     0   138   -45     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -81   183    61    58  -111  -118    39     -     -     - |
 MATE |     -   141    18    73  -101   -77    27   -54     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -    62  -118     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    49  -209     -  -151     -     -     -     - |
 MCM4 |  -248   461     -  -276     -  -209     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   144   -10     8     -  -271    -1     -     -     - |
 MDVJ |    18     -    24  -165    30   -87    70   -61     -     - |
 MEDI |     -    33     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 METS |   -28   111     -     -    43  -230    26     -     -     - |
 MIZU |   -57     -    53     -    21   -29   -14     -     -     - |
 MKEA |    -4     -    76    84     -  -223     -     -     -     - |
 MOBS |   -88     -    81     -    10     -     -     -     -     - |
 NANO |   -29     -    67   122     -  -116     -     -     -     - |
 NICO |   -88     -   104   114     X   -53    13     -     -     - |
 NIST |  -103   150     -     -     -     -  -110     -     -     - |
 NKLG |   -59     -    91     -     -   -89   -41    -6     -     - |
 NNOR |     -    61     X     -     -     -     -   -85     -     - |
 NOVM |     -     -    44   195     -  -135     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -     -   134    23   -44    71     -     -     - |
 NRIL |   -50     -    62   155     -   -48    23     6     -     - |
 NRMD |   -33     -     -   206     -   100     -     -     -     - |
 NTUS |    16     -    64  -100  -104   -49    24     -     -     - |
 NURK |     -     -   -67     -     -   206    67     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    24     -     -   -73   -57     -     -     - |
 NYAL |     -   333     -   190  -288  -147     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    23    -1     -     X  -104   -47     -     - |
 ONSA |  -131    89    74  -101    -5   -83    62    54     -     - |
 OPMT |   -40    28     -     -    27    11     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -25     -     -    79    79     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -87    34   -65     X     -     -     - |
 PARC |     -     -     -  -891   277  -531     -     -     -     - |
 PDEL |   -51     -    89   173   -82     X     -    26     -     - |
 PETS |     -     -   165     -     -  -349   -44  -107     -     - |
 PIE1 |     -   153     -     -     -  -223   -79   -66     -     - |
 PIMO |     -     -     1   119     -   -33   -51    17     -     - |
 POTS |     -     -   -42   -23     -   131     -     -     -     - |
 POVE |     -     -     9     -     -   -28     -     -     -     - |
 PRDS |     -    86     -     -     3  -186     1     -     -     - |
 PTBB |   -16    21     -     -     2     -    -8     -     -     - |
 QAQ1 |   -17    83   -30  -171   -33    21    10    10     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -   -51     -    34     -     - |
 RABT |    -8     -     -     -     -    25    39     -     -     - |
 RAMO |     -     -    37   -16     -  -113     -     -     -     - |
 RESO |    16     -    27  -142     -  -126     -    -4     -     - |
 RIOP |  -116     -   154     -     -  -119     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    10     -     -   -31     -     -     -     - |
 SCH2 |    13    77   -63   -93     -   -53   -18    30     -     - |
 SCOR |     -     -    81   145  -122   -16    38     -     -     - |
 SEY1 |     -     -   -49   202     -    18    86    88     -     - |
 SFER |     -   117    -3    28   -34  -194     -    16     -     - |
 SHAO |    -2     -     -     -     -     6   -16     -     -     - |
 SOFI |   -31     -   114   150  -106   -54     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -   -71     -    67  -122     -   142     -     - |
 SPT0 |   -16    65     -   322   -46     -   -94     -     -     - |
 SSIA |  -149     -   127     -     -    11    66    36     -     - |
 STHL |     -     -    -6     -     -  -131    27    96     -     - |
 STJO |     -    88     -    -4   -91  -100     0    60     -     - |
 SUTM |  -102   158     -     -     -   -17     -     -     -     - |
 SUWN |     -    66     -     -     -  -139     -     -     -     - |
 SYDN |   -29     -    53     -   -39     -    94     -     -     - |
 SYOG |   -50   175    82   185  -154   -62   -13   -72     -     - |
 THTI |     -   102   -80   146     -  -216     -   161     -     - |
 THU3 |  -110   132     -   157     -    61    61     -     -     - |
 TIDB |     -   213     -     -  -128  -290   -42    54     -     - |
 TIXI |     -     -    44   -39     -  -108    -4   -20     -     - |
 TOW2 |  -104     -    98   172    75  -127    67     -     -     - |
 TRO1 |     -     -   116     -     -  -357     -     -     -     - |
 TSKB |   -39   173     -     -  -127   -30    -8     -     -     - |
 TWTF |     -    60     -     -     X  -127     -     -     -     - |
 UFPR |     -     -    42     -     -   -56     -   -50     -     - |
 ULAB |     -     -   -75     -     -    47    -4   123     -     - |
 UNSA |     -     -     -    84     -  -138    24    92     -     - |
 USN3 |    42     -     -   184   -67     -     -     -     -     - |
 USNO |   -10    66     -   -22   -57     -    21     -     -     - |
 VILL |     -    68   -46     -     -     X    -6     -     -     - |
 WAB2 |   -36     -     -     -   102   -86    20     -     -     - |
 WES2 |     -     -    38  -267     -  -116   167     -     -     - |
 WHIT |    20    78    -5   -67     -  -117    -1   -62     -     - |
 WROC |     -   211     -    94  -231     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -68   164     -    -9   -11  -114   -29     -     -     - |
 WTZA |   -15     -     -     -    24     -   -33     -     -     - |
 WTZR |    20     -     -   233   -28    -7    21     -     -     - |
 WUHN |     -     -    58     -     -  -179  -183     -     -     - |
 XMIS |   -31     -    84    69     -  -169   -10     -     -     - |
 YAKT |   -79   155    10     -     -  -181     6    40     -     - |
 YAR2 |   -60   118     -     -     -   -64    19     -     -     - |
 YELL |  -222   343     -   350   -44   166    98   -78     -     - |
 YSSK |  -108     -   122     -     -   -46     9     -     -     - |
 ZAMB |   -58     -   -17     -     -    37    75   175     -     - |
 ZECK |    -5     -    -8   184    81  -116   -33     -     -     - |
 ZIM2 |   -24     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -23     -     -     -    19    35     -     -     -     - |
 ZWE2 |    21     -     -     -     -   -63    58     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    16    20    10    52    18    26    12    12   451     - | 2880    144
    2 |    15    25    17    42    33    13    14    11   559     - | 2880    262
    3 |    17    23    14    65    25    25    33    27  3101     - | 2880   1641
    4 |    15    22    15    35    25    23    22    24   881     - | 2880    736
    5 |    12    19    24    22    51    18    16    19   357     - | 2880    154
    6 |    16     X    16   102     X    25    22     X  1826     - | 2784    653
    7 |     8    13    13    77    18    25    21    25   632     - | 2880    249
    8 |    12    13    15    47    19    18    15    17  3557     - | 2880   4579
    9 |    13    15    14    52    16    29    30    27  2779     - | 2880   2236
   10 |    14    14    12    36    24    20    24    17  2736     - | 2880   2079
   11 |    10    19    11    69    24    36    36    34   753     - | 2880    372
   12 |    17    15    12    57    23    40    39    38   905     - | 2880    302
   13 |     9    15    11    77    12    34    22    20   629     - | 2880    299
   14 |    14    16    10    58    12    28    27    26   940     - | 2880    258
   15 |    14    16    21    55    32    15    16    13   558     - | 2880    195
   16 |    13    23    23    63    27    25    23    29   908     - | 2880    364
   17 |    21    20    15    38    13    19    14    16  1091     - | 2880    288
   18 |    16    16    11    18    23    29    25    20   757     - | 2880    203
   19 |    11    19    18    37    29    44    42    42   733     - | 2880    197
   20 |    12    21    16    23    28    19    19    20   415     - | 2880    277
   21 |    15    43     X   109    27    23    17    19   823     - | 2880    299
   22 |    20    18    15    18    14    25    18    19  1978     - | 2880    365
   23 |    10    16    13    67    16     X    17    17   735     - | 2880    221
   25 |    10    21    10    66    15    15    15    18   458     - | 2880    202
   26 |     9    18    13    54    19    25    23    26  1208     - | 2880    526
   27 |    21    14    16    57    19    31    32    32  6748     - | 2880   6471
   28 |    10    16    15    62    19    22    22    22  1561     - | 2880    711
   29 |    14    18    12    44    18     X    14    12  1157     - | 2880    246
   30 |    11    21    13    39    22     X    13    15  4812     - | 2880   3326
   31 |    12    21     9    66    20    30    25    27  1396     - | 2880    210
   32 |     9    22    14    22    29    14    13    15  1229     - | 2880    492
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -     -     -    25    10    17     -     - |  288   9001
 ABPO |    19     -    12     -     -    33    21    25     -     - |  288  13822
 ALBH |    17    20     -     -     -    33     -     -     -     - |  288  10617
 ALGO |     -     -     -     -    18    34    21     -     -     - |  162     65
 ALIC |    10     -    13    30    19    22    11    14     -     - |  288   3715
 ALRT |    12     -    10    21    15    23    11     8     -     - |  288   6488
 AMC2 |    11     -     -    31    18     X    16     -     -     - |  288     26
 ANKR |    16     -    13    22     -    17    16     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    29     -    47    25     -    53    14    15     -     - |  288   9232
 ASPA |     -     -    17    48     -    52    23     -     -     - |  277  18098
 AUCK |    10     -    11    33    15    59     8    14     -     - |  288   5281
 BAKO |    12     -     -     -    16    32     -     -     -     - |  288   4063
 BARH |     -     -    11    37     -    42     -    17     -     - |  288   2945
 BDOS |     -     -    17     -     -    54     -     -     -     - |  279   2734
 BJFS |    12     -     8    36     -    23     -     -     -     - |  288  18186
 BJNM |    12    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     50
 BOGT |    10     -    14    27     -    34    17    15     -     - |  288  19694
 BOR1 |    12     -     -     -    15    19    24     -     -     - |  288   6173
 BRAZ |    31     -    24    32     -     X     -    19     -     - |  288  13491
 BREW |    32    23     -     -    22     -     -    24     -     - |  288     29
 BRFT |    18     -    10    34     -     X    26    26     -     - |  288   3078
 BRMU |    18     -    15    32    17    58     8    11     -     - |  288   2914
 BRST |    14     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   1814
 BRUX |     7     -     -    48     -    21    24     -     -     - |  288     30
 BUCU |     -     -     4    15     -     -     -     8     -     - |  288   2810
 CAGZ |    30     -    30     -     -     -    29     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    12     -    11    25    18    23     7     -     -     - |  288   3245
 CEDU |     -     -     5    26     -    15     -     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |     7     -     -     -     -     -    25    14     -     - |  288  20101
 CHAN |     -     -     6     -     -    19    11    13     -     - |  288   8658
 CHPI |    10     -     -    29     -    30    16     -     -     - |  288  20812
 CHTI |    13     -    12     -     -     -    10    10     -     - |  288  15657
 CHUM |     -     -     7     -     -    22     -     X     -     - |  288   6270
 CHUR |    13    24    14    23    20    33    12    12     -     - |  288   5169
 CNMR |     -     -     -     -     -    34     -    23     -     - |  282  11552
 COCO |    16     -    20    44     -    46    52     -     -     - |  288  12111
 CONT |     -    13     -     -     -     -    16    19     -     - |  288     60
 CONZ |     -     -     -    46    13    25    33     -     -     - |  288     66
 CRO1 |     -    18     -    28    28    38    18     -     -     - |  288     31
 CUSV |     -     -     8     -     -    24     -     -     -     - |  288  11001
 DAEJ |    24    24     -     -    20    37    20     -     -     - |  287   1262
 DARW |    19    21     8    37    29    17     9     -     -     - |  288   3289
 DAV1 |    19     -     8    20    32    21     8    12     -     - |  288   3127
 DGAR |    10     -     -    39     -     X     8    20     -     - |  288  20889
 DGAV |     -     -    19     -     -    58     -     -     -     - |  222  12204
 DRAG |     -     -     7     -     -    19     -    21     -     - |  288   4079
 DRAO |    19    21    12    17    23    24    10     -     -     - |  288   4337
 DUBO |     -     -     6    31     -    24    10    14     -     - |  288  17772
 FAIR |     -    19     -   178    21    26     -     -     -     - |  288   7420
 FLIN |    18     -    15     -    30    24    11     -     -     - |  288   2817
 FLRS |    32     -    29     -     -    63     -     -     -     - |  287   3951
 FUNC |    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4844
 GLSV |    24     -    13    26    28    20    16     -     -     - |  288   4223
 GMAS |     -    19     -     -    28     -     -    24     -     - |  288   2512
 GMSD |     -     -     8     -     -     X    10    16     -     - |  288  12619
 GOLD |     9     -     9    39     -    24    13     -     -     - |  288   1294
 GOPE |    12     -     -    60    16    22     -     -     -     - |  287    315
 GRAS |    10     -     7     -     -    18    11     9     -     - |  288   8050
 GRAZ |     9     -     -     -    14    16    16     -     -     - |  286   2236
 GUAO |     -     -     7     -    12     -    10    13     -     - |  288     64
 GUUG |     -     -    11    56     -    35    18     -     -     - |  251   9821
 HARB |    16    22    12     -     -    54    19     -     -     - |  288  10939
 HARV |     -     -     -     -     -    25     -    17     -     - |  288   4941
 HERS |    21     -    10     -    30     -    14     -     -     - |  288     22
 HERT |    15     -    15    35     -     -     -     -     -     - |  288   3443
 HNPT |    11     -     -    43    16    40     -     -     -     - |  288   3901
 HOB2 |    20    31    18    34    23    36    13     -     -     - |  288     31
 HOFN |    11     -     9    23     -    27    16    12     -     - |  287    >>>
 HOLB |    17     -     -     -     -    52    47     -     -     - |  256   3766
 HOLM |    27     -    22    28    20    23     -     -     -     - |  288   6435
 HRAO |    18     -     -    31     -    54    22     -     -     - |  245  11697
 IENG |    17    26     -     -    27     -    24     -     -     - |  288     99
 IISC |     -     -     -    36     -    25     9    17     -     - |  288  22104
 INEG |     -     -    18     -     -    55     -     -     -     - |    9    >>>
 INVK |     8     -     -     -     -    23    20     -     -     - |  288   7496
 IRKJ |     -     -    11    34    15    21     -     -     -     - |  288    174
 IRKT |     -    24     -     -    26    20    18     -     -     - |  288    176
 JOZ2 |    22     -    14     -    36     -     -     -     -     - |  288   2907
 JOZE |     -    13     -     -     -    28     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    28     -     -    31    33    32     -     -     - |  288   6024
 KARR |    13     -    15    40     -    57    33     -     -     - |  288   7621
 KELY |     -     -     8     -     -    26     9     -     -     - |  287   7311
 KERG |     -    24    18     -     -    55     -     -     -     - |  288   9337
 KIRU |    16    26    12     -     -    22    11     -     -     - |  288   2827
 KIT3 |     -     -    13    26     -    41    17     -     -     - |  286  13046
 KOKB |    12    23     -    24    15     -    15    11     -     - |  288     24
 KOSG |    22     -     -     -    30    24     -     -     -     - |  288   4327
 KOUC |     X     -    15    24     -    60     -    15     -     - |  160   6045
 LAMA |     7     -     -    29    15    17    18     -     -     - |  288   2443
 LPGS |     -    21    12    29     -    15    12    14     -     - |  288    >>>
 MAG0 |    15     -    15     -     -    30    19     -     -     - |  287   9241
 MAL2 |     -     -     8     -     -     X    16    16     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    25    11    20    25     -     -     -     -     - |  288   2094
 MAS1 |    11    21    12    36    21    55    12     -     -     - |  288   6640
 MATE |     -    26    14    24    18    27    13    10     -     - |  288     72
 MAUI |     -     -     -     -    22    42     -     -     -     - |  288   7536
 MCIL |     -     -    14    32     -    43     -     -     -     - |  255   8506
 MCM4 |    16    31     -    22     -    25     -     -     -     - |  288   7789
 MDO1 |     -    20    12    33     -    42    15     -     -     - |  288  16150
 MDVJ |    24     -    57    60    68    43    48    36     -     - |  288     29
 MEDI |     -    17     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    140
 METS |    24    24     -     -    26    34    21     -     -     - |  287    231
 MIZU |    19     -    25     -    49    37    29     -     -     - |  288    431
 MKEA |    10     -    15    28     -    50     -     -     -     - |  288  22498
 MOBS |    14     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  288   3032
 NANO |     9     -    10    23     -    28     -     -     -     - |  288   3175
 NICO |    17     -    17    26     X    21    15     -     -     - |  288   2897
 NIST |    13    19     -     -     -     -    23     -     -     - |  288     19
 NKLG |    17     -     9     -     -    44    21    14     -     - |  288  13564
 NNOR |     -    16     X     -     -     -     -    22     -     - |  271    >>>
 NOVM |     -     -     6    40     -    18     -     -     -     - |  288     63
 NRC1 |     -     -     -    63    22    41    32     -     -     - |  270     56
 NRIL |    11     -     8    17     -    12     9     8     -     - |  285  16254
 NRMD |    17     -     -    38     -    54     -     -     -     - |  246   5700
 NTUS |    25     -    23    52    20    30    18     -     -     - |  288   3985
 NURK |     -     -     9     -     -    28    17     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     5     -     -    15     7     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    18     -    20    16    22     -     -     -     - |  288   2793
 OHI2 |     -     -     6    28     -     X    29    13     -     - |  288    >>>
 ONSA |    18    32    13    26    20    20    11    17     -     - |  288     30
 OPMT |     8    22     -     -    19    27     -     -     -     - |  287     37
 OUS2 |     -     -     6     -     -    19    11     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    39    23    45     X     -     -     - |  286   6637
 PARC |     -     -     -    42    13    25     -     -     -     - |   32   2621
 PDEL |    15     -    16    21    17     X     -    18     -     - |  288   3853
 PETS |     -     -     9     -     -    36     9    16     -     - |  288  10708
 PIE1 |     -    21     -     -     -    32    19    15     -     - |  288  15315
 PIMO |     -     -    14    62     -    47    25    29     -     - |  288  14690
 POTS |     -     -     5    26     -    16     -     -     -     - |  206  10103
 POVE |     -     -     9     -     -    28     -     -     -     - |  288  10032
 PRDS |     -    20     -     -    22    17    17     -     -     - |  288   6942
 PTBB |    15    21     -     -    28     -    25     -     -     - |  288     60
 QAQ1 |    22    24    13    19    13    49    16    17     -     - |  288   5624
 QIKI |     -     -     -     -     -    25     -    16     -     - |  288   5993
 RABT |    12     -     -     -     -    38    22     -     -     - |  288  11949
 RAMO |     -     -     9    27     -    29     -     -     -     - |  275    >>>
 RESO |    13     -    13    24     -    30     -    10     -     - |  288   7089
 RIOP |    18     -    19     -     -    35     -     -     -     - |  288   9051
 SALU |     -     -    19     -     -    59     -     -     -     - |  196   8331
 SCH2 |    25    29    17    32     -    40    17    22     -     - |  288   7920
 SCOR |     -     -     7    20    20    34     8     -     -     - |  288   6678
 SEY1 |     -     -    13    50     -    52    22    26     -     - |  285  20755
 SFER |     -    23    11    40    22    48     -    12     -     - |  288     64
 SHAO |    11     -     -     -     -    33    23     -     -     - |  288  18630
 SOFI |    13     -    12    30    26    18     -     -     -     - |  288   3568
 SOLA |     -     -     7     -    15    20     -    10     -     - |  288   5329
 SPT0 |    15    26     -    27    32     -    24     -     -     - |  288     30
 SSIA |    23     -    20     -     -    54    16    24     -     - |  288  10348
 STHL |     -     -    14     -     -    59    14    18     -     - |  288  19075
 STJO |     -    18     -    26    16    47    12    13     -     - |  288     59
 SUTM |    17    20     -     -     -    57     -     -     -     - |  288  12609
 SUWN |     -    24     -     -     -    50     -     -     -     - |  264   4259
 SYDN |    21     -    19     -    33     -    17     -     -     - |  287    815
 SYOG |    14    24    11    21    24    17     6    12     -     - |  288    489
 THTI |     -    22    23    35     -    36     -    18     -     - |  288  17998
 THU3 |    17    26     -    27     -    21    21     -     -     - |  288   5963
 TIDB |     -    20     -     -    31    45    20    20     -     - |  288     42
 TIXI |     -     -     6    21     -    14     9    15     -     - |  288    >>>
 TOW2 |    16     -    13    24    24    36    13     -     -     - |  288   2955
 TRO1 |     -     -     6     -     -    18     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    20    40     -     -    21    54    23     -     -     - |  287    162
 TWTF |     -    26     -     -     X    54     -     -     -     - |  265     44
 UFPR |     -     -     9     -     -    22     -    11     -     - |  288  11633
 ULAB |     -     -     8     -     -    22    13    16     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    40     -    52    32    34     -     - |  271    >>>
 USN3 |    11     -     -    43    17     -     -     -     -     - |  288     40
 USNO |    13    33     -    61    27     -    22     -     -     - |  288     40
 VILL |     -    15    10     -     -     X    18     -     -     - |  288  10204
 WAB2 |    14     -     -     -    21    33    22     -     -     - |  288     42
 WES2 |     -     -    11    38     -    34    22     -     -     - |  281 217025
 WHIT |    19    21    11    25     -    37    11    10     -     - |  288  15911
 WROC |     -    22     -    34    24     -     -     -     -     - |  288   2840
 WSRT |    23    20     -    31    27    22    15     -     -     - |  288     35
 WTZA |     9     -     -     -    14     -    28     -     -     - |  288    684
 WTZR |    13     -     -    43    18    26    18     -     -     - |  288     44
 WUHN |     -     -     8     -     -    24    22     -     -     - |  286  13914
 XMIS |    20     -    22    47     -    57    26     -     -     - |  288   3100
 YAKT |    42    27    42     -     -    51    36    49     -     - |  288   8470
 YAR2 |    11    21     -     -     -    24    30     -     -     - |  288   9218
 YELL |    36    26     -    17    22    26    15    18     -     - |  288     16
 YSSK |    15     -    10     -     -    40    14     -     -     - |  287  10741
 ZAMB |    16     -    12     -     -    42    18    19     -     - |  288  11640
 ZECK |    21     -    15    35    34    22    17     -     -     - |  288     46
 ZIM2 |    18     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   5323
 ZIMM |    15     -     -     -    24    29     -     -     -     - |  288   6280
 ZWE2 |     7     -     -     -     -    23    14     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    20    15    53    24    34    21    20  1993     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1700-0  0:30:00 |        1614
cod |   KOUC  | 1700-0  0:50:00 |       -1555
cod |   KOUC  | 1700-0  0:55:00 |       -4951
cod |   KOUC  | 1700-0  1:00:00 |       -4055
cod |   KOUC  | 1700-0  1:05:00 |       -3558
cod |   KOUC  | 1700-0  1:10:00 |       -5900
emr |   MCM4  | 1700-0  6:55:00 |        -636
esa |   AREQ  | 1700-0  0:10:00 |        -846
esa |   AREQ  | 1700-0  0:15:00 |        -883
esa |   AREQ  | 1700-0  0:20:00 |         812
esa |   AREQ  | 1700-0  0:25:00 |        1021
esa |   AREQ  | 1700-0  0:45:00 |        -691
esa |   AREQ  | 1700-0  1:00:00 |        -891
esa |   NNOR  | 1700-0 16:00:00 |        1245
esa |   NNOR  | 1700-0 19:20:00 |        1127
esa |   NNOR  | 1700-0 22:55:00 |       -1036
gfz |   BRAZ  | 1700-0 12:00:00 |       -1560
gfz |   CHUM  | 1700-0 16:05:00 |       -1641
gfz |   KERG  | 1700-0 22:05:00 |        -848
gfz |   MCM4  | 1700-0 22:05:00 |        -796
gfz |   SEY1  | 1700-0 22:10:00 |       -1132
mit |   NICO  | 1700-0 12:40:00 |        -699
mit |     19  | 1700-0 23:03:30 |         551



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.00     4.99     4.99     4.99   | 4.19e-14  8.18e-15  2.46e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     4.98     4.99     4.99     4.99   | 4.01e-14  8.64e-15  2.55e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.98     4.99     4.99     4.99   | 3.66e-14  9.60e-15  1.90e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.48     4.99     4.99     4.99   | 4.24e-14  7.46e-15  7.09e-15 |
 USN3 |   288   288     1   288     4.16     4.99     4.99     4.99   | 4.86e-14  1.68e-14  3.29e-15 |
 WAB2 |   288   279     3   288     4.98     4.99     4.99     4.99   | 6.70e-14  2.63e-14  1.89e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.98     4.99     4.99     4.99   | 3.81e-14  1.92e-14  4.71e-15 |
 WTZR |   288   283     3   288     3.67     4.99     2.87     2.87   | 7.76e-14  2.39e-14  3.51e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.98     4.99     4.99     4.99   | 2.73e-14  5.44e-15  2.11e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.98     4.99     4.04     4.04   | 4.40e-14  8.14e-15  1.38e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.98     4.99     4.99     4.99   | 3.35e-14  1.05e-14  3.26e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     4.06     4.99     4.99     4.99   | 4.51e-14  1.57e-14  3.51e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     4.94     4.97     4.98     4.98   | 4.09e-14  1.38e-14  4.00e-15 |
 WES2 |   281   275     2   281     4.50     4.83     2.91     2.91   | 1.60e-10  4.85e-11  1.09e-11 |
 NRC1 |   270   261     3   270     3.64     4.65     4.67     4.67   | 1.02e-13  2.44e-14  5.90e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.62     3.97     0.65     0.65   | 5.45e-14  2.49e-14  5.88e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.55     3.74     4.99     4.99   | 1.01e-13  1.06e-14  1.76e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.48     3.56     4.99     4.99   | 1.02e-13  1.31e-14  3.04e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.46     3.49     1.17     1.17   | 8.29e-14  1.09e-14  3.86e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     2.32     3.11     2.10     2.10   | 1.08e-13  2.06e-14  3.74e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.08     2.49     0.16     0.16   | 7.08e-14  1.79e-14  4.59e-15 |
 TSKB |   287   284     1   287     1.67     1.61     0.16     0.16   | 1.15e-13  3.11e-14  7.50e-15 |
 MATE |   288   287     1   288     1.29     0.96     0.17     0.17   | 3.66e-14  7.70e-15  4.54e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.75     0.32     0.20     0.20   | 1.03e-13  2.25e-14  1.79e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.65     0.24     0.08     0.08   | 1.75e-13  1.61e-14  2.46e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.56     0.18     0.06     0.06   | 4.34e-14  8.87e-15  6.45e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.83     0.17     0.89     0.89   | 2.33e-13  6.96e-14  6.54e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.44     0.16     0.78     0.78   | 7.44e-13  6.79e-14  2.61e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.53     0.16     0.04     0.04   | 3.54e-13  1.14e-13  4.33e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.52     0.16     0.03     0.03   | 4.15e-13  1.26e-13  3.26e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.50     0.14     0.01     0.01   | 2.77e-13  8.05e-14  1.17e-13 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.47     0.13     0.14     0.14   | 6.44e-14  1.83e-14  8.23e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.38     0.09     0.40     0.40   | 5.46e-13  1.28e-13  2.57e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.95     0.08     2.51     2.51   | 5.78e-14  2.46e-14  2.21e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.41     0.08     0.24     0.24   | 4.99e-13  1.18e-13  8.59e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.82     0.07     0.02     0.02   | 2.01e-13  6.21e-14  5.65e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.33     0.06     1.55     1.55   | 5.24e-13  1.48e-13  7.66e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.43     0.06     1.48     1.48   | 5.66e-13  6.02e-14  1.86e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.43     0.06     0.34     0.34   | 5.13e-13  6.03e-14  1.07e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.42     0.06     0.42     0.42   | 6.14e-13  6.55e-14  2.04e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.41     0.06     1.15     1.15   | 6.03e-13  6.10e-14  1.68e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.40     0.06     0.36     0.36   | 5.82e-13  6.10e-14  2.48e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.60     0.60   | 6.11e-13  5.78e-14  1.32e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.39     0.05     1.04     1.04   | 6.25e-13  7.14e-14  1.68e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.70     0.70   | 6.27e-13  5.93e-14  5.15e-14 |
 G29  |   288   287     0   288     0.37     0.05     0.12     0.12   | 6.91e-13  7.56e-14  1.64e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.37     0.05     1.51     1.51   | 6.21e-13  6.25e-14  3.79e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.99     0.99   | 6.38e-13  6.29e-14  1.34e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.20     0.20   | 7.92e-13  6.51e-14  5.44e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.31     0.31   | 6.76e-13  7.32e-14  5.61e-14 |
 ALGO |   162   158     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-13  7.10e-14         - |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-14  9.04e-15  5.11e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  2.38e-13  1.45e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  2.86e-13  2.31e-13 |
 G06  |   278   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-12  8.05e-13  2.63e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.86e-13  2.83e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.00e-13  2.36e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.22e-13  1.38e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  9.16e-14  3.72e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  8.96e-14  2.48e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  9.88e-14  2.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  1.08e-13  3.59e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-13  6.48e-14  1.04e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.27e-13  9.58e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-13  1.88e-13  4.29e-13 |
 GRAS |   288   240    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-11  3.97e-12  5.87e-13 |
 GRAZ |   286   225    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  9.78e-13  2.29e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-14  1.07e-14  3.85e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-13  1.27e-13  3.68e-13 |
 LAMA |   287   238    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-11  1.18e-12  3.09e-13 |
 MDVJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.53e-14  1.40e-14  2.84e-15 |
 POTS |   206   199     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-07  9.27e-09         - |
 SCH2 |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.15e-13  3.40e-13  4.82e-13 |
 SPT0 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-14  1.43e-14  2.53e-15 |
 SUWN |   264   214    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.61e-12  1.57e-12  4.35e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-13  1.63e-13  4.91e-14 |
 TWTF |   265   265     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-14  1.41e-14  3.23e-15 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-14  1.59e-14  3.54e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-14  5.16e-15  1.62e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  5.09e-13  1.27e-13 |
 MEDI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-14  1.52e-14  5.30e-15 |
 GMAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-14  1.95e-14  1.77e-14 |
 IRKT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-14  2.53e-14  1.45e-14 |
 BRST |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  8.08e-13  2.07e-13 |
 IENG |    72    38    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-12  1.85e-13         - |
 USNO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-14  1.71e-14  2.57e-15 |
 GUAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.89e-14  1.39e-14  9.09e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.42e-22  6.10e-20  2.28e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      MEDI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
