
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1701   Day: 3   MJD: 56154                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     346    -433   2410   2410      0   4636   4636      0    0.00
 cod |   288     0  29054     49    -227    -349     26     34     22     86     85     86   13.51
 emr |   288     0  21011    313    -573     142     18     20     16    151     80    186   24.03
 esa |   288     0  31550    708   -1108     428     17     15     17    119     94    127   25.75
 gfz |   288     0  32383    379     230     262     28     22     30    142    198    113   14.97
 iga |    96     0   2976     18     348    -447     42     42      0    109    109      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     344    -440   2160   2160      0   4757   4757      0    0.00
 jpl |   288     0  26671    647    2761     853     19     21     17     90    103     82   21.74
 ngs |    96     0   2976      0     347    -435   2258   2258      0   4175   4175      0    0.00
 usn |   288     0  14944     23   -1094    -217    160    201     63    528    284    753    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   785   -31  -135    72    83    66   160    26   790   237 |
    2 |   215    22    70    -7    23    89  1042   -99   370   185 |
    3 | -5837   -87   -67    46   202   -32-13455   -65 -5104   -99 |
    4 |  1542  -124     X     X   106   -74  5959     4   584    31 |
    5 |   548   125   -42  -148   171   -24   341    27   532   320 |
    6 |  -472   -84   -88    98    70    36 -1858   -15 -1278   -58 |
    7 |  -497   -43  -165   -92   162   -16   255   206  -240   223 |
    8 | -7169    33   -14   -23   -79   -53 -2091    77 -5722   -25 |
    9 | -3125   -41   -41   -73   241   -48  1961     X -2863     5 |
   10 | -4024    89     1     2   100   -24 -7669  -127 -3130   -39 |
   11 |  1329    74    37    60  -275    30 -1501    32  1808   167 |
   12 |  -857    57  -103    68    72   240  -535   -51  -984   280 |
   13 |  3263   -60   -91   158  -140   103   711    46  3420   239 |
   14 |  4343     2    87    78  -147    79 -2266   -89  4432   106 |
   15 |   683   112   -59   -21    70   125   148   -25   531   468 |
   16 |  2952   -16    38  -168   193  -221  -513    34  3017   -59 |
   17 | -4416   100   -85  -203    44   -60 -3492   241 -4079   274 |
   18 |  3895   121   110  -123  -247   -28   473   120  3849   266 |
   19 |  -223    57    98    39  -244   -34  -571   -22     2   104 |
   20 |  4418   -29    37   -86   104  -231   995     8  4675    57 |
   21 |  4471     1   132  -104   -18   -75   852   -12  3968    88 |
   22 |  5320   -90    29     5   262   -91 10625  -162  2646   -93 |
   23 |  -565   149    53    85  -504   172   177    94  -356   333 |
   25 |  1249   -57   -16   -21   283   -54   369  -119  1108   -76 |
   26 | -4002    62   -95   -57   190    49  2098     3 -3694   184 |
   27 |   517   -26    -4   -53   256   -43     -  -114  -746  -156 |
   28 |  9441     7    65    51  -245    79  9012    32  8872    40 |
   29 |   503   141    -6   -91  -277   133 -1671   217   310   406 |
   30 | -8867   -49     9    28    31    -6     -   -33 -7320   -96 |
   31 |   762     6   -20  -140   211    -7  2202    39   220   110 |
   32 | -6179    27   -13    44   -26   -89 -1757   -38 -5618    -2 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    28   -48     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   128   225     -     -  -300     -     - |
 ALIC |     -     9     -   127     -     -     -  -112     -     - |
 ALRT |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -36     8    11     -     -     -     -     -   -25 |
 ANKR |     -   -91     -    48     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    15     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -28    64     -     -    -4     -    26 |
 AUCK |     -    -9     -    64     -     -     -   -70     -     - |
 BAN2 |     -     -   -17     -     -     -     -    19     -     - |
 BDOS |     -     -     -    97   -86     -     -   -35     -     - |
 BJCO |     -     -     -    40   -68     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -18     -    61     -     -     -   -58     -     - |
 BOR1 |     -  -134     -     -   121     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -     3     -     -     -     -    -3     -     - |
 BRFT |     -     0     -    30     X     -     -   -33     -     - |
 BRMU |     -   -32     -   -19     -     -     -    42     -     - |
 BRST |     -   -34     -    18     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -     9     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -64     -    80   -22     -     -   -36     -   188 |
 CGGN |     -     -     -    25     -     -     -   -30     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -11     -     -     -    13     -     - |
 CHPI |     -     -     -    59  -108     -     -     7     -    82 |
 CHTI |     -    80     -   -85     -     -     -    17     -     - |
 CHUR |     -    19     -   -49    61     -     -     1     -   -60 |
 COCO |     -    89     -     X   -80     -     -     -     -   267 |
 CONT |     -     -   -25     -     -     -     -    28     -     - |
 CONZ |     -     -  -199   186     1     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -   -44    25     -     -     -     -     -     -   252 |
 DARW |     -   -74     -    20    37     -     -     -     -   -72 |
 DAV1 |     -   -88     -    37    18     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    68     -     -    48     -     -   -75     -     - |
 DUBO |     -     -     -    62  -107     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    40     -    54  -125     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    -1     -   -78   135     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    96     -     -     -  -113     -     - |
 GODE |     -   -16    17     -   -12     -     -     -     - -2612 |
 GODZ |     -     -    62   -58     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     -     -     -    13     -     -    -9     -     - |
 GRAZ |     -   -22     -     -    20     -     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -   -32     -     -     -    38     -     - |
 GUAT |     -     -     -  -254   437     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -   116  -199     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   102  -488   227   142     -     -   116     -     - |
 HARV |     -     -     -   -19     -     -     -    23     -     - |
 HOB2 |     -   124    15   -50   -54     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -108     -     -    97     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -  -158     -    83     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   200  -104     -   -13     -     -     -     -   253 |
 IENG |     -   -55    31     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    14   -23     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -   -38     -     -     -    45     -     - |
 JPLM |     -     -  -128     -   205     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -    30    15   -73     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -94     -     -    65     -   145 |
 KOKB |     -     -    76     -     -     -     -   -84     -    47 |
 KOSG |     -   -93     -     -    84     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -73   125     -     -     -     -    -3 |
 LPGS |     -     -     -    54    -6     -     -   -59     -    26 |
 MAC1 |     -     5     -   -20     2     -     -    20     -   145 |
 MAG0 |     -   -68     -    36     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    32   -49     -     -    -4     -     - |
 MAS1 |     -   -66   -29    98   -25     -     -   -26     - -2138 |
 MATE |     -     -  -453   549  -204     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    78     -   -26  -139     -     -    83     -   444 |
 MDO1 |     -     -     -    53   -88     -     -     0     -     - |
 MDVJ |     -   162     -     -  -146     -     -     -     -   123 |
 METS |     -    48    72     -  -145     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     1    13   -13     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -    20     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    27   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -103     -    87   -48     -     -     2     -     - |
 NRC1 |     -     -    -3     -     5     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -    26     -   -50   -52     -     -    76     -     - |
 NRMD |     -   -71     -     -    64     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -     -    10   -17     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -   -98   168     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    49   -84     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -   -21     -    54     -     -   -13     -     - |
 OUS2 |     -     -     -  -123     -     -     -   146     -     - |
 PALM |     -     -     -    -4     6     -     -     X     -     - |
 PETS |     -     -     -    63    85     -     -  -133     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -69   110     -     -     6     -     - |
 PRDS |     -     -   482  -450     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -50    28     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -39     7   -67     -     -     -    96     -     - |
 RABT |     -     2     -     -     -     -     -    -1     -     - |
 REUN |     -     3     -   121   -66     -     -   -94     -     - |
 REYK |     -     -     -    64  -111     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -53     -     -    48     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -38     -   -45    72     -     -    25     -     - |
 SCUB |     -   -60     -    88     -     -     -   -67     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    18   146     -     -  -121     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -   -32     -     -    22     -     - |
 SPT0 |     -   253  -142     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -27     -     -     -     -     -    17     -     - |
 STHL |     -     -     -   -64   -70     -     -   124     -     - |
 STJO |     -    23     -   -24   -40     -     -    42     -     - |
 SUTH |     -   -23     -     -     -     -     -    14     -     - |
 SVTL |     -     -   280  -262     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -158   467  -362     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    -7     4    77   -71     -     -   -42     -     - |
 THU3 |     -     4   -13     -   -28     -     -    31     -   -63 |
 TIDB |     -     -     2     -  -111     -     -    74     -     - |
 TIXI |     -     -     -    17   -13     -     -   -11     -     - |
 TOW2 |     -   -70     -    83   -73     -     -    -1     -     - |
 TSKB |     -    -4    10     -   -12     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    31   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -  -152     -     -   104     -     - |
 USN3 |     -   -37    21     -     -     -     -     -     -   -67 |
 VALD |     -     -     -    60     -     -     -   -71     -     - |
 VILL |     -     -   -16    44   -50     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    14    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -  -165   548  -281  -260     -     -     -     -  -241 |
 WIND |     -     -     -   -83     -     -     -    98     -     - |
 WSRT |     -    30    94     -  -178     -     -     -     -   -56 |
 WTZA |     -   -19    11     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   222  -252     -   204     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -     9   -15     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    49   -85     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -38   -22     -     -     -    67     -     - |
 YAR2 |     -     -    10     -   -16     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -157   -47   146   148     -     -  -125     -     - |
 YSSK |     -     -     -    52    48     -     -   -94     -     - |
 ZAMB |     -    -6     -   -64   -40     -     -   104     -     - |
 ZECK |     -    56     -   -29   -15     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -    12     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    26     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   483    48    22    11    21    34   114    14   337   255 |  288    187
    2 |   936    25    25    18    18    54   655    14   686   191 |  288    210
    3 |  6560    21    26    11    38    49  6078    11  5557   174 |  288   2996
    4 |  2179    34     X     X    20   106  2277    12  2438   262 |  287    871
    5 |  1064    28    10    13    21    44   675    11   794   234 |  288    382
    6 |  1666    32    22     8    27    45  1049    14  1733   177 |  288    808
    7 |   566    32    19    21    14    30   402    30   536   176 |  288    335
    8 |  3956    36    20    23    24    29  2054    49  3996   157 |  288   2599
    9 |  3773    19    11    11    22    21  2932     X  3605   214 |  288   2999
   10 |  2997    27    15    15    23    27  4853    19  3376   224 |  288   1999
   11 |  1209    68    16    11    37    38  1134    20  1218   202 |  288    376
   12 |   737    57    22    21    14    38   528    12   653   213 |  288    310
   13 |   519    54    27    14    20    38   335    14   432   187 |  288    265
   14 |   682    15    12    16    16    27   913    10   862   205 |  288    244
   15 |   515    20    12    13    13    39   235    11   472   210 |  288    209
   16 |   474    20    16    12    22    42   161    13   318   239 |  288    275
   17 |  2138    20    28    12    25    44  2223    30  2271   175 |  288    308
   18 |   427    16    11    11    17    38   369    13   437   198 |  288    279
   19 |   675    72    19    21    31    37   323    24   651   179 |  288    291
   20 |  1084    29    22    15    19    35   708    14   776   206 |  288    199
   21 |  1021    15     9    10    16    41   459     9   853   165 |  288    441
   22 |  4589    15    18    12    20    41  4554    16  3491   223 |  288    225
   23 |   422    30    37    19    19    34   248    16   466   173 |  288    176
   25 |   256    50    19    26    16    51   260    12   421   206 |  288    188
   26 |  1043    21    15    12    11    51  1306     9   915   212 |  288    673
   27 |  6686    22    29    28    32    44     -    82  5783   197 |  288   5259
   28 |  2699    34    30    13    31    28  4833    26  2867   163 |  288    672
   29 |   729    23    16    11    20    53   688    11   940   150 |  288    398
   30 |  1642    15    15     9    18    37     -    10  2929   249 |  288   2013
   31 |  1043    35    14    11    26    32   983     9  1001   187 |  288    254
   32 |   802    25    20    14    19    32   568     9  1516   204 |  288    661
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  276  12501
 ADIS |     -     -     -    15    24     -     -    12     -     - |  288    >>>
 ALIC |     -    30     -    18     -     -     -    13     -     - |  288   4913
 ALRT |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   6370
 AMC2 |     -     9    11    11     -     -     -     -     -    66 |  288     20
 ANKR |     -    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  180    >>>
 ARTU |     -    11     -     6     -     -     -     -     -     - |  276   9397
 ASPA |     -     -     -    25    55     -     -    23     -    30 |  285  19233
 AUCK |     -    20     -     8     -     -     -    12     -     - |  288   5836
 BAN2 |     -     -    13     -     -     -     -    14     -     - |  283   9529
 BDOS |     -     -     -    48    49     -     -    40     -     - |  287   3279
 BJCO |     -     -     -    22    39     -     -     -     -     - |  276  10631
 BOGT |     -    16     -     9     -     -     -    10     -     - |  288  17475
 BOR1 |     -    18     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   5702
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -    13     -     - |  288     52
 BRFT |     -    21     -    34     X     -     -    34     -     - |  288   3038
 BRMU |     -    16     -    25     -     -     -    25     -     - |  288   3651
 BRST |     -    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  276   1780
 BRUX |     -    21     -     -    19     -     -     -     -     - |  288     29
 CAS1 |     -    16     -    14    38     -     -    19     -    36 |  288   3388
 CGGN |     -     -     -    14     -     -     -    16     -     - |  276  21468
 CHAN |     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  276   6376
 CHPI |     -     -     -    17    48     -     -    21     -    62 |  288  12610
 CHTI |     -    22     -    17     -     -     -    14     -     - |  288  17192
 CHUR |     -    12     -    10    23     -     -    11     -    50 |  288  14744
 COCO |     -    39     -     X    35     -     -     -     -    73 |  249  10844
 CONT |     -     -    12     -     -     -     -    13     -     - |  288     82
 CONZ |     -     -    15    17    20     -     -     -     -     - |  288     46
 DAEJ |     -    37    21     -     -     -     -     -     -    72 |  273    732
 DARW |     -    35     -    13    29     -     -     -     -    42 |  288   3453
 DAV1 |     -    36     -    25    22     -     -     -     -     - |  288   3103
 DGAR |     -    47     -     -    65     -     -    25     -     - |  288  18499
 DUBO |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     - |  276  67466
 FLIN |     -    18     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   5227
 GLSV |     -    29     -     9    16     -     -     -     -     - |  288   4702
 GMSD |     -     -     -    31     -     -     -    36     -     - |  287   4153
 GODE |     -    22    14     -    36     -     -     -     -   160 |  288   9457
 GODZ |     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  271   7352
 GRAS |     -     -     -     -    14     -     -    10     -     - |  288  12359
 GRAZ |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2592
 GUAO |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  276     51
 GUAT |     -     -     -    20    34     -     -     -     -     - |  276   3164
 GUUG |     -     -     -    11    19     -     -     -     -     - |  161   6844
 HARB |     -    31    35    64    39     -     -    22     -     - |  288  12468
 HARV |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  276   3520
 HOB2 |     -    37    22    15    42     -     -     -     -     - |  288  82224
 HOFN |     -    17     -     -    15     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HOLB |     -    31     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   4756
 HRAO |     -    15    17     -    32     -     -     -     -    53 |  288  10970
 IENG |     -    20    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    110
 IISC |     -     -     -    10    18     -     -     -     -     - |  288  18688
 IQAL |     -     -     -    16     -     -     -    19     -     - |  276   2710
 JPLM |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  191   8197
 KIRU |     -     -    10     8    14     -     -     -     -     - |  288   2320
 KIT3 |     -     -     -     -    12     -     -     8     -    49 |  288  12551
 KOKB |     -     -    22     -     -     -     -    24     -    40 |  288    113
 KOSG |     -    21     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   4058
 LHAZ |     -     -     -     6    10     -     -     -     -    23 |  122    >>>
 LPGS |     -     -     -    17    34     -     -    15     -    96 |  288    >>>
 MAC1 |     -    20     -    12    36     -     -    17     -    35 |  288   4070
 MAG0 |     -    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  287   8726
 MAL2 |     -     -     -    18    61     -     -    24     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    23    19    14    43     -     -    13     -    74 |  288   6553
 MATE |     -     -    14    10    15     -     -     -     -     - |  288   9675
 MAW1 |     -    30     -    17    32     -     -    19     -    57 |  288   3700
 MDO1 |     -     -     -    12    13     -     -    12     -     - |  288  64315
 MDVJ |     -    23     -     -    21     -     -     -     -    51 |  288     24
 METS |     -    20    19     -    16     -     -     -     -     - |  287    337
 MIZU |     -    12    32    31     -     -     -     -     -     - |  288    336
 NICO |     -    10     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3193
 NIST |     -    20    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 NKLG |     -    31     -    28    35     -     -    15     -     - |  288  12940
 NRC1 |     -     -    14     -    23     -     -     -     -     - |  287     28
 NRIL |     -    25     -     9     8     -     -     9     -     - |  288  16378
 NRMD |     -    30     -     -    27     -     -     -     -     - |  210   8025
 NTUS |     -     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  276   2543
 NURK |     -     -     -    11    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  264    >>>
 ONSA |     -     -    21     -    18     -     -    14     -     - |  288     54
 OUS2 |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    31    54     -     -     X     -     - |  280   4848
 PETS |     -     -     -    20    48     -     -    14     -     - |  288   9458
 PIMO |     -     -     -    11    52     -     -    31     -     - |  288  16249
 PRDS |     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  276  32569
 PTBB |     -    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     86
 QAQ1 |     -    17    15    10     -     -     -    11     -     - |  288  13405
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -     8     -     - |  288  13581
 REUN |     -    31     -    14    40     -     -    15     -     - |  288   9209
 REYK |     -     -     -    17    29     -     -     -     -     - |  275    >>>
 SANT |     -    22     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   8737
 SCH2 |     -    19     -    12    22     -     -    12     -     - |  288  10292
 SCUB |     -    20     -    14     -     -     -    18     -     - |  288  18355
 SEY1 |     -     -     -    19    52     -     -    21     -     - |  288  16626
 SHAO |     -     -     -     -    32     -     -    22     -     - |  281   9941
 SPT0 |     -    19    11     -     -     -     -     -     -     - |  264     22
 SSIA |     -    18     -     -     -     -     -    11     -     - |  288  12999
 STHL |     -     -     -    15    50     -     -    21     -     - |  288  18173
 STJO |     -    22     -     9    34     -     -     8     -     - |  288     86
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -    12     -     - |  288  11864
 SVTL |     -     -    21    20     -     -     -     -     -     - |  241   1562
 SYDN |     -    25    11    17     -     -     -     -     -     - |  281    711
 SYOG |     -    12    18    11    34     -     -    19     -     - |  288    753
 THU3 |     -    22    15     -    19     -     -    10     -    28 |  288   7767
 TIDB |     -     -    21     -    27     -     -    13     -     - |  288     87
 TIXI |     -     -     -     9    12     -     -    14     -     - |  288    >>>
 TOW2 |     -    44     -    11    42     -     -    12     -     - |  288   2971
 TSKB |     -    22    22     -    36     -     -     -     -     - |  288     67
 TWTF |     -    23    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     73
 UNSA |     -     -     -     -    27     -     -    19     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -     8     4     -     -     -     -     -     -    57 |  288     29
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   5501
 VILL |     -     -    22    18    36     -     -     -     -     - |  288  10760
 WAB2 |     -    17    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    504
 WHIT |     -    28    10    18    24     -     -     -     -    50 |  288  32178
 WIND |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    11    14     -    22     -     -     -     -    25 |  288     35
 WTZA |     -    19    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    761
 WTZR |     -    16    14     -    18     -     -     -     -     - |  288     23
 WUHN |     -     -     -    17    30     -     -     -     -     - |  228   7112
 XMIS |     -     -     -    21    36     -     -     -     -     - |  276   2444
 YAKT |     -     -    10    10     -     -     -    10     -     - |  288   9558
 YAR2 |     -     -    15     -    25     -     -     -     -     - |  276   5824
 YELL |     -    21    16    11    24     -     -    26     -     - |  288     45
 YSSK |     -     -     -    18    41     -     -    18     -     - |  287   9772
 ZAMB |     -    23     -    11    31     -     -    14     -     - |  288  11467
 ZECK |     -    24     -    20    20     -     -     -     -     - |  288     40
 ZIMM |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   4915
 ZWE2 |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2410    27    18    17    29    43  2161    19  2259   161 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1701-3  0:10:00 |        -665
cod |   AREQ  | 1701-3  0:35:00 |       -1623
cod |   AREQ  | 1701-3  0:40:00 |       -3330
cod |   AREQ  | 1701-3  0:45:00 |        1158
cod |   AREQ  | 1701-3  0:55:00 |         942
cod |   AREQ  | 1701-3  1:10:00 |        2184
cod |   HOB2  | 1701-3 22:20:00 |       -1400
esa |   MATE  | 1701-3  1:05:00 |        -792
esa |   HOB2  | 1701-3 22:15:00 |         652
jpl |   AREQ  | 1701-3  0:10:00 |        -658
jpl |   PALM  | 1701-3  0:10:00 |        -632
jpl |   PALM  | 1701-3  0:15:00 |       -7211
jpl |   PALM  | 1701-3  0:20:00 |        4890
jpl |   PALM  | 1701-3  0:25:00 |       -2914
jpl |   PALM  | 1701-3  0:30:00 |       -2978
jpl |   AREQ  | 1701-3  0:35:00 |       -1582
jpl |   PALM  | 1701-3  0:35:00 |       -1215
jpl |   AREQ  | 1701-3  0:40:00 |       -3376
jpl |   AREQ  | 1701-3  0:45:00 |        1149
jpl |   AREQ  | 1701-3  0:50:00 |         520
jpl |   AREQ  | 1701-3  0:55:00 |         930
jpl |   MAW1  | 1701-3 22:15:00 |       -2410



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.39     5.42     5.41     5.41   | 3.11e-14  6.42e-15  1.26e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     5.35     5.42     5.41     5.41   | 5.72e-14  6.34e-15  1.61e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     5.09     5.42     5.41     5.41   | 4.18e-14  5.51e-15  7.59e-15 |
 TWTF |   288   288     1   288     4.64     5.42     5.41     5.41   | 4.53e-14  1.93e-14  8.11e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.44     5.42     5.41     5.41   | 4.51e-14  1.53e-14  1.62e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.37     5.42     5.41     5.41   | 3.71e-14  8.88e-15  2.47e-15 |
 WTZR |   288   288     1   288     4.02     5.42     2.70     2.70   | 4.58e-14  7.92e-15  1.77e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.51     5.42     5.41     5.41   | 5.06e-14  1.06e-14  1.65e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     4.17     5.42     2.33     2.33   | 4.42e-14  1.32e-14  2.03e-15 |
 NRC1 |   287   284     1   287     4.01     5.39     5.26     5.26   | 6.88e-14  7.58e-15  2.17e-15 |
 ZECK |   288   279     4   288     5.28     5.39     1.98     1.98   | 4.92e-14  1.76e-14  2.67e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.34     5.38     5.36     5.36   | 2.93e-14  7.42e-15  1.87e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     3.50     5.34     3.13     3.13   | 6.69e-14  1.05e-14  7.52e-15 |
 SPT0 |   264   264     0   264     4.89     4.92     4.95     4.95   | 3.17e-14  7.92e-15  2.68e-15 |
 IENG |   288   248     9   256     4.08     4.80     2.41     2.41   | 1.15e-13  2.09e-14  1.17e-14 |
 CONT |   288   288     0   288     2.88     4.02     0.93     0.93   | 5.39e-14  2.65e-14  5.04e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.72     3.60     5.41     5.41   | 8.40e-14  8.63e-15  2.74e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.54     3.14     2.65     2.65   | 1.03e-13  1.30e-14  1.04e-14 |
 TIDB |   288   284     2   288     2.29     2.55     5.30     5.30   | 1.02e-13  1.59e-14  6.62e-15 |
 ONSA |   288   288     0    94     1.73     1.75     1.75     1.75   | 3.24e-14  6.85e-15  3.10e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     1.53     1.14     0.15     0.15   | 9.82e-12  1.74e-12  4.32e-13 |
 G25  |   288   288     0   288     3.00     0.80     2.39     2.39   | 5.62e-14  2.00e-14  2.15e-14 |
 GUAO |   276   276     0   276     1.18     0.72     0.16     0.16   | 7.11e-14  1.35e-14  6.16e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     1.14     0.63     5.41     5.41   | 3.78e-14  1.78e-14  7.44e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     1.34     0.31     0.51     0.51   | 6.12e-14  1.85e-14  2.27e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.85     0.16     0.14     0.14   | 2.11e-13  6.96e-14  8.18e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.51     0.13     0.06     0.06   | 3.38e-13  1.16e-13  2.46e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.44     0.12     0.16     0.16   | 6.71e-13  7.26e-14  4.07e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.38     0.07     0.60     0.60   | 4.99e-13  1.33e-13  9.50e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.37     0.07     0.01     0.01   | 1.65e-13  2.47e-14  3.56e-14 |
 G06  |   288   281     3   288     0.50     0.07     0.39     0.39   | 5.47e-13  1.26e-13  1.18e-13 |
 G04  |   287   287     0   287     0.42     0.06     0.07     0.07   | 7.85e-13  2.45e-13  8.65e-14 |
 SYDN |   281   281     0   281     0.32     0.05     0.03     0.03   | 5.53e-13  1.83e-13  8.66e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.42     0.05     1.24     1.24   | 6.45e-13  6.41e-14  1.28e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.42     0.05     0.28     0.28   | 5.59e-13  5.95e-14  1.81e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.34     0.34   | 6.06e-13  6.79e-14  1.46e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.41     0.05     0.95     0.95   | 6.00e-13  5.70e-14  1.30e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.30     0.30   | 6.07e-13  7.47e-14  2.29e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.49     0.49   | 5.98e-13  6.86e-14  1.39e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.82     0.82   | 6.14e-13  6.42e-14  1.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.58     0.58   | 6.54e-13  6.59e-14  3.51e-14 |
 HOB2 |   288   262    19     6     0.04     0.04     0.05     0.05   | 6.01e-11  1.38e-11  3.27e-12 |
 G12  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.28     1.28   | 6.71e-13  6.91e-14  4.21e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.10     0.10   | 6.72e-13  6.67e-14  2.13e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.83     0.83   | 6.69e-13  6.53e-14  2.21e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.16     0.16   | 7.10e-13  6.85e-14  3.48e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.26     0.26   | 7.07e-13  6.62e-14  7.41e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.72     0.02     0.21     0.21   | 2.14e-13  4.59e-14  7.05e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  4.04e-13  2.72e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.06e-13  2.61e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.05e-13  3.72e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.44e-13  1.29e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  9.57e-14  2.51e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  8.04e-14  4.06e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  8.42e-14  1.76e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.27e-13  3.16e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  7.75e-14  1.82e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.78e-13  7.49e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-13  9.45e-14  1.45e-13 |
 GODE |   108    17    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-11  8.43e-12         - |
 GRAZ |   288   232    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  9.48e-13  2.35e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-13  1.49e-13  1.93e-13 |
 WAB2 |   108    21    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-12  6.26e-13         - |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-14  6.08e-15  1.41e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.11e-14  1.18e-14  2.76e-15 |
 XMIS |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  2.48e-13  6.57e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.22e-13  2.04e-13  8.82e-14 |
 GRAS |   288   256    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-11  3.60e-12  5.27e-13 |
 SCH2 |   287   277     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  6.10e-13  8.76e-13 |
 BRST |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  6.90e-13  1.94e-13 |
 GODZ |   270   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  1.63e-12  1.06e-12 |
 IQAL |   276   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-13  9.16e-13  2.46e-13 |
 SVTL |   239   181    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.72e-12  4.87e-13  2.70e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.37e-22  6.28e-20  2.17e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
