
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1704   Day: 5   MJD: 56177                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120029   1891     -16    -768     34     37     25     74     67     91   11.88
 emr |  2880     0 104737   2699    2780   -1603     20     20     24     98    101     84   18.32
 esa |  2880     0 122107   4322   -1507     514     30     31     25    134    139    119   13.84
 grg |  2880     0 121221   1166      43    -405     30     30     28    154    148    170   12.74
 mit |  2880     0 113563    776     -31    -340     28     28     29    148    156    113   13.63
 gfz |   288     0  53630     79    -195     334     25     32     24    110     98    112   14.04
 igr |   288     0  42235    635    6698   -2086     29     38     26    104    104    104    0.00
 jpl |   288     0  26558    383    5421   -1788     24     30     20     86     97     80   15.55
 ngs |    96     0   2880     10     -12    -825   1743   1743      0   3502   3502      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -24    76  -150     2    88  -122   -28   -63    50     - |
    2 |   -44   -40    38   100   -36   -34    17    -8  2659     - |
    3 |   125    77   136  -293  -102   149   190    82 -3060     - |
    4 |   -54    39     X   114  -112   -23   -15    11 -2270     - |
    5 |    32   137   -49  -186     4    29     4    38  -839     - |
    6 |    39    45   150   -69  -205   135    75    83  -638     - |
    7 |     5   226   -49  -143  -135    -1   -12    91 -1503     - |
    8 |   -39    47    61   130  -206   -80     6    72     -     - |
    9 |    68     X   199   -87  -190   153    72     X -3470     - |
   10 |    -7   -15   126   138  -220   -51    37   -48 -6845     - |
   11 |   -66  -129  -175   153   281   -94  -155   -51  2498     - |
   12 |   -41  -117   -81   257    50     0   -76  -134 -1701     - |
   13 |   -55   -28   100   234  -220   -57   -88   -71  2865     - |
   14 |     0   -93   127    70   -77    67    32    18  3380     - |
   15 |    91    79   -91  -205    89    25    -5    69   388     - |
   16 |    60    30    43  -263    93    83   122    67  3346     - |
   17 |     9   142  -312    14    99   -33  -113    71  -433     - |
   18 |    93    -8   -69  -195   159    74   -37   138  4303     - |
   19 |    40  -194   -10   145   118   -64   -21   -91  -822     - |
   20 |   -76    12    28    75   -36   -87    -2   -27  3300     - |
   21 |   -35    -9   -35   -88   159    19   127   -15  2640     - |
   22 |   -17  -145   225   -91    69    33   153   -63  1059     - |
   23 |    49   -19  -122   193   -43  -167  -196  -111   324     - |
   25 |   -55   -69    19    24    92    50    47    12   990     - |
   26 |     6     1    61    97  -163    22    30    15 -2070     - |
   27 |    21   -63   188   -41   -68   107   120    58   -32     - |
   28 |   -86   -37    51    25    62   -67   -57   -56  7328     - |
   29 |    -4   200  -259  -149   117    51  -145   127 -2507     - |
   30 |    14   -59    28    41     9    -4    31   -68 -6182     - |
   31 |   -43  -133  -159   -38   434   -29   -49  -158   132     - |
   32 |    -1    46    56    24  -134   -77     8    18 -3176     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -51     -    37     -     -   -34    19    36     -     - |
 AJAC |     -     -     -    -4     4     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -17     -     -     -    23     -     -     -     - |
 ALGO |   -44    21     -     -   -54    62    32     -     -     - |
 ALIC |     -     -    19   404    30  -153   -76  -236     -     - |
 ALRT |   -63     -    37   -15    29     3   -21     -     -     - |
 AMC2 |   -97     -     -   127   160   -68   -14  -109     -     - |
 ANKR |     -     -   234  -421     -   151     -     -     -     - |
 ARTU |  -118     -    24    96     -    -5   -15    -5     -     - |
 ASPA |    32     -  -161   142     -   -25    92    26     -     - |
 AUCK |  -107     -   -71   129    76    28   -60   -53     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -    35   -34     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     -    22   -27   -20     -     - |
 BARH |     -     -    20   -47     -    42     -   -17     -     - |
 BDOS |     -     -   172     -     -  -128   -92   -37     -     - |
 BJFS |     9     -    37   -32   -60   -48    32    82     -     - |
 BOGT |   191     -   177   -33     -  -268    66   -36     -     - |
 BOR1 |  -192     -     -     -     -   162    32     -     -     - |
 BRAZ |   -66     -    70   119     -   -43     -   -71     -     - |
 BREW |   -60   -12     -     -    76     -     -    -6     -     - |
 BRFT |   -71     -    80    31     -  -120     -    66     -     - |
 BRMU |   -60     -    42   212   -86  -100   -41     -     -     - |
 BRST |   -56     -    48     -     -     -   -47     -     -     - |
 BRUX |    50     -     -    23     -   -63    14     -     -     - |
 BUCU |     -     -    90   -98     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    60     -    74  -137     -     -   124     -     -     - |
 CAS1 |    -3     -   104     5   -88   -20    31     -     -     - |
 CEDU |     -     -    12    91     -   -95     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    45     -     -   -36    66    -8     -     - |
 CHPI |     -     -     -    29     -   -26   -30     -     -     - |
 CHTI |   -58     -    28     -     -     -   -27    19     -     - |
 CHUM |     -     -   120     -     -  -119     -     -     -     - |
 CHUR |   -25   -12   107   -11   -71    40     7   -27     -     - |
 COCO |    69     -    43    40     -     6     3  -129     -     - |
 CONT |     -    -1     -     -     -     -    24     1     -     - |
 CONZ |     -     -     -   251   -42  -187  -148     -     -     - |
 CRO1 |     -    -8     -   188   125  -281     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -   230     -     -  -227     -     -     -     - |
 DAEJ |   -87     -     -     -    93   -16   -60     -     -     - |
 DARW |  -127   -69   141   169  -127    28   -80     -     -     - |
 DAV1 |   -49     -    12   109   -51   -20     1     -     -     - |
 DGAR |    58     -     -   -58     -  -130    64   121     -     - |
 DGAV |     -     -   141     -     -  -139     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    64     -     -   -63     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -40   -19   142    -4   -53     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -    37   165   -58   -84     -   -41     -     - |
 DUBR |     -     -    19   294  -296     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    40     -  -221   100   -10     -    55     -     - |
 FLIN |   -38     -   142     -   -29   -80    24     -     -     - |
 FLRS |    20     -    72     -     -   -87  -144     -     -     - |
 GLSV |    -6     -     9   -87   -61   134    38     -     -     - |
 GMSD |     -     -    54     -     -   -54   -40     -     -     - |
 GODE |     -    66     -     -     -   -86    29     -     -     - |
 GOLD |     -     -    71     2     -   -72   -83     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   180   -52  -113     -     -     -     - |
 GRAS |   -92     -    73     -    36   -29     6     -     -     - |
 GRAZ |   -30     -     -     -    13    13    41     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -  -219     -   198     -     - |
 GUAO |   -43     -    53     -    79     -    -3   -84     -     - |
 GUAT |  -230     -    14   196     -     1   -71     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -63   132     -   -58   -64     -     -     - |
 HARB |  -131    23   111     -     -   -28    16     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -   -62     -    56     -     - |
 HERS |   -46     -   128     -   -90     -   -16     -     -     - |
 HERT |  -140     -    -2   133     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -  -107   132   -31     -     -     -     - |
 HOB2 |   -73  -277   -99   -14     -   568   -68     -     -     - |
 HOFN |  -134     -    55   -99     -   116    40    29     -     - |
 HOLB |   -29     -     -     -     -    25   271     -     -     - |
 HOLM |    34     -   108   -79     8   -72     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -   -31     -    28    15     -     -     - |
 HYDE |     4     -     X     -     X    -3     -     -     -     - |
 IENG |   -68    14     -     -    40     -    20     -     -     - |
 IISC |    20     -     -    56     -   -68     -     -     -     - |
 INEG |     -     -   196     -     -  -193     -     -     -     - |
 INVK |   -24     -     -     -     -    20    54     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -64    69    -3     3   -60     -     -     - |
 IRKM |   127     -     -     -     -     -     -   -97     -     - |
 IRKT |     -   -59     -     -   105   -25     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -41     -    26     -     8     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    69     -     -     -   -89     -     -     -     - |
 JPLM |     -  -218     -     -   305   -11   -38     -     -     - |
 KARR |   108     -     -    54  -126   -39     -    20     -     - |
 KELY |     -     -   -43     -     -    42   -86     -     -     - |
 KERG |     -   -23    30     -     -     -     -     -     -     - |
 KIR0 |     -     -     -    64     -     -   -67   -53     -     - |
 KIT3 |     -     -   -28   150     -  -158   -57    45     -     - |
 KOKB |     X   -87     -  -131   153     -    -9    76     -     - |
 KOSG |  -154     -     -     -    94    40     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -    67  -108     -    32     -     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -    62     -   -56     -     -     -     - |
 LAMA |   -99     -     -   153   -42   -14   -47     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -130     -   118     -     -     -     - |
 LPGS |     -    50   -56   169     -  -159    -3    -4     -     - |
 MAC1 |  -106     -     -    99    48   -48   -36     1     -     - |
 MAG0 |     8     -    53     -     -   -59    51     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    43     -     -   -43     4     -     -     - |
 MAR6 |     -   -64    26   198  -116     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -39    46    33    52     8   -39    22   -67     -     - |
 MATE |     -    76  -568   285     -    45   -43    64     -     - |
 MAW1 |   -47     -   438  -192  -218   -63   -20     -     -     - |
 MCM4 |    74    68     -   -90     -   -69     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   114   174   -35  -105   -50  -119     -     - |
 MDVJ |     5     -   -20   -11   -13    38    69     -     -     - |
 MEDI |     -    17     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 METS |     -    50     -     -     -   -65     -     -     -     - |
 MIZU |     1   -67     -     -    15    72    14     -     -     - |
 MKEA |     -     -   -20   138     -  -106     -     -     -     - |
 MOBS |  -115     -    86     -    13     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -    80     -     -   -70     -     - |
 MQZG |     -     -   -90    98     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -13     -   117   -99     -   -15    25     -     -     - |
 NICO |   -11     -   187     X  -239    56    55     -     -     - |
 NIST |   -56    37     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 NKLG |  -121     -   142     -     -   -44    53     -     -     - |
 NNOR |     -    -1     X     -     -     -     -     1     -     - |
 NOT1 |     -     -     -   351  -328     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -20    73     -   -46     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   122     -  -176   -14    14    69     -     -     - |
 NRIL |  -184     -   -14   340     -    14   -52  -139     -     - |
 NRMD |  -158     -     -   160     -   -11   -47     -     -     - |
 NTUS |   -48     -     0    41    14    -9   -28     -     -     - |
 NYA1 |     -     -    15     -     -   -15   -16     -     -     - |
 NYAL |     -   168     -    93  -172  -138     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    47    86     -   -88     -   -32     -     - |
 OHI3 |   -11     -     -    10     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     X   -22    19     X     -    10    95     -     -     - |
 OPMT |    46   -13     -     -    56   -76     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -78     -     -    77     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   264  -107  -136     X     -     -     - |
 PARC |     -     -    17     -   -39    21     -     -     -     - |
 PENC |     -     -   -83    91     -     -  -255     -     -     - |
 PETS |   -13     -   253     -     -  -222   -69   -14     -     - |
 PIMO |     -     -    37   -76     -    64     2   -28     -     - |
 POTS |     -     -  -107   113     -    21     -     -     -     - |
 POVE |     -     -     4     -     -    -4     -     -     -     - |
 PRDS |     6    32     -     -     -   -47   591     -     -     - |
 PTBB |   -22   -15     -     -    39     -    61     -     -     - |
 QAQ1 |     -    -7    78   -83     -    50     5   -38     -     - |
 QUIN |     6     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -82     -     -     -     -    72     -    -2     -     - |
 RAMO |     -     -   -60   393     -  -298     -     -     -     - |
 RESO |    13     -   155  -289     -    99     -     -     -     - |
 REUN |    21     -   178     -  -157    -2    42   -63     -     - |
 REYK |     -     -     -    23     -   -21    61     -     -     - |
 RIGA |     -     -     -     -   -24     -     -    21     -     - |
 RIO2 |    42     -     -     -     -   -36     -     -     -     - |
 RIOP |   -34     -   110     -     -   -81     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    67     -     -   -66     -     -     -     - |
 SCH2 |   -55   -64   -15   -70   114    47     1    45     -     - |
 SCOR |     -     -    22   -33     -     8     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -    75   -61     -   -40    46    20     -     - |
 SEY1 |     -     -  -123   330     -  -114   -24   -58     -     - |
 SFER |     -    -1    34    49    -8   -69     -     -     -     - |
 SOFI |   -96     -   142     X  -105    44     -     -     -     - |
 SPT0 |   -67   -28     -   108     5     -  -235     -     -     - |
 SSIA |  -150     -     -     -     -   402  -279  -272     -     - |
 STHL |    -3     -    15     -     -  -100   -49    79     -     - |
 STJO |     -   -32     -    65   -75    28    44    26     -     - |
 STR1 |     -   -15     -    22     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |    -7     -     -    15     -     -    -8    -7     -     - |
 SUTM |     -    56     -     -     -   -73     -     -     -     - |
 SUWN |    35     -     -     -     -   -30     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    63   -68     -     -   614     -     -     - |
 SYDN |   -79     -    72     -    -5     -   146     -     -     - |
 SYOG |   -22    20   116   299  -243   -77    -1   -86     -     - |
 THU3 |  -149    44     -    76     -    -1   -68     -     -     - |
 TIDB |   -18    35     -     -    20  -158    11    97     -     - |
 TIXI |     -     -    42     -     -   -22     6   -17     -     - |
 TLSE |  -104     -   134     -     -   -58     -     -     -     - |
 TNML |     -  -177     -   216    36     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -145     -    73   309  -135   -99    10     -     -     - |
 TRO1 |     -     -   182     -     -  -179     -     -     -     - |
 TSKB |  -145    85     -     -    10     2     8     -     -     - |
 TWTF |     2    22    59     -   -34   -41   100   -13     -     - |
 UFPR |     -     -   101     -     -   -40     -   -53     -     - |
 ULAB |  -129     -   -16     -     -   125    80     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   226     -  -205     -     -     -     - |
 USN3 |  -111    33     -   198  -133     -   -16     -     -     - |
 USNO |    -6   -50     -    77     X     -   -24     -     -     - |
 USUD |     -   -53     -     -     -    69     -     -     -     - |
 VALP |     -     -   143     -     -  -141     -     -     -     - |
 VESL |     -     -     -   122     -     -     -  -100     -     - |
 VILL |   -39    47    46     -     -   -73    16     -     -     - |
 WAB2 |   -83     -     -     -    28    43    37     -     -     - |
 WES2 |     -     -     2   182   -94   -75    -5     -     -     - |
 WHIT |    10    65    56  -161     -    -2    48     -     -     - |
 WILL |   -63    21     -     -     -    26     -     -     -     - |
 WIND |     -     -     3  -202     -   118     5    57     -     - |
 WROC |     -   125     -   135  -293     -     -     -     -     - |
 WSRT |    76    94     -    23   105  -309   -11     -     -     - |
 WTZA |   -22     -     -     -    19     -    21     -     -     - |
 WTZR |   -73     -     -   416  -185  -136  -170     -     -     - |
 XMIS |   -92     -    49   159     -  -114   -32     -     -     - |
 YAR2 |     -    29     -     -     -   -38    48     -     -     - |
 YEBE |     -   159     -  -325    90     -     -     -     -     - |
 YELL |  -225    51     -    62   -54   121    12     -     -     - |
 YIBL |     -     -     3   298     -  -274     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -     -    -5    19     5     -     - |
 ZECK |   -79     -    17    43    11     1     9     -     -     - |
 ZIM2 |   -94     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -69     -     -     -   -37   138    34   -39     -     - |
 ZWE2 |     4     -     -     -     -    -3    22     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    21    23    14    46    27    32    29    30   470     - | 2880    261
    2 |    40    21    18    18    16    13    22    13  1557     - | 2880    242
    3 |    16    11    16    23    14    42    35    35  3215     - | 2880   2770
    4 |   120    51     X    29    21    19    89    13  1145     - | 2879   1069
    5 |    29    16    18    17    15    26    21    14   535     - | 2880    327
    6 |    17    12    20    21    16    37    33    31  2273     - | 2880    634
    7 |    26    16    24    19    24    21    16    19  1932     - | 2880    338
    8 |    83    19    78    98    46    99    96   117     -     - | 2880   2585
    9 |    78     X    84    75    79    55    90     X  4189     - | 2694   3182
   10 |    18    17    18    12    29    35    46    16  2081     - | 2880    912
   11 |    20    17    17    14    19    25    25    23   746     - | 2880    473
   12 |    20    15    22    20    14    28    22    22   540     - | 2880    295
   13 |    15    15    21    11    20    20    26    20   403     - | 2880    283
   14 |    15    14    24    14    25    17    27    15   488     - | 2880    155
   15 |    26    14    20    17    18    19    25    18   464     - | 2880    240
   16 |    19    18    21    15    24    32    24    23   417     - | 2880    319
   17 |    16    14    20    11    16    11    19    12  1481     - | 2880    742
   18 |    18    14    17    21    22    30    35    34   672     - | 2880    304
   19 |    12    13    17    14    18    23    25    22   421     - | 2880    166
   20 |    15    18    22    11    22    18    21    18   514     - | 2880    219
   21 |    36    20    19    22    13    13    22    22   592     - | 2880    379
   22 |    13    16    18    25    35    10    17    16   724     - | 2880    299
   23 |    13    21    22    11    38    38    45    38   471     - | 2880    176
   25 |    25    17    25    20    12    24    33    25   334     - | 2880    155
   26 |    18    17    13    16    20    28    17    15  1553     - | 2880    445
   27 |    87    39    94    65    56    39    57    43  4899     - | 2880   4784
   28 |    20    19    20    13    33    19    20    19  2755     - | 2880    355
   29 |    15    21    29    22    32    33    37    28   714     - | 2880    245
   30 |    17    17    17    18    17    20    20    14  2146     - | 2880   1564
   31 |    21    20    22    16    19    28    30    27  1125     - | 2880    381
   32 |    13    15    22    14    13    16    18    14  1351     - | 2880    626
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    25     -    10     -     -    16     8    12     -     - |  288  18807
 AJAC |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     - |  288   3016
 ALBH |     -    13     -     -     -    17     -     -     -     - |  288  10132
 ALGO |    16    11     -     -    18    15    29     -     -     - |  288     64
 ALIC |     -     -    12    29    20    15    13    10     -     - |  288   4993
 ALRT |     9     -    20    11    12    22    11     -     -     - |  288   5670
 AMC2 |    12     -     -    18    28    16    14    23     -     - |  288     20
 ANKR |     -     -    15    16     -    16     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    21     -    21    20     -    14    27    10     -     - |  288    >>>
 ASPA |    20     -    23    23     -    26    11    24     -     - |  288  12539
 AUCK |    23     -    16    27    24    15    62    14     -     - |  288   3761
 BAKO |     -     -     -     -    16    16     -     -     -     - |  288   3542
 BAN2 |     -     -     -     -     -    19    35    17     -     - |  287  10660
 BARH |     -     -    17    29     -    22     -    15     -     - |  288   3052
 BDOS |     -     -    24     -     -    27    14    22     -     - |  288   3438
 BJFS |    20     -    22    24    24    20    18    14     -     - |  288   6312
 BOGT |    16     -    16    18     -    28    16    20     -     - |  288  21175
 BOR1 |    23     -     -     -     -    19    16     -     -     - |  288   4127
 BRAZ |    27     -    19    25     -    15     -    17     -     - |  288  16682
 BREW |    18    13     -     -    16     -     -    13     -     - |  288     69
 BRFT |    26     -    17    31     -    13     -    12     -     - |  288   3138
 BRMU |    12     -    14    19    18    16    15     -     -     - |  288   3343
 BRST |    15     -    13     -     -     -     7     -     -     - |  288   1856
 BRUX |    36     -     -    27     -    12    17     -     -     - |  288     18
 BUCU |     -     -    13    14     -     -     -     -     -     - |  288   2763
 CAGZ |    31     -    14    23     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    49     -    11    23    21    13    14     -     -     - |  288   3336
 CEDU |     -     -    14    19     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -    15     -     -    12    12    17     -     - |  288   8690
 CHPI |     -     -     -    12     -    11    27     -     -     - |  288  19836
 CHTI |    19     -    12     -     -     -    48    16     -     - |  288   4517
 CHUM |     -     -    40     -     -    39     -     -     -     - |  288   8565
 CHUR |    16    20    16    16    18    14    12    13     -     - |  288   6521
 COCO |    31     -    22    40     -    19    41    12     -     - |  288  15096
 CONT |     -    16     -     -     -     -    25    19     -     - |  288     71
 CONZ |     -     -     -    17    42    31    32     -     -     - |  288     32
 CRO1 |     -    24     -    22    34    21     -     -     -     - |  288     29
 CUSV |     -     -    11     -     -    11     -     -     -     - |  288  15774
 DAEJ |    20     -     -     -    35    33    38     -     -     - |  288    756
 DARW |    20    14    17    29    33    24    15     -     -     - |  288   3591
 DAV1 |    28     -    11    22    20    15    11     -     -     - |  288   3183
 DGAR |    30     -     -    31     -    20    32    17     -     - |  288  25886
 DGAV |     -     -    13     -     -    13     -     -     -     - |  288  11982
 DRAG |     -     -    95     -     -    94     -     -     -     - |  113   4479
 DRAO |     -    10    17    17    19    19     -     -     -     - |  288   4621
 DUBO |     -     -    93    65    82    54     -    51     -     - |  286 125096
 DUBR |     -     -    27    13    32     -     -     -     -     - |  288   3510
 FAIR |     -    19     -    25    39    11     -    13     -     - |  288   7480
 FLIN |    12     -    17     -    14    17    21     -     -     - |  288   4413
 FLRS |    20     -    15     -     -    12    77     -     -     - |  288   2819
 GLSV |    16     -    18    16    34    19    12     -     -     - |  288   4145
 GMSD |     -     -    15     -     -    14    31     -     -     - |  288  11949
 GODE |     -    17     -     -     -    22    20     -     -     - |  288  11045
 GOLD |     -     -    84    22     -    89    56     -     -     - |  284   1284
 GOPE |     -     -     -    45    51    18     -     -     -     - |  288    337
 GRAS |    18     -    13     -    15    10    16     -     -     - |  288   2474
 GRAZ |    22     -     -     -    13    21    21     -     -     - |  288   2451
 GUAM |     -     -     -     -     -    23     -    21     -     - |  288  21801
 GUAO |     9     -    13     -    23     -    10    16     -     - |  288     71
 GUAT |    17     -    18    29     -    25    21     -     -     - |  288   4066
 GUUG |     -     -    21    35     -    30    35     -     -     - |  288  13169
 HARB |    18    61    25     -     -    60    88     -     -     - |  287  19767
 HARV |     -     -     -     -     -    18     -    16     -     - |  288   5873
 HERS |    19     -    17     -    27     -    16     -     -     - |  288     24
 HERT |     9     -    14    19     -     -     -     -     -     - |  288   2912
 HNPT |     -     -     -    21    24    14     -     -     -     - |  288   3505
 HOB2 |    28    17    16    34     -    26    21     -     -     - |  287  22282
 HOFN |     9     -    13    19     -    23    15    13     -     - |  287    >>>
 HOLB |    14     -     -     -     -    12    12     -     -     - |  288   4066
 HOLM |    13     -    22    26    20    26     -     -     -     - |  288   7791
 HRAO |     -     -     -    22     -    20    30     -     -     - |  287  18086
 HYDE |    24     -     X     -     X    20     -     -     -     - |  286   3718
 IENG |    16    36     -     -    44     -    13     -     -     - |  288     78
 IISC |    17     -     -    22     -    13     -     -     -     - |  288  26553
 INEG |     -     -    70     -     -    69     -     -     -     - |   21    >>>
 INVK |     9     -     -     -     -     7    10     -     -     - |  288   7704
 IRKJ |     -     -    21    13    22    11    19     -     -     - |  288    270
 IRKM |    11     -     -     -     -     -     -     9     -     - |  288    486
 IRKT |     -    11     -     -    14    11     -     -     -     - |  288    286
 JOZ2 |    66     -    31     -    32     -     -     -     -     - |  288   2544
 JOZE |     -    20     -     -     -    27     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    26     -     -    30    13    28     -     -     - |  288   4476
 KARR |    42     -     -    46    19    16     -    14     -     - |  288   6783
 KELY |     -     -    12     -     -    12    14     -     -     - |  288   7882
 KERG |     -    23    30     -     -     -     -     -     -     - |  156   8362
 KIR0 |     -     -     -     9     -     -    18     8     -     - |  242   3301
 KIT3 |     -     -    24    22     -    47    18    19     -     - |  288  13417
 KOKB |     X    19     -    30    24     -    65    16     -     - |  288    133
 KOSG |    30     -     -     -    18    28     -     -     -     - |  288   3970
 KOUC |     X     -    16    25     -    15     -     -     -     - |  275   8622
 KUNM |     -     -     -    19     -    17     -     -     -     - |  193  27314
 LAMA |    17     -     -    19    19    15    24     -     -     - |  288   2666
 LHAZ |     -     -     -    13     -    11     -     -     -     - |  117    >>>
 LPGS |     -    23    26    20     -    35    17    24     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    29     -     -    18    17    21    22     9     -     - |  288   4950
 MAG0 |    13     -    13     -     -     9    19     -     -     - |  287   8802
 MAL2 |     -     -    12     -     -    12    16     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    22    70    34    27     -     -     -     -     - |  288   2777
 MAS1 |    27    23    13    23    55    16    16    25     -     - |  288   5085
 MATE |     -    18    32    17     -    26    11    39     -     - |  287  27317
 MAW1 |    37     -    34    26    16    14    34     -     -     - |  288   3939
 MCM4 |    17    18     -    19     -    15     -     -     -     - |  288   7991
 MDO1 |     -     -    17    19    26    24    11    18     -     - |  288   7489
 MDVJ |    25     -    48    47    68    17    44     -     -     - |  288     23
 MEDI |     -    28     -     -    38     -     -     -     -     - |  288    113
 METS |     -     9     -     -     -    12     -     -     -     - |    2      0
 MIZU |    17    22     -     -    32    24    32     -     -     - |  288    408
 MKEA |     -     -    17    21     -    15     -     -     -     - |  288  27591
 MOBS |    20     -    15     -    15     -     -     -     -     - |  288   3328
 MORP |     -     -     -     -    26     -     -    23     -     - |  288   4974
 MQZG |     -     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288   5440
 NANO |    16     -    13    16     -    11    15     -     -     - |  288   3077
 NICO |    37     -    14     X    28    21    20     -     -     - |  288   3163
 NIST |    19    12     -     -     -     -    26     -     -     - |  288     28
 NKLG |    34     -    21     -     -    50    56     -     -     - |  288  12643
 NNOR |     -    38     X     -     -     -     -    45     -     - |  256    >>>
 NOT1 |     -     -     -    22    20     -     -     -     -     - |  288     63
 NOVM |     -     -    17    13     -    18     -     -     -     - |  288     68
 NRC1 |     -    16     -    15    21    14    16     -     -     - |  288     23
 NRIL |    17     -    12    11     -    15     7     9     -     - |  288   7992
 NRMD |    16     -     -    16     -    14    21     -     -     - |  288   9512
 NTUS |    38     -    24    25    40    16    21     -     -     - |  288   3665
 NYA1 |     -     -    13     -     -    13     9     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    17     -    14    20    10     -     -     -     - |  288    609
 OHI2 |     -     -    15    16     -    10     -    11     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    82     -     -    77     -     -     -     -     -     - |  285   4351
 ONSA |     X    22    17     X     -    16    11     -     -     - |  276     74
 OPMT |    27    13     -     -    17    20     -     -     -     - |  287     27
 OUS2 |     -     -    10     -     -    10     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    17    29    25     X     -     -     - |  288   6493
 PARC |     -     -    33     -    49    22     -     -     -     - |  288   4092
 PENC |     -     -    80    87     -     -    92     -     -     - |  288   3313
 PETS |    16     -    23     -     -    36    22    20     -     - |  288  10377
 PIMO |     -     -    31    34     -    30    16    27     -     - |  288  23502
 POTS |     -     -    18    18     -    17     -     -     -     - |  276    >>>
 POVE |     -     -    16     -     -    16     -     -     -     - |  288  11021
 PRDS |    31     8     -     -     -    26    18     -     -     - |  286    >>>
 PTBB |    26    31     -     -    40     -    16     -     -     - |  288     51
 QAQ1 |     -    12    15    14     -    15    15    11     -     - |  288   7988
 QUIN |    20     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288  10336
 RABT |    29     -     -     -     -    19     -    16     -     - |  288  15669
 RAMO |     -     -    11    28     -    28     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |    14     -    14    24     -    15     -     -     -     - |  288   8383
 REUN |    47     -    10     -    15    44    20    11     -     - |  288   6739
 REYK |     -     -     -    17     -    15    23     -     -     - |  287    >>>
 RIGA |     -     -     -     -    17     -     -    15     -     - |  288   3624
 RIO2 |    16     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   9776
 RIOP |    12     -    14     -     -    15     -     -     -     - |  288  12476
 SALU |     -     -    11     -     -    10     -     -     -     - |  288  10299
 SCH2 |    24    17    18    29    39    21    12    21     -     - |  288   3336
 SCOR |     -     -    12    11     -    11     -     -     -     - |  288   7767
 SCUB |     -     -    23    24     -    41    20    20     -     - |  288  19373
 SEY1 |     -     -    24    24     -    26    20    21     -     - |  288  21246
 SFER |     -    41    31    29    33    22     -     -     -     - |  288    147
 SOFI |    45     -    12     X    18    22     -     -     -     - |  288   3599
 SPT0 |    14    20     -    12    31     -    34     -     -     - |  288     28
 SSIA |    17     -     -     -     -    24    19    23     -     - |  198   7404
 STHL |    32     -    29     -     -    49    13    41     -     - |  288  25832
 STJO |     -    24     -    35    32    26    22    14     -     - |  288     74
 STR1 |     -    53     -    76     -     -     -     -     -     - |  286  27003
 SUTH |    28     -     -    22     -     -    21    10     -     - |  288  18746
 SUTM |     -    20     -     -     -    26     -     -     -     - |  288  17141
 SUWN |    30     -     -     -     -    25     -     -     -     - |  288   4270
 SVTL |     -     -    14    15     -     -    21     -     -     - |  288     52
 SYDN |    14     -    17     -    15     -    22     -     -     - |  287    849
 SYOG |    33    54    18    34    30    18    18    13     -     - |  288    802
 THU3 |    13    11     -    14     -    14    20     -     -     - |  288   5952
 TIDB |    23    23     -     -    29    49    16    21     -     - |  288     32
 TIXI |     -     -    30     -     -    37    11    58     -     - |  288    >>>
 TLSE |    15     -    23     -     -    30     -     -     -     - |  288   1941
 TNML |     -    28     -    35    21     -     -     -     -     - |  288   1782
 TOW2 |    17     -    14    23    17    14    14     -     -     - |  288   3099
 TRO1 |     -     -    18     -     -    18     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    11    14     -     -    22    17    25     -     -     - |  288   1204
 TWTF |    16    25    18     -    31    29    17    21     -     - |  288     18
 UFPR |     -     -    15     -     -    20     -    24     -     - |  288   9751
 ULAB |    13     -    25     -     -    23    15     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    44     -    40     -     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13    17     -    17    27     -    19     -     -     - |  288     20
 USNO |    55    19     -    60     X     -    36     -     -     - |  287    120
 USUD |     -    12     -     -     -    16     -     -     -     - |  288     32
 VALP |     -     -    10     -     -    10     -     -     -     - |  288   8682
 VESL |     -     -     -    13     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 VILL |    24    19    13     -     -    25    15     -     -     - |  288  12593
 WAB2 |    18     -     -     -    19    16    23     -     -     - |  288     36
 WES2 |     -     -    25    24    32    21    18     -     -     - |  288    225
 WHIT |    13    11    12    14     -    13    18     -     -     - |  288   3516
 WILL |    44    31     -     -     -    58     -     -     -     - |  284  57690
 WIND |     -     -    14    19     -    10    18    12     -     - |  288    >>>
 WROC |     -    21     -    21    27     -     -     -     -     - |  288   2645
 WSRT |    15    15     -    26    31    21    19     -     -     - |  288     16
 WTZA |    16     -     -     -    14     -    25     -     -     - |  288    855
 WTZR |    19     -     -    20    22    18    12     -     -     - |  288     86
 XMIS |    38     -    23    43     -    18    11     -     -     - |  288   3018
 YAR2 |     -     9     -     -     -    11    22     -     -     - |  288  11162
 YEBE |     -    18     -    15    24     -     -     -     -     - |  287    172
 YELL |    21    61     -    39    28    16    26     -     -     - |  288     51
 YIBL |     -     -    28    20     -    27     -     -     -     - |  288  12435
 YSSK |     -     -     -     -     -    16    15    14     -     - |  287  10552
 ZECK |    36     -    17    15    19    28    10     -     -     - |  288     33
 ZIM2 |    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3571
 ZIMM |    28     -     -     -    23    14    21    13     -     - |  288   2933
 ZWE2 |    20     -     -     -     -    17    33     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    35    21    30    30    28    26    29    25  1743     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1704-5  0:15:00 |        -662
cod |   KOUC  | 1704-5  0:25:00 |       -3571
cod |   KOUC  | 1704-5  0:30:00 |        1864
cod |   KOUC  | 1704-5  0:40:00 |        2015
cod |   KOUC  | 1704-5  0:50:00 |        1820
cod |   KOUC  | 1704-5  1:10:00 |        1198
esa |   AREQ  | 1704-5  0:10:00 |       -8430
esa |   AREQ  | 1704-5  0:25:00 |        2473
esa |   AREQ  | 1704-5  0:30:00 |        -610
esa |   AREQ  | 1704-5  0:35:00 |        1689
esa |   AREQ  | 1704-5  0:40:00 |        1242
esa |   AREQ  | 1704-5  0:45:00 |         980
esa |   NNOR  | 1704-5 12:25:00 |        1643
esa |   MAW1  | 1704-5 20:35:00 |       -2598
esa |   MATE  | 1704-5 20:55:00 |        5291
gfz |   MATE  | 1704-5 20:55:00 |        -534
grg |   ANKR  | 1704-5  5:35:00 |         693
mit |   USNO  | 1704-5  7:35:00 |        1594
mit |   NICO  | 1704-5 17:30:00 |        1088



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.25     4.32     4.32     4.32   | 6.82e-14  1.00e-14  1.88e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.27     4.32     4.32     4.32   | 4.52e-14  7.72e-15  2.42e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     4.30     4.32     4.32     4.32   | 3.80e-14  1.34e-14  1.47e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.32     4.32     4.32     4.32   | 5.25e-14  7.94e-15  1.74e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.72     4.32     4.32     4.32   | 3.89e-14  1.14e-14  4.98e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.27     4.32     4.32     4.32   | 4.04e-14  7.92e-15  3.01e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.27     4.32     4.32     4.32   | 5.13e-14  1.14e-14  1.94e-15 |
 WTZR |   288   287     1   288     2.94     4.32     2.58     2.58   | 6.55e-14  1.83e-14  1.09e-14 |
 YELL |   288   285     1   288     4.33     4.32     4.32     4.32   | 6.56e-14  8.74e-15  1.64e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.32     4.32     2.70     2.70   | 3.93e-14  9.95e-15  2.52e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.73     4.32     2.61     2.61   | 4.67e-14  1.39e-14  6.14e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.26     4.32     3.66     3.66   | 4.23e-14  6.08e-15  2.17e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     4.07     4.31     4.31     4.31   | 3.33e-14  6.96e-15  1.90e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.30     4.29     4.32     4.32   | 2.64e-14  5.99e-15  1.09e-15 |
 ONSA |   276   274     1   276     4.12     4.13     4.14     4.14   | 3.67e-13  1.18e-13  3.92e-14 |
 MEDI |   288   287     1   288     2.46     3.55     0.33     0.33   | 3.94e-14  1.39e-14  5.84e-15 |
 BRUX |   288   285     1   237     3.53     3.52     3.52     3.52   | 4.63e-14  1.16e-14  2.11e-15 |
 USNO |   287   283     2   235     2.29     3.48     3.49     3.49   | 1.27e-13  3.41e-14  1.35e-14 |
 GUAO |   288   286     1   288     2.30     3.11     2.24     2.24   | 8.37e-14  1.17e-14  3.65e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.25     2.98     0.63     0.63   | 4.70e-14  2.83e-14  5.63e-15 |
 BREW |   288   287     1   288     2.09     2.58     4.32     4.32   | 8.54e-14  8.27e-15  4.09e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.03     2.43     0.19     0.19   | 4.36e-14  2.14e-14  3.85e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.02     2.41     1.09     1.09   | 8.53e-14  1.16e-14  2.42e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     2.02     2.40     4.32     4.32   | 9.79e-14  1.68e-14  5.07e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.92     2.18     1.97     1.97   | 1.03e-13  1.14e-14  2.40e-15 |
 HOB2 |   287   278     3   287     1.75     1.81     1.90     1.90   | 1.96e-11  4.90e-12  1.01e-12 |
 MATE |   287   284     1   287     1.36     1.09     0.20     0.20   | 1.97e-11  6.00e-12  1.33e-12 |
 IENG |   288   288     0   288     0.97     0.56     0.29     0.29   | 3.81e-14  1.01e-14  8.47e-15 |
 NOT1 |   288   287     1    54     0.39     0.48     0.51     0.51   | 6.52e-14  1.40e-14  6.91e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     0.90     0.48     0.73     0.73   | 5.14e-14  1.48e-14  1.39e-14 |
 IRKJ |   288   287     1   288     0.71     0.30     0.22     0.22   | 6.77e-14  1.41e-14  1.45e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.29     0.28     0.51     0.51   | 6.28e-14  3.13e-14  3.25e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.60     0.21     0.07     0.07   | 4.70e-14  1.23e-14  1.30e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.50     0.15     0.17     0.17   | 7.31e-14  1.62e-14  5.43e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.45     0.12     0.01     0.01   | 2.64e-13  6.65e-14  1.63e-13 |
 G32  |   288   288     0   288     0.69     0.12     0.84     0.84   | 2.24e-13  6.21e-14  7.77e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.11     0.73     0.73   | 7.14e-13  6.65e-14  4.00e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.43     0.11     0.04     0.04   | 3.57e-13  1.50e-13  2.55e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.43     0.11     0.03     0.03   | 3.67e-13  9.43e-14  3.41e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.36     0.07     0.04     0.04   | 3.48e-14  8.46e-15  2.05e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     1.24     0.07     2.66     2.66   | 4.61e-14  1.98e-14  1.48e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.38     0.38   | 5.33e-13  1.31e-13  7.21e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.25     0.25   | 4.59e-13  1.59e-13  1.33e-13 |
 G26  |   288   288     0   288     0.78     0.05     0.02     0.02   | 1.85e-13  8.20e-14  4.90e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.27     0.04     0.46     0.46   | 6.02e-13  1.34e-13  1.16e-13 |
 G06  |   288   276     4   236     0.33     0.04     0.38     0.38   | 5.49e-13  1.55e-13  3.75e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.32     0.32   | 5.91e-13  7.79e-14  2.73e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.04     1.36     1.36   | 6.20e-13  6.29e-14  1.79e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.39     0.39   | 6.52e-13  6.67e-14  1.95e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.06     1.06   | 5.75e-13  6.50e-14  1.14e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.34     0.34   | 6.21e-13  7.47e-14  3.95e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.56     0.56   | 6.28e-13  7.33e-14  3.10e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.66     0.66   | 6.51e-13  6.12e-14  4.28e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.94     0.94   | 6.47e-13  6.36e-14  1.06e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.12     0.12   | 6.79e-13  7.12e-14  2.63e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.43     1.43   | 6.72e-13  6.87e-14  3.55e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.93     0.93   | 7.01e-13  5.21e-14  2.78e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.18     0.18   | 6.39e-13  6.73e-14  6.37e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.29     0.29   | 7.63e-13  7.84e-14  4.14e-14 |
 ALGO |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-14  7.85e-15  5.39e-15 |
 CHUR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  6.63e-13  6.82e-13 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.77e-14  8.38e-15  2.80e-15 |
 DAEJ |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  2.48e-13  5.65e-14 |
 FLRS |   288   248    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-12  9.84e-13  2.53e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.84e-13  3.24e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.06e-13  1.99e-13 |
 G09  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.71e-13  4.03e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  3.93e-13  4.55e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  8.38e-14  2.25e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  8.17e-14  4.52e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  9.25e-14  1.98e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.58e-13  3.43e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  7.20e-14  4.16e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.40e-13  5.18e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-13  1.25e-13  2.33e-13 |
 GRAS |   288   254    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-12  1.06e-12  3.00e-13 |
 GRAZ |   288   217    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-12  1.26e-12  1.87e-13 |
 LAMA |   288   251    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  9.17e-13  3.14e-13 |
 NYAL |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.53e-13  3.46e-14 |
 PRDS |   286   279     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-09  6.73e-10  3.32e-10 |
 SCH2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.79e-13  1.55e-13  1.60e-13 |
 STR1 |   286   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-11  5.99e-12  3.00e-12 |
 SUWN |   288   249    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-12  1.39e-12  3.68e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-13  2.05e-13  1.05e-13 |
 TLSE |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  6.97e-13  2.41e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.39e-13  9.40e-14 |
 TWTF |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-14  9.08e-15  2.11e-15 |
 USUD |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-13  1.44e-14  2.54e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-14  5.03e-15  1.44e-15 |
 GOLD |   284   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  5.84e-13  8.67e-14 |
 YEBE |   287   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-14  2.81e-14  2.28e-14 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  6.99e-13  2.23e-13 |
 IRKM |   288   280     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-13  3.22e-14  5.37e-14 |
 SVTL |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  9.12e-15  6.55e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.93e-22  6.76e-20  2.05e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WSRT      WSRT      USUD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
