
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1708   Day: 1   MJD: 56201                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     11     205     -32   2595   2595      0   3628   3628      0    0.00
 cod |   288     0  29926    514    -135     -79     24     22     24     98     98     98   17.58
 emr |   288     0  21505    906    -592    -613     19     20     18    106     89    116   21.45
 esa |   288     0  31149   1309   -2067    1889     24     19     26    107    129     96   18.25
 gfz |   288     0  33430    544     180    -115     23     17     25     76     58     81   19.97
 iga |    96     0   2976     39     282    -116     33     33      0     93     93      0    0.00
 igu |    96     0   2592      1     277     -87   1370   1370      0   2439   2439      0    0.00
 jpl |   288     0  25709    573    1096      83     19     18     19     90    110     78   22.74
 ngs |    96     0   2976     13     146     124   2037   2037      0   3138   3138      0    0.00
 usn |   288     0  20549     93     -76     610     54     71     36    147    183    113    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1289    46   -10   -84    59     6   -73   -10  1416  -102 |
    2 |  -842   -63    77    -6    19    36  -603   -36  -643   143 |
    3 | -3375    72   -46   -68    55   -56  1934    -5 -2428  -248 |
    4 | -3790   -93  -108    91    23    81     -    81 -3693    93 |
    5 |   -32   -34   -68   -43    63    15   203    69   275   208 |
    6 | -1879    35   -23   -16    -9    32     -    15 -1877  -161 |
    7 |   183   -80   -52   -39    61   -14   -84    89   351   -36 |
    8 | -3515    54   -37   -10     X   -38  3347     X -2659   -85 |
    9 | -3703    49   -44    30   -57    55  2832    28 -2944   -42 |
   10 | -3206   216   -19   -14   -44    58  3415   -99 -3951   -13 |
   11 |  2686    25    -4    40    59     8  -314   -99  3061    34 |
   12 | -1557   -64   -12   104   -15   207   298    -9 -1148   225 |
   13 |  2611   -91    38   211   -35   121 -1776  -104  2850   205 |
   14 |  2851    44    53    19   -41    55  -889   -64  2832   138 |
   15 |   696    59  -178    50   -23   136  -112   102   792   355 |
   16 |  3033   160    73  -207    -9  -163  -880   -19  3434  -128 |
   17 |   181     0  -196   -76   -10   -49   929   255    69   182 |
   18 |  4270   147   -14  -243     1   -95 -1120    94  4227   141 |
   19 |   530   144    43   -61    71  -143  -813  -165   490   -37 |
   20 |  2577   116   106  -169    31  -149  -734   -81  2859   -93 |
   21 |  2842     8     X     X    -5   -28   804    -1  3189  -115 |
   22 | -1628   116    44  -100   116  -128 -1339  -152  -838  -170 |
   23 |  -930    15    86    67   -55    42  -613   -97  -453   347 |
   25 |   949    69    84  -429   108  -120   194   116  1208     1 |
   26 | -3401    -4  -103    66   -21    69   311    65 -3050   184 |
   27 |  -550   118    35   -34   -39    21     -   -62 -4268   -98 |
   28 |  -121    32   -17   118   -37    40 -7229   -70   482    25 |
   29 |  -469   -23  -172  -123   -18     7  -848   295  -385   181 |
   30 |  5753   172    63   -74  -121   -11     -   -27  1238  -238 |
   31 |  1626    55   -11   -69     7    63  3206    17  1656   183 |
   32 | -2727   181   106  -107    -9   -67   -10  -147 -2685  -156 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    -6   -63     -     -    60     -     - |
 ADIS |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -   -25     -    27     -     -     -     -   -63 |
 ALIC |     -  -132     -   188   -41     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -19     -     -    16     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -43    60   -46     -     -     -    14     -   -20 |
 ANKR |     -    35     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    35     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -    -3  -105     -     -    95     -   -29 |
 AUCK |     -   -50     -     X     -     -     -    38     -     - |
 BDOS |     -     -     -   164   -21     -     -  -114     -     - |
 BJCO |     -     -     -    35   -32     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -  -149     -     -   132     -     -     -     -   -55 |
 BRFT |     -  -170     -    96    19     -     -    38     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -29   -69     -     -    84     -     - |
 BRST |     -  -209     -   201     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    24     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -    40     -   -38     -     -     -     -     -    49 |
 CAS1 |     -  -159     -   120    32     -     -    -1     -    43 |
 CHAN |     -     -     -   -54     -     -     -    43     -     - |
 CHPI |     -     -     -    60   -18     -     -   -31     -    31 |
 CHTI |     -  -101     -     -     -     -     -    78     -     - |
 CHUR |     -   -21     -   -47    61     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   -21     -     X    18     -     -     -     -    11 |
 CONT |     -     -     6     -     -     -     -    -6     -     - |
 CONZ |     -     -  -368   315   107     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -100   104     -     -     -     -   -21     -  -165 |
 DARW |     -  -102     -   150   107     -     -  -135     -  -119 |
 DAV1 |     -  -111     -    56    46     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   157     -  -131  -241     -     -   192     -     - |
 FAIR |     -     -     -     5     -     -     -    -4     -     - |
 FLIN |     -     -     -    70   -64     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -     -    32   -29     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   -97     -   -23   106     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    55     -     -     -   -44     -     - |
 GODE |     -     -    58     -   -62     -     -     -     -   -99 |
 GODZ |     -     -   130  -152     -     -     -     -     -  -232 |
 GOLD |     -     -     -     -    85     -     -   -74     -     - |
 GOPE |     -    32     -     -     -     -     -   -24     -     - |
 GRAS |     -   -45     -     -    39     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -36     -     -    32     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -126     -   128    -5     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -    30   -27     -     -     -     -     - |
 HARB |     -     X  -146     -   157     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   -24    20     -     -     -     -     -     -   -68 |
 HOB2 |     -    99  -335   151   127     -     -     7     -     - |
 HOFN |     -   -92     -     -    81     -     -     -     -  -238 |
 HOLB |     -   -88     -    17     -     -     -    55     -     - |
 HRAO |     -   349   -35  -199   -90     -     -     -     -   100 |
 IENG |     -   -21    17     -     -     -     -     -     -   -87 |
 IISC |     -     -     -     -   -32     -     -    28     -     - |
 IQAL |     -     -     -   -95     -     -     -    76     -     - |
 IRKJ |     -     -    50     -   -53     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -   208     -     -     -     -  -196     -     - |
 JPLM |     -     -    22     -   -24     -     -     -     -  -286 |
 KELY |     -     -     -   -70   114     -     -   -44     -     - |
 KIRU |     -     -   106   -86   -92     -     -    53     -     - |
 KOKB |     -     -    61    19     -     -     -   -72     -   -27 |
 KOSG |     -  -142     -     -   125     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -19     -    19     0     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    50   -46     -     -     -     -   179 |
 LPGS |     -     -     -    40   -37     -     -     -     -   156 |
 MAC1 |     -   -39     -    -6    46     -     -    -6     -    40 |
 MAG0 |     -    51     -  -110     -     -     -    50     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    16    12     -     -   -23     -     - |
 MAR6 |     -     -    52   -61     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     X     -    69   -63     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -   -73    31    37     -     -     7     -     - |
 MAW1 |     -   -57     -    51     5     -     -    -2     -   121 |
 MBAR |     -    15     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -     -   150     8     -     -  -127     -   -85 |
 MDVJ |     -   113     -     -   -99     -     -     -     -   126 |
 MIZU |     -    11    -9     -     -     -     -     -     -   -26 |
 NICO |     -   -93     -     -    17     -     -    56     -     - |
 NIST |     -   -19    16     -     -     -     -     -     -   170 |
 NKLG |     -  -185     -    90    36     -     -    39     -     - |
 NNOR |     -     -     -    98     -     -     -   -79     -   109 |
 NRC1 |     -     -    38     -   -40     -     -     -     -   -17 |
 NRIL |     -   -25     -   -36   -19     -     -    63     -     - |
 NRMD |     -   -97     -     -    86     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -48     -    52    -5     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    10    -9     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -   221  -129  -119     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    87   -79     -     -     X     -     - |
 PETS |     -     -     -    39   -32     -     -    -4     -     - |
 PIMO |     -     -     -    10    86     -     -   -83     -     - |
 PRDS |     -   -26     X  -110     -     -     -   109     -   -37 |
 PTBB |     -    65   -53     -     -     -     -     -     -   -45 |
 QAQ1 |     -     -    -8  -136     -     -     -   143     -     - |
 RABT |     -    55     -     -     -     -     -   -42     -     - |
 REUN |     -  -109     -     X    96     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    28   -26     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    82     -     -   -73     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    -8     -   -56    24     -     -    32     -     - |
 SCUB |     -     -     -    -2     -     -     -     1     -   -37 |
 SEY1 |     -     -     -    30    49     -     -   -66     -     - |
 SHAO |     -     -     -    40     2     -     -   -32     -   -24 |
 SPT0 |     -   166  -136     -     -     -     -     -     -    69 |
 STHL |     -    50     -   -56   -79     -     -    76     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -36     -     -    31     -   -38 |
 SUTH |     -    44     -     -     -     -     -   -34     -     - |
 SUWN |     -     -   -87     -     -     -     -    82     -   115 |
 SYDN |     -   -98    86    -8     -     -     -     -     -  -126 |
 SYOG |     -  -114  -118   210   114     -     -   -71     -     - |
 THU3 |     -   -82   -24     -    97     -     -     -     -  -113 |
 TIDB |     -     -   108     -   -67     -     -   -42     -     - |
 TIXI |     -     -     -   -53   -61     -     -    96     -     - |
 TLSE |     -    -3     -     -     -     -     -     2     -     - |
 TOW2 |     -   -95     -   178   -79     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -15    25    48   -55     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    13   -11     -     -     -     -     -     -    27 |
 ULAB |     -     -     -   -25    23     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    24     -   -23     X     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -   -57    47     -     -     -     -     -     -   -92 |
 VALD |     -     -     -    17     -     -     -   -14     -     - |
 VILL |     -     -   102    -8  -101     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -30    25     -     -     -     -     -     -  -101 |
 WES2 |     -     -    59     -   -63     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   114     X    79    68     -     -  -210     -    88 |
 WSRT |     -    62   110     -  -173     -     -     -     -  -104 |
 WTZA |     -    13   -11     -     -     -     -     -     -   -87 |
 WTZR |     -    -9   -80     -    95     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    80   -73     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    16    14   -18     -     -     -   -10     -     - |
 YAR2 |     -     -    22     -   -24     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -130     0     X    98     -     -    16     -     - |
 YSSK |     -    26     -     8   -12     -     -   -16     -     - |
 ZECK |     -   166     -     -  -146     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -  -117     -     -   103     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   574    14    21    16    13    46   240    19   531    91 |  288    232
    2 |   506    13    14    15    10    44   468    15   404    54 |  288    163
    3 |  3508    29    21    16    15    42  1949    30  2702    67 |  288   1693
    4 |  2225    12    12    19    16    27     -    12  2057    69 |  288    471
    5 |   675    29    14    19    11    38   409    20   639    58 |  288    199
    6 |  1133    21    20    12    15    44     -    22  1356    49 |  288    994
    7 |   830    28    18    21    21    23   401    14   809    63 |  288    237
    8 |  4699    12    15    20     X    26  3562     X  4194    43 |  287   3626
    9 |  4085    19    16    25    24    38  3269    18  3652    72 |  288   3412
   10 |  4441    15    14    17    10    25  1400    12  3862   106 |  288   1477
   11 |   637    29    37    26    18    24   229    14   740   105 |  288    360
   12 |   916    16    17     9    12    37   356    17   852    97 |  288    382
   13 |   498    18    30    23    17    30  1016    11   475    39 |  288    324
   14 |   872    27    22    21     9    61   811    14   662    67 |  288    254
   15 |   649    13    18    23    15    22   462    15   577    43 |  288    283
   16 |   533    17    17    18    21    21   511    17   505    51 |  288    393
   17 |   978    19    24    19    17    23   598    11   645   106 |  288    311
   18 |   884    23    20    19     7    31   513    14   635    83 |  288    234
   19 |   590    30    19    16    13    29   294    22   435    97 |  288    177
   20 |   612    21    15    17    24    26   536    16   481    44 |  288    293
   21 |   965    33     X     X    11    43   782    20   857    93 |  288    449
   22 |  1192    21    29    18     9    25   965    18   988    54 |  288    243
   23 |   464    19    25    23    11    33   415    18   406    56 |  288    246
   25 |   562    18    23    21    18    55   228    34   529    71 |  288    220
   26 |   645    16    22    20    17    21   504    13   817    33 |  288    310
   27 |  8621    26    14    25    25    29     -    19  6610    73 |  288   6422
   28 |  1304    39    31    16    18    29  3431     9  1354    84 |  288    422
   29 |   579    39    17    12    17    34   489    12   423    73 |  288    257
   30 |  7010    16    24    17    36    25     -    42  4331    79 |  288   6065
   31 |  1160    12    13    20    19    33  1886     9  1173    59 |  288    224
   32 |  1742    13    21    21    13    34   829     9  1529    44 |  288    811
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    41    79     -     -    40     -     - |  288  27713
 ADIS |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALGO |     -     -    12     -    13     -     -     -     -    16 |  288     92
 ALIC |     -    13     -    10    11     -     -     -     -     - |  288   4568
 ALRT |     -    15     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   7381
 AMC2 |     -    24    14    16     -     -     -    13     -    20 |  288     18
 ANKR |     -    14     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |     -    46     -    45     -     -     -     -     -     - |  221  10258
 ASPA |     -     -     -    18    21     -     -    17     -    43 |  288  18815
 AUCK |     -    16     -     X     -     -     -    12     -     - |  288   5687
 BDOS |     -     -     -    33    27     -     -    33     -     - |  288   4061
 BJCO |     -     -     -    17    15     -     -     -     -     - |  276  11489
 BJFS |     -    13     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  17489
 BOR1 |     -    21     -     -    19     -     -     -     -    39 |  288   5120
 BRFT |     -    21     -    13    20     -     -    20     -     - |  288   3257
 BRMU |     -     -     -    81    39     -     -    34     -     - |  288   3533
 BRST |     -    37     -    35     -     -     -     -     -     - |   84   1660
 BRUX |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     - |  288     21
 CAGZ |     -    22     -    21     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 CAS1 |     -    12     -    20    15     -     -    10     -    31 |  288   3416
 CHAN |     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  276  11978
 CHPI |     -     -     -    10    17     -     -    11     -    40 |  288  21919
 CHTI |     -    28     -     -     -     -     -    22     -     - |  288  17542
 CHUR |     -    21     -    11    14     -     -     -     -     - |  288   9304
 COCO |     -    35     -     X    31     -     -     -     -    36 |  288  12572
 CONT |     -     -    22     -     -     -     -    20     -     - |  288     76
 CONZ |     -     -    15    14    23     -     -     -     -     - |  288     49
 CRO1 |     -    33    27     -     -     -     -    14     -    46 |  288     38
 DARW |     -    50     -    21    31     -     -    19     -    36 |  288   4239
 DAV1 |     -    13     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   3278
 DGAR |     -    32     -    20    21     -     -    15     -     - |  288  31111
 FAIR |     -     -     -    34     -     -     -    27     -     - |  288  12809
 FLIN |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   3922
 FLRS |     -     -     -    44    40     -     -     -     -     - |  221   3941
 GLSV |     -    26     -    22    12     -     -     -     -     - |  288   4199
 GMSD |     -     -     -    14     -     -     -    11     -     - |  264  12392
 GODE |     -     -    15     -    16     -     -     -     -    36 |  288    173
 GODZ |     -     -    14    17     -     -     -     -     -    33 |  276  24918
 GOLD |     -     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  288   1577
 GOPE |     -    10     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    672
 GRAS |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     - |  288  14050
 GRAZ |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2605
 GUAT |     -    18     -    19    20     -     -     -     -     - |  288   4182
 GUUG |     -     -     -    18    17     -     -     -     -     - |  288   9741
 HARB |     -     X    36     -    39     -     -     -     -     - |  216  12570
 HERS |     -    17    14     -     -     -     -     -     -    23 |  288     33
 HOB2 |     -    43    13    14    30     -     -    18     -     - |  288    107
 HOFN |     -    20     -     -    18     -     -     -     -    32 |  270    >>>
 HOLB |     -    39     -    21     -     -     -    23     -     - |  288   6299
 HRAO |     -    18    14    18    13     -     -     -     -    33 |  288  24659
 IENG |     -    15    12     -     -     -     -     -     -    17 |  288     58
 IISC |     -     -     -     -    13     -     -    11     -     - |  288  31651
 IQAL |     -     -     -    34     -     -     -    27     -     - |  259   5777
 IRKJ |     -     -     9     -    10     -     -     -     -     - |  287    235
 IRKM |     -     -    17     -     -     -     -    16     -     - |  288    681
 JPLM |     -     -    17     -    19     -     -     -     -    11 |  156   8846
 KELY |     -     -     -    19    14     -     -    24     -     - |  288   8147
 KIRU |     -     -    17    12    14     -     -    15     -     - |  288   3816
 KOKB |     -     -    16    17     -     -     -    13     -    28 |  288    103
 KOSG |     -    18     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   4055
 LAMA |     -    27     -    18    20     -     -     -     -     - |  288   2446
 LHAZ |     -     -     -    90    82     -     -     -     -    76 |  267    >>>
 LPGS |     -     -     -    48    44     -     -     -     -    33 |  204    >>>
 MAC1 |     -    17     -    22    25     -     -    27     -    37 |  288   5126
 MAG0 |     -    24     -    15     -     -     -    10     -     - |  287  14921
 MAL2 |     -     -     -    14    12     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -    16    19     -     -     -     -     -     - |  288   3090
 MAS1 |     -     X     -    12    11     -     -     -     -     - |  287  18466
 MATE |     -     -    17    33    19     -     -    28     -     - |  288  27604
 MAW1 |     -    18     -    16    11     -     -    16     -    26 |  288   4145
 MBAR |     -    35     -    34     -     -     -     -     -     - |  285   9208
 MDO1 |     -     -     -    16    18     -     -    14     -    35 |  288  86217
 MDVJ |     -    39     -     -    34     -     -     -     -   100 |  288     31
 MIZU |     -    36    29     -     -     -     -     -     -    62 |  228    513
 NICO |     -    28     -     -    24     -     -    23     -     - |  288   4598
 NIST |     -    10     8     -     -     -     -     -     -    23 |  287     24
 NKLG |     -    22     -    61    30     -     -    23     -     - |  288  11615
 NNOR |     -     -     -    28     -     -     -    22     -    44 |   76    >>>
 NRC1 |     -     -    66     -    71     -     -     -     -    26 |  259   1200
 NRIL |     -    10     -     8     9     -     -     7     -     - |  288   9816
 NRMD |     -    41     -     -    36     -     -     -     -     - |  286   9548
 NTUS |     -    17     -    13    21     -     -     -     -     - |  288   3936
 NYA1 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ONSA |     -     -    14    11    15     -     -     -     -     - |  288     74
 PALM |     -     -     -    15    14     -     -     X     -     - |  156   7647
 PETS |     -     -     -    14    14     -     -    11     -     - |  288  16683
 PIMO |     -     -     -    21    26     -     -    19     -     - |  288  20794
 PRDS |     -    14     X    14     -     -     -     9     -    23 |  288   6358
 PTBB |     -    19    16     -     -     -     -     -     -    19 |  288     56
 QAQ1 |     -     -    14    21     -     -     -    24     -     - |  287   6274
 RABT |     -    16     -     -     -     -     -    12     -     - |  288  23932
 REUN |     -    17     -     X    15     -     -     -     -     - |  287  11986
 REYK |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     - |  286    >>>
 SANT |     -    41     -     -    36     -     -     -     -     - |  268  13888
 SCH2 |     -    26     -    16    17     -     -    18     -     - |  288  10997
 SCUB |     -     -     -    39     -     -     -    31     -    70 |  252  17117
 SEY1 |     -     -     -    25    23     -     -    22     -     - |  288  28897
 SHAO |     -     -     -    11    11     -     -    10     -    30 |  288  21588
 SPT0 |     -    18    15     -     -     -     -     -     -    20 |  288     44
 STHL |     -    16     -    10    11     -     -    12     -     - |  288  34986
 STJO |     -     -     -     -    14     -     -    12     -    25 |  288     42
 SUTH |     -    20     -     -     -     -     -    16     -     - |  288  22282
 SUWN |     -     -    13     -     -     -     -    12     -    22 |  266   2390
 SYDN |     -    16    18    15     -     -     -     -     -    31 |  287    467
 SYOG |     -    37    25    28    11     -     -    32     -     - |  287    403
 THU3 |     -     9     8     -    10     -     -     -     -    15 |  288  19382
 TIDB |     -     -    14     -    14     -     -    13     -     - |  288     58
 TIXI |     -     -     -    13    15     -     -    19     -     - |  288    >>>
 TLSE |     -    14     -     -     -     -     -    11     -     - |  288   1729
 TOW2 |     -    29     -    13    22     -     -     -     -     - |  288   3389
 TSKB |     -    13    15    14    20     -     -     -     -     - |  288   1491
 TWTF |     -    16    13     -     -     -     -     -     -    33 |  288     32
 ULAB |     -     -     -    95    87     -     -     -     -     - |  216    >>>
 URUM |     -    21     -    20     X     -     -     -     -     - |  234    >>>
 USN3 |     -    18    15     -     -     -     -     -     -    27 |  287     23
 VALD |     -     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   4221
 VILL |     -     -    14     8    14     -     -     -     -     - |  288  15671
 WAB2 |     -    14    12     -     -     -     -     -     -    19 |  288     52
 WES2 |     -     -    16     -    18     -     -     -     -     - |  288    115
 WHIT |     -    50     X    13    18     -     -    28     -    18 |  288  44286
 WSRT |     -    18    18     -    24     -     -     -     -    25 |  288     25
 WTZA |     -    19    15     -     -     -     -     -     -    19 |  288    598
 WTZR |     -    21    13     -    19     -     -     -     -     - |  288     23
 XMIS |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  288   3077
 YAKT |     -    60    16    21     -     -     -    26     -     - |  288  12936
 YAR2 |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  269  14908
 YELL |     -    18    13     X    22     -     -    24     -     - |  288     32
 YSSK |     -    11     -    11    12     -     -     8     -     - |  287  16430
 ZECK |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  225     52
 ZIMM |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5734
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2596    24    20    25    23    34  1370    19  2038    55 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1708-1  0:25:00 |       -2698
cod |   AREQ  | 1708-1  0:30:00 |       -2254
cod |   AREQ  | 1708-1  0:35:00 |         527
cod |   AREQ  | 1708-1  0:55:00 |       -3090
esa |   AREQ  | 1708-1  2:05:00 |       -1997
esa |   AREQ  | 1708-1  2:20:00 |        4782
esa |   YELL  | 1708-1  2:20:00 |       -3757
esa |   AREQ  | 1708-1  2:25:00 |        3289
esa |   AREQ  | 1708-1  2:35:00 |        5910
esa |   YELL  | 1708-1  2:35:00 |       -1252
esa |   AREQ  | 1708-1  2:40:00 |        1778
esa |   AREQ  | 1708-1  2:45:00 |        1959
gfz |   AREQ  | 1708-1  1:00:00 |        8307
gfz |   AREQ  | 1708-1  1:15:00 |       -1260
gfz |   AREQ  | 1708-1  1:20:00 |       -2942
gfz |   AREQ  | 1708-1  1:25:00 |         772
gfz |   AREQ  | 1708-1  1:35:00 |       -5477
gfz |   AREQ  | 1708-1  1:45:00 |        1418
jpl |   PALM  | 1708-1  0:10:00 |       16115
jpl |   PALM  | 1708-1  0:15:00 |       -2649
jpl |   PALM  | 1708-1  0:20:00 |       -3486
jpl |   AREQ  | 1708-1  0:25:00 |       -2739
jpl |   PALM  | 1708-1  0:25:00 |        1735
jpl |   PALM  | 1708-1  0:30:00 |       -5409
jpl |   AREQ  | 1708-1  0:30:00 |       -2190
jpl |   AREQ  | 1708-1  0:35:00 |         533
jpl |   PALM  | 1708-1  0:35:00 |       -4213
jpl |   AREQ  | 1708-1  0:55:00 |       -3113
jpl |   WHIT  | 1708-1  2:30:00 |         588
jpl |   YELL  | 1708-1  4:40:00 |        -923
jpl |   YELL  | 1708-1  5:15:00 |         851
jpl |   BDOS  | 1708-1 17:05:00 |       -2433
jpl |   BDOS  | 1708-1 17:10:00 |        2608



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.91     4.96     4.96     4.96   | 3.61e-14  7.34e-15  2.83e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     4.81     4.96     4.96     4.96   | 3.77e-14  1.34e-14  6.33e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.91     4.96     4.96     4.96   | 2.84e-14  8.91e-15  4.84e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.08     4.96     4.96     4.96   | 3.37e-14  6.91e-15  1.59e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.91     4.96     4.96     4.96   | 5.27e-14  1.06e-14  2.77e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.63     4.96     2.92     2.92   | 4.84e-14  6.85e-15  2.11e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.91     4.96     4.96     4.96   | 5.45e-14  7.33e-15  2.03e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     3.75     4.96     1.31     1.31   | 4.55e-14  7.38e-15  5.38e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.08     4.96     4.96     4.96   | 6.14e-14  7.83e-15  2.98e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.42     4.96     4.96     4.96   | 6.56e-14  1.34e-14  2.22e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.34     4.96     2.93     2.93   | 2.89e-14  1.06e-14  3.01e-15 |
 NIST |   287   287     1   287     4.89     4.94     4.94     4.94   | 3.55e-14  7.42e-15  1.42e-15 |
 USN3 |   287   287     0   287     4.06     4.94     4.94     4.94   | 3.67e-14  8.16e-15  2.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.58     4.92     4.96     4.96   | 3.50e-14  5.98e-15  6.97e-15 |
 NRC1 |   259   255     2   259     3.47     4.40     4.45     4.45   | 1.01e-12  3.22e-13  1.06e-13 |
 CONT |   288   288     0   288     2.69     4.23     1.03     1.03   | 5.35e-14  2.68e-14  7.56e-15 |
 ZECK |   225   222     1   225     3.82     3.85     1.75     1.75   | 5.02e-14  8.80e-15  2.37e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.33     3.18     2.89     2.89   | 1.02e-13  1.43e-14  7.48e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.31     3.12     4.96     4.96   | 9.64e-14  1.49e-14  4.90e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.17     2.77     1.93     1.93   | 4.66e-14  9.70e-15  8.95e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     2.10     2.58     4.96     4.96   | 9.79e-14  1.59e-14  6.00e-15 |
 HOB2 |   288   276     6   248     1.63     1.81     2.57     2.57   | 9.94e-14  3.40e-14  5.67e-15 |
 MATE |   288   285     2   288     1.64     1.59     0.19     0.19   | 1.98e-11  6.09e-12  1.42e-12 |
 G25  |   288   288     0   288     3.20     0.90     2.92     2.92   | 4.87e-14  2.01e-14  2.09e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.66     0.41     0.70     0.70   | 6.12e-14  2.13e-14  2.97e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.55     0.18     0.09     0.09   | 3.55e-13  1.00e-13  4.43e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.86     0.17     0.16     0.16   | 2.07e-13  5.01e-14  2.72e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.50     0.15     0.01     0.01   | 2.32e-13  4.91e-14  7.44e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.12     0.18     0.18   | 7.54e-13  7.27e-14  3.11e-14 |
 MIZU |   228   228     0   228     0.36     0.10     0.05     0.05   | 4.03e-13  1.64e-13  6.48e-14 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.41     0.10     0.03     0.03   | 5.16e-14  7.79e-15  6.99e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.39     0.09     0.03     0.03   | 2.93e-14  5.73e-15  8.80e-16 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.60     0.60   | 5.23e-13  1.09e-13  6.95e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.41     0.07     0.06     0.06   | 6.09e-13  6.50e-14  1.04e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.38     0.06     0.08     0.08   | 4.86e-13  1.21e-13  4.99e-14 |
 G06  |   288   283     1   288     0.43     0.06     0.35     0.35   | 4.66e-13  1.74e-13  1.18e-13 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.30     0.05     0.03     0.03   | 5.26e-13  1.49e-13  4.16e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.38     0.05     0.30     0.30   | 6.01e-13  6.36e-14  2.08e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.38     0.05     1.27     1.27   | 6.20e-13  6.54e-14  2.78e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.37     0.05     0.37     0.37   | 6.38e-13  6.18e-14  1.33e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.99     0.99   | 5.23e-13  6.91e-14  1.66e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.88     0.88   | 5.92e-13  6.52e-14  2.39e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.63     0.63   | 6.60e-13  6.87e-14  4.98e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.31     0.31   | 6.60e-13  6.92e-14  1.94e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.52     0.52   | 6.00e-13  6.61e-14  1.28e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.11     0.11   | 6.08e-13  5.59e-14  3.03e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.34     1.34   | 6.52e-13  6.44e-14  5.12e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.86     0.86   | 6.74e-13  6.63e-14  3.98e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.18     0.18   | 7.06e-13  6.70e-14  4.67e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.28     0.28   | 6.22e-13  6.68e-14  2.20e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.02     0.26     0.26   | 2.49e-13  6.00e-14  1.29e-13 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-14  8.39e-15  4.45e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  5.96e-13  3.25e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.49e-13  2.14e-13 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.12e-13  4.47e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.67e-13  4.15e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.47e-13  1.98e-13 |
 G13  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  1.10e-13  3.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  7.44e-14  3.54e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  1.01e-13  1.86e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.25e-13  3.58e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  6.27e-13  9.58e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-13  1.28e-13  1.63e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.83e-13  3.45e-13  3.98e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-14  1.19e-14  4.34e-15 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.94e-13  2.02e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-14  6.27e-15  2.65e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.05e-13  6.14e-13  1.25e-13 |
 LAMA |   288   228    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-11  1.81e-12  2.44e-13 |
 SUWN |   266     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 XMIS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYOG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  1.52e-13  2.47e-14 |
 TLSE |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  7.38e-13  1.62e-13 |
 GRAS |   288   256    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-11  8.20e-12  1.80e-12 |
 BRST |    84    83     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  7.67e-13         - |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-14  1.33e-14  5.28e-15 |
 GODZ |   276   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-13  4.15e-13  1.26e-12 |
 IRKJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-13  2.40e-14  1.63e-14 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-13  4.71e-14  3.56e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.68e-22  2.45e-20  8.39e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
