
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1708   Day: 5   MJD: 56205                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 119900    834    -926     196     16     15     18     79     62    116   15.27
 emr |  2880     0 105690   3041    1341    -617     15     14     19    100    104     79   15.56
 esa |  2880     0 121973    431   -1292     660     12     12     13    131    135    121   20.93
 grg |  2880     0 120128   1174      22       0     19     18     20    170    178    143   13.22
 mit |  2880     0 111214    833      -5    -319     18     17     23    232    251    130   12.58
 gfz |   288     0  51873   1503    -236     414     22     23     22    140     97    148    9.42
 igr |   288     0  42401    348    1119    -271     18     21     17     80     67     83    0.00
 jpl |   288     0  26133    354    2119    -560     17     20     15    117    112    119   13.02
 ngs |    96     0   2976     10   -1066     330   2362   2362      0   4053   4053      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -5    -3  -114    47   155   -67     4     3  2288     - |
    2 |   -98    12   -53   153    34   -41   -36     0   510     - |
    3 |    31   131   170  -361  -116   124    71    45 -4854     - |
    4 |   -39    22    57   -50   -20    -3     4   -19 -3185     - |
    5 |   -10   101    -8   -58   -41     1   -28    25   -35     - |
    6 |    25     5   221  -143  -270   116    33    75 -4908     - |
    7 |     6   209   -63   -77   -84    -9   -12    48  1649     - |
    8 |   -40     X    19   156  -148   -13   -21     X   115     - |
    9 |   -20   137   291   -62  -563    52   -16   -51 -4555     - |
   10 |    46    55    60   227  -469    81   104    16 -2448     - |
   11 |   -52   -83   -58   -36   303   -48   -23     3  8523     - |
   12 |   -51  -134    13    33   197  -128   -64  -170  -246     - |
   13 |  -120   -85   142   298  -268   -88   -35  -215  3222     - |
   14 |     9     5    98  -171   -16   113    54    66  5060     - |
   15 |   -79    51   -38   185   -90   -40   -96   -43  -206     - |
   16 |   108   -38    19  -166    50    53    42    55  3610     - |
   17 |    35    53  -164  -155   328   -53   -51    41  -779     - |
   18 |    -3    53  -116   -95   215    28    -4   134  4036     - |
   19 |    13  -224  -113   207   247  -121   -41   -63   285     - |
   20 |    49   -20     2   -34   -18    76    84    96  3191     - |
   21 |    51    26   -21  -287   236   -17    26    89  4297     - |
   22 |   -25  -141    78   -24   103    25    34   -37 -1348     - |
   23 |     0   -79  -131   274    55  -165   -73  -134  -173     - |
   25 |   114    -3  -445    11   566   140   111   187  1662     - |
   26 |   -12    81    94   -80  -168    63   -11    44 -2032     - |
   27 |   -17    50   134   188  -462    52   -15   -35 -6201     - |
   28 |  -106   -55    23   172    -5   -24   -39  -170 -1307     - |
   29 |    55   211   -94  -323   158   -14   -16   101   223     - |
   30 |   100   -97    76  -125    -1   -18    18    70 -4999     - |
   31 |    -8  -143  -115    65   336  -113   -57  -176  -570     - |
   32 |    46   -99    40   230  -248    41    54    29 -1478     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |   -74     -    74     -     -   -53   -22     6     -     - |
 ADIS |     -     -    73  -295     -   249   197     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -118   125     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -     3     -     -     -    -5     -     -     -     - |
 ALGO |     -    10     -     -   -18     8   -34     -     -     - |
 ALIC |  -191     -   221   246   -24   -64  -122  -313     -     - |
 ALRT |  -125     -    50     2     -    89   -22     -     -     - |
 AMC2 |    38     -    36   -45    49   -93     4   -37     -     - |
 ANKR |  -108     -    88   -19     -     7    32     -     -     - |
 ARTU |   -55     -    26   -50     -    -6    22    78     -     - |
 ASPA |     -     -    24    83   270  -655    70    78     -     - |
 AUCK |  -140     -   146  -251   191    -9   -72     -     -     - |
 BARH |     -     -   142   -87     -   -39     -  -112     -     - |
 BJCO |     -     -    76     -     -  -169     -     -     -     - |
 BJFS |  -154     -    90   -33    88   -22  -130     -     -     - |
 BJNM |   -38    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    26    51     -     X   -94   -94     -     - |
 BOR1 |  -104     -     -     -     -   169    99     -     -     - |
 BREW |   -18    35     -     -    30     -     -   -49     -     - |
 BRFT |  -151     -   225    -8     -  -166   -89   -59     -     - |
 BRMU |  -145     -   176  -127   182  -153   -50   -48     -     - |
 BRST |  -172     -   125     -     -     -    89     -     -     - |
 BRUX |   -22     -     -    41     -   -21     7     -     -     - |
 BUCU |     -     -   149   -24     -     -     -  -215     -     - |
 CAGL |     -     -     -     -     -   -28     -    20     -     - |
 CAGZ |   -26     -    -4    36     -     -    92     -     -     - |
 CAS1 |  -109     -   235   -70    92   -71   -45  -216     -     - |
 CEDU |     -     -   137  -113     -  -133     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    20     -     -     3    52   -34     -     - |
 CHPI |  -123     -     -   170     -   -39   -91     -     -     - |
 CHTI |   -55     -    90     -     -     -   -64   -81     -     - |
 CHUM |     -     -     -     -     -    46     -   -34     -     - |
 CHUR |   -73    12     0     0     8   133   -71   -35     -     - |
 COCO |   -27     -   109    92     -   -84   -36  -177     -     - |
 CONT |     -   -25     -     -     -     -    49    30     -     - |
 CONZ |     -     -     -   239    52  -405   -27     -     -     - |
 CRO1 |     -    20     -    78   -41   -89    62     -     -     - |
 CUSV |     -     -   163     -     -  -362     -     -     -     - |
 DAEJ |  -124    41     -     -     -   133  -121     -     -     - |
 DARW |   -80   -21   323   -66   -26   -47   -37  -273     -     - |
 DAV1 |   -68     -   154    83  -169  -123   -28     -     -     - |
 DGAR |     9     -     -   116     -  -173   -38    -4     -     - |
 DGAV |     -     -    32     -     -   -72     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    21     -     -   -46     -     -     -     - |
 DRAO |     -  -104    54   171    15  -208  -129     -     -     - |
 DUBO |     -     -  -101   160     X     X     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -11     -    59     -   -64   -85     -     -     - |
 FLIN |   -62     -    82     -   -66     7   -47     -     -     - |
 FLRS |     X     -    68     -     -  -151   -41     -     -     - |
 GLSV |   -77     -    83  -116   140   -83    -5     -     -     - |
 GMAS |     -    13     -     -     X     -     -   -15     -     - |
 GMSD |     -     -   156     -     -    -4   -88  -247     -     - |
 GODE |     -    37     -     -    48  -124   -10     -     -     - |
 GOLD |    46     -    99  -144     -   -93   -32     -     -     - |
 GOPE |   -57     -     -    51   128  -150     -     -     -     - |
 GRAS |  -221     -   162     -     -     X     -     -     -     - |
 GRAZ |   -47     -     -     -    64    -9    -7     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -     -   -44     -    32     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -  -121     -     -   117     -     - |
 GUAT |  -134     -    94    35    21   -71    -3     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -54   103     -   -25  -133     -     -     - |
 HARB |     -   -17     -     -     -    28     -     -     -     - |
 HARV |     -     -     -     -     -   -84     -    61     -     - |
 HERS |  -131     -   134     -   -63     -   -44     -     -     - |
 HERT |  -232     -   151    30     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -89     -     -   -65   184   -11     -     -     -     - |
 HOB2 |    38   -26   121  -209    48   -57  -120     -     -     - |
 HOFN |  -174     -   -44   135     -   237   -54   -33     -     - |
 HOLB |   -57     -     -     -     -    93   190     -     -     - |
 HOLM |  -130     -    -6   169     -   -12     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -11     -     -    24   -24     -     -     - |
 IENG |   -55    21     -     -    40     -    13     -     -     - |
 IISC |     -     -    30    70     -   -76   -55   -65     -     - |
 INEG |     -     -    29     -     -   -64     -     -     -     - |
 INVK |   -65     -    80     -     -   -74    -2     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -368   -94   410   402     -     -     -     - |
 IRKT |     -    -2     -     -     2     X     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -155     -   124     -   -17     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   139     -     -     -  -230     -     -     -     - |
 JPLM |     -    49     -     -     -   -81    46     -     -     - |
 KARR |     -     -   151  -106     -  -111     -   -76     -     - |
 KELY |     -     -    34     -     -   -75   -67     -     -     - |
 KERG |     -  -224   166     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |  -115    34     5     -     -    76   -44    30     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   130     -  -183     -     -     -     - |
 KOKB |  -104   -37     -   253   -47     -    -3   -44     -     - |
 KOSG |     -     -     -     -   127  -170  -131     -     -     - |
 KOUC |     X     -    65     X     X  -145     -     -     -     - |
 KUNM |     -     -     -   -24     -    33     -     -     -     - |
 LAMA |  -106     -     -   -51   303  -159    14     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     3    -4     -     X     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -     -     -   -45     -    32     -     - |
 MAC1 |   -98     -     -    95   110   -89    15   -23     -     - |
 MAG0 |    44     -    28     -     -  -132    10     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    18     -     -   -41   -12     -     -     - |
 MAR6 |     -    53   -35    53   -64     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    45   -53    93     -   -87   -78     -     -     - |
 MATE |     -    -2     X     2     -     X   101     -     -     - |
 MAW1 |   -51     -   201   -94   -38   -91    22   -67     -     - |
 MBAR |    84     -    45  -168     -     -    66     -     -     - |
 MCM4 |   -32     X     -   127     -  -126     -     -     -     - |
 MDO1 |  -142    29   109   147     -   -76   -89  -136     -     - |
 MDVJ |    41     -   -68   -45    50    35    68    34     -     - |
 MEDI |     -     6     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |   -81  -152     -     -     -   368  -173     -     -     - |
 MKEA |  -120     -   104    84     -  -153     -     -     -     - |
 MOBS |  -138     -   182     -  -135     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -    -6     9     -     -     -     -     -     - |
 NANO |  -106     -   155   -25     -  -138     -     -     -     - |
 NICO |  -230     -   115    33   176  -163  -156     -     -     - |
 NIST |  -113   110     -     -     -     -   -87     -     -     - |
 NKLG |  -149     -   204     -     -  -114   -86   -71     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     8    -9     -     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -    20   -29     -    -4     -     -     -     - |
 NRC1 |   -16    35     -   -92    -2   100    30     -     -     - |
 NRIL |   -76     -    27    91     -   -15   -35   -36     -     - |
 NRMD |   -45     -     -     X     -    72    82     -     -     - |
 NTUS |  -170     -   108     2   107  -107   -82     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -     -   115     -   -83     -     - |
 NYA1 |     -     -    -4     -     -     8  -119     -     -     - |
 NYAL |     -   134     -   186  -275  -117     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -21   133     -   -41   -98   -71     -     - |
 OHI3 |  -132     -     -   153     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -169    23    25  -104    71    97   134    98     -     - |
 OPMT |   -27    58     -     -    32   -94     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -30     -     -    67     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -11   -86   129     X     -     -     - |
 PARC |     -     -     -     -   111  -149     -     -     -     - |
 PENC |    23     -     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    85     -     -  -209   -46    15     -     - |
 PIMO |     -     -    74   -13     -    94   -55  -174     -     - |
 POL2 |    52     -     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     X     5     -    -7     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    33     -     -   -74     -     -     -     - |
 PRDS |   -77    57    41     -   -44    -3   290     -     -     - |
 PTBB |   -42   130     -     -  -110     -   113     -     -     - |
 QAQ1 |  -118    29    67   -72     -   121   -20   -18     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -   142     -  -103     -     - |
 QUIN |   -34     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -33     -     -     -     -   -22   -28    55     -     - |
 RAMO |     -     -   -52   -16     -   -53     -   139     -     - |
 RESO |  -147     -   108     8     -    89     -   -74     -     - |
 REUN |     -     -     -     -   -57    77    87     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   232     -  -326  -198     -     -     - |
 RIO2 |     X     -     0     -     -    -1     -     -     -     - |
 RIOP |  -232     -   213     -     -  -123     -     -     -     - |
 SALU |     -     -   103     -     -  -230     -     -     -     - |
 SANT |    61     -   165  -281     -   -70    64     -     -     - |
 SCH2 |  -141    13    12    27   -62   268    -6   -30     -     - |
 SCOR |     -     -   -16    56     -   -44   -66     -     -     - |
 SEY1 |     -     -  -121   656     -  -383  -107  -159     -     - |
 SFER |     -    -9    77    21    -1  -186     -     -     -     - |
 SHAO |     3     -     -     -     -    -5   -20     -     -     - |
 SOFI |  -232     -   138   186   -13  -175     -     -     -     - |
 SPT0 |   -61    88     -   -33     -     -    33     -     -     - |
 SSIA |   -74     -     -     -     -    59   -11    46     -     - |
 STHL |     -     -   -13     -     -   -15  -112    32     -     - |
 STJO |     -    17     -   -43    54   -28     4    -9     -     - |
 STK2 |     -     -   213     -     -     -     -  -342     -     - |
 STR1 |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |   115     -     -  -133     -     -   117     -     -     - |
 SUWN |     -    56     -     -     -   -93     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    18   -28     -     -  -130     -     -     - |
 SYDN |   -69     -    85     -   -57     -   -43     -     -     - |
 SYOG |  -137  -125   242   213  -182   -84   -42   -61     -     - |
 TAH1 |    46     -     -     -     -   -74     -     -     -     - |
 TASH |     -     -    -3     -     -     7     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    74  -117     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -136    72     -  -105     -   249    51     -     -     - |
 TIDB |     -    29     -     -    44   -18    40   -64     -     - |
 TIXI |     -     -    27     -     -   -61   -21     -     -     - |
 TLSE |  -186     -   136     -     -     -     -     -     -     - |
 TNML |     -    81     -    45  -147     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -84     -   193   -26    24   -39   -38  -180     -     - |
 TRO1 |     -     -    95     -     -  -211     -     -     -     - |
 TSKB |  -102   118     -     -    88  -148   -58     -     -     - |
 UFPR |     -     -   138     -     -   -29     -  -200     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -25     -    36     -     -     -     - |
 USN3 |   -75    38     -    84   -43     -    13     -     -     - |
 USNO |    12   -64     -    54    12     -   -19     -     -     - |
 USUD |     -  -182     -     -     -   301     -     -     -     - |
 VACS |     -     -   238     -  -397     -     -     -     -     - |
 VESL |     -     -    47    63     -     -     -  -135     -     - |
 VILL |     -    33    19     -     -   -98   -26     -     -     - |
 WAB2 |   -74     -     -     -    89     2    33     -     -     - |
 WES2 |     -   -59    68    62    88  -258  -119     -     -     - |
 WHIT |    -6    20    58     4     -    21     4  -129     -     - |
 WILL |   -40     -     -     -     -    65     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -45     X     -   101     -     -     -     - |
 WROC |     -   170     -     X  -210     -     -     -     -     - |
 WSRT |    25    67     -  -274   164    14    78     -     -     - |
 WTZA |   -95     -     -     -   116     -   -22     -     -     - |
 WTZR |  -106     -     -   299  -114   -97   -61     -     -     - |
 XMIS |   -94     -   231  -154     -  -146    52     -     -     - |
 YAKT |   -90    38    20     -     -    72   -29   -18     -     - |
 YAR2 |     -    47     -     -     -   -77    66     -     -     - |
 YAR3 |  -253     -   185     -     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -   195     -  -377   156     -     -     -     -     - |
 YELL |  -249    93     -    54     9   163   -26     -     -     - |
 ZECK |     4     -    71   -85   -89    75    67     -     -     - |
 ZIM2 |  -228     -   166     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |  -120     -     -     -   166   -26   -53     -     -     - |
 ZWE2 |    70     -     -     -     -  -113   -67     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    14    13    14    18    16    21    12    13   644     - | 2880    200
    2 |    14    16    14    14    15    18    17    12   510     - | 2880    192
    3 |    16    12    16    15    33    22    19    18  4074     - | 2880   2374
    4 |    17    14    16    20    15    16    18    11  1502     - | 2880    973
    5 |    19    12     7    20    19    26    21    12   423     - | 2880    258
    6 |    22    15    15    18    20    22    22    22   964     - | 2880   1145
    7 |    26    14     8    19    10    11    14    11  1467     - | 2880    236
    8 |    12     X    14    19    16    13    23     X  3836     - | 2879   3707
    9 |    17    15    22    24    12    21    21    19  4774     - | 2880   3172
   10 |    15    18    10    14    22    22    15    16  3310     - | 2880   2118
   11 |    11    17    14    22    12    20    16    14  2252     - | 2880    359
   12 |    12    11    14    17    17    33    34    33   545     - | 2880    314
   13 |    13    13    11    14    18    33    34    35   616     - | 2880    267
   14 |    19    12     9    18    14    20    21    20   425     - | 2880    211
   15 |    19    16    19    25    14    16    17    21   446     - | 2880    227
   16 |    23    16     8    17    12    33    13    16   549     - | 2880    411
   17 |     9    15    14    14    15    12     7     8   810     - | 2880    336
   18 |    13    13     8    25    22    25    23    22   492     - | 2880    344
   19 |    12    14    11    13    11    22    19    19   551     - | 2880    200
   20 |    15    15    12    25    16    21    21    25  1071     - | 2880    201
   21 |    17    16    12    16    26    16    18    12   517     - | 2880    376
   22 |    14    11     6    17    13     9    11     8   878     - | 2880    265
   23 |    16    13    11    20    22    32    32    33   707     - | 2880    252
   25 |    13    15    12    19    15    36    37    36   275     - | 2880    191
   26 |    13    15    13    20    13    18    16    16   374     - | 2880    331
   27 |    10    14    12    22    15    21    14    18  7092     - | 2880   6244
   28 |    12    15    10    13    13    24    24    24  3175     - | 2880    515
   29 |    14    15     9    17    23    15    16    14  1869     - | 2880   1018
   30 |    14    13    11    19    12    31    18    12  5097     - | 2880    588
   31 |    11    12    16    16    18    39    31    33  2430     - | 2880    336
   32 |     9    14    13    17    13    12    15    14  1438     - | 2880   1004
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    25     -    14     -     -    11    17    10     -     - |  288  17003
 ADIS |     -     -    11    19     -    26    15     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  287   3663
 ALBH |     -     9     -     -     -    15     -     -     -     - |  288  10363
 ALGO |     -    19     -     -    19    30    17     -     -     - |  288     64
 ALIC |    20     -    11    20    17    13    12    18     -     - |  288   4274
 ALRT |    17     -     9    17     -    11    16     -     -     - |  288   6912
 AMC2 |    14     -    12    19    20    18     6    11     -     - |  288     21
 ANKR |    10     -     7    16     -    26    21     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    17     -    10    17     -    20     8     6     -     - |  288  14416
 ASPA |     -     -    19    21    29    24    15    15     -     - |  288   7892
 AUCK |    11     -    15    29    21    18    15     -     -     - |  288   4730
 BARH |     -     -    12    24     -    16     -    12     -     - |  288   3507
 BJCO |     -     -     5     -     -    11     -     -     -     - |  288   8664
 BJFS |    13     -    11    16    23    11    15     -     -     - |  288   5310
 BJNM |     8     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 BOGT |     -     -    13    16     -     X    11    12     -     - |  288  21069
 BOR1 |    13     -     -     -     -    22    16     -     -     - |  288  29982
 BREW |     9    14     -     -    23     -     -    12     -     - |  288     75
 BRFT |    23     -    15    21     -    23    10    16     -     - |  288   2706
 BRMU |    16     -    12    25    21    15    10    12     -     - |  288   3860
 BRST |    14     -    10     -     -     -    19     -     -     - |  288   2047
 BRUX |    17     -     -    22     -    14    22     -     -     - |  288     23
 BUCU |     -     -    20    17     -     -     -    41     -     - |  286   3379
 CAGL |     -     -     -     -     -    37     -    27     -     - |    2      0
 CAGZ |    20     -    14    13     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    25     -    16    15    39    17     7    15     -     - |  288   3542
 CEDU |     -     -    11    20     -    16     -     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     5     -     -    11     7     9     -     - |  288   7687
 CHPI |    27     -     -    27     -    29    14     -     -     - |  288  20145
 CHTI |    35     -    21     -     -     -    15    17     -     - |  288   5141
 CHUM |     -     -     -     -     -    23     -    17     -     - |  278  12429
 CHUR |    20    12     9    11    18    10     6     7     -     - |  288   6432
 COCO |    34     -    17    25     -    33    15    16     -     - |  288  12719
 CONT |     -    18     -     -     -     -    18    21     -     - |  288     65
 CONZ |     -     -     -    32    43    21    28     -     -     - |  288     23
 CRO1 |     -    12     -    15    19    28    11     -     -     - |  288     35
 CUSV |     -     -    10     -     -    22     -     -     -     - |  288  13353
 DAEJ |    21    38     -     -     -    36    28     -     -     - |  251   1211
 DARW |    36    24    21    32    27    21    12    17     -     - |  288   4491
 DAV1 |    17     -     8    18    21    11     9     -     -     - |  288   3733
 DGAR |    20     -     -    24     -    23    16    21     -     - |  288  23529
 DGAV |     -     -    10     -     -    22     -     -     -     - |  288   9891
 DRAG |     -     -     7     -     -    15     -     -     -     - |  189   4187
 DRAO |     -    12     8    15    24    12     8     -     -     - |  288   4947
 DUBO |     -     -    16    25     X     X     -     -     -     - |  212   8678
 FAIR |     -    12     -    17     -    14    11     -     -     - |  288  10197
 FLIN |    13     -     8     -    11    16    12     -     -     - |  288   7474
 FLRS |     X     -     7     -     -    15    35     -     -     - |  276   2822
 GLSV |    19     -    19    33    39    23    16     -     -     - |  288   4562
 GMAS |     -    23     -     -     X     -     -    27     -     - |  241   4636
 GMSD |     -     -     7     -     -    21    15    16     -     - |  288   7977
 GODE |     -    11     -     -    11    13    11     -     -     - |  288    112
 GOLD |    13     -     8    16     -    19    11     -     -     - |  288   2627
 GOPE |    16     -     -    20    27    16     -     -     -     - |  288    380
 GRAS |    30     -    22     -     -     X     -     -     -     - |  287   2358
 GRAZ |    21     -     -     -    18    26    24     -     -     - |  288   3097
 GUAM |     -     -     -     -     -    20     -    14     -     - |  288  13940
 GUAO |     -     -     -     -    12     -     -    12     -     - |  288    164
 GUAT |    12     -    11    22    24    39    13     -     -     - |  288   3695
 GUUG |     -     -    15    25     -    26    53     -     -     - |  288   8705
 HARB |     -    19     -     -     -    31     -     -     -     - |  142  11524
 HARV |     -     -     -     -     -    14     -    10     -     - |  288   5453
 HERS |    15     -     9     -    15     -    14     -     -     - |  288     24
 HERT |    16     -    10    24     -     -     -     -     -     - |  288   3489
 HNPT |    24     -     -    14    23    14     -     -     -     - |  288   3582
 HOB2 |    34    23    12    31    15    15    12     -     -     - |  288     73
 HOFN |    11     -     5    13     -    20    16     7     -     - |  287    >>>
 HOLB |     8     -     -     -     -    13    11     -     -     - |  288   5236
 HOLM |    15     -    13    13     -    19     -     -     -     - |  288   9584
 HRAO |     -     -     6     -     -    13     9     -     -     - |  288    >>>
 IENG |    24    20     -     -    25     -    17     -     -     - |  288     37
 IISC |     -     -     9    19     -    25    10    18     -     - |  288  26539
 INEG |     -     -    29     -     -    64     -     -     -     - |    6    >>>
 INVK |    12     -     9     -     -    11    14     -     -     - |  288   9114
 IRKJ |     -     -     8     9    15    14     -     -     -     - |  288    349
 IRKT |     -    16     -     -    20     X     -     -     -     - |  188    138
 JOZ2 |    18     -    15     -    18     -     -     -     -     - |  288   3210
 JOZE |     -    12     -     -     -    20     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    25     -     -     -    41    20     -     -     - |  213   2288
 KARR |     -     -    10    19     -    17     -    14     -     - |  286    >>>
 KELY |     -     -     4     -     -     9    13     -     -     - |  288  10070
 KERG |     -    42    32     -     -     -     -     -     -     - |   33   8084
 KIRU |    18    16     7     -     -    27    19     9     -     - |  288   5220
 KIT3 |     -     -     -    24     -    34     -     -     -     - |  112   9298
 KOKB |    13    12     -    19    27     -    11    14     -     - |  288    129
 KOSG |     -     -     -     -    14    19    15     -     -     - |  287   4622
 KOUC |     X     -     5     X     X    10     -     -     -     - |  286   6068
 KUNM |     -     -     -    28     -    39     -     -     -     - |  285  25573
 LAMA |    11     -     -    19    17    22    25     -     -     - |  288   2647
 LHAZ |     -     -    36    57     -     X     -     -     -     - |  264    >>>
 LROC |     -     -     -     -     -     9     -     6     -     - |  288  11700
 MAC1 |    12     -     -    20    25    14     9    13     -     - |  288   5568
 MAG0 |    22     -    13     -     -    10    17     -     -     - |  287   9972
 MAL2 |     -     -     6     -     -    13    10     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -    16     9    16    15     -     -     -     -     - |  288   2539
 MAS1 |     -    33    20    22     -    13    25     -     -     - |  288  13897
 MATE |     -    12     X    15     -     X    18     -     -     - |  286  27942
 MAW1 |    25     -    10    22    18    12    11    16     -     - |  288   4138
 MBAR |    17     -    12    20     -     -    14     -     -     - |  288  10831
 MCM4 |    17     X     -    13     -    18     -     -     -     - |  288  10052
 MDO1 |    17    17    10    15     -    19     8    11     -     - |  288  12920
 MDVJ |    21     -    26    28    52    30    31    21     -     - |  288     30
 MEDI |     -    19     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    131
 METS |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 MIZU |    42    47     -     -     -    28    53     -     -     - |  270    500
 MKEA |    21     -     9    20     -    14     -     -     -     - |  288  27056
 MOBS |    11     -    10     -    19     -     -     -     -     - |  288   4452
 MQZG |     -     -    13    20     -     -     -     -     -     - |  288   4503
 NANO |    11     -     6    17     -    11     -     -     -     - |  288   4640
 NICO |    22     -    20    34    25    55    19     -     -     - |  288   3670
 NIST |    13    13     -     -     -     -    29     -     -     - |  288     21
 NKLG |    22     -    15     -     -    22     7    23     -     - |  288  11565
 NOT1 |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     - |  288    190
 NOVM |     -     -     7    16     -    13     -     -     -     - |  288     24
 NRC1 |    23    14     -    29    29    24    16     -     -     - |  288     28
 NRIL |    23     -     9    15     -    12    11    10     -     - |  288  10093
 NRMD |    18     -     -     X     -    29    21     -     -     - |  286   5317
 NTUS |    25     -    27    28    34    28    15     -     -     - |  288   4030
 NVSK |     -     -     -     -     -    17     -    12     -     - |  287    >>>
 NYA1 |     -     -    10     -     -    23     8     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    16     -     9    13    13     -     -     -     - |  288    552
 OHI2 |     -     -     8    14     -    12     9     9     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    14     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  168   5366
 ONSA |    20    20    10    17    23    14    15     8     -     - |  288     58
 OPMT |    30    17     -     -    21    27     -     -     -     - |  287     21
 OUS2 |     -     -    26     -     -    57     -     -     -     - |  174    >>>
 PALM |     -     -     -    13    20    14     X     -     -     - |  288   5899
 PARC |     -     -     -     -    31    42     -     -     -     - |  288   4469
 PENC |    12     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   4038
 PETS |     -     -     6     -     -    14     9     9     -     - |  288  12722
 PIMO |     -     -    16    23     -    32    11    10     -     - |  288  17621
 POL2 |     9     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288  12596
 POTS |     -     -     X    32     -    44     -     -     -     - |  129    >>>
 POVE |     -     -     7     -     -    16     -     -     -     - |  288  14280
 PRDS |    13    14    18     -    24    10    12     -     -     - |  288   4577
 PTBB |    22    29     -     -    18     -    17     -     -     - |  288     37
 QAQ1 |    12    16     8    14     -    23     7    11     -     - |  288   9536
 QIKI |     -     -     -     -     -    18     -    13     -     - |  288   9931
 QUIN |    14     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  12085
 RABT |    12     -     -     -     -    18     9    16     -     - |  288  18362
 RAMO |     -     -    10    21     -    21     -    16     -     - |  288    >>>
 RESO |    14     -     7    14     -    15     -    20     -     - |  288   8926
 REUN |     -     -     -     -    11    15    23     -     -     - |  288   6940
 REYK |     -     -     -    14     -    20    14     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     X     -    27     -     -    61     -     -     -     - |  241   9625
 RIOP |    15     -    10     -     -    14     -     -     -     - |  288  13030
 SALU |     -     -     9     -     -    20     -     -     -     - |  211  10109
 SANT |    23     -    10    20     -    16    31     -     -     - |  288  15882
 SCH2 |    25    14     9    14    38    12    11     9     -     - |  288   2548
 SCOR |     -     -     8    12     -    14    45     -     -     - |  288   9109
 SEY1 |     -     -    17    28     -    25    15    19     -     - |  288  21799
 SFER |     -    25    13    18    30    23     -     -     -     - |  288     99
 SHAO |     9     -     -     -     -    15    10     -     -     - |  288  17521
 SOFI |    23     -     8    18    27    13     -     -     -     - |  288   4322
 SPT0 |     9    10     -    12     -     -    15     -     -     - |  288     38
 SSIA |    18     -     -     -     -    35    14    21     -     - |  288  13405
 STHL |     -     -    19     -     -    46     5    14     -     - |  288  28883
 STJO |     -    13     -    16    14    12    11    10     -     - |  288    183
 STK2 |     -     -     7     -     -     -     -    11     -     - |  288   7593
 STR1 |     -    26     -    30     -     -     -     -     -     - |  287  28911
 SUTH |    15     -     -    17     -     -    13     -     -     - |  288  17475
 SUWN |     -    14     -     -     -    24     -     -     -     - |  288   2842
 SVTL |     -     -    14    23     -     -    13     -     -     - |  280    102
 SYDN |    16     -    17     -    25     -    18     -     -     - |  287    922
 SYOG |    11    11     9    15    22    10    11     9     -     - |  288    629
 TAH1 |    11     -     -     -     -    18     -     -     -     - |  287   1372
 TASH |     -     -     8     -     -    18     -     -     -     - |  225    >>>
 THTI |     -     -    23    36     -     -     -     -     -     - |   26   3878
 THU3 |    12    13     -    11     -    19    12     -     -     - |  288   8870
 TIDB |     -    11     -     -    17    20    16     9     -     - |  288     44
 TIXI |     -     -     5     -     -    10     9     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1832
 TNML |     -    19     -    26    23     -     -     -     -     - |  288   1378
 TOW2 |    16     -    13    20    25    15     9    14     -     - |  288   3570
 TRO1 |     -     -     7     -     -    16     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    20    23     -     -    23    24    13     -     -     - |  288   1494
 UFPR |     -     -     8     -     -    15     -    12     -     - |  288   9822
 UNSA |     -     -     -    19     -    27     -     -     -     - |  119    >>>
 USN3 |    19    12     -    17    25     -    18     -     -     - |  288     16
 USNO |    25    20     -    20    14     -    25     -     -     - |  282     57
 USUD |     -    13     -     -     -    21     -     -     -     - |  288     47
 VACS |     -     -    12     -    20     -     -     -     -     - |  287   5765
 VESL |     -     -    11    15     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    18     8     -     -    21    10     -     -     - |  288  12231
 WAB2 |    14     -     -     -    12    23    16     -     -     - |  288     47
 WES2 |     -    36    16    26    27    19    17     -     -     - |  288    108
 WHIT |    21    12    11    12     -    22     9     9     -     - |  288  49288
 WILL |    20     -     -     -     -    32     -     -     -     - |  259  47229
 WIND |     -     -    23     X     -    50     -     -     -     - |  240    >>>
 WROC |     -    19     -     X    24     -     -     -     -     - |  287   3178
 WSRT |    18    15     -    20    22    30    20     -     -     - |  288     31
 WTZA |    12     -     -     -    14     -    31     -     -     - |  288    414
 WTZR |    16     -     -    17    24    48    22     -     -     - |  288     33
 XMIS |    27     -    11    15     -    19    13     -     -     - |  288   3052
 YAKT |    13    45    28     -     -    44     9    26     -     - |  288   8300
 YAR2 |     -    15     -     -     -    25    16     -     -     - |  288  11188
 YAR3 |    15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3660
 YEBE |     -    15     -    12    20     -     -     -     -     - |  288    203
 YELL |    12    12     -    16    11    18     8     -     -     - |  288     21
 ZECK |    14     -    11    15    24    19    17     -     -     - |  288     61
 ZIM2 |    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  287   4653
 ZIMM |    10     -     -     -    13    20    19     -     -     - |  288   3709
 ZWE2 |    25     -     -     -     -    41    13     -     -     - |  177    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    15    13    19    19    23    18    17  2363     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1708-5  0:20:00 |       -1518
cod |   KOUC  | 1708-5  0:25:00 |       -1525
cod |   KOUC  | 1708-5  0:30:00 |         942
cod |   KOUC  | 1708-5  0:40:00 |       -3618
cod |   KOUC  | 1708-5  0:45:00 |        2340
cod |   KOUC  | 1708-5  0:55:00 |         880
cod |   URUM  | 1708-5  6:00:00 |        -589
cod |   FLRS  | 1708-5 15:00:00 |       -3010
emr |   SUTM  | 1708-5  7:05:00 |         701
esa |   AREQ  | 1708-5  0:10:00 |       -1333
esa |   AREQ  | 1708-5  0:20:00 |        1214
esa |   AREQ  | 1708-5  0:30:00 |        5390
esa |   AREQ  | 1708-5  0:40:00 |        4154
esa |   AREQ  | 1708-5  0:45:00 |        3018
esa |   AREQ  | 1708-5  0:50:00 |        4186
gfz |   IRKT  | 1708-5 12:05:00 |        1228
grg |   KOUC  | 1708-5  5:05:00 |     -200923
grg |   NRMD  | 1708-5  5:05:00 |     -197601
grg |   KOUC  | 1708-5  5:10:00 |        1355
grg |   NRMD  | 1708-5  5:10:00 |        1402
grg |   KOUC  | 1708-5  5:15:00 |      199983
grg |   NRMD  | 1708-5  5:15:00 |      196919
grg |   URUM  | 1708-5  6:05:00 |        -608
grg |   WROC  | 1708-5  6:40:00 |     -199675
grg |   WROC  | 1708-5  7:00:00 |       19870
grg |   WROC  | 1708-5  7:05:00 |        1836
grg |   WROC  | 1708-5  7:10:00 |      177197
grg |   NICO  | 1708-5 16:15:00 |     -178518
grg |   NICO  | 1708-5 16:20:00 |        1355
grg |   NICO  | 1708-5 16:25:00 |      177084
grg |     13  | 1708-5 23:08:00 |      157458
grg |     13  | 1708-5 23:10:00 |     -158535
mit |   KOUC  | 1708-5  1:05:00 |        1142
mit |   GMAS  | 1708-5  8:45:00 |      -14617



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.70     4.69     4.71     4.71   | 7.17e-14  8.73e-15  4.66e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.70     4.69     4.71     4.71   | 4.20e-14  7.23e-15  1.67e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.15     4.69     4.71     4.71   | 4.31e-14  1.18e-14  2.39e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     4.54     4.69     4.71     4.71   | 5.52e-14  1.27e-14  2.02e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.70     4.69     4.71     4.71   | 3.67e-14  7.11e-15  1.82e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.95     4.69     4.71     4.71   | 4.41e-14  6.03e-15  1.83e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.70     4.69     4.71     4.71   | 6.83e-14  1.33e-14  3.89e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.61     4.69     2.95     2.95   | 5.62e-14  1.01e-14  3.86e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.70     4.69     4.71     4.71   | 2.79e-14  5.99e-15  1.30e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.70     4.69     3.98     3.98   | 4.45e-14  7.79e-15  1.98e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.70     4.69     4.71     4.71   | 3.12e-14  1.15e-14  1.46e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     4.27     4.69     4.71     4.71   | 5.05e-14  7.59e-15  2.58e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     4.68     4.67     4.69     4.69   | 3.72e-14  8.36e-15  1.51e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.73     4.38     0.69     0.69   | 4.75e-14  2.63e-14  5.22e-15 |
 NOT1 |   288   287     1   288     2.62     4.02     1.85     1.85   | 5.95e-14  1.27e-14  9.50e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.57     3.87     0.22     0.22   | 3.83e-14  8.86e-15  2.74e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.50     3.66     3.97     3.97   | 6.00e-14  8.42e-15  7.30e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     2.49     3.63     4.71     4.71   | 1.00e-13  9.52e-15  2.42e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     2.45     3.52     4.71     4.71   | 7.97e-14  1.08e-14  7.66e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.37     3.30     1.19     1.19   | 1.02e-13  1.70e-14  3.33e-15 |
 TIDB |   288   284     2   288     2.30     3.11     2.17     2.17   | 1.19e-13  1.59e-14  3.04e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     2.14     2.69     3.31     3.31   | 1.10e-13  1.15e-14  2.53e-15 |
 MATE |   286   283     1   286     1.94     2.21     0.27     0.27   | 1.97e-11  6.04e-12  2.22e-12 |
 IENG |   288   288     0   288     1.42     1.19     0.39     0.39   | 3.72e-14  9.49e-15  6.11e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.92     0.49     0.26     0.26   | 9.64e-14  2.96e-14  2.54e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.89     0.46     0.10     0.10   | 4.87e-14  1.43e-14  6.64e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.69     0.28     0.22     0.22   | 6.03e-14  9.55e-15  2.35e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.54     0.17     0.01     0.01   | 2.49e-13  5.93e-14  2.58e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.82     0.17     0.93     0.93   | 2.15e-13  7.13e-14  1.60e-13 |
 TAH1 |   287   287     0   287     0.53     0.17     0.07     0.07   | 4.27e-13  1.19e-13  4.33e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.42     0.16     0.81     0.81   | 1.04e-12  8.31e-14  4.62e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.51     0.15     0.05     0.05   | 3.60e-14  9.38e-15  1.87e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.50     0.15     0.03     0.03   | 3.71e-13  9.44e-14  1.70e-14 |
 MIZU |   270   270     0   270     0.47     0.14     0.04     0.04   | 3.58e-13  1.43e-13  7.47e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.63     0.11     3.43     3.43   | 5.71e-14  1.99e-14  1.83e-14 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.38     0.08     0.03     0.03   | 6.37e-14  9.42e-15  2.55e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.38     0.08     0.41     0.41   | 5.49e-13  1.23e-13  2.65e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.41     0.07     0.25     0.25   | 4.69e-13  1.57e-13  1.29e-13 |
 G26  |   288   288     0   288     1.02     0.07     0.03     0.03   | 1.92e-13  5.99e-14  4.50e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.32     0.06     1.82     1.82   | 5.68e-13  1.83e-13  6.96e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.41     0.06     0.34     0.34   | 6.26e-13  6.32e-14  2.94e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.41     0.06     1.47     1.47   | 6.45e-13  7.13e-14  2.19e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.40     0.06     0.43     0.43   | 5.91e-13  6.52e-14  1.54e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.40     0.06     1.16     1.16   | 4.87e-13  7.07e-14  1.30e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.38     0.05     1.02     1.02   | 6.72e-13  6.79e-14  2.07e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.05     0.73     0.73   | 6.30e-13  7.03e-14  5.49e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.38     0.05     0.37     0.37   | 6.94e-13  6.33e-14  1.47e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.38     0.05     0.60     0.60   | 5.76e-13  7.42e-14  3.05e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.13     0.13   | 6.59e-13  7.25e-14  6.22e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.36     0.05     1.56     1.56   | 6.59e-13  6.75e-14  3.68e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.35     0.05     1.00     1.00   | 7.88e-13  7.20e-14  2.24e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.20     0.20   | 7.02e-13  7.05e-14  5.22e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.32     0.32   | 6.43e-13  6.42e-14  2.04e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-14  1.26e-14  4.43e-15 |
 CHUR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  3.10e-13  1.52e-13 |
 DAEJ |   251   251     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  3.36e-13  1.43e-13 |
 FLRS |   276   214    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-11  2.33e-12  5.22e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.82e-13  3.44e-13 |
 G06  |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-13  1.71e-13  8.98e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  6.05e-13  4.98e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.52e-13  4.29e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.27e-13  1.81e-13 |
 G13  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  1.15e-13  2.37e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  7.70e-14  1.94e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  9.09e-14  1.77e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.30e-13  3.12e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.09e-13  7.43e-14  3.13e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.45e-13  9.04e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-13  1.34e-13  3.81e-14 |
 GRAS |   287   262     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  9.54e-13  1.84e-13 |
 HOB2 |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-14  2.33e-14  1.14e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-13  3.69e-13  3.52e-13 |
 MDVJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.99e-14  8.10e-15  1.75e-15 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  2.19e-13  4.11e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-14  8.57e-15  6.41e-15 |
 SCH2 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.12e-13  2.23e-13  3.45e-13 |
 STR1 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-11  6.13e-12  2.07e-12 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-13  2.32e-13  5.36e-14 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  6.19e-13  8.84e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  2.57e-13  1.04e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-14  6.83e-15  2.98e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-14  4.86e-15  2.42e-15 |
 GOLD |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  7.99e-13  1.70e-13 |
 MEDI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-14  1.33e-14  1.82e-14 |
 GMAS |   241     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.52e-14  2.02e-14  2.14e-14 |
 IRKT |   188   188     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.88e-14  2.00e-14         - |
 YEBE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-14  3.13e-14  2.72e-14 |
 BRST |   288   280     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  6.01e-13  1.30e-13 |
 DUBO |   212   203     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-11  9.77e-12         - |
 WES2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-14  1.05e-14  3.01e-15 |
 USNO |   282   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-14  2.03e-14  1.85e-15 |
 GUAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.86e-14  1.26e-14  1.45e-14 |
 SVTL |   280   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-13  3.88e-14  9.64e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.68e-22  2.34e-20  7.67e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      ZECK |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
