
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1713   Day: 4   MJD: 56239                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 116407   7511   -1862    1328     24     25     21     88     84     99    9.10
 emr |  2880     0 102542   2048    4474    -286     10     10     10     79     74     97   24.89
 esa |  2880     0 119057   6674   -1884    1707     10     10     11     87     87     87   22.25
 grg |  2880     0 119031   2940    -433     686     15     14     19    148    143    160   13.89
 mit |  2880     0 108163   6581    -576     725     23     23     25    254    277    140    8.80
 gfz |   288     0  54308   2023    -615     935     20     22     19    120     86    125    9.17
 igr |   288     0  41737    777   10454     372     17     20     16     93     58     99    0.00
 jpl |   288     0  24659    560    4141    -433     16     21     12    105    110    103   11.89
 ngs |    96     0   2857     11   -1602     822   1577   1577      0   4004   4004      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -82    25   -21    12    63   -77   -69   -46  1504     - |
    2 |  -106  -115   -12   -61   600   -85   -57  -174  -848     - |
    3 |    56   110   112  -251  -262    32    44    11 -1055     - |
    4 |   -83    23    17   135  -228   -10     7   -42 -1596     - |
    5 |    21    61   -36    -6  -108    51    18    61  -719     - |
    6 |    62    94   111   -99  -461    62    22    -3 -1572     - |
    7 |    14    -7   -76   206  -128    -9    29    13  1002     - |
    8 |     9   -11    98    93  -383    50    76    41 -7635     - |
    9 |    -3   159    55  -139  -383   173    13     1 -5792     - |
   10 |     X   -71     X   136     X     X  -117  -107 -6257     - |
   11 |   -16    28   -93   107     0   -87   -22    69  3318     - |
   12 |   -32   -56   -30    54   205   -61   -51  -129  -552     - |
   13 |  -120    35   -18   261  -305  -108   -64  -194  4927     - |
   14 |    -1   -18    -4     8    46    81   -20   -39  4829     - |
   15 |   -34    -9   -29   229  -236    17   -38    55   242     - |
   16 |   135    71    68  -161  -267    56    85    25  3330     - |
   17 |   139   -71   -77   -80   346    81    80   174  1741     - |
   18 |    64    23   -55  -253   377    58    26   183  4329     - |
   19 |    41  -125    15    79   156  -118   -17    29  1262     - |
   20 |    17   -49   108   -51   -79     2    72    63  4893     - |
   21 |    71   -39   -28  -137   324   -52     8    35  3434     - |
   22 |   -22  -118   147   -74   107    21    -1   -70 -2861     - |
   23 |    35    12  -149   200     X  -132   -24    25    41     - |
   25 |   -74   -64    71  -157   320    10   -30    42  1242     - |
   26 |  -130    56    50    42  -245    58   -31    56 -2206     - |
   28 |  -124    11    68    32  -104   -60   -24  -116  7516     - |
   29 |   177   138  -191  -245   263    51    -1   190 -1276     - |
   30 |     X   -59     X   -24   213     X    71   -95 -6483     - |
   31 |    20   -41  -154   114   317    -5   -38   -73 -2075     - |
   32 |   -90     X    93    55  -204     X    41     X -4754     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -21     -     -    52     -     -     -     - |
 ABPO |   -63     -    26     -     -   -14     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -   264  -423     -     X   598     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -    40   -63     -     -     -     -     - |
 ALBH |    82    -8     -     -     -   -60     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -43     -     -    71    49   -26     -     -     - |
 ALIC |   -16     -   -21   158  -176    97     5   -78     -     - |
 ALRT |  -166     -     -   102     -    10   -81     -     -     - |
 AMC2 |    25     -     -    21    30   -85    16     -     -     - |
 ANKR |     -     -    60   -68     -   -42     -     -     -     - |
 ARTU |   -43     -    64  -151     -    12    53    80     -     - |
 ASPA |     -     -    18     X     -   -43     -     -     -     - |
 AUCK |    29     -   -89    99  -105   140    65    -2     -     - |
 BAKE |     -     -   -12   -25     -    67   -80     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -    -8     8     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -53    -4     -   134     -     -     -     - |
 BJNM |    -7     4     -     -     -     -     -    -3     -     - |
 BOR1 |  -108     -     -     -     8   100    87     -     -     - |
 BREW |   -21   -20     -     -    79     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -86     -   -20    93     -   -60     3    42     -     - |
 BRMU |   -24     -   -49   -80    99    10    44   121     -     - |
 BRST |    74     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |    26     -     -    14     -   -47   -35     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -33    52     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    50     -    11   -50     -     -   130     -     -     - |
 CAS1 |    40     -    -1   144  -128    60     3  -151     -     - |
 CEDU |     -     -    36  -163     -   159     -     -     -     - |
 CGGN |     -     -    49     -     -     -    39   -92     -     - |
 CHAN |     -     -    19     -     -   -47    24     -     -     - |
 CHPI |  -174     -     -   146     -   141    21  -145     -     - |
 CHTI |   -64     -  -162   302     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -41   -90    54    -8     -   166   -31     -     -     - |
 COCO |   170     -  -101    53     -    -3    57     -     -     - |
 CONT |     -   -13     -     -     -     -    16    27     -     - |
 CONZ |     -     -     -   406  -134  -488  -162     -     -     - |
 CRO1 |     -    69     -   -90   -43   -37    42    20     -     - |
 CUSV |     -     -    91     -     -  -221     -     -     -     - |
 DAEJ |   -83   -42     -     -    28   170   -92     -     -     - |
 DARW |  -105     -    31   147  -247    49   -48     -     -     - |
 DAV1 |    62     -    -6    72  -195    14    49     9     -     - |
 DGAR |    10     -     -   -14     -    10    47     -     -     - |
 DGAV |     -     -    17     -     -   -41     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -50     -     -   120     -     -     -     - |
 DRAO |     -    27  -167   232    40   -56     -     -     -     - |
 DUBO |    26     -    49   -10   -52   -81    35     -     -     - |
 DUM1 |     -     -    95  -153     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -71    -1     -     3     -    68   -23     -     -     - |
 FLIN |  -106     -   122     -   -94    76   -21  -137     -     - |
 FLRS |     -     -   -16     -     -    40     -     -     -     - |
 GLSV |   129     -  -102   -56   105   104    43     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -85     -    74   135   -27     -     -     - |
 GOLD |    -6     -    -5   101     -  -136     -     -     -     - |
 GOPE |   -47     -     -   146    19  -193     -     -     -     - |
 GRAS |    43     -   -72     -   125    12    30     -     -     - |
 GRAZ |   -78     -     -     -    33    46    32     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -44     -   -28     -    73     -     - |
 GUAT |   126     -   -84     X     -    79    55     -     -     - |
 GUUG |     -     -  -137   180     -    70     6     -     -     - |
 HARB |  -265   103    31     -     -    -9   -17   -64     -     - |
 HERS |   238  -535   398     -   261     -   271     -     -     - |
 HERT |     X     -  -121   175     -     -     -    22     -     - |
 HLFX |     -    22     -     -     -     -     -   -45     -     - |
 HNPT |     -     -     -    82   -13  -111     -     -     -     - |
 HOB2 |   116    62  -148   -23    86    28   -21     -     -     - |
 HOFN |     -     -    12  -220     -   322    15   -13     -     - |
 HOLB |    -3     -     -     -     -     3   122     -     -     - |
 HOLM |    13     -    57   -48     -    67     -  -112     -     - |
 HRAO |     -     -     -   -17     -    26   -49     -     -     - |
 HYDE |    -8     -    16     -   -23    -9     -     -     -     - |
 IENG |   -69    -6     -     -    89     -    26     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -57     -   159    73   -55     -     - |
 INEG |     -     -    15     -     -   -36     -     -     -     - |
 INVK |    20     -     -     -     -   -19    -4     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    27  -127    62    32     -    27     -     - |
 IRKT |     -    57     -  -299   164   141     -     -     -     - |
 JOZ2 |    58     -   -81     -   147     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -41     -     -     -   111     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -14     -     -    67   -26    37     -     -     - |
 KARR |     -     -    22  -154     -    82     -    75     -     - |
 KELY |   -99     -    59     -     -   -35   -33    -8     -     - |
 KERG |     -   131   -15     -  -365    29     -     -     -     - |
 KIRU |  -108   -48    28     -     -   231    18   -46     -     - |
 KIT3 |     -     -   -62     X     -   256   187   -81     -     - |
 KOKB |   -95   -24     -   113     6     -    20   -13     -     - |
 KOSG |     -     -     -     -    85   -82     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -   -24   214  -163    97     -  -159     -     - |
 KUNM |     -     -     -    62     -   -94     -     -     -     - |
 LAMA |   -47     -     -    83    72  -147   -60     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -68   183     -  -112  -127     -     -     - |
 LPGS |     -    14  -107   203     -    97    43  -141     -     - |
 MAC1 |   109     -     -  -135   -55    91   137    44     -     - |
 MAG0 |    62     -    -1     -     -  -199    -6   108     -     - |
 MAL2 |     -     -    62   -62     -   -57    58     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   218     -   -69     -  -196     -     - |
 MAR6 |     -   -24   -79   170     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -11     2    36     -   -28    13     -     -     - |
 MATE |     -     0     X    18     -     X     -   -22     -     - |
 MAW1 |   107     -   -53    60  -101    28    22     -     -     - |
 MBAR |     9     -     5   -13     -     -    56     -     -     - |
 MCM4 |   126  -272     -     X     -   172     -   292     -     - |
 MDO1 |     -   -87    -8   251     -   -68   -41   -45     -     - |
 MDVJ |   316     -  -112  -237   104    24   128   150     -     - |
 MEDI |     -   -37     -     -   105     -     -     -     -     - |
 METS |   -48    19     -     -    93   -94    -4     -     -     - |
 MIZU |   -46  -121   -31     -    16   434   -60     -     -     - |
 MKEA |     -     -     4    99     -  -160     -     -     -     - |
 MOBS |    60     -    37     -  -154     -     -     0     -     - |
 MQZG |     -     -  -123   197     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -     -    73     -   -57     -     - |
 NANO |     0     -   -88   118     -    34   -40     -     -     - |
 NICO |   -45     -     X    69     X   -56     -     -     -     - |
 NIST |   -79    29     -     -     -     -   -81     -     -     - |
 NKLG |   -68     -    28     -     -     X   -22     -     -     - |
 NOVM |     -     -     6     7     -   -25     -     -     -     - |
 NRC1 |   -62   -46     -   -26    86   142   -12     -     -     - |
 NRIL |    -3     -    99  -129     -    34    33   -57     -     - |
 NRMD |  -159     -     -   142     -   -57   -85     -     -     - |
 NTUS |    77     -   -15   -58   -51    94    16     -     -     - |
 NURK |     -     -     -     -     -  -238     -   184     -     - |
 NYA1 |     -     -   -28     -     -    67     -     -     -     - |
 NYAL |     -   -26     -     X    28    45  -149     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    14    31     -   -29   -93   -39     -     - |
 OHI3 |  -221     -     -   145     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -110    -9   -81   208    62   -45  -127     -     -     - |
 OPMT |   -42     -     -     -    94   -49     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    12     -   -19     X     -     -     - |
 PDEL |    64     -  -116    85   105  -158    15   123     -     - |
 PETS |     -     -    72     -     -  -174  -116     -     -     - |
 PIMO |     -     -   -43    21     -    73  -126     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -50     -    75     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -50     X     -   122    92     -     -     - |
 POVE |     -     -   -56     -     -   136     -     -     -     - |
 PRDS |   -15   -14     -     -   118   -61     -     -     -     - |
 PTBB |     -  -142     -     -   402     -   -94     -     -     - |
 QAQ1 |   -34    69     -  -257     -   236    23     -     -     - |
 QUIN |    33     -   -31     -     -     -     -    32     -     - |
 RABT |   -59     -     -     -     -     9   -11    38     -     - |
 RAMO |     -     -    26     X     -   -64     -     X     -     - |
 RCMN |  -121     -     -     -     -   120     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    25     -     -   -61     -     -     -     - |
 RESO |  -118     -     -    38     -    61     -     -     -     - |
 REUN |  -102     -     -     -     -   102     3     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    -7     -    11   155     -     -     - |
 RIO2 |     -     -   -75     -     -   182     -     -     -     - |
 RIOP |    46     -    53     -     -   126     -  -251     -     - |
 SALU |     -     -   -39     -     -    95     -     -     -     - |
 SCH2 |    51    17    30   -13  -407   237   218     -     -     - |
 SCOR |     -     -    71  -156     -    67     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    -4   253     -   -94   -27  -220     -     - |
 SFER |     -     -  -189   363    48  -133     -     -     -     - |
 SHAO |   -30     -     -     -     -    30    18     -     -     - |
 SOFI |   -31     -     9     X     X     8     -     -     -     - |
 SPT0 |   -32    76     -  -172    90     -  -329     -     -     - |
 SSIA |    23     -     -     -     -   -23     -     -     -     - |
 STHL |   -42     -    71     -     -  -233   -69    80     -     - |
 STJO |     -    68     -  -248   158    40    86     -     -     - |
 STR1 |     -   -11     -    30   -16     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -84     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 SUTM |  -119    35     -     -     -    22     -     -     -     - |
 SUWN |     -    26     -     -     -   -71     -     -     -     - |
 SYDN |    36     -    82     -  -244     -    28     -     -     - |
 SYOG |   -40    37   -93   312  -238  -100   -51     9     -     - |
 THU3 |  -102   -26     -    98     -   137    -6   -87     -     - |
 TIDB |     -    15     -     3   -86    37    56     -     -     - |
 TIXI |     -     -    22    -4     -  -111   -63    50     -     - |
 TOW2 |   -83     -   -91   313  -162   -16    -2     -     -     - |
 TRO1 |     -     -   240  -326     -   -88     -     -     -     - |
 TSKB |  -165    55     -     -    21    -7    34     -     -     - |
 TWTF |    20    32   -36     -    21    39    47   -60     -     - |
 UFPR |     -     -   -58     -     -   141     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -78     -     -   189    54     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   201     -  -305     -     -     -     - |
 URUM |     -     -    51  -132     -   138    12   -47     -     - |
 USN3 |   -71   -25     -    75    28     -     1     -     -     - |
 USNO |    -6   -51     -    90     6     -    -2     -     -     - |
 USUD |     -  -119     -     -     -   323     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -42     -     -   103     -     -     -     - |
 VACS |     -     -   176     -  -444     -     -     -     -     - |
 VESL |     -     -    43    30     -     -     -  -110     -     - |
 VILL |     -    19    32     -     -  -128   -18     -     -     - |
 WAB2 |   -22     -     -     -    38   -15     -     -     -     - |
 WES2 |     -    22   -65    -5   148   -36   159     -     -     - |
 WHIT |   -45   -49    10   216     -  -118   -88   -44     -     - |
 WILL |   -20    -8     -     -     -    42     -     -     -     - |
 WIND |     -     -    45  -104     -    48    75     -     -     - |
 WROC |   -79     -     -     X    82     -     -     -     -     - |
 WSRT |    15    30     -     X    65  -159   -25     -     -     - |
 WTZA |   -53     -     -     -    55     -     4     -     -     - |
 WTZR |   -39     -     -   133   -85   -82  -233     -     -     - |
 WUHN |     -   178  -182     -     -   -43   -65     -     -     - |
 XMIS |   -34     -   -37   156     -  -112   -67     -     -     - |
 YAKT |  -173     -    71     -     -     X    10     -     -     - |
 YAR2 |     -    59     -     -     -  -160   -13     -     -     - |
 YAR3 |   -71     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -   104  -164     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -   -19     -    75   -65     -   -76     -     -     - |
 YELL |  -279    22     -    28    38   139   -46     -     -     - |
 YSSK |     1     -    38     -     -  -134   -28    31     -     - |
 ZAMB |  -218     -  -127   514     -  -243  -108     9     -     - |
 ZECK |    50     -    33   -45   -69     5    24     -     -     - |
 ZIM2 |    30     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -84     -     -     -    -5    88    43     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    38     7     9    13    27    19    17    17   233     - | 2880    167
    2 |    27     9     8    10    11    37    32    32   481     - | 2880    219
    3 |    15     8     8    12    22    21     8    15  2056     - | 2880   2158
    4 |    22     9     9    12    12    17    11    14  2144     - | 2880    749
    5 |    19    12    11    13    28    28    16    17   524     - | 2880    302
    6 |    16     8     9    14    23    19    10    15  1382     - | 2880   1222
    7 |    42    11     7    15    21    11    13    12   413     - | 2880    282
    8 |    30    10     7    16    24    21    16    14  3915     - | 2880   2442
    9 |    15    16    13    14    16    35    20    21  3761     - | 2880   2673
   10 |     X     9     X    15     X     X    26    29  3058     - | 2738   1910
   11 |    49     9    11    11    23    14    19    11  1280     - | 2880    294
   12 |    19     9     8    13    18    26    21    33   567     - | 2880    404
   13 |    20    12    13    18    33    34    34    31  1673     - | 2880    311
   14 |    17     9     9    15    18     8    11    13   881     - | 2880    164
   15 |    30    13    13    17    27    17    18    15   463     - | 2880    169
   16 |    17     9    10    14    24    16    21    18   609     - | 2880    412
   17 |    18    10    11    11    24    27    27    29   556     - | 2880    320
   18 |    22    10    11    18    12    26    28    28   882     - | 2880    303
   19 |    12     9    10     9    18    19    14    13   504     - | 2880    159
   20 |    17     9    12    11    29    22    30    12  1133     - | 2880    291
   21 |     9     8     9    16    23     9    13    19   450     - | 2880    321
   22 |    20    11    11    16    23    15    15    12  1689     - | 2880    251
   23 |    48    10    16    24     X    17    12    19   446     - | 2880    201
   25 |    21    14     8    15    39    21    11    24   337     - | 2880    156
   26 |    25    12     8    14    40    31    23    23   513     - | 2880    334
   28 |    28    10    12    11    21    22    26    20  1792     - | 2880    248
   29 |    24    10     7    12    17    28    31    33   624     - | 2880    187
   30 |     X     9     X    13    12     X    27    33  2598     - | 2829   8396
   31 |    16     8    13    13    17    19    15    16  1272     - | 2880    221
   32 |    21     X    14    16    20     X    21     X  1328     - | 2136   1257
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     8     -     -    18     -     -     -     - |  288   5174
 ABPO |    28     -    15     -     -    30     -     -     -     - |  273  20588
 ADIS |     -     -    10    16     -     X    15     -     -     - |  287    >>>
 AJAC |     -     -     -    15    24     -     -     -     -     - |  287   3680
 ALBH |    16     8     -     -     -    11     -     -     -     - |  288  10274
 ALGO |     -     4     -     -    20    15    10     -     -     - |  288     87
 ALIC |    31     -    16    21    26    20    15    14     -     - |  288   3732
 ALRT |    18     -     -    12     -    13    10     -     -     - |  288   5788
 AMC2 |    17     -     -    13    28    12    16     -     -     - |  288     16
 ANKR |     -     -     6    10     -    17     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    15     -     9    14     -    13     7     8     -     - |  288  13892
 ASPA |     -     -     6     X     -    14     -     -     -     - |   92   7731
 AUCK |    32     -    12    19    25    11    28     8     -     - |  288   4729
 BAKE |     -     -    12    16     -    47    14     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |     -     -     -     -    26    25     -     -     -     - |  288   4348
 BARH |     -     -    11    21     -    18     -     -     -     - |  288   3324
 BJNM |    19     7     -     -     -     -     -    10     -     - |  288     48
 BOR1 |     8     -     -     -    14    16    21     -     -     - |  288   5523
 BREW |    15     6     -     -    21     -     -     -     -     - |  288     65
 BRFT |    36     -    16    30     -    22    10    15     -     - |  288   3463
 BRMU |    28     -    25    37    39    33    18    23     -     - |  288   3219
 BRST |    20     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  282   1800
 BRUX |    14     -     -    13     -    12    12     -     -     - |  288     18
 BUCU |     -     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   3472
 CAGZ |    21     -     9    13     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    20     -    10    17    39    17    12    12     -     - |  288   3583
 CEDU |     -     -    10    15     -    18     -     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -     6     -     -     -     9    12     -     - |  288  21540
 CHAN |     -     -     4     -     -     9    12     -     -     - |  288   7330
 CHPI |    41     -     -    22     -    37    15    11     -     - |  288  20435
 CHTI |    28     -    15    37     -     -     -     -     -     - |  288   5242
 CHUR |    19     6     7    11     -    11    12     -     -     - |  288  12188
 COCO |    19     -    10    14     -    18    12     -     -     - |  288  11767
 CONT |     -     6     -     -     -     -    15    12     -     - |  288     69
 CONZ |     -     -     -    23    34    18    30     -     -     - |  288     93
 CRO1 |     -    13     -    23    24    24     9    10     -     - |  288     29
 CUSV |     -     -    13     -     -    31     -     -     -     - |  265   8465
 DAEJ |    15    10     -     -    17    12    15     -     -     - |  288   1263
 DARW |    28     -    23    34    33    30    23     -     -     - |  288   4108
 DAV1 |    20     -     9    10    37    18    11    10     -     - |  288   2971
 DGAR |    23     -     -    21     -    19    20     -     -     - |  288  22925
 DGAV |     -     -     6     -     -    15     -     -     -     - |  288   8610
 DRAG |     -     -     5     -     -    11     -     -     -     - |  288   4603
 DRAO |     -     8     9    13    23    17     -     -     -     - |  288   4292
 DUBO |    13     -    13    14    19    12    10     -     -     - |  288   2098
 DUM1 |     -     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  287   4013
 FAIR |    16     5     -    14     -    12    12     -     -     - |  288   9066
 FLIN |    12     -     7     -    18    14     9    10     -     - |  288   5079
 FLRS |     -     -     5     -     -    12     -     -     -     - |  276   3275
 GLSV |    14     -    11    13    15    13     9     -     -     - |  288   4829
 GMSD |     -     -    10     -    28    20    19     -     -     - |  288   5694
 GOLD |    11     -    10    20     -    15     -     -     -     - |  288   5317
 GOPE |    21     -     -    20    40    13     -     -     -     - |  287    633
 GRAS |    14     -     8     -    31    10     9     -     -     - |  288   2035
 GRAZ |    12     -     -     -    14    17    18     -     -     - |  287   2707
 GUAM |     -     -     -    26     -    34     -    19     -     - |  288  19026
 GUAT |    21     -    14     X     -    18     9     -     -     - |  288   3558
 GUUG |     -     -    10    25     -    34    34     -     -     - |  288   7127
 HARB |    14    11    11     -     -    23    13    11     -     - |  288   7114
 HERS |    21    11     8     -    15     -    10     -     -     - |  288     23
 HERT |     X     -     9    18     -     -     -    10     -     - |  288   3602
 HLFX |     -     5     -     -     -     -     -    10     -     - |  288  13905
 HNPT |     -     -     -    13    14    21     -     -     -     - |  288   3592
 HOB2 |    35     9    12    21    20    26    10     -     -     - |  288    126
 HOFN |     -     -    10    12     -    31     7     9     -     - |  287    >>>
 HOLB |    12     -     -     -     -    12    14     -     -     - |  288   4172
 HOLM |    12     -     7    11     -    17     -     7     -     - |  288   6819
 HRAO |     -     -     -    14     -    22    38     -     -     - |  288  24428
 HYDE |    11     -     7     -    32    22     -     -     -     - |  288   5283
 IENG |    26    12     -     -    17     -     9     -     -     - |  288     66
 IISC |     -     -     -    13     -    18    14     9     -     - |  288  25387
 INEG |     -     -    14     -     -    33     -     -     -     - |   13    >>>
 INVK |    12     -     -     -     -    12    11     -     -     - |  288   8138
 IRKJ |     -     -     6    10    15    10     -    10     -     - |  288    114
 IRKT |     -    17     -    19    23    37     -     -     -     - |  288    118
 JOZ2 |    45     -    15     -    22     -     -     -     -     - |  288   2761
 JOZE |     -    12     -     -     -    32     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     8     -     -    21    18    16     -     -     - |  288   4760
 KARR |     -     -    10    17     -    13     -    11     -     - |  288    >>>
 KELY |     9     -     5     -     -     8     9     7     -     - |  288   9722
 KERG |     -    12    14     -    30    23     -     -     -     - |  288   6406
 KIRU |    18     6     8     -     -     8    10    10     -     - |  288   1676
 KIT3 |     -     -     8     X     -    14     9    16     -     - |  288    >>>
 KOKB |    16    11     -    21    25     -    17    11     -     - |  288     41
 KOSG |     -     -     -     -    14    13     -     -     -     - |  287   3801
 KOUC |     X     -    10    17    23    19     -    14     -     - |  288   6601
 KUNM |     -     -     -    28     -    42     -     -     -     - |  248  27681
 LAMA |    15     -     -    19    30    13    13     -     -     - |  288   2514
 LHAZ |     -     -     9    15     -    37    53     -     -     - |  266    >>>
 LPGS |     -    26    21    31     -    23    17    17     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    35     -     -    15    20    38    21    10     -     - |  288   2640
 MAG0 |    12     -    11     -     -    22    11     7     -     - |  287   9893
 MAL2 |     -     -    11    24     -    22    12     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    21     -    24     -    18     -     - |  286  10513
 MAR6 |     -     9     9    15     -     -     -     -     -     - |  288    377
 MAS1 |     -    17    17    25     -    14    13     -     -     - |  288  46277
 MATE |     -     8     X    23     -     X     -    24     -     - |  288  26967
 MAW1 |    16     -    11    16    39    11    14     -     -     - |  288   3453
 MBAR |    20     -    11    20     -     -    22     -     -     - |  288   7905
 MCM4 |    32    17     -     X     -    14     -    15     -     - |  287   7906
 MDO1 |     -    10    15    16     -    18    10    11     -     - |  288  25292
 MDVJ |    20     -    16    22    46    21    17    19     -     - |  288     18
 MEDI |     -     5     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    175
 METS |    11    11     -     -    28     8    15     -     -     - |  287    478
 MIZU |    14    12    14     -    20    22    14     -     -     - |  288    329
 MKEA |     -     -     9    17     -    13     -     -     -     - |  288  29981
 MOBS |    27     -    13     -    21     -     -    12     -     - |  288   3761
 MQZG |     -     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288   4756
 NAIN |     -     -     -     -     -     7     -     5     -     - |  288   9384
 NANO |     9     -     6    11     -     7     8     -     -     - |  288   3245
 NICO |    45     -     X    34     X    23     -     -     -     - |  275   3114
 NIST |    14     5     -     -     -     -    28     -     -     - |  287     17
 NKLG |    17     -     7     -     -     X    17     -     -     - |  287   9629
 NOVM |     -     -     8    14     -    20     -     -     -     - |  288     95
 NRC1 |    10     5     -    13    14    18    10     -     -     - |  288      9
 NRIL |    21     -     9    11     -     9     9     9     -     - |  288   8957
 NRMD |    24     -     -    15     -    20    17     -     -     - |  288   6332
 NTUS |    26     -    16    28    27    26    17     -     -     - |  288   4287
 NURK |     -     -     -     -     -    16     -    12     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -     -     3     -     -     7     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     7     -     X    19    12    14     -     -     - |  288   2404
 OHI2 |     -     -    10    19     -    14    16     9     -     - |  288    >>>
 OHI3 |    43     -     -    28     -     -     -     -     -     - |  248   5607
 ONSA |    14     6     9    10    15    10    10     -     -     - |  288     41
 OPMT |    13     -     -     -    13    15     -     -     -     - |  287     24
 PALM |     -     -     -     8     -    12     X     -     -     - |  288   6878
 PDEL |    25     -    17    25    48    21    11    13     -     - |  288   3940
 PETS |     -     -     4     -     -    10    13     -     -     - |  288  11095
 PIMO |     -     -    17    30     -    26    29     -     -     - |  288  16267
 POLV |     -     -     -     8     -    12     -     -     -     - |    2      0
 POTS |     -     -    17     X     -    42     9     -     -     - |  276    >>>
 POVE |     -     -     8     -     -    19     -     -     -     - |  288  12104
 PRDS |    10    12     -     -    13    20     -     -     -     - |  288     69
 PTBB |     -     7     -     -    20     -    21     -     -     - |  288     39
 QAQ1 |    10     5     -    15     -    18    17     -     -     - |  288   9227
 QUIN |    11     -     7     -     -     -     -    11     -     - |  288   8210
 RABT |    23     -     -     -     -    23    11    14     -     - |  288  11478
 RAMO |     -     -     4     X     -    10     -     X     -     - |  288    >>>
 RCMN |    46     -     -     -     -    46     -     -     -     - |  104   4213
 RECF |     -     -    10     -     -    24     -     -     -     - |  287  10778
 RESO |    10     -     -     7     -     9     -     -     -     - |  288   7809
 REUN |    17     -     -     -     -    17    13     -     -     - |  281   7260
 REYK |     -     -     -    14     -    21    18     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     5     -     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    33     -    12     -     -    13     -    16     -     - |  283  10387
 SALU |     -     -     7     -     -    17     -     -     -     - |  288  11944
 SCH2 |    11     9    10    18    36    12    10     -     -     - |  288   3984
 SCOR |     -     -    22    37     -    21     -     -     -     - |  284   6652
 SEY1 |     -     -    22    38     -    24    19    27     -     - |  288  19692
 SFER |     -     -    21    33    30    28     -     -     -     - |  288     46
 SHAO |     9     -     -     -     -     9    14     -     -     - |  288  11525
 SOFI |    28     -    14     X     X    12     -     -     -     - |  285   4279
 SPT0 |    11     6     -    12    15     -    14     -     -     - |  288     29
 SSIA |    14     -     -     -     -    14     -     -     -     - |  288   9748
 STHL |    14     -    14     -     -    36     5    10     -     - |  288  23460
 STJO |     -     8     -    19    27    24    18     -     -     - |  288     72
 STR1 |     -    12     -    22    26     -     -     -     -     - |  288   1267
 SUTH |    23     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288  18477
 SUTM |    26    10     -     -     -    10     -     -     -     - |  288  11993
 SUWN |     -     7     -     -     -    20     -     -     -     - |  288   2602
 SYDN |    24     -    14     -    24     -    22     -     -     - |  286    841
 SYOG |    21     6    11    19    35    23    15    10     -     - |  288    839
 THU3 |    20     6     -    12     -    17     7     7     -     - |  288   5945
 TIDB |     -    11     -    23    31    30    24     -     -     - |  288     51
 TIXI |     -     -    12    18     -    27    12    14     -     - |  288    >>>
 TOW2 |    22     -    15    21    35    14    15     -     -     - |  288   3372
 TRO1 |     -     -     7    12     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    10     9     -     -    19    13    18     -     -     - |  288   1076
 TWTF |    16     9    13     -    25    22    14    10     -     - |  288     28
 UFPR |     -     -     6     -     -    14     -     -     -     - |  288   8984
 ULAB |     -     -     3     -     -     8     8     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    18     -    27     -     -     -     - |  262    >>>
 URUM |     -     -     8    12     -    12     7    10     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13     6     -    13    18     -    15     -     -     - |  288     14
 USNO |    38    24     -    22    13     -    36     -     -     - |  288     77
 USUD |     -     7     -     -     -    19     -     -     -     - |  288     38
 UZHL |     -     -     6     -     -    14     -     -     -     - |  288   5780
 VACS |     -     -    13     -    33     -     -     -     -     - |  288   6096
 VESL |     -     -     8    13     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    10    13     -     -    18    13     -     -     - |  288   9523
 WAB2 |    12     -     -     -    16    12     -     -     -     - |  288     48
 WES2 |     -    21    18    19    18    13    15     -     -     - |  288    160
 WHIT |    15     7     7    10     -    11     9     8     -     - |  288  33313
 WILL |    14     6     -     -     -    11     -     -     -     - |  288  11799
 WIND |     -     -     8    15     -    13    12     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    39     -     -     X    40     -     -     -     -     - |  268   2313
 WSRT |    18    12     -     X    21     9    13     -     -     - |  288    303
 WTZA |    13     -     -     -    14     -    26     -     -     - |  288    526
 WTZR |    25     -     -    17    17    28    17     -     -     - |  288     23
 WUHN |     -    10    13     -     -    28    10     -     -     - |  288  10542
 XMIS |    15     -     9    19     -    27    12     -     -     - |  288   3364
 YAKT |    17     -     7     -     -     X    15     -     -     - |  288 629916
 YAR2 |     -     4     -     -     -    12    11     -     -     - |  288   7373
 YAR3 |    71     -    29     -     -     -     -     -     -     - |  223   3468
 YARR |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288   4134
 YEBE |     -     8     -    15    15     -    16     -     -     - |  288    206
 YELL |    16     7     -    11    14    14     9     -     -     - |  288     14
 YSSK |    13     -     8     -     -    20     8    10     -     - |  287  10623
 ZAMB |    23     -    10    26     -    17    11     9     -     - |  288  26928
 ZECK |    16     -     7    12    19    11    18     -     -     - |  288     47
 ZIM2 |    13     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5118
 ZIMM |    10     -     -     -    14    10    14     -     -     - |  288   5287
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    25    10    11    16    24    20    17    16  1577     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1713-4  0:15:00 |        2238
cod |   KOUC  | 1713-4  0:20:00 |         757
cod |   KOUC  | 1713-4  0:40:00 |        -589
cod |   KOUC  | 1713-4  0:45:00 |        -991
cod |   KOUC  | 1713-4  0:50:00 |        -956
cod |   KOUC  | 1713-4  1:05:00 |        1468
cod |   SOFI  | 1713-4 10:00:00 |         559
cod |   SOFI  | 1713-4 11:10:00 |        -593
esa |   AREQ  | 1713-4  0:10:00 |       -2145
esa |   AREQ  | 1713-4  0:15:00 |        -638
esa |   AREQ  | 1713-4  0:20:00 |         966
esa |   AREQ  | 1713-4  0:25:00 |        6634
esa |   AREQ  | 1713-4  0:30:00 |        2241
esa |   AREQ  | 1713-4  0:35:00 |        1776
gfz |   MATE  | 1713-4  8:25:00 |       -7502
gfz |   WSRT  | 1713-4 22:40:00 |       -1413
grg |   GUAT  | 1713-4  0:25:00 |        -810
grg |   ZAMB  | 1713-4  1:55:00 |        -630
grg |   KIT3  | 1713-4  3:45:00 |         700
grg |   WROC  | 1713-4 12:40:00 |       -1450
grg |   WROC  | 1713-4 12:55:00 |        -691
grg |   WROC  | 1713-4 13:10:00 |        3431
mit |      2  | 1713-4  0:01:00 |        -689
mit |     16  | 1713-4  4:53:00 |        -560
mit |     16  | 1713-4  4:55:00 |        -514
mit |     16  | 1713-4  5:12:30 |         551
mit |     16  | 1713-4  5:17:00 |         693
mit |   SOFI  | 1713-4 10:00:00 |       -1994
mit |   SCH2  | 1713-4 13:35:00 |        1251



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 TWTF |   288   288     0   288     3.08     4.31     4.31     4.31   | 3.46e-14  6.87e-15  1.39e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     3.79     4.31     4.31     4.31   | 5.34e-14  6.87e-15  2.47e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.67     4.31     4.31     4.31   | 6.14e-14  5.88e-15  2.10e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.16     4.31     4.15     4.15   | 3.27e-14  4.32e-15  1.04e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.63     4.31     4.31     4.31   | 3.36e-14  6.93e-15  4.55e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.34     4.31     4.31     4.31   | 5.99e-14  7.16e-15  2.61e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.77     4.31     4.31     4.31   | 3.58e-14  5.59e-15  1.68e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.30     4.31     4.31     4.31   | 2.25e-14  4.36e-15  7.67e-16 |
 ZECK |   288   285     1   288     3.28     4.31     1.98     1.98   | 4.36e-14  5.54e-15  1.72e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.22     4.31     1.67     1.67   | 3.77e-14  6.57e-15  1.84e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.62     4.31     2.25     2.25   | 7.43e-14  7.30e-15  1.90e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.25     4.31     4.31     4.31   | 2.46e-14  5.80e-15  1.61e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.19     4.31     4.31     4.31   | 4.97e-14  6.56e-15  5.78e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     3.11     4.31     3.00     3.00   | 3.69e-14  4.29e-15  3.12e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     3.42     4.30     4.30     4.30   | 4.04e-14  4.78e-15  1.72e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.25     4.28     4.31     4.31   | 2.77e-13  5.04e-14  1.20e-14 |
 NIST |   287   287     0   287     3.73     4.27     4.30     4.30   | 4.18e-14  6.45e-15  1.76e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     2.90     4.20     4.31     4.31   | 4.02e-14  6.91e-15  1.61e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.60     3.45     1.70     1.70   | 5.60e-14  9.36e-15  2.12e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.25     2.60     0.22     0.22   | 3.68e-14  3.04e-14  5.31e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.07     2.19     0.14     0.14   | 3.99e-14  1.19e-14  4.49e-15 |
 CONT |   288   285     1   288     2.00     2.03     0.43     0.43   | 6.88e-14  2.33e-14  5.80e-15 |
 HOB2 |   288   279     5   288     1.80     1.66     1.17     1.17   | 1.29e-13  4.09e-14  1.49e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.72     1.51     3.94     3.94   | 8.79e-14  1.08e-14  2.16e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.68     1.45     0.69     0.69   | 8.47e-14  1.31e-14  2.67e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     1.68     1.45     4.31     4.31   | 1.22e-13  9.78e-15  3.26e-15 |
 TIDB |   288   285     2   288     1.63     1.35     1.25     1.25   | 1.20e-13  1.93e-14  3.42e-15 |
 YEBE |   288   287     1   288     1.58     1.27     0.51     0.51   | 8.81e-14  2.53e-14  1.99e-14 |
 USUD |   288   285     1   288     1.53     1.20     2.19     2.19   | 1.13e-13  1.09e-14  2.24e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     0.90     0.41     0.55     0.55   | 1.05e-13  1.40e-14  1.70e-14 |
 SFER |   288   287     1   288     0.81     0.34     0.07     0.07   | 9.18e-14  2.23e-14  4.87e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.29     0.27     4.31     4.31   | 5.99e-14  2.46e-14  2.35e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     1.37     0.20     0.39     0.39   | 8.85e-14  2.95e-14  1.02e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.61     0.19     0.16     0.16   | 5.49e-14  1.23e-14  7.32e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   186     0.44     0.16     0.11     0.11   | 1.01e-13  1.37e-14  1.56e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.46     0.11     0.04     0.04   | 3.53e-14  7.54e-15  1.82e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.07     0.47     0.47   | 7.18e-13  6.59e-14  3.10e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.36     0.07     0.02     0.02   | 3.70e-13  1.02e-13  4.55e-14 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.03     0.03   | 6.61e-14  1.75e-14  1.11e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.35     0.06     0.02     0.02   | 3.28e-13  1.15e-13  6.48e-14 |
 G32  |   236   233     2   236     0.44     0.05     2.27     2.27   | 2.96e-12  1.24e-12  7.68e-13 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.24     0.24   | 5.54e-13  1.40e-13  3.12e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.14     0.14   | 4.60e-13  1.49e-13  6.15e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.76     0.03     0.02     0.02   | 1.95e-13  5.46e-14  1.83e-14 |
 MAR6 |   288   288     0    89     0.12     0.03     0.00     0.00   | 2.45e-13  6.71e-14  4.80e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.22     0.03     0.28     0.28   | 5.61e-13  1.66e-13  7.39e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.20     0.20   | 5.98e-13  7.12e-14  3.04e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.82     0.82   | 5.37e-13  7.19e-14  2.20e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.25     0.25   | 5.58e-13  6.26e-14  1.13e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.67     0.67   | 5.17e-13  6.23e-14  1.27e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.58     0.58   | 5.14e-13  5.56e-14  1.71e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.41     0.41   | 6.72e-13  6.94e-14  4.26e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.21     0.21   | 5.98e-13  5.95e-14  1.77e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.33     0.33   | 7.17e-13  7.66e-14  3.03e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.07     0.07   | 6.01e-13  5.90e-14  1.77e-14 |
 G12  |   288   287     0   288     0.25     0.02     0.85     0.85   | 7.29e-13  8.02e-14  3.66e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.57     0.57   | 6.35e-13  5.51e-14  1.65e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.12     0.12   | 6.44e-13  7.53e-14  1.46e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.18     0.18   | 6.61e-13  6.61e-14  3.00e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  2.34e-13  7.22e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.49e-13  1.92e-13 |
 G06  |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-13  2.29e-13  9.46e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.26e-13  3.00e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.06e-13  3.19e-13 |
 G10  |   264   264     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  4.54e-13  1.80e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  8.85e-14  2.52e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  8.03e-14  3.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.06e-13  2.16e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.08e-13  3.03e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  7.30e-14  1.85e-14 |
 G30  |   284   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  1.26e-12  8.61e-13 |
 GRAS |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  8.73e-13  2.12e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-13  3.64e-13  2.43e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-11  6.07e-12  2.86e-12 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-13  4.20e-14  5.56e-14 |
 NYAL |   286   219    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-12  1.18e-12  1.68e-13 |
 PRDS |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-14  1.00e-14  3.43e-15 |
 SCH2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.39e-13  4.00e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  2.46e-13  6.13e-14 |
 SUWN |   288   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  9.29e-13  2.75e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  2.02e-13  3.31e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.58e-13  7.15e-14 |
 WROC |   268   239    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  1.01e-12  1.68e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-14  3.13e-15  1.24e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  4.61e-13  2.26e-13 |
 BRST |   282   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  8.56e-13  1.66e-13 |
 DUBO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.01e-13  4.70e-14 |
 IENG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-13  3.05e-14  6.67e-15 |
 USNO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-14  1.25e-14  6.95e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.24e-22  1.17e-19  4.05e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     YELL      ALGO      PRDS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
