
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1714   Day: 5   MJD: 56247                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2878     0 119619   5423    -250    -463     16     16     18     71     66     84   17.31
 emr |  2880     0 102260    532     873    -925     18     18     16    103    105     90   16.30
 esa |  2880     0 122843   5572    -607    -295     14     14     14     99    108     76   20.53
 grg |  2880     0 122121  19235      10    -473     32     20     69    187    184    202    4.63
 mit |  2880     0 111804   2505     -13    -525     19     19     20    172    186    106   14.18
 gfz |   288     0  56168   1467     123    -821     18     21     17    109     86    113   13.61
 igr |   288     0  42446    516   11246   -1049     18     23     17     66     69     66    0.00
 jpl |   288     0  26370    301    1486    -834     18     21     17    101    108     97   13.45
 ngs |    96     0   2968     12    -172    -638   1768   1768      0   3070   3070      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -65    49    -8  -111    77   -32   -27   -31   364     - |
    2 |   -38   -74    38   175    26   -18   -23   -58 -1556     - |
    3 |    -4    81   106  -107  -215    59     6    36  -422     - |
    4 |    -2    14    98     4  -173    89    59    65 -1671     - |
    5 |     2    38   -38    92   -37    68    39   112  -684     - |
    6 |    58   141    67    41  -352    16   -61    69 -6355     - |
    7 |    62    92   -73    25   -98    43    48   105   681     - |
    8 |    -7    28   165   184  -341    94    54   101 -3151     - |
    9 |    27   163    71  -142  -288   115    26     -  -794     - |
   10 |  -147   -72   229   128  -116    27    47    27   568     - |
   11 |    44    33  -128   317    -3   -55    -8    -7  3975     - |
   12 |   -41   -59   -41  -114   243   -70   -84  -231  -577     - |
   13 |   -90    89    55   462  -213    -9    14   -67  2999     - |
   14 |    32    13    16  -172   -12   -46   -18   -61  2759     - |
   15 |   -11   108   -57    66   -54    -4   -11    46    19     - |
   16 |    78    14    -3  -375     3   -19    22   143  2101     - |
   17 |    89  -131  -163    48   245   106    30    53 -2101     - |
   18 |   -18   -44  -117    26   230   -20   -34    51  1745     - |
   19 |   113  -213     9  -103   140  -116   -34    -2 -1148     - |
   20 |    13   -93   100   -30   -51   -36    73   114  1519     - |
   21 |    50  -117   -82   -29   215   -75   -30   -59  2464     - |
   22 |    -4  -189   150   -67    38   -64   -11   -66  2142     - |
   23 |   -18    12  -137   358   107   -89   -14   -96 -1058     - |
   24 |   -60     -     5  -194   121    81     -     X  3091     - |
   25 |   -80   -55   -47   -81   270   -75   -97   -83  -257     - |
   26 |   -53    82    75   166  -208   107    23    65 -3759     - |
   28 |   -77    68    78   -94   -54   -10     1  -115  4610     - |
   29 |   100     9  -247  -196   286    25   -92    14  1685     - |
   30 |     X    39     X  -126     X     X   166   -34 -1610     - |
   31 |    49   -87  -121   -13   244   -89   -58  -164 -1135     - |
   32 |     X    65     X  -157   -29     X   198    78 -4980     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |    24     -    39     -     -   -90   -29     1     -     - |
 ADIS |     -     -  -171     X     -   258    31     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -   103   -34     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -   -50     -     -   115   -91     -    32     -     - |
 ALGO |     -   -18     -     -   -31    54   -43     -     -     - |
 ALIC |    17     -    36     X  -217   149    77     -     -     - |
 ALRT |   -39     -     -    63     -    92    -9   -61     -     - |
 AMC2 |     4     -     -     X    83   -92    -1     -     -     - |
 ANKR |     -     -    40   -98     -   -27     -     -     -     - |
 ARTU |    12     -    31     X     -   -70    -5     7     -     - |
 ASPA |     -     -   -36     X     -  -347   253   406     -     - |
 AUCK |   107     -  -130     X     -    60   -17     -     -     - |
 BAKE |     -     -     0  -231     -    76     -     -     -     - |
 BAKO |     -     -     -     -   -87    91     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     -     -     -     -    10   112   -10     -     - |
 BARH |     -     -   -78     X     -   118     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -    59     -     -   -89     -     -     -     - |
 BJFS |   -14     -     -     -     -   -58     -    76     -     - |
 BJNM |   -11    41   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   102  -187     -     X   -38   -91     -     - |
 BOR1 |   -65     -     -     -     -    82    39     -     -     - |
 BREW |   -21   -31     -     -    62     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -15     -   -27    38     -    -7    16    56     -     - |
 BRMU |    35     -   -80  -249    72   -34   -41   109     -     - |
 BRST |    85     -   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |    74     -     -     X     -   -94   -63     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -31   139     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    -1     -    75  -370     -     -   111     -     -     - |
 CAS1 |     1     -    14     X   -97    78     7     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -26     X     -    39     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     8     -     -   -12    80     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -  -211     -   132     4   -68     -     - |
 CHTI |    35     -   -30     X     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     1   -42    69  -211     -   161   -48  -155     -     - |
 COCO |   134     -  -166     X     -    35     3    46     -     - |
 CONT |     -     9     -     -     -     -    37   -12     -     - |
 CONZ |     -     -     -     X   169  -176    82     -     -     - |
 CRO1 |     -    28     -   -17    -6    64    35   -76     -     - |
 CUSV |     -     -    41     -     -   -61     -     -     -     - |
 DAEJ |  -130     -     -     -    64    99   -68     -     -     - |
 DARW |   105     -     X     X  -140   141    28  -131     -     - |
 DAV1 |   114     -   -60     X   -83    32    51     -     -     - |
 DGAR |    47     -     -   172     -  -250    -5   131     -     - |
 DGAV |     -     -    63     -     -   -94     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -54     -     -    81     -     -     -     - |
 DRAO |    26    27   -49   162   -39    -5     -     -     -     - |
 DUBO |    36     -    66     X   -23  -121    -3     -     -     - |
 FAIR |  -100    84     -     X     -    27    50     -     -     - |
 FLIN |   -44     -    84     -   -66    -3   -11     -     -     - |
 FLRS |     -     -     3     -     -    -5     -     -     -     - |
 FUNC |    60     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    23     -     -     -     -     -     -   -29     -     - |
 GLSV |   102     -  -142  -167    73    62   -21     -     -     - |
 GMAS |     -  -157     -     -   181     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -75     -     -   118   -50    -4     -     - |
 GOLD |   -21     -    81     X     -   -96     -     -     -     - |
 GOPE |    84     -     -     X   -28   -78     -     -     -     - |
 GRAS |    67     -   -98     -    66    -5     4     -     -     - |
 GRAZ |    35     -     -     -  -129   -20   -30   111     -     - |
 GUAM |     -     -     -   111     -   -38     -     -     -     - |
 GUAT |    99     -   -65  -186   -47    81    70     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -98     X     -    98    24    51     -     - |
 HARB |  -136     -   102     -     -    51     1   -32     -     - |
 HERS |   -84     X   177     -  -154     -   -85     -     -     - |
 HERT |   102     -   -68   -93     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -44     -     -  -141    27    74     -     -     -     - |
 HOB2 |   100    30  -112     X   -23    30   -71     -     -     - |
 HOFN |     -     -   -89     X     -   246  -111  -113     -     - |
 HOLB |   -34     -     -     -     -    43    75     -     -     - |
 HOLM |    -7     -    11   153     -     X     -   -50     -     - |
 HRAO |     -     -     -  -437     -   149     -     -     -     - |
 IENG |    -4    12     -     -    -9     -    46     -     -     - |
 IISC |     -     -    -3     X     -     5    26     -     -     - |
 INVK |    40     -     -     -     -   -51    -4     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    13    -4    16   -57     -    23     -     - |
 IRKT |     -   -93     -     X   -32   145     -     -     -     - |
 JOZ2 |   103     -  -141     -    79     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    10     -     -     -   -13     -     -     -     - |
 JPLM |     -    55     -     -    -8   -57     6     -     -     - |
 KARR |     -     -   -46     X     -    43     -    27     -     - |
 KELY |     -     -    36     -     -   -54   -81     -     -     - |
 KERG |     -   107   -82     -     -    -5     -     -     -     - |
 KIRU |  -109   -45    22     -     -   174   -24   -15     -     - |
 KIT3 |     -     -   -99     X     -   149   172     -     -     - |
 KOKB |   -27    24     -     X    68     -   -11   -66     -     - |
 KOUC |     X     -   -45     X     -    76     -    -7     -     - |
 KUNM |     -     -     -   116     -   -39     -     -     -     - |
 LAMA |    86     -     -     X     7  -116   -25     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    53     X     -   -80   -12     -     -     - |
 LPGS |     -   187   -86  -203     -    48    37   -86     -     - |
 MAC1 |    78     -     -     X   -84   -12    -7     -     -     - |
 MAG0 |     6     -    80     -     -  -128    26     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    53     X     -   -34    43   -46     -     - |
 MANA |     -     -     -  -256     -    87     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     8     4     X   -14     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -66    21     X     -    48   -63     -     -     - |
 MATE |     -   -41   -67   173    93     6     -     -     -     - |
 MAW1 |    60     -     0     X  -127    56    17     -     -     - |
 MBAR |   -50     -    42     X     -     -    61     -     -     - |
 MCM4 |  -318     -     -     X     -   405     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -35    25   -64     -   144     4  -120     -     - |
 MDVJ |   198     -   -23     X   -96    14    85  -133     -     - |
 MEDI |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 METS |     0    25     -     -     6   -36     2     -     -     - |
 MIZU |  -210  -106     -     -    47   346  -185     -     -     - |
 MKEA |     -     -    62     X     -   -93     -     -     -     - |
 MOBS |    11     -    17     -   -19     -     -   -20     -     - |
 MQZG |     -     -   -32   142     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    63     -   -41  -114     -    18     -     -     -     - |
 NICO |    28     -   -30     X   -12    22    12     -     -     - |
 NIST |   -84    89     -     -     -     -   -83     -     -     - |
 NKLG |  -129     -    24     -     -    90    27    37     -     - |
 NOVM |     -     -     7    92     -   -42     -     -     -     - |
 NRC1 |     0    23     -  -193    33     4  -103     -     -     - |
 NRIL |   -34     -    53     X     -     7     2   -44     -     - |
 NRMD |    25     -     -     X     -   -31   -46     -     -     - |
 NTUS |    80     -   -83     X   -15    40   -40     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   -29     -     -    44   -94     -     -     - |
 NYAL |     -    32     -     X   -85    50     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    -9     X     -    13  -141     -     -     - |
 ONSA |   -64    34    37     X   -59    45   102     -     -     - |
 OPMT |    19     -     -     -    94  -123     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -50     -     -    12    34    64     -     - |
 PALM |     -     -     -     X  -114   279     X  -162     -     - |
 PARC |     -     -     -     -     -    47     -   -48     -     - |
 PDEL |   179     -   -54   -95     -  -116     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     -     -   -31    -1    31     -     - |
 PIMO |     -     -     7     X     -   -11  -100     -     -     - |
 POL2 |    20     -     -     X     -     -     -   -25     -     - |
 POLV |     -     -     -   159     -   -54     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    -9     X     -    13     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   -79     -     -   120     -     -     -     - |
 PRDS |    -4     8     -     -    69   -77   -20     -     -     - |
 PTBB |    -2    28     -     -   -30     -    65     -     -     - |
 QAQ1 |    21    40     -     X     -    -2    -1   -74     -     - |
 QIKI |     -     -     -     -     -    90     -   -91     -     - |
 QUIN |    47     -   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -     -     -     -     -    39     -   -39     -     - |
 RAMO |     -     -    10   108     -   -98     -    49     -     - |
 RECF |     -     -    15     -     -   -23     -     -     -     - |
 RESO |   -49     -    23     X     -    29     -     -     -     - |
 REUN |    49     -     -     -  -210   157    65     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    77     -   -26    -9     -     -     - |
 RIO2 |     -     -  -142     -     -   214  -125     -     -     - |
 RIOP |    68     -    40     -     -  -147     -     -     -     - |
 SALU |     -     -   -29     -     -    43     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   -13     -     5    41     -     -     - |
 SCH2 |   -59   -16   -27  -190    99   189   -42   -99     -     - |
 SCOR |     -     -   -24   -73     -    59     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    95     X     -  -266    73   124     -     - |
 SFER |     -   198  -126    96   -54   -19     -     -     -     - |
 SHAO |   -48     -     -     -     -    62    12     -     -     - |
 SOFI |     1     -   -41   180     -     X     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -     -   -64  -102     -   171     -     - |
 SPT0 |   -11    43     -     X    21     -   -57   -59     -     - |
 SSIA |   -46     -     -     -    44   -94     -   109     -     - |
 STHL |     -     -   107     -     -  -177   -13    15     -     - |
 STJO |     -    42     -  -296    83    20    20   -56     -     - |
 STR1 |     -    89     -  -313     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -22     -     -    81     -     -     -     -     -     - |
 SUTM |   -89    63     -     -     -    37     -     -     -     - |
 SUWN |     -    71     -     -     -   -85     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -105   465     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -23     -    61     -   -70     -  -113     -     -     - |
 SYOG |    30    83   -43     X  -136   -50   -11   120     -     - |
 THU3 |  -154    16     -     X     -   177    21     -     -     - |
 TIDB |     -    43     -     X   -47    -3    17     -     -     - |
 TIXI |     -     -    76     X     -   -48   -34   -67     -     - |
 TLSE |    35     X   -56     -    19   -13     -    34     -     - |
 TNML |     -    17     -     X   -19     -     -     -     -     - |
 TOW2 |    29     -   -38     X   -59    82    42     -     -     - |
 TRO1 |     -     -   158  -328     -  -148     -     -     -     - |
 TSKB |  -112   136     -     -     4   -24     6     -     -     - |
 TWTF |  -112   -20     -     -    86   139   -55   -64     -     - |
 UFPR |     -     -   -70     -     -   106     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -16     -     -    24    -4     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X   302     -  -109     7    13     -     - |
 URUM |     -     -     1  -239     -    73   -54     -     -     - |
 USN3 |    -4    61     -  -190    -3     -    81     -     -     - |
 USNO |     -    92     -  -325     X     -     -     -     -     - |
 USUD |     -  -188     -     -     -   225     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -     1     -     -    -2     -     -     -     - |
 VACS |     -     -   237     -  -343     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -     -   291  -303     -     -     -     - |
 VESL |     -     -     -   156     -     -     -   -54     -     - |
 VILL |     -    74    83     -     -  -215   -16     -     -     - |
 WAB2 |    70     -     -     -   -33   -54     8     -     -     - |
 WES2 |     -     9   -67   -15    87     4    82     -     -     - |
 WHIT |    45    39   -20   -18     -  -108   -31    40     -     - |
 WILL |   -36    -1     -     -     -    47     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -12  -226     -     9    39    84     -     - |
 WROC |     X     -     -   155   -51     -     -     -     -     - |
 WSRT |    -5   -40     -     X   -42    98    12     -     -     - |
 WTZA |   -24     -     -     -    29     -   -31     -     -     - |
 WTZR |    81     -     -    92  -160    36   -51     -     -     - |
 WUHN |     -    56   -80     -     -    54   179     -     -     - |
 XMIS |    53     -    38     X     -  -125   -70     -     -     - |
 YAKT |   -96     -   125     -    90   -45    20  -116     -     - |
 YAR2 |   -40    87     -     -     -   -53    49     -     -     - |
 YAR3 |   -57     -    48     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -   128   -42     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -   121     -  -104  -105     -    84     -     -     - |
 YELL |  -247   103     -     X    45   143   -21     -     -     - |
 YIBL |     -     -   206     -  -373    76     -     -     -     - |
 YSSK |    -5     -     -     -     -     7    -9     -     -     - |
 ZAMB |   -50     -    66  -243     -   -32    33    75     -     - |
 ZECK |    21     -    48     X  -105    11    -2     -     -     - |
 ZIM2 |    95     -   -80     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -39     -     -     -     -    49    10     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    13    20    16    25    18    16    20    11   331     - | 2880     76
    2 |    13    16    12    32    12    20    15    19   344     - | 2880    197
    3 |    18    17    10    18    22    14    15    17  2636     - | 2880   1492
    4 |    13    24    18    20    12    22    25    21  1129     - | 2880    879
    5 |    21    13    23    19    14    27    29    24   383     - | 2880    323
    6 |    18    19    10    18    22    13    17    16  1550     - | 2880    834
    7 |    14    16    10    26    11    20    22    21   768     - | 2880    306
    8 |    12    17    14    23    12    27    27    26  5259     - | 2880   2610
    9 |    17    17    11    22    21    22    23     -  2259     - | 2880   1887
   10 |    12    16    10    24    16    15    23    24  3135     - | 2880   2972
   11 |     9    12    11    16    16    15    17    11   665     - | 2880    363
   12 |    12    19     8    14    20    38    41    39   574     - | 2880    316
   13 |    12    19    14    23    28    16    17    12   633     - | 2880    314
   14 |    10    16    14    18     9    26    17    18   582     - | 2880    248
   15 |    13    23    14    21    16     9    19    10   389     - | 2880    251
   16 |    20    20    14    18    24    18    19    19   614     - | 2880    406
   17 |    19    32    15    17    40    22    25    24   386     - | 2880    239
   18 |    16    12    14    19    20    19    16    12   527     - | 2880    248
   19 |    34    16    22    17    14    19    18    19   425     - | 2880    146
   20 |    17    18    11    21    11    18    17    13   557     - | 2880    432
   21 |    14    20    10    15    14    23    23    19   860     - | 2880    317
   22 |    15    16    15    16    19    23    16    18  3423     - | 2880    214
   23 |    14    19    14    17    18    25    27    25   358     - | 2880    188
   24 |    13     -     7    23    20    18     -     X  1171     - | 2880   1064
   25 |    17    26    10    15    26    25    22    26   767     - | 2880    231
   26 |    13    17    26    18    17    25    31    24   550     - | 2880    364
   28 |    11    20    16    23    28    19    18    18  1856     - | 2880    679
   29 |    23    21     9    19    15    12    11    11  2098     - | 2880    307
   30 |     X    10     X    27     X     X    53    22  3599     - | 2185   3758
   31 |    19    15    16    20    21    37    33    32  2514     - | 2880    245
   32 |     X    12     X    20    10     X    32    28  1263     - | 2812   1204
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |    12     -    10     -     -    20    10    14     -     - |  288  24000
 ADIS |     -     -    21     X     -    32    16     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -    70    23     -     -     -     -     - |  287   2950
 ALBH |     -    21     -     -    20    12     -     9     -     - |  288   7832
 ALGO |     -     8     -     -    12     9     9     -     -     - |  288     99
 ALIC |    22     -    18     X    16    15    15     -     -     - |  288   4003
 ALRT |    12     -     -    67     -     9    13    11     -     - |  288  17988
 AMC2 |    10     -     -     X    11     9    20     -     -     - |  288     54
 ANKR |     -     -    12    76     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    15     -     7     X     -     9    14    12     -     - |  288  13705
 ASPA |     -     -    16     X     -    22    21    28     -     - |  288  11001
 AUCK |    18     -    13     X     -    14    12     -     -     - |  288   9732
 BAKE |     -     -    16    75     -    17     -     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |     -     -     -     -    24    25     -     -     -     - |  288   3892
 BAN2 |     -     -     -     -     -    12    16    12     -     - |  287  11782
 BARH |     -     -    10     X     -    15     -     -     -     - |  282   2721
 BDOS |     -     -    13     -     -    19     -     -     -     - |  288   3529
 BJFS |    15     -     -     -     -    11     -    14     -     - |  288   9883
 BJNM |    16    21     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 BOGT |     -     -    12    65     -     X    16    12     -     - |  288  25294
 BOR1 |     6     -     -     -     -     7    13     -     -     - |  288  11251
 BREW |     9    13     -     -    18     -     -     -     -     - |  288     29
 BRFT |    17     -    18    69     -    19    26    23     -     - |  288   3387
 BRMU |    18     -    13    70    18    24    15    15     -     - |  288   3051
 BRST |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   4165
 BRUX |     9     -     -     X     -    11    11     -     -     - |  288     15
 BUCU |     -     -    16    71     -     -     -     -     -     - |  288   3454
 CAGZ |    18     -     7    81     -     -    15     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    31     -    18     X    22    10     9     -     -     - |  288   3705
 CEDU |     -     -    14     X     -    21     -     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     7     -     -    10    19     -     -     - |  288   7988
 CHPI |     -     -     -    71     -    24    19    22     -     - |  288  19100
 CHTI |    13     -    11     X     -     -     -     -     -     - |  288   9525
 CHUR |     9     9     9    78     -    18     9    10     -     - |  288  13280
 COCO |    12     -     8     X     -    16     9    10     -     - |  288  15275
 CONT |     -    18     -     -     -     -    26    22     -     - |  288     74
 CONZ |     -     -     -     X    37    39    44     -     -     - |  284     53
 CRO1 |     -    15     -    54    16    23    13    19     -     - |  288     29
 CUSV |     -     -    15     -     -    22     -     -     -     - |  288  10243
 DAEJ |    11     -     -     -    14    16    19     -     -     - |  287   1415
 DARW |    34     -     X     X    26    33    20    23     -     - |  284   4136
 DAV1 |    14     -    10     X    19    16    11     -     -     - |  288   2789
 DGAR |    19     -     -    74     -    26    21    28     -     - |  288  26301
 DGAV |     -     -    11     -     -    17     -     -     -     - |  288  10397
 DRAG |     -     -     6     -     -     9     -     -     -     - |  288   4525
 DRAO |    21     9    10    73    19    16     -     -     -     - |  288   6567
 DUBO |    15     -    14     X    22    17    17     -     -     - |  288   6558
 FAIR |    15    13     -     X     -    10    21     -     -     - |  288  12621
 FLIN |    18     -    10     -    15     9    16     -     -     - |  288   6950
 FLRS |     -     -    11     -     -    16     -     -     -     - |  276   3585
 FUNC |    15     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  272   4057
 GLPS |    37     -     -     -     -     -     -    48     -     - |  287  26077
 GLSV |    10     -    13    77    16    11    14     -     -     - |  288   4740
 GMAS |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     - |  129   2709
 GMSD |     -     -     8     -     -    18    19    13     -     - |  288  10684
 GOLD |    13     -     9     X     -    11     -     -     -     - |  288   2819
 GOPE |    22     -     -     X    27     9     -     -     -     - |  287    514
 GRAS |     9     -     8     -    17     7     8     -     -     - |  288   2116
 GRAZ |    10     -     -     -    14    12    10    10     -     - |  288   2530
 GUAM |     -     -     -    69     -    24     -     -     -     - |  215  20946
 GUAT |    14     -    15    69    18    11    42     -     -     - |  288   3749
 GUUG |     -     -    14     X     -    19    17    23     -     - |  288   6793
 HARB |    17     -    16     -     -    19    12    17     -     - |  288  15808
 HERS |    11     X     9     -    13     -    16     -     -     - |  288     17
 HERT |     6     -     6    30     -     -     -     -     -     - |  288   3394
 HNPT |    13     -     -    65    18    18     -     -     -     - |  288   3050
 HOB2 |    17    24    24     X    32    20    10     -     -     - |  288     95
 HOFN |     -     -    11     X     -    26    11    13     -     - |  287    >>>
 HOLB |     9     -     -     -     -    12    18     -     -     - |  288   6574
 HOLM |    10     -    10    70     -     X     -    12     -     - |  288  12294
 HRAO |     -     -     -    39     -    13     -     -     -     - |  142  13893
 IENG |    17    18     -     -    15     -    18     -     -     - |  288     70
 IISC |     -     -     8     X     -    12    10     -     -     - |  255  19445
 INVK |    18     -     -     -     -    23    20     -     -     - |  288  10185
 IRKJ |     -     -     9    81    10    15     -    10     -     - |  288    140
 IRKT |     -    29     -     X    21    22     -     -     -     - |  288     93
 JOZ2 |    10     -     6     -    15     -     -     -     -     - |  288   3015
 JOZE |     -    15     -     -     -    17     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    16     -     -    27    20    15     -     -     - |  288   7548
 KARR |     -     -     6     X     -    12     -    13     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -     7     -     -    10    13     -     -     - |  288   8358
 KERG |     -    11    13     -     -    26     -     -     -     - |  288   9719
 KIRU |    17    16    13     -     -    11    14     9     -     - |  288   7332
 KIT3 |     -     -     6     X     -     9    15     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    17    16     -     X    17     -    10    14     -     - |  288     40
 KOUC |     X     -    11     X     -    19     -    14     -     - |  204  11719
 KUNM |     -     -     -    42     -    14     -     -     -     - |  109  35182
 LAMA |    12     -     -     X    18    10    19     -     -     - |  288   2614
 LHAZ |     -     -    19     X     -    29    27     -     -     - |  277    >>>
 LPGS |     -    16    11    74     -    20    13    11     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    17     -     -     X    22    22     9     -     -     - |  288   2148
 MAG0 |    13     -    10     -     -    20    12     -     -     - |  287   9341
 MAL2 |     -     -    15     X     -    34    12    23     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    69     -    23     -     -     -     - |  255   8855
 MAR6 |     -    14    14     X    12     -     -     -     -     - |  288   1323
 MAS1 |     -    25    19     X     -    14    13     -     -     - |  288  20926
 MATE |     -    16    11    44    17    10     -     -     -     - |  288     62
 MAW1 |    15     -     9     X    20    12    23     -     -     - |  288   3519
 MBAR |    11     -     9     X     -     -    13     -     -     - |  288  34454
 MCM4 |    10     -     -     X     -    12     -     -     -     - |  288  10197
 MDO1 |     -     7    13    65     -    13    12     9     -     - |  288  52740
 MDVJ |     9     -    29     X    39    34    25    31     -     - |  288     28
 MEDI |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    604
 METS |    10    17     -     -    21    12    14     -     -     - |  287    567
 MIZU |    18    19     -     -    20    11    14     -     -     - |  288    739
 MKEA |     -     -     7     X     -    11     -     -     -     - |  288  36163
 MOBS |    15     -     8     -    28     -     -    13     -     - |  288   4324
 MQZG |     -     -    17    75     -     -     -     -     -     - |  268   7283
 NANO |    17     -     7    73     -    13     -     -     -     - |  288   3662
 NICO |    45     -    31     X    24    28    18     -     -     - |  288   3573
 NIST |    10    10     -     -     -     -    32     -     -     - |  286     15
 NKLG |    26     -    17     -     -    18    28    28     -     - |  288  11446
 NOVM |     -     -    19    71     -    12     -     -     -     - |  288     22
 NRC1 |    12    11     -    67    23    11    11     -     -     - |  288     15
 NRIL |    18     -     8     X     -     9    10    13     -     - |  288   8730
 NRMD |    14     -     -     X     -    18    19     -     -     - |  283  12223
 NTUS |    31     -    15     X    32    27    13     -     -     - |  288   3770
 NYA1 |     -     -     4     -     -     6     9     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -    19     -     X    16    18     -     -     -     - |  288   3508
 OHI2 |     -     -     7     X     -    10    19     -     -     - |  288    >>>
 ONSA |    14    18    10     X    22    15    10     -     -     - |  288     34
 OPMT |    10     -     -     -    14    11     -     -     -     - |  287     25
 OUS2 |     -     -     9     -     -    11    12    15     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     X    23    18     X    12     -     - |  288   7366
 PARC |     -     -     -     -     -    18     -    19     -     - |  288  10072
 PDEL |    20     -    11    65     -    14     -     -     -     - |  276   3768
 PETS |     -     -     -     -     -    11     8    11     -     - |  288  10949
 PIMO |     -     -    19     X     -    29    29     -     -     - |  288  16909
 POL2 |    10     -     -     X     -     -     -    13     -     - |  288  12246
 POLV |     -     -     -     6     -     2     -     -     -     - |    2      0
 POTS |     -     -     3     X     -     5     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    17     -     -    26     -     -     -     - |  288   9565
 PRDS |     7    15     -     -    14    10    21     -     -     - |  288     50
 PTBB |    14    22     -     -    13     -    11     -     -     - |  288     19
 QAQ1 |    13     9     -     X     -     7    23    11     -     - |  288  10128
 QIKI |     -     -     -     -     -     7     -     7     -     - |  288  12173
 QUIN |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  12787
 RABT |     -     -     -     -     -    13     -    13     -     - |  288  16653
 RAMO |     -     -    10    80     -     9     -    11     -     - |  288    >>>
 RECF |     -     -    12     -     -    18     -     -     -     - |  288   9826
 RESO |    21     -    13     X     -    12     -     -     -     - |  288   8585
 REUN |    15     -     -     -    24    18    12     -     -     - |  288   8229
 REYK |     -     -     -    51     -    17    27     -     -     - |  231    >>>
 RIO2 |     -     -     7     -     -    11    19     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    16     -    16     -     -    13     -     -     -     - |  288   9472
 SALU |     -     -    10     -     -    15     -     -     -     - |  288   9503
 SANT |     -     -     -    55     -    19    25     -     -     - |  203  15193
 SCH2 |    17    10     7    76    15    10     9     8     -     - |  288   3425
 SCOR |     -     -    11    76     -    27     -     -     -     - |  288   7574
 SEY1 |     -     -    15     X     -    18    14    20     -     - |  288  23602
 SFER |     -    20    10    74    26    12     -     -     -     - |  288     88
 SHAO |     9     -     -     -     -    11    18     -     -     - |  288  21416
 SOFI |    21     -    12    48     -     X     -     -     -     - |  280   4123
 SOLA |     -     -     -     -    15    10     -    11     -     - |  288   8514
 SPT0 |    12    17     -     X    14     -    22    12     -     - |  288     41
 SSIA |    15     -     -     -    15    13     -    12     -     - |  288   7642
 STHL |     -     -    15     -     -    34     9    16     -     - |  288  27879
 STJO |     -    14     -    65    17    11    16    12     -     - |  288     78
 STR1 |     -    15     -    53     -     -     -     -     -     - |   42    380
 SUTH |    19     -     -    72     -     -     -     -     -     - |  286  21104
 SUTM |    16    21     -     -     -    15     -     -     -     - |  288  11091
 SUWN |     -    17     -     -     -    20     -     -     -     - |  288   7481
 SVTL |     -     -    17    76     -     -     -     -     -     - |  276    321
 SYDN |    13     -    16     -    21     -    12     -     -     - |  287    578
 SYOG |    29    11    12     X    24    14    14    13     -     - |  288    715
 THU3 |    15    18     -     X     -    23    14     -     -     - |  288  10548
 TIDB |     -    18     -     X    21    19    20     -     -     - |  288     29
 TIXI |     -     -     7     X     -    12     7    14     -     - |  288    >>>
 TLSE |    11     X     6     -    19    19     -     8     -     - |  288   1848
 TNML |     -    11     -     X    13     -     -     -     -     - |  288   3225
 TOW2 |    28     -    21     X    52    19    13     -     -     - |  288   3878
 TRO1 |     -     -     9    72     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    14    16     -     -    10    17    17     -     -     - |  288   2138
 TWTF |    17    16     -     -    23    22    25    17     -     - |  288     24
 UFPR |     -     -     6     -     -     9     -     -     -     - |  288   8071
 ULAB |     -     -    13     -     -    19     8     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X    65     -    19    26    19     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     9    83     -    19    14     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    16    19     -    63    18     -    15     -     -     - |  288     31
 USNO |     -    19     -    68     X     -     -     -     -     - |  257     38
 USUD |     -    11     -     -     -    13     -     -     -     - |  288     56
 UZHL |     -     -     5     -     -     8     -     -     -     - |  288   5777
 VACS |     -     -    15     -    21     -     -     -     -     - |  287   7232
 VALP |     -     -     -     -    12    12     -     -     -     - |  240   7127
 VESL |     -     -     -    70     -     -     -    24     -     - |  283    >>>
 VILL |     -    12     7     -     -    11     7     -     -     - |  288  11849
 WAB2 |    11     -     -     -    15    11    23     -     -     - |  288     43
 WES2 |     -    16    14    68    18     9    11     -     -     - |  288     36
 WHIT |    12    10     7    85     -    28     9    10     -     - |  288  88473
 WILL |    12    17     -     -     -    11     -     -     -     - |  288  19324
 WIND |     -     -     7    76     -    18    13    11     -     - |  288    >>>
 WROC |     X     -     -    72    24     -     -     -     -     - |  229   2517
 WSRT |    12    11     -     X    13     9    10     -     -     - |  288     25
 WTZA |    15     -     -     -    18     -    22     -     -     - |  288    502
 WTZR |    11     -     -    62    26    15    11     -     -     - |  288     27
 WUHN |     -    17    12     -     -    15    22     -     -     - |  287  17437
 XMIS |    27     -    12     X     -    22    12     -     -     - |  288   2853
 YAKT |     9     -    29     -    29    60    24    38     -     - |  288   8129
 YAR2 |    30    34     -     -     -    12    13     -     -     - |  288  13233
 YAR3 |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3255
 YARR |     -     -     -    74    24     -     -     -     -     - |  279   3430
 YEBE |     -    13     -    70    13     -    20     -     -     - |  288     82
 YELL |    13    10     -     X    10    11    15     -     -     - |  288     12
 YIBL |     -     -    11     -    17    12     -     -     -     - |  288   8495
 YSSK |    11     -     -     -     -    14    11     -     -     - |  287  10420
 ZAMB |    15     -    14    78     -    23    15    13     -     - |  288  27922
 ZECK |    14     -    12     X    26     8    13     -     -     - |  288     41
 ZIM2 |    78     -    66     -     -     -     -     -     -     - |  286  10430
 ZIMM |     7     -     -     -     -     9    13     -     -     - |  288  10093
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    18    14    32    20    18    19    19  1768     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1714-5  0:15:00 |       -2388
cod |   KOUC  | 1714-5  0:25:00 |        3608
cod |   KOUC  | 1714-5  0:35:00 |        1117
cod |   KOUC  | 1714-5  0:40:00 |        -606
cod |   KOUC  | 1714-5  0:50:00 |        -974
cod |   KOUC  | 1714-5  0:55:00 |       -6823
esa |   DARW  | 1714-5  6:45:00 |         558
gfz |   IRKT  | 1714-5 14:05:00 |        -574
grg |   ADIS  | 1714-5  6:55:00 |        8169
grg |   ADIS  | 1714-5 11:15:00 |       -7946
grg |      4  | 1714-5 11:26:00 |    -1171193
grg |      5  | 1714-5 11:26:00 |    -1171196
grg |      6  | 1714-5 11:26:00 |    -1171200
grg |      7  | 1714-5 11:26:00 |    -1171206
grg |      8  | 1714-5 11:26:00 |    -1171196
grg |      9  | 1714-5 11:26:00 |    -1171201
grg |     10  | 1714-5 11:26:00 |    -1171187
grg |     11  | 1714-5 11:26:00 |    -1171200
grg |     12  | 1714-5 11:26:00 |    -1171198
grg |     13  | 1714-5 11:26:00 |    -1171191
grg |     14  | 1714-5 11:26:00 |    -1171208
grg |     15  | 1714-5 11:26:00 |    -1171196
grg |     16  | 1714-5 11:26:00 |    -1171203
grg |     17  | 1714-5 11:26:00 |    -1171204
grg |     18  | 1714-5 11:26:00 |    -1171198
grg |     19  | 1714-5 11:26:00 |    -1171200
grg |     20  | 1714-5 11:26:00 |    -1171196
grg |     21  | 1714-5 11:26:00 |    -1171202
grg |     22  | 1714-5 11:26:00 |    -1171202
grg |     23  | 1714-5 11:26:00 |    -1171187
grg |     24  | 1714-5 11:26:00 |    -1171201
grg |     25  | 1714-5 11:26:00 |    -1171203
grg |     26  | 1714-5 11:26:00 |    -1171204
grg |     28  | 1714-5 11:26:00 |    -1171197
grg |     29  | 1714-5 11:26:00 |    -1171210
grg |     30  | 1714-5 11:26:00 |    -1171205
grg |     31  | 1714-5 11:26:00 |    -1171197
grg |     32  | 1714-5 11:26:00 |    -1171203
grg |      3  | 1714-5 11:26:00 |    -1171202
grg |      1  | 1714-5 11:26:00 |    -1171198
grg |      2  | 1714-5 11:26:00 |    -1171206
grg |     14  | 1714-5 11:26:30 |       -1325
grg |      7  | 1714-5 11:26:30 |       -1321
grg |     15  | 1714-5 11:26:30 |       -1325
grg |     16  | 1714-5 11:26:30 |       -1327
grg |     17  | 1714-5 11:26:30 |       -1325
grg |      8  | 1714-5 11:26:30 |       -1327
grg |     18  | 1714-5 11:26:30 |       -1321
grg |     19  | 1714-5 11:26:30 |       -1323
grg |      5  | 1714-5 11:26:30 |       -1326
grg |     20  | 1714-5 11:26:30 |       -1329
grg |      9  | 1714-5 11:26:30 |       -1326
grg |     21  | 1714-5 11:26:30 |       -1319
grg |     22  | 1714-5 11:26:30 |       -1324
grg |     23  | 1714-5 11:26:30 |       -1339
grg |     10  | 1714-5 11:26:30 |       -1339
grg |     24  | 1714-5 11:26:30 |       -1330
grg |     25  | 1714-5 11:26:30 |       -1326
grg |      4  | 1714-5 11:26:30 |       -1334
grg |     26  | 1714-5 11:26:30 |       -1322
grg |     11  | 1714-5 11:26:30 |       -1326
grg |     28  | 1714-5 11:26:30 |       -1320
grg |     29  | 1714-5 11:26:30 |       -1327
grg |      6  | 1714-5 11:26:30 |       -1322
grg |     30  | 1714-5 11:26:30 |       -1329
grg |     12  | 1714-5 11:26:30 |       -1328
grg |     31  | 1714-5 11:26:30 |       -1329
grg |     32  | 1714-5 11:26:30 |       -1320
grg |      3  | 1714-5 11:26:30 |       -1322
grg |      2  | 1714-5 11:26:30 |       -1332
grg |     13  | 1714-5 11:26:30 |       -1324
grg |      1  | 1714-5 11:26:30 |       -1321
grg |      8  | 1714-5 11:30:00 |     1172348
grg |     24  | 1714-5 11:30:00 |     1172354
grg |     10  | 1714-5 11:30:00 |     1172345
grg |      4  | 1714-5 11:30:00 |     1172346
grg |     25  | 1714-5 11:30:00 |     1172351
grg |     19  | 1714-5 11:30:00 |     1172349
grg |     16  | 1714-5 11:30:00 |     1172345
grg |     26  | 1714-5 11:30:00 |     1172354
grg |      3  | 1714-5 11:30:00 |     1172349
grg |     20  | 1714-5 11:30:00 |     1172346
grg |     28  | 1714-5 11:30:00 |     1172351
grg |     11  | 1714-5 11:30:00 |     1172347
grg |     14  | 1714-5 11:30:00 |     1172345
grg |     29  | 1714-5 11:30:00 |     1172352
grg |     17  | 1714-5 11:30:00 |     1172338
grg |     21  | 1714-5 11:30:00 |     1172347
grg |     30  | 1714-5 11:30:00 |     1172351
grg |      9  | 1714-5 11:30:00 |     1172351
grg |     15  | 1714-5 11:30:00 |     1172345
grg |     31  | 1714-5 11:30:00 |     1172340
grg |     12  | 1714-5 11:30:00 |     1172352
grg |     22  | 1714-5 11:30:00 |     1172344
grg |     32  | 1714-5 11:30:00 |     1172340
grg |      6  | 1714-5 11:30:00 |     1172350
grg |      5  | 1714-5 11:30:00 |     1172349
grg |      7  | 1714-5 11:30:00 |     1172348
grg |      2  | 1714-5 11:30:00 |     1172353
grg |   *REF  | 1714-5 11:30:00 |     1171826
grg |     23  | 1714-5 11:30:00 |     1172352
grg |     18  | 1714-5 11:30:00 |     1172347
grg |      1  | 1714-5 11:30:00 |     1172359
grg |     13  | 1714-5 11:30:00 |     1172346
grg |   *REF  | 1714-5 11:35:00 |    -1171832
grg |   NICO  | 1714-5 14:05:00 |    -1160105
grg |   NICO  | 1714-5 14:30:00 |     1159289



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.03     3.91     3.78     3.78   | 7.29e-14  5.78e-15  3.27e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.58     3.91     3.90     3.90   | 3.97e-14  5.51e-15  2.57e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.52     3.91     3.90     3.90   | 5.10e-14  5.55e-15  1.11e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.07     3.91     3.90     3.90   | 3.25e-14  4.05e-15  1.68e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.45     3.91     3.90     3.90   | 3.13e-14  6.15e-15  1.63e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.22     3.91     3.90     3.90   | 3.67e-14  4.98e-15  1.26e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.60     3.91     3.90     3.90   | 3.80e-14  6.47e-15  1.99e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.96     3.91     3.90     3.90   | 3.88e-14  1.05e-14  2.79e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     2.79     3.91     3.90     3.90   | 4.06e-14  6.15e-15  3.02e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.89     3.91     3.90     3.90   | 3.35e-14  5.40e-15  1.00e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.89     3.91     3.90     3.90   | 2.52e-14  3.62e-15  1.33e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.21     3.91     2.52     2.52   | 2.76e-14  5.08e-15  1.42e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.09     3.91     2.07     2.07   | 3.97e-14  5.68e-15  2.47e-15 |
 HERS |   288   288     1   288     3.50     3.91     2.84     2.84   | 3.22e-14  5.23e-15  1.22e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.89     3.91     3.90     3.90   | 2.12e-14  4.14e-15  1.61e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.49     3.90     2.10     2.10   | 5.04e-14  7.51e-15  1.85e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.04     3.89     3.90     3.90   | 4.05e-14  5.81e-15  4.04e-15 |
 OPMT |   287   287     0   287     3.26     3.89     3.88     3.88   | 3.16e-14  5.53e-15  1.78e-15 |
 NIST |   286   286     0   286     3.55     3.88     3.87     3.87   | 3.29e-14  4.81e-15  7.59e-16 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.21     3.18     0.28     0.28   | 8.36e-14  1.08e-14  2.68e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     2.02     2.66     0.18     0.18   | 4.09e-14  8.55e-15  5.24e-15 |
 CONT |   288   285     1   288     1.90     2.36     0.53     0.53   | 6.08e-14  2.49e-14  6.32e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.78     2.06     1.48     1.48   | 5.10e-14  1.54e-14  6.66e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.62     1.70     0.23     0.23   | 3.23e-14  1.48e-14  6.95e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.60     1.67     3.90     3.90   | 8.46e-14  8.69e-15  2.03e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.60     1.67     3.90     3.90   | 9.87e-14  1.65e-14  2.41e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.59     1.64     0.83     0.83   | 9.07e-14  1.50e-14  2.69e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.54     1.54     1.52     1.52   | 9.73e-14  1.20e-14  2.51e-15 |
 YEBE |   288   285     1   288     1.52     1.51     0.63     0.63   | 9.08e-14  1.87e-14  1.12e-14 |
 USUD |   288   286     1   288     1.46     1.39     2.35     2.35   | 1.03e-13  1.12e-14  2.35e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.00     0.65     0.28     0.28   | 2.08e-13  2.73e-14  4.23e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     0.90     0.53     0.71     0.71   | 4.69e-14  1.87e-14  8.17e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.82     0.44     0.09     0.09   | 5.61e-14  7.63e-15  6.97e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.69     0.31     0.20     0.20   | 5.95e-14  1.88e-14  1.60e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.89     0.30     3.90     3.90   | 4.96e-14  4.36e-14  2.85e-14 |
 SVTL |   276   273     1   276     0.63     0.27     0.20     0.20   | 1.25e-13  4.60e-14  2.95e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     0.62     0.25     0.21     0.21   | 7.24e-14  9.18e-15  1.69e-15 |
 USNO |   257   256     1   257     0.58     0.25     0.15     0.15   | 4.69e-14  7.11e-15  1.25e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     1.36     0.24     0.49     0.49   | 5.82e-14  1.64e-14  8.87e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.47     0.14     0.05     0.05   | 3.61e-14  4.09e-15  2.48e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.38     0.10     0.01     0.01   | 2.55e-13  7.25e-14  4.82e-14 |
 CONZ |   284   284     0   284     0.35     0.08     0.03     0.03   | 5.70e-14  1.26e-14  5.54e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.27     0.08     0.57     0.57   | 7.32e-13  8.05e-14  2.67e-14 |
 G32  |   281   281     0   281     0.51     0.08     1.44     1.44   | 1.13e-12  3.23e-13  1.09e-13 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.34     0.07     0.03     0.03   | 3.69e-13  1.19e-13  5.53e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.33     0.07     0.02     0.02   | 4.01e-13  1.05e-13  4.65e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.32     0.32   | 5.48e-13  1.12e-13  6.04e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.17     0.17   | 4.94e-13  1.09e-13  1.27e-13 |
 G06  |   288   282     2   288     0.31     0.04     0.31     0.31   | 5.72e-13  2.15e-13  9.40e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.72     0.04     0.02     0.02   | 1.78e-13  7.07e-14  3.55e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.21     0.03     0.40     0.40   | 5.34e-13  1.76e-13  4.87e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.24     0.24   | 5.75e-13  5.76e-14  1.27e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.82     0.82   | 5.68e-13  6.43e-14  1.20e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.30     0.30   | 5.77e-13  6.24e-14  1.36e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.30     1.30   | 5.71e-13  5.13e-14  1.69e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.71     0.71   | 6.04e-13  7.49e-14  3.42e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.25     0.25   | 6.09e-13  6.11e-14  3.23e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.50     0.50   | 7.16e-13  7.04e-14  3.56e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.09     0.09   | 6.12e-13  7.07e-14  3.56e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.40     0.40   | 6.75e-13  8.33e-14  3.69e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.70     0.70   | 6.75e-13  6.07e-14  2.91e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.04     1.04   | 6.54e-13  7.61e-14  3.33e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.14     0.14   | 6.61e-13  6.23e-14  3.17e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.22     0.22   | 5.69e-13  6.96e-14  5.41e-14 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  2.51e-13  8.45e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.96e-13  1.63e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.31e-13  2.68e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.01e-13  2.61e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  2.83e-13  2.75e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  8.39e-14  3.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  7.15e-14  2.70e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.58e-13  9.91e-14  1.67e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  1.05e-13  2.48e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  7.69e-14  1.57e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.69e-13  7.96e-14 |
 G30  |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-12  2.61e-12  1.13e-12 |
 GRAS |   288   277     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  7.90e-13  2.19e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-13  4.36e-13  6.48e-13 |
 MAC1 |   286   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  9.27e-13  1.94e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-13  3.53e-14  8.48e-14 |
 NYAL |   108    37    43     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-11  1.05e-11         - |
 PRDS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-14  8.85e-15  2.39e-15 |
 SCH2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  4.48e-13  2.07e-13 |
 STR1 |    42    39     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.94e-11  6.50e-12         - |
 SUWN |   288   226    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-12  1.39e-12  8.22e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-13  1.57e-13  7.13e-14 |
 TLSE |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  7.61e-13  1.93e-13 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.22e-13  2.11e-13 |
 WROC |   229   212     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  9.33e-13  1.69e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-14  2.52e-15  6.58e-16 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.33e-13  1.79e-13 |
 GMAS |   129     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 BRST |   285   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-12  2.26e-12  5.03e-13 |
 DUBO |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.35e-13  4.44e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.57e-22  6.49e-20  2.22e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GMAS      GMAS      PRDS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
