
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1721   Day: 0   MJD: 56291                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     15    -161     235   2627   2627      0   3622   3622      0    0.00
 cod |   288     0  29446    884    -479     180     20     20     21     79     85     76   13.75
 emr |   288     0  21308    872    -441     599     21     24     19    125    104    140   12.56
 esa |   288     0  30668   1261    -105     462     13     13     12     83     97     76   23.79
 gfz |   288     0  34318    587      68    -241     12     11     13     77     59     83   25.66
 iga |    96     0   2976      0      51    -330     39     39      0    107    107      0    0.00
 igu |    96     0   2784     27     231    -885   1406   1406      0   2424   2424      0    0.00
 jpl |   288     0  27123   1428    2905    -553     13     14     12    109    116    105   24.23
 ngs |    96     0   2976     15      13    -176   2047   2047      0   3251   3251      0    0.00
 whu |   288     0  29925    621   -8668   -4166     42     34     45    218    197    227    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1015    -1  -104   -16    42    47   462    26   853  -250 |
    2 | -2037  -131   -25    51    89   -32   290   -57 -1611   -62 |
    3 | -5570    29    37    32   -67   -23  1608     X -4737  -142 |
    4 | -2834  -162   -63     X   118    82 -1795     X -2711   247 |
    5 |  -952   -92   -38  -150    98   -48   792   115  -921    28 |
    6 |  -263    -7   -10    30     0    23   731   -21  -890     2 |
    7 | -1513    71    25  -141   -13    49  -852    99 -1182   -13 |
    8 |  -703  -111   123   -52    22   -91 -2510    27 -1499   -30 |
    9 |  -828   -35   -86    18    -3   -62  1319    50  -912    81 |
   10 | -5024    14   135   105   -12   -98 -7110  -169 -5466  -119 |
   11 |  2610    77   -32   -61   -30   -81  -817    64  2371    -8 |
   12 |  -227   -56   -72    77   -56   260    92    53  -375  -107 |
   13 |  2390   -37    58    81     4    67  -872   -92  2592    95 |
   14 |  4010    46    16    25   -61   -53   281     6  3696   -19 |
   15 |   421    24  -178   -36     0    81   300   113   319    -9 |
   16 |  3107    39   128   -78     3   -95   705   -15  3115   -55 |
   17 |  3274   -16   -11  -213    75    -7  3697   145  3420    65 |
   18 |  4840   135    13  -208    -8   -76  -453   129  4497    13 |
   19 |  -235    81   115    40   -42  -139  -625  -100  -334  -268 |
   20 |  2870   175    40   -20   -10  -169   343   -90  2991   -85 |
   21 |  1396    51    60   -55   -42   -52  -347    39  1878  -118 |
   22 | -1268   -65    79   107    34  -138  -241  -145 -1262  -178 |
   23 |  -393   125   108   -58   -28    25  -826   -40  -524   -15 |
   24 |   545   -46  -237    19    48   173     -    81  3240   529 |
   25 |  1573     4   -69    -9    40    17  1224     X  1514  -691 |
   26 | -3858    10   -68    31     X   101 -2201     X -3905   304 |
   28 |  1023  -114   139   117    49    -1  3665  -174  1077   -46 |
   29 |  1453   -55  -147  -197    32   114   208   267   771   -24 |
   30 | -1838   110   187   -13   -79    32     -   -63 -2306    25 |
   31 |  -749    58    86  -126   -51   157  -685   100  -644   -42 |
   32 | -2568    89    88    97   -39   -71  2920  -149 -3092   -82 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -     1    -1     -     -     -     -  -280 |
 ADIS |     -     -     -  -171   159     -     -     -     -   221 |
 ALGO |     -   -78     -     -    42     -     -     -     -    86 |
 ALIC |     -  -120     -    67     5     -     -     -     -  -233 |
 AMC2 |     -   -67     7    14     -     -     -    20     -    50 |
 ARTU |     -    83     -    48     -     -     -   -92     -    79 |
 ASPA |     -     -     -     X  -221     -     -   234     -   -88 |
 AUCK |     -   -73     -     X    59     -     -   -21     -  -185 |
 BAKE |     -     -     -   -14     -     -     -    14     -    14 |
 BJFS |     -   -32     -     -    17     -     -     -     -  -103 |
 BOGT |     -     -     -    50     -     -     -   -49     -   -27 |
 BOR1 |     -   -17     -     -     9     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     -   -52     -     -    28     -     -     -     -  -301 |
 BRFT |     -     -     -    57   -56     -     -     4     -     - |
 BRMU |     -   -17     -     3   -13     -     -    21     -  -175 |
 BRST |     -  -134     -    78     -     -     -     -     -  -225 |
 BRUX |     -    24     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -    52     -   -30     -     -     -     -     -   149 |
 CAS1 |     -   -39     -    54   -29     -     -     -     -  -206 |
 CEDU |     -     -     -    39   -36     -     -     -     -  -116 |
 CGGN |     -     -     -   -40     -     -     -    39     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -19     -     -     -    19     -    -5 |
 CHUR |     -   -46     -  -100   117     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    19     -    28   -17     -     -   -21     -   -93 |
 CONT |     -     -    53     -     -     -     -   -28     -     - |
 CONZ |     -     -   145     -   -71     -     -     -     -  1042 |
 CRO1 |     -     -    65     -     -     -     -   -34     -     - |
 DAEJ |     -    15   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -    80     -    16    28     -     -   -85     -  -121 |
 DAV1 |     -    36     -    91   -56     -     -   -50     -  -275 |
 DGAR |     -   -34     -     -   -22     -     -    43     -     - |
 DUBO |     -    52     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    31     -   -38     1     -     -    19     -   -37 |
 GLPS |     -   -59     -    47    55     -     -   -70     -   128 |
 GLSV |     -    55     -   -40    23     -     -   -15     -     - |
 GMSD |     -     -     -    58     -     -     -   -57     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -  -100     -     -   106     -    36 |
 GRAS |     -   -22     -     -    12     -     -     -     -   -80 |
 GUUG |     -     -     -   -64    59     -     -     -     -  -214 |
 HARB |     -  -127  -362   229   113     -     -   -25     -   -63 |
 HERS |     -    31   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    91  -410    84    91     -     -   -19     -   -43 |
 HOFN |     -     -     -     -   112     -     -  -118     -     - |
 HRAO |     -     -   -42     -    21     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -14    23     -     -     -     -    -4     -     - |
 IISC |     -     -     -   -16   -61     -     -    79     -    68 |
 INVK |     -   152     -     -   -81     -     -     -     -    45 |
 IQAL |     -     -     -    -6     -     -     -     6     -    75 |
 KARR |     -     -     -    46   -43     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -     -    41     -     -   -43     -   114 |
 KERG |     -     -     -   -21    20     -     -     -     -  -180 |
 KIRU |     -   -85    57   -16    33     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -169     -     -   179     -     - |
 KOKB |     -  -114    71    92     -     -     -   -63     -   151 |
 KOUR |     -     X     -   -25    24     -     -     -     -   -23 |
 KUUJ |     -     -     -    37     -     -     -   -36     -   124 |
 LAMA |     -    87     -     -   -47     -     -     -     -   430 |
 LPGS |     -     -     -   -60   -53     -     -   115     -   -49 |
 MAC1 |     -     9     -    29   -22     -     -   -10     -  -100 |
 MAG0 |     -     0     -   -55     -     -     -    54     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    28   -47     -     -    21     -    63 |
 MAS1 |     -     X    -7    28   -22     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -   -60    84   -32     -     -   -17     -     - |
 MAW1 |     -    19     -    40   -47     -     -     -     -  -184 |
 MDO1 |     -     -     -     -   271     -     -  -287     -   364 |
 MDVJ |     -    62     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 METS |     -     -   133     -   -65     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    93    96  -104     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    19     -    12   -22     -     -     -     -  -143 |
 NICO |     -    58     -     -    22     -     -   -56     -   -75 |
 NKLG |     -     -     -   126     3     -     -   -97     -  -106 |
 NNOR |     -     -    42   -22     -     -     -     -     -   -13 |
 NRC1 |     -    37  -311     -   133     -     -     -     -   187 |
 NRIL |     -   -35     -   -11    55     -     -   -28     -   114 |
 NRMD |     -   -60     -     -    32     -     -     -     -  -210 |
 NTUS |     -   -14     -     8     X     -     -     -     -  -145 |
 NURK |     -     -     -    81   -75     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -   -49    45     -     -     -     -    45 |
 ONSA |     -  -128    35     -    51     -     -     -     -   115 |
 OUS2 |     -     -     -  -131     -     -     -   128     -     - |
 PALM |     -     -     -   -94    87     -     -     X     -     - |
 PARK |     -     -  -192   101     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    77     -     -   -68     -     -    28     -     - |
 PETS |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -   139 |
 PIE1 |     -     -    40     -   -20     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -49    51     -     -    -6     -    38 |
 POTS |     -     -     -   -59    54     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    30     X   -17     -     -     -     -     -    39 |
 PTBB |     -     4    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -65    77    -2     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    22   -21     -     -     -     -    83 |
 SCH2 |     -  -124     -   -88   148     -     -     -     -    49 |
 SEY1 |     -     -     -   253    -2     -     -  -254     -     - |
 SFER |     -     -    14     -     -     -     -    -7     -  -226 |
 SHAO |     -     -     -    -4     0     -     -     4     -     - |
 SPT0 |     -   207  -226     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -81     -     -   -19     -     -    66     -     - |
 STHL |     -    85     -    24  -253     -     -   197     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -84     -     -    89     -    37 |
 SUWN |     -   -11    12     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     X    77     -     -     -   -75     -     - |
 SYDN |     -    15   168     -     -     -     -   -96     -    40 |
 SYOG |     -    14    46   163   -35     -     -  -141     -  -166 |
 THU3 |     -   -84   -67     -   103     -     -   -28     -     - |
 TIDB |     -     -   120     -   -59     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    54    -7     -     -   -45     -    89 |
 TSKB |     -    45    44     -   -46     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -    36 |
 ULAB |     -     -     -  -108   -60     -     -   170     -   -32 |
 UNSA |     -     -     -     X  -154     -     -   164     -     X |
 URUM |     -     -     -    74    87     -     -  -165     -   154 |
 USN3 |     -   -40    44     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -17    19     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -12   222     -  -102     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    49     X   -52    22     -     -     -     -    15 |
 WIND |     -     -     -  -111     -     -     -   109     -     - |
 WSRT |     -    40   -56     -     3     -     -     3     -     2 |
 WTZA |     -    -7     7     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    63  -166     -    47     -     -     -     -   997 |
 XMIS |     -     -     -    92   -85     -     -     -     -  -208 |
 YAKT |     -     X    25    88     -     -     -   -96     -   -12 |
 YAR2 |     -     -   208     -  -102     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -216  -204   -50    75     -     -   198     -    59 |
 YSSK |     -     -     -   -21    28     -     -    -9     -     - |
 ZAMB |     -    30     -    38   -60     -     -    11     -    76 |
 ZECK |     -     -     -    61   -56     -     -     -     -    49 |
 ZIMM |     -  -125     -     -    67     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    43     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   400    27    20    10     8    29   150    13   314    44 |  288     90
    2 |   872    11    17    10     9    23   301    12   598    42 |  288    191
    3 |  3192    20    26    12    10    36  2283     X  3506    40 |  288   2367
    4 |   671    24    28     X    10   102   775     X   621    26 |  288    645
    5 |   526    18    20    13    10    41   363    13   398    22 |  288    239
    6 |  1896    10    32    14     6    41  1154    14  2006    36 |  288   1221
    7 |   614    13    18    13     9    47   599    12   462    35 |  288    340
    8 |  7773    20    18    13    12    25  3637    12  6368    40 |  288   2567
    9 |  2596    27    17    20     9    57  2272    17  2747    25 |  288   2741
   10 |  4150    28    21    12    19    50  3980    12  3731    37 |  288   1203
   11 |  2007    23    22     9    18    19  1013    14  1338    37 |  288    473
   12 |   782     9    31    16    12    43   574    13   685    48 |  288    271
   13 |   986    22    17    17     9    31   775    11   681    37 |  288    278
   14 |   946    11    21    14     8    33   549    10   911    38 |  288    278
   15 |   583    21    45    11     6    40   397    22   559    12 |  288    286
   16 |   493    14    27    15     7    27   376    15   518    26 |  288    359
   17 |  2091    27    25    10    14    29  1645    12  1987    47 |  288    306
   18 |  1016    23    26    15    16    33   779    14   891    19 |  288    306
   19 |   676    29    35    11    18    39   245    22   532    23 |  288    229
   20 |   500    18    22    14    10    18   313    11   441    16 |  288    264
   21 |   742    28    23    17    13    39   458    14   564    25 |  288    287
   22 |   489    16    12    15    11    29   331    12   437    29 |  288    285
   23 |  1379    20    20    17     8    26   828    11  1273    36 |  288    143
   24 |  7614    21    16    15    15    49     -    17  4787    34 |  288   1667
   25 |   298    12    16    10    15    35   383     X   285    33 |  288    205
   26 |   628    24    45    18     X    57   983     X   545    51 |  288    482
   28 |   679    17    27    13     9    27  3195    14   908    49 |  288    244
   29 |   796    16    23     8    10    35   393    16  1003    36 |  288    453
   30 |  6398    18    23    12    10    41     -    15  3688    33 |  288   7116
   31 |   356    13    21    13     7    28   449    10   458    44 |  288    418
   32 |  2217    23    18    16     6    19   702    12  1842    19 |  288    898
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    36    33     -     -     -     -    43 |  260   4623
 ADIS |     -     -     -     9     8     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 ALGO |     -    11     -     -     6     -     -     -     -    31 |  288    129
 ALIC |     -    19     -    17    12     -     -     -     -    28 |  288   3972
 AMC2 |     -    32    13    11     -     -     -    13     -    51 |  288     22
 ARTU |     -    15     -     8     -     -     -     7     -    14 |  288  10927
 ASPA |     -     -     -     X    13     -     -    14     -    26 |  288  17479
 AUCK |     -    26     -     X    20     -     -    16     -    34 |  288   4094
 BAKE |     -     -     -    10     -     -     -    10     -    20 |  288    >>>
 BJFS |     -    20     -     -    11     -     -     -     -    23 |  288  17314
 BOGT |     -     -     -     9     -     -     -     9     -    34 |  276  15139
 BOR1 |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   5964
 BRAZ |     -    44     -     -    24     -     -     -     -    68 |  244  10393
 BRFT |     -     -     -    14    14     -     -    11     -     - |  288   3395
 BRMU |     -    21     -    15    23     -     -    19     -    75 |  288   3343
 BRST |     -    13     -     7     -     -     -     -     -    23 |  144   2386
 BRUX |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     - |  288     19
 CAGZ |     -    14     -     8     -     -     -     -     -    23 |  276    >>>
 CAS1 |     -    20     -    11     7     -     -     -     -    74 |  288   2995
 CEDU |     -     -     -     8     8     -     -     -     -    24 |  255    >>>
 CGGN |     -     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  276  17141
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     -     5     -    17 |  276   5174
 CHUR |     -    14     -     8     6     -     -     -     -     - |  288   7054
 COCO |     -    16     -    10    14     -     -    11     -    32 |  288  10632
 CONT |     -     -    16     -     -     -     -     8     -     - |  288     55
 CONZ |     -     -    21     -    10     -     -     -     -    38 |  288     25
 CRO1 |     -     -    12     -     -     -     -     6     -     - |  288     39
 DAEJ |     -    20    22     -     -     -     -     -     -     - |  287    881
 DARW |     -    26     -    16    22     -     -    12     -    46 |  288   3711
 DAV1 |     -    20     -     8     9     -     -    12     -    57 |  288   2923
 DGAR |     -    31     -     -    23     -     -    21     -     - |  288  19259
 DUBO |     -     9     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1906
 FLIN |     -    13     -     8     8     -     -     9     -    40 |  288   4483
 GLPS |     -    28     -    11    14     -     -    16     -    36 |  288  13740
 GLSV |     -    13     -     6     7     -     -     8     -     - |  288   4750
 GMSD |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   5485
 GOLD |     -     -     -     -     6     -     -     7     -    91 |  288   1680
 GRAS |     -     9     -     -     5     -     -     -     -    18 |  288  13432
 GUUG |     -     -     -    14    13     -     -     -     -    30 |  288   4532
 HARB |     -    41    29    24    21     -     -    21     -    30 |  288   5886
 HERS |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 HOB2 |     -    28    36    13    16     -     -    15     -    26 |  288    122
 HOFN |     -     -     -     -     6     -     -     7     -     - |  287    >>>
 HRAO |     -     -    34     -    17     -     -     -     -     - |  208  16477
 IENG |     -    27    12     -     -     -     -    13     -     - |  288     29
 IISC |     -     -     -    14    16     -     -    12     -    20 |  288  18814
 INVK |     -    10     -     -     6     -     -     -     -    22 |  288   5936
 IQAL |     -     -     -     6     -     -     -     6     -    50 |  288   6880
 KARR |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  238    >>>
 KELY |     -     -     -     -     8     -     -     8     -    21 |  288   7680
 KERG |     -     -     -    30    28     -     -     -     -    32 |  222   6924
 KIRU |     -    11     8     6     7     -     -     -     -     - |  288   2918
 KIT3 |     -     -     -     -    29     -     -    30     -     - |  134    >>>
 KOKB |     -    19    25    17     -     -     -    11     -    25 |  288     35
 KOUR |     -     X     -    14    13     -     -     -     -    43 |  288     43
 KUUJ |     -     -     -     7     -     -     -     7     -    30 |  288   2927
 LAMA |     -    21     -     -    11     -     -     -     -    25 |  288   2710
 LPGS |     -     -     -    16    16     -     -    16     -    47 |  288    >>>
 MAC1 |     -    11     -     8    12     -     -    12     -    59 |  288   2391
 MAG0 |     -    11     -     6     -     -     -     5     -     - |  287   6005
 MAL2 |     -     -     -    11    15     -     -    11     -    74 |  288    >>>
 MAS1 |     -     X    14     7     8     -     -     -     -     - |  288  12880
 MATE |     -     -     8     5     6     -     -     8     -     - |  288     92
 MAW1 |     -    13     -     8     9     -     -     -     -    42 |  288   3476
 MDO1 |     -     -     -     -    10     -     -    10     -    57 |  288  13769
 MDVJ |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     - |  288     16
 METS |     -     -    23     -    11     -     -     -     -     - |  223    192
 MIZU |     -    19    16    13     -     -     -     -     -     - |  288    526
 NANO |     -    21     -     7     8     -     -     -     -   111 |  288   4336
 NICO |     -    14     -     -     9     -     -     8     -    33 |  288   3465
 NKLG |     -     -     -    18    19     -     -    20     -   154 |  287   6167
 NNOR |     -     -    37    20     -     -     -     -     -    36 |  288    320
 NRC1 |     -    14    21     -    16     -     -     -     -    31 |  288     15
 NRIL |     -    15     -     6     9     -     -     9     -    14 |  285   6007
 NRMD |     -    26     -     -    14     -     -     -     -    25 |  286   5545
 NTUS |     -    36     -    21     X     -     -     -     -   102 |  287   2926
 NURK |     -     -     -    39    36     -     -     -     -     - |  276    >>>
 NYA1 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -    21 |  276    >>>
 ONSA |     -    15    12     -     8     -     -     -     -    25 |  288     36
 OUS2 |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8     8     -     -     X     -     - |  276   8172
 PARK |     -     -    24    12     -     -     -     -     -     - |  188   3082
 PDEL |     -    17     -     -    14     -     -    11     -     - |  288   4188
 PETS |     -     -     -     6     5     -     -     -     -    16 |  276   6517
 PIE1 |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     - |  288     23
 PIMO |     -     -     -     7    12     -     -    10     -    20 |  288  10860
 POTS |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    12     X     7     -     -     -     -     -    22 |  287     38
 PTBB |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 QAQ1 |     -    25    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   5768
 REYK |     -     -     -     5     4     -     -     -     -    44 |  275    >>>
 SCH2 |     -    13     -     7     6     -     -     -     -    31 |  288  11786
 SEY1 |     -     -     -    26    31     -     -    40     -     - |  287  19376
 SFER |     -     -     8     -     -     -     -     4     -    33 |  288     57
 SHAO |     -     -     -     6     9     -     -     9     -     - |  288  11566
 SPT0 |     -    19    21     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 SSIA |     -    28     -     -    16     -     -    17     -     - |  288   6215
 STHL |     -    36     -    18    20     -     -    20     -     - |  288  18421
 STJO |     -     -     -     -     8     -     -     9     -    32 |  287  90604
 SUWN |     -    17    18     -     -     -     -     -     -     - |  283   3678
 SVTL |     -     -     X     6     -     -     -     6     -     - |  288     18
 SYDN |     -    10    21     -     -     -     -    13     -    56 |  286    668
 SYOG |     -    26    23    10    11     -     -    13     -    49 |  288    664
 THU3 |     -    15     8     -     8     -     -     6     -     - |  288   6404
 TIDB |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     - |  287     37
 TIXI |     -     -     -     7     8     -     -     8     -    18 |  288    >>>
 TSKB |     -    20    31     -    16     -     -     -     -     - |  288     86
 TWTF |     -    19    21     -     -     -     -     -     -    68 |  288     27
 ULAB |     -     -     -     4     7     -     -     9     -    19 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    11     -     -    12     -     X |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    15     8     -     -    18     -    21 |  288    >>>
 USN3 |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 WAB2 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     60
 WES2 |     -    35    18     -    15     -     -     -     -     - |  288     44
 WHIT |     -    32     X     9    12     -     -     -     -    20 |  288   6230
 WIND |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    31    12     -    12     -     -    10     -    28 |  288     25
 WTZA |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     - |  288    489
 WTZR |     -    15    16     -    10     -     -     -     -    27 |  288     20
 XMIS |     -     -     -    10     9     -     -     -     -    66 |  288   3002
 YAKT |     -     X    21    10     -     -     -    10     -    31 |  288   5810
 YAR2 |     -     -    23     -    11     -     -     -     -     - |  284  12181
 YELL |     -    36    10     8     9     -     -    10     -    28 |  288     14
 YSSK |     -     -     -     6     8     -     -     9     -     - |  287   6785
 ZAMB |     -    20     -    10    16     -     -    11     -    51 |  288  21622
 ZECK |     -     -     -     5     5     -     -     -     -    10 |   91    >>>
 ZIMM |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   5234
 ZWE2 |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2627    21    22    13    13    40  1407    13  2047    43 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1721-0  0:15:00 |       -2529
cod |   AREQ  | 1721-0  0:20:00 |         842
cod |   AREQ  | 1721-0  1:05:00 |       -2017
cod |   AREQ  | 1721-0  1:10:00 |         867
cod |   AREQ  | 1721-0  1:15:00 |       -1032
cod |   AREQ  | 1721-0  1:30:00 |        -791
jpl |   PALM  | 1721-0  0:10:00 |       -7431
jpl |   AREQ  | 1721-0  0:15:00 |       -2521
jpl |   PALM  | 1721-0  0:15:00 |       -1510
jpl |   AREQ  | 1721-0  0:20:00 |         851
jpl |   PALM  | 1721-0  0:20:00 |       -2611
jpl |   PALM  | 1721-0  0:25:00 |        -807
jpl |   PALM  | 1721-0  0:30:00 |       -3528
jpl |   PALM  | 1721-0  0:35:00 |       -1331
jpl |   AREQ  | 1721-0  1:05:00 |       -2020
jpl |   AREQ  | 1721-0  1:10:00 |         894
jpl |   AREQ  | 1721-0  1:15:00 |       -1034
jpl |   AREQ  | 1721-0  1:30:00 |        -766
whu |   *REF  | 1721-0  0:15:00 |       -7811



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.16     5.19     5.18     5.18   | 2.81e-14  6.12e-15  1.50e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.68     5.19     5.18     5.18   | 3.57e-14  5.06e-15  8.80e-16 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.74     5.19     5.18     5.18   | 3.55e-14  1.14e-14  2.24e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.93     5.19     5.18     5.18   | 3.82e-14  1.02e-14  1.59e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.16     5.19     5.18     5.18   | 2.61e-14  7.45e-15  4.18e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     4.16     5.19     5.18     5.18   | 7.34e-14  8.68e-15  1.91e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.43     5.19     5.18     5.18   | 3.40e-14  5.82e-15  2.18e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     5.16     5.19     5.18     5.18   | 3.62e-14  8.15e-15  2.04e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.71     5.19     2.61     2.61   | 4.70e-14  9.73e-15  1.88e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.65     5.19     5.18     5.18   | 2.91e-14  3.51e-15  6.12e-16 |
 CONZ |   288   286     1   288     5.11     5.19     5.18     5.18   | 4.87e-14  6.42e-15  3.08e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     4.15     5.19     1.29     1.29   | 3.90e-14  5.50e-15  2.24e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.15     5.19     5.18     5.18   | 3.95e-14  4.91e-15  1.16e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.25     5.19     5.18     5.18   | 4.75e-14  8.02e-15  1.82e-15 |
 BRUX |   288   286     1   288     5.14     5.19     3.24     3.24   | 3.74e-14  8.98e-15  1.50e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.58     3.88     0.88     0.88   | 4.97e-14  2.39e-14  5.10e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.42     3.41     2.14     2.14   | 4.43e-14  6.88e-15  6.15e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.17     2.75     5.18     5.18   | 8.42e-14  1.46e-14  3.40e-15 |
 HOB2 |   288   272     6   288     2.13     2.64     1.07     1.07   | 1.04e-13  3.30e-14  7.79e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     2.12     2.62     2.28     2.28   | 8.21e-14  9.24e-15  2.35e-15 |
 TIDB |   287   287     0   287     1.93     2.18     5.17     5.17   | 1.01e-13  1.12e-14  3.85e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.59     1.48     3.09     3.09   | 3.68e-14  6.80e-15  3.88e-15 |
 G25  |   288   285     1   288     2.96     0.78     2.37     2.37   | 5.19e-14  1.89e-14  2.27e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.54     0.51     0.83     0.83   | 6.04e-14  1.87e-14  1.05e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.74     0.32     0.10     0.10   | 7.22e-14  2.15e-14  2.58e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.72     0.30     0.05     0.05   | 2.96e-14  8.26e-15  3.62e-15 |
 G26  |   288   288     1   288     0.82     0.15     0.14     0.14   | 2.08e-13  8.20e-14  4.56e-14 |
 METS |   223   223     0   223     0.40     0.12     0.02     0.02   | 2.50e-13  5.88e-14  8.57e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.43     0.11     0.05     0.05   | 3.42e-13  1.07e-13  3.72e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.11     0.15     0.15   | 7.71e-13  7.38e-14  2.42e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.50     0.50   | 5.08e-13  9.92e-14  5.81e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.38     0.06     0.05     0.05   | 6.43e-13  6.26e-14  2.82e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.06     0.06   | 4.81e-13  1.12e-13  8.51e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.28     0.05     0.03     0.03   | 5.75e-13  1.99e-13  7.22e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.25     0.25   | 5.74e-13  6.48e-14  1.98e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.04     1.08     1.08   | 5.81e-13  7.08e-14  1.34e-14 |
 G06  |   288   281     5   288     0.35     0.04     0.25     0.25   | 5.49e-13  1.90e-13  1.48e-13 |
 G19  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.30     0.30   | 6.72e-13  7.04e-14  2.55e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.72     0.72   | 5.59e-13  5.77e-14  2.32e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.26     0.26   | 5.80e-13  6.00e-14  1.31e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.09     0.09   | 6.39e-13  7.88e-14  3.43e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.50     0.50   | 6.71e-13  6.98e-14  4.46e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.41     0.41   | 6.82e-13  6.96e-14  2.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.72     0.72   | 6.46e-13  6.51e-14  2.75e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.15     0.15   | 6.67e-13  6.29e-14  6.28e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.03     1.03   | 6.51e-13  7.07e-14  2.66e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.22     0.22   | 6.50e-13  6.97e-14  2.88e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.02     0.22     0.22   | 2.23e-13  6.31e-14  1.25e-13 |
 G02  |   288   288     1   101     0.13     0.02     0.30     0.30   | 6.03e-13  7.85e-14  1.44e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-14  6.78e-15  5.66e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  3.36e-13  2.21e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.63e-13  3.49e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.73e-13  2.23e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.87e-13  4.02e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.16e-13  1.30e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.80e-13  9.01e-14  2.80e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  8.47e-14  3.71e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  8.81e-14  2.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  8.33e-14  3.41e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.03e-13  1.24e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-13  1.32e-13  2.57e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.49e-13  4.47e-13  3.32e-13 |
 MAC1 |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  9.91e-13  2.09e-13 |
 MATE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  4.70e-15  1.33e-14 |
 NNOR |   288   258    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-12  5.25e-13  1.10e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-14  9.16e-15  1.63e-15 |
 PRDS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-14  8.13e-15  3.54e-15 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.41e-14  1.02e-14  2.07e-15 |
 WHIT |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.69e-13  2.67e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-14  4.26e-15  1.04e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.56e-13  2.90e-13  1.36e-13 |
 SUWN |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  2.15e-13  3.84e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-13  1.80e-13  8.32e-14 |
 GRAS |   288   249    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-11  6.83e-12  8.98e-13 |
 SCH2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-13  3.38e-13  4.02e-13 |
 BRST |   144   117    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-12  1.25e-12         - |
 DUBO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.48e-13  1.29e-13 |
 IQAL |   286   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-13  7.51e-13  6.53e-13 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-14  5.11e-15  8.18e-16 |
 PARK |   186   155    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-11  1.45e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.15e-22  7.27e-20  2.59e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
